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· Estructura fabricada en ángulo de 1" 1/4 * 1/8 cold rolled.
· Estructura fabricada en tubo redondo de 1" 1⁄4 cold rolled C.18.
· Dividido en dos secciones, cabecero accionado manualmente.
· Tapizado en tablex de alta resistencia.
· Cordobán lavable y espuma de 5 cm.
· Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
· Cuatro tapones plásticos de 1" 1/4 externos.
· Dimensiones: Largo 1,80 m, Ancho 0,60 m, Altura 0,75 m.
· Capacidad de carga: 150 kg - 200 kg.
· Terminado en pintura electrostática.
· ANEXAR CATALOGO A FULL COLOR
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