	


	ANEXO 1B
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS




1. OBJETO

Realizar el mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases de la ANM destinados para actividades de fomento minero y de fiscalización de títulos mineros

	GRUPO 2
	Mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases X-am 5600 de la marca Dräger



2. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

	Clasificación UNSPSC
	 
	Segmento
	 
	Familia
	 
	Clase

	41112500
	41
	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	11
	Instrumentos de medida, observación y ensayo
	25
	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos

	41113100
	41
	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	11
	Instrumentos de medida, observación y ensayo
	31
	Analizadores y monitores de gas

	72154200
	72
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	15
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	42
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación

	73171500
	73
	Servicios de Producción Industrial y Manufactura
	15
	Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión
	15
	Manufactura de bienes eléctricos

	81101700
	81
	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
	17
	Ingeniería eléctrica y electrónica




3. CUADRO DE CANTIDADES 

Grupo 2: Necesidad para el mantenimiento de los equipos multidetectores X-AM 5600 de la marca Dräger. 

	Ítem 
	 Elemento  
	 Unidad 
	 Unidad 
	 Cantidad 

	
	
	
	
	
	

	1
	6851880
	DrägerSensor Dual IR Ex/CO2
	Unidad
	5
	

	2
	6810881
	DrägerSensor XXS O2
	Unidad
	5
	

	3
	6812600
	DrägerSensor XXS NO2 LC
	Unidad
	5
	

	4
	6813280
	DrägerSensor XXS CO LC /H2S LC
	Unidad
	6
	

	5
	8322085
	Repuesto pantalla X-am 5X00
	Unidad
	1
	

	6
	8318704
	Pack de baterías T4 NiMH T4
	Unidad
	11
	

	7
	Servicio de Verificación y mantenimiento
Detector X-am 5X00
	 
	Unidad
	13
	


Fuente: Inventario enviado por los mecánicos de equipos del GSSM- necesidades reportadas agosto 2025.

NOTA: Las cantidades anteriores son estimadas, por lo que las mismas podrán aumentar, disminuir o modificar, dependiendo el diagnóstico que para el efecto realicen tanto los mecánicos de equipos de las diferentes Estaciones y Puntos de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM; así como el laboratorio que sea contratado para realizar el mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases; según sea el caso, de acuerdo con la priorización que efectué el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero con el visto bueno del supervisor del contrato.  

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Los repuestos o partes que se instalen por cambio de averiados deben ser de las mismas características o de una tecnología más actualizada y mejor calidad. Las especificaciones técnicas para adelantar el mantenimiento de equipos multidetectores se especifican a continuación. 

	CODIGO
	DESCRIPCIÓN

	6851880
	DrägerSensor Dual IR Ex/CO2

	6810881
	DrägerSensor XXS O2

	6812600
	DrägerSensor XXS NO2 LC

	6813280
	DrägerSensor XXS CO LC /H2S LC

	8321636
	Kit repuestos parte superior X-am 5600 

	8318712
	Parte trasera (X-am 1/2/5) 

	8322876
	Kit de repuestos resonador 

	8319186
	Kit de pinzas de fijación 

	8322085
	Repuesto pantalla X-am 5X00 

	8319185
	Srew Set X-am 1/2/5 

	8320071
	Repuesto LP X-am 5X00 

	3703887
	Baterías T4 NiMH T4

	8321506
	Funda protectora Dräger X-am 1/2/5X00 

	 Servicio de Verificación y mantenimiento Detector X-am 5X00 (Certificado X-dock)



Nota: Teniendo en cuenta que la modalidad de contratación será por precios unitarios a monto agotable, el
valor a pagar al contratista, corresponderá a los servicios efectivamente prestados y las partes y elementos
remplazados, aprobados por la Supervisión del contrato, teniendo en cuenta para ello los valores unitarios
ofrecidos por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección.

5. CONDICIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

El (los) Contratista(s) que realicen la labor contratada deben estar certificados y/o autorizados por el (los) fabricante(s) de los equipos, es decir por Dräger o su representante en Colombia, para realizar el mantenimiento o soporte técnico de los equipos multidetectores de gases modelo X-am 5600 de la marca Dräger, según el grupo para el cual presente oferta el proponente.

6. CONDICIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO  
 
6.1. El contratista presentará para aprobación del supervisor, como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cronograma de actividades, plan de trabajo, certificado emitido por el fabricante o su representante en Colombia que dé cuenta de su idoneidad para realizar el mantenimiento o soporte técnico de los equipos multidetectores de gases X-am 5600 de la marca Dräger, respectivamente, según el grupo para el cual presente oferta el proponente.   

6.2. El mantenimiento de los multidetectores se realizará de forma secuencial durante la vigencia del contrato en varios ciclos una vez se suscriba el acta de inicio. La entrega de los equipos multidetectores al Contratista se efectuará a más tardar al día siguiente de la suscripción del acta de inicio. El contratista deberá presentar el cronograma de actividades y fecha de devolución de los equipos una vez efectuado el respectivo mantenimiento.

6.3. El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del mantenimiento, un informe de diagnóstico en el que se determine el estado actual de los equipos y se identifiquen los remplazos de partes o elementos, con las respectivas sugerencias, recomendaciones y alternativas técnicas, a efectos de que la Entidad pueda realizar la priorización y aprobación frente al remplazo de estos.  

6.4. Los repuestos que se suministren deben ser nuevos, originales, no remanufacturados y avalados por el fabricante.  

6.5. Para cada uno de los equipos objeto de mantenimiento, el contratista entregará junto con el certificado de calibración, un informe que contenga como mínimo la siguiente información:  
· Diagnóstico del estado del equipo que se recibe para mantenimiento 
· Actividades de mantenimiento realizadas 
· Las partes o elementos remplazados con la identificación del correspondiente repuesto 
· Recomendaciones de uso y manejo del equipo.

 6.6. A la finalización del ciclo de mantenimiento, y como condición para el pago, el Contratista deberá presentar para aprobación de la Supervisión del contrato un informe de actividades que contenga como mínimo la siguiente información:  
· Relación de equipos que fueron objeto de mantenimiento 
· Relación e identificación de partes o elementos que fueron remplazados 
· Identificación del personal técnico que realizó las actividades de mantenimiento 
· Recomendaciones y sugerencias frente al adecuado uso de los equipos objeto de mantenimiento. 

7. GARANTÍA 
 
· La garantía de los repuestos deberá ser mínimo de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los equipos objeto de mantenimiento.  
· La garantía del servicio de mantenimiento será de un año contado a partir del recibo a satisfacción de los equipos objeto de mantenimiento.  
· Los repuestos que, durante el término de garantía, presenten fallas en su funcionamiento, deberán ser remplazados por unos de iguales o superiores características, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la entrega del equipo, garantizando, en todo caso, la compatibilidad del repuesto y el correcto funcionamiento y operación del equipo.  
· Los repuestos que se remplacen durante el término de garantía deberán ser nuevos, originales, no remanufacturados y avalados por el fabricante.  
· La garantía de los repuestos será exigible en la ciudad de Bogotá D.C. y el contratista deberá hacerla efectiva ante el fabricante.  
· La garantía del mantenimiento realizado deberá incluir los servicios de soporte y asistencia técnica en caso de fallas en el funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento, garantizando, en todo caso, el correcto funcionamiento y operación de los mismos. 

 CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA. 
 
 
NOMBRE DEL OFERENTE (*) __________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (**) __________________________________________ TELÉFONO(S)______________________________________________________________ DIRECCIÓN_________________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________ CIUDAD_____________________ PAÍS___________________________________________ FIRMA___________________________ 
NOMBRE_________________________ C.C. No. __________________________ 
(*) Nombre del OFERENTE persona natural o Persona Jurídica 
(**) Nombre y firma, en los casos en que aplique, del Representante legal de la Persona Jurídica o del apoderado debidamente facultado. 
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