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COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN


Bogotá D.C., 27 de octubre de 2025

Señor
Teniente Coronel
EDWARD IVÁN MURCIA VILLAMIL 
Gerente del Proyecto 
Bogotá D.C.

Asunto: Reevaluación Técnica del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-216-CENACAVIACION-2025 CUYO OBJETO ES “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1”.

Con toda atención me permito emitir evaluación técnica de las ofertas presentadas a través de la plataforma del SECOP II, así:

VERIFICACIÓN DE OFERTAS ALLEGADAS AL PROCESO – PLATAFORMA SECOP II
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Evaluación Técnica del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. SASD-241-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR CON VIGENCIAS FUTURAS 2026".
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VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO DEL BAMAV1 - EQUIPO MOTORIZADO
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: N/A
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: N/A
NÚMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	ACTIVO FIJO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	1
	8715699
	167500001352
	MONTACARGA HYSTER 
P/N H110XM S/N L005V02290B
	UNIDAD
	24101605
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	2
	8715699
	165500016148
	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE 
Z-45/25J S/N Z452512A-45090
	UNIDAD
	24101516
	N/A
	4940-01-504-9785
	CUMPLE

	3
	8715699
	167500000348
	CARRO REMOLCADOR LEKTRO
AP-8600 S/N  A83506-109DP
	UNIDAD
	24101513
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	4
	8715699
	167500000266
	CARRO REMOLCADOR LEKTRO 
AP- 8750 S/N A81437-100D
	UNIDAD
	24101513
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	5
	8715699
	167500000919
	CARRO REMOLCADOR 
TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447
	UNIDAD
	24101513
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	6
	8715699
	167500004785
	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 
GATOR DIÉSEL CH3007D072-618
	UNIDAD
	24101513
	N/A
	2340-01-642-2122
	CUMPLE

	7
	8715699
	165500034378
	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES
S/N 000000000000042830
	UNIDAD
	25191740
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	8
	8715699
	165500002599
	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART 
MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	6130-01-366-7970
	CUMPLE

	9
	8715699
	165500002597
	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART 
MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	6130-01-366-7970
	CUMPLE

	10
	8715699
	165500002598
	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 
6T28-400CL SERIE 104PS07792
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	6130-01-366-7970
	CUMPLE

	11
	8715699
	165500034383
	PLANTA EXTERNA HOBART NO. H01
MODELO 60CU24-SERIE 403PS07704
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	6115-01-558-3112
	CUMPLE

	12
	8715699
	165500034379.
	PLANTA EXTERNA HOBART NO. H02
MODELO TR-1528 SERIE 398PA75189
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	6130-01-089-7422
	CUMPLE

	13
	8715699
	165500034382.
	PLANTA EXTERNA HOBART NO. H04
MODELO JET-EX6D -SERIE 414PS20162
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	6115-01-626-5098
	CUMPLE

	14
	8715699
	165500034380
	PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA WILSON 
N° 5002928
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	15
	8715699
	165500034381.
	TORRE DE ILUMINACIÓN BOBCAT
MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431
	UNIDAD
	73152108
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE



	ITEM
	CÓDIGO DANE
	ACTIVO FIJO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	1
	8715699
	165500011040
	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048974
	UNIDAD
	30191501
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	2
	8715699
	165500011041
	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048975
	UNIDAD
	30191501
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	3
	8715699
	165500011042
	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048976
	UNIDAD
	30191501
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	4
	8715699
	165500011043
	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048977
	UNIDAD
	30191501
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	5
	8715699
	165500011044
	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048978
	UNIDAD
	30191501
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	6
	8715699
	165500002557
	GATO HIDRÁULICO TRONAIR P/N  02-7804-0110  S/N 000000000997060301
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	7
	8715699
	165500002558
	GATO HIDRÁULICO TRONAIR P/N  02-7804-0110  S/N 000000000997060302
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	8
	8715699
	165500002559
	GATO HIDRÁULICO TRONAIR P/N  02-7804-0110  S/N 000000000997060303
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	9
	8715699
	165500002560
	GATO HIDRÁULICO TRONAIR P/N  02-7804-0110  S/N 000000000997060304
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	10
	8715699
	165500003253
	GATO HIDRÁULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110  S/N 000000003659051201
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	11
	8715699
	165500004559
	GATO HIDRÁULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110  S/N 000000003659051202
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	12
	8715699
	165500009403
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081004
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	13
	8715699
	165500009404
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081008
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	14
	8715699
	165500009405
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081012
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	15
	8715699
	165500009406
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132  S/N 000000002273081013
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	16
	8715699
	165500013342
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000002476000401
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	17
	8715699
	165500013343
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000005799130606
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	18
	8715699
	165500016149
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N  000000005103120802
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	19
	8715699
	165500016150
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000000510310804
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	20
	8715699
	165500016151
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000005103120803
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	21
	8715699
	165500021252
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141103
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	22
	8715699
	165500021253
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141104
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	23
	8715699
	165500021254
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141106
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	24
	8715699
	165500021255
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141102
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	25
	8715699
	165500021256
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141105
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	26
	8715699
	165500021257
	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141101
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	27
	8715699
	165500037325
	GATO INDIVIDUAL DE TREN PRINCIPAL S/N A43Y-0000
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	28
	8715699
	165500037326
	GATO INDIVIDUAL DE TREN PRINCIPAL S/N A43.0200.0
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	29
	8715699
	165500037327
	GATO HIDRÁULICO TREN DE NARIZ S/N 8AT.9907.0
	UNIDAD
	24101612
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	30
	8715699
	165500013071
	PLATAFORMA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
	UNIDAD
	30191613
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE

	31
	8715699
	869000001905
	BANCO ESCALERA DE MADERA
	UNIDAD
	30191501
	N/A
	NO APLICA
	CUMPLE




	APLICABLES EQUIPO MOTORIZADO - BAMAV1

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	1
	MONTACARGA HYSTER 
P/N H110XM S/N L005V02290B
	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: 
Motores
• Cambio filtro de aceite del motor.
• Cambio filtro de aire.
• Cambio filtro de combustible.
• Verificación de fugas
• Mantenimiento motor de arranque.
• Cambio correa de accesorios.
• Cambio aceite diferencial.
• Cambio líquido refrigerante radiador.
• Limpieza radiador.
• Mantenimiento interno tanque de combustible.
Sistema Hidráulico
• Revisión del sistema hidráulico en la inclinación del mástil  (cambio de kit de empaquetadura de los cilindros de inclinación).
• Cambio llantas traseras semisólidas.
• Revisión de sistema de frenos y mantenimiento.
• Habilitar desplazamiento de la horquilla.
Sistema Eléctrico
• Mantenimiento y reparación alternador.
• Revisar y/o reparar sistema luces.
• Cambio de baterías y servicio.
General
• Lubricación puente trasero.
• Lubricación general.
• Engrase de los puntos de lubricación
• Engrase del eje de ruedas trasero.
• Lubricar cadena del mástil con lubricante WD40 o lubricante.
• Engrasar tablero de mástil.
• Revisión de balineras del mástil.
• Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo a Manual.
• Puesta en funcionamiento espejos.
• Corrección de reporte indicador de combustible. 
NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. 
NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.
NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).

	CUMPLE

	
	
	
	

	2
	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE 
Z-45/25J S/N Z452512A-45090
	• Cumplimiento de los procedimientos de mantenimientos programados A, B, C, D, E, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento Z-45/25J 

• Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:


General

• Pruebas operacionales en panel de control y en sistema en tierra. 

• Lubricación del engranaje de rotación de la torreta.
• Cambio de aceite de los cubos de tracción.

• Pintura contrapesa.

• Corrección de fugas.


Sistema Eléctrico

• Reemplazo de las baterías / (08) P/N Trojan P/N L16H-AC.

• Inspección del cableado eléctrico. 

• Comprobación de la correcta configuración de los frenos.

• Pruebas operacionales de acuerdo con manual (auto nivelación, neutralización, frenos, velocidad de desplazamiento; alarmas)
.
• Revisión y reparación sistema eléctrico.


Sistema Hidráulico

• Cambio de hidráulico.

• Cambio filtro hidráulico.

• Reparar fugas hidráulicas. 

• Mantenimiento motores eléctricos de bombas hidráulicas.

• Lubricación General.

• Reparación sistema de carga
.
• Cambio de mangueras sistema hidráulico

• Revisión y mantenimiento conjunto de mandos canastilla.

• Revisión y reparación conjunto de rotación de la torreta
• Revisión de las pastillas de fricción del brazo primario

• Revisión de los espárragos del cojinete de rotación de la torreta

•Calibración de las ruedas diámetro 36,83 anchura 17,78cm, tuercas almenadas 9@ 5/8-18 tamaño de los neumáticos 9-14.5 lt, diámetro total del neumático 71cm.


NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados.
 
NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.

NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE

	
	
	
	

	3
	CARRO REMOLCADOR LEKTRO
AP-8600 S/N  A83506-109DP
	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP8600, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-8600. 
• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de lubricación de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP8600, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-8600.
• Cambio Aceite hidráulico.
• Cambio aceite diferencial.
• Reemplazo de las (06) baterías Trojan P/N L16G-AC.
• Reemplazo de (04) Llantas delanteras P/N 4,00-8.
• Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación
Sistema Eléctrico
• Mantenimiento y/o cambio contactores de reversa.
• Mantenimiento panel eléctrico.
• Cambio de relevos. 
• Cambio monitor de batería y horómetro. 
• Reposición indicador carga de baterías.
• Mantenimiento motor assembly.
• Revisión de cargador y/o reparación con su respectiva certificación SHEET No APE 2000 A.
• Mantenimiento y/o cambio de contactores.
• Revisión y/o reparación del Sistema eléctrico.
• Corrección de los reportes PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA.
Sistema Hidráulico
• Mantenimiento motor sistema hidráulico.
• Reemplazo mangueras de los actuadores.
• Inspección y/o reparación de los cilindros actuadores y cilindros maestros.
• Ajustar pedales de frenos.
• Reparación sistema de frenos y cilindros.
• Cambio de bomba principal de frenos.
• Mantenimiento de la bomba Hidráulica.
Motores
• Mantenimiento Motor de Tracción.
• Mantenimiento cadena.
Componentes
• Ajuste palanca de Marcha.
• Cambio Kit de empaquetadura.
• Engrasar cubos de ruedas.
• Revisión del sistema de dirección.
• Cambio de bombillos de luces por LED delanteras y traseras.
• Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual.
NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. 
NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.
NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE

	
	
	
	

	4
	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D
	Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP87, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP 87SERIES.
• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de lubricación de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP87, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-87 SERIES.
• Cambio Aceite hidráulico.
• Cambio aceite diferencial.
• Reemplazo de todas las baterías Trojan P/N L16H-AC.
• Cambio de todas las llantas. 
• Cambio de contactores.
• Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:
Sistema Eléctrico
• Mantenimiento contactores de reversa.
• Mantenimiento panel eléctrico.
• Cambio de relevos. 
• Cambio monitor de batería y horómetro. 
• Reposición indicador carga de baterías.
• Mantenimiento motor assembly. 
• Revisión de cargador y/o reparación con su respectiva certificación SHEET No APE 2000 A.
• Mantenimiento y cambio de contactores.
• Revisión y/o reparación del Sistema eléctrico.
• Corrección de los reportes PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA.
• Cambio cubierta protectora sistema eléctrico.
• Cambio controles de ovillo.
Sistema Hidráulico
• Mantenimiento motor sistema hidráulico.
• Reemplazo mangueras de los actuadores.
• Inspección y/o reparación de los cilindros actuadores y cilindros maestros.
• Ajustar pedales de frenos.
• Reparación sistema de frenos y bomba.
• Cambio de bomba principal de frenos.
• Reposición de bomba de freno del sistema de emergencia.
• Reemplazo del sistema caliper disk brake de 03-520-069 por 03-520-281 o el mas actualizado de acuerdo con fabricante
• Instalación de lining kit P/N 20-060-003 y repair kit P/N 02-500-055 en condición nuevo al conjunto caliper disk brake.
• Cambio de pastilla de frenos.
• Reparación sistema de frenos.
• Cambio Actuadores.
• Cambio manómetro indicador carga de baterías.
Motores
• Mantenimiento Motor de Tracción.
• Mantenimiento cadena.
Componentes
• Ajuste palanca de Marcha.
• Cambio Kit de empaquetadura.
• Engrasar cubos de ruedas.
• Mantenimiento del sistema de dirección.
• Cambio de bombillos de luces por LED delanteras y traseras.
• Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual.
• Revisión y mantenimiento Malacate de Enganche.
NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. 
NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.
NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	CARRO REMOLCADOR 
TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447
	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año para el TUG M1A, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento TUG M1A
• Cumplimiento de todos los requerimientos de lubricación de 6 meses, 1 año para el TUG M1A, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento TUG M1A.
• Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:
Motor
• Cambio de aceite de Motor, Trasmisión y Diferencial.
• Cambio de filtros de aceite. 
• Cambio de filtro de Aire.
• Cambio de filtro de combustible.
• Cambio de Aceite serbo trasmisión.
• Cambio de Refrigerante.
• Mantenimiento Motor de Arranque.
• Cambio correa de accesorios.
• Cambio de correa de Accesorios (alternador bomba de agua).
• Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección, adjuntar certificado del laboratorio.
Sistema Eléctrico
• Mantenimiento Alternador.
• Cambio de Baterías.
• Revisión de luces (stop).
• Cambio de farola derecha delantera.
Sistema Hidráulico
• Reparación sistema de frenos.
• Cambio Actuador de Dirección. 
• Mantenimiento y ajuste de pedales.
• Limpieza y sondeada del Radiador.
• Engrase de rodillos, llantas delanteras.
• Engrase en los puntos de lubricación.

General
• Cambio de adhesivos generales del equipo.
• Revisión de terminales de dirección y ejes de troques delantero.
• Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual.
• Mantenimiento de bomba hidráulica.

NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. 
NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.
NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE

	
	
	
	

	6
	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 
GATOR DISEL CH3007D072-618
	• Cumplimiento de los requerimientos de servicio 50, 100, 200, 300 y 500 horas de acuerdo con el Manual del Operador OMM155603 I6.
• Cumplimiento de los requerimientos de lubricación de acuerdo con el Manual del Operador OMM155603 I6 (cadenas, vástagos delanteros, cadena de transmisión, acopladores traseros, únicamente con las grasas establecidas por el fabricante. 
Motores
• Reemplazo (02) kit de mantenimiento P/N LG 259. (Cambio de aceite del motor, cambio filtro de aceite, cambio filtro de combustible, cambio filtro de aire, cambio de bujías).
• Mantenimiento motor de arranque alternador.
• Cambio correa de tracción. P/N M174026, tensión y ajuste de la correa.
• Cambio correa de accesorios, tensión y ajuste.
• Cambio cadena de tracción, tensión y ajuste.
• Ajustar la holgura de la válvula del motor.
• Instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:
• Cambio de Rodillos cubo de ruedas.
• Limpieza interna tanque de combustible.
• Revisión sistema de luces.
• Limpieza y sondeada de radiador.
• Revisión y reparación sistema eléctrico.
• Calibración de bomba de inyección e inyectores y exigir certificado de la calibración.
• Revisión del desgaste de las almohadillas (pad) del embrague.
Sistema Eléctrico
• Reemplazo (02) baterías P/N TY2522.
• Revisión y cambio de arnés eléctrico.
• Cambio de la correa del alternador.
Sistema Hidráulico
• Cambio de (04) llantas traseras P/N R90796 ALL TERRAIN. 
• Cambio de (02) llantas delanteras P/N R90798 ALL TERRAIN.
General
• Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual
CORRECCIÓN REPORTE: HORÓMETRO NO ESTÁ CONTANDO LOS KM ANDADOS.
CORRECCIÓN REPORTE: AJUSTE DE SILLAS E INSTALACIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD.
NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. 
NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.
NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES
S/N 000000000000042830
	• Mantenimiento general del equipo de soporte del tanque, incluyendo revisión de los puntos de soldadura, pintura general y lubricación. 
• Lubricación de los puntos de sujeción del soporte del tanque.

• Reemplazo de las ruedas.
• Lubricación de rodamientos.

• Control corrosión general.

• Mantenimiento completo del tanque de agua (limpieza, pintura, control corrosión).

• Pruebas de hermeticidad e hidráulica del tanque de acuerdo con la norma API 620.

• Prueba de estanqueidad para el tanque.
 
• Mantenimiento del motor FORTE FD400 D/W. 
• Kit de análisis de agua.
• Cambio de filtro y aceite de motor.


NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART 
MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776
	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: 
• Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State.
• Mantenimiento al sistema generador.
• Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado.
• Cambio cables conexión a aeronave.
• Cambio cable conexión a toma eléctrica.
• Calibración indicadores y presentar certificado.
• Reemplazo de bombillos de indicación.
• Limpieza general.
• Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación.
• Reemplazo de ruedas.
• Lubricación, ajuste rueda de remolque.
• Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas.
NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART 
MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731
	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: 
• Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State.
• Mantenimiento al sistema generador.
• Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado.
• Cambio cables conexión a aeronave.
• Cambio cable conexión a toma eléctrica.
• Calibración indicadores y presentar certificado.
• Reemplazo de bombillos de indicación.
• Limpieza general.
• Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación.
• Reemplazo de ruedas.
• Lubricación, ajuste rueda de remolque.
• Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas.

NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 
6T28-400CL SERIE 104PS07792
	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: 
• Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State.
• Mantenimiento al sistema generador.
• Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado.
• Cambio cables conexión a aeronave.
• Cambio cable conexión a toma eléctrica.
• Calibración indicadores y presentar certificado.
• Reemplazo de bombillos de indicación.
• Limpieza general.
• Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación.
• Reemplazo de ruedas.
• Lubricación, ajuste rueda de remolque.
• Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas.

NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).

	CUMPLE
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PLANTA EXTERNA HOBART No. H01
Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704
	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento A, B, C, D, E, F y AR de acuerdo con el Manual OM-2098B/Operation and Maintenance Manual 60CU24/Series 500060B Generator Set.
• Cumplimiento de la carta de mantenimiento y lubricación de acuerdo con el Manual OM-2098B/Operation and Maintenance Manual 60CU24/Series 500060B Generator Set.
• Entrega de pruebas pre-operacional y operacional de la planta.

Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: 
• Cambio de baterías.
• Cambio de aceite.
• Cambio filtro de aceite.
• Cambio filtro de aire.
• Cambio filtro de combustible.
• Mantenimiento motor de arranque.
• Mantenimiento alternador.
• Calibración manómetros.
• Revisión y reparación sistema eléctrico.
• Cambio sistema apagado por emergencia.
• Reparación de los convertidores de generación.
• Cambio tapa radiador.
• Limpieza del radiador.
• Revisión y reparación de luces.
• Cambio acrílico panel de instrumentos.
• Realizar control corrosión y pintura al soporte de la rueda delantera
• Mantenimiento bomba de inyección e inyectores
• Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas.
NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
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	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02
Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189
	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:
• Cambio de llantas.
• Cambio de aceite del motor.
• Cambio filtro de aceite.
• Cambio filtro de aire.
• Cambio filtro separador de agua.
• Cambio filtro combustible.
• Sondeada y limpieza radiador.
• Cambio refrigerante.
• Limpieza interna tanque de combustible.
• Cambio de baterías.
• Mantenimiento de alternador.
• Mantenimiento motor de arranque.
• Revisión y reparación sistema de generación de corriente.
• Reparación de los convertidores de generación.
• Revisión del sistema generación 115v.
• Reparación sistema de frenos.
• Mantenimiento gancho de tracción.
• Mantenimiento bomba de inyección e inyectores.
• Cambiar de tarjeta electrónica, BOARD PC VOLTAGE REGULATOR PART No. 282800A-001 HOBART, cantidad 01 unidad.
• Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC OVER-UNDER VOLTAGE, PART No. 482038A HOBART, cantidad 01 unidad.
• Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC OVER-UNDER FREQUENCY, PART No. 482039C HOBART, cantidad 01 unidad.
• Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC MEMORY & TIME DELAY, PART No. 387736C HOBART, cantidad 01 unidad.
• Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC GENERATOR SET CONTROL, PART No. 284908B HOBART, cantidad 01 unidad.
• Cambiar tarjeta electrónica, DC OUTPUT PC BOARD ASSEMBLY, PART No. 286597 HOBART, cantidad 01 unidad. 

NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	 PLANTA EXTERNA HOBART No. H04
MODELO JET-Ex6D -SERIE 414PS20162
	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento A, B, C, D, E, F y AR de acuerdo con el Manual OM-2241/Operation and Maintenance Manual JETEx6D/Series 500074/28.5 VDC Generator Set
• Cumplimiento de la carta de mantenimiento y lubricación de acuerdo con el Manual OM-2241/Operation and Maintenance Manual JETEx6D/Series 500074/28.5 VDC Generator Set
• Reemplazo filtro de aceite P/N 286897-029.
• Reemplazo filtro de combustible primario P/N 286897-036.
• Reemplazo Elemento separador de agua-combustible P/N 286897-031.
• Reemplazo filtro de air P/N 290941.
• Entrega de pruebas pre-operacional y operacional de la planta.
• Mantenimiento bomba de inyección e inyectores.
• Cambio tarjeta electrónica.

NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON 
N° 5002928
	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento de acuerdo con Manual Planta Generadora Eléctrica FG Wilson

Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:
• Cambio de baterías.
• Mantenimiento motor de arranque y alternador.
• Cambio de aceite.
• Cambio filtro de aceite.
• Cambio filtro de aire.
• Cambio filtro de combustible.
• Cambio filtro separador de agua.
• Cambio de refrigerante.
• Limpieza radiador.
• Cambio de llantas. 
• Cambio de acrílico de tablero de instrumentos.
• Revisión de indicadores de instrumentos.
• Mantenimiento bomba de inyección e inyectores.

NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE
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	TORRE DE ILUMINACIÓN
MARCA: BOBCAT
MODELO: DAYLIGHT/2004
SERIE: 902711431 

	Mantenimiento preventivo completo de acuerdo con la forma PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE Manual BOBCAT DAYLIGHT 6KW IR22162408.
• Control corrosión y limpieza a sistema eléctrico, combustible y general.
• Calibración ruedas y engrase de lubricación de balineras.
• Mantenimiento sistema eléctrico.
• Reemplazo 04 bombillos de iluminación.
• Reemplazo fuel/water separator element.
• Limpieza y lubricación guaya.
• Mantenimiento conexiones lámparas.
• Cambio de baterías. 
• Reemplazo (04) condensadores P/N 27L515ADV.
Mantenimiento preventivo completo al motor de acuerdo con los PERIODIC CHECKS aplicables al motor de acuerdo con OPERATOR´S MANUAL KUBOTA DIESEL ENGINE.
• Reemplazo de las abrazaderas del motor.
• Reemplazo de las mangueras y abrazaderas del radiador.
• Cambio filtro de aire 530K.
• Cambio filtro de aceite A73.
• Cambio filtro de combustible BF940.
• Cambio Filtro de combustible G5/16.
• Cambio aceite del motor.
• Cambio de refrigerante.
• Reemplazo de las baterías.

NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).
	CUMPLE

	
	
	
	

	APLICABLES EQUIPO NO MOTORIZADO - BAMAV1

	1
	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR
MODELO 04-6005-1100
(05)
	• Servicio de mantenimiento componentes hidráulicos.
• Cambio de aceite hidráulico.
• Reemplazo de empaquetadura del sistema hidráulico.
• Cambio de filtros.
• Overhaul a la bomba hidráulica con su respectiva trazabilidad.
• Reemplazo de líneas hidráulicas.
• Reemplazo de llantas y balineras.
• Ajuste de soportes de seguridad.
• Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera.
• Ajuste de los peldaños.
• Prueba de carga de 5 años de la escalera 200% rate load (1000 lbs).
• Reemplazo protectores de seguridad blancos.
	CUMPLE
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	GATO HIDRÁULICO
P/N 02-7804-0110
(06)
	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación.
• Mantenimiento de control corrosión. 
• Reemplazo de ruedas mediante Kit K-2801.
• Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-1901-01. 
• Reemplazo de mangueras y empaques del tanque.
• Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.
	CUMPLE
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	GATO HIDRÁULICO
P/N 02-0511-0132
(04)
	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación.
• Mantenimiento de control corrosión.
• Reemplazo de ruedas mediante Kit K-1165.
• Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-4588.
• Reemplazo de mangueras y empaques del tanque.
• Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.
	CUMPLE
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	GATO HIDRÁULICO
P/N 02-7856-0100
(11)
	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación.
• Mantenimiento de control corrosión.
• Reemplazo empaquetaduras mediante Kit K-1049.
• Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-1901-01.
• Reemplazo de mangueras y empaques del tanque mediante kit K-1061-04.
• Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.
	CUMPLE
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	GATO HIDRÁULICO
A43Y-0000
A43.0200.0
8AT.9907.0
	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación.
• Mantenimiento de control corrosión.
• Pintura de acuerdo con modelo.
• Reemplazo empaquetaduras. 
• Inspección y calibración con certificado de la bomba.
• Reemplazo de mangueras y empaques del tanque.
• Corregir fugas y emitir certificado de calibración de capacidad.
NOTA: Mencionados gatos hidráulicos son de fabricación RUSA
	CUMPLE
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	PLATAFORMAS DE TRABAJO
BANCO ESCALERA DE MADERA
(10)
	• Servicio de mantenimiento general.
• Inspección de soldaduras.
• Reemplazo de peldaños y ajustes de seguridad.
• Ajuste de soportes de seguridad.
• Reemplazo de ruedas según el equipo.
• Reemplazo de tuercas, arandelas, balineras según el equipo.
• Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera.
• Marcación de acuerdo con normativa - Reemplazo protectores de seguridad.
	CUMPLE
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BANCO ESCALERA DE MADERA
(10)
	• Servicio de mantenimiento general.
• Inspección de soldaduras.
• Reemplazo de peldaños y ajustes de seguridad.
• Ajuste de soportes de seguridad.
• Reemplazo de ruedas según el equipo.
• Reemplazo de tuercas, arandelas, balineras según el equipo.
• Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera.
• Marcación de acuerdo con normativa - Reemplazo protectores de seguridad.
	CUMPLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	No.
	ITEM
	DESCRIPCION
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	1
	CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y/O COMPONENTES A RECIBIR EL MANTENIMIENTO
	• El contratista no modificará, adaptara o instalará repuestos, partes, componentes o similares que no sean NUEVOS y originales a la marca de cada equipo, o los autorizados por la casa fabricante de acuerdo con el manual de mantenimiento del equipo, asumiendo la garantía de los mismos.

• Los trabajos se realizarán de acuerdo con la programación de mantenimiento de los equipos, con el requerimiento por escrito del Supervisor del contrato, así mismo el contratista garantizara el transporte de los elementos o equipos desde el momento de su entrega hasta su retorno al lugar de origen.

• Los equipos que requieran labores de pintura deben cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo con el manual técnico del componente y serán entregados con sus correspondientes logos, stickers y demás instrucciones de seguridad y operación conforme a lo estipulado por el fabricante o información especial solicitada por el supervisor del contrato, estas serán colocadas en lugar visible de los equipos.

• Todos los trabajos de mantenimiento requeridos en el presente proceso o que se deriven del mismo, serán considerados a TODO COSTO, esto quiere decir que los costos generados por reparaciones y cambios de componentes que se requieran para el funcionamiento de los equipos objeto del contrato serán asumidos en su totalidad por la empresa contratista, así mismo, el contratista se compromete a tener disponibilidad de servicio para brindar solución a los imprevistos que puedan presentarse de acuerdo con la vida útil.

NOTA No1: todos aquellos gastos como (fletes, seguros, transportes e importación) asociados a este tipo de movimientos serán asumidos en su totalidad por el contratista.

NOTA No2: En todos los casos donde se determine mantenimiento general, preventivo y correctivo, se harán rigiéndose por lo contemplado en el manual de partes y mantenimiento de la casa fabricante de cada uno de los equipos, garantizando la preservación de la vida útil para el funcionamiento de los equipos.

NOTA No3: Teniendo en cuenta lo anterior, los daños ocultos que presenten los elementos para su puesta en funcionamiento serán asumidos por el contratista.

NOTA No4: En todos los equipos donde se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista deberá entregar un certificado donde conste: El mantenimiento realizado, el componente reemplazado y este deberá ser firmado por el Supervisor, el Contratista, quien realizo el mantenimiento, el inspector ETAA y/o Monitor del programa.
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	PERSONAL REQUERIDO
	Para garantizar el correcto funcionamiento de Equipo Terrestre Aeronáutico, el contratista junto con la oferta deberá allegar lo siguiente:

Certificaciones y Experiencia 

Todo el personal (mecánico, electricista, especialista en aviónica, Técnico electrónico, técnico mecánico automotriz etc.) debe contar con certificaciones vigentes.

1. Las hojas de vida del personal que será el encargado de realizar los trabajos de mantenimiento de los equipos
2. El contratista debe adjuntar los certificados, y estudios en las diferentes especialidades, de los diferentes perfiles del personal que realizará los mantenimientos preventivos y/o correctivos.
3. Los trabajos de mantenimiento ya sean correctivos y/o preventivos dependiendo sea el caso, deben ser ejecutados por el personal debidamente entrenado, capacitado o certificado en:
· Electricista automotriz
· Técnico en sistemas de suspensión automotriz
· Mecánico, Técnico y/o tecnólogo en Motores Diésel y Gasolina.
· Especialista en la Especialidad ETAA, Técnico electricista, electromecánico, electrónico y técnico mecánico
· Técnico y/o Tecnólogo en reparación de equipos industriales tales como, convertidores de frecuencia, estaciones de compresión neumática, plataformas de mantenimiento aeronáutico, vehículos utilitarios y demás capacidades afines con los equipos relacionados.
4. El contratista debe adjuntar la experiencia mínima requerida de 3 años en mantenimiento interpretación y aplicación de los manuales y publicaciones técnicas.

REQUISITOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD 

1. El contratista debe cumplir con el certificado del examen de ingreso ocupacional 
2. El contratista debe cumplir con el certificado de entrenamiento o reentrenamiento en curso en alturas
3. Certificado de afiliación de la ARL del contratista
4. El contratista deberá cumplir con la autoevaluación de estándares mínimos ante el ministerio de trabajo 

DISPONIBILIDAD Y OPERATIVIDAD

1. El personal debe estar sujetos a disponibilidad para soportes en imprevistos.
2. El contratista deberá garantizar la capacidad de reacción en un tiempo establecidos no mayor a una hora

EQUIPO DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS 
1. El contratista deberá garantizar que el personal que realice el mantenimiento el uso obligatorio de los EPP (Elementos de protección personal) otorgados por la empresa.

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR, JUNTO CON SU PROPUESTA, CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO EN LA QUE SE COMPROMETA A CONTAR CON EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DESDE EL INICIO Y HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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Subsano la certificación requerida 

	3
	SEGURIDAD MILITAR
	El supervisor del contrato será el encargado de coordinar junto con el S2 de la unidad, del personal que prestara los servicios que el contratista hará llegar las hojas de vida; para que esté sea aprobado y cumplir con el objeto del futuro contrato, para lo cual someterá a estudio previo las hojas de vida del personal a ser contratado, para su respectivo estudio de seguridad de personal y determinar el nivel de confiabilidad del mismo.

El contratista en coordinación con el supervisor y con la Sección S2 del Batallón de Mantenimiento Aviación No.1 Aviones, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria como: ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarios para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la unidad militar en donde se desarrollarán los trabajos de mantenimiento.

NOTA: Los gastos generados de estos trámites serán asumidos por el contratista.
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	INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL
	• El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, División de Aviación Asalto Aéreo, y al Batallón de Mantenimiento de Aviación No.1 (BAMAV1), por cualquier, reclamación, demanda, daño, etc.

• El CONTRATISTA entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y el personal que el CONTRATISTA designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el CONTRATISTA asumirá con total autonomía de independencia técnica, administrativa y financiera con el personal que contrate para la ejecución de los trabajos.
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	SUPERVISIÓN TÉCNICA
	Dentro del periodo de ejecución del presente proceso el oferente , en coordinación con el supervisor del contrato, deberá coGASRANTntar con el acompañamiento de por lo menos un (01) Especialista integrante del taller ETAA BAMAV1 del Ejército Nacional y/o supervisor del contrato, para las intervenciones de los equipos que requieran mantenimiento dentro y/o fuera  de las Instalaciones del BAMAV 1 Bogotá, y garantizar que los servicios de mantenimiento coincidan con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, los repuestos e insumos suministrados a los equipos sean de condición NUEVO y los requeridos según Manual de Parte del Equipo, garantizar el conocimiento de la ubicación de los equipos especiales.

NOTA: Los gastos generados de estos trámites (traslados de los equipos, etc.) serán asumidos por el contratista.
 NOTA: Los elementos o bienes que sufran algún daño o sea por causa de perdida los  gastos serán asumidos por el contratista.
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	CRONOGRAMA
	El contratista en el momento de suscripción del acta de inicio del contrato deberá entregar al supervisor del contrato el cronograma de mantenimiento de los equipos.  Este será aceptado o modificado por el supervisor del contrato bajo el conocimiento del contratista, el cual podrá ser ajustado de acuerdo con las necesidades de la administración sin exceder el plazo de ejecución final.

Así mismo, el contratista garantizará el transporte de partes, repuestos, herramientas o equipos necesarios para realizar la inspección y el mantenimiento correspondiente.

NOTA: El supervisor verificará que el mantenimiento a realizar en cada uno de los equipos debe estar establecido dentro de los tiempos contemplados en los manuales técnicos, verificando la última fecha del mantenimiento (Según Aplique).
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	DOTACIÓN DEL PERSONAL
	El contratista debe tener en cuenta que todo el personal que vincule con la empresa deberá acatar y portar en las instalaciones donde se ejecute el objeto contractual, todos los elementos de protección personal. Así mismo, elementos de protección para realizar trabajos en altura, áreas confinadas, contaminadas y chaleco reflectivo para moverse en la zona operativa. La mínima dotación exigida será; casco, botas, overol y guantes además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, arnés, eslingas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo requiera.  Lo anterior de conformidad con el Decreto 1072 del 2015 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).

	CUMPLE

	8
	ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PERDIDA O DAÑO BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
	• El personal que realice tareas en áreas confinadas y/o trabajos en altura, deben tener la respectiva certificación vigente, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0491 de 2020 y 4272 de 2021 o las disposiciones legales que la modifiquen, adicionen o sustituya.

• Todo el personal vinculado con la empresa contratista deberá acatar y portar en las instalaciones donde se ejecute el objeto contractual, todos los elementos de protección personal. Así mismo, elementos de protección para realizar trabajos en altura, áreas confinadas, contaminadas y chaleco reflectivo para moverse en la zona operativa. Lo anterior de conformidad con el Decreto 1072 del 2015 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST).
• El Contratista deberá responder y realizar los aportes al sistema integral de seguridad social (EPS, ARL, AFP), aportes parafiscales, seguros, prestaciones sociales, y demás gastos (salarios, prestaciones sociales) que implican la contratación del personal en Colombia, en cumplimiento de lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.

• El contratista deberá realizar los pagos relacionados con seguridad social de todos y cada una de las personas que presten los servicios objeto del presente proceso en el Batallón de Mantenimiento de Aviación No.1 (BAMAV1); para tal efecto allegará copia de la planilla de pagos dentro de los tres (03) primeros días hábiles de cada mes al supervisor del contrato.
El contratista se acogerá a la ley 1476 de 2011 por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública. De presentarse daños en las aeronaves, componentes, herramientas, equipos o cualquier otro tipo de bien perteneciente a la Aviación del Ejército y entregado para el cumplimiento del objeto del contrato, y que, en producto de la impericia e irresponsabilidad directa de los técnicos contratados por la empresa, el contratista asumirá el remplazo o reparación de este a todo costo. La empresa contratista tendrá ocho (08) días calendario contados a partir de la notificación por escrito por parte del supervisor del contrato para aceptar o no la conducencia de la responsabilidad del daño. De comprobarse la responsabilidad del daño, la empresa contará con los siguientes tiempos para reponer o reparar el bien:
• Para la reparación o remplazo de cualquier componente, herramienta, equipo o cualquier otro tipo de bien perteneciente a la Aviación del Ejército que se pueda solucionar de manera local, la empresa tiene un tiempo no mayor a treinta (30) días calendario. Si este debe ser enviado al exterior, la empresa tiene un tiempo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día nueve (9) de la notificación por escrito por parte del supervisor del contrato.
	CUMPLE




VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

	PRESUPUESTO OFICIAL
	PROPONENTES NACIONAL
	SMMLV - 2025

	$ 300.000.000

	100%
	$ 1.423.500

	 VALOR  
	300.000.000
	

	 SMMLV  
	210.748
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA:

Dada la especialidad y especificidad técnica de los bienes y/o servicios a adquirir, se evaluará la experiencia específica de los proponentes de acuerdo a los siguientes parámetros:

Para el presente proceso se requiere acreditar mediante contratos, adicionalmente certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción respectivamente cuyo objeto sea igual o tenga relación con la “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO”

cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.)

VERIFICACIÓN SOPORTES EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTES NACIONALES 

	ASPECTO
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	FORMULARIO ACREDITACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	CONTRATOS
	CUMPLE
003-00-E-CACOM-2-GRUTE-2021
	CUMPLE
036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2021
	CUMPLE
0194-ARC-CBNL06-2024

	CERTIFICACIONES DE CONTRATOS Y/O ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
	NO CUMPLE 
Allega acta de liquidación de contrato No. 003-00-E-CACOM-2-GRUTE-2021 – NO ACLARO
	CUMPLE 
CUMPLE 
Allega acta de liquidación de contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2021
	CUMPLE 
Allega acta de liquidación de contrato No. 0194-ARC-CBNL06-2024.

	EXPERIENCIA ESPECIFICA: “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO”
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	VALOR DE LOS CONTRATOS 100% PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV 210.748
	CUMPLE
106.5
	CUMPLE
103.07
	CUMPLE
384.61

	UNSPSC:
REGISTRADO EN EL RUP
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	RUP –
	CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE

	CONCLUSIÓN
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	CUMPLE



NOTA ACLARATORIA: El oferente dentro del término de traslado para la aclaración de los SOPORTES DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTES NACIONALES, VALOR DE LOS CONTRATOS 100% PRESUPUESTO OFICIAL, NO ACLARÓ lo requerido del contrato Numero 003-00-E-CACOM-2-GRUTE-2021, experiencia la cual no será tenida en cuenta, sin embargo, el proponente cumple con la experiencia aportada y soportada.

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

	GARANTÍA TÉCNICA
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	El Contratista se compromete a prestar garantía técnica cumpliendo con los siguientes requisitos:
1.  Que ampare la calidad del servicio y de los bienes suministrados en el mantenimiento, objeto del presente proceso.
 2.  Que los servicios de mantenimiento, reparación de los equipos y componentes del presente proceso tendrán una garantía de un (01) año de operación, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
 3. Que los repuestos y/o componentes instalados en el mantenimiento tengan la garantía mínima de un (01) año expedido por el contratista.
4. Que el contratista asumirá la totalidad de los costos para aquellos servicios de mantenimiento de equipos, componentes o partes que como resultado de una reclamación por garantía deban ser exportados e importados nuevamente al país, sin que esto sea adicional a lo estipulado en el contrato, así mismo el contratista se hará responsable del 100 % de los equipos y/o componentes que en el momento de trasladarse fuera de la guarnición militar se encuentren bajo su custodia.
	CUMPLE
Subsano la certificación requerida 



	TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	Si se presenta alguna reclamación por garantía a nivel Nacional, el contratista se comprometerá a solucionar las fallas presentadas en un tiempo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación que efectué el supervisor del contrato por escrito. Y en el caso de garantías en el exterior en un tiempo no mayor a 15 días hábiles. La respuesta de la notificación no debe exceder un tiempo mayor a 48 horas, sin afectar en todo caso la disponibilidad de los equipos.

En caso de que el tiempo de corrección de la falla por garantía supere los lapsos mencionados, el contratista debe reponer el elemento, por otro en calidad de préstamo sin costo alguno, en ningún caso excediendo el plazo de ejecución del contrato.
	CUMPLE

Subsanó la certificación requerida



PONDERACIÓN TÉCNICA 

	  ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	PUNTAJE
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	1
	Baterías T-16H AC
MODELO: L16H-AC
Ciclo Profundo
• VOLTAJE: 6 Voltios
• CAPACIDAD: 435 Amperios
• LARGO: 29,6 cm x 17,6 cm x 42,5 cm
• PESO: 57 kilogramos.
• GARANTÍA: 1 AÑO, de Fábrica.
• ORIGEN: Estados Unidos
NOTA: Incluir su manual, 01 densímetro hidrómetro y 01 multímetro para su respectivo mantenimiento
	05
	30
	CUMPLE

	2
	Baterías L16G AC
Tecnología: Inundada Ácido -Plomo
Modelo: L16G-AC
Voltaje: 6V
Ah @ 20H: 390
Grupo BCI: 903
Dimensiones (cm): 31.1 x 17.8 x 41.7
NOTA: Incluir su manual, 01 densímetro hidrómetro y 01 multímetro para su respectivo mantenimiento.
	05
	30
	CUMPLE



LEY 816- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA

	LEY 816  
	JOSE ALEXANDER PALACINO

	Conforme con la Ley 816 de 2003 y los artículos 150 “Existencia de trato nacional” y 151 “Incentivos en la contratación pública” del Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.4.13 y 2.2.1.2.4.2.1, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente:

Efectuada la calificación jurídica, económica (precio) y técnica, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionarán los siguientes porcentajes:
Hasta el 20% sobre la sumatoria económica y técnica, para el total de los ítems ofertados de los bienes y/o servicios ofrecidos (según aplique) para: 

· Los bienes y/o servicios nacionales
· Los bienes y /o servicios ofertados, provenientes de Estados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes.
· Los bienes y /o servicios con reciprocidad ofertados.
· Los Bienes y/o Servicios de Miembros de la Comunidad Andina de Naciones

Hasta el 10% para los bienes y/o servicios extranjeros con al menos un 40% de componentes nacionales.

Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Formulario correspondiente a “Protección a la Industria Nacional”, y el comité técnico evaluador verificará que la información en él consignada sea acorde con los documentos que se presenten como soporte de la acreditación respectiva. La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité técnico evaluador.

Se indica que el oferente tiene la carga probatoria, para lo cual deberá tener en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, las directivas, circulares y manuales de Colombia Compra Eficiente y demás normas concordantes.

El oferente que pretenda obtener el porcentaje previsto para bienes y/o servicios nacionales, sean bienes y/o servicios con tratado o convenio entre Colombia y el país de origen, sean estos con reciprocidad, miembros de la comunidad andina de naciones, o sean estos Bienes y/o servicios extranjeros con un 40% de componente Nacional, deben:

1. Para los bienes nacionales el proponente debe deberá identificar para que ítems aplica y anexar el certificado de productor nacional expedido por el Ministerio de Comercio Industria Y turismo de Colombia, para los bienes señalados

2. Los bienes y /o servicios ofertados, provienen de Estados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes, el proponente deberá identificar para que ítems aplica y señalar el acuerdo comercial, tratado o convenio de libre comercio en materia de compras estatales.
3. Los bienes y /o servicios con reciprocidad ofertados, provienen de Estados los cuales con Colombia NO existe un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y/o Servicios Nacionales gozan de trato nacional (reciprocidad), con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado. Se deberá acompañar el certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la cual se acredite la situación mencionada e identificar para que ítems aplica.
4. Los Bienes y/o Servicios de Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, se deberá indicar el nombre del Estado miembro Comunidad Andina de Naciones e identificar para que ítems aplica.
5. Los Bienes y/o servicios extranjeros con componente Nacional, sin aplicación del principio de reciprocidad. Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato del CUARENTA por ciento (40%) del personal de origen colombiano.

NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes y/o servicios tiene el carácter de comparación de propuestas, el formulario de protección a la industria nacional debe presentarse debidamente diligenciado y suscrito, con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje. 
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos y/o servicios de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los mismos, al momento de la entrega y/o ejecución, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (debidamente acreditados). 
NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y/o servicios con componente nacional, tendrá la obligación de cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.
NOTA 4: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje por Ley 816, la CENAC Aviación, NO REALIZARÁ y NO RECIBIRÁ ningún tipo de requerimiento en la etapa de evaluación de las propuestas, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de puntaje de las ofertas, por lo que no es subsanable.
NOTA 5: El oferente, manifestara con el diligenciamiento del formulario, que se obliga a cumplir la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes, de acuerdo con lo ofrecido para el otorgamiento del puntaje por concepto de Ley 816.
 NOTA 6: Es de advertir que el presente proceso no obstante de ser una adjudicación total o parcial (por ítem) o (por lotes) SEGÚN APLIQUE y cuando conste de varios ítems, se les asignará el porcentaje proporcionalmente por regla de 3, tomando el 20%, según el bien ofertado, como el máximo puntaje a obtener (100%) o el 10% según sea el caso.
	CUMPLE
Adjunta formulario debidamente diligenciado



	OFERENTE
	PUNTAJE EMPRENDIMIENTOS EMPRESA MUJERES
	PUNTAJE MIPYME

	JOSE ALEXANDER PALACINO
	NO CUMPLE
	CUMPLE



OBSERVACIONES

Sin observaciones, HABILITADA TÉCNICAMENTE.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS
ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

[ AR R T

IFICACIONES TECNICAS

6.2.2. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

6.2.2.1. EXPERIENCIA TECNICA REQUERIDA PARA OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON
DOMICILIO EN COLOMBIA

De conformidad con el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y

reglamentado por el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia

habilitante de acuerdo con los siguientes parametros:

a. La experiencia del proponente debe estar contenida en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, vigente y en
firme, conforme a los requisitos establecidos en el presente estudio previo

b. Los contratos con los cuales pretenda acreditar la experiencia deberan encontrarse relacionados en el Registro
Unico de Proponentes — RUP, minimo en UNO de los codigos descritos de las siguientes clasificaciones segun el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel en cumplimiento de lo establecido — Art. 2.2.1.1.1.5.3.- 1
Decreto 1082 de 2015), de los siguientes codigos:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE
30190000 30191500 30191501 ESCALERAS
24100000 24101600 24101612 GATOS
30190000 30191600 30191613 PLATAFORMAS DE ESCALERAS
24100000 24101600 24101605 RAMPAS DE CARGA
24100000 24101500 24101516 PLATAFORMA AUTO PROPULSADA
24100000 24101500 24101513 REMOLCADOR
25190000 25191700 25191740 MAQUINARIA PARA LAVAR VEHICULOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

73150000 73152100 73152108 EQUIPOS ELECTRICOS

c. El proponente debera diligenciar el formulario ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el
que identifique los contratos del Registro Unico de Proponentes a tenerse en cuenta para el presente proceso de
contratacion, firmado por el representante legal del proponente y/o suplente debidamente facultado para ello.

NOTA: En virtud de lo dispuesto en el articulo 6, numeral 6.1 parrafo 3 de la Ley 1150 de 2007 LA ENTIDAD SOLICITA
QUE EL OFERENTE APORTE CONTRATOS, AS| COMO LAS CERTIFICACIONES DE CONTRATOS Y/O ACTAS DE
LIQUIDACION DE CONTRATOS EJECUTADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION A FIN DE VERIFICAR
REQUISITOS ADICIONALES A LOS CONTENIDOS EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES COMO ES EL
OBJETO DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA PARA LO CUAL SE DEBERA TENER EN CUENTA EL CONTENIDO DE
LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS Y LAS NOTAS PARA CADA CASO RELACIONADO A CONTINUACION

ESTE ASPECTO SERA VERIFICADO POR EL COMITE TECNICO EVALUADOR QUIEN TENDRA LA
RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR QUE LOS CONTRATOS APORTADOS SE ENSCUENTREN REGISTRADOS EN
EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) BAJO EL O LOS CODIGO(S) ESTABLECIDO(S).

6.2.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO
EN COLOMBIA
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