	ANEXO TECNICO

	NOMBRE DEL OFERENTE
	
	DIRECCIÓN
	

	TELEFONO
	
	FECHA
	

	ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	STOCK DISPONIBLE
	CUMPLE / NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	ROLLOS DE ALGODÓN: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00155/INT-10 Composición 100% Algodón
	ROLLO
	3,300
	
	

	ALMOHADILLA ABRASIVA: Especificaciones Técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04215/INT-0
	UN
	2,000
	
	

	CORDON CLIND TRENSADO ALT DESNSID 4MM: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04591/INT-0
	M
	48,600
	
	

	HILO PARA COSTAL: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01518/INT-1
	M
	4.244,400
	
	

	HILO GRIS CALIBRE 75: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04592/INT-10
	M
	6,000
	
	

	TELA PARA FUNDA: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04588/INT-0
	M
	546,900
	
	

	REPIZA EN MADERA PINO DE 250X8,5X4,5 M: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04485/INT-0
	UN
	90,000
	
	

	TABLA DE PINO 300X20X2,5 MT: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04485/INT-0
	UN
	2.549,000
	
	

	TABLA GUAYACAN POLVILLO (3M X25 cm ancho x 2.8 grosor): Especificaciones técnicas según NTMD-0302-A1
	UN
	2,000
	
	

	CAJA DE CARTON CORRUGADO 560 X560 X 370: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02029/INT-0 Caja de Cartón Corrugado de· doble  pared (BC1130K) ,  es una caja de tipo convencional y regular,  la cual debe cumplir los siguientes  requisitos:
- La caja de cartón corrugado no debe presentar fisuras, desgaste,  rastros de exposición a la  humedad, debe estar limpia,  su superficie debe ser lisa  
- Las paredes deben  estar  correctamente  plegadas y  no deben  mostrar aplastamiento en su corrugado.   - Así mismo debe venir pegada y grapada por una sola  cara (mínimo  11 grapas) en su unión vertical
Color: Beige
	UN
	1.200,000
	
	

	CAJA PARA EMPAQUE PARA ESTACA METALICA: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03468/INT-0
	UN
	1.200,000
	
	

	ESTUCHE DE TERICOPELO ROJO BASTON: Especificaciones técnicas según NTMD-0302-A1
	UN
	2,000
	
	

	CAJA PARA SABLE OFICIAL GENERAL: NTMD-0243-A1 dentro de la norma del sable para oficial general contiene la caja para embalaje de este elemento
	UN
	3,000
	
	

	THINNER CORRIENTE: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04287/INT-0
	GALON
	150,300
	
	

	ARGON GASEOSO X M3: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04480/INT-0
	METROS CUBICOS
	192,600
	
	

	SILICONA ANTIADERENTE SOLDADURA SPRAY WE: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04285/INT-0
	UN
	3,000
	
	

	ABRILLANTADOR PARA BAÑO DE COBRE ACIDO:Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04440/INT-0
	L
	48,900
	
	

	ABRILLANTADOR PARA BAÑO DE ESTAÑO: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00112/INT-1
	L
	72,300
	
	

	ABRILLANTADOR PARA BAÑO DE LATON: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-001201/INT-0
	L
	52,500
	
	

	ABRILLANTADOR PARA BAÑO DE NÍQUEL:Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04441/INT-0
	L
	51,600
	
	

	ÁCIDO BÓRICO: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04356/INT-0
	KG
	58,200
	
	

	ÁCIDO CLORHÍDRICO: Especificaciones técnicas  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04281/INT-0
	L
	28,200
	
	

	ACIDO CRÓMICO: Especificaciones técnicas según  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04357/INT-0
	KG
	58,200
	
	

	ACIDO NÍTRICO: Especificaciones técnicas según  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04358/INT-0
	L
	83,400
	
	

	ÁCIDO SULFÚRICO:  Especificaciones técnicas según  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04282/INT-0El ácido sulfúrico es un líquido incoloro, soluble en agua con liberación de calor, por lo que debe manejarse con cuidado. Se utiliza para fabricar fertilizantes y otros productos químicos, en refinación del petróleo, producción de hierro y acero, en la industria de revestimientos, caucho, entre otras.Apariencia Líquido aceitoso e incoloroConcentración 96%Color: TraslucidoDensidad 1,83 kg/L - 1,84 kg/LEstado físico: LíquidoFormula química H2SO4Grado TécnicoNúmero CAS 7664-93-9Olor: ÁcidoPeso molecular 98,1 g/molpH 0,5 – 1,5Punto de ebullición 315°C - 338 °CPunto de fusión 10,31 ºC
	L
	27,600
	
	

	ADITIVOS CONTRA PORO PARA BAÑO DE NÍQUEL: Especificaciones técnicas según  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04442/INT-0
	L
	48,600
	
	

	ADITIVOS PARA PURIFICACIÓN DE BAÑOS GALV: Especificaciones técnicas según  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00135/INT-0
	KG
	57,900
	
	

	AMONIACO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04359/INT-0
	L
	28,200
	
	

	BASE PARA BAÑO DE NÍQUEL JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04770/INT-1
	L
	51,600
	
	

	CIANURO  DE COBRE JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01713/INT-0
	KG
	57,900
	
	

	CIANURO DE POTASIO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04472/INT-0
	KG
	104,700
	
	

	CIANURO DE SODIO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04319/INT-0
	KG
	57,900
	
	

	CIANURO DE ZINC JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04473/INT-0
	KG
	57,900
	
	

	CLORURO DE NÍQUEL JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04283/INT-0
	KG
	28,800
	
	

	COBRE FOSFORADO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04474/INT-0
	C/U
	5,000
	
	

	DESPLACADORES DE BROMO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00118/INT-1
	L
	28,200
	
	

	DESPLACADORES DE HIERRO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00117/INT-1
	L
	28,200
	
	

	ESPUMANTE PARA CROMO ANTISPRAY JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04475/INT-0
	L
	36,300
	
	

	FOSFATO DIPOTASICO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03125/INT-0
	L
	0,300
	
	

	HIDROXIDO DE SODIO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04476/INT-0
	KG
	28,800
	
	

	ICOPOR JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04590/INT-0
	UN
	145,000
	
	

	METASILICATO DE SODIO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04477/INT-0
	KG
	28,800
	
	

	NÍQUEL ELECTROLÍTICO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04478/INT-0
	KG
	29,400
	
	

	PEROXIDO DE HIDROGENO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04360/INT-0
	L
	67,800
	
	

	PURIFICADOR CONTRA PORO PARA BAÑO DE NÍQ JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00116/INT-1
	L
	48,600
	
	

	SAL DE ROCHELLE JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04479/INT-0
	KG
	28,800
	
	

	SULFATO DE ESTAÑO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00149/INT-0
	KG
	28,800
	
	

	SULFATO DE NÍQUEL JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04318/INT-1
	KG
	24,000
	
	

	MASILLA GRIS TIPO UNIVERSAL JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04244/INT-1
	GALON
	7,500
	
	

	PINTURA  FONDO GRIS JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04315/INT-0
	GALON
	3,900
	
	

	PINTURA ELECTROESTATICA ROJA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03468INT-0
	GRAMOS
	44.250,000
	
	

	PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04272/INT-0
	GRAMOS
	964.800,000
	
	

	PINTURA GRIS MILITAR JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04316/INT-0
	GALON
	58,200
	
	

	CARBON ACTIVADO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04471/INT-0
	KG
	14,700
	
	

	LACA NITROCELULOSA JEMPP-CEDE4-DIETE-03609/INT-00
	GALON
	0,900
	
	

	RESINA EPOXICA PARA METALES JEMPP-CEDE4-DIETE-01875/INT-00
	GALON
	0,300
	
	

	PERMETRINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04756/INT-1
	LITROS
	410,700
	
	

	LIQUIDO DESENGRASANTE JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01549/INT-1
	GALON
	114,000
	
	

	DESEGRANSANTE ELECTROLITICO SOLIDO EMPP-CEDE4-DIETE-ET-02955/INT-0
	GALON
	492.000,000
	
	

	BOLSA PLASTICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00144/INT-2
	UNIDAD
	22.800,000
	
	

	BOLSA PLASTICA EN PÓLIETILENO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03468-int-0
	UNIDAD
	3.000,000
	
	

	PLASTICO VINIPEL TIPO INDUSTRIAL JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01545/INT-1
	METROS
	6.900,000
	
	

	BOLSAS PLASTICAS JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00412/INT-0
	UNIDAD
	1,000
	
	

	LIJA No.150 JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01520/INT-1
	UNIDAD
	48,000
	
	

	LIJA No.80 JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01519/INT-1
	METROS
	57,900
	
	

	ANGULO 1" 1/2"  X1/8 " JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04363-INT-0
	M
	1.699,500
	
	

	ANGULO 1" 1/2"  X 3/16 " JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04364-INT-0
	M
	1.007,400
	
	

	ANGULO DE  3/16 X 1" EN HIERRO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04365-INT-0
	M
	212,700
	
	

	LAMINA COLD ROLLED CAL 14 1,20 X 2,60 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04269-INT-0
	C/U
	496,000
	
	

	LATON 70/30 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04246-INT-0
	G
	3.360.000,000
	
	

	ALAMBRON TRESFILADO  70/30 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04214-INT-0
	G
	1.056.000,000
	
	

	ALAMBRE DULCE CALIBRE 22   JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00127-INT-1
	G
	120.000,000
	
	

	ALAMBRE DE AMARRE JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00127-INT-1
	KG
	20,700
	
	

	HOJA MECANIZADA PARA SABLE OFICIAL GENERAL NTMD-0243-A1
	C/U
	3,000
	
	

	HOJA MECANIZADA NTMD-0333
	C/U
	580,000
	
	

	LATON  JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01876-INT-0
	G
	1.645,200
	
	

	PLATAJEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03130-INT-0
	G
	0,600
	
	

	DISCO DE CORTE  7X1/16X7/8 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04239-INT-0
	C/U
	67,000
	
	

	DISCO PARA PULIDORA REFORZADO 7X1/4X7/8 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01515-INT-0
	C/U
	102,000
	
	

	DISCO PULIDORA 180X6 4X22,23(7"X1/4 X7/8) JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01515-INT-1
	C/U
	27,000
	
	

	PLATINA 4"X1/4" JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04369-INT-0
	METROS
	90,000
	
	

	PLATINA 1 1/2" X 1/8 " JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04367-INT-0
	METROS
	168,600
	
	

	PLATINA 3/4"X3/16" JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04368-INT-0
	METROS
	1.215,000
	
	

	PUNTILLA HELICOIDAL DE 2,1/2  PUL JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04486-INT-0
	UN
	3.000,000
	
	

	REMACHE DE CABEZA PLANA DE 1/4 X 1/2" JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04311-INT-0
	C/U
	3.510,000
	
	

	SOLDADURA 60-13 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01546-INT-0
	KG
	28,800
	
	

	SOLDADURA EN ACERO 0.45 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04482-INT-0
	KG
	269,700
	
	

	TORNILLO HEXAGONAL DE 1/4 X1" JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04309-INT-0
	C/U
	5.616,000
	
	

	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2" JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03007-INT-0
	C/U
	22.464,000
	
	

	VARILLA LISA DE 5MM EN HIERRO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03468-INT-0
	M
	14.580,000
	
	

	ANODO DE ESTAÑO JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00150-INT-0
	UN
	2,000
	
	

	ANODO DE LATON JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00119-INT-0
	L
	1,500
	
	

	EMPUÑADURA (CU 70 - ZN 30) SABLE OFICIAL GENERAL  NTMD-0243 A1 DENTRO DE LA NORMA DEL SABLE PARA OFICIAL GENERAL CONTIENE LAS CARACTERICAS DIMENSIONALES Y DE COMPOSICIÓN DE LA EMPUÑADURA
	UN
	3,000
	
	

	EMPUÑADURA MECANIZADA BASTON JOYA NTMD-0302 A1
	UN
	2,000
	
	

	EMPUÑADURA MECANIZADA BASTON SERVICIO NTMD-0302 A1
	UN
	2,000
	
	

	REGATON MECANIZADO BASTON JOYA NTMD-0302 A1
	UN
	2,000
	
	

	REGATON MECANIZADO BASTON SERVICIO NTMD-0302 A1
	UN
	2,000
	
	

	EMPUÑADURA V2 NTMD-0333
	C/U
	580,000
	
	

	SOLDADURA DE PLATA: Especificaciones técnicas según JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03133-INT-0
	G
	0,900
	
	

	VAINA ACERO INOX: Especificaciones técnicas según  NTMD-0333
	UN
	580,000
	
	

	VAINA SABLE OFICIAL GENERAL: Especificaciones técnicas según NTMD-0243 A1
	UN
	3,000
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