
ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Ciudad y fecha

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BASPC 27 
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Mínima Cuantía No. _____, convocada por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL – BASPC 27, para XXXXXXXXXXXXXXXX.

	REF. ARTÍCULO
	REFERENCIA INTERNA
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	46171621
	"CAMARA DE SEGURIDAD PARA INTERIORES SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 4 MP 1/2,9"", BAJA LUMINANCIA E IMAGEN DE ALTA DEFINICION. SALIDA MAXIMA DE 4 MP (2688 × 1520) A 20 FPS Y ADMITE 2560 × 1440 A 25/30 FPS CODEC H.265, ALTA TASA DE COMPRESION, TASA DE BITS ULTRABAJA. LUZ CALIDA/LED IR INCORPORADO, LA DISTANCIA MAXIMA DE ILUMINACION ES DE 30 M Y LA DISTANCIA MAXIMA DE LUZ CALIDA ES DE 30 M. ROI, SMART H.264+/H.265+, CODIFICACION FLEXIBLE, APLICABLE A DIVERSOS ENTORNOS DE ANCHO DE BANDA Y ALMACENAMIENTO. MODO DE ROTACION, WDR, 3D NR, HLC, BLC, MARCA DE AGUA DIGITAL, APLICABLE A VARIAS ESCENAS DE MONITOREO. MONITOREO INTELIGENTE: INTRUSION, TRAMPA (LAS DOS FUNCIONES APOYAN LA CLASIFICACION Y DETECCION PRECISA DE VEHÍCULOS Y HUMANOS). ADMITE TARJETA MICRO SD DE 256 G COMO MAXIMO; MICROFONO INCORPORADO. FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VCC/POE PROTECCIÓN IP67. INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	6
	
	

	2
	46171621
	"CAMARA DE SEGURIDAD PARA EXTERIORES  SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/1,7,  RESOLUCION MAXIMA 4000(ALTO) X3000. (VERTICAL),  MEMORIA DE  LECTURA 8 GB,  RAM 4GB,  SISTEMA DE ESCANEO PROGRESIVO,  SISTEMA DE OPERACION ELECTRONICA  AUTOMATICO/ MANUAL 1/3 S-1/100000S,  ILUMINACION MINIMA 0,0009LUX A F1.6 (COLOR,30 IRE ) ILUMINADOR ACTIVADO,  RELACIÓN SEÑAL/ RUIDO 56DB,  DISTANCIA DE ILUMINACION HASTA 60M (196,85 PUES)(IR),  CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ILUMINADOR AUTOMATICO, NUMERO DE ILUMINADOR 4 LED INFRARROJOS,  LENTES VARIOFOCAL MOTORIZADO, LONGITUD FOCAL 2,7MM-12MM,  CAMPO DE VISION ALTO 106°-45° OESTE 77°-34°PROFUNDIDAD 140°-56°,  CONTROL DEL IRIS AUTOMÁTICO,  TIPO DE CONTROL DEL IRIS P-IRIS,  DISTANCIA DORI ( DETECTAR OBSERVAR RECONOCER IDENTIFICAR) SISTEMA ESTANDAR EN 62676-4) DEFINE CAPACIDAD DISTINGUE PERSONAS DE OBJETOS. INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	6
	
	

	3
	46171621
	"GRABADOR DE VIDEO EN RED DE 16 CANALES 1U 2HDD  H.264, H.265, INTELIGENTE H.264+ Y INTELIGENTE H.265+. DETECTOR MAGNETICO H.265 MAX. CAPACIDAD DE DECODIFICACION: 8 × 1080P@30 FPS. ADMITE DECODIFICACION ADAPTATIVA ADMITE CAMARAS CONVENCIONALES DE PROTOCOLOS ONVIF Y RTSP VIGILANCIA REMOTA P2P, REPRODUCCION DE VÍDEO EN DISPOSITIVO MOVIL SALIDA DE VÍDEO SIMULTANEA VGA/HDMI, LA RESOLUCIÓN MAXIMA DE HDMI ES 4K IA POR CAMARA: DETECCIÓN DE ROSTROS, PROTECCIÓN PERIMETRAL, IVS, CONTEO DE PERSONAS, MAPA DE CALOR Y SMD ADMITE LA CONFIGURACION Y GESTION REMOTA DE IPC, COMO CONFIGURAR PARAMETROS, OBTENER INFORMACION Y ACTUALIZAR IPC DEL MISMO MODELO EN LOTES INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	1
	
	

	4
	43201803
	"DISCO DURO 4TB CACHE 256MB 3.5"" SATA 5400 RPM 6GB/SRIOR  INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	1
	
	

	5
	43201618
	"SWITCH DE ESCRITORIO   16 PUERTOS GIGABIT  CAPACIDAD DE CONMUTACION: 32 GBPS. INCLUYE: 16 PUERTOS RJ-45. TIENE 294 MM DE ANCHO, 44 MM DE ALTO Y 180 MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	1
	
	

	6
	43221715
	"RADIOENLACE PTMP UBIQUITI LTU-LR 5GHZ LONG-RANGE LTU,   DIMENSIONES 512,5 X 385,75 X 258,3 MM (20,18 X 15,19 X 10,17"") PESO 1,360 KG (2,998 LB) CON MONTAJE 1,735 KG (3,825 LB)  INTERFAZ DE RED (1) PUERTO ETHERNET 10/100/1000  MATERIAL EXTERIOR DE PLASTICO ESTABILIZADO UV  CONSUMO MAXIMO DE ENERGÍA 8,5 W FUENTE DE ALIMENTACION 24 V, ADAPTADOR GIGABIT POE, 0,5 A  METODO DE ALIMENTACION POE PASIVO DE 24 V (PARES 4, 5+; 7, 8-)  RANGO DE TENSION ADMITIDO 22 - 26 V GANANCIA 26 DBI  POTENCIA DE TRANSMISION MAXIMA 22 DBM  MONTAJE MONTAJE EN POSTE (KIT INCLUIDO)  CARGA DE VIENTO 550 N @ 200 KM/H (123,6 LBF @ 125 MPH)  RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125 MPH)  PROTECCION ESD/EMP ± 24 KV CONTACTO/AIRE  TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40° C A 60°  (DE -40° F A 140° F)  HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95 % SIN CONDENSACION  CERTIFICACIONESCE, FCC, IC INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	1
	
	

	7
	43201618
	"GABINETE RACK TIPO CUBO PARA NVR  INCLUYE KIT DE INSTALACIONES E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
	UN
	1
	
	



ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

	DESCRIPCCIÓN
	ESPECIFICACIONES

	CONDICIONES GENERALES DE LOS ELEMENTOS
	a. Todos los equipos deben quedar en operación y perfecto funcionamiento, es importante que el oferente tenga presente que para el funcionamiento de las cámaras son necesarios 1.400 metros de cable UTP aproximadamente.
b. Los repuestos o componentes necesarios deben ser en condiciones originales, nuevos, no remanufacturados. 
c. Todo el material y mano de obra requerida para llevar a cabo el desarrollo de los servicios, así como el costo por concepto de transporte, almacenaje, etc, estará a cargo del oferente. 
d. La puesta en funcionamiento, instalación y pruebas de los equipos se realizarán en el lugar de ejecución del contrato.
e. El contratista garantizará el soporte técnico de las fallas, daños e imprevistos que surjan durante la ejecución vigencia y garantía única del contrato, la entidad solicitará a través del supervisor del contrato, previa comunicación escrita o verbal al contratista cuantas veces sea necesario.

	IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN
	En el evento de costos y gastos por concepto de importación, nacionalización, reexportación y demás derivados estarán a cargo del contratista.

	HERRAMIENTAS
	El contratista deberá contar con las herramientas y el equipo necesarios, incluido el de Seguridad Industrial requerido para la prestación del servicio de instalación mantenimiento preventivo y correctivo, así como los demás elementos requeridos para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Dotación de Personal: Todo el personal que labore, por cuenta del contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecutar especialmente los elementos de protección 

	INFORME DE INSTALACION
	El contratista está en la obligación de entregar al supervisor del contrato un informe detallado de las actividades desarrolladas en la instalación, puesta en funcionamiento del circuito cerrado de televisión además de registro fotográfico a color.

	PERSONAL MINIMO REQUERIDO
	Mínimo (1) profesional técnico y/o tecnólogo en electrónica y/o electricidad y/o sistemas o afines, con experiencia mínima de 1 año en temas relacionados con el objeto a contratar. 
Para la acreditación de los estudios (diplomas y/o acta de grado deben ser emitidos por una entidad avalada por el ministerio de educación nacional).

Las constancias a través de las cuales se certifiquen experiencia laboral mediante certificaciones y/o contratos, deben contener como mínimo la siguiente información:

• Nombre y firma de la persona jurídica o natural debidamente autorizada que haga sus veces. En el caso de certificaciones privadas, debe ser firmada por el representante legal de la empresa contratante.
• Objeto del contrato.
• Fechas de iniciación y terminación del contrato, indicando DIA, MES Y AÑO 

El contratista debe garantizar que cuenta con el personal certificado en trabajo de alturas mínimo de 1.50 metros de acuerdo con la (resolución 1409 de 2012 y resolución 1903 de 2013), para lo cual junto con su oferta deberá allegar hoja de vida del personal que realizará la instalación de los elementos requeridos y su respectivo certificado de alturas.

	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
	La responsabilidad administrativa de los funcionarios durante la ejecución del contrato será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes). Para llevar a cabo las tareas encomendadas. 

El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional.

El contratista en coordinación con el supervisor del contrato, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria para los estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la unidad militar en donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente contrato.

El ingreso del personal se encuentra sujeto al resultado del estudio de seguridad realizado por la entidad, en caso de ser desfavorable el contratista se obliga a presentar nuevo personal con los requisitos exigidos en personal mínimo requerido.

	CONFIDENCIALIDAD
	Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.

Nota: el acta de CONFIDENCIALIDAD se suscribirá, previo requerimiento del supervisor.

Es pertinente resaltar que el presente proceso contractual es RESERVADO con grado de clasificación SECRETO, considerando además que la información contenida en el mismo es de alto grado de sensibilidad para la Fuerza, si se tiene en cuenta que estamos frente al acceso de información real de identificación de agentes de inteligencia, planos y códigos de seguridad del edificio BRIMI1, accesos, siendo esta la Unidad que por misión maneja la Inteligencia ESTRATÉGICA del Ejército, entre otro tipo de información clasificada.

NOTA; en consecuencia el oferente se compromete a suscribir promesa de reserva como requisito para participar en el presente proceso.

	CONDICIONES GENERALES DE MONTAJE
	El contratista tendrá en cuenta los siguientes aspectos para el adecuado montaje:
Costos del montaje: Todos los costos que demanden el transporte, la preparación, ejecución de los trabajos, suministro e instalación definitiva para el montaje de los elementos correrán por cuenta del contratista. El oferente debe tener presente que la altura máxima en las instalaciones de esta unidad es de 2.5 metros 

Montaje e instalación: El contratista se compromete a ejecutar todos los trabajos necesarios para el correcto montaje e instalación, eficiente utilización y estabilidad del objeto solicitado.


	GARANTÍA TÉCNICA
	Incluye para todo los Ítems: 
* El horario de atención debe estar disponible los 7 días de la semana las 24 horas.

* En caso de fallas causadas por materiales de alguna parte de la instalación, el tiempo de respuesta, para que los elementos entren en óptimo funcionamiento nuevamente, debe ser inferior a 7 días hábiles una vez reportada la falla técnica o solicitada la garantía técnica.

* Si se requiere importación de alguna de las partes por reparación o cambio, el tiempo de respuesta para que los bienes entren en óptimo funcionamiento debe ser inferior a 30 días hábiles una vez reportada la falla técnica o solicitada la garantía técnica.

* Todos los equipos deben quedar en operación en todos sus componentes y accesorios de tal manera que se garantice la funcionalidad del mismo.

* Todo el material y mano de obra requerida para llevar a cabo el mantenimiento estará a cargo del contratista.

* Entregar un diagnóstico por escrito sobre el mantenimiento y funcionamiento de los equipos en cada visita a que haya lugar.

* El oferente con la suscripción del anexo técnico, garantiza que cumplirá de manera expresa con los términos y condiciones de la garantía técnica del servicio, lo cual deberá anexar en documento independiente junto con la oferta al momento del cierre, debidamente suscrito por el representante legal de la empresa. 

	VISITA TECNICA
	El interesado que esté interesado en visitar las instalaciones, la entidad estará dispuesta a recibir esta visita técnica con el fin de que coticen el proceso. Esta visita técnica quedara previa coordinación con la entidad 







Cordialmente,
_________________________________
(Firma del representante legal del oferente o apoderado)
EL OFERENTE 


