

	
		
	


FICHA TÉCNICA
A continuación, el municipio de La Pintada pone a disposición de los oferentes la ficha técnica para la celebración del contrato que tiene por objeto “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO BUSETA PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE USO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA”
	TIPO DE HOMOLOGACIÓN           CHASIS (X)                CARROCERÍA ( )              VEHÍCULO CARROZADO ( )

	
	
	
	
	

	REFERENCIA
	MS
	
	MODELO
	2026

	
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES (CHASIS O VEHÍCULO
	
	MOTOR

	TIPO (ARAÑA O CON TAPÓN)
	ARAÑA
	
	UBICACIÓN 
	DELANTERO

	NUMERO DE EJES
	2
	
	REFERENCIA
	4HK1-TCS

	NUMERO DE LLANTAS 
	6
	
	POTENCIA MÁXIMA SAE ( ) DIN(X)
	210 HO

	DIMENSIÓN DE LA LLANTA DELANTERA
	235/75R17.5
	
	RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA
	2400 Rpm

	FACTOR DE LA LLANTA DELANTERA
	6,66
	
	TORQUE MÁXIMO
	72 kg-m

	DIMENSIÓN DE LA LLANTA TRASERA
	235/75R17.5
	
	RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE
	1600 Rpm

	FACTOR DE LA LLANTA TRASERA
	6,66
	
	NÚMERO DE CILINDROS
	4

	CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE
	64%
	
	DISPOSICIÓN
	EN LÍNEA 

	VELOCIDAD MÁXIMA
	85.22 kph
	
	DESPLAZAMIENTO
	5193 cm ³

	DISTANCIA ENTRE EJES
	4990 mm
	
	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	DISTANCIA ENTRE EJES TÁNDEM
	NA mm
	
	TIPO ASPIRACIÓN
	TURBO / FORZADA

	VOLADIZO ANTERIOR
	1547 mm
	
	
	

	VOLADIZO POSTERIOR
	1983 mm
	
	CARACTERÍSTICAS DE CAJAS DE VELOCIDADES

	LONGITUD TOTAL
	8520 mm
	
	REFERENCIA
	MZW6P

	ANCHO MÁXIMO LLANTAS TRASERAS
	2176 mm
	
	TIPO (MANUAL AUTOMÁTICA)
	MANUAL

	UBICACIÓN DEL MOTOR (delantero o trasero)
	DELANTERO
	
	No. DE CAMBIOS (ADELANTE)
	6

	UBICACIÓN DIRECCIÓN (adelante o atrás del eje)
	ADELANTE
	
	RELACIONES (MAX-MIN
	0.722/6.615

	PESO DEL CHASIS O VEHÍCULO
	3390 kgs
	
	RELACIÓN ALTA CAJA DE TRANSFERENCIA
	0

	PESO DEL CHASIS EJE DELANTERO
	1972 kgs
	
	RELACIÓN BAJA CAJA DE TRANSFERENCIA
	0

	PESO DEL CHASIS EJE TRASERO
	1418 kgs
	
	RELACIÓN DEL CONVERTIDOR DE TORQUE
	0

	PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE
	11000 kgs
	
	
	

	
	
	
	CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS

	CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES
	
	FRENO PRINCIPAL

	EJE TRACTOR (DELANT TRASER)
	TRASERO
	
	TIPO
	NEUMÁTICO ABS

	RELACIONES EJE TRACTOR (MAX-MIN.)
	5.857: 5.857
	
	FRENO DE PARQUEO SI (X) ND ( )

	
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES

	EJE DELANTERO
	
	MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁTICA (MARCHA MÍNIMA O RALENTI)

	REFERENCIA
	F041
	
	

	CAPACIDAD MÁXIMA
	4000 kgs
	
	% POR VOLUMEN DE MONÓXIDO DE CARBONO
	 

	CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN
	4100 kgs
	
	PARTES POR MILLÓN DE HIDROCARBUROS
	 

	
	
	
	 
	 

	EJE TRASERO
	
	MOTORES A GAS, GASOLINA Y DIESEL EN CONDICIONES DE PRUEBA DINÁMICA

	REFERENCIA
	R077
	
	

	CAPACIDAD MÁXIMA
	7600 kgs
	
	(CO) MONÓXIDO DE CARBONO
	 

	CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN
	7700 kgs
	
	(HC) HIDROCARBUROS
	 

	
	
	
	(NOx) ÓXIDOS DE NITRÓGENO
	 

	CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN
	
	 
	 

	REFERENCIA
	ASISTIDA 
	
	DISPOSITIVOS CONTROL DE EMISIONES EVAPORADAS MOTORES A GASOLINA

	TIPO hidráulica (x) Mecánica ( ) Servo asistida ( ) Otra ( )
	
	

	
	
	
	CANISTER 
	 SI ( ) NO ( )

	
	
	
	CONVERTIDOR CATALÍTICO 
	 SI ( ) NO ( )

	 
	 
	 
	VÁLVULA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CARTER 
	 SI ( ) NO ( )

	CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA
	
	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL (6)

	TIPO CARROCERÍA
	 
	
	INDICADOR DE VELOCIDAD
	SI (X) NO()

	No. FICHA HOMOLOGACIÓN CHASIS
	 
	
	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE
	SI(X) NO()

	MARCA CARROCERÍA
	 
	
	INDICADOR DE TEMPERATURA
	SI (X) NO()

	REFERENCIA CARROCERÍA
	 
	
	TACÓGRAFO
	SI() NO (X)

	RADIO DE ACCIÓN
	 
	
	INDICADOR DE VOLTAJES
	SI (X) NO()

	SERVICIO (Corriente Lujo Escolar - Especial)
	 
	
	INDICADOR DE LUCES
	SI(X) NO()

	CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS CON CONDUCTOR
	 
	
	TESTIGO PUERTA ABIERTA
	SI() NO (X)

	CAPACIDAD PASAJEROS DE PIE
	 
	
	TESTIGO FALLA DE FRENOS
	SI (X) NO()

	DISTANCIA ENTRE EJES
	mm
	
	ILUMINACIÓN INTERIOR
	SI() NO (X)

	VOLADIZO ANTERIOR
	mm
	
	LUCES DE ESTRIBO BLANCAS
	SI() NO (X)

	VOLADIZO POSTERIOR
	mm
	
	SISTEMA APERTURA PUERTA INTERIOR
	SI() NO (X)

	ALTURA DEL VEHÍCULO
	mm
	
	SISTEMA APERTURA PUERTA EXTERIOR
	SI() NO (X)

	ANCHO DEL VEHÍCULO
	mm
	
	
	

	LONGITUD DEL VEHÍCULO
	mm
	
	VEHÍCULO ACCESIBLE SEGÚN NTC

	PESO DE LA CARROCERÍA
	kgs
	
	ACCESIBILIDAD 1
	 

	PESO VEHÍCULO EJE DELANTERO
	kgs
	
	ACCESIBILIDAD 2
	 

	PESO VEHÍCULO EJE TRASERO
	kgs
	
	ACCESIBILIDAD 3
	 

	PESO TOTAL DEL VEHÍCULO VACÍO
	kgs
	
	
	

	PESO VEHÍCULO CARGADO EJE DELANTERO
	kgs
	
	SISTEMA ELÉCTRICO

	PESO VEHÍCULO CARGADO EJE TRASERO
	kgs
	
	ALTERNADOR
	24 V -090 AMPERIOS

	PESO BRUTO VEHICULAR CALCULADO
	kgs
	
	BATERÍA 
	12 V

	NUMERO DE PUERTAS PARA PASAJEROS
	 
	
	VOLTAJE SISTEMA ELÉCTRICO 
	24 V

	ANCHO LIBRE DE PUERTAS
	mm
	
	
	

	ALTURA LIBRE DE PUERTAS
	mm
	
	
	

	ATURA ENTRE PELDAÑOS
	mm
	
	
	

	ALTURA DEL SUELDO AL ESTRIBO
	mm
	
	
	

	ALTURA INTERNA LIBRE
	mm
	
	
	

	ALTURA DE VISIBILIDAD SUPERIOR
	mm
	
	
	

	ALTURA DE VISIBILIDAD INFERIOR
	mm
	
	
	

	ANCHO DEL PASILLO
	mm
	
	
	

	DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS
	 
	
	
	

	SEPARACIÓN DE ASIENTOS
	mm
	
	
	

	ESPACIO ASIENTOS ENFRENTADOS
	mm
	
	
	

	PROFUNDIDAD ASIENTOS
	mm
	
	
	

	ANCHO ASIENTO (POR PERSONA)
	mm
	
	
	

	ALTURA ASIENTO
	mm
	
	
	

	ALTURA DEL ESPALDAR
	mm
	
	
	

	% ÁREA EN VIDRIO DE PUERTAS
	 
	
	
	

	NÚMERO CLARABOYAS
	 
	
	
	

	CAPACIDAD DE BODEGA
	m³
	
	
	

	CAPACIDAD DE CARGA
	kgs
	
	
	

	RUTEROS
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	SALIDAS DE EMERGENCIA
	
	OBSERVACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTE

	TIPO DE EXPULSIÓN ( ) TIPO DE FRAGMENTACIÓN ( )
	
	OBSERVACIÓN 1
	CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 3752 DE 2015

	DIMENSIONES
	
	OBSERVACIÓN 2
	CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 3753 DE 2015

	NUMERO DE SALIDAS COSTADO DERECHO
	 
	
	OBSERVACIÓN 3
	CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 4200 DE 2016

	NUMERO DE SALIDAS COSTADO IZQUIERDO
	 
	
	
	



	Diseño
	ESPECIFICACIONES GENERALES

	
[image: ]


	Puertas para acceso de pasajeros al lado derecho tipo panto gráfica adelantada.
Amplia bodega trasera con acceso desde el casco trasero.
Silletería reclinable con coche cama de 990 mm de ancho, con apoyabrazos abatibles y reclinación mecánica distribución 2x2.
Sillas en Tipo Cuero
Silla conductor, con reclinación neumática 
Porta paquetes internos con unidades individuales de servicios (salida individual de aire, lámpara de lectura, llamado al auxiliar, numeración de silla) al alcance de cada pasajero

Iluminación interna total en Leds
Casco trasero con vidrio
Espejos carenados
Licuadoras-Lámparas Laterales
Regletas en Maletero
Cornetas
Luces en Bomper adelante y atrás
Silla Transportin
Panorámico enterizo o bipartido
Ventanería pegada o con corredera
Radio DVD y 8 parlantes
Un Monitor de 19" de accionamiento eléctrico 
Pantalla de 32 Pulgadas
Mampara tipo DOT
Dos Claraboyas
Cámara de Reversa
Control de Velocidad
Sensores de reversa
2 extintores
Luzdia LRD
Cinturonesde Seguridad de 3 puntos Retráctiles en en todas las sillas
Espejos Retrovisores eléctricos 
Tomas 110 V en todas las Sillas
Vigías Digitales 
Aire Acondicionado Suministrado por Concesionario

	ESPECIFICACIONES CARROCERÍA

	La superestructura está diseñada y probada para cumplir con las pruebas de carga lateral y carga sobre techo, de acuerdo con los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 5206-1 y las Resoluciones 3753 y 4200 del Ministerio de Transporte. 
El forro exterior está fabricado en lámina de aluminio con espesores de 1,2 mm y 2,5 mm. Las estructuras de las puertas de bodega y las tapas de inspección en los faldones también son de aluminio, utilizando pernos en la estructura para garantizar una apariencia excelente.
Los recubrimientos internos de los laterales, el piso y el techo son retardantes al fuego y están certificados bajo la norma FMVSS 302
La carrocería está diseñada sin perfiles laterales, lo que facilita los procesos de limpieza y mantenimiento. Esto evita la acumulación de humedad y suciedad, previniendo el deterioro prematuro de la unidad.
El diseño de la carrocería se realiza en coordinación con el fabricante del chasis, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos para maximizar las características del chasis. Esto garantiza, entre otras cosas, un acceso fácil y rápido a los diferentes componentes mecánicos y eléctricos del bus



	HERRAMIENTAS 
	Gato original de fabrica 
Copa o cruceta para pernos
Extintor de 5 lb
Juego de llaves mixtas (3/8 y 1”)
Dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivos y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical 
Botiquín de primeros auxilios 
Dos tacos para bloquear el vehículo 

	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA MARCA
	La marca del chasis que se oferte deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la superintendencia de industria y comercio, con una antelación de mínimo 20 años contados a partir del cierre del proceso, para lo cual el oferente adjuntara el documento de la superintendencia de industria y comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción 

	REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO 
	El proponente y/o fabricante de carrocería deberá adjuntar certificado emitido por el registro único nacional de tránsito donde acredite su habilitación como fabricante de carrocerías con una vigencia no mayor a 30 días 

	GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO 
	Adjuntar certificación emitida por el fabricante o distribuidor autorizado en la ciudad de Medellín en la que se cuenta con la red de talleres y/o concesionarios autorizados para amparar la garantía técnica del vehículo contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, el respectivo soporte de disposición final de estos elementos esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de dos (2) años para el motor y el chasis, y mínimo un (1) año para la carrocería contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo 

	GARANTÍA DEL SERVICIO POST VENTA 
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado en la ciudad de Medellín en la que se cuenta con la red de talleres y/o concesionarios autorizados, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para el vehículo ofrecido por un tiempo mínimo de diez (10) años 

	MATERIAL DE CONSULTA
	Un (1) manual de operación y mantenimiento de la plataforma de movilidad de persona reducida y mantenimiento básico del vehículo 

	LUGAR DE ENTREGA
	El vehículo debe ser entregado en el municipio de La Pintada, Antioquia 

	MATRICULA INICIAL (SOAT Y PÓLIZA TODO RIESGO)
	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT por un (1) año a partir de la matricula 

	
	Póliza todo riesgo que cubra mínimo el 70% a nombre del municipio de La Pintada, con vigencia de un año mínimo a partir de matriculado el vehículo 

	TIPO DE MATRICULA 
	El vehículo deberá ser matriculado en la entidad de tránsito del departamento de Antioquia con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos de acuerdo con la resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del ministerio de transporte o la que se encuentre vigente 

	ESTADO DEL VEHÍCULO 
	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el ministerio de transporte y cumplir las ultimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente 



Además de lo anterior la entidad territorial requiere que al vehículo - carrocería se le realice Brandeo general (lateral, frontal y trasero), según diseño suministrado por el municipio, acorde a las especificaciones técnicas suministradas 
[image: ]
GARANTÍA: La estructura de la carrocería es garantizada por el plazo de cinco (5) años contra fisuras, fallas de materiales y de manufacturas.
Los componentes utilizados en el producto (excepto vidrios y componentes eléctricos) deben ser garantizados por el plazo de 1 (un) año, en cuanto a la resistencia, funcionamiento, pegado y fijación, desde que los defectos no sean resultantes del desgaste natural o de condiciones anormales e inadecuadas de uso. La pintura debe ser garantizada por el plazo de un (1) año contra posibles defectos de adherencia (desprendimiento), brillo y resistencia
COMPONENTE DE SERVICIOS
Además de las especificaciones técnicas descritas de la carrocería y el chasis, el proponente debe ofrecer en su propuesta un componente de servicios, los cuales corresponden a la entrega del BUS con: 
· Aire acondicionado
· SOAT 12 meses 
· Matricula en la ciudad de Medellín o el municipio de La Pintada (Oficial) 
· Mantenimiento preventivos. 
Al tratarse de un vehículo (bus) con las características específicas aquí descritas, las cuales consisten en piezas que ameritan instalaciones tecnológicas y eléctricas, el proponente debe incluir en su oferta los mantenimientos de eso equipos instalados.
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Valor.. ...$ 12.800.000
Valor IVA 19%. ...$2.432.000
VALOR TOTAL... ...$15.232.000

Avisos Carropartes Terminal Bog

Es de anotar que el trabajo en mencién se entrega cumpliendo con las
caracteristicas y especificaciones técnicas hecha por ustedes.

Cordial Saludo,
Carlos J. Forero Herandez

Gerente General

Principal: Diagonal 23 # 69-60 Mod. 5 Local 153
Cel. 310-7747302 Tel: 4773311
E-mail: Caropartes@gmail.com - ContabilidadCarropartes@gmail.com
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