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Nombre del proponente:
Nit: 	
		
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
1

image3.png
De acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Evitar el uso de empagques plisticos a menos que se pueda
| garantizar la integridad del elemento con otro tipo de
| Empaque yrotulado | 1 que, en todo caso la integridad sin sobre empaqué
‘ no debe comprometer la integridad y la calidad el bien o

producto.

Presentacion individual, de acuerdo con las presentaciones y
Presentacién y Unidad | cantidades solicitadas, y de conformidad con los Requisitos
de Medida generales y especificos de esta ficha técnica.

Un aio por elemento, audifono o micréfono

Garantia
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Clasificacién del bien o
servicio

52161520 micréfonos

| Nombre Comercial del
Bien o Servicio

Micréfono de medicion para altos niveles de sonido

Calidad

El dispositivo debe cumplir la_especificacion de
estandares nacionales de Estados Unidos (ANSI) tipo 1
norma IEC 61094, ademas de la certificacion de calibra
NTC ISO/IEC17025:2017, las cuales describen
requerimientos minimos de los micréfonos de medicion

Generalidades

Micréfono de medicién que soporta alta presion sonora

Requisitos generales

Micréfono de medicién .
Cables de conexion
Base de microfonos de medicion

Requisitos especificos

Respuesta en frecuencia | Minimo 20Hz a 20 KHz

Omnidireccional

| Sensibilidad Menor o iguala 50 mV/Pa.

Pico minimo de entrada | Minimo 140 dB
acustica

Impedancia de salida Menor o igual a 600 ohm

Clase de microfono Tipo 1

imagen de referencia
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Empaque y rotulado

De acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Medida

Presentacion y Unidad de

Presentacion individual, de acuerdo con las presentaciones y|
cantidades solicitadas, y de conformidad con los Requisitos
generales y especificos de esta ficha técnica

AUDIFONOS CON CANCELACION ACTIVA DE RUIDO

Clasificacién del
servicio

52161514 audifonos

Nombre Comercial del
Bien o Servicio

| Audifonos profesionales con cancelacion de ruido

Calidad

NA

Generalidades

‘Audifonos profesionales con cancelacién de ruido

Requisitos generales

Audifonos profesionales inalambricos (por Bluetooth) y

|alambricos con cancelacién adaptativa de ruido

Requisitos especificos

Entrada Miniconector estéreo
Respuestaen | Entre 20 y 20 KHz (muestreo de 44.1
frecuencia KHz), entre 20 y 40KHz (muestreo

LDAC de 96 KHz)

30 mm
diafragma -
Impedancia 48 ohmios (1 KHz)
Sensibilidad | 103 dB/mW
Duracion de 30 horas con cancelacion de ruido y 40

bateria (tempo | horas sin cancelacion de ruido
de reproduccion
continua de
misica)
imagen de
referencia
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




