PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA 
POR SUBASTA INVERSA No.4137.010.32.1.300-2020
ANEXO No.______
FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio 
Suministrar los elementos de protección personal de acuerdo a la siguiente relación:
	
ITEM
	EPP
	
DESCRIPCION
	
Cantidad

	
1
	Protector auditivo de inserción
	
Protector auditivo de inserción fabricado en silicona, incluye sistema de cordón desmontable y estuche, nivel de atenuación de 25 dB.   Testeado y aprobado en acuerdo con la norma CE - EN 352-2 : 2002.
	20 cajas
(caja x 100 unidades)
2000 unidades

	


2
	Protector auditivo de copa
	
Protector auditivo tipo copa con una banda o diadema sintética dieléctrica, robusta con protector ergonómico para la cabeza, ajuste telescópico, almohadillas de inserción intercambiables, sistema patentado, Testeado y aprobado en acuerdo con la norma CE - EN 352-2 : EN 352-12002. O NTC 2272 o ANSI 53.19-1974
Nivel de atenuación 30 dB. 
	150 unidades



	
3
	Protector auditivo anatómicos.
	Protector auditivo hecho a la medida del conducto auditivo externo, elaborado en silicona compuesta por silicones puros de alto peso molecular (Instamold ó Egger). Incluye sistema de cordón fijo, lacado o vulcanizado y estuche. Tasa de reducción de ruido mínima de 29. Testeados y aprobados de acuerdo a normas ANSI S3.19-1974 y ANSI S12.6-1984.
	1500 pares (3000 unidades)
*Cada kit viene con 1 par de protectores, es decir, 1 protector auditivo para cada oído.

	
4

	Gafas lente oscuro
	
Gafas lente oscuro, liviana en policarbonato anti-raya, Protección lateral, protección UV, norma ANSI z87-1-2010.
	300 unidades
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5

	Gafas lente claro 
		Gafas lente claro, liviana en policarbonato anti-raya, Protección lateral, protección UV, norma ANSI Z87.1-2010.




	596 unidades


	
6
	Guantes de vaqueta
	
Guantes vaqueta sencillo, puño tipo mosquetero con ribete y soporte en caucho para mayor nivel de protección, lavables.
	1000 pares

2000 unidades

	
7
	Guantes dieléctricos
	
Guantes aislantes tratados especialmente para obtener características dieléctricas muy altas, con dedos y espacio para la palma de la mano levemente flexionados en posición natural; probados individualmente y recintados en bolsa de plástico, clase 00, tensión de uso 500 V, fabricados en látex. Sobre guante de cuero nacional para baja tensión, brindan protección de los guantes aislantes contra agresiones mecánicas, para los trabajos con tensión en ambientes secos.Norma Europea EN60903:2003 / IEC60903:2002.

	15 pares

30 unidades

	

8
	Casco dieléctrico
	
Dieléctrico, Clase E Tipo I, color blanco, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a impactos de objetos en caída libre, golpes contra objetos fijos, testado para descargas eléctricas de 20.000 voltios, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica moderada y chispas. Ranuras laterales (Slots) universales para acoplar protectores auditivos, Suspensión con arnés de 4 puntos elaborado en cinta de algodón y polyester con ajuste tipo rachet, barbuquejo de tres puntos. Norma ANSI Z89.1-2014.

	15
Unidades

	
9


	Careta protección para soldadura
	
Careta inteligente para soldar elaborada en material termoplástico, con cabezal graduable tipo Rachet, banda anti sudor y freno, porta vidrio levantable con vidrio. Normas EN166 y EN 175. 

	10 unidades

	
10

	Manga carnaza
	
Manga en carnaza, para soldador con hebillas ajustables. NTC E79 / NTC1981
	10 pares

20 unidades

	

11
	Hood
	
Gorro Campana en Drill
	10 unidades

	
12
	Botas caña alta para soldadura
	
Cuero de seguridad, impermeable, curtido al cromo, puntera en acero resistente al impacto con protector en PVC, plantilla en material espumado calibre 3.5mm, forro de capellada en tela no tejida, mezcla de poliéster y resinas acrílicas, hebillas en acero para sujeción y expansión,  cordones en poliéster algodón redondos, contrafuerte en material PVC termo formado, cuello forrado en material espumado , suela con formulación resistente a hidrocarburos en general, Aceites, grasas, soda caustica, detergentes y temperatura. Hilos en material kevlar antillamas en antifaz y contrafuerte. Normas DIN 53516, NTC 2396-1, NTC 2038, EN 12568.2010

	10 pares

20 unidades

	
13
	Respiradores media cara para bacheo y fumigación.
	Respirador  de media cara en silicona, que cumpla la norma NIOSH.
	500 unidades



	14
	Filtros en carbón activados, para respirador.
	Cartuchos cambiables con carbón activado que ofrece protección contra gases, ácidos y vapores  orgánicos,  certificado NIOSH.
	1500 pares
3000 unidades

	
15

	Jardineros / guadaña
	Polainas flexibles, delantal de carnaza , Overol 3 piezas (pantalón, chaqueta y pechera)
	20 unidades

	
16
	Careta para guadaña
	
Elaborado en polímero, resistente al impacto y a la penetración, en angeo metálico de 14 x 14 orificios por centímetro cuadrado, de 30 x 20 cm, está reforzado en los bordes con perfil de caucho para evitar que las puntas de la malla puedan lastimar al usuario.

	20 unidades

	
17
	Bata para archivo y kardex
	
En tela de mezcla de algodón para dar mayor agilidad y movimiento con cierre adelante y puño ajustado.
	200 unidades

	18
	Traje anti fluido
	Traje de  Protección  Respirable contra Salpicaduras y Partículas  / Conjunto  anti fluido suave, poliéster 100%. Tela Universal (Lafayette, Textilia, importada): Anti fluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales.  
	1091 Unidades

	
19
	Mascarilla N95
	Trabajo de rectificado, pulido, barrido, embolsado u
otros trabajos en los que se producen partículas libres
de aceite.
NTC- 1584; NTC-2561; N95 de la norma 42CFR84./ para el sector salud
	2091 Unidades

	20
	Mascarilla Quirúrgica
	Máscara autofiltrante utilizada para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca y así evitar enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está Contaminado. Mascarilla a base de celulosa, con un área total de 18.5cm x 8 cm. Filtro de polipropileno que contiene fluorocarbonos, de alta eficiencia : > 99% de eficiencia de filtración bacteriana < 95% para partículas de 0.1 micras. Plana, plegable, de color azul, con dos cintas de 40 cm de longitud horizontales hechas de polipropileno para sujetarse. Cinta de acero recubierta de polietileno en borde superior de la mascarilla, de 11.5cm x 0.5 cm, entre las capas del respaldo, para ajustarse al puente de la nariz. Desechable, resistente a fluídos, hipoalergénica. No contiene látex. NTC 1733, NTC- 1584, NTC-2561
	560 cajas
(Caja x100 unidades)

56000 unidades

	21
	Visor
	Protege la cara frente a proyección de partículas y salpicaduras de líquidos. Visor: Fabricado en acetato de celulosa de 20x30, ópticamente rectificado, lo cual hace que la visión sea libre de distorsiones. Se sujeta a la visera por medio de tres tornillos con tuerca de nylon. Este sistema facilita el cambio del visor. Cabezal: Fabricado en polímero suave. Sostiene la careta en la cabeza. Es graduable según el tamaño de la cabeza del usuario. Con banda absorbente. Los fabricantes ofrecen visores con cabezal graduable y visor intercambiable para que sea remplazado cuando se raya o se rompe.
 Su peso total es muy bajo para brindar confort cuando se usa por periodos largos. / ANSI Z87.1 Estándar para Dispositivos de Protección de Ojos y Cara, UNE-EN 1731, NTC 3610 1994 :
	1091 Unidades



Personal mínimo requerido

Los proponentes deberán acreditar que cuentan por lo menos con un (01) técnico o un profesional en ingeniería especialista en higiene y seguridad industrial o afines, con mínimo un (01) año de experiencia profesional.
El profesional o técnico deberá dictar como mínimo seis (06) charlas, las cuales tendrán un tiempo aproximado de duración de 40 a 90 minutos cada una, los temas dados en las capacitaciones deberán estar orientados a identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, originados en el entorno laboral, Así como la adecuada utilización de los elementos de protección personal.
El Proponente deberá contar con un representante en Cali, que garantice prestar un servicio de atención adecuado y oportuno, para lo cual manifestará en su propuesta el lugar designado para la atención.
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS
a. Contar con las fichas técnicas de cada uno de los EPP y ser suministradas al contratante. 
b. Contar con la cantidad necesaria de elementos de protección personal para el suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la entidad.
c. Contar con certificación y garantía de los suministros.
