	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	1

	NOMBRE DEL ITEM
	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO, CALIBRE 12

	CODIGO UNSPSC
	31152200

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO, CALIBRE 12

	UNIDAD DE MEDIDA


	ROLLO X 50

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO, CALIBRE 12- ALAMBRE DE 2.77MM GALVANIZADO, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. UNIFORMIDAD EN EL DIÁMETRO Y EN EL RECUBRIMIENTO DE ZINC.DIVERSIDAD DE APLICACIONES. ACABADO BRILLANTE.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	








	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	2

	NOMBRE DEL ITEM
	CARRETILLA  BUGGY DOBLE RUEDA ANTIPINCHAZO

	CODIGO UNSPSC
	24101507

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CARRETILLA TOLVA PLÁSTICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTIPINCHAZO

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Carretilla Buggy con Capacidad del platón: 90 litros-3.18 ft3, Calibre del platón: 0.9mm  Llanta: Neumática de 4 lonas. Chasis: Madera Platón: Plástico

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	







	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	3

	NOMBRE DEL ITEM
	CARRETILLAS DE MANO (HAND TRUCKS OR WHEELBARROWS)

	CODIGO UNSPSC
	24101507

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Carretilla de mano metálica con capacidad de 65 litros y llanta neumática

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CARRETILLA DE MANO METÁLICA CON CAPACIDAD DE 65 LITROS, FABRICADA EN ACERO REFORZADO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, EQUIPADA CON LLANTA NEUMÁTICA DE CAUCHO Y RIN METÁLICO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y AMORTIGUACIÓN.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	





	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	4

	NOMBRE DEL ITEM
	BULTOS DE CEMENTO

	CODIGO UNSPSC
	30111601

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Norma Técnica Colombiana. NTC 121 Ingeniería Civil y Arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas. y 321 Ingeniería civil y arquitectura. Cemento portland especificaciones químicas.

	UNIDAD DE MEDIDA

	Bulto de 50KG

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Bulto de cemento de 50 kilogramos de uso general
Cemento gris Tipo I
Ideal para la elaboración de morteros de pega, pañete, acabados y afinados de piso y sirve para la elaboración de concretos de comportamiento normal en fraguados y resistencias.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	








	

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	5

	NOMBRE DEL ITEM
	Codos de tubería (Pipe elbows)

	CODIGO UNSPSC
	40171600

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Codo en PVC de 1 pulgada para tubería de presión

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Codo fabricado en PVC (Policloruro de vinilo) rígido, diámetro nominal 1 pulgada, diseñado para realizar cambios de dirección en líneas de tubería para conducción de agua fría, líquidos no corrosivos o sistemas de riego. Resistente a la presión, a la humedad y a la corrosión, de fácil instalación mediante sistema de encolado o rosca, ofreciendo alta durabilidad y hermeticidad en instalaciones hidráulicas o sanitarias.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	





	

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	6

	NOMBRE DEL ITEM
	Teja Zinc Ondulada

	CODIGO UNSPSC
	30151500

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Teja Zinc Ondulada

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Teja Zinc Ondulada 3.048mt x 80cm Cal. 35 0.17mm

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


















	

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	7

	NOMBRE DEL ITEM
	Tuberia en PVC

	CODIGO UNSPSC
	40171600

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Tuberia en PVC

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tuberia en PVC sanitario de cuatro pulgadas de diametro por seis metros de largo.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	






	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	8

	NOMBRE DEL ITEM
	Bloque N4 Estándar

	CODIGO UNSPSC
	30131500

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Bloque N4 Estándar 4.2k
Ancho: 10 cm
Alto: 20 cm
Largo: 30 cm
Color: Terracota
Rendimiento: 15.36 Unidades por metro cuadrado
Resistencia a la compresión: Categoría 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Bloque para construcción N°4

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	









	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	9

	NOMBRE DEL ITEM
	VARILLAS DE 1/2"

	CODIGO UNSPSC
	30102403

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Norma Técnica Colombiana. NTC 2289, barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto.


	UNIDAD DE MEDIDA

	Unidad X 6 m

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Resistencia a la fluencia mínima, conocida como 60 000 psi (420 MPa)
Varilla de ¼” presentación X 6 metros
Ancho: 12.70 mm
Material: Acero
Color: Gris
Características: Acero sismorresistente de sección circular con resaltes transversales distribuidos uniformemente para lograr una mayor adherencia al concreto. Se utiliza en el sector de la construcción para refuerzo de concreto en estructuras.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	
























	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	10

	NOMBRE DEL ITEM
	VARILLAS DE 3/8"

	CODIGO UNSPSC
	30102403

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Norma Técnica Colombiana. NTC 2289, barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

	UNIDAD DE MEDIDA

	Unidad X 6 metros

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Las varillas corrugadas de acero se utilizan como refuerzo en la construcción con concreto.
Longitud de 6 metros.
Diámetro nominal: 3/8"
Ancho: 9.5 mm
Material: Acero
Color: Gris
Resistencia a la fluencia mínima, conocida como 60 000 psi (420 MPa)
Características: Acero sismorresistente de sección circular con resaltes transversales distribuidos uniformemente para lograr una mayor adherencia al concreto. Se utiliza en el sector de la construcción para refuerzo de concreto en estructuras.


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	






















	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	11

	NOMBRE DEL ITEM
	ALAMBRE QUEMADO

	CODIGO UNSPSC
	30265501

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Norma Técnica Colombiana. NTC 115 Alambre trefilado de acero de bajo. carbono, para usos generales.

	UNIDAD DE MEDIDA

	Rollo X 25 KG

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Alambre Negro (por su apariencia superficial). Alambre dulce (por su alta ductilidad).
Tipo: Alambres
Diámetro: 38
Color: Negro


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	






	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	12

	NOMBRE DEL ITEM
	MATERIAL MIXTO PARA BASE

	CODIGO UNSPSC
	30111801

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Norma Técnica Colombiana. NTC 174, especificaciones de los agregados para concreto.

	UNIDAD DE MEDIDA

	Metro cúbico (m3)

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	arena gruesa y grava gravilla - Material de rio o cantera .Gravilla de 1/2" y 3/4”, con arena grueza libre de impurezas y sustancias dañinas. Cubicado por m3

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	





	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	13

	NOMBRE DEL ITEM
	ARENA DE PEGA

	CODIGO UNSPSC
	11111701

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	NTC 2240 agregados usados en morteros para mampostería especificaciones IDU ET2005

	UNIDAD DE MEDIDA

	BULTO X 25 KG

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Arena de pega x 25kg
Arena de Pega x 25Kg. Conjunto de fragmentos sueltos de rocas o minerales, permitiendo brindar a la industria de la construcción múltiples posibilidades de uso y soluciones a la medida.

Beneficios: Mejora la resistencia del concreto. Como producto complementario cumple todas las especificaciones técnicas para su uso.

Usos: Ideal para la realización de mezclas de morteros para pegar bloque, ladrillo o adobe, prefabricados.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	























	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	14

	NOMBRE DEL ITEM
	Tablas de madera de 3m de longitud * 0.30m de ancho * 1"1/2 de espesor

	CODIGO UNSPSC
	11121600

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Tablas de madera de 3m de longitud * 0.30m de ancho * 1"1/2 de espesor 
Debe cumplir con las normas técnicas colombianas: NTC -273 – NTC- 1305 - NTC-1557 - NTC-1646

	UNIDAD DE MEDIDA

	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Madera Ordinaria para Construcción
No Cepillada
Material ligero, baja conductividad térmica y fácil de mecanizar los postes pueden ser clase 1 y 2 según la clasificación por defecto. 
Las medidas de espesor, ancho y longitud se miden en centímetros completos, en sentido perpendicular al eje de la pieza, Tipos de madera que se pueden utilizar Nogal – caracolí – abarco. madera seca
Largo: 3 metros
Ancho: 0,3 metros
Espesor: 0,0381 metros (1 ½”)

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	






















	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	15

	NOMBRE DEL ITEM
	Caja de puntilla de 2" 1/2

	CODIGO UNSPSC
	31162006

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	NTC 1813, NTC 115

	UNIDAD DE MEDIDA

	Caja

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Puntilla 2 ½” con cabeza para madera, La superficie debe estar libre de óxido, grietas, discontinuidades o ralladuras.


Deben estar elaborados a base de acero de bajo carbono estirado en frío de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 115. Los clavos y puntillas deben cumplir con los requisitos sobre materiales, resistencia a la tracción, dimensiones y tolerancias, rectitud, excentricidad de la cabeza y arandela, adherencia del revestimiento de cinc establecidos en la NTC 1813.

Deben estar empacados en unidades de empaque resistentes para garantizar la conservación del producto de acuerdo con sus características. El empaque primario debe estar rotulado con el nombre del producto, marca o fabricante.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	




















	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	16

	NOMBRE DEL ITEM
	ARENA - ARENA MEDIA

	CODIGO UNSPSC
	11111701

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	ARENA - ARENA MEDIA

	UNIDAD DE MEDIDA

	BULTO X 25 KG

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	ARENA - ARENA MEDIA PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.



	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	





	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	17

	NOMBRE DEL ITEM
	MATERIAL MIXTO PARA BASE (GRAVILLA) 

	CODIGO UNSPSC
	30111801

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Norma Técnica Colombiana. NTC 174, especificaciones de los agregados para concreto.

	UNIDAD DE MEDIDA

	Metro cúbico (m3)

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Gravilla de 1/2" y 3/4” libre de impurezas y sustancias dañinas.
Cubicado por m3
Libre de impurezas orgánicas y sustancias dañinas, y cumplimento con la Norma Técnica Colombiana. NTC 174.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	



	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	18

	NOMBRE DEL ITEM
	TABLONES PARA FUNDIR PLACA  

	CODIGO UNSPSC
	11121600

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Tabla 30 cm de ancho
3 cm de grosor 
3 m de largo
Madera para construcción

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD 

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Tablas de medidas 30cm ancho x 3cm de grosor x 3m de largo
Empleadas en construcción
Madera Ordinaria para Construcción
No Cepillada



	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	

























	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	19

	NOMBRE DEL ITEM
	LLANA

	CODIGO UNSPSC
	30191800

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	Herramientas o equipos de construcción

	UNIDAD DE MEDIDA

	Metro cúbico (m3)

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

	Placa de acero de unos 30 cm de largo y 15 cm de ancho
Mango en madera, con un hueco de unos 10 cm de largo y 5 cm de alto para insertar la mano.
Modo de empleo: aplanar, esparcir y dar acabado uniforme a materiales como yeso, argamasa, cemento y adhesivos sobre paredes, techos y suelos. 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	



