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ANEXO 6
OFERTA ECONÓMICA

PROPUESTA ECONÓMICA


	BIEN O SERVICIO
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	PRECIO TOTAL SIN IVA
	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

	SUMINISTRO DE TERMOMETRO CON SONDA EXTERNA, CARACTERISTICAS: TERMÓMETRO DATALOGGER PT100 Sensor de temperatura de platino de precisión
• Alta precisión con resolución de 0,01 °C
• Conector push-pull con bloqueo automático para una fácil conexión
• Pantalla LCD retroiluminada grande
• Pantalla doble
• Función máx./mín.
• Escala °C/°F seleccionable
• Función de retención de datos
Rango: -100 a 400 C
• Relativo Función
• Registrador de datos de 16,000 registros
• Temperatura de registro, hora y fecha de medició, CODIGO: AYC-0000007
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	SUMINISTRO DE Balanzas de precisión, CARACTERISTICAS: Funcionamiento intuitivo y diseo resistente, Capacidad de 12,2 kg, legibilidad de 0,1 g, pantalla brillante de gran tamao, ajuste interno, nivelación sencilla, resistencia a productos químicos, conexión USB y RS232, protección mediante contrasea, Funcionamiento sencillo: El control táctil, los menús simples, las aplicaciones guiadas, los cálculos automáticos y la documentación sencilla de los resultados hacen que el pesaje sea muy fácil, Diseados para durar: La sólida base metálica y la resistente carcasa externa hacen que estas balanzas sean muy resistentes a los productos químicos agresivos y fáciles de limpiar,
Rendimiento eficiente: Gracias a las tecnologías de pesaje contrastadas y al ajuste automático mediante las pesas de prueba internas, puede confiar en que sus resultados serán uniformes y precisos,
Especificaciones: Capacidad máxima: 12,2 kg Legibilidad: 0,1 g Peso mínimo (U = 1 %, k = 2), típico: 8,2 g Interfaces: Bluetooth (opcional) - RS232 - USB-A Ajuste: Interno Repetibilidad, típica: 0,04 g Tiempo de estabilización: 1,5 s Dimensiones del plato de pesaje (AxP): 352 mm x 246 mm Peso mínimo (USP 0,1 %, típico): 82 g
Pantalla: Pantalla táctil híbrida LCD
Dimensiones (AxAxP): 125 mm x 352 mm x 380 mm, CODIGO: PESO-0000605
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	SUMINISTRO DETALLE: Pesas Patrón - Clase F1, de 16 piezas, contiene Estuche laminado acero, clase F1 ,inoxidable 304 cal. 14 Pesas de 2x2g.5g,10g, 2x20g, 50g,100g,2x 200g, 500g, 1 kg, 2x 2 kg, 5 kg, 10 kg Marcación láser
TIPO BOTELLA
NOTA: El estuche debe de ser laminado en acero inoxidable 304 cal. 14 para poder que soporte el peso de las pesas 
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	SUMINISTRO DETALLE: Estuche laminado cal. 14 Aceros inoxidable. 304
3 pesas así
5 kg, 10 kg , 20 kg ,clase F 1
Marcación láser
TIPO BOTELLA 
NOTA: El estuche debe de ser laminado en acero inoxidable 304 cal. 14 para poder que soporte el peso de las pesas 
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	Asesorias y Capacitaciones DETALLE: Capacitación en el uso de los equipos metrológicos a adquirir en la ciudad de Pereira de manera presencial a los funcionarios de la Oficina de protección al consumidor - Secretaria de Gobierno Curso x 8 horas
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	SUMINISTRO DE EQUIPOS, CARACTERISTICAS: Datalogger RHT20 (0 A 100)% HR Registrador de datos de humedad / temperature
Rango de medición HR: de 0 a 100% HRRango de medición T° -40 a +70 °C 
Exactitud de humedad: ± RH (20 to 40 & 60 to 80%) ± -Exactitud de temperatura: ± 3%RH (40 to 60%) ± 3.5% 5%RH (0 to 20 & 80 to 100%) 1.0°C (-10 to 40°C) ± 2.0°C (all other ranges) - Resolución: 0,1%HR, 0,1 °C Intervalo de medición De 1 min a 24 h Memoria:16.000 lecturas. Software: Compatible con Windows 10. Registra hasta 16.000 lecturas para cada parámetro Interfaz USB para una fácil configuración y descarga de datos La pantalla LCD muestra las lecturas actuales, mín. / Máx. Y estado de alarma
software de análisis compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7
Software: Compatible con Windows 10, CODIGO: HUMEDAD- 0000003
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	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR ORGANISMO DE ACREDITACIÓN, SERVICIO PRESTADO EN LABORATORIO** DE TERMÓMETRO DIGITAL 0.01°C EN 3 PUNTOS DE MEDICIÓN, RANGO: (-30 a 600) °C, OBSERVACIÓN: La calibración se realiza en tres (3) puntos de medición A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PEREIRA CON DIRECCION: Carrera 07 No.18-55 Cuarto Piso Secretaria de Gobierno, PEREIRA, RISARALDA (SEDE PRINCIPAL) 
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	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR ORGANISMO DE ACREDITACIÓN EN INSTALACIONES DEL CLIENTE** DE BALANZA, RANGO: (0 a 15) kg A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PEREIRA CON DIRECCION: Carrera 07 No.18-55 Cuarto Piso Secretaria de Gobierno, PEREIRA, RISARALDA (SEDE PRINCIPAL) 
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	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR ORGANISMO DE ACREDITACIÓN, SERVICIO PRESTADO EN LABORATORIO** DE PESAS PATRÓN CLASE M1 Y M2 EN ACERO INOX Y FUNDICIÓN, RANGO: (0 a 20000) g A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PEREIRA CON DIRECCION: Carrera 07 No.18-55 Cuarto Piso Secretaria de Gobierno, PEREIRA, RISARALDA (SEDE PRINCIPAL)
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	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR ORGANISMO DE ACREDITACIÓN, SERVICIO PRESTADO EN LABORATORIO** DE TERMOHIGRÓMETRO, RANGO: (35 a 70) %, OBSERVACIÓN: CALIBRACIÓN ACREDITADA TERMOHIGROMETRO (35, 50 y 70) %HR Y (17, 23 y 28)°C A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PEREIRA CON DIRECCION: Carrera 07 No.18-55 Cuarto Piso Secretaria de Gobierno, PEREIRA, RISARALDA (SEDE PRINCIPAL)
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	VIATICOS DETALLE: Entrega de equipos en instalaciones del cliente
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	SUMINISTRO DE SERAFIN, CARACTERISTICAS: Recipiente volumétrico metálico 5 galones en acero inoxidable Lamina en acero inoxidable
Diseo según norma Icontec Cuello de 2 pulgadas Escala con volumen nominal de 5 galones División de escala de 0,05% del volumen nominal Placa de identificación: marca, modelo, rango, serie Visor tubo de vidrio diámetros: Externo 16 mm, inferior 10 mm, Caja metálica de protección
Incluye certificado de calibración del equipo acreditado por la ONAC, CODIGO: VOL-0000001
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	SUMINISTRO DE SERAFIN, CARACTERISTICAS: Recipiente volumétrico metálico 0.5 galon en acero inoxidable - Resolucion 77507
- Lamina en acero inoxidable
- Diseo según norma icontec
- Cuello de 1/2 pulgada
- Escala con volumen nominal de 0,5 galones
- Division de escala de 0,05 % del volumen nominal
- Placa de identificacion: Marca, Modelo, Rango, Serie
- Visor tubo de vidrio diametros: Externo 6 mm, Inferior 10 mm - Caja metálica de proteccion
- Incluye Certificacion y calibracion del equipo acreditado por la ONAC, CODIGO: VOL-0000015
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	SUMINISTRO DE CRONóMETRO DIGITAL, CARACTERISTICAS: Cronómetro (1/100 Seg. - 10 horas) Cronómetro:(1/100 seg. 10 horas)
Rango: 9 Horas 59 Min 59,99 Seg
Precisión: 99,997685%
Modos de medición: Tiempo normal
Tipo de pila: CR2016
Marca: Casio
Otras funciones:
1. SPLIT/LAP/ Reset
2. Tiempo fraccionado (Split)
3. Tiempos de 1ro y 2 lugar
4. Tiempo de vuelta (LAP)(tiempo de vuelta para cada segmento de un evento)
Peso: 40 g, CODIGO: TIEMPO-0000003
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	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR ORGANISMO DE ACREDITACIÓN, SERVICIO PRESTADO EN LABORATORIO** DE CRONÓMETRO, RANGO: (0 a 100000) s A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PEREIRA CON DIRECCION: Carrera 07 No.18-55 Cuarto Piso Secretaria de Gobierno, PEREIRA, RISARALDA (SEDE PRINCIPAL)
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	SUMINISTRO DETALLE: MARCA: BRAND 
PROBETA GRADUADA PP FORMA ALTA 500 ML: 5 ML
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	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR  ORGANISMO DE ACREDITACIÓN, SERVICIO PRESTADO EN LABORATORIO** DE PROBETA, RANGO: (0 a 1000) ml A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PEREIRA CON DIRECCION: Carrera 07 No.18-55 Cuarto Piso Secretaria de Gobierno, 
PEREIRA, RISARALDA (SEDE PRINCIPAL)
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	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
	$




NOTAS:

· El presente anexo debe ser diligenciado en su totalidad y no podrá ser modificado, suprimido, adicionado, alterado, lo cual podría generar una causal de rechazo.

· Los ítems, valores y cantidades ofertados por el oferente deben permitir la comparación de las propuestas de lo contrario la propuesta será rechazada.

· En cualquier caso, el valor total y los valores unitarios de la propuesta, no deben superar los valores promedio establecidos ni el valor estimado del contrato, lo que conllevaría al rechazo de la propuesta.

· La firma del proponente en la presente se considera como carta de intención de participar.

· Toda la información aquí suministrada corresponde y será  cumplida a su cabalidad según lo establecido al Pliego de condiciones
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