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MODELO DE OFERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DEL SISTEMA GPON PARA LA PLATAFORMA RUNT, COMO IMPLEMENTOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO.

	DESCRIPCION
	CANTI
DAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR 
TOTAL 

	CABECERA - DATACENTER - RED VERTICAL

	UN (1) ROUTER CORE 
Siete (7) interfaces Gigabit o Superior Una (1) interfaz SFP o Superior CPU frecuencia: 1,0 Ghz o Superior RAM: 2 Gb o superior Storage: 128 Mb o superior.
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	UN (1) OLT GPON DOS (2) PUERTOS PON Dos (2) puertos Uplink RJ45 Gigabit. Dos (2) puertos Uplink SFP Gigabit / SFP+ 10 Gigabit. Funciones capa 3. Incluye su fuente de alimentacion CA. Hasta 4,096 Vlans. Distancia 20 Km en cada puerto PON. Administracion: EMS, WEB, CLI, Telnet 
	
	
	

	ODF TRONCAL 24 PUERTOS Dimensiones (mm): 430*320*1U Estructura: Montaje en Rack 19” Tipo: Cajón Capacidad: 24 hilos Accesorios: Con Pigtail y 24 Enfrentadores SC/APC 
	
	
	

	DOS (2) SFP GPON Conector: SC/PC Clase: C ++ 
	
	
	

	Velocidad de transmisión de datos: TX: 2.5 Gbps RX: 1.25 Gbps Longitud de onda: TX: 1490 nm RX: 1310 nm Distancia: 20Km Temperatura de operación: 0 ~ 70 °C 
	
	
	

	DOS (2) SFP o SFP+ para red BACKBONE (OLT - ROUTER CORE) Distancia máxima del cable: 300m@OM3/400m@OM4 Velocidad máxima de datos: 10.2 Gbps o superior Conector: LC dúplex Protocolos: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA. 
	
	
	

	- Organizador para rack 30X30 (1U) Alto: 4.4cm Ancho:48.2cm Profundidad: 5.5cm 
	
	
	

	- RACK GABINETE DE 40 U / 71 CM X 85 CM 
	
	
	

	- UPS ON LINE 1KVA TIPO RACK 
	
	
	

	Dos zonas Wi-Fi- Indoor 
Wi-Fi 6 (802.11ax) dual banda 2.4 GHz/5 GHz, MU-MIMO 2×2, rendimiento hasta 1.775 Mbps agregado, 2 puertos Gigabit Ethernet, alimentación PoE (802.3af/at) o fuente 12 VDC, montaje en techo/pared, gestión en nube. 
	
	
	

	- Servicios profesionales de instalación, puesta en marcha y capacitación 
	
	
	

	RED DE DISTRIBUCION Y/O HORINZONTAL

	- UN (1) PUNTO ONT DE DATOS 1GPBS, INCLUYE: LAN interface 1*GE, Auto-negotiation RJ45 connectors 1 XPON port(EPON PX20+ & GPON Class B+) SC single mode, SC/UPC connector TX optical power: 0～+4dBm RX sensitivity: -27dBm Overload optical power: -3dBm(EPON) or - 8dBm(GPON) Transmission distance: 20KM Wavelength: TX 1310nm, RX1490nm Bridging and Routing Mode DDOS, Filtering Based on ACL/MAC/URL Detecting Rogue ONU, Hardware Dying Gasp - UN (1) FACEPLATE CAT 6 - UN (1) JACK RJ45 CAT 6 - UN (1) PATCHCORD UTP CAT 6 - CANALETA METALICA Y ACCESORIOS DE INSTALACION 
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	* Integración de la red eléctrica existente
	
	
	

	- Servicios profesionales de instalación, puesta en marcha y capacitación.
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