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1. OBJETO DEL PROCESO 

[bookmark: x__Hlk132287847]PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO - PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL NEAA  Y NAA 

1.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el presente Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, los manuales de mantenimiento y componentes detallados NEAA y NAA  en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Conocer, identificar e inspeccionar las necesidades de mantenimiento de la AEROCIVIL, objeto del presente contrato, para determinar el alcance de las intervenciones a realizar durante la ejecución del contrato.
c) Elaborar y entregar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual deberá incluir la programación de las rutinas de mantenimiento, indicando, actividades a realizar, personal, tiempos de ejecución, relación de bienes y herramientas requeridas y la forma como realizará el seguimiento y control de las actividades.
d) El contratista y su personal deberán efectuar las diferentes labores conforme al plan y cronograma de trabajo que elabore y apruebe la supervisión, dando cumplimiento a la norma de seguridad y salud en el trabajo.
e) El contratista deberá realizar las labores mal ejecutadas y que en consecuencia no sean recibidas a satisfacción por parte de la supervisión, caso en el cual, la entidad no realizará pago alguno por estos conceptos hasta tanto no sean corregidos y recibidos a satisfacción.
f) El material sobrante que se genere debe ser retirado el mismo día por el contratista, o máximo al día siguiente, ya que las instalaciones no cuentan con espacios como acopio temporal de residuos, excepto los orgánicos y de reciclaje y mantener el área a intervenir en completo orden, limpieza, demarcado, señalizado y hacer las gestiones necesarias para la disposición final, de ser el caso. Cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 
g) Suministrar los insumos, elementos, materiales, herramientas y equipos, objeto del presente proceso, dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de la supervisión.
h) Cambiar los materiales, insumos, materiales, herramientas, equipos y demás bienes que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte de la supervisión del contrato.
i) Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna de los materiales, insumos, equipos y herramientas en los edificios.
j) Cotizar los materiales, insumos, partes, accesorios y/o repuestos, equipos y herramientas, que no se encuentren relacionadas, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del requerimiento, detallando especificaciones técnicas, descripción, cantidad, valor unitario, IVA, valor total y tiempo de entrega.
k) Entregar a la supervisión del contrato, los informes que se soliciten sobre la ejecución del contrato.
l) El CONTRATISTA está obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingeniería) y demás normas concordantes que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar a la supervisión la información requerida para la verificación de dicho cumplimiento. 
m) El CONTRATISTA está obligado a cumplir la Ley 435 de 1998 (Reglamento del ejercicio de la Arquitectura) y demás normas concordantes que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar a la supervisión la información requerida para la verificación de dicho cumplimiento.
n) El CONTRATISTA se obliga a hacer uso de los formatos establecidos y/o aprobados por la supervisión 
o) El CONTRATISTA se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
p) El CONTRATISTA se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la AEROCIVIL, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
q) El CONTRATISTA está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
r) El CONTRATISTA debe colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
s) El CONTRATISTA debe mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
t) El CONTRATISTA debe implementar y hacer seguimiento a un programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
u) El CONTRATISTA debe asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
v) El CONTRATISTA dará a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
w) El CONTRATISTA deberá cumplir con el plan de garantías ofertadas.
x) El CONTRATISTA debe responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.
y) Entregar al finalizar la ejecución del contrato los diagnósticos y planes de mantenimiento para cada uno de los edificios y de los sistemas implantados.  

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL:
El contratista se compromete a suministrar y mantener durante la ejecución de las actividades y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la AEROCIVIL, personal idóneo y calificado de acuerdo con las actividades de mantenimiento a realizar como Aires acondicionados, planta eléctrica, RCI, sistemas de sonido, ascensores, tanques de almacenamiento de agua potable y combustibles, etc. 

Cuando a juicio de la supervisión, el personal al servicio del mantenimiento resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista se compromete, que procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la AEROCIVIL; de igual manera deberá contar con el suficiente personal para cumplir con el termino de ejecución del contrato. 

El contratista se compromete a que mantendrá en el inmueble los residentes de obra requeridos de acuerdo a lo requerido, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión o quien haga sus veces, en la AEROCIVIL, impartan al representante del Contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo. 

El contratista se compromete a que suscribirá contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el contrato y presentar a la supervisión copias de estos contratos y las afiliaciones a la seguridad social de ley. Además, deberán entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.
 
El contratista se compromete a que será por cuenta suya el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las actividades. 

El contratista se compromete, a que deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. 

El contratista se compromete a que el personal que ocupe para la realización de las actividades no tendrá vinculación laboral con la AEROCIVIL y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

El contratista se compromete, a que todo trabajador antes de terminar su contrato o labor deberá firmar una paz y salvo que expide a favor del Contratista con el cual garantiza que no se tiene obligaciones pendientes con él. 

En caso de que por la especificidad del mantenimiento a atender a juicio de la supervisión se requiera contar con personal especializado y/o equipo especializado, el contratista deberá proveer lo necesario, sin que esto representante algún costo adicional para la entidad.

ASPECTOS ADICIONALES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El contratista se compromete, a que además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, será responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de salubridad en su ambiente de trabajo.

ASPECTOS AMBIENTALES. 

El contratista se compromete a ejecutar las actividades, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente y las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente, tales como manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos domésticos, manejo de materiales y sobrantes de obra, entre otros. 

NORMAS ESPECÍFICAS 
· Componente Aire:

No se deberán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, plásticos, cartones, poliuretanos, etcétera). Los molinos, zarandas y mezcladores de materiales de adecuación deberán estar previstos de filtros de polvo o algún sistema que permita evitar su formación. Para el almacenamiento de materiales finos, además deben instalar cubiertas superiores y laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los predios vecinos.  

· Componente Agua:

Las basuras y los desechos de tala y rocería no deben llegar directamente a las canales de agua lluvia

· Componente Suelo: 

La disposición de los desechos de mantenimiento, tierra o roca, que no se utilizan en otras actividades, serán llevados a los sitios establecidos previamente, y se dispondrá de acuerdo con los procedimientos exigidos. El Contratista deberá tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar derrumbes o deslizamientos en el área circundante ni contaminación a los cursos de agua. En caso de derrames accidentales de concreto, asfaltos, lubricantes, combustibles, etcétera, los residuos deben ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse en forma adecuada, según indicaciones de la supervisión. Para accesos y otras actividades temporales, debe realizarse una compactación mínima que permita la fácil recuperación del terreno una vez terminado el uso del acceso. 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

· Protección de las actividades: 
El contratista se compromete, desde el comienzo y hasta la terminación del contrato, entregar a la AEROCIVIL, el único responsable de la protección de las actividades y de todas las áreas utilizadas en la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, si ocurriere algún daño, invasión o avería en cualquiera de las partes, por causas imputables al Contratista, este deberá reparar y responder por tales daños, invasiones o averías para que, a su terminación, los trabajos estén en buenas condiciones y de conformidad en todo aspecto con los requisitos del contrato. 

· Obstrucciones: 
El contratista se compromete, a garantizar que el área de trabajo estará libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de maderas con clavos salientes. Los trabajos no deben afectar ni interrumpir la circulación de los funcionarios.

· Protecciones para funcionarios, ciudadanos y trabajadores del contratista 
Estas protecciones se colocarán siempre sobre la zona de tránsito y consistirán comúnmente en voladizos de madera con malla metálica desplegada o guadua desplegada o lo que se determine sea mejor para la entidad, avalado por la supervisión del contrato.
Los andamios exteriores tendrán también ese tipo de protección para evitar la caída de elementos en esos lugares y protegerán, donde sea necesario. 
Dentro de los espacios internos de la intervención, deberá bloquearse el tránsito donde haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro. 
Nota: No se hará ningún pago por este concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de los gastos de administración.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS:

El contratista se compromete a que, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las disposiciones del Código del Trabajo, demás leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo a la AEROCIVIL de cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecución del contrato. 

El contratista se compromete a que los daños y las implicaciones que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones y demás estructuras vecinas a las sedes del mantenimiento, por causas imputables a él, serán reparados y cubiertos por su cuenta y a costa suya.

El transporte de equipos, materiales pétreos y demás materiales provenientes de los trabajos o con destino a los trabajos, se hará por las rutas aprobadas por la supervisión. El contratista se compromete a que tendrá en cuenta las disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por las autoridades competentes. 

En todo caso, el contratista se compromete a que cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o la estructura de las edificaciones y será responsable de los daños que se deriven del empleo de sus sistemas de mantenimiento durante la ejecución de los trabajos.

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:
El contratista se compromete a que la metodología utilizada por éste, para desarrollar las actividades que se le contraten, deberán garantizar a la AEROCIVIL la calidad de los trabajos en los siguientes aspectos:

· Las calidades previstas en las actividades y especificaciones técnicas que le sean solicitados. 
· La estabilidad de los trabajos ejecutados. 
· El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
· El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de los trabajos. 

CONSIDERACIONES VARIAS 

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA:
El contratista se compromete, a que todos los materiales que sean necesarios para la ejecución total de las actividades deberán ser aportados por él, y colocados en el sitio de los trabajos y arreglos de mantenimiento. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El contratista se compromete a que todos los costos que demanden la compra, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta de éste, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de estos. El contratista se compromete a que previo acuerdo con la supervisión, deberá suministrar con la debida anticipación, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes, según sea el caso. 

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista se compromete a que toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de los trabajos deberán ser suministrados por éste. 

El contratista se compromete a que los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar deberán ser adecuados para las características y magnitud del trabajo a ejecutar. 

El contratista se compromete, a que la reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo de éste, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.

TRABAJOS MAL EJECUTADOS: 
El contratista se compromete, a que realizará a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, los trabajos mal ejecutados. Se entiende por trabajos mal ejecutados, aquellas que, a juicio de la supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la AEROCIVIL. 

El contratista se compromete, a que reparará los trabajos mal ejecutados dentro del término que, señalado por la supervisión, se le indique. Si el Contratista no reparare los trabajos mal ejecutados dentro del término señalado por la supervisión de la AEROCIVIL, esta podrá imponer las sanciones a que haya lugar. 

VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN:
El contratista se compromete, a que será el único responsable por la vigilancia de las áreas objeto de intervención en el desarrollo de sus obligaciones y actividades. Esta se inicia con la suscripción del acta de entrega del sitio de los trabajos y finaliza con la entrega final del proyecto. 

El contratista durante el desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de las actividades.

El contratista se compromete, a que tomará las medidas de seguridad y vigilancia necesarias para el control de los elementos que componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del desarrollo de los trabajos, no siendo la AEROCIVIL responsable por pérdida, daño o robo de de los elementos de la señalización, también de todos los elementos que se encuentren en los espacios que intervenga. 

El contratista se compromete, a que no podrá efectuar bajo ningún concepto, intervención alguna sin la debida instalación de la señalización de los mantenimientos, lo cual será de rigurosa exigencia por parte de la supervisión y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el desarrollo de los trabajos. 

BITÁCORA:
El contratista se compromete, a que contará con una bitácora en donde él y la supervisión deberán dejar anotado todo lo que sucede en las actividades cada día (resumen de trabajos con observaciones). En esta bitácora se dejarán escritas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA, y la supervisión de la AEROCIVIL. 

Este es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Es obligatorio su uso para todas las personas que intervienen en los trabajos. Una vez terminado el contrato, esta bitácora deberá ser entregada a la AEROCIVIL para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final original y escaneada.

CABLEADO ELÉCTRICO Y DEMÁS COMPONENTES

CONDICIONES GENERALES:

· El contratista se compromete a realizar la instalación, configuración y puesta en marcha de todos los requerimientos y componentes solicitados por la supervisión, para lo cual debe debe contar con personal idóneo y especialista debidamente avalado por el respectivo consejo profesional. 

· El contratista se compromete, a que realizará la instalación de las redes: eléctrica para puestos de trabajo, impresoras, mesas de juntas, salas, oficinas, auditorios, televisores y demás elementos y/o espacios que así lo requieran. 
· El contratista se compromete a que verificará la existencia de puesta a tierra. En caso de no contar con ella, se debe llevar a cabo su adecuación, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15º del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), en cuanto a diseño, requisitos generales, materiales y mediciones. Se deben conectar los elementos del cableado al sistema de polo a Tierra.
· El contratista se compromete, a que realizará el suministro e instalación de tableros eléctricos: totalizadores normales y regulados necesarios, e instalación de acometidas eléctricas normales y reguladas, conforme a los requerimientos solicitados por la supervisión del contrato.  
· El contratista se compromete, a que realizará las intervenciones conforme a lo indicado en la norma en todo el sistema eléctrico regulado.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS ADICIONALES:
En su condición de Contratista, presentará certificación emitida por parte del fabricante que los materiales a utilizar son nuevos, de primera calidad y cumplen como mínimo las normas que se señalan en estos términos de referencia. Se deben utilizar materiales de línea de empresas reconocidas en el mercado. Se deben anexar las correspondientes fichas técnicas y los respectivos certificados de conformidad de producto.
 

DUCTOS Y CANALIZACIÓN:
El contratista se compromete a desarrollar las actividades de los conductores del sistema eléctrico, los cuales deberán hacerse utilizando ductería EMT, con sus accesorios de empalme del mismo tipo y curvas prefabricadas que cuenten con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso, o canaleta y/o bandeja portacables metálicas.
· Las canaletas y/o bandejas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos en que se quiera atravesar paredes, se deberá perforar completamente la pared atravesándola con las canaletas y/o bandejas, para lo cual, el contratista deberá incluir en su propuesta las perforaciones, resanes y acabados.
· La canaleta deberá ser fabricada en material metálico con tapa y divisor de 12 x 5 cm; cumpliendo con la normatividad sobre la capacidad de llenado de esta ductería.  
· Toda la ductería EMT, bandeja portacables y canaleta metálica en todo su recorrido irán aterrizadas mediante un conductor desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo mediante un Terminal de ojo y tornillo a la canaleta y/o a las cajas metálicas de paso. Este conductor llegará al barraje de tierras en el tablero de distribución de energía.
· Los accesorios como: curvas, tees, etc., serán prefabricados y deberán mantener el concepto de separación de redes (lógica y eléctrica). 
· Dejar espacio libre disponible según normatividad del NEC y EIA/TIA. 
· Se deben contemplar todos los soportes y accesorios necesarios para dar rigidez a la instalación.

IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS:
El contratista se compromete a cumplir con las siguientes especificaciones:
· Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en el estándar EIA/TIA 606A de forma tal que facilite la administración posterior del sistema.
· Se marcarán cables, tomas y demás elementos de la red. El contratista deberá indicar claramente para cada elemento, el tipo de marcación, material y fijación a utilizar.
RED ELÉCTRICA:
El contratista se compromete a cumplir con las siguientes especificaciones:

· Debe darse estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) expedido por el Gobierno Nacional mediante  Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos artículos del Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 y por medio de la resolución 40908 de 2017, en el cual se fijan las condiciones técnicas que garantizan la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.
· Los cables que sirvan como conductores eléctricos deberán cumplir con la norma respecto a conductividad del 98%, temperatura máxima de 90°C, cobre electrolítico, aislamiento plástico para 600 voltios (HFFR LS)  y determinar los calibres de acuerdo al estudio de carga que deberá realizarse para estas adecuaciones la sede y cada piso.  
· La calidad de los materiales debe estar certificada en cuanto al cumplimiento de los requisitos que exige la norma ICEA S-61-402.  
· Se debe cumplir con lo relacionado en el articulado del CEN # 2050 de ICONTEC respecto a la ocupación máxima de ductos y canaletas por cables y conductores.  
· Se deberán aterrizar todos los ductos o canaletas que contengan cables de energía; así como asegurar su continuidad eléctrica en la totalidad del sistema. Para tal fin de debe incluir un conductor de cobre que garantice en todo momento la continuidad con el sistema de tierra, rigiéndose por lo estipulado en el Artículo 250.96 de la norma ICONTEC 2050.  
· Los tomacorrientes deben cumplir las siguientes especificaciones: deben ser dobles, grado hospital y conexión a tierra aislada de chasis, con terminales de tornillo que permitan la recepción de cables de cobre con calibres #12 AWG con herraje, tornillos y placas de colores acordes con la estética del lugar e instalados en posición horizontal. En caso de ser instalados en zonas húmedas, deben cumplir con PROTECCION FALLA A TIERRA 
· El contratista debe garantizar que todos los elementos utilizados en las instalaciones queden perfectamente asegurados y nivelados, evitando así que se desconecten o aflojen y se recalienten en los contactos. De la misma forma debe garantizar que los ductos o canaletas no se suelten o aflojen.  
· Los conductores en derivaciones deben ser empalmados de forma tal que queden mecánica y eléctricamente seguros, siempre dentro de cajas, tableros o dispositivos terminales y nunca dentro de las tuberías, además debidamente aislados. 
· En las instalaciones se debe cumplir con el código de colores establecido por N.E.C. (amarillo, azul, rojo o negro para las fases, blanco para el neutro y verde para tierra).

COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO:
El contratista se compromete a cumplir con lo siguiente: 

· El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos para entregar salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo. 
· La sede cuenta con un sistema eléctrico con tableros eléctricos regulados y no regulados, con capacidad adicional, por ello se contemplará la adecuación y adición de los circuitos eléctricos existentes, la instalación de nuevas tomas eléctricas y la instalación de nuevos circuitos de ser necesario.
· Se debe contemplar: 
· Acometidas. (Hasta el TR) 
· Cableado horizontal 
· Circuitos Eléctricos Regulados. 
· Circuitos Eléctricos No Regulados.

· En ambos casos los cables de toma corrientes serán totalmente identificados dentro de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos; teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes.
· Las acometidas eléctricas constan de 5 cables: tres (3) fases, un (1) neutro y una (1) tierra aislado.
· Todos los cables de energía deben ser AWG y tener aislamiento TWH, (HFFR LS) del calibre requerido según criterios de diseño y soportar la carga que se calcule de acuerdo con la cantidad de tomas que se instalen y la reserva adicional solicitada.  
· Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores.  
· Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 5%. 
· La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables; en cada entrada se debe instalar un solo cable.  
· Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.  
· Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente.  
· Los calibres de los cables a instalar de acuerdo con el diseño de la red y la definición de las cargas, debe establecerse teniendo en cuenta los valores permitidos de regulación de voltaje en la norma NEC.  
· La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico, debe hacerse utilizando ductería EMT necesaria, buscando mantener condiciones de estética. Los tubos deben ser colocados debidamente en muros, techos y pisos, las regatas, resanes y acabados, dejando techos y muros en su estado original. Los accesorios de empalme serán del mismo tipo y las curvas serán prefabricadas y deben contar con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, debe entrar en forma perpendicular a la superficie de llegada, a la que se empalmará mediante terminales.  
· Los circuitos eléctricos que son transportados por tubería EMT deberán quedar protegidos por un alambre desnudo e igualmente conectado en las cajas metálicas instaladas.  
· Así mismo se deberá realizar la acometida eléctrica desde el tablero hasta el regulador cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados. Para los cálculos de carga se toma como base 250 VA por puesto de trabajo.
·  Anexar las capacidades para cada una de las seccionales.  
· Los trabajos realizados  deberán proyectar requerimientos de carga adicional, el regulador no trabajará por ningún motivo al 90% de su capacidad.  
· Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la protección e igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar la instalación de un nuevo circuito con su correspondiente tablero, el cual no debe superar requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas de las redes ya instaladas.  
· Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo de 5 tomas reguladas o 6 tomas no reguladas. Un circuito debe constar de: 

· Interruptor mono polar 20A 
· 5 Tomas reg. – 6 tomas No-reg. 
· Fase, neutro y tierra deben serán independientes para cada circuito. Distancia Promedio por circuito: 55 Metros.  
· El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas voz-datos.  
· El material de los cables que se utilicen en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, deben ser de cobre rojo electrolítico, 99 % de pureza, temple suave, y aislamiento con polivinilo de cloruro, resistente a la humedad y al calor, con una chaqueta exterior de poliamida (Nylon) resistente a la abrasión, al calor y a elementos químicos, aptos para operación a 90ºC y 600 V, tipo (HFFR LS).

CIRCUITO ELECTRICO:
El contratista se compromete a cumplir con las siguientes especificaciones:
· Cada circuito ramal llevará su conductor de neutro y tierra independiente. También serán del mismo calibre del conductor activo e irán debidamente marcados con el número de circuito al que pertenecen en el tablero general. Se utilizará cable (HFFR LS), de acuerdo con la carga y regulación que no debe sobrepasar el 5% en el extremo más lejano de cada circuito.  
· Los tomacorrientes deben ser dobles monofásicos con polo a tierra 15 A 125 V, referencia Levitón con terminales de tornillo apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, tornillos, tapa y placas.  
· Las salidas eléctricas reguladas tendrán las siguientes especificaciones: Toma polo a tierra aislado Color Naranja 15 Amperios, 125 Voltios, NEMA 5- 15R,2P, 3W (wire), Terminación: Trasera y lateral. Tipo de materia: Nylon, certificaciones que debe cumplir: 
· UL/CSA(NEMA WD-6, UL498HG,CSA C22.2, Temperatura de Operación: -40C60C
· Garantía de 10 años Para las salidas reguladas
· Para la red Normal: Toma con polo a tierra color Almendra (Beige), 15 Amperios, 125 Voltios, NEMA 5-15R,2P, 3W(Wire), Terminación: Push-In y lateral certificaciones que debe cumplir: UL/CSA Garantía de 2 años Para las salidas normales Se deberá anexar las especificaciones de las tomas requeridas para validar el cumplimiento de lo solicitado.  
· Para la conexión de las tomas se debe tener en cuenta la posición de la fase, el neutro y la tierra para así tener una correcta polaridad. Igualmente, la derivación del circuito para cada tomacorriente debe hacerse con empalmes de desforre 3M 567, no se aceptará derivaciones realizadas con cinta. La cinta se utilizará para dar protección a los tomacorrientes protegiendo los terminales de tornillo contra toques accidentales con las canaletas. 
· Todo cable de energía que se instale debe tener aislamiento, sujetándose al siguiente código de colores: Verde: Tierra, Blanco: Neutro, Rojo Fase regulada y Azul fase no regulada. Este código se debe seguir desde el Tablero eléctrico de distribución hasta los puntos finales de salidas. No se permiten empalmes dentro del sistema portacables.  
· Toda punta de cable o empalme debe llevar terminales o conectores tipo resorte y apropiados para el número y calibre de los conductores.  
· Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.  
· Los circuitos eléctricos estarán alimentados desde el Tablero eléctrico. 
· Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada y llevar una marquilla adicional con el letrero. 
· La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables.  
· En cada entrada se debe instalar un solo cable.

REGULACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:
El contratista se compromete a cumplirá con lo siguiente: 
 
Las instalaciones del sistema eléctrico deberán ejecutarse teniendo en cuenta los siguientes códigos: 

· NEC National Electrical code. 
· NEMA National Electrical Manufactures Association. 
· ICONTEC Instituto colombiano de normas técnicas 2050. Código Eléctrico. 
· RETIE Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas.  

· Aplicando los preceptos de los conductores de las acometidas y de los circuitos derivados de estas, deben estar protegidas frente a condiciones de sobre intensidad y corto circuito mediante elementos de protección denominados en el artículo 240 – Numeral 3 del NEC y deben ser especificados teniendo en cuenta los límites de intensidad de corriente de los conductores establecidos en el artículo 310 – Numeral 15.  

· La caída de voltaje o tensión en las acometidas eléctricas no deben exceder los límites establecidos en los artículos 215 – Numeral 2 – Nota (2) y 210 – Numeral 19 – Nota (4) del NEC respectivamente.

· La ocupación máxima de ductos y canaletas por cables y conductores debe cumplir lo relacionado en el articulado del CEN # 2050 de ICONTEC.

· Todo cableado que este expuesto a potenciales riesgos de sobre voltaje o sobre corrientes debe estar protegido con fusibles y elementos adecuados, tal como está descrito en el Código Eléctrico Local y/o en NEC Artículo 250 Ofrecer SPDTVSS en los cofres donde se alojarán los circuitos regulados y normales en cada una de las seccionales.

· El contratista deberá incluir, suministrar e implementar una solución garantizada técnicamente en este tipo de adecuaciones como pueden ser: Acondicionadores de línea o de potencia. Reguladores de tensión. Centro de precisión de potencia (PPC).  


DOCUMENTACIÓN:
El contratista se compromete a cumplir con lo siguiente:

· Diagrama unifilar de las acometidas eléctricas, llevadas a cabo. 
· Documentación de la certificación de la totalidad de los puntos lógicos. 
· Fotos del gabinete (Inicio y finalización), polo a tierra, tableros eléctricos, acometidas eléctricas en caso de que aplique y se ejecuten los trabajos.  
· Memorias del cableado estructurado, de la red eléctrica regulada, reflejando la totalidad de la infraestructura eléctrica.
· Diagrama unifilar.
· Cuadro de cargas.
· Planos con ubicación e identificación de tomacorrientes instaladas.
· Catálogos o fotocopias de las especificaciones detalladas (podrán ser en idioma inglés o español) de mínimo los siguientes elementos a utilizar en la realización de las actividades: 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO:
El contratista contará con un campamento o depósito para almacenamiento de materiales y equipos, que los conserve adecuadamente de la intemperie y demás condiciones adversas que afecten la calidad de los mismos y cuya custodia y seguridad estarán a su cargo.
 
El contratista deberá aportar para el mantenimiento, todas las herramientas que, tanto en cantidad como para tipo de servicio, sean necesarias y/o requeridas para la correcta ejecución de las actividades. También será por cuenta del CONTRATISTA las instalaciones provisionales de agua y energía que sean necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, los medidores respectivos, así mismo los costos de derecho, y las cuentas de consumo por dichos servicios durante la ejecución del mantenimiento,

Estos campamentos deberán ser mantenidos por el CONTRATISTA a su costa, durante la ejecución del contrato. Todos los elementos y materiales que se utilicen en las actividades de mantenimiento deberán ser previamente revisados y aceptados por  la supervisión , y deberán cumplir con la calidad establecida en las normas de actividades para edificaciones y las especificaciones técnicas. 

Los materiales granulares a implementar deberán provenir de fuentes de material y/o plantas con permisos ambientales para la extracción y/o fabricación de insumos. El Contratista deberá estar informado sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza del mantenimiento y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y su adquisición a proveedores debidamente legalizados y licenciados. Las longitudes de acarreo deberán ser las mínimas que beneficien los costos del proyecto, siempre y cuando cumplan todos los permisos y autorizaciones requeridos. Lo anterior será verificado y aprobado por la respectiva supervisión.

NORMAS GENERALES:
En el presente documento se hace referencia a las “Especificaciones Técnicas para Actividades de Mantenimiento” en las que se detalla las características y requerimientos del mantenimiento terminada, acorde con las necesidades y los mínimos criterios de seguridad operacional, estos últimos, sin eximir de su responsabilidad al contratista de las buenas prácticas y controles en el desarrollo de las actividades de mantenimiento.
 
En caso de ausencia de una (s) especificación (es) y/o detalle de estas, deberá consultarse previamente a la supervisión del contrato, para aclaración y/o visto bueno por parte de la supervisión antes de iniciar las actividades de mantenimiento y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de las actividades de mantenimiento y de los materiales. 

El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento. 

Los elementos y materiales que se utilicen en el mantenimiento deberán ser previamente aprobados por la supervisión y aval de la supervisión mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de adecuación y mantenimientos vigentes, cuando sea requerido por la entidad.
 
Serán por cuenta del Contratista las adecuaciones que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos de mantenimiento y cuya localización debe ser aprobada por la supervisión. Tan pronto se hayan terminado los mantenimientos y antes de que se efectúe el pago del acta de recibo final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar todas las adecuaciones provisionales, materiales y sobrantes dejando las áreas intervenidas y los terrenos completamente limpios y en similares o iguales condiciones a las que se encontraba inicialmente, previo al inicio del contrato; adicionalmente se deberá realizar un inventario del campamento, área entregada, estado de entrega y requisitos de estado al recibo. 

El CONTRATISTA se responsabilizará por la protección y conservación de las actividades de mantenimiento hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la Unidad. La reparación de daños si los hubiera de forma inmediata para la perfecta operatividad de la edificación, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión , como actividades correctivas. 

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, así como los costos de cuadrillas diurnas y nocturnas, y elementos complementarios como iluminación, cerramientos provisionales, medios para comunicaciones y transporte.

Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al CONTRATISTA ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos, y la atención del mismos deberá corresponder a los requisitos del tenedor del bien o equipo. 

Para las actividades de mantenimiento, la Unidad será exigente y, por lo tanto, el CONTRATISTA utilizará materiales de primera calidad y mano de obra capacitada. La Unidad por conducto de  la supervisión , rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

Las cantidades de las actividades de mantenimiento de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un decimal. Serán por cuenta del CONTRATISTA el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervisión y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional exijan y el uso será obligatorio. Mantendrá en las sedes elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Será condición para control de personal un carné con nombre, número de cédula de ciudadanía, tipo de sangre, logotipo del contratista y número asignado al trabajador. 

Donde se estipule, bien en las cantidades de mantenimiento, planos o en las especificaciones, marcas o nombres de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad mínima del elemento deseado. 

El CONTRATISTA puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la supervisión , siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta, y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. 

Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de  la supervisión , esto debe ser parte del plan de trabajo.
 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA la vigilancia y mantenimiento de sus equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final del mantenimiento, reposición de equipos y el equipamiento mínimo. En caso de fallas correctivas de equipos estos deben ser atendidos en un periodo de 24 horas, en caso de requerir más tiempo, deberá ser remplazado. Estos criterios están a cargo de la SUPERVISIÓN, y el contratante se compromete a cumplirlos.
 
Para todos los casos la medida será la establecida de acuerdo con los planos de áreas, el formato siete (7), la presente especificación y las instrucciones de la supervisión y el pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente y aceptado por  la supervisión . 

Las especificaciones y documentación entregadas durante el proceso precontractual tienen por objeto relacionar las condiciones y características de mantenimiento relacionadas con el empleo de los materiales y sitio del mantenimiento. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, para garantizar las mejores prácticas de mantenimiento tanto en materiales, equipo y mano de mantenimiento, pero que debe formar parte del mantenimiento contratado, deberá ser ejecutada por el Contratista y no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 

El contratista deberá Atender de manera oportuna las eventualidades o casos de emergencia, dentro del alcance contractual y durante el plazo de ejecución de este, que surjan durante las 24 horas del día.

CONDICIONES DE TRABAJO 

ZONAS DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendrán acceso el CONTRATISTA y las personas autorizadas por la supervisión, la Unidad y el operador aeroportuario si aplica, para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, El CONTRATISTA llevará una relación de nombres de personas autorizadas y uso permanente del carné para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorización podrá entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal deberá entregarse a la supervisión, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, el CONTRATISTA deberá informar a la supervisión para la aprobación, los cuales harán los correspondientes estudios de seguridad del personal del contratista propendiendo por la seguridad de la información, instalaciones y personal. 

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfacción de la supervisión, el CONTRATISTA, a su costa, deberá mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios públicos y deberá remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe la supervisión.

El Contratista deberá aceptar que algunas áreas de trabajo sean ocupadas por otros Contratistas, previa autorización de su supervisión, quien debió validar y aprobar tal situación con la supervisión de los demás proyectos interesados y contar con el visto bueno de la Entidad. 

VÍAS DE ACCESO:

Cuando sea necesario utilizar vías internas o externas por parte del contratista, se debe realizar el inventario de las mismas, el cual será soporte para su entrega o reclamación en caso de daños y requerimientos de reposición de su estado; la evacuación de materiales de excavación y el acceso de materiales de adecuación para el mantenimiento deberán realizarse en horas que no ocasionen congestiones de tránsito en las vías de la edificación. La Unidad podrá modificar en cualquier momento los horarios de transporte cuando así lo considere conveniente, sin que esto ocasione ningún costo adicional ni aumento de plazo del contrato.
 
El CONTRATISTA no debe causar daño en las vías públicas o privadas que utilice, para lo cual empleará los vehículos y topes de carga que sean permisibles por las autoridades competentes, durante la utilización de las mismas. El CONTRATISTA, está obligado a cumplir las disposiciones del AEROCIVIL DE TRANSPORTE, SECRETARÍA DE TRÁNSITO o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso, los daños que se causen en vías públicas y privadas o concesionadas a un tercero por negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberán ser arreglados, corregidos o indemnizados por el CONTRATISTA. 

La Unidad no se hará responsable por acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que causen daño en las vías, bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el área de mantenimiento.

La Unidad no responderá por percances o accidentes ocurridos en las vías de acceso al proyecto ni en las instalaciones del mantenimiento. 

El CONTRATISTA mantendrá en perfecto estado de aseo las vías de acceso a las sedes en intervención, así mismo dispondrá lo necesario para la identificación del personal y vehículos a su cargo.

INSTALACIONES PROVISIONALES:

El CONTRATISTA, para el desarrollo del mantenimiento, deberá instalar a su costo y riesgo los campamentos, oficinas, depósitos, bodegas e instalaciones provisionales, necesarias y suficientes cumpliendo, entre otras disposiciones, las de salud ocupacional y de medio ambiente y cuya custodia y seguridad estarán a su cargo. Estos deberán ser mantenidos por el CONTRATISTA a su costa, durante la ejecución del contrato. 

Para estas condiciones, el Contratista será responsable de la limpieza y seguridad del área ocupada; por otro lado, facilitará un espacio adecuado para el supervisor.
 
Serán por cuenta del CONTRATISTA las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de éstos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de las actividades de mantenimiento los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados y los paz y salvos expedidos por la empresa prestadora de los servicios públicos, en caso que para su actividad la energía del edificio no sea suficiente por la insuficiencia de carga de las fuentes de la entidad.

A la terminación del contrato, el CONTRATISTA deberá retirar por su cuenta, previo visto bueno de supervisión, todas las actividades provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, deberá desocupar y asear las instalaciones permanentes que La Unidad le hubiere autorizado utilizar, reintegrándolas en perfecto estado y servicio.

El Contratista deberá contemplar la adecuación de cerramientos en las áreas que se requiera y deberá ser elaborarlo en materiales no combustibles, no reflectivos y de un material resistente y contar con requisitos establecidos, en caso de ser necesario. 

En este caso, las instalaciones deberán ser entregadas y recibidas por la supervisión, al inicio y final del contrato, para lo cual se hará un acta de inventario con el registro escrito y fotográfico del estado de entrega, y posterior de recibo, donde como mínimo se cuente con igual o mejor a las existentes. A la terminación del contrato, el CONTRATISTA, deberá desocupar y asear las instalaciones permanentes que La Unidad le hubiere autorizado utilizar, reintegrándolas en perfecto estado y servicio.

PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS:
El contratista debe entregar el programa detallado de ejecución de mantenimientos posterior a la aprobación del plan de gestión de mantenimiento, en los tres (3) días calendario posteriores a la firma de a la suscripción del acta de inicio. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte de la supervisión, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Se deberá entregar a la Entidad para seguimiento.

En el caso de que el proyecto requiera transportar materiales y equipos a la zona de ejecución, estos deberán estar contemplados dentro de dicha programación para que la Unidad pueda hacer un control de la llegada de estos al sitio. 

Teniendo en cuenta que el CONTRATISTA tendrá responsabilidad sobre el cuidado y conservación de los materiales y equipos. Adicionalmente se deberá complementar la programación con el estimado de las actividades de las actividades de Mantenimiento.

RESTRICCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Si existen áreas ocupadas actualmente por terceros, debe coordinarse con la supervisión la liberación de dichas áreas con la debida anticipación. 

El Contratista deberá proveer una adecuada señalización luminosa y con cintas reflectivas a lo largo de toda la zona de trabajo y las vías de acceso para los trabajos diurnos como nocturnos. 

ESPECIFICACIONES:
El CONTRATISTA ceñirá estrictamente al Mantenimiento de las actividades a las especificaciones relacionadas en los anexos o normas citadas por la Unidad. Cualquier sugerencia o modificación en las especificaciones que el contratista desee comunicar a la Unidad, la efectuará por escrito a la supervisión. El contratista entregará al finalizar las actividades de mantenimiento planos récord de áreas intervenidas en papel y medio magnético

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El CONTRATISTA deberá responder a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las actividades o actividades ejecutadas que, a juicio de la supervisión del contrato, hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las señaladas. 

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que a juicio de la supervisión de mantenimiento no cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo, mano de mantenimiento o acabados que generen riesgos operacionales directamente o induzcan a otras afectaciones, por lo tanto, El CONTRATISTA deberá reparar estas observaciones en el término que la supervisión le indique.

La supervisión del contrato será quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, equipo, mano de mantenimiento, tipo de intervención y alcance con lo cual garantizará la calidad de la futura obra de mantenimiento. Si el CONTRATISTA no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por la supervisión del contrato, la Unidad procederá a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios. Lo anterior, no implica que la Unidad releve al CONTRATISTA de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de los mantenimientos. 

CONSIDERACIONES VARIAS. 

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA:
Serán a cargo del contratista todos los materiales necesarios para la ejecución del mantenimiento contratado. Cuando el material sea rechazado por la supervisión, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata. 

Las partes de las actividades de mantenimientos que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada una de ellas, estas deberán ser revisadas por la supervisión del contrato para establecer la calidad de estas, con anterioridad a su ocultamiento, al igual que para efectuar las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes, y deberán realizar los registros y soportes de la actividad. Si el contratista omite esta condición, la supervisión le ordenará el descubrimiento de las actividades no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA. 

Las aprobaciones por parte de la supervisión a los materiales no exoneran al contratista, de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de los mantenimientos. Por lo tanto, éste deberá reparar o responder por su cuenta las actividades defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Toda la maquinaria, equipos y herramientas, necesarias para la correcta y óptima ejecución de los mantenimientos, en especial los insumos, elementos en reparación y complementarios, son a cargo del CONTRATISTA. 

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, personal, equipos y herramientas estarán a cargo del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destrucción, hurto y demás contingencias que puedan surgir frente a esto. La Unidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones provisionales del sitio de ejecución, o de instalaciones arrendados al contratista.  

La Unidad no asumirá ninguna responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o equipos con destino a los sitios de mantenimiento

MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO:
Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución de los mantenimientos y hasta la entrega total de los mismos, a satisfacción de la supervisión, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. Así mismo se obliga a contratar personal idóneo y suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae, tal requisito debe estar plenamente definido en el plan de mantenimiento. 

Cuando a juicio de la supervisión, el personal al servicio de las actividades resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de mantenimiento calificada que se requiera, sin ningún costo para La Unidad. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión imparta al representante del CONTRATISTA serán de obligatorio cumplimiento. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Contratista tendrán la misma validez y obligación de cumplimiento. 

El personal que emplee el CONTRATISTA será de su libre contratación y remoción. No obstante, lo anterior, La Unidad se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA, el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la supervisión del contrato considera que hay motivo para ello. 

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo corren por cuenta del CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la supervisión del contrato deberá ser cubierto por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en este sentido. 

Es obligación del CONTRATISTA, suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice y presentar a la supervisión, copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía

Igualmente, antes de iniciarse las actividades y en la medida que se vaya incorporando el personal, el CONTRATISTA deberá presentar la relación de personal a la supervisión, según sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los siguientes datos: 

· Nombre. 
· Documento de identificación. 
· Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono. 
· Domicilio. 
· Certificado Médico (Copia). 
· Cargo que desempeña. 
· Salarios. 
· Personas a cargo. 
· Constancia de Afiliación al régimen de Seguridad Social. (ARL) 

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las actividades de mantenimiento. 

El CONTRATISTA deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
 
El CONTRATISTA debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas respecto a salarios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

Es entendido que el personal ocupado por el CONTRATISTA, para la realización de las actividades no tendrá vinculación laboral con La Unidad y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

CANTIDADES DE MANTENIMIENTO:
Una vez adjudicado el proceso y según lo establecido en los pliegos de condiciones, el Contratista de mantenimiento presentará el programa consignando las actividades identificadas a realizar con sus respectivas cantidades a ejecutar y ajustándose a los valores unitarios propuestos en el Formato establecido por la entidad. 

ESPECIFICACIÓN GENERAL:
Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de mantenimiento, tomando como base las especificaciones generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Están compuestas por los siguientes elementos: 

· Descripción. 
· Ejecución. 
· Materiales. 
· Equipo. 
· Medida y forma de pago. 

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar, los requisitos mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. También se determinan las unidades de medida que se utilizarán para cuantificar y pagar las actividades ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de mantenimiento; éstas pueden ser: 

· Metros.
· Metros lineales 
· Metros cuadrados. 
· Metros cúbicos. 
· Unidades. 
· Kilogramos. 
· Cualquier otra medida cuantificable. 

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de mantenimiento y prestaciones sociales, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, acabado y funcionamiento del mantenimiento pormenorizada en la descripción y ejecución; en caso contrario, la especificación correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias. 

DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS EN MANTENIMIENTO:
La Unidad, sin que el Contratista tenga derecho a formular reparo alguno, podrá disponer de las diferentes áreas en mantenimiento antes de su completa terminación y aceptación final. En este caso se levantará un Acta Previa, en la que se hará constar el estado en que han recibido las actividades de mantenimiento. La ocupación parcial del área por la Unidad no significa en ningún modo aceptación provisional, pero, el Contratista quedará eximido de la reparación de los deterioros en las actividades ocupadas anticipadamente por la Unidad.

Operaciones de mantenimiento. 

Comunicaciones:
El CONTRATISTA está obligado a mantener comunicación permanente con la supervisión. 

El CONTRATISTA deberá contar con equipo de comunicación tipo Avantel y/o, celulares, con el cual se configurarán grupos de trabajo vinculando las áreas necesarias, para el permanente contacto con la supervisión designada de la AEROCIVIL. 

ÁREA DE ALMACENAJE:
· Las áreas de almacenaje de materiales, bodega de mantenimiento y patios serán acordados por el contratista y la supervisión. 
· No se permite el almacenamiento de materiales en la propiedad de la edificación, que obstruyan el tráfico vehicular. 
· No es permitido almacenar en las áreas de la edificación materiales sueltos. 
· Los materiales apilados deben ser cubiertos de forma que no sean desplazados por ráfaga de viento.

ALMACENAMIENTO:
El equipo o material de adecuación y/o mantenimiento no debe ser almacenado dentro de las áreas y horarios que defina la supervisión designada por la entidad.
 
SOLDADURAS: 
Está prohibido el uso de soldadura de llama abierta o de soplete a menos que se hayan proporcionado precauciones en acuerdo con los códigos y aprobaciones. 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS: 
El Contratista debe ser responsable por los actos de los empleados y los subcontratistas. El personal que no cumpla con las reglas y regulaciones de la edificación está sujeto a multas y sanciones. 

QUEMAS: 
No se permite quemas dentro de la propiedad de la edificación.


EROSIÓN:
Los Contratistas deben suministrar y usar permanentes medidas de control o prevención de la erosión de la tierra o material común predominante en las zonas de trabajo, para reducir el potencial de fuentes de contaminación del agua.

ACCIDENTES:
El contratista responderá de manera exclusiva por los daños y perjuicios causados tanto contractual como extracontractualmente, generadas por el contratista o sus empleados, agentes o subcontratistas y deberá mantener indemne a la AEROCIVIL por los hechos, acciones u omisiones que puedan dar lugar a un accidente que generé un daño, para lo cual deberá amparar

DAÑOS Y/O PERJUICIOS A PERSONAS: 
El contratista deberá de manera inmediata reportar a la supervisión del contrato, la situación ocurrida que pueda causar o haber causado heridas, daños, lesiones o la muerte a funcionarios, contratistas o terceros; así mismo deberá prestar los primeros auxilios, y garantizar los servicios médicos tanto esenciales como especializados como el cubrimiento de los servicios funerarios si a ello hubiere lugar, así como el pago integral de las indemnizaciones y gastos adicionales que se susciten dentro de las garantías presentadas. 

DAÑOS Y/O PERJUICIOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
El contratista deberá de manera inmediata reportar a la supervisión del contrato, la situación ocurrida que pueda causar o haber causado daños y/o perjuicios a bienes muebles e inmuebles propiedad de la AEROCIVIL o de terceros, e incurrirá en el cubrimiento total y de manera oportuna de los gastos que se generen con ocasión de las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar que se susciten dentro de las garantías presentadas. 

SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA: 
El CONTRATISTA será responsable por la seguridad de sus equipos y materiales. 

El CONTATISTA acatará y cumplirá las normas de seguridad y las hará cumplir a sus empleados, en especial las relacionadas con las autorizaciones y controles de ingreso a las áreas restringidas. 

El CONTRATISTA será responsable de prevenir cualquier violación de la seguridad de las zonas restringidas y de cualquier ruta de entrada a las áreas de mantenimiento, por parte de sus empleados, agentes o subcontratistas. 

AUTORIZACIÓN DE INGRESO:
Toda persona o vehículo que pretenda ingresar a las instalaciones objeto del presente proceso debe contar con el correspondiente permiso expedido por la supervisión y administrador de cada sede.

Las personas y vehículos sólo podrán ingresar o transitar por las áreas autorizadas en el correspondiente permiso. 

Los retrasos en la ejecución de las actividades causadas por la violación a las normas de seguridad son de exclusiva responsabilidad del contratista y las multas y sanciones.

IMPUESTOS Y GRAVÁMENES:

El CONTRATISTA es responsable por el pago de todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, La Unidad solo pagará los precios del contrato y, por lo tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos y/o gravámenes. 

La Unidad en los casos que aplique, efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones, que en materia de impuestos y/o gravámenes, tenga establecidas la Ley. 

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas a su costo por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del La Unidad.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: 
Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento, el CONTRATISTA debe entregar un programa de mantenimiento en programa Microsoft Project, el cual debe estar avalado por la supervisión del contrato, dentro de los criterios del Plan de Gestión de Mantenimiento. 

En Microsoft Project se debe indicar las actividades tal como se ejecutarán en el mantenimiento y debe contener:

· Inicio. 
· Fin. 
· Duración. 
· Actividades Predecesoras. 
· Recursos a utilizar. 
· Holguras. 
· Columna Programado Vs Ejecutado. 
· Comienzo y fin programado. 
· Rutas Críticas. 
· Balance financiero semanal 

Entregar en los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación del plan de gestión de mantenimiento el programa de trabajo en Microsoft Project. éste debe contener los recursos necesarios, el flujo mensual de caja a seguir para la realización del mantenimiento, acorde con el programa elaborado por el contratista en la presentación de su propuesta, impresa y en medio magnético. 

Entregar los respectivos informes impresos y en medio magnético, durante los cinco (5) primeros días del mes según el formato establecido por la supervisión del contrato. Este tipo de informe mensual lo diligenciará el CONTRATISTA, quien lo entregará para su revisión y visto bueno a la supervisión. 

La ejecución de todas las actividades correspondientes al mantenimiento deberá ser adelantada con base en lo presentado en el Programa de MICROSOFT PROJECT, el cual será inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa autorización de la supervisión con la debida justificación

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO:

La Unidad unilateralmente podrá suspender en todo o parte la ejecución del mantenimiento, por las causas que se mencionan a continuación, las cuales se considera totalmente imputable al CONTRATISTA: 

· Cuando el mantenimiento no se esté ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones convenidas. 
· Por infracción a las normas de seguridad establecidas por la Unidad a través de la supervisión del contrato o las que sean usuales en la clase de trabajos contratados. 
· Cuando el CONTRATISTA adelante trabajos, cuya ejecución haya sido expresamente rechazada por la supervisión. 
· Cuando el CONTRATISTA realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por la supervisión. 


RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de lo previsto anteriormente y en el contrato sobre estabilidad del mantenimiento, el CONTRATISTA será responsable hasta el término establecido, de todas las actividades objeto de éste y, por tanto, deberá velar por su protección, sin que fuere excusa para cumplir esta obligación, la intervención de terceros.
 
El CONTRATISTA asumirá todas las consecuencias económicas y técnicas que se deriven de la aplicación de los métodos que utilice para la ejecución del mantenimiento. 

Las aprobaciones que imparta la supervisión, a los métodos de los mantenimientos del CONTRATISTA no relevan a este de su responsabilidad de entregar totalmente, a satisfacción de la Unidad, los mantenimientos contratados.

SALUD OCUPACIONAL:
El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El CONTRATISTA, por su cuenta, deberá proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de la Unidad y de terceros, los cuales serán verificados permanentemente por la supervisión.

DAÑOS Y PERJUICIOS:
Sin perjuicio de la garantía de responsabilidad civil extracontractual, el CONTRATISTA es el primer obligado a responder por los daños que se ocasionen a las personas o bienes de la Unidad y de terceros. Para los daños que se causen a las edificaciones de la Entidad o aledañas al sitio del mantenimiento, el CONTRATISTA dispondrá de dos (2) días calendario, siguientes a la fecha en que se causen para repararlos, deberá atender de manera inmediata, sin que medie el tiempo antes definido.

CALIDAD DEL MANTENIMIENTO:
El CONTRATISTA será responsable por la calidad de los materiales para ejecución de las actividades de mantenimiento, se obliga a realizar las reparaciones que se estimen necesarias para la operación de las áreas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de calidad del mantenimiento que debe aportar el CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003:

El CONTRATISTA está obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingeniería y la Arquitectura) y demás normas concordantes que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar a la supervisión la información requerida para la verificación de dicho cumplimiento.

· Multas y Sanciones. 
· Multa por el incumplimiento en la programación del mantenimiento

El CONTRATISTA deberá indicar en la programación de mantenimiento, el porcentaje de ejecución de mantenimiento a realizar mes a mes. En el caso de incumplir con el valor indicado en cualquier mes, se tomará la diferencia respectiva como el valor de la multa, en caso de ponerse al día en la programación en el mes siguiente, no se hace efectiva dicha multa, en el caso contrario se cobrará este valor.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ALCANCE DEL TRABAJO

Las especificaciones técnicas aquí consignadas, corresponden a las actividades de mantenimiento de la infraestructura de los edificios administrativas del edificio NEEA y NAA 

A fin de mantener en óptimas condiciones, la edificación durante los tiempos de operación, en las condiciones exigidas por las normas que apliquen y que se encuentran en el formato 7.

EDIFICIOS NEAA Y NAA

	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	1
	BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS
	 

	1.1
	Mantenimiento de fluxómetro suministrando los repuestos hasta garantizar el correcto funcionamiento.
	UND

	1.2
	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inoxidable de baños
	M2

	1.3
	Suministro e instalación de dispensador de jabón para manos en baños
	UND

	1.4
	Suministro e Instalación de bizcocho sanitario
	UND




	1.ÍTEM 1.1

	2. MANTENIMIENTO DE FLUXÓMETRO SUMINISTRANDO LOS REPUESTOS  HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UND- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de fluxómetros suministrando repuestos hasta garantizar el correcto funcionamiento
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

Los aparatos deberán cumplir con las normas técnicas y de calidad establecida por ley, especialmente deben suministrarse APARATOS AHORRADORES DE AGUA Y DE ENERGÍA procurando acoger en su totalidad, las recomendaciones que realiza la Corporación ambiental para proteger y mantener el ambiente.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND).

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 1.2

	2. MANTENIMIENTO DIVISIONES Y  PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 M2 – METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de las divisiones y puertas de acero inoxidable
de baños
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 1.3

	2. SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN PARA  MANOS  EN BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de dispensadores de jabón para manos
en baños, estos deberán ser aprobados por la supervisión teniendo en consideración que debe
ser de uso industrial o uso masivo y permanente
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 1.4

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIZCOCHO SANITARIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UND – UNIDAD 

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación del bizcocho sanitario
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	2
	CANALES Y BAJANTES
	 

	2.1
	Ampliación de tragantes
	UND

	2.2
	Manteniendo general red de desagües
	UND

	2.3
	Mantenimiento de vigacanales, canales, bajantes, tragantes
	UND




	1.ÍTEM 2.1

	2. AMPLIACIÓN DE TRAGANTES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la ampliación de los tragantes
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.ÍTEM 2.2

	2. MANTENIMIENTO GENERAL RED DE DESAGÜES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general de la red de desagües
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 2.3

	2. MANTENIMIENTO DE VIGACANALES, CANALES, BAJANTES, TRAGANTES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de vigacanales, canales, bajantes y tragantes
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	3
	CUBIERTAS Y TECHOS
	 

	3.1
	 Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas  en canales superiores  
	 ML 

	3.2
	 Mantenimiento de la cubierta compuesta por tejas de policarbonato  
	 M2 

	3.3
	 Demolición cielo raso falso 
	 M2 

	3.4
	 Impermeabilización de cubierta tipo sandwich lámina alfajor 
	 M2 

	3.5
	 Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion  
	 ML 

	3.6
	 Mantenimiento al sobrevolado de cubierta de madera incluye limpieza y aplicación de anticorrosivo para madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas  
	 M2 

	3.7
	 Suministro e instalación Cielo raso en super board, incluye estructura de fijación, lijada, pintura  y demas accesorios. 
	 M2 

	3.8
	 Suministro e instalación de puntos de anclaje y líneas de vida en las cubiertas para labores de mantenimiento 
	 UND 





	1.ÍTEM 3.1

	2. IMPERMEABILIZACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CANALES SUPERIORES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo seguro de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Equipos necesarios para trabajos en altura
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.2

	2. MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA COMPUESTA POR TEJAS DE POLICARBONATO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de la cubierta compuesta por tejas de
policarbonato
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.3

	2. DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la demolición de cielo raso falso
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.4

	2. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH LÁMINA ALFAJOR

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la impermeabilización de la cubierta tipo sándwich lámina alfajor
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.5

	2. APLICACIÓN DE SELLANTE EN UNIONES DE FLANCHES DE TEJADO PARA EVITAR FILTRACION

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para
evitar filtraciones
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.6

	2. MANTENIMINETO AL SOBREVOLADO DE CUBIERTA DE MADERA INCLUYE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO PARA MADERA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento al sobrevolado de cubierta de madera incluye limpieza y aplicación de anticorrosivo para madera de acuerdo con las especificaciones técnicas
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.7

	2. SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN SUPER BOARD, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, LIJADA, PINTURA  Y DEMAS ACCESORIOS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cielo raso en super board, incluye estructura de fijación, lijada, pintura y demás accesorios.
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 3.8

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y LÍNEAS DE VIDA EN LAS CUBIERTAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de puntos de anclaje y líneas de vida en
las cubiertas para labores de mantenimiento
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	4
	INFRAESTRUCTURA GENERAL 
	 

	4.1
	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Terraza, Pisos 5 sótano, áreas comunes y parqueadero)
	UND

	4.2
	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2, bodegas y parqueadero
	UND

	4.3
	Diagnóstico general del sistema BMS Andover
	UND

	4.4
	Diagnóstico general del sistema de climatización 
	UND

	4.5
	Diagnóstico general de planta eléctrica
	UND

	4.6
	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia
	UND

	4.7
	Diagnóstico general del sistema de Bombeo
	UND

	4.8
	Reinstalación de escritorios para oficina (incluye resanes en drywall)
	M2

	4.9
	Reparación humedades interiores y exteriores
	M2

	4.10
	Lavado y desmanchado general de fachadas
	M2

	4.11
	Limpieza e impermeabilización de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelación.
	M2




	1.ÍTEM 4.1

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO NEEA (TERRAZA, PISOS 5 SÓTANO, ÁREAS COMUNES Y PARQUEADERO)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Terraza, Pisos 5 sótano, áreas comunes y parqueadero)
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.2

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO NAA (PISOS 2, BODEGAS Y PARQUEADERO)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2, bodegas y parqueadero)
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.3

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA BMS ANDOVER

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general del sistema BMS Andover
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.4

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general del sistema de climatización
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 4.5

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE PLANTA ELÉCTRICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general de la planta eléctrica
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.6

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y EMERGENCIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.7

	2. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE BOMBEO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al diagnóstico general del sistema de bombeo
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 4.8

	2. REINSTALACIÓN DE ESCRITORIOS PARA OFICINA (INCLUYE RESANES EN DRAYWALL)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la reinstalación de escritorios para oficina (incluye resanes en drywall)
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.9

	2. REPARACIÓN HUMEDADES INTERIORES Y EXTERIORES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la reparación humedades interiores y exteriores
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 4.10

	2. LAVADO Y DESMANCHADO GENERAL DE FACHADAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al lavado y desmanchado general de fachadas
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 4.11

	2. LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE ALTA RESISTENCIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1-3 MANOS INCLUYE RESANE, FILOS Y DILATACIONES,  INCLUYE PINTURA OBRAS DE REMODELACION.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al Limpieza e impermeabilización de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura actividades de remodelación
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe estar limpia sana y seca libre de polvo grasa elementos curadores y selladores que puedan interferir con adherencia del producto. El tiempo de secado entre capas es de 4 a 6 horas a 20 c, se recomienda mínimo tres capas. 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan. Previa iniciación de la aplicación se cubrirá con periódicos las áreas que no deban ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes, y se procederá aplicando el número de manos recomendadas.

En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugamientos, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. Antes de aplicar la pintura se pulirá con papel de lija Nos. 0 ó 1 en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura con la cual aparecerán otros defectos que serán corregidos por la supervisión.

Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura de primera calidad con alto poder cubridor a base de vinilo, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras, goteras. La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la cual se verificará que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin que haya rugosidades, ondulaciones y diferentes planos de acabado en una misma superficie de del muro. Este ensayo se realizará una vez se halla pañetado el muro, después de estucado y después de pintado en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y arreglado por el Contratista hasta la total aceptación a satisfacción por el Contratita, el diseñador del proyecto o su representante 

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	5
	MANTENIMIENTO ARCHIVADORES Y ESTANTERIA
	 

	5.1
	Mantenimiento de archivadores rodantes y estantería
	UND



	1.ÍTEM 5.1

	2. MANTENIMIENTO DE ARCHIVADORES RODANTES Y ESTANTERIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de archivadores rodantes y estantería
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	6
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS
	 

	6.1
	 Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas  
	 M2 

	6.2
	 Suministro e Instalación de puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio  
	 M2 

	6.3
	 Mantenimiento a Marco para puertas en madera, para baños 
	 UND 

	6.4
	 Mantenimiento de ventanas de inspeccion en fibrocemento. 
	 UND 

	6.5
	 Mantenimiento de vidrios laminado dúplex 4 + 4 mm pon película pvb y control de temperatura solar y filtros uv antisonido de 2,60x 2 m 
	 M2 

	6.6
	 Mantenimiento de puertas (metal, madera) icluye: tableros lamina de acero inoxidable bisagras y  marco en lámina. 
	 M2 

	6.7
	 Suministro e instalacion de chapas con manija en acero inoxidable incluye dos llaves 
	 UND 

	6.8
	 Revisión y/o reparación de paneles de encerramiento del balcón quinto piso incluye: cambio de tornillería de presión si se requiere  
	 M2 

	6.9
	 suministro e instalacion  de ventanas de inspeccion  De 60 x 60  
	 UND 

	6.10
	 Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves  
	 UN 

	6.11
	 Suministro e instalación de gatos hidráulicos 
	 UND 

	6.12
	 Suministro e instalacion de puertas en madera similar a la existente incluye cerradura (incluye desmonte existente) 
	 M2 

	6.13
	 Desmonte marcos y puertas 
	 UN 




	1.ÍTEM 6.1

	2. DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO Y/O PUERTAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en limpiar y despejar el área demarcada en los planos, o la indicada por la Supervisión, de elementos y materiales que obstaculizan los trabajos posteriores. Se incluye en este ítem divisiones en vidrio y/o puertas. Los elementos indicados por la Supervisión, deberán desmontarse cuidadosamente evitando daños que afecten su funcionalidad, y entregarse en el mejor estado posible en el lugar y a la persona indicada por la Supervisión. Antes de iniciar las actividades se debe hacer un cuidadoso cerramiento provisional del sitio de la obra que permita el ingreso y salida del personal el cual debe ser permanente durante la duración de la obra. Igualmente las zonas que puedan presentar riesgo de accidentes, deben estar demarcadas con señales preventivas, así como la señalización que exige uso de elementos de protección. El cerramiento debe contar con los elementos necesarios y cubrir el área suficiente para minimizar la emisión de material particulado que se desprenda en el momento de las labores constructivas, así como minimizar el ruido generado por los trabajos a realizar. Con el cerramiento se debe hacer especial énfasis en las áreas críticas en la ejecución de la obra, es decir áreas cercanas a espacios donde permanezcan funcionarios o donde se mantengan, equipos, documentos o elementos que requieran de un especial cuidado. El Contratista tendrá especial cuidado con los elementos, instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, entre otros), aparatos, materiales e instalaciones físicas que no requieran ser desmontados (as) (as) y/o intervenidos (as), para lo cual a su costo tomará las medidas de protección que se requieran y/o que ordene la Supervisión. Para estas actividades se debe como primera medida localizar y señalar las áreas a intervenir y realizar un inventario de los elementos a desmontar, retirar o trasladar, lo cual se efectuará previo visto bueno de la Supervisión. Se deben aplicar los procedimientos adecuados indicados por la Supervisión con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.2

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN VIDRIO DE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1)Verificar y/o suministrar los elementos necesarios para el ajuste y nivelación de las hojas. 2) Calibrar, ajustar y lubricar los gatos hidráulicos, bisagras y cantoneras de los zócalos superior e inferior. 3) Ajustar los tornillos internos de fijación y de nivelación. 4) Revisar los marcos en aluminio. 5) Revisar y alinear los zócalos superiores e inferiores. 6) Revisar y/o suministrar los elementos necesarios para el ajuste de las manijas. 7) Verificar y/o ajustar la estructura que compone el sistema. 8) Verificar y ajustar el cierre y apertura. 9) Verificar y ajustar platinas

Generalidades del Mantenimiento

1) Suministrar los insumos, equipos y herramientas necesarios para la prestación de los servicios de mantenimiento. 2) Utilizar materiales e insumos de primera calidad para el desarrollo de las actividades 3) Efectuar montaje, operación, mantenimiento y posterior desmonte y retiro (a la finalización de los trabajos contratados), de todos los insumos, equipos, herramientas y complementarios necesarios para la ejecución y suministrar el transporte tanto de los equipos como el recurso humano 4) Suministrar a su personal técnico los documentos de identificación que acrediten su pertenencia a la empresa e instruirlo sobre el cumplimiento de las políticas de ingreso de visitantes a las instalaciones de Aerocivil 5) Durante la ejecución se debe realizar la debida demarcación de las áreas de trabajo, con todas las normas de seguridad requeridas 6) Suministrar a su personal técnico todos los medios, equipos, herramientas y elementos de seguridad necesarios para la prestación de sus servicios, incluyendo los elementos de protección personal y seguridad industrial, tales como cascos, guantes, gafas y los demás que sean necesarios para la prestación de los servicios. 7) En caso de daño, rotura de un elemento, madera, vidrio si es por manipulación del contratista este deberá reponer el elemento dañado

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.3

	2. MANTENIMIENTO A MARCO PARA PUERTAS EN MADERA, PARA BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento al marco para puertas en madera, para baños
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.4

	2. MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE INSPECCION EN FIBROCEMENTO.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de ventanas de inspección en fibrocemento.
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.5

	2. MANTENIMIENTO DE VIDRIOS LAMINADO DÚPLEX 4 + 4 MM PON PELÍCULA PVB Y CONTROL DE TEMPERATURA SOLAR Y FILTROS UV ANTISONIDO DE 2,60X 2 M

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al Mantenimiento de vidrios laminado dúplex 4 + 4 mm pon película pvb y control de temperatura solar y filtros uv antisonido de 2,60x 2 m
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.6

	2. MANTENIMIENTO DE PUERTAS (METAL, MADERA) ICLUYE: TABLEROS LAMINA DE ACERO INOXIDABLE BISAGRAS Y  MARCO EN LÁMINA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al Mantenimiento de puertas (metal, madera) incluye: tableros lamina de acero inoxidable bisagras y  marco en lámina.
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.7

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE DOS LLAVES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere suministro e instalación de chapas con manija en acero inoxidable incluye dos llaves
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.8

	2. REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE PANELES DE ENCERRAMIENTO DEL BALCÓN QUINTO PISO INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE PRESIÓN SI SE REQUIERE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revisión y/o reparación de paneles de encerramiento del balcón quinto piso incluye: cambio de tornillería de presión si se requiere
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.9

	2. SUMINISTRO E INSTALACION  DE VENTANAS DE INSPECCION  DE 60 X 60

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion  de ventanas de inspeccion  De 60 x 60
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.10

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA ESCRITORIO, ARCHIVADORES VERTICALES Y HORIZONTALES INCLUYE DOS LLAVES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.
• Identificar el sitio en la puerta en donde se instalará la chapa.
• Una vez definido el lugar en la que se instalara la chapa, se asegurara este elemento a la puerta mediante tornillos.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.11

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GATOS HIDRÁULICOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de ventanas de inspección en fibrocemento.
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 

Los trabajos de mantenimiento de los brazos hidráulicos se harán conforme a las indicaciones dadas por la supervisión del contrato. Dicha actividad será desarrollada por el técnico especialista en este tipo de elementos. Esta actividad incluye el suministro de repuestos.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 6.12

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA SIMILAR A LA EXISTENTE INCLUYE CERRADURA (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion de puertas en madera similar a la existente incluye cerradura (incluye desmonte existente)
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.
- Insumos según fabricante

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 6.13

	2. DESMONTE MARCOS Y PUERTAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte marcos y puertas
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en limpiar y despejar el área demarcada en los planos, o la indicada por la Supervisión, de elementos y materiales que obstaculizan los trabajos posteriores. Se incluye en este ítem divisiones en vidrio y/o puertas. Los elementos indicados por la Supervisión, deberán desmontarse cuidadosamente evitando daños que afecten su funcionalidad, y entregarse en el mejor estado posible en el lugar y a la persona indicada por la Supervisión. Antes de iniciar las actividades se debe hacer un cuidadoso cerramiento provisional del sitio de la obra que permita el ingreso y salida del personal el cual debe ser permanente durante la duración de la obra. Igualmente las zonas que puedan presentar riesgo de accidentes, deben estar demarcadas con señales preventivas, así como la señalización que exige uso de elementos de protección. El cerramiento debe contar con los elementos necesarios y cubrir el área suficiente para minimizar la emisión de material particulado que se desprenda en el momento de las labores constructivas, así como minimizar el ruido generado por los trabajos a realizar. Con el cerramiento se debe hacer especial énfasis en las áreas críticas en la ejecución de la obra, es decir áreas cercanas a espacios donde permanezcan funcionarios o donde se mantengan, equipos, documentos o elementos que requieran de un especial cuidado. El Contratista tendrá especial cuidado con los elementos, instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, entre otros), aparatos, materiales e instalaciones físicas que no requieran ser desmontados (as) (as) y/o intervenidos (as), para lo cual a su costo tomará las medidas de protección que se requieran y/o que ordene la Supervisión. Para estas actividades se debe como primera medida localizar y señalar las áreas a intervenir y realizar un inventario de los elementos a desmontar, retirar o trasladar, lo cual se efectuará previo visto bueno de la Supervisión. Se deben aplicar los procedimientos adecuados indicados por la Supervisión con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Taladro y pulidora
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	7
	MUROS Y PAREDES DIVISORIOS
	 

	7.1
	 Desmonte de muros divisorios Drywall o superboard 
	 M2 

	7.2
	 Suministro e Instalacion de Eterboard 8 a 12 mm Dilatado, Incluye Estructura, cara sencilla 
	 M2 

	7.3
	 Mantenimiento de puertas de salida de emergencia en pasillos y areas de evacuacion por escaleras de emergencia 
	 M2 

	7.4
	 Suministro e Instalacion de Fibra mineral, Incluye Estructura 
	 M2 

	7.5
	 Suministro e instalación de guardaescobas en madera  
	 ML 

	7.6
	 Suministro e instalación de guardaescobas en enchape 
	 ML 

	7.7
	 Suministro e instalación de pasamanos anclado al piso de acuerdo a lo norma 
	 ML 

	7.8
	 Suministro e instalación de muro en superboard doble cara 0,12 incluye estructura 
	 M2 

	7.9
	 Suministro e instalacion Muro drywall doble cara 0,12 M, incluye estructura 
	 M2 

	7.10
	 Demolición muros en mampostería 0.15 m 
	 M2 

	7.11
	 Demolición y retiro de enchapes de pisos y muros 
	 M2 

	7.12
	 Revision y /o ajuste al ventanal que incluye: brazo limitador basculante y pasadores de seguridad remplazo de piezas si se requiere 
	 UND 





	1.ÍTEM 7.1

	2. DESMONTE DE MUROS DIVISORIOS DRYWALL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte de muros divisorios en drywall
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 7.2

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ETERBOARD 8 A 12 MM DILATADO, INCLUYE ESTRUCTURA, CARA SENCILLA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e Instalacion de Eterboard 8 a 12 mm Dilatado, Incluye Estructura, cara sencilla
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 7.3

	2. MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN PASILLOS Y AREAS DE EVACUACION POR ESCALERAS DE EMERGENCIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de puertas de salida de emergencia en pasillos y áreas de evacuación por escaleras de emergencia
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 7.4

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA MINERAL, INCLUYE ESTRUCTURA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere suministro e Instalacion de Fibra mineral, Incluye Estructura
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 7.5

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere suministro e instalación de guardaescobas en madera
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 7.6

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN ENCHAPE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere suministro e instalación de guardaescobas en e
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1.ÍTEM 7.7

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS ANCLADO AL PISO DE ACUERDO A LO NORMA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de pasamanos anclado al piso de acuerdo a lo norma
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 7.8
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA 0,12 INCLUYE ESTRUCTURA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de muro en superboard doble cara 0,12 incluye estructura.
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 7.9

	2. SUMINISTRO E INSTALACION MURO DRYWALL DOBLE CARA 0,12 M, INCLUYE ESTRUCTURA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de muro en drywall doble cara 0,12 incluye estructura
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 7.10

	2. DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la demolición muros en mampostería 0.15 m
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 7.11

	2. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPES DE PISOS Y MUROS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la demolición y retiro de enchapes de pisos y muros
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 7.12

	2. REVISION Y /O AJUSTE AL VENTANAL QUE INCLUYE: BRAZO LIMITADOR BASCULANTE Y PASADORES DE SEGURIDAD REMPLAZO DE PIEZAS SI SE REQUIERE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revisión y /o ajuste al ventanal que incluye: brazo limitador basculante y pasadores de seguridad remplazo de piezas si se requiere
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	8
	PAÑETES Y ENCHAPES
	 

	8.1
	 Mantenimiento de enchapes  
	 M2 

	8.2
	 Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatación  
	 M2 

	8.3
	 Resane de muros en general  
	 M2 

	8.4
	 Suministro e instalacion de Enchape de pared o piso en cerámica en general 
	 M2 




	1.ÍTEM 8.1

	2. MANTENIMIENTO DE ENCHAPES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de enchapes
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 8.2

	2. MANTENIMIENTO Y/O APLICACIÓN DE PRODUCTO EN JUNTAS DE DILATACIÓN

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatación
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

• Realizar corte con sierra de diamante para conformar la junta con las características expuestas anteriormente.
• Colocar perfil o Wing de aluminio con pegante a base de látex entre las piezas de piso de diferente material.
• Dejar secar.
• Emboquillar con boquilla del color de piso o equivalente
• Verificar acabados y niveles para aceptación.
• Limpiar de material suelto las superficies de contacto.
• Sellar juntas de dilatación con junta elástica de poliuretano SIKAFLEX-CONSTRUTION o equivalente, del color del acabado del piso.
• Verificar acabado final para aceptación.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 8.3

	2. RESANE DE MUROS EN GENERAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al resane de muros en general
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.













	1.ÍTEM 8.4

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED O PISO EN CERÁMICA EN GENERAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de enchape de pared o piso en cerámica en general
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	9
	PINTURA Y REVESTIMIENTOS
	 

	9.1
	 Aplicación de anticorrosivo sobre lámina llena 
	 M2 

	9.2
	 Aplicación de Esmalte sobre lámina lineal 
	 ML 

	9.3
	  Aplicación Esmalte sobre alumino 
	 M2 

	9.4
	  Aplicación Esmalte sobre marcos lámina 
	 M2 

	9.5
	 Aplicación  Estuco y vinilo tipo 1 interna 3 manos 
	 M2 

	9.6
	 Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso 
	 ML 

	9.7
	 Suministro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad y aplicación de pintura color similar al existente.  
	 M2 

	9.8
	 Suministro e instalación de pintura tipo esmalte para el cerramiento, puertas y marcos 
	 M2 

	9.9
	 Suministro e instalación de pintura en cuartos electricos de acuerdo a la norma 
	 M2 

	9.10
	 Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero, pasillos, cuartos técnicos etc 
	 ML 

	9.11
	 Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano) 
	 ML 




	1.ÍTEM 9.1

	2. APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro de anticorrosivo sobre la lámina llena.
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Se debe hacer la correcta preparación de la superficie.
-Hacer limpieza de la reja por medios manuales con cepillo de cerdas de alambre.
-Realizar retiro de la pintura vieja utilizando lija y disolvente.
-La superficie debe estar seca, libre de grasas, partículas sueltas, residuos de mortero, vegetación, tierra o cualquier sustancia contaminante.
-Aplicar dos capas de pintura anticorrosiva

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Anticorrosivo, disolvente y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 9.2

	2. APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL(ML)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la aplicación de esmalte sobre lamina lineal
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. Se aplicarán 3 manos de pintura para un buen acabado final. 


	
6. ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7. MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 9.3

	2. APLICACIÓN ESMALTE SOBRE ALUMINO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la aplicación de esmalte sobre aluminio
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.4

	2. APLICACIÓN ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la aplicación de esmalte sobre marcos de lámina
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. Se aplicarán 3 manos de pintura para un buen acabado final. 

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.5

	2. APLICACIÓN  ESTUCO Y VINILO TIPO 1 INTERNA 3 MANOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la aplicación  Estuco y vinilo tipo 1 interna 3 manos.
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Equipos adecuados para trabajos en altura.
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.6

	2. RESANE EN FILOS Y DILATACIONES Y PINTURA SI ES EL CASO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Ubicar el lugar de trabajo.
• Sobre el extremo final o la cara del ancho del muro donde se deben hacer los filos, se coloca por cada cara de este una boquillera con ganchos de hierro arriba y abajo.
• Colocar a plomo la primera boquillera, esto se realiza con una plomada que indica que al colocar la nuez en la parte superior del filo, el plomo debe rozar con el filo en la parte inferior de este.
• Con una escuadra de construcción de 90° rectifico que la segunda boquillera quede a plomo.
• Humedecer con agua la cara del ancho del muro.
• Aplicar el mortero sobre la cara del ancho del muro a base de palustre.
• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre la cara del ancho del muro con un codal (Boquillera de 20 a 30 cm de largo) que se apoyaran sobre los dos filos de las boquilleras guías.
• Afinar el pañete con llana o buseto usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.
• Las dilataciones en los muros se efectúan durante el proceso del pañete, se realizan haciendo una pequeña ranura horizontal o vertical con una plantilla de aluminio establecida o elaborada en obra según el caso con un ancho y profundidad de 1 cm.
• Una vez esté terminado el pañete se aplica el estuco con su respectivo lijado para dar un acabado liso a la superficie (si requiere).
• Para el acabado final se dará la aplicación de 3 manos de pintura similar a la existente. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 9.7

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA DOS MANOS, INCLUYE RASQUETEO DE PUNTOS CON HUMEDAD Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad y aplicación de pintura color similar al existente.
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe estar limpia sana y seca libre de polvo grasa elementos curadores y selladores que puedan interferir con adherencia del producto. El tiempo de secado entre capas es de 4 a 6 horas a 20 c, se recomienda mínimo tres capas. 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan. Previa iniciación de la aplicación se cubrirá con periódicos las áreas que no deban ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes, y se procederá aplicando el número de manos recomendadas. 

En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugamientos, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. Antes de aplicar la pintura se pulirá con papel de lija Nos. 0 ó 1 en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura con la cual aparecerán otros defectos que serán corregidos por la supervisión.

Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura de primera calidad con alto poder cubridor a base de vinilo, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras, goteras. La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la cual se verificará que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin que haya rugosidades, ondulaciones y diferentes planos de acabado en una misma superficie de del muro. Este ensayo se realizará una vez se halla pañetado el muro, después de estucado y después de pintado en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y arreglado por el Contratista hasta la total aceptación a satisfacción por el Contratita, el diseñador del proyecto o su representante

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.8

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA EL CERRAMIENTO, PUERTAS Y MARCOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de pintura tipo esmalte para el cerramiento, puertas y marcos
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Antes de empezar con todo el proceso, es necesario proteger el marco de la puerta; si es que tiene vidrios, colocar cinta alrededor para que no se manche; retirar los herrajes como manijas o aldabas o en todo caso que se cubran.
• En el caso de las puertas de metal, si tienen óxido primero debe retirarlo con un cepillo de metal (grata); posteriormente, aplicar removedor de pintura y dejarlo actuar.

• Una vez que el removedor haya hecho efecto, se debe lijar la superficie, esto servirá para acabar de retirar la pintura anterior y alisarla en caso de que haya bordes o rugosidades que puedan perjudicar el acabado. Limpiar con agua y jabón para retirar perfectamente los residuos del lijado y del removedor.

• Aplicar una capa de base sobre las superficies planas de la puerta, y usar una brocha angular para pintar cualquier área donde haya paneles en bajo relieve. Dejar secar. Esto ayudará a tener un mejor acabado.

• Aplicar la primera capa de pintura sobre la puerta, puede ser con rodillos o brochas especiales para pintar metal, o con una pistola a presión; sin embargo, el rodillo dejará un acabado más uniforme y la brocha ayudará a retocar detalles y llegar a áreas de bajo relieve o biselado. Dejar secar y repetir el proceso para la segunda capa.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.9

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN CUARTOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO A LA NORMA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de pintura en cuartos eléctricos de acuerdo a la norma

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.10

	2. SUMINISTRO, APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE PINTURA PARA PARQUEADERO, PASILLOS, CUARTOS TÉCNICOS ETC

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero, pasillos, cuartos técnicos etc. 

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 
Se aplicarán 3 manos de pintura con el uso de equipo airless. 
Se debe realizar la correcta preparación de la superficie a intervenir para una adherencia adecuada y la delimitación de la línea. 
Incluye el borrado de líneas en la zona intervenida si es necesario. 

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Pintura tipo tráfico de alta resistencia y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Equipo airless
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 9.11

	2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DEMARCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (POLIURETANO)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Los trabajos de demarcación inician en los sitios acordados con el supervisor del contrato, dentro del horario establecido previamente, utilizando los equipos y herramientas más adecuadas y recomendadas por los fabricantes de la pintura epóxica.

La aplicación de las resinas, implican usos múltiples como la demarcación de medidas de seguridad, indicadores industriales u otros. De cualquier forma, las resinas epóxicas para ser empleadas en las medidas de señalización o demarcación, sostiene un proceso. El mismo consiste, dependiendo de la zona, en comenzar con la limpieza sobre el área a trabajar. Lo último, implica la condición de realizar un trabajo de lijado para la adherencia de las resinas. 

Deben estar acorde con las actividades a ejecutar. 

• La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores. 
• Se debe resanar muy bien antes de aplicar el recubrimiento. 
• La limpieza se hace utilizando agua a presión, escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión. 
• Para uso sobre concreto neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, enjuagar muy bien con agua y dejar secar. 
• Los metales deben estar protegidos con un anticorrosivo apropiado de acuerdo con las condiciones que debe soportar.
• Para repinte sobre epóxicas se debe lijar en seco para eliminar el brillo.

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido. En ambientes agresivos deben ser preparados con chorro abrasivo mínimo a grado comercial con remoción completa de la escama de laminación.

Se aplicarán 3 manos de pintura con el uso de equipo airless o rodillo según el espacio a intervenir. 
Se debe realizar la correcta delimitación de la línea. 
Incluye el borrado de líneas en la zona intervenida si es necesario.

El contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Equipo airless
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	10
	PISOS Y ZÓCALOS
	 

	10.1
	 Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm  
	 M2 

	10.2
	 Enchape cerámica 60X60, en baños 
	 M2 






	1.ÍTEM 10.1

	2. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA 60X60 CM

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Este ítem hace referencia al desmonte, suministro e instalación de piso cerámica. En las áreas a intervenir deberá efectuarse en forma manual, mediante herramienta menor (maceta, cincel y/o puntero). Este material no se podrá acumular dentro de obra, y deberá evacuarse diariamente hacia los botaderos autorizados; incluye la demolición de afinado de piso, tableta cerámica, el transporte y retiro de escombros

También hace referencia a la instalación de piso en cerámica de primera calidad, tráfico pesado, la tableta deberá ser de primera calidad, por lo tanto no se aceptan piezas desportilladas, con imperfectos, manchadas, etc. igualmente no se aceptará el acabado de piso si este no queda bien alineado, para lo cual en el momento de su instalación se debe alinear mediante la colocación de hilos y para su entrega debe estar perfectamente limpio. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora con el fin de que no se produzcan saltaduras o ralladuras en la tableta. La distribución del piso se hace de tal forma que las piezas recortadas queden en los sitios menos visibles. El piso debe será instalado después de realizar el alistado sobre la superficie la cual debe estar nivelada, sin abombamientos ni depresiones.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 10.2

	2. ENCHAPE CERÁMICA 60X60, EN BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro de enchape cerámica 60X60, en baños
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

También hace referencia a la instalación de piso en cerámica de primera calidad, tráfico pesado, la tableta deberá ser de primera calidad, por lo tanto no se aceptan piezas desportilladas, con imperfectos, manchadas, etc. igualmente no se aceptará el acabado de piso si este no queda bien alineado, para lo cual en el momento de su instalación se debe alinear mediante la colocación de hilos y para su entrega debe estar perfectamente limpio. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora con el fin de que no se produzcan saltaduras o ralladuras en la tableta. La distribución del piso se hace de tal forma que las piezas recortadas queden en los sitios menos visibles. El piso debe será instalado después de realizar el alistado sobre la superficie la cual debe estar nivelada, sin abombamientos ni depresiones.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	11
	RED HIDRAULICA Y SANITARIA
	 

	11.1
	 Aseguramiento de tubería colgante con abrazaderas inoxidables (golpe de ariete) 
	 ML 

	11.2
	 Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas 
	 UND 

	11.3
	 Destape de cañeria de punto lavamanos, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere. 
	 UND 

	11.4
	 Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica 
	 UN 

	11.5
	 Destape de cañería de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.  
	 UN 

	11.6
	 Limpieza del interior de las válvulas desaireadoras. 
	 UND 

	11.7
	 Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)  
	 ML 

	11.8
	 Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.  
	 ML 

	11.9
	 Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos  
	 ML 

	11.10
	 Mantenimiento de la tubería y cajas de inspección  
	 ML 

	11.11
	 Mantenimiento de sifones  
	 UN 

	11.12
	 Mantenimiento de tubería colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado  
	 ML 

	11.13
	 Mantenimiento de válvula sanitaria  
	 UN 

	11.14
	 Mantenimiento general a los registros y/o valvulas 
	 UN 

	11.15
	 Mantenimiento general de griferia y accesorios 
	 UN 

	11.16
	 Mantenimiento general tanque de agua potable capacidad de 157,3 m3 (incluye lavado y desinfección y certificación)) 
	 UN 

	11.17
	 Suministro e instalación de acometidas tubería interna tanque de agua potable (incluye retiro del existente) 
	 ML 

	11.18
	 Mantenimiento, adecuación  y reparacion de Shut de Basuras incluye deslizador de objetos y residuos para caída controlado al contenedor 
	 UND 

	11.19
	 Regata lineal para instalar tubería, en piso, y en pared  
	 ML 

	11.20
	 Suministro e instalacion de aparatos sanitarios (incluye retiro de la existente) 
	 UND 

	11.21
	 Suministro e instalación de cinta antideslizante 
	 ML 

	11.22
	 Suministro e instalacion de lavamanos (incluye retiro de la existente) 
	 UND 

	11.23
	 Suministro e instalación de fluxómetros o push sanitario institucional 
	 UND 

	11.24
	 Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4 
	 UND 

	11.25
	 Suministro e instalación de tapa registros  
	 UN 

	11.26
	 Suministro e instalacion de sistema push para orinales 
	 UND 

	11.27
	 Suministro e instalación orinal de fluxómetro (incluye grifería) 
	 UN 

	11.28
	 Suministro e instalación  Colector aguas negras de 4" 
	 ML 

	11.29
	 Suministro e instalación  Punto orinal de 1 1/2" 
	 UND 

	11.30
	 Suministro e instalación  Punto lavamanos de 2" pvc 
	 UND 

	11.31
	 Suministro e instalación  Punto sanitario de 4" pvc 
	 UND 

	11.32
	 Comprobar, verificar y probar los manómetros de todo el sistema 
	 UN 

	11.33
	 Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales ( incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.) 
	 UND 

	11.34
	 Mantenimiento de tubería interna desde el contador avenida principal calle 26  
	 ML 

	11.35
	 Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional 
	 UND 

	11.36
	 Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas 
	 UND 

	11.37
	 Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños  
	 UN 

	11.38
	 Suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2" 
	 ML 

	11.39
	 Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional 
	 UND 

	11.40
	 Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) 
	 UN 

	11.41
	 Suministro e instalación  Bajante aguas negras 2" pvc 
	 ML 

	11.42
	 Suministro e instalación  Bajante aguas negras 4" pvc 
	 ML 

	11.43
	 Mantenimiento general del sistema de bombas de agua  
	 UND 

	11.44
	 S.I de mortero de nivelación para dar pendiente de caída hacia los sifones. H=3 cm a 6 cm 
	 M2 

	11.45
	 S.I de Sikalastic 1k Impermeabilizante para muros y pisos de tanques de almacenamiento de agua 
	 M2 

	11.46
	 S.I de enchape corona emboquillado con boquilla impermeabilizada para baños y tanques de almacenamiento de agua 
	 M2 







	1.ÍTEM 11.1

	2. ASEGURAMIENTO DE TUBERÍA COLGANTE CON ABRAZADERAS INOXIDABLES (GOLPE DE ARIETE)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al aseguramiento de tubería colgante con abrazaderas inoxidables (golpe de ariete)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 11.2

	2. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA POCETAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 11.3

	2. DESTAPE DE CAÑERIA DE PUNTO LAVAMANOS, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATO SI SE REQUIERE.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al destape de cañería de punto lavamanos, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 11.4

	2. DESTAPE DE PUNTOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS CON SONDA ELÉCTRICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 11.5

	2. DESTAPE DE CAÑERÍA DE PUNTO SANITARIO, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATO SI SE REQUIERE.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al destape de cañería de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas.
Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.ÍTEM 11.6

	2. LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LAS VÁLVULAS DESAIREADORAS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la limpieza del interior de las válvulas desaireadoras.

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.7

	2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERÍA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tubería y accesorios) 

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 11.8

	2. MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE PARED A SANITARIO.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.9

	2. MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADO EVACUACIÓN LODOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 11.10

	2. MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA Y CAJAS DE INSPECCIÓN

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de la tubería y cajas de inspección

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 11.11

	2. MANTENIMIENTO DE SIFONES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de sifones

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.ÍTEM 11.12

	2. MANTENIMIENTO DE TUBERÍA COLGANTE CON LIMPIEZA Y TRASLADO DE LODOS HASTA BOTADERO CERTIFICADO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de tubería colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado

	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 11.13

	2. MANTENIMIENTO DE VÁLVULA SANITARIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de válvula sanitaria 
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.14

	2. MANTENIMIENTO GENERAL A LOS REGISTROS Y/O VALVULAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general a los registros y/o valvulas
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.15

	2. MANTENIMIENTO GENERAL DE GRIFERIA Y ACCESORIOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general de griferia y accesorios
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.16

	2. MANTENIMIENTO GENERAL TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD DE 157,3 M3 (INLCUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN))

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general tanque de agua potable capacidad de 157,3 m3 (incluye lavado y desinfección y certificación))
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.17

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS TUBERÍA INTERNA TANQUE DE AGUA POTABLE (INLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de acometidas tubería interna tanque de agua potable (incluye retiro del existente)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.18

	2. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN  Y REPARACION DE SHUT DE BASURAS INCLUYE DESLIZADOR DE OBJETOS Y RESIDUOS PARA CAÍDA CONTROLADO AL CONTENEDOR

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento, adecuación  y reparacion de Shut de Basuras incluye deslizador de objetos y residuos para caída controlado al contenedor
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.19

	2. REGATA LINEAL PARA INSTALAR TUBERÍA, EN PISO, Y EN PARED

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la regata lineal para instalar tubería, en piso, y en pared
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.20

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion de aparatos sanitarios (incluye retiro de la existente) 
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.21

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cinta antideslizante
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.22

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion de lavamanos (incluye retiro de la existente)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.23

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETROS O PUSH SANITARIO INSTITUCIONAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de fluxómetros o push sanitario institucional
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.24

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE PASO DE AGUA EN PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.25

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de tapa registros
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.26

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PUSH PARA ORINALES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion de sistema push para orinales
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.27

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación orinal de fluxómetro (incluye grifería) similar al existente. 
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Incluye el desmonte y disposición de los aparatos existentes si requiere.
Incluye el suministro e instalación de orinal grande de entrada superior, la grifería y el sifón.

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.28

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  COLECTOR AGUAS NEGRAS DE 4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación  Colector aguas negras de 4"
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.29

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUNTO ORINAL DE 1 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación  Punto orinal de 1 1/2"
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.30

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUNTO LAVAMANOS DE 2" PVC

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación  Punto lavamanos de 2" pvc
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.31

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUNTO SANITARIO DE 4" PVC

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación  Punto sanitario de 4" pvc
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.32

	2. COMPROBAR, VERIFICAR Y PROBAR LOS MANÓMETROS DE TODO EL SISTEMA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a comprobar, verificar y probar los manómetros de todo el sistema
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.33

	2. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SUPERIOR ORINALES ( INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATO SI SE REQUIERE.)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales ( incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.34

	2. MANTENIMIENTO DE TUBERÍA INTERNA DESDE EL CONTADOR AVENIDA PRINCIPAL CALLE 26

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de tubería interna desde el contador avenida principal calle 26
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.35

	2. MANTENIMIENTO LLAVES TIPO GANSO PARA CAFETERIAS Y COMEDOR INSTITUCIONAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.36

	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE AHORRADORA DE PASO DE AGUA EN PILETAS Y AREAS EXTERNAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.37

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES CON RETENEDOR DE OLORES EN BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.38

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.39

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES TIPO GANSO PARA CAFETERIAS Y COMEDOR INSTITUCIONAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional"
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.40

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.41

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  BAJANTE AGUAS NEGRAS 2" PVC

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación  Bajante aguas negras 2" pvc
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.42

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación  Bajante aguas negras 4" pvc
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.43

	2. MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general del sistema de bombas de agua
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.44

	2. S.I DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA DAR PENDIENTE DE CAÍDA HACIA LOS SIFONES. H=3 CM A 6 CM

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al S.I de mortero de nivelación para dar pendiente de caída hacia los sifones. H=3 cm a 6 cm
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.45

	2. S.I DE SIKALASTIC 1K IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS Y PISOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al S.I de Sikalastic 1k Impermeabilizante para muros y pisos de tanques de almacenamiento de agua
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.ÍTEM 11.46

	2. S.I DE ENCHAPE CORONA EMBOQUILLADO CON BOQUILLA IMPERMEABILIZADA PARA BAÑOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al S.I de enchape corona emboquillado con boquilla impermeabilizada para baños y tanques de almacenamiento de agua
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	12
	BMS ANDOVER
	 

	12.1
	Mantenimiento PC
	UND

	12.2
	Mantenimiento Software de integracion y manejo de edificios
	UND




	1.ÍTEM 12.1 

	2. MANTENIMIENTO PC

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al Mantenimiento PC
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 12.2

	2. MANTENIMIENTO SOFTWARE DE INTEGRACION Y MANEJO DE EDIFICIOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento Software de integracion y manejo de edificios
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	13
	SISTEMA DE CLIMATIZACION - AIRES ACONDICIONADOS
	 

	13.1
	 Revisión reparación y mantenimiento Bomba centrifuga de circulación de agua 
	 UND 

	13.2
	 Revisión reparación y mantenimiento de rejilla de aire acondicionado 
	 UND 

	13.3
	 Revisión reparación y mantenimiento Unidad de enfriamiento de agua (chiler)  
	 UND 

	13.4
	 Revisión reparación y mantenimiento Unidades de fan coll 
	 UND 

	13.5
	 Revisión reparación y mantenimiento Unidades para suministro 
	 UND 

	13.6
	 Revisión reparación y mantenimiento Ventiladores tipo hongo de extracción 
	 UND 

	13.7
	 Revisión reparación y mantenimiento Manejadoras  
	 UND 

	13.8
	 Revisión reparación y mantenimiento Difusores de AA 
	 UND 

	13.9
	 Suministro e instalación filtro de aire modular tipo cartucho 
	 UND 




	1.ÍTEM 13.1

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO BOMBA  CENTRIFUGA DE CIRCULACIÓN DE AGUA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revisión reparación y mantenimiento Bomba centrifuga de circulación de agua
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.2

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revisión reparación y mantenimiento de rejilla de aire acondicionado
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.3

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE ENFRIAMIENTO  DE AGUA (CHILER)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revisión reparación y mantenimiento Unidad de enfriamiento  de agua (chiler)
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.4

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE FAN COLL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revision reparacion y mantenimiento Unidades de fan coll
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.5

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES PARA SUMINISTRO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revisión reparación y mantenimiento Unidades para suministro
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.6

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO VENTILADORES TIPO HONGO DE EXTRACCIÓN

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revision reparacion y mantenimiento Ventiladores tipo hongo de extracción
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.7

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO MANEJADORAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere la revision reparacion y mantenimiento Manejadoras
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.8

	2. REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO DIFUSORES DE AA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere la revision reparacion y mantenimiento Difusores de AA
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 13.9

	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE MODULAR TIPO CARTUCHO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 UNIDAD - (UND)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación filtro de aire modular tipo cartucho
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




NOTA: EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE MANTENIEMIENTO DE SISTEMAS AERONAUTICA CIVIL, QUE  HACE PARTE DE ESTE PROCESO 


	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	14
	SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO
	

	14.1
	 Actualización de la programación del sistema     
	 UND 

	14.2
	 Comprobar, verificar y probar  bimensual el 20% de los manómetros de todo el proyecto para garantizar la prueba del 100% cada 5 años. 
	 UND 

	14.3
	 Inspeccionar, calibrar y probar todos los sensores de flujo de los sistemas de extinción con agua. 
	 UND 

	14.4
	 Inspeccionar y probar las señales de alarma de los sistemas de pre-acción secos  
	 UND 

	14.5
	 Mantenimiento  al BBA contraincendio 
	 UND 

	14.6
	 Mantenimiento anunciador remoto -interfax grafica 
	 UND 

	14.7
	 Mantenimiento base de alimentacion  
	 UND 

	14.8
	 Mantenimiento CPU 
	 UND 

	14.9
	 Mantenimiento fuente de alimentacion auxiliar  
	 UND 

	14.10
	 Mantenimiento fuente de alimentacion principal 
	 UND 

	14.11
	 Mantenimiento gabinete 
	 UND 

	14.12
	 Mantenimiento general al sistema de bombeo 
	 UN 

	14.13
	 Mantenimiento general detectores de humo 
	 UN 

	14.14
	 Mantenimiento general mangueras flexibles 
	 UN 

	14.15
	 Mantenimiento general preventivo rociadores automaticos 
	 UN 

	14.16
	 Mantenimiento general preventivo tanque hidroacumulador 
	 UN 

	14.17
	 Mantenimiento general preventivo tablero de control y mando electrico 
	 UN 

	14.18
	 Mantenimiento general preventivo temporizador 
	 UN 

	14.19
	 Mantenimiento general preventivo gabinete de red contra incendio 
	 UN 

	14.20
	 Mantenimiento general sirenas 
	 UN 

	14.21
	 Mantenimiento general unidad de incendio 
	 UN 

	14.22
	 Mantenimiento panel de detencion y alarma de incendio (incluye baterias) 
	 UND 

	14.23
	 Mantenimiento módulo LCD 
	 UND 

	14.24
	 Mantenimiento modulo de relevo 
	 UND 

	14.25
	 Mantenimiento modulo de control 
	 UND 

	14.26
	 Mantenimiento modulo de monitor dual 
	 UND 

	14.27
	 Mantenimiento preventivo de los equipos del sistema de supervisión y alarma de integración de los sistemas de extinción húmeda.   
	 UND 

	14.28
	 Mantenimiento preventivo de válvulas, conexiones de manguera y válvulas reguladoras y restrictoras de presión de todos los sistemas de extinción. 
	 UND 

	14.29
	 Mantenimiento preventivo de tableros (Semanalmente). 
	 UND 

	14.30
	 Mantenimiento preventivo mensual de todos los equipos (detectores, y módulos), del sistema de detección y alarma. 
	 UND 

	14.31
	 Mantenimiento preventivo panel de control de incendio 
	 UND 

	14.32
	 Mantenimiento tarjeta sencila de lazo 
	 UND 

	14.33
	 Mantenimiento tarjeta dual de lazo 
	 UND 

	14.34
	 Mantenimiento tarjeta de comunicación serial 
	 UND 

	14.35
	 Mantenimiento tarjeta de red 
	 UND 

	14.36
	 Realizar el cambio de la tarjeta de  módulos de supervisión que  si presenta daño.    
	 UND 

	14.37
	 Realizar la reparación de la válvula de alivio principal. • Reemplazar los manómetros que presentan daños. 
	 UND 

	14.38
	 Realizar la inspección y prueba de dispositivos de notificación. 
	 UND 

	14.39
	 Realizar la limpieza de los detectores.  
	 UND 

	14.40
	 Realizar la revision  de la unión roscada de la carcasa de las bombas contra incendio a la válvula desaireadora que si presentan fugas.  
	 UND 

	14.41
	 Realizar y evidenciar las Inspecciones y pruebas  semanales dé señales de alarma de los sistemas de rociadores automáticos.  
	 UND 

	14.42
	 Realizar las prueba de baterías en stand-by y alarma. (Semanalmente). 
	 UND 

	14.43
	 Reprogramación de la estación de trabajo  
	 UND 

	14.44
	 Suministro e instalación de acometida bomba eyectora contra incendios al tanque de agua potable 
	 ML 

	14.45
	 Suministro de filtro de combustible  
	 UN 

	14.46
	 suministro de aceite lubricante de motor tipo SAE 20 
	 GL 

	14.47
	 suministro de liquido refrigerante 
	 GL 



	1.ÍTEM 14.1

	2. ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA    

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la actualización de la programación del sistema    

	




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 
La actividad requiere la actualización del PLC o software a la última versión, verificar y/o ajustar los parámetros de activación automática y asegurar que estén vinculados todos los elementos que componen el sistema como: bombas, alarmas, detectores, rociadores, etc. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.2

	2. COMPROBAR, VERIFICAR Y PROBAR  BIMENSUAL EL 20% DE LOS MANÓMETROS DE TODO EL PROYECTO PARA GARANTIZAR LA PRUEBA DEL 100% CADA 5 AÑOS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a comprobar, verificar y probar  bimensual el 20% de los manómetros de todo el proyecto para garantizar la prueba del 100% cada 5 años.
	




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.3

	2. INSPECCIONAR, CALIBRAR Y PROBAR TODOS LOS SENSORES DE FLUJO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN CON AGUA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a inspeccionar, calibrar y probar todos los sensores de flujo de los sistemas de extinción con agua.

	




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.4

	2. INSPECCIONAR Y PROBAR LAS SEÑALES DE ALARMA DE LOS SISTEMAS DE PRE-ACCIÓN SECOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a inspeccionar y probar las señales de alarma de los sistemas de pre-acción secos

	




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.5

	2. MANTENIMIENTO  AL BBA CONTRAINCENDIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento  al BBA contraincendio
	




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.6

	2. MANTENIMIENTO ANUNCIADOR REMOTO - INTERFAX GRAFICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento anunciador remoto -interfax grafica




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.7

	2. MANTENIMIENTO BASE DE ALIMENTACION

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento base de alimentación




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.8

	2. MANTENIMIENTO CPU

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento CPU




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.9

	2. MANTENIMIENTO FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al Mantenimiento fuente de alimentacion auxiliar




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.10

	2. MANTENIMIENTO FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento fuente de alimentacion principal




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.11

	2. MANTENIMIENTO GABINETE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento gabinete




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.12

	2. MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA DE BOMBEO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general al sistema de bombeo




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.13

	2. MANTENIMIENTO GENERAL DETECTORES DE HUMO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general detectores de humo




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.14

	2. MANTENIMIENTO GENERAL MANGUERAS FLEXIBLES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general mangueras flexibles




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.15

	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO ROCIADORES AUTOMATICOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo rociadores automaticos




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.16

	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO TANQUE HIDROACUMULADOR

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo tanque hidroacumulador




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.17

	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELECTRICO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo tablero de control y mando electrico




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.18

	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO TEMPORIZADOR

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo temporizador




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.19

	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo gabinete de red contra incendio




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.20

	2. MANTENIMIENTO GENERAL SIRENAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general sirenas




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.21

	2. MANTENIMIENTO GENERAL UNIDAD DE INCENDIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general unidad de incendio




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.22

	2. MANTENIMIENTO PANEL DE DETENCION Y ALARMA DE INCENDIO (INCLUYE BATERIAS)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento panel de detencion y alarma de incendio (incluye baterias)




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.23

	2. MANTENIMIENTO MÓDULO LCD

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento módulo LCD





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.24

	2. MANTENIMIENTO MODULO DE RELEVO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento modulo de relevo





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.25

	2. MANTENIMIENTO MODULO DE CONTROL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento modulo de control





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.26 

	2. MANTENIMIENTO MODULO DE MONITOR DUAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento modulo de monitor dual





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.27

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y ALARMA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN HÚMEDA.  

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento preventivo de los equipos del sistema de supervisión y alarma de integración de los sistemas de extinción húmeda.  





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.














	1.ÍTEM 14.28

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS, CONEXIONES DE MANGUERA Y VÁLVULAS REGULADORAS Y RESTRICTORAS DE PRESIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento preventivo de válvulas, conexiones de manguera y válvulas reguladoras y restrictoras de presión de todos los sistemas de extinción.





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.ÍTEM 14.29

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS (SEMANALMENTE).

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento preventivo de tableros (Semanalmente).





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.30

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TODOS LOS EQUIPOS (DETECTORES, Y MÓDULOS), DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento preventivo mensual de todos los equipos (detectores, y módulos), del sistema de detección y alarma.




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.31

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANEL DE CONTROL DE INCENDIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento preventivo panel de control de incendio




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.32
	2. MANTENIMIENTO TARJETA SENCILA DE LAZO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento tarjeta sencila de lazo




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.33
	2. MANTENIMIENTO TARJETA DUAL DE LAZO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento tarjeta dual de lazo




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.34
	2. MANTENIMIENTO TARJETA DE COMUNICACIÓN SERIAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento tarjeta de comunicación serial




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.35
	2. MANTENIMIENTO TARJETA DE RED

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento tarjeta de red




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.36
	2. REALIZAR EL CAMBIO DE LA TARJETA DE  MÓDULOS DE SUPERVISIÓN QUE  SI PRESENTA DAÑO.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar el cambio de la tarjeta de  módulos de supervisión que  si presenta daño.   




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.37
	2. REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL. • REEMPLAZAR LOS MANÓMETROS QUE PRESENTAN DAÑOS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar la reparación de la válvula de alivio principal. • Reemplazar los manómetros que presentan daños.




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.38
	2. REALIZAR LA INSPECCIÓN Y PRUEBA DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar la inspección y prueba de dispositivos de notificación.




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.39
	2. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS DETECTORES.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar la limpieza de los detectores




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.40
	2. REALIZAR LA REVISION  DE LA UNIÓN ROSCADA DE LA CARCASA DE LAS BOMBAS CONTRA INCENDIO A LA VÁLVULA DESAIREADORA QUE SI PRESENTAN FUGAS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar la revision  de la unión roscada de la carcasa de las bombas contra incendio a la válvula desaireadora que si presentan fugas.




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.41
	2. REALIZAR Y EVIDENCIAR LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS  SEMANALES DÉ SEÑALES DE ALARMA DE LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar y evidenciar las Inspecciones y pruebas  semanales dé señales de alarma de los sistemas de rociadores automáticos.




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.42
	2. REALIZAR LAS PRUEBA DE BATERÍAS EN STAND-BY Y ALARMA. (SEMANALMENTE).

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar las prueba de baterías en stand-by y alarma. (Semanalmente).




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.43
	2. REPROGRAMACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar la reprogramación de la estación de trabajo




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.44
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BOMBA EYECTORA CONTRA INCENDIOS AL TANQUE DE AGUA POTABLE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar suministro e instalación de acometida bomba eyectora contra incendios al tanque de agua potable




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 14.45
	2. SUMINISTRO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar el suministro de filtro de combustible




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.46
	2. SUMINISTRO DE ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR TIPO SAE 20

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar el suministro de aceite lubricante de motor tipo SAE 20




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.ÍTEM 14.47
	2. SUMINISTRO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a realizar el suministro de líquido refrigerante




	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad. 


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor.

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




NOTA: EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE MANTENIEMIENTO DE SISTEMAS AERONAUTICA CIVIL, QUE  HACE PARTE DE ESTE PROCESO 




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	15
	SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION
	 

	15.1
	 Desmonte, reposición e instalación de sensores eléctricos de orinales  
	 UND 

	15.2
	 Implementacion sistema de emergencia de alimentacion e iluminacion electrica  
	 UND 

	15.3
	 Mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion  
	 UN 

	15.4
	 Mantenimiento acometida electrica  
	 UN 

	15.5
	 Mantenimiento al cuadro de transferencia  
	 UN 

	15.6
	 Mantenimiento al sistema de adminisión 
	 UN 

	15.7
	 Mantenimiento al sistema de arranque 
	 UN 

	15.8
	 Mantenimiento al sistema de combustión 
	 UN 

	15.9
	 Mantenimiento al sistema de control 
	 UN 

	15.10
	 Mantenimiento al sistema de iluminacion de emergencia del edificio  
	 UN 

	15.11
	 Mantenimiento al sistema de instrumentación 
	 UN 

	15.12
	 Mantenimiento al sistema de lubricación 
	 UN 

	15.13
	 Mantenimiento al sistema de refrigeración  
	 UN 

	15.14
	 Mantenimiento al sistema de vibración lineal, ubicado en la banca metalica, conjunto motor-generador. 
	 UN 

	15.15
	 Mantenimiento al sistema generador 
	 UN 

	15.16
	 Mantenimiento al sistema panel electrico  sincronizado de riego de jardines  por reloj   
	 UND 

	15.17
	 Mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas 
	 UND 

	15.18
	 Mantenimiento de tableros electricos 
	 UND 

	15.19
	 Mantenimiento preventivo al sistema de escape (incluye cabina insonorizada) 
	 UND 

	15.20
	 Mantenimiento preventivo de la planta electrica, incluye pruebas de rutina 
	 UND 

	15.21
	 Mantenimiento preventivo equipo sistema Caterpillar DE165E0 Servicio Emergencia 165 Kva 1500 RPM. 400 v. 50 hz, incluye pruebas de rutina 
	 UND 

	15.22
	 Mantenimiento sistema de enfriamiento 
	 UND 

	15.23
	 Mantenimiento sistema electrico 
	 UND 

	15.24
	 Mantenimiento sistema puesta a tierra 
	 UN 

	15.25
	 Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v 
	 UND 

	15.26
	 Mantenimiento sistema celdas de transferencia  
	 UND 

	15.27
	 Mantenimiento sistema de combustible 
	 UND 

	15.28
	 Retiro y/o  suministro e instalacion  de luminarias  tipo led de 60 x 60  
	 UND 

	15.29
	 Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml 
	 UN 

	15.30
	 Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento  
	 UND 

	15.31
	 Suministro e instalación de bombillo  ahorradores de rosca  tipo led 
	 UND 

	15.32
	 Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico. 
	 UND 

	15.33
	 Suministro e instalacion de lamparas de 17W 60X60 (incluye retiro de la existente) 
	 UND 

	15.34
	 Suministro e instalacion de lamparas de 2x48 (incluye retiro de la existente) 
	 UND 

	15.35
	 Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivística 
	 UND 

	15.36
	 Suministro e instalacion de lamparas tipo ojo de buey (incluye retiro de la existente) 
	 UND 

	15.37
	 Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio 
	 UND 

	15.38
	 Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado  
	 UN 

	15.39
	 Suministro e instalación de canaleta metálica blanca galvanizada pintura electrostática de 12 X 4 
	 ML 




	1.ÍTEM 15.1
	2. DESMONTE, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE SENSORES ELÉCTRICOS DE ORINALES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al desmonte, reposición e instalación de sensores eléctricos de orinales
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.2
	2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE EMERGENCIA DE ALIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la implementación sistema de emergencia de alimentación e iluminación eléctrica
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.3
	2. MANTENIMIENTO A SENSORES DE MOVIMIENTO ELECTRICOS DE RUTAS DE EVACUACION

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.4
	2. MANTENIMIENTO ACOMETIDA ELECTRICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento acometida electrica
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.5–15.6–15.7–15.8-15.9-15.10-15.11-15.12-15.13-15.14-15.15-15.16
	MANTENIMIENTO CUADRO DE TRANSFERENCIA, SISTEMA DE ADMISIÓN, SISTEMA DE ARRANQUE, SISTEMA DE COMBUSTIÓN, SISTEMA DE CONTROL, SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO, SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN, SISTEMA DE LUBRICACION, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, SISTEMA DE VIBRACIÓN LINEAL, UBICADO EN LA BANCA METALICA, CONJUNTO MOTOR-GENERADOR, SISTEMA GENERADOR, SISTEMA PANEL ELECTRICO  SINCRONIZADO DE RIEGO DE JARDINES  POR RELOJ

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Mantenimiento cuadro de transferencia, sistema de admisión, sistema de arranque, sistema de combustión, sistema de control, sistema de iluminacion de emergencia del edificio, sistema de instrumentación, sistema de lubricacion, sistema de refrigeración, sistema de vibración lineal, ubicado en la banca metalica, conjunto motor-generador, sistema generador, sistema panel electrico  sincronizado de riego de jardines  por reloj
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.17 – 15.18
	2. MANTENIMIENTO ASPIRAL LUMINOSO ELECTRICO DEL EDIFICIO -ALTURAS Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS 

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	esta especificación se refiere al mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas y mantenimiento de tableros electricos
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.19
	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ESCAPE (INCLUYE CABINA INSONORIZADA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo al sistema de escape (incluye cabina insonorizada)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.20
	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, INCLUYE PRUEBAS DE RUTINA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general sistema puesta a tierra y preventivo de la planta eléctrica, incluye pruebas de rutina
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	[bookmark: _Hlk190676888]1.ÍTEM 15.21
	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO EQUIPO SISTEMA CATERPILLAR DE165E0 SERVICIO EMERGENCIA 165 KVA 1500 RPM. 400 V. 50 HZ

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento general preventivo equipo sistema Caterpillar DE165E0 Servicio Emergencia 165 Kva 1500 RPM. 400 v. 50 hz
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.22 - 15.23 -  15.24
	2. MANTENIMIENTO SISTEMA ENFRIAMIENTO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA PUESTA A TIERRA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	esta especificación se refiere al mantenimiento sistema enfriamiento, sistema eléctrico, sistema puesta a tierra
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.25
	2. MANTENIMIENTO TOMAS ELECTRICAS DE 110V Y 220V

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento tomas eléctricas de 110v y 220v
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.26 – 15.27
	2. MANTENIMIENTO SISTEMA CELDAS DE TRANSFERENCIA - MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMBUSTIBLE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento sistema celdas de transferencia - mantenimiento sistema de combustible
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.28 – 15.29
	2. RETIRO Y/O  SUMINISTRO E INSTALACION  DE LUMINARIAS  TIPO LED DE 60 X 60 - RETIRO Y/O SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE CIRCUNFERENCIA 18/ ML

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	esta especificación se refiere al retiro y/o  suministro e instalacion  de luminarias  tipo led de 60 x 60 - retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.30
	2. REVISION Y/O INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS CON SUMINISTRO DE CABLEADO CONEXIONES, TOMACORRIENTE HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ÍTEM 15.31 – 15.32 – 15.33 – 15.34 – 15.35 – 15-36 – 15.37
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO  AHORRADORES DE ROSCA  TIPO LED, CANALETA PVC Y CABLEADO PARA PUNTO ELECTRICO, LÁMPARAS DE 17W 60X60 (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE), LÁMPARAS DE 2X48 (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE), LÁMPARAS TIPO LED ACRÍLICA DE SOBREPONER DE 1.20 M DE ACUERDO A NORMA ARCHIVÍSTICA, LÁMPARAS TIPO OJO DE BUEY (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE), LUMINARIAS DE EMERGENCIA TIPO MIKEY INCLUYE RETIRO DE LAS EXISTENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DESERVICIO,

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	esta especificación se refiere a la suministro e instalación de bombillo  ahorradores de rosca  tipo led, canaleta pvc y cableado para punto electrico, lámparas de 17w 60x60 (incluye retiro de la existente), lámparas de 2x48 (incluye retiro de la existente), lámparas tipo led acrílica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivística, lámparas tipo ojo de buey (incluye retiro de la existente), luminarias de emergencia tipo mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Este ítem hace referencia a la adquisición e instalación de diferentes equipos y elementos necesarios para el funcionamiento de la red de voz y datos. 

El contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.

	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 
Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.38
	2. REVISION Y /O SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 15.39
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA BLANCA GALVANIZADA PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 12 X 4

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de canaleta metálica blanca galvanizada pintura electrostática de 12 x 4
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




NOTA: EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE MANTENIEMIENTO DE SISTEMAS AERONAUTICA CIVIL, QUE  HACE PARTE DE ESTE PROCESO 




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	16
	RESIDUOS
	 

	16.1
	Retiro de sobrantes y/o material de obra a una distancia de 10 km (incluye cargue)
	M3





	1.ÍTEM 16.1
	2. RETIRO DE SOBRANTES Y/O MATERIAL DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM (INCLUYE CARGUE)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUBICO (M3)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al retiro de sobrantes y/o material de obra a una distancia de 10 km (incluye cargue)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cubico (M3)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



NOTA: EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE MANTENIEMIENTO DE SISTEMAS AERONAUTICA CIVIL, QUE  HACE PARTE DE ESTE PROCESO 


	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	17
	VIDRIOS Y VENTANERIA
	 

	17.1
	Suministro e instalacion de Sellante en ventanales
	ML

	17.2
	Mantenimiento de manijas, bisagras, hojas
	M2

	17.3
	Suministro e instalacion de vidrio para divisiones de oficinas o zonas comunes
	M2




	1.ÍTEM 17.1
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE EN VENTANALES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de sellante en ventanales

	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Los sellados deben realizarse con base en las indicaciones de los fabricantes, aunque siguiendo estas pequeñas pautas: 

1. El mínimo espesor de los sellados debe ser de 6 mm para que garantice un correcto sellado de la junta. 2. Es fundamental que el sellado sea alisado antes de que comience a secarse, utilizando un trapo u otro elemento que no dañe los perfiles. 3. La unión del marco con la pared exterior debe sellarse con silicona neutra para garantizar la impermeabilidad. 4.Revisar posteriormente el sellado por si quedase algún poro o fallo, que pudiese ocasionar posteriormente entradas de agua, ya que el coste de rehacer el trabajo de sellado es superior a un sellado original

	
6.ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.
 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 17.2

	2. MANTENIMIENTO DE MANIJAS, BISAGRAS, HOJAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                 METRO CUADRADO (M2)

	4. DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al mantenimiento de manijas, bisagras, hojas
	





	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Comprende actividades de mantenimiento o cambio de elementos accesorios en vidrios y ventanas como manijas, bisagras, basculantes, pisa vidrios, rodachinas, pasadores, entre otros. Incluye soldaduras anclajes, sellos y reemplazo de cualquier elemento necesario para el óptimo funcionamiento. 



	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato. 


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	}8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 17.3
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA DIVISIONES DE OFICINAS O ZONAS COMUNES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de vidrio para divisiones de oficinas o zonas comunes


	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se debe ubicar la localización del vano donde debe ir el marco. Se debe verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda haber en la superficie. Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro). Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco y regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la instalación de este al muro. Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente vertical. En caso de que el marco no esté completamente estructurado y terminado se debe realizar lo siguiente: verificar que no haya tornillos expuestos, acoplar y ensamblar los perfiles, ensamblar herrajes. Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las perforaciones realizadas en el muro. Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción de la patas del marco a este. Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron. Luego de instalado el marco se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a esté. Verificar que el marco quede perfectamente instalado para una posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





NOTA: EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE MANTENIEMIENTO DE SISTEMAS AERONAUTICA CIVIL, QUE  HACE PARTE DE ESTE PROCESO 


	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	18
	VARIOS
	 

	18.1
	 s.i de pintura de demarcación en piso 
	 m2 

	18.2
	 impermeabilizacion en manto foil de aluminio 2.5 mm incluye manto, pintura bituminosa y emulsion asfáltica 
	 m2 

	18.3
	 suministro e instalacion estructura metalica, (incluye soldadura, transporte e instalacion) 
	 kg 

	18.4
	 suministro e instalacion interruptor electrico 
	 un 

	18.5
	 suministro e instalacion win plastico baños 
	 ml 

	18.6
	 desmonte de divisiones en acero inoxidable 
	 m2 

	18.7
	 sondeo de tuberias sanitarias con hidrodestapadora 
	 ml 

	18.8
	 sondeo de tuberias hidraulicas con hidrodestapadora 
	 ml 

	18.9
	 s.i de concreto de 3000 psi 
	 m3 

	18.10
	 demolición de placas, andenes, bordillos 
	 m2 

	18.11
	 arreglo de placas en concreto, dilataciones  
	 m2 

	18.12
	 pañete de muro 
	 m2 

	18.13
	 s.i de flotador de tanque de almacenamiento 
	 un 

	18.14
	 independización de circuitos eléctricos para optimización del consumo eléctrico 
	 un 

	18.15
	 Suministro e instalación de lámina en varandal del Hall central edificio NEAA  
	 M2 




	1.ÍTEM 18.1
	2. S.I DE PINTURA DE DEMARCACIÓN EN PISO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a S.I de pintura de demarcación en piso
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.2
	2. IMPERMEABILIZACION EN MANTO FOIL DE ALUMINIO 2.5 MM INCLUYE MANTO, PINTURA BOTUMINOSA Y EMULSION ASFÁLTICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a impermeabilizacion en manto foil de aluminio 2.5 mm incluye manto, pintura bituminosa y emulsion asfáltica
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.3
	2. SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA, (INCLUYE SOLDADURA, TRANSPORTE E INSTALACION)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                KILOGRAMO (KG)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a suministro e instalacion estructura metalica, (incluye soldadura, transporte e instalacion)
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el kilogramo (KG)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.4
	2. SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ELECTRICO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a suministro e instalacion interruptor electrico
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.5
	2. SUMINISTRO E INSTALACION WIN PLASTICO BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a suministro e instalacion win plastico baños
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.6
	2. DESMONTE DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a suministro al desmonte de divisiones en acero inoxidable
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.7
	2. SONDEO DE TUBERIAS SANITARIAS CON HIDRODESTAPADORA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a suministro al sondeo de tuberias sanitarias con hidrodestapadora
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.8
	2. SONDEO DE TUBERIAS HIDRAULICAS CON HIDRODESTAPADORA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO LINEAL (ML)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al sondeo de tuberias hidraulicas con hidrodestapadora
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro lineal (ML)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.9
	2. S.I DE CONCRETO DE 3000 PSI

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUBICO (M3)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al S.I de concreto de 3000 PSI
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cubico (M3)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.10
	2. DEMOLICIÓN DE PLACAS, ANDENES, BORDILLOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la demolición de placas, andenes, bordillos
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.11
	2. ARREGLO DE PLACAS EN CONCRETO, DILATACIONES

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al arreglo de placas en concreto, dilataciones
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.12
	2. PAÑETE DE MURO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al pañete de muro
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.13
	2. S.I DE FLOTADOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al S.I de flotador de tanque de almacenamiento
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.14
	2. INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UNIDAD (UND)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere a la independización de circuitos eléctricos para optimización del consumo eléctrico
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será la unidad (UND)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.ÍTEM 18.15
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN VARANDAL DEL HALL CENTRAL EDIFICIO NEAA

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                METRO CUADRADO (M2)

	4.DESCRIPCIÓN

	Esta especificación se refiere al suministro e instalación de lámina en barandal del Hall central edificio NEAA
	





	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para dar inicio al mantenimiento correspondiente a este ítem, el contratista deberá, en coordinación con la supervisión, proteger debidamente todas las áreas aledañas o elementos especiales existentes que se puedan ver afectados por el desarrollo mismo de esta actividad.


	
6.ALCANCE  

	Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas. 

Para la definición de particularidades técnicas, se debe consultar con el supervisor del contrato.


 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Producto y aditivos
- Cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con la actividad.
- Herramienta menor

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será el metro cuadrado (M2)

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades  se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM
	CAPITULO Y ACTIVIDADES
	UNIDADES

	19
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE
	 

	19.1
	Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos necesarios para los mantenimientos correctivos de los sistemas esenciales implantados items que esten definidos en cantidad (1) y que dependen de la necesidad de la entidad y actividades que no estén en el presupuesto oficial.
	UND




	1.ÍTEM 19.1
	2. BOLSA DE MONTO AGOTABLE 

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                UN

	4.DESCRIPCIÓN

Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos necesarios para los mantenimientos correctivos de los sistemas esenciales implantados ítems que están definidos en cantidad (1) y que dependen de la necesidad de la entidad y actividades que no estén en el presupuesto oficial, no previstas de los ítems incluidos en el Formato 8. Especificaciones Técnicas.

	5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La bolsa de monto agotable numeral 21,1 será determinada por la Entidad no puede ser modificada
El Proponente debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos, incluye mano de obra y demás componentes requeridos en cada ítem de acuerdo con lo estipulado en el Formato 8. Especificaciones Técnicas.
Se deben cotizar los ítems requeridos para aprobación por parte de la supervisión

	
6.ALCANCE  
Esta actividad incluye aquellas actividades, ítems cantidades no previstas en el Formato 7. Propuesta Económica y Formato 8. Especificaciones Técnicas. 
 

	7.MATERIALES Y EQUIPO 
- Los que se requieran

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capítulo será de acuerdo con el ítem no previsto a cotizar 

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios cotizados y aprobados.

Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la supervisión que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento del item que tuvo que cotizarse y ser aprobado por esta bolsa.


	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las actividades se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




4. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del presente proceso de contratación, el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

	No.
	Perfil o Rol
	Cantidad de Profesionales
	% Dedicación

	1
	Residente de obra  
	1
	100

	2
	Auxiliar de Ingeniería
	1
	100

	3
	Profesional especialista en SISO o profesional SISO
	1
	50

	4
	Técnico en instalaciones eléctricas
	1
	100

	5
	Técnico en instalaciones hidrosanitarias
	1
	100


1. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	[bookmark: _Hlk136350345]EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	Residente de obra 
	Ingeniero Civil o arquitecto
	5
	2

	Aux. Ingeniería
	Ingeniero civil recién graduado 
	NA
	NA

	Profesional SISO
	Profesional en los siguientes núcleos del conocimiento: 
Ingeniería Civil, Industrial, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Mecatrónica, Sanitaria y/o Ambiental; con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO). 

Este profesional debe contar con la licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente de acuerdo con la Resolución 908 de 2025 por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedición, renovación y cambios de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.
	3
	2

	Electricista
	Técnico en instalaciones eléctricas
	3
	2

	Plomero
	Técnico en instalaciones hidrosanitarias
	3
	2



NOTAS: 

· Para el perfil de profesional SISO, no aplican las equivalencias para el posgrado como quiera que es un requisito legal contar con este perfil de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 908 de 2025. El adjudicatario debe cumplir con toda la normatividad correspondiente, por lo tanto, este perfil debe contar con la licencia SST vigente acorde con el objeto del contrato. 

· Se aclara que el siguiente personal es el mínimo para el desarrollo de las actividades; sin embargo, el contratista deberá hacer las previsiones de personal necesarios tanto profesional como de cuadrillas para cumplir con la ejecución del contrato en cada una de las sedes en el plan de trabajo y cronograma establecido para cada una de las sedes.

· El contratista deberá contar con personal especializado certificado y/o empresas autorizadas para la intervención de los sistemas implantados y/o instalados en las instalaciones de los edificios a intervenir, lo cual será autorizado por la supervisión designada. 

· Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.

· Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

· Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por la supervisión del contrato previa la presentación de la documentación respectiva.

· La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

1. Funciones mínimas para cada ROL: 
Residente de Obra: 
· Será el encargado de analizar los requerimientos y presentar los informes de las actividades realizadas, así mismo será el enlace con la supervisión del contrato designado por la AEROCIVIL, y por quien ejerza apoyo a la supervisión. Con el propósito de dar cumplimiento a las necesidades requeridas.
· Ejercer la coordinación, control y seguimiento permanente del personal que presta el servicio, de manera eficiente, oportuna y en las condiciones establecidas por la Entidad. 
· Identificar las necesidades de mantenimiento de la AEROCIVIL, mediante la inspección y realizar un levantamiento de estas, de manera priorizada. 
· Programar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que sean requeridas por la Entidad y presentar plan de trabajo y cronogramas de las mismas, a ejecutar por el término de ejecución del contrato, y cuyas actividades serán ejecutadas mensualmente de manera priorizada, para revisión y previa aprobación de la supervisión del contrato. 
· Coordinar las actividades de mantenimiento de carácter urgente e imprevisto. 
· Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional, dotación, uso adecuado de los elementos y señalización por parte del personal contratado. 
· Recibir los requerimientos de insumos y materiales dirigidos al proveedor, para que éste último realice el suministro de estos de forma oportuna a la Entidad. 
· Ser canal de comunicación permanente entre la Entidad y el proveedor. 
· Entregar informes mensuales durante la ejecución del contrato, dentro de los cuales debe incluir novedades del personal, el consumo mensual de todos los insumos utilizados y entregados para la prestación del servicio integral de mantenimiento; así como el informe de actividades de mantenimiento ejecutadas durante el mes, registro fotográfico de las actividades realizadas (antes, durante, después). 
· Supervisar los trabajos realizados con el fin de realizar su entrega a satisfacción a la supervisión, velando por la optimización de tiempos en la prestación del servicio, incluyendo los que se realicen por fuera del horario laboral de la entidad. 
· Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual. 

Auxiliar de Ingeniera

· Apoyar la ejecución con el equipo humano o cuadrilla dependiendo la actividad de mantenimientos a realizar.
· Ejercer la coordinación y seguimiento permanente del personal que presta el servicio, de manera eficiente, oportuna y en las condiciones establecidas por la Entidad. 
· Informar al Ingeniero Residente de todas las necesidades de mantenimiento de la AEROCIVIL, mediante la inspección y realizar un levantamiento de estas, de manera priorizada. 
· Ejecutar junto con el equipo humano o cuadrilla o personal requerido por especialidad las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que sean requeridas por la Entidad 
· Dar cumplimiento al plan de trabajo y cronograma de este, para revisión y previa aprobación del Residente. 
· Apoyar en las actividades de mantenimiento de carácter urgente e imprevisto. 
· Supervisar en forma permanente los trabajos realizados con el fin de validar la entrega a satisfacción a la supervisión, previamente avalados por el ingeniero residente 
· Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual. 


Especialista SISO o Profesional SISO

· Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional, dotación, uso adecuado de los elementos y señalización por parte del personal contratado. 
· Adiestrar e informar sobre los programas de seguridad laboral que se establecen en la organización
· Colaborar en la realización del procedimiento de trabajo mediante el aseguramiento del cumplimiento de estos
· Fomentar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo
· Incentivar la cultura preventiva entre el personal
· Informar sobre la utilización y el mantenimiento correcto de equipos de trabajo
· Notificar sobre la utilización obligatoria de equipos de protección individual y colectiva
· Comunicar a la dirección las deficiencias detectadas
· Colaborar con la investigación de los accidentes laborales
· Difundir las medidas de emergencia contempladas en el plan de emergencia del contratista
· Verificar el contenido del botiquín de primeros auxilios

Técnico Electricista:

· Prestar y responder por el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones eléctricas determinando su estado, conservación y garantizando su funcionamiento. 
· Atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo relacionados con la red eléctrica, asesorando en el cuidado y manejo óptimo de la misma. 
· Garantizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos de los accesos vehiculares. 
· Localizar, identificar, examinar y reparar averías de los sistemas eléctricos, trasladar, instalar y elaborar cableado o reparar puntos eléctricos. 
· Revisar, diagnosticar y arreglar toma corriente, grecas, tacos, fusibles, resistencias, instalación de antenas de TV, puntos de red, entre otras instalaciones eléctricas. 
· Cambiar tubos, balastros, bombillos, realizando limpieza de los vidrios y acrílicos difusores de luz en lámparas, cada vez que se realice el mantenimiento o cuando se requiera. 
· Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos. 
· Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio lo requiera. 
· Atender las demás actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato 

Técnico Hidrosanitario:

· Atender los requerimientos de las diferentes dependencias relacionados con el mantenimiento operativo de plomería, arreglar, corregir fugas y escapes de agua, destapar, asegurar partes sueltas, desmontar y reinstalar, sifones, tuberías, lavamanos, baños, cisternas, lavaplatos, llaves, accesorios de tubería, instalar o cambiar fluxómetros, diafragmas, mezcladores y registro de agua, entre otros. 
· Trasladar, instalar, asegurar y cambiar incrustaciones o grifería en muebles para lavamanos, baños, lavaplatos, ente otros, cuando se requiera.
· Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos. 
· Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio se requiera. 
· Atender las demás actividades asignadas y apoyar las demás actividades de los técnicos en mantenimiento.

· Documentos soporte del Equipo de trabajo:  
	Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

	Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el AEROCIVIL de Educación Nacional.

	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.

	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta.

	Título posgrado
	Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado.
Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el AEROCIVIL de Educación Nacional.

	Certificaciones
	Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.

	
	Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: 
· Cargo 
· Tiempo Laborado
· Objeto u Objetivo del cargo
· Contratante
· Contacto

	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

	Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior
	Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.



Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

i. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida.
ii. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
iii. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
iv. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
v. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

vi. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.
vii. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
viii. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.
ix. [bookmark: _Hlk13645572]En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. 
· [bookmark: _Hlk15978868]El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional. 
· Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.
· No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
· El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

x. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 
xi. No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 

Cuando las hojas de vida se evalúen junto con la propuesta, la descripción requisitos para acreditar perfil y experiencia se deberán incluir en el estudio previo y en este numeral únicamente se indicará la información de los literales a y b. 

5. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de 12 (meses) contados a partir del acta de recibo final. Dicha garantía también estará sujeta y establecida por el fabricante de los mismos, la cual será aportada por el contratista. En caso de que los elementos no tengan el soporte de garantía por parte del fabricante, el contratista en caso de daño o fallas en su funcionamiento repondrá los elementos, durante un plazo de uso de seis (6) meses. 

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar a la supervisión del contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar a la supervisión el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado a la supervisión del contrato
No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.
Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

(ESTA GARANTÍA NO CORRESPONDE A LAS PÓLIZAS EXIGIDAS EN NUMERAL 10.2 DEL ESTUDIO PREVIO.
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