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Ciudad y fecha.

Señores 
SENA REGIONAL VICHADA
Ciudad
Asunto: Proceso MC-VCD-048-2025.
Objeto: “Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación 
Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	DESCRIPCION DE LA SOLICITUD
	DESCRIPCIÓN DETALLADA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	72152905
72101507
72154031
	Mantenimiento y adecuación de las estructuras metálicas y componentes del centro de entrenamiento de Trabajo en Alturas
	Mantenimiento general de la torre que incluye; Inspección, retiro de pintura, recubrimiento anticorrosivo y aplicación de pintura epoxica de trabajo pesado resistente a la intemperie. Torre, vigas, escalera, plataformas, y demás componentes de la torre.  Intervención del 100% de la estructura de entrenamiento. 
Verificación, ajuste de tornillería, abrazaderas, tuercas (Cambio de piezas oxidadas y suplementos). Intervención del 100% de la estructura de entrenamiento, incluyendo el cambio y mantenimiento de la simulación de fachada la cual se debe cambiar en su totalidad y con un material resistente a la intemperie. 
	Global
	1
	
	

	2
	39121613
81101515
	Adecuación del sistema de protección contra descargas atmosféricas
	Adecuación del sistema de protección contra descargas atmosféricas, que incluye punta captadora, conductores bajantes, conexión al sistema de puesta a tierra y caja de inspección de la torre de entrenamiento, así como las correspondientes mediciones (conductividad eléctrica y resistencia de la malla) e informe de resultados, cumpliendo lo establecido en el RETIE y la NTC 2050.
	Global
	1
	
	

	3
	39111611
81101515
72151501
	Adecuación de un sistema de alumbrado para exteriores
	Adecuación de un sistema de alumbrado para exteriores, compuesto por mínimo 6 reflectores de uso industrial de mínimo 200 W tipo LED, resistentes al agua/intemperie (IP 65) para el campo de entrenamiento, dando alcance a los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. Dando cumplimiento a los requisitos del producto y de instalación de acuerdo con RETILAP.
	Global
	1
	
	

	4
	72152905
72101507
	suministro e instalación de línea de vida vertical. incluye retiro de la existente
	Cambio de línea de vida vertical fija certificada: Suministro e instalación de línea de vida vertical certificada bajo norma ANSI Z359.16, cable de acero inoxidable de diámetro entre 8 y 9.5 mm. Con absorbente de impacto superior, sistema tensor en la parte inferior, con indicador de impacto. todos los componentes deben ser grafados o ponchados, no sujeciones mediante prensa cables o perros. El proponente debe entregar en la oferta técnica y económica: ficha técnica del producto expedida por fabricante, certificación o declaración de conformidad de producto conforme al estándar solicitado y debe ser instalada por una persona calificada o avalada por el fabricante de la línea.
	Unidad
	1
	
	

	5
	72152905
72101507
81101515
72154031
	Suministro e instalación de plano inclinado. Incluye andamios Trabajo en Alturas.
	Suministro e instalación de plano inclinado de mínimo 12 m cuadrados con plataforma en lamina alfajor o malla expandida calibre mínimo 3/16 y distancia entre uniones (IMT) 20 mm. Con sistema de acceso mediante escalera vertical a la plataforma superior del plano inclinado, instalado a partir de 1.5 m de altura como máximo, con inclinación de 45 grados, puede tener una o dos pendientes, con barandas de seguridad en bordes desprotegidos, debe incluir 2 puntos de anclaje en la parte superior (acabado con anticorrosivo y pintura epoxica resiste a la intemperie), cumplimiento de resolución 4272 de 2021, el plano inclinado debe unirse a la estructura existente. capacidad para dos personas
	Global
	1
	
	

	6
	72152905
72101507
81101515
72154031
	Suministro e instalación de retícula. Incluye andamios Trabajo en Alturas.
	Suministro e instalación de retícula de mínimo 5 m de alto, ajustada al mismo ancho de la torre de entrenamiento, adherida a la estructura con separación de esta de mínimo 20 cm. Cuadrante de retícula de mínimo 25 cm x 25 cm, fabricada en varilla corrugada de mínimo ½ pulgada, debe incluir punto de anclaje en el parte superior separado de la retícula mínimo 30 cm, (acabado con anticorrosivo y pintura epoxica resiste a la intemperie). La retícula debe unirse a la estructura existente. capacidad para dos personas.
	Global
	1
	
	

	7
	72152905
72101507
72154031
	Suministro e instalación de viga H con carro deslizante.
	Instalación de viga H en la estructura con carro deslizante (troley) para conexión de sistemas anticaídas justo encima de la plataforma de desplazamiento. Resistencia min. 22,2 kilo newton.
	Global
	1
	
	

	8
	72152905
72101507
72154031
	Suministro e Instalación de soportes o pescantes fijos
	Instalación de soportes o pescantes fijos como anclajes para andamio colgante, compuesto por 2 soportes, se deberán instalar en la estructura por la cara de la torre donde está ubicada la simulación de fachada.
	Global
	1
	
	

	9
	39121309
	Suministro e instalación de componentes eléctricos para simulación de trabajos eléctricos
	Adecuación de la simulación para trabajos eléctricos (Instalación de crucetas, cajas de distribución, acometidas, cableados, aisladores) en postes existentes para formación. Se debe inspeccionar el hincado de los postes.
	Global
	1
	
	

	10
	55121725
	KIT de señalización
	Suministro e instalación de KIT de señalización compuesto : 
2 unidades para uso de elementos de protección personal (Casco, Guantes, Ropa de trabajo, Botas, fondo azul, pictogramas blancos, tamaño mínimo 60 cm x40 cm, formato horizontal.
4 unidades para “No realizar maniobras sin autorización del instructor”, Fondo rojo, letra blanca, tamaño mínimo 60 cm x40 cm, formato horizontal.
10 unidades para Nombre de escenario y numero de aprendices permitidos, fondo rojo pictogramas blancos, tamaño mínimo de 15 cm x 30 cm, formato vertical.
	Global
	1
	
	

	11
	72152905
72101507
81101505
81101502
	Documentos, Garantías y otros
	Documentos, Garantías y otros:
Diseños, Planos, Memorias de Calculo estructuras para certificar, dossier conforme a los requerimientos técnicos, INCLUYE: 
• Informe de intervención de mejora estructural.
• Diseño y cálculos de los sistemas eléctricos, luminarias y de protección de descargas.
• Copia de los siguientes documentos de la Persona Calificada conforme al marco legal vigente: diploma y acta de grado del título profesional, certificado de experiencia profesional, tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la entidad que regule su profesión.
• Garantías.
• Manual de uso, inspección y mantenimiento de la estructura.
	Global
	1
	
	

	TOTAL, INDIRECTO
	
	

	ADMINISTRACIÓN (15%)
	
	

	UTILIDAD (5%)
	
	

	TOTAL A.I. U
	
	

	TOTAL, COSTOS DIRECTOS + A.I. U
	
	

	I.V.A SOBRE LA UTILIDAD (19%) 
	
	

	TOTAL 
	
	






Valor total de la propuesta: __________________ ______($ ) IVA INCLUIDO 

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 2.6   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento. 
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1  7215290 5   7210150 7   7215403 1  Mantenimiento  y adecuación  de las  estructuras  metálicas y  componentes  del centro de  entrenamiento  de Trabajo en  Alturas  Mantenimiento general de la torre que  incluye; Inspección, retiro de pintura,  recubrimiento anticorrosivo y aplicación  de pintura epoxica de trabajo pesado  resistente a la intemperie. Torre, vigas,  escalera, plataformas, y demás  componentes de la torre.  I ntervención  del 100% de la estructura de  entrenamiento.    Verificación, ajuste de tornillería,  abrazaderas, tuercas (Cambio de piezas  oxidadas y suplementos). Intervención  del 100% de la estructura de  entrenamiento, incluyendo el cambio y  mantenimiento de la simulación de  fachada la cual se debe cambiar en su  tot alidad y con un material resistente a la  intemperie.   Global  1    

2  3912161 3   8110151 5  Adecuación del  sistema de  protección  contra  descargas  atmosféricas  Adecuación del sistema de protección  contra descargas atmosféricas, que  incluye punta captadora, conductores  bajantes, conexión al sistema de puesta  a tierra y caja de inspección de la torre  de entrenamiento, así como las  correspondientes mediciones  (condu ctividad eléctrica y resistencia de  la malla) e informe de resultados,  cumpliendo lo establecido en el RETIE y  la NTC 2050.  Global  1    

3  3911161 1   8110151 5  Adecuación de  un sistema de  alumbrado  para exteriores  Adecuación de un sistema de alumbrado  para exteriores, compuesto por mínimo  6 reflectores de uso industrial de mínimo  200 W tipo LED, resistentes al Global  1    

