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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-121-2025

OR01-3202060-18_1-053 Adquisición de una embarcación para el para el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, en el marco de servicio de restauración de los ecosistemas del proyecto de conservación.

1. [bookmark: _Hlk207804250]ESPECIFICACIONES TECNICAS		
1.1. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	2511502
	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
	Transporte marítimo 
	Embarcaciones marítimas comerciales 
	Botes de pesca 

	25111800
	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
	Transporte marítimo
	Embarcaciones de recreo 
	

	2111900
	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
	Transporte marítimo
	Sistemas y premontajes de embarcaciones marítimas
	



2 DESCRIPCION TECNICA
 Los bienes y servicios que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas y deben ser entregados Municipio de Cravo Norte Arauca en la CALLE 6 N°5-69. barrio Centro - coordenadas:6°18'9.196"N 70°12'23.914"W350°N.

NOTA 1: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR COMO REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE LA FICHA TÉCNICA DE LA EMBARCACIÓN Y SUS ACCESORIOS. 

	ITEM
	DESCRIPCION DEL BIEN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD (A)

	1
	





Embarcación tipo Bongo

	Embarcación tipo bongo  fabricado en lamina calibre 3mm
	Color: Azul rey o verde oscuro Largo  12 metros, Ancho: 1,54 Metros, Puntal costado: 0,52mts, Puntal Centro: 0,70 mts Calado vacido: 0.1 mt, Desplazamiento vacido: 0.4 ton, Capacidad de carga: 2 ton, N° de pasajeros: 16 personas Banco con babero: 1 banco con flotador sellado en la parte trasera de 40 centímetros de ancho. Proa: 1,40 mts de largo con flotador sellado. Espejo: Fabricado con madera de 40 centímetros de largo, 15 de centímetros de alto y 3.5 centímetros de grueso 3 cámaras de seguridad y refuerzos longitudinal en Angulo de 1 ½”x 3/16” y viga U DE 2” X 3MM y transversales cuadernas en ángulo de 1 ¼” x 3/16”, 9 metros longitudinales de estructura para carpa fabricado en parales en tuvo de 1 ½” y transversales en tubo redondo de 1” X 2,5MM de espesor ángulo de 1” entrelazando parales.
Incluye carpa en lona IKL 18. Fabricación e instalación de soporte para extintor en platina de 1" y base en lamina de 2,5mm, Fabricación e instalación de espaldares para bancos en ángulo de 1.1/2" x 1/8" y tabla de madera de 0,25m x1,43m x 3,5mm espesor aprox, Fabricación e instalación de caja para guardar herramientas con sus respectivos cerrojos para candado y bisagras en lamina de 2,5mm.



	
	



· El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales Naturales, no será objeto de evaluación por ende la propuesta será rechazada. 
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado. 
· El contratista deberá asumir todos los costos de transporte, cargue y descargue en que incurra para la entrega de los productos a adquirir conforme a los descrito en el literal a del numeral 3.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS del presente estudio previo. 
Las siguientes son las obligaciones a las que se compromete el proveedor al participar y presentar su oferta, las cuales    se entenderán aceptadas con la carta de presentación de la oferta.

3 	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado respondiendo por la calidad de los elementos suministrados. 
2. Concertar con el supervisor del contrato la fecha de entrega del elemento. 
3. Realizar la entrega, cargue y descargue de los elementos en la dirección CALLE  6N5 69. barrio Centro y coordenadas:6°18'9.196"N 70°12'23.914"W350°N-Cravo Norte Arauca
4. Entregar patente de la embarcación inscrita ante la inspección fluvial del municipio de Cravo Norte Arauca.
5. Garantizar que los bienes objeto del contrato cumplan con las características requeridas.
6. Garantizar la calidad de los productos entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
7. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos y/o vencidos, para lo cual el supervisor del contrato comunicara por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de cinco (05) días hábiles, desde la comunicación debe efectuar la reposición de los bienes.
8. El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 
9. El contratista deberá asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por PARQUES, así como también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo parcial o total a satisfacción, de conformidad con el pedido realizado por PARQUES o por el supervisor designado para el presente contrato.
10. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar productos de primera calidad y que correspondan al precio de mercado. 
11. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
12. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
13. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
14. El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento. 
15. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
16. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
17. El contratista deberá atender en debida forma los reclamos que presente el DNMI Cinaruco con relación a la prestación del servicio y adoptará las medidas de manera inmediata.
18. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
19. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, y demás soportes que den cuenta de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución contractual”. 
20. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.






Atentamente: 





Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Calle 41 No. 27 – 39 Barrio Emporio, Villavicencio - Meta, Colombia
Teléfono: (+57) 608 682 0105
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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