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	[bookmark: _Toc46752696]PROCESO

	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO

	NOMBRE DEL FORMATO

	PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	Pública  X

	Pública Clasificada

	Pública Reservada




[bookmark: _Hlk54791345]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO No 10 OFERTA ECONÓMICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Boyacá   
Ciudad. 


[bookmark: _Hlk68525110]Ref:   Proceso No.  SAMC-RB-DR-0005-2025

 
[bookmark: _Hlk68523459][bookmark: _Hlk71293977]Objeto: “xxxxxxxxx.”

El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco como oferta económica, describiendo los descuentos ofrecidos para contratar con la Dirección del SENA Regional Boyacá dentro del proceso No. SAMC-RB-DR-0005-2025, el valor total de _________________________ (000) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

	OFICINAS EMPRENDIMIENTO - REGIONAL BOYACÁ

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA
	VALOR UNITARIO
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL

	1
	PUESTO DE TRABAJO 1.50 x 0.60 M
	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. incluye faldero.
	und
	14
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	2
	SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL MECANISMO SYNCRO 3 BLOQUEOS.
	Silla giratoria presidencial
Cabecero tapizado, regulable en altura. Estructura perimetral inyectado en polipropileno. Espaldar con marco perimetral en polipropileno gris, tapizado en malla tipo paño gris, opción en malla translucida. Soporte lumbar regulable en altura. Asiento tapizado en textil gris, asiento externo en polipropileno y espuma inyectada. Brazos en polipropileno, PAD en poliuretano, regulables en 3D. Ruedas negras en nylon 60mm. Base inyectada en nylon blanca Mecanismo Syncro 3 bloqueos.
	und
	26
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	3
	SILLA AUXILIAR 4 PATAS
	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO 
Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones. Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro7/8",calibre16;acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso
	und
	123
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	4
	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA
	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR TAPIZADO BASE ALUMINIO 4 APOYOS CON BRAZOS 
Espaldar Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm3 Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3Estructura: Herraje metálico + plato; acabado negro Columna neumática: Graduable en altura: 13 cm Base: 4 apoyos en aluminio inyectado; Diámetro 67,5 cm.
	und
	25
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	5
	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO
	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO
Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"-1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
	m2
	18,9
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	6
	MESA DE JUNTAS CIRCULAR
	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DIAMETRO 0.90 MT - ALTURA 0,75 MTS 
Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm diámetro 0.90Mt. enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Estructura en tubo redondo diámetro 2½” de Acero CR cal 16/18. Base circular tipo disco, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.
	und
	4
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	7
	MESA DE JUNTAS
	MESA DE JUNTAS EN FORMICA COSTADOS EN MADERA PARA 6 PERSONAS DIMENSIONES 2.40 X 1.20 MTS 
características: Superficie de trabajo de 25mm con reengruese, elaborada en madera aglomerada y enchapada en melaminico color a elección con cantos plano en PVC, Pedestales de soporte elaborados en madera glomerada enchapada en formica, puente faldón en madera aglomerada enchapada en formica. Incluye gromet de conectividad
	und
	2
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	8
	MESA DE TRABAJO ABATIBLE
	MESA DE TRABAJO ABTAIBLE 1.50 MTS * 60 
características: Estructura en tubo cuadrado de 1 1/2", herrajes en calibre 12 y 16. una sola viga central, Con ruedas giratorias, dos con freno y dos sin freno, Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en PVC
	und
	48
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	9
	SOFA BANCO CORRIDO
	SOFA BANCO CORRIDO CON ESPALDAR TAPIZADO DIMENSIONES 150CM DE ANCHO X 70CM DE FONDO X 85CM DE ALTURA 
características: estructura interna en madera sajo en calibre 2.5cm inmunizada. Base tipo cajón y espaldar recubiertos en tableros mdp de 15mm, referencia a elección, tableros enchapados con canto rígido pvc de 2mm, filo superior del espaldar e inferior de la base enchapado en canto rígido pvc 2mm de 6cm de ancho para mayor resistencia a impactos.-Asiento: tapizado  en espuma de alta densidad recubierto con una capa de guata de 180 gr. forros en tela vinílica color a elección -Basetipopolloenmaderasajoinmunizada.calibrede3cmx4cmdealturaenchapadaconcantorigidoencontorno,Incluye4niveladoresde 5/16" con ensamble de tuerca de uña de 5/16".
	und
	7
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	10
	PERSIANA TIPO SHEER 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SHEER CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 
Sistema estándar de accionamiento manual de alto impacto, que permita que al halar la cadena de mando de manera que las franjas opacas y transparentes se puedan superponer hasta alcanzar el nivel de luz deseado, y que al halar completamente la cadena se pueda subir o bajar la persiana en su totalidad, color a convenir. Bloqueo rayos UV en la medida que el microperforado lo permita. Composición: 70% PVC 30% Poliéster. Grosor de la tela 0,12 mm con resistencia al desgarro. Fabricadas en materiales antibacteriales y de fácil desinfección. Libre de sustancias nocivas ftalatos y formaldehidos certificados oeko-tex, Standard 100 Greenguard. 100% libre de plomo y asbesto. Reacción al fuego: Retardante al fuego (NFPA) comportamiento al fuego (UNE23.727-901R), (EN13773:2003). Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o superior. Incluye suministro, transporte e instalación
	m2
	31,26
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	11
	CORTINA ENRROLLABLE TIPO BLACK OUT
	Cortina enrollable en tubo sobre tubo de aluminio de giro manual por medio de cadena con mecanismos de alta resistencia incluye cabezal superior características: garantía de 5 años en mecanismos y tela de 5 a 10 años de vida útil una inflamabilidad de NFPA 701.La tela debe estar esterilizada contra virus, hongos y bacterias. Mecanismo R24 Con tubo de 11/2" pulgadas en aluminio para su enrollado según corresponda, con soportes intermedios de mecanismos kyline galvanizado, perfil estándar en la parte inferior que funciona como pesa. Cadenilla continua en nylon y pvc y conectores y topes para cadenilla en pvc Incluye instalación.
	m2
	115,86
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	12
	TABLERO RODANTE:
	Estructura metálica en tubo cuadrado 2*1 calibre 18 con rodachines metálicos de 2 pulgadas, tablero con marco en aluminio crudo, medidas alto 1.80m * 0.90m de ancho.
	und
	5
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	13
	FROST
	diagramación con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. 
	m2
	208,48
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	14
	MATERA MOVIL
	MATERA Dimensiones 180 cm x 90 cm de altura x 30 cm de Fondo Fabricada en aglomerado de 15 mm enchapada en formica
	und
	3
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	15
	MESA AUXILIAR
	Dimensiones 75 cm de diámetro x 50 cm de altura, Superficie en 25 mm enchapado en formica F8 colores a elección con canto rígido de 2mm Estructura en perfil cuadrado de 1/2" pulgada color negro.
	und
	1
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	16
	POLTRONA
	POLTRONA ESTRUCTURA 4 PATAS NEGRO/GRIS TERMINADO ESPUMA INYECTADA
Espaldar en espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2”, calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Asiento: En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm. Estructura: 4 Patas, en tubo redondo; diámetro 1 1/4” calibre 16 y platina de 1/4; Acabados en pintura electrostática negra o gris.
	und
	4
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	 
SUBTOTAL MOBILIARIO OFICICAS EMPRENDIMIENTO - REGIONAL BOYACÁ

 
	 $                                        -   

	ARCHIVO DESPACHO REGIONAL

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA
	VALOR UNITARIO
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL

	17
	ESTANTERIA H 2,20
	ESTANTE METALICO 2,20 ALTO * 92cm ANCHO * 40 FONDO CONSEIS (6) ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO
Entrepaños: En lámina galvanizada CR Cal 20" con refuerzos-altura 3cm, pestaña lateral 1,5cm Parales: En lamina CR calibre 16" en sistema de hueco Acabados: En pintura electrostática en sistema de horneado industrial incluye tensor en platina de ¾ * 1/8 de 1,50mt largo. Acabado en pintura electrostatica
	UND
	23
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	 
 SUBTOTAL MOBILIARIO ARCHIVO DESPACHO REGIONAL 
	 $                                       -   

	PUNTO DE ACCESO CONTROLADO 

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA
	VALOR UNITARIO
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL

	18
	PUESTO DE TRABAJO 1.20 x 0.60 M
	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. incluye faldero.
	UND
	2
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	19
	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN
	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN Espaldar Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Graduable en altura 9,5 cm. Soporte lumbar: cinta. Empoliacetal perforado texturizado, Graduable en altura 8 cm. Asiento Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. Mecanismo SYA1B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro: 5cm; Chasisen nylon; Banda de rodadura en poliuretano. ACCESORIOS. Brazos: 1D; Graduable en altura. Pad en nylon o poliuretano
	und
	2
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	20
	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO
	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO 
Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto32cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones. Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a lavista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro7/8", calibre16; acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso
	und
	5
	 $                         -   
	 $                                     -   
	 $                                        -   

	 
 SUBTOTAL MOBILIARIO PUNTO DE ACCESO CONTROLADO
 
	 $                                        -   



NOTA 1. El valor total de la oferta no debe superar el valor total estimado para el presente proceso contractual.
NOTA 2. El valor ofertado en la línea de la plataforma SECOP II debe coincidir con el valor total ofertado en el FORMATO No. 10 – OFERTA ECONÓMICA, so pena de rechazo.




________________________________________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural 
Nombre:  
Cargo:  
Documento de Identidad:  
Correo Electrónico:
1
GOR-F-012 V03
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