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1. [bookmark: _Toc213758047]DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Computadores para Educar es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2000, a partir de los lineamientos de política del documento CONPES 3063 del 23 de diciembre de 1999, y lo establecido en el Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000. Sus asociados son: el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hoy Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Es una entidad pública de segundo orden, autónoma, con personería jurídica, patrimonio independiente, con órganos de dirección y control propios, vigilada por la Contraloría General de la República.  
Computadores para Educar, fue creada bajo los lineamientos del CONPES 3063 de 1999, tiene como objetivo fomentar la calidad de la educación, bajo un modelo sostenible mediante el uso de las TIC; que enmarca las competencias definidas para la prestación del servicio público educativo, en sus niveles preescolar, básico y medio, para mejorar la calidad, enfocando sus esfuerzos en cumplir con las metas del Gobierno en cuanto al incremento de los niveles de educación, a través de las TIC. 
Computadores para Educar tiene como misión impulsar la innovación educativa con tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad, promoviendo el acceso y la generación de conocimiento y desarrolla su gestión a través de 4 líneas estratégicas: i) Acceso a TIC, ii) Apropiación pedagógica, iii) Sostenibilidad Ambiental y iv) Monitoreo & Evaluación, a través de las cuales entrega equipos a las sedes educativas, casas de la cultura y bibliotecas públicas, forma a los docentes para desarrollar competencias TIC, de manera que las soluciones tecnológicas se conviertan en verdaderas herramientas que apoyen y fortalezcan la calidad educativa y contribuyan con nuevas oportunidades para los aprendizajes de los estudiantes.
De acuerdo con su naturaleza y misión, la asociación Computadores para Educar está estructurada administrativamente en una Dirección Ejecutiva, jefaturas y subdirecciones. Dentro de esta organización se encuentra la Subdirección de Tecnologías de la Información (TI), responsable de garantizar el funcionamiento, continuidad y seguridad de la infraestructura tecnológica institucional, así como de ofrecer soluciones de carácter tecnológico que generen valor, optimicen los procesos internos y aseguren la disponibilidad y protección de la información. 
A través de la gestión de sus servicios tecnológicos, la subdirección de TI, contribuye de manera directa al cumplimiento de la misión institucional, fortaleciendo la capacidad operativa de las áreas misionales y facilitando la ejecución eficiente de los programas y proyectos orientados al cierre de brechas digitales en el país.
En este contexto, la Subdirección de Tecnologías de la Información (TI) ha concentrado sus esfuerzos en garantizar la continuidad operativa y la prestación eficiente de los servicios tecnológicos esenciales que soportan las funciones misionales y administrativas de la entidad. En el desarrollo de estas labores, resulta fundamental contar con los recursos técnicos y operativos necesarios para atender de manera oportuna las actividades de soporte, mantenimiento y adecuación de la infraestructura tecnológica institucional, asegurando así la disponibilidad, confiabilidad y correcto funcionamiento de los servicios. En coherencia con la estrategia de fortalecimiento tecnológico y la mejora continua de los servicios de TI, la Subdirección impulsa acciones que garanticen la estabilidad, eficiencia y sostenibilidad de los sistemas y redes que respaldan la gestión institucional.
Como parte de estas acciones, Computadores para Educar identifica la necesidad de disponer de una bolsa de repuestos tecnológicos que permita atender de manera ágil y oportuna los requerimientos derivados del mantenimiento, adecuación y continuidad operativa de la infraestructura tecnológica en sus diferentes sedes. Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad constante de los componentes y recursos técnicos necesarios para dar soporte a los servicios institucionales, optimizando los procesos de mantenimiento y garantizando la adecuada atención de las necesidades operativas que surgen en el desarrollo cotidiano de las actividades de TI.
La implementación de esta medida fortalece la capacidad de respuesta del equipo técnico, reduce los tiempos de atención de incidentes y previene interrupciones en la operación de los servicios esenciales. De esta manera, se contribuye a mantener la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la infraestructura tecnológica en el tiempo, en coherencia con los objetivos estratégicos de la Subdirección de Tecnologías de la Información y con el compromiso institucional de garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de la misión de Computadores para Educar.
La contratación objeto de este estudio está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de Computadores para Educar, correspondiente a la vigencia 2025.
2. [bookmark: _Toc213758048]DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1. [bookmark: _Toc213758049]OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de repuestos e insumos por monto agotable para los servicios prestados por la mesa interna de servicio de TI.
3. [bookmark: _Toc213758050]ALCANCE

El contrato tendrá como alcance el suministro de repuestos e insumos necesarios para asegurar la operatividad continua y eficiente de la mesa interna de servicio de TI. Este suministro incluye, pero no se limita a Repuestos para repotenciación de equipos, Insumos para reparación de daños, Provisión de nuevos servicios de TI, Equipamiento adicional para soportar el crecimiento en las diferentes líneas de servicio
4. [bookmark: _Toc213758051]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el marco del presente proceso, el proponente deberá tener en cuenta que la ejecución del contrato se realizará bajo la modalidad de bolsa de repuestos, lo que implica que los bienes serán adquiridos a demanda, conforme a las necesidades que determine la supervisión del contrato durante su vigencia o hasta el agotamiento de los recursos asignados. Para este propósito, Computadores para Educar dispone de un valor fijo de cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($49.466.249,00), correspondiente al monto total de la bolsa. El valor de cada repuesto o insumo suministrado se descontará progresivamente de dicho monto, de acuerdo con las solicitudes y entregas efectuadas durante la ejecución contractual.
Los repuestos, partes o insumos tecnológicos suministrados deberán ser nuevos, originales y de óptima calidad, garantizando su adecuado desempeño dentro de la infraestructura tecnológica institucional. Todos los elementos entregados deberán coincidir con las características y referencias técnicas establecidas en el presente documento, las cuales constituyen la referencia base para el suministro. En lo posible, deberán ser los mismos elementos descritos; sin embargo, si alguno no se encuentra disponible en el mercado, podrán entregarse alternativas equivalentes o de mejor calidad, siempre que se mantengan dentro del rango de precios definidos en el estudio de mercado y cuenten con la aprobación previa de la supervisión del contrato.
La supervisión podrá solicitar la presentación de una muestra representativa en los casos en que se trate de elementos que requieran varias unidades, con el fin de evaluar y aprobar la calidad, compatibilidad y presentación antes de la aceptación total del suministro.

Únicamente se admitirán equivalencias técnicas cuando los repuestos originales se encuentren descontinuados o no disponibles, bajo las mismas condiciones de calidad y previo aval de la supervisión. En caso de presentarse defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento o daños ocasionados durante el transporte, el supervisor podrá requerir el reemplazo inmediato del elemento afectado, sin que ello implique costo adicional para la entidad.
A continuación, se presenta un listado indicativo de repuestos e insumos tecnológicos requeridos por Computadores para Educar, el cual podrá ser ajustado o complementado según las necesidades específicas que se identifiquen durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar la continuidad, operatividad y eficiencia de los servicios tecnológicos institucionales.
Item: 1
Componente: Cable HDMI de alta definición de 90 cm, compatible con resoluciones 4K Ultra HD, diseñado para transmisión digital de video y audio sin compresión. Incorpora conectores niquelados tipo A macho a macho
Descripción técnica:
- Tipo de conector: HDMI tipo A macho-macho
- Longitud: 90 cm
- Resolución soportada: Full HD 1080p
- Compatibilidad: HDMI 1.4, soporta video en 3D
- Ancho de banda: 340 MHz
- Audio: Compatible con Dolby TrueHD y DTS-HD
- Material: Recubrimiento en PVC reforzado
- Conectores: Niquelados para resistencia a la corrosión

Item: 2
Componente: Terminal de Reconocimiento Facial (Control de Acceso y Asistencia) / 1 Puerta / Personas Ilimitadas / Licencia Vitalicia
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Terminal de reconocimiento facial para control de acceso y asistencia
- Pantalla: LCD táctil capacitiva de 4.3 pulgadas
- Cámara: Lente gran angular de 2 MP
- Capacidad: Hasta 1,500 rostros y 3,000 tarjetas
- Algoritmo: Reconocimiento facial con tasa de precisión ≥ 99%
- Distancia de reconocimiento: 0.3 m a 1.5 m
- Tiempo de autenticación: < 0.2 segundos por usuario
- Métodos de autenticación: Rostro, tarjeta M1 (13.56 MHz)
- Audio: Bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco
- Conectividad: TCP/IP, Wi-Fi (2.4 GHz, 802.11b/g/n)
- Interfaces:
  - 1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)
  - Control de cerradura
  - Botón de salida
  - Entrada de contacto de puerta
  - Tamper
  - RS-485 (Half duplex)
  - Wiegand (26/34 bits)
  - Puerto USB
- Fuente de alimentación: 12 VDC, 1 A
- Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C
- Humedad: 0 a 90% (sin condensación)
- Dimensiones: 118.4 mm × 118.4 mm × 21.8 mm
- Instalación: Montaje en pared o base
- Funciones adicionales: Anti-spoofing facial, integración con plataformas de gestión
- Idiomas soportados: Español, inglés y otros.


Item: 3

Componente: Kit de limpieza para computadores y dispositivos electrónicos, compuesto por paño de microfibra, cepillo antiestático, soplador manual y solución limpiadora libre de alcohol. Diseñado para la limpieza segura de teclados, pantallas, portátiles y componentes delicados, eliminando polvo, huellas y suciedad sin rayar ni dejar residuos. Ideal para mantenimiento preventivo en equipos de oficina.

Descripción técnica:

- Tipo de producto: Kit de limpieza para equipos electrónicos
- Contenido:
  - Paño de microfibra para limpieza sin rayar
  - Cepillo antiestático para remover polvo en áreas delicadas
  - Soplador manual para eliminar partículas en zonas difíciles
  - Solución limpiadora libre de alcohol para pantallas y superficies sensibles
- Propiedades:
  - No deja residuos ni rayaduras
  - Compatible con pantallas LCD, LED, teclados, laptops y componentes internos
  - Seguro para uso en dispositivos electrónicos delicados
- Uso recomendado: Limpieza preventiva en equipos de oficina, portátiles y periféricos

Item: 4

Componente: Cinta aislante de color negro, con medidas de 19 mm de ancho x 20,1 m de largo x 0,177 mm de espesor

Descripción técnica:

- Tipo de producto: Cinta aislante para aplicaciones eléctricas
- Color: Negro
- Dimensiones:
  - Ancho: 19 mm
  - Largo: 20,1 m
  - Espesor: 0,177 mm
- Material: PVC con adhesivo de alta resistencia
- Propiedades:
  - Alta elasticidad y adherencia
  - Resistente a la abrasión y humedad
  - Capacidad de aislamiento eléctrico confiable
- Temperatura de operación: -18 °C a 105 °C
- Uso recomendado:
  - Aislamiento de cables eléctricos
  - Reparación de recubrimientos en conductores
  - Aplicaciones en entornos industriales y domésticos

Item: 5

Componente: Cable Adaptador Convertidor HDMI VGA + Audio 3,5 mm: Adaptador activo que convierte señal digital HDMI (origen) a VGA analógica (destino), con salida de audio estéreo de 3,5 mm, soportando resoluciones de hasta 1920 × 1080 p (1080p) y alimentación por interfaz sin fuente externa necesaria.

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Adaptador activo HDMI a VGA con salida de audio
- Función principal: Conversión de señal digital HDMI a señal analógica VGA
- Resolución soportada: Hasta 1920 × 1080 píxeles (1080p)
- Salida de audio: Conector estéreo de 3,5 mm
- Alimentación: A través de la interfaz HDMI, sin fuente externa
- Compatibilidad:
  - Dispositivos con salida HDMI (computadores, consolas, reproductores)
  - Monitores o proyectores con entrada VGA
- Propiedades:
  - Conversión estable sin pérdida significativa de calidad
  - Diseño compacto y portátil
- Uso recomendado:
  - Conexión de equipos modernos con salida HDMI a pantallas o proyectores VGA
- Beneficios:
  - Permite reutilizar dispositivos con entrada VGA
  - Incluye salida de audio para sistemas sin HDMI de sonido

Item: 6
Componente: Pila alcalina de 9 V

Descripción técnica:

- Tipo de batería: Alcalina
- Voltaje nominal: 9 V
- Forma: Rectangular (estándar para dispositivos con conector tipo snap)
- Capacidad aproximada: Entre 500 mAh y 600 mAh (dependiendo del fabricante)
- Tecnología: Libre de mercurio y cadmio
- Propiedades:
  - Alta densidad energética para dispositivos de consumo moderado
  - Larga duración en aplicaciones intermitentes
- Uso recomendado:
  - Equipos electrónicos portátiles
  - Detectores de humo
  - Multímetros y dispositivos de medición
  - Juguetes y controles remotos
- Beneficios:
  - Proporciona energía estable y confiable
  - Mayor vida útil comparada con pilas de zinc-carbón

Item: 7
Componente: Cargador para pilas AA y AAA con dos pilas AA incluidas

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Cargador eléctrico para pilas recargables
- Compatibilidad: Pilas recargables tipo AA y AAA
- Capacidad de carga: Hasta 4 pilas simultáneamente
- Entrada eléctrica: 100-240 V AC (adaptable a corriente doméstica)
- Salida eléctrica: 12 V DC (regulada para carga segura)
- Indicadores: Luces LED para estado de carga (cargando/completo)
- Tiempo de carga aproximado: 6 a 8 horas (dependiendo de la capacidad de las pilas)
- Protección:
  - Contra sobrecarga
  - Contra cortocircuito
  - Apagado automático al completar carga
- Pilas incluidas: 2 unidades tipo AA recargables

Item: 8
Componente: Pila recargable AA

Descripción técnica:

- Tipo de batería: Recargable (NiMH)
- Tamaño: AA (estándar)
- Voltaje nominal: 1.2 V
- Capacidad aproximada: 1400 mAh
- Tecnología: Níquel-Metal Hidruro (NiMH)
- Propiedades:
  - Reutilizable mediante ciclos de carga
  - Libre de mercurio y cadmio

Item: 9

Componente: Pila recargable AAZ

Descripción técnica:

- Tipo de batería: Recargable (NiMH)
- Tamaño: AAA (estándar)
- Voltaje nominal: 1.2 V
- Capacidad aproximada: 900 mAh
- Tecnología: Níquel-Metal Hidruro (NiMH)
- Propiedades:
  - Reutilizable mediante ciclos de carga
  - Libre de mercurio y cadmio

Item: 10

Componente: Cable UTP categoría 6 de 305 metros, 100 % cobre sólido, color azul, diseñado para instalación en interiores. Ofrece transmisión de datos de hasta 1 Gbps y frecuencia de 250 MHz, con cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) y cubierta de PVC flexible. Cumple con la norma TIA/EIA-568-C.2, garantizando baja atenuación, mínima diafonía y alto rendimiento en redes LAN y sistemas de cableado estructurado.

Descripción técnica:

- Tipo de cable: UTP (Unshielded Twisted Pair) categoría 6
- Longitud: 305 metros
- Material: 100 % cobre sólido
- Color: Azul
- Pares: 4 pares trenzados sin blindaje
- Cubierta: PVC flexible para instalación en interiores
- Rendimiento:
  - Velocidad de transmisión: Hasta 1 Gbps
  - Frecuencia: 250 MHz
- Normativa: Cumple con TIA/EIA-568-C.2
- Propiedades:
  - Baja atenuación y mínima diafonía
  - Alta estabilidad en redes LAN

Item: 11

Componente: Plug RJ45 categoría 6 de 8 contactos, diseñado para terminación de cable UTP redondo. Fabricado con cuerpo transparente de policarbonato y contactos metálicos con baño de oro para una mejor conductividad y resistencia a la corrosión

Descripción técnica:

- Tipo de conector: RJ45 para cable UTP redondo
- Categoría: 6 (compatible con redes Gigabit Ethernet)
- Número de contactos: 8 pines
- Material del cuerpo: Policarbonato transparente de alta resistencia
- Material de contactos: Metal con baño de oro para optimizar conductividad y reducir corrosión
- Compatibilidad:
  - Cables UTP de 4 pares
  - Estándares T568A y T568B
- Propiedades:
  - Diseño para crimpado seguro
  - Alta durabilidad en entornos de red

Item: 12
Componente: Cubierta protectora para conector RJ45, color azul, fabricada en PVC flexible de alta resistencia. Diseñada para proteger el conector de daños mecánicos, polvo y dobleces del cable, prolongando la vida útil de la conexión. Compatible con conectores Cat 6

Descripción técnica:

- Tipo de accesorio: Cubierta protectora para conector RJ45
- Color: Azul
- Material: PVC flexible de alta resistencia
- Compatibilidad: Conectores RJ45 para cables UTP categoría 6
- Propiedades:
  - Protege contra polvo, suciedad y daños mecánicos
  - Reduce tensión en el cable evitando dobleces en la zona del conector
  - Mejora la durabilidad del conector y la estabilidad de la conexión

Item: 13
Componente: Adaptador multipuerto con interfaz USB-C a HDMI, USB 3.0, USB-C y Ethernet RJ45, diseñado para ampliar la conectividad de portátiles, tablets o dispositivos con puerto tipo C. Permite salida de video HDMI 4K@30Hz, conexión de periféricos mediante USB 3.0 con velocidad de hasta 5 Gbps, red Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) y carga simultánea por USB-C Power Delivery

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Adaptador multipuerto para conexión y expansión de interfaces
- Interfaz principal: USB-C
- Puertos disponibles:
  - HDMI: Salida de video con resolución hasta 4K a 30 Hz
  - USB 3.0: Transferencia de datos hasta 5 Gbps
  - USB-C adicional: Compatible con carga rápida (Power Delivery)
  - Ethernet RJ45: Conexión de red Gigabit (10/100/1000 Mbps)
- Compatibilidad:
  - Dispositivos con puerto USB-C (portátiles, tablets, smartphones)
- Propiedades:
  - Conversión estable para video y datos
  - Diseño compacto y portátil

Item: 14

Componente: Conector hembra RJ45 categoría 6, tipo Keystone de 8 contactos con salida a 90°, color blanco. Diseñado para montaje en placas o paneles dentro de sistemas de cableado estructurado Cat 6

Descripción técnica:

- Tipo de conector: RJ45 hembra tipo Keystone
- Categoría: 6 (compatible con redes Gigabit Ethernet)
- Número de contactos: 8 pines
- Orientación: Salida a 90° para facilitar instalación en espacios reducidos
- Color: Blanco
- Material del cuerpo: Plástico de alta resistencia
- Material de contactos: Metal con tratamiento anticorrosión
- Compatibilidad:
  - Cables UTP de 4 pares
  - Estándares T568A y T568B
- Propiedades:
  - Diseño modular para montaje en placas y paneles
  - Alta durabilidad y estabilidad en conexiones de red

Item: 15

Componente: Botón de alarma para incendios, diseñado para accionar mediante llave en estaciones de emergencia

Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Botón manual para activación de alarma contra incendios
- Método de accionamiento: Llave mecánica para activación segura
- Material: Plástico de alta resistencia con componentes metálicos internos
- Color: Rojo (estándar para señalización de emergencia)
- Propiedades:
  - Señalización clara para uso en situaciones críticas
  - Compatible con sistemas de alarma contra incendios convencionales
  - Diseño robusto para uso en interiores
- Instalación:
  - Montaje en pared
  - Conexión a panel de control de alarma

Item: 16

Componente: Botón de salida para emergencia, fabricado en aluminio

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Botón manual para apertura de puerta en situaciones de emergencia
- Material: Aluminio de alta resistencia
- Color: Plateado con señalización clara
- Método de accionamiento: Presión manual
- Propiedades:
  - Diseño robusto para uso frecuente
  - Compatible con sistemas de control de acceso
  - Fácil instalación en superficies planas
- Instalación:
  - Montaje en pared cerca de puertas controladas
  - Conexión a sistemas eléctricos de apertura





Item: 17

Componente: Impresora para tarjetas, incluye materia prima para imprimir 300 carnés por ambas caras

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Impresora de tarjetas plásticas
- Función principal: Impresión a una o dos caras en tarjetas PVC
- Resolución de impresión: 300 dpi (alta calidad para texto e imágenes)
- Velocidad de impresión:
  - Aproximadamente 200 tarjetas por hora en modo simple
  - Menor velocidad en impresión doble cara
- Capacidad:
  - Bandeja de entrada: Hasta 100 tarjetas
  - Bandeja de salida: Hasta 100 tarjetas
- Conectividad:
  - USB 2.0
  - Ethernet para integración en red
- Compatibilidad:
  - Sistemas operativos Windows y macOS
- Propiedades:
  - Soporte para codificación opcional (banda magnética, chip)
  - Diseño compacto para entornos de oficina
- Materia prima incluida:
  - Tarjetas PVC para 300 impresiones
  - Cinta de impresión a color y monocromática

Item: 18

Componente: Soporte para televisor tipo brazo articulado extra largo de 73 cm, color negro, compatible con pantallas de 23” a 65” y capacidad máxima de 35 kg.

Descripción técnica:

- Tipo de accesorio: Soporte de pared para televisor con brazo articulado
- Compatibilidad:
  - Pantallas planas de 23” a 65”
  - Estándar de montaje VESA: desde 100×100 mm hasta 400×400 mm
- Capacidad de carga: Hasta 35 kg
- Características del brazo:
  - Longitud máxima de extensión: 73 cm
  - Diseño articulado para ajuste flexible
- Ajustes disponibles:
  - Inclinación: ajuste vertical para reducir reflejos
  - Giro: rotación lateral para optimizar ángulo de visión
  - Extensión: desplazamiento hacia adelante para mayor versatilidad
- Material:
  - Estructura metálica de alta resistencia
  - Acabado en color negro con recubrimiento anticorrosión
- Instalación:
  - Fijación a pared mediante anclajes de seguridad
  - Compatible con muros sólidos (concreto, ladrillo)
- Propiedades adicionales:
  - Diseño extra largo para mayor rango de movimiento
  - Sistema de gestión de cables integrado para organización

Item: 19

Componente: Pantalla profesional UHD de 65”, diseñada para uso continuo en entornos comerciales e institucionales. Ofrece resolución 4K (3840×2160 píxeles) con brillo de 300 nits, contraste optimizado y tecnología para colores precisos y definidos. Incluye conectividad HDMI, USB y LAN, sistema operativo integrado, y soporte para montaje VESA 400×400 mm. Ideal para señalización digital, salas de reuniones o exhibición de contenido 24/7 con alta durabilidad y eficiencia energética.

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Pantalla profesional UHD para uso comercial
- Tamaño de pantalla: 65 pulgadas
- Resolución: 3840 × 2160 píxeles (4K UHD)
- Brillo: 300 nits
- Contraste: Optimizado para entornos iluminados
- Tecnología de imagen: Procesamiento avanzado para colores precisos y definidos
- Conectividad:
  - HDMI
  - USB
  - LAN (Ethernet)
- Sistema operativo: Plataforma integrada para gestión de contenido
- Compatibilidad de montaje:
  - Estándar VESA 400 × 400 mm
- Uso recomendado:
  - Señalización digital
  - Salas de reuniones
  - Exhibición de contenido 24/7
- Propiedades adicionales:
  - Alta durabilidad para operación continua
  - Eficiencia energética optimizada

Item: 20

Componente: Transmisor y receptor inalámbrico HDMI, color gris con detalles naranjas, diseñado para transmisión de audio y video Full HD 1080p sin compresión a una distancia de hasta 50 metros en línea de vista. Opera en banda de 5 GHz, garantizando una señal estable y libre de interferencias, con conectores HDMI tipo A macho y alimentación por puerto USB. Ideal para proyectores, televisores o entornos corporativos donde se requiera conexión inalámbrica de alta calidad entre dispositivos HDMI.

Descripción técnica:

- Tipo de dispositivo: Transmisor y receptor inalámbrico para señal HDMI
- Resolución soportada: Full HD 1080p sin compresión
- Distancia de transmisión: Hasta 50 metros en línea de vista
- Frecuencia de operación: Banda de 5 GHz para señal estable y libre de interferencias
- Conectores:
  - HDMI tipo A macho
  - Alimentación mediante puerto USB
- Funcionalidad:
  - Transmisión inalámbrica de audio y video en alta calidad
  - Sin pérdida de señal ni compresión
- Compatibilidad:
  - Dispositivos con salida HDMI (televisores, proyectores, reproductores)
- Propiedades adicionales:
  - Diseño compacto y portátil
  - Ideal para entornos corporativos y presentaciones

Item: 21
Componente: Diadema USB color negro, con micrófono con cancelación de ruido y conexión mediante puerto USB-A plug & play.
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Diadema con micrófono integrado
- Conexión: USB-A plug & play
- Micrófono:
  - Cancelación de ruido para llamadas claras
  - Brazo ajustable para posicionamiento cómodo
- Auriculares:
  - Diseño supraaural con almohadillas acolchadas
  - Sonido estéreo optimizado para voz y multimedia
- Compatibilidad:
  - Sistemas operativos Windows, macOS y plataformas de videoconferencia
- Propiedades adicionales:
  - Control de volumen y silencio integrado en el cable
  - Diseño ergonómico para uso prolongado

Item: 22
Componente: Organizador de cables reutilizable de 5 metros, fabricado en nylon tipo velcro de alta resistencia.
Descripción técnica:
- Tipo de accesorio: Organizador de cables en rollo
- Longitud: 5 metros
- Material: Nylon tipo velcro de alta resistencia
- Funcionalidad:
  - Reutilizable para múltiples aplicaciones
  - Ajuste flexible para diferentes grosores de cable
- Uso recomendado:
  - Organización de cables en entornos domésticos, oficinas y equipos electrónicos
- Propiedades adicionales:
  - Fácil de cortar a la medida deseada
  - Sistema de cierre por contacto para asegurar los cables


Item: 23
Componente: Plumero de aire comprimido recargable con motor de alta velocidad que alcanza hasta 51 000 RPM, batería interna recargable (USB) y múltiples boquillas intercambiables.
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Plumero eléctrico para limpieza con aire comprimido
- Velocidad del motor: Hasta 51 000 RPM
- Alimentación: Batería interna recargable mediante puerto USB
- Autonomía: Variable según nivel de uso (aprox. varias horas por carga completa)
- Boquillas: Incluye múltiples boquillas intercambiables para diferentes aplicaciones
- Funcionalidad:
  - Generación de flujo de aire potente para limpieza profunda
  - Sustituye el uso de aire enlatado desechable
- Uso recomendado:
  - Limpieza de equipos electrónicos, teclados, componentes internos y superficies delicadas
- Propiedades adicionales:
  - Diseño portátil y ergonómico
  - Indicador de carga integrado

Item: 24
Componente: Taladro percutor/destornillador inalámbrico de alto rendimiento de ½" con batería de iones de litio.
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Taladro percutor/destornillador inalámbrico
- Tamaño del portabrocas: ½ pulgada (13 mm), metálico con sistema de trinquete para mayor agarre
- Motor: Tecnología sin escobillas POWERSTATE™ para máxima potencia y durabilidad
- Torque máximo: 1,200 in-lbs (alto rendimiento para aplicaciones exigentes)
- Velocidades:
  - Baja: 0 – 550 RPM
  - Alta: 0 – 2,000 RPM
- Golpes por minuto (modo percutor): Hasta 32,000 IPM
- Voltaje: 18 V DC
- Batería:
  - Tipo: Iones de litio 
  - Capacidad: 5.0 Ah (en kits estándar)
  - Indicador de carga integrado
- Autonomía: Mayor tiempo de uso por carga comparado con baterías convencionales
- Tiempo de carga: Aproximadamente 60 minutos con cargador rápido
- Longitud de la herramienta: 6.9 pulgadas (compacta para espacios reducidos)
- Peso aproximado: 3.2 lb (sin batería)
- Funcionalidades:
  - Modo taladro, atornillador y percutor
  - Control electrónico REDLINK PLUS™ para protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento
- Iluminación: Luz LED integrada para áreas de trabajo con poca visibilidad
- Diseño:
  - Empuñadura ergonómica con recubrimiento antideslizante
  - Gancho metálico para cinturón
- Compatibilidad:
  - Sistema flexible: Compatible con todas las baterías M18™
- Propiedades adicionales:
  - Caja de engranajes completamente metálica para máxima durabilidad
  - Ideal para perforación en madera, metal y mampostería

Item: 25
Componente: Juego de puntas de impacto para destornillador de 40 piezas, diseñado para aplicaciones de alto torque y uso con herramientas de impacto.
Descripción técnica:
- Tipo de accesorio: Juego de puntas de impacto para destornillador
- Cantidad de piezas: 40
- Material: Acero de aleación especial con tratamiento térmico para máxima resistencia
- Tecnología:
  - Zona de absorción de impactos (Shockzone™) optimizada para cada tipo de punta
  - Punta Wear Guard™ endurecida para mayor resistencia al desgaste
  - Geometría personalizada para reducir el deslizamiento y evitar roturas
- Durabilidad: Hasta 50 veces más vida útil que puntas estándar
- Compatibilidad:
  - Diseñado para destornilladores y taladros de impacto
- Contenido del set:
  - Puntas Phillips: P1, P2 (varias), P3
  - Puntas cuadradas: SQ1, SQ2, SQ3
  - Puntas Torx: T15, T20, T25, T30
  - Puntas ranuradas: #8, #10
  - Puntas hexagonales: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
  - Adaptadores: Socket 3/8", 1/2"
  - Llaves magnéticas para tuercas: 1/4", 5/16"
  - Soporte magnético compacto
- Propiedades adicionales:
  - Grabado láser para fácil identificación
  - Estuche organizador compatible con sistemas modulares
- Dimensiones del estuche: Aproximadamente 10.3" x 8.6" x 1.5"
- Peso aproximado: 1.2 lb

Item: 26
Componente: Base refrigerante para portátil con 5 niveles de ajuste, equipada con 1 ventilador central de alto rendimiento y luz LED.
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Base refrigerante para portátil
- Compatibilidad: Portátiles de 9” hasta 17”
- Niveles de ajuste: 5 posiciones para inclinación ergonómica
- Ventilador:
  - Cantidad: 1 ventilador central
  - Diámetro: 140 mm
  - Velocidad: 1200 ±10% RPM
  - Ruido: 15–17.5 dB (silencioso)
  - Vida útil: 20,000 horas
- Alimentación:
  - Conexión USB (plug & play)
  - Voltaje: DC 5V
  - Corriente: 0.32A ±10%
- Puertos adicionales: 2 puertos USB integrados
- Material:
  - Malla metálica para disipación térmica
  - Estructura plástica con soportes antideslizantes
- Dimensiones:
  - Largo: 39 cm
  - Ancho: 26.6 cm
  - Altura máxima: 6.7 cm
- Peso aproximado: 786 g
- Propiedades adicionales:
  - Luz LED azul integrada
  - Diseño plegable y portátil
  - Cable USB incluido (30 cm)

Item: 27
Componente: Presentador remoto inalámbrico con puntero láser rojo, diseñado para controlar presentaciones de manera intuitiva y profesional.
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Presentador remoto inalámbrico con puntero láser
- Tecnología inalámbrica: 2.4 GHz con receptor USB Plug & Play
- Alcance inalámbrico: Hasta 15 metros
- Puntero láser:
  - Color: Rojo visible
  - Clase: Clase 2
  - Longitud de onda: 640–660 nm
  - Potencia máxima: < 1 mW
- Controles integrados:
  - Avanzar diapositiva
  - Retroceder diapositiva
  - Pantalla en blanco
  - Iniciar/Finalizar presentación (F5/ESC)
  - Botón de láser
- Indicadores: LED para estado de batería y láser
- Alimentación:
  - Dos pilas AAA (no recargables)
  - Duración aproximada:
    - Láser: hasta 20 horas
    - Presentador: hasta 1050 horas
- Dimensiones del dispositivo:
  - 115.5 mm (largo) x 37.8 mm (ancho) x 27.4 mm (alto)
- Peso del dispositivo: 57 g (con pilas)
- Dimensiones del receptor:
  - 58.6 mm (largo) x 16.5 mm (ancho) x 7.9 mm (alto)
- Peso del receptor: 6 g
- Compatibilidad:
  - Sistemas operativos Windows (Vista, 7, 8, 10 o posterior)
  - Puerto USB 2.0
- Propiedades adicionales:
  - Diseño ergonómico con botones fáciles de localizar al tacto
  - Receptor almacenable dentro del presentador
  - Incluye funda protectora para transporte

Item: 28
Componente: Sistema de malla WiFi 6E tribanda, paquete de 3 unidades para cobertura total en hogares u oficinas.
Descripción técnica:
- Tipo de dispositivo: Sistema de malla WiFi 6E tribanda
- Paquete: 3 unidades Deco
- Tecnología inalámbrica: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)
- Bandas y velocidad:
  - 6 GHz: Hasta 2402 Mbps
  - 5 GHz: Hasta 2402 Mbps
  - 2.4 GHz: Hasta 574 Mbps
- Velocidad total combinada: Hasta 5400 Mbps
- Cobertura:
  - Paquete de 3 unidades: Hasta 668 m² (aprox. 7,200 pies²)
- Capacidad: Soporta hasta 200 dispositivos conectados
- Puertos por unidad: 3 puertos Gigabit Ethernet (WAN/LAN)
- Seguridad:
  - Cifrado WPA3
  - TP-Link HomeShield (protección IoT y controles parentales)
- Funcionalidades:
  - Backhaul dedicado en banda de 6 GHz para conexión estable entre nodos
  - AI-Driven Mesh para optimización automática
  - Compatible con Alexa y aplicación Deco para configuración rápida
- Dimensiones por unidad: 105 × 105 × 169 mm
- Peso aproximado por unidad: 1.27 kg
- Alimentación: Adaptador de corriente incluido
- Componentes del paquete:
  - 3 unidades Deco XE75
  - 3 adaptadores de corriente
  - 1 cable Ethernet RJ45
  - Guía de instalación rápida







	Item
	Componente / Servicio 

	1
	Cable HDMI de alta definición de 90 cm, compatible con resoluciones 4K Ultra HD, diseñado para transmisión digital de video y audio sin compresión. Incorpora conectores niquelados tipo A macho a macho

	2
	Terminal de Reconocimiento Facial (Control de Acceso y Asistencia) / 1 Puerta / Personas Ilimitadas / Licencia Vitalicia

	3
	Kit de limpieza para computadores y dispositivos electrónicos, compuesto por paño de microfibra, cepillo antiestático, soplador manual y solución limpiadora libre de alcohol.

	4
	Cinta aislante de color negro, con medidas de 19 mm de ancho x 20,1 m de largo x 0,177 mm de espesor

	5
	Cable Adaptador Convertidor HDMI VGA + Audio 3,5 mm

	6
	Pila alcalina de 9 V

	7
	Cargador para pilas AA y AAA con dos pilas AA incluidas

	8
	Pila recargable AA

	9
	Pila recargable AAA en descripción técnica

	10
	Cable UTP categoría 6 de 305 metros, 100 % cobre sólido, color azul

	11
	Plug RJ45 categoría 6 de 8 contactos

	12
	Cubierta protectora para conector RJ45, color azul

	13
	Adaptador multipuerto USB-C a HDMI, USB 3.0, USB-C y Ethernet RJ45

	14
	Conector hembra RJ45 categoría 6 tipo Keystone de 8 contactos con salida a 90°

	15
	Botón de alarma para incendios

	16
	Botón de salida para emergencia, fabricado en aluminio

	17
	Impresora para tarjetas, incluye materia prima para imprimir 300 carnés por ambas caras

	18
	Soporte para televisor tipo brazo articulado extra largo de 73 cm

	19
	Pantalla profesional UHD de 65”

	20
	Transmisor y receptor inalámbrico HDMI

	21
	Diadema USB color negro, con micrófono con cancelación de ruido

	22
	Organizador de cables reutilizable de 5 metros

	23
	Plumero de aire comprimido recargable con motor de alta velocidad

	24
	Taladro percutor/destornillador inalámbrico de alto rendimiento de ½"

	25
	Juego de puntas de impacto para destornillador de 40 piezas

	26
	Base refrigerante para portátil con 5 niveles de ajuste

	27
	Presentador remoto inalámbrico con puntero láser rojo

	28
	Sistema de malla WiFi 6E tribanda, paquete de 3 unidades




Una vez se requiera algún repuesto que se encuentre en el listado anterior, el contratista contará con tres (3) días hábiles para su entrega.
Repuestos e insumos no contemplados en el listado: 
Durante la ejecución del contrato, y en atención a posibles cambios tecnológicos o nuevas necesidades operativas, podrán requerirse repuestos o insumos no contemplados en el listado base que resulten necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y servicios tecnológicos de la Entidad. En estos casos, se aplicará el siguiente procedimiento:
· Solicitud de requerimiento: La Entidad solicitará formalmente al contratista una oferta económica (cotización) que responda a la necesidad identificada, indicando la línea de servicio correspondiente y los detalles técnicos o funcionales del requerimiento la cual deberá ser respondida en un tiempo máximo de dos días hábiles.
· Presentación de oferta: El contratista presentará en un plazo máximo de dos días hábiles la cotización respectiva, especificando las características, condiciones y valores del repuesto o servicio requerido.
· Validación de precios: La Entidad verificará que la cotización presentada se encuentre dentro de los rangos del mercado, garantizando la razonabilidad y pertinencia del valor ofrecido.
· Autorización de la compra: Si la cotización se encuentra acorde con los precios del mercado, la Entidad autorizará formalmente la adquisición del repuesto o servicio solicitado.
· Ajuste de cotización: En caso de que la Entidad determine que el valor cotizado excede los precios de mercado, Computadores para Educar podrá aportar las cotizaciones o estudios de mercado disponibles, solicitando al contratista presentar una nueva oferta ajustada que no supere el precio techo establecido.
· Entrega del repuesto: Una vez aprobada la cotización, el contratista deberá realizar la entrega del elemento requerido en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la autorización por parte de la Entidad.
Repuestos e insumos descontinuados: 
· En el caso de que la Computadores para Educar necesite repuestos, elementos, partes y accesorios que estén descontinuados, se seguirá el siguiente procedimiento:
· El contratista deberá justificarlo mediante una carta firmada por el fabricante del repuesto, presentada al Supervisor del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento. En este caso, debe adjuntar la declaración certificando el fin de ventas y/o fabricación del elemento, descargada del sitio web oficial del fabricante, cuando aplique.
· El contratista cotizará un repuesto compatible con el equipo y/u homologable al solicitado y remitirá la cotización dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento. 
· Paralelamente, el Supervisor del contrato solicitará revisará el valor en el mercado de dichos repuestos y lo comparará con la cotización presentada por el contratista, Si la cotización del contratista se encuentra acorde a los precios del mercado, la Entidad autoriza la oferta económica (cotización) para la adquisición del repuesto o servicio.
· Si la asociación considera que la cotización del contratista se encuentra por encima de los precios del mercado, aportará las cotizaciones o estudio de mercado realizado, y solicitará al contratista presentar nueva cotización, ajustándose a los valores del mercado sin superar el precio techo establecido con las cotizaciones presentadas.
· Una vez aprobada la cotización de menor precio por el Supervisor del contrato y definido el precio mediante el procedimiento anterior se notificará el contratista, quien deberá entregar el elemento dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación.
· Computadores para Educar dispone de un valor fijo para la bolsa de repuestos de cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($49.466.249,00)) el valor correspondiente a cada repuesto suministrado se descontará del monto total de la Bolsa. 
5. [bookmark: _Toc213758052]CONDICIONES LOGÍSTICAS

Garantías de los repuestos e insumos:
El contratista deberá entregar los documentos de garantía del repuesto en el momento en que se suministra, incluyendo el tiempo de garantía otorgada, el cual debe ser de un año o de los meses que aplique según el fabricante. 

Todos los elementos entregados serán sometidos a una evaluación técnica y solo después de su aprobación se configurará y se legalizará el recibo a satisfacción.  La entrega física de los bienes no equivale al recibo a satisfacción por parte de la Entidad. Cada bien deberá acompañarse de todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Sitio de entrega:
El sitio de entrega de los bienes adquiridos será en Bogotá D.C., en cualquiera de las sedes de Computadores para Educar, Sede administrativa Carrera 11 #71-73 y Sede Montevideo calle 17ª #69F -35.
El contratista deberá contar los elementos que requiera para la ejecución del contrato. Así mismo deberá encargarse del transporte y logística para la debida entrega de los elementos, según los cronogramas establecidos con Computadores para Educar. Los costos de traslado hasta el sitio de entrega serán asumidos por el contratista. En la eventualidad de requerir cambios de alguno de los elementos, el contratista correrá con los gastos de transporte que estos cambios generen

Tiempos de entrega: 

	TIPO
	TIEMPO DE ENTREGA

	Repuestos e insumos incluidos en el listado 
	Tres (3) días hábiles para su entrega contados a partir de notificación del requerimiento. 

	Repuestos e insumos no contemplados en el listado
	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de vez definido el precio 

	Repuestos e insumos descontinuados
	Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación.

	Tiempo de entrega para elementos solicitados en garantía
	Dentro de los (8) días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.

	Tiempo de entrega para elementos devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas.
	Dentro de los (8) días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.



En caso de incumplimientos en los tiempos de entrega, señalados en el presente numeral, Computadores Para Educar podrá aplicar descuentos, hasta en un máximo del tres por ciento (3%) del valor total de la facturación del periodo.
6. [bookmark: _Toc213758053]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

las especificaciones técnicas mínimas y condiciones generales, características técnicas, requisitos mínimos obligatorios y descripciones, se encuentran en el anexo técnico, los cuales son de obligatorio cumplimiento por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato. 
Las especificaciones técnicas mínimas, condiciones generales, características técnicas y requisitos mínimos obligatorios se detallan en el Anexo Técnico, el cual es de cumplimiento obligatorio por parte del proponente durante la ejecución del contrato.
Con su propuesta el proponente deberá adjuntar los siguientes anexos: 
Anexo No. 3: Especificaciones Técnicas: El proponente deberá presentar el Anexo No. 3 debidamente firmado por el Representante Legal, confirmando el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas mínimas y condiciones generales establecidas.
Anexo No. 4: Garantía de Calidad y Soporte Técnico: El proponente deberá presentar el Anexo No. 4, en el cual se compromete a garantizar la calidad de los insumos o repuestos suministrados, así como a proporcionar atención y soporte técnico durante el periodo de la garantía comercial ofrecida. Además, deberá detallar los tiempos de entrega de los repuestos.
Anexo No. 5: Declaración de Cumplimiento de Normativas: El proponente deberá presentar el Anexo No. 5, certificando que todos los productos y servicios ofertados cumplen con las normativas y regulaciones aplicables vigentes.











7. [bookmark: _Toc213758054]SISTEMA DE PRECIOS

	Item
	Componente / Servicio 
	Valor Unitario Sin Iva
	Valor Unitario con Iva
	Valor Total con Iva

	1
	Cable HDMI de alta definición de 90 cm, compatible con resoluciones 4K Ultra HD, diseñado para transmisión digital de video y audio sin compresión. Incorpora conectores niquelados tipo A macho a macho
	 
	 
	 

	2
	Terminal de Reconocimiento Facial (Control de Acceso y Asistencia) / 1 Puerta / Personas Ilimitadas / Licencia Vitalicia
	 
	 
	 

	3
	Kit de limpieza para computadores y dispositivos electrónicos, compuesto por paño de microfibra, cepillo antiestático, soplador manual y solución limpiadora libre de alcohol.
	 
	 
	 

	4
	Cinta aislante de color negro, con medidas de 19 mm de ancho x 20,1 m de largo x 0,177 mm de espesor
	 
	 
	 

	5
	Cable Adaptador Convertidor HDMI VGA + Audio 3,5 mm
	 
	 
	 

	6
	Pila alcalina de 9 V
	 
	 
	 

	7
	Cargador para pilas AA y AAA con dos pilas AA incluidas
	 
	 
	 

	8
	Pila recargable AA
	 
	 
	 

	9
	Pila recargable AAA en descripción técnica
	 
	 
	 

	10
	Cable UTP categoría 6 de 305 metros, 100 % cobre sólido, color azul
	 
	 
	 

	11
	Plug RJ45 categoría 6 de 8 contactos
	 
	 
	 

	12
	Cubierta protectora para conector RJ45, color azul
	 
	 
	 

	13
	Adaptador multipuerto USB-C a HDMI, USB 3.0, USB-C y Ethernet RJ45
	 
	 
	 

	14
	Conector hembra RJ45 categoría 6 tipo Keystone de 8 contactos con salida a 90°
	 
	 
	 

	15
	Botón de alarma para incendios
	 
	 
	 

	16
	Botón de salida para emergencia, fabricado en aluminio
	 
	 
	 

	17
	Impresora para tarjetas, incluye materia prima para imprimir 300 carnés por ambas caras
	 
	 
	 

	18
	Soporte para televisor tipo brazo articulado extra largo de 73 cm
	 
	 
	 

	19
	Pantalla profesional UHD de 65”
	 
	 
	 

	20
	Transmisor y receptor inalámbrico HDMI
	 
	 
	 

	21
	Diadema USB color negro, con micrófono con cancelación de ruido
	 
	 
	 

	22
	Organizador de cables reutilizable de 5 metros
	 
	 
	 

	23
	Plumero de aire comprimido recargable con motor de alta velocidad
	 
	 
	 

	24
	Taladro percutor/destornillador inalámbrico de alto rendimiento de ½"
	 
	 
	 

	25
	Juego de puntas de impacto para destornillador de 40 piezas
	 
	 
	 

	26
	Base refrigerante para portátil con 5 niveles de ajuste
	 
	 
	 

	27
	Presentador remoto inalámbrico con puntero láser rojo
	 
	 
	 

	28
	Sistema de malla WiFi 6E tribanda, paquete de 3 unidades
	 
	 
	 




El proponente deberá diligenciar en la plataforma el valor total del presupuesto oficial, por tratarse de un contrato a monto agotable, sin perjuicio de lo cual, deberá presentar su propuesta económica en el anexo “Oferta Económica” así: 
Para formular su propuesta, el proponente deberá tener en cuenta el PRECIO TECHO establecido por la Computadores para cada uno de los ítems, de igual manera, se debe diligenciar el ANEXO 2. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA teniendo en cuenta los valores unitarios con IVA, tal como aparece en dicho formato, considerando que el precio ofertado no podrá exceder el valor unitario de cada uno de los ítems requeridos, so pena del rechazo de la propuesta.




El proponente deberá tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso se ejecutará en la modalidad de bolsa de repuestos de modo que los bienes a adquirir se solicitan a demanda, según lo requiera la supervisión durante el plazo de ejecución del contrato o hasta el agotamiento de los recursos del Contrato de conformidad con los precios unitarios fijos ofertados y con la oferta económica presentada por el proponente a quien se le adjudique el Contrato.
Los precios finales propuestos, y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del contrato deberán mantenerse como fijos, razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen
Nota 1. La oferta económica, debe presentarse con valores expresados en Moneda Legal Colombiana y sin decimales. 
Nota 2. El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems señalados, conforme a las características técnicas estipuladas en el ANEXO TÉCNICO. Si en la oferta se omite indicar el valor unitario de uno o más ítems, se rechazará la oferta
Nota 3. Cualquier modificación que se realice en la redacción de un ítem, en el ingreso o eliminación de alguna fila o columna, en el cambio de una cantidad, o en el valor de referencia de los ítems, la propuesta será rechazada.
Nota 4. El proceso se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial al proponente que presente la MENOR PROPUESTA ECONÓMICA, es decir, quien presente el menor valor total que equivale a la sumatoria de todos los ítems unitarios de su propuesta, previa verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el presente proceso de selección. 
Nota 5. La propuesta económica deberá ser presentada en valores unitarios de cada uno de los ítems. En el precio deberán estar incluidos todos los costos, directos e indirectos asociados en el desarrollo del contrato, impuestos, imprevistos y utilidades.  
8. [bookmark: _Toc213758055]LUGAR DE EJECUCIÓN

El sitio de entrega de los bienes adquiridos será en Bogotá D.C., en las sedes de Computadores para Educar, Sede administrativa Carrera 11 #71-73 y Sede Montevideo calle 17ª #69F -35, en horario de 8:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes.
El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, el cual se contará a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
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