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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
REGIONAL OCCIDENTE – GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO 5: OFERTA TÉCNICA

Invitación Pública Nro. MiC-0053-DROC-2025 
Adquisición sistema de videovigilancia en las salas de necropsias y detección biométrica para el acceso a las áreas restringidas en las sedes de la Regional Occidente

Con la finalidad de participar en el Proceso de Selección Nro. Mic-0053-DROC-2025, cuyo objeto la adquisición sistema de videovigilancia en las salas de necropsias y detección biométrica para el acceso a las áreas restringidas en las sedes de la Regional Occidente, presento la siguiente oferta técnica comprometiéndome con la excelente calidad del equipo ofertado, por lo que queda bajo mi absoluta responsabilidad el cumplimiento en el tiempo requerido por el Instituto.

	GRUPO 1: SISTEMAS CCTV

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO
	MARCA DE CADA COMPONENTE
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD 

	GARANTÍA EN MESES

	PRECIO SIN IVA 
	SUBTOTAL
 ÍTEM SIN IVA

	1
	PROVEER E INSTALAR SISTEMA CCTV EN LA SEDE PEREIRA, QUE CONSTE DE:

· NVR para Rack, 32 Canales POE con Disco duro de 2 Teras.
· 6 cámaras IP POE 4MP, que deben ir conectadas al NVR; Cámara 1 (ubicar en sitio donde se visualice el acceso a la morgue), Cámara 2 (ubicar en el sitio donde se realizan entregas), Cámara 3 (ubicar en el sitio donde se hacen los procedimientos), Cámara 4 (Ubicar en el sitio donde se evidencie el ingreso y salida de los cadáveres de la cava), Cámara 5 (Centro de Cableado), Cámara 6 (Centro de Cómputo).
· Se deberá garantizar el ingreso al NVR mediante contraseña cifrada, para evitar accesos no autorizados.
· Incluir materiales necesarios para la instalación.
· Usar la canastilla existente para llevar el cable del centro de cableado a la morgue.
· Tubería Mt en los tramos donde sea visible.
· Tubería SCH40 por cielo raso.
· Cajas de paso donde se requiera y se hagan derivaciones.
· 2 televisores de 32" aproximadamente, Pantalla 4K MAX, Conectores HDMI, Incluir Base de pared con movimiento 180°, Smart TV, Incluir instalación y puesta en funcionamiento en la oficina del Director Seccional Risaralda y Director Regional Occidente.
	COLOCAR LA MARCA
	
	
	COLOCAR LA GARANTIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO
	$ XXXX
	$XXXXXX

	2
	PROVEER E INSTALAR SISTEMA CCTV EN LA SEDE MANIZALES, QUE CONSTE DE:

· NVR para Rack, 8 Canales POE con Disco duro de 2 Teras.
· 5 cámaras IP POE 4MP, que deben ir conectadas al NVR; Cámara 1 (ubicar en sitio donde se visualice el acceso a la morgue), Cámara 2 (ubicar en el sitio donde se realizan entregas), Cámara 3 (ubicar en el sitio donde se hacen los procedimientos), Cámara 4 (Ubicar en el sitio donde se evidencie el ingreso y salida de los cadáveres de la cava), Cámara 5 (Centro de Cableado).
El NVR deberá tener conexión para ingresar desde Pereira y la sede Manizales.   •  Se deberá garantizar el ingreso al.
· NVR mediante contraseña cifrada, para evitar accesos no autorizado.
· Incluir materiales necesarios para la instalación.
· Usar la canastilla existente para llevar el cable del centro de cableado a la morgue.
· Tubería Mt en los tramos donde sea visible.
· Tubería SCH40 por cielo raso.
· Cajas de paso donde se requiera y se hagan derivaciones.
	COLOCAR LA MARCA
	
	
	COLOCAR LA GARANTIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO
	$ XXXX
	$XXXXXX

	3
	PROVEER E INSTALAR SISTEMA CCTV EN LA SEDE CALARCÁ, QUE CONSTE DE:

· NVR 8 Canales POE con Disco duro de 2 Teras.

· 4 cámaras IP POE 4MP, que deben ir conectadas al NVR; Cámara 1 (ubicar en sitio donde se visualice el acceso a la morgue), Cámara 2 (ubicar en el sitio donde se realizan entregas), Cámara 3 (ubicar en el sitio donde se hacen los procedimientos), Cámara 4 (Ubicar en el sitio donde se evidencie el ingreso y salida de los cadáveres de la cava).
· El NVR deberá tener conexión para ingresar desde Pereira y la sede de Armenia. 
· Se deberá garantizar el ingreso al NVR mediante contraseña cifrada, para evitar accesos no autorizados.
· Incluir materiales necesarios para la instalación.
· Rack de pared con bandeja divisoria, debe incluir multitoma de rack de 8 tomas.
· UPS Interactiva de 1 KVA.
· Tubería Mt en los tramos donde sea visible.
· Tubería SCH40 por cielo raso.
· Cajas de paso donde se requiera y se hagan derivaciones.
· ncluir la acometida eléctrica al rack desde el tablero más cercano.
	COLOCAR LA MARCA
	
	
	COLOCAR LA GARANTIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO
	$ XXXX
	$XXXXXX

	4
	PROVEER E INSTALAR SISTEMA CCTV EN LA SEDE UNIDAD BÁSICA LA DORADA QUE CONSTE DE:

· Rack de pared con bandeja divisoria, incluir multitoma de 8 tomas.
· UPS interactiva de 1 KVA.
· NVR 8 Canales POE con Disco duro de 2 Teras.
· 4 cámaras IP POE 4MP, que deben ir conectadas al NVR; Cámara 1 (ubicar en sitio donde se visualice el acceso a la morgue), Cámara 2 (ubicar en el sitio donde se realizan entregas), Cámara 3 (ubicar en el sitio donde se hacen los procedimientos), Cámara 4 (Ubicar en el sitio donde se evidencie el ingreso y salida de los cadáveres de la cava).
· El NVR deberá tener conexión para ingresar desde Pereira y la sede Manizales.
· Se deberá garantizar el ingreso al NVR mediante contraseña cifrada, para evitar accesos no autorizados.
· Incluir materiales necesarios para la instalación.
· Tubería Mt en los tramos donde sea visible.
· Tubería SCH40 por cielo raso.
· Cajas de paso donde se requiera y se hagan derivaciones.
· Incluir la acometida eléctrica al rack desde el tablero más cercano.
	COLOCAR LA MARCA
	
	
	COLOCAR LA GARANTIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO
	$ XXXX
	$XXXXXX

	5
	PROVEER E INSTALAR SISTEMA CCTV EN LA SEDE DE CARTAGO, QUE CONSTE DE:

· NVR para rack, 8 Canales POE con Disco duro de 2 Teras.
· 5 cámaras IP POE 4MP, que deben ir conectadas al NVR; Cámara 1 (ubicar en sitio donde se visualice el acceso a la morgue), Cámara 2 (ubicar en el sitio donde se realizan entregas), Cámara 3 (ubicar en el sitio donde se hacen los procedimientos), Cámara 4 (Ubicar en el sitio donde se evidencie el ingreso y salida de los cadáveres de la cava), Cámara 5 (Centro de Cableado).
· El NVR deberá tener conexión para ingresar desde Pereira.
· Se deberá garantizar el ingreso al NVR mediante contraseña cifrada, para evitar accesos no autorizados.
· Incluir materiales necesarios para la instalación.
· UPS Interactiva de 1 KVA.
· Tubería Mt en los tramos donde sea visible.
· Tubería SCH40 por cielo raso.
· Cajas de paso donde se requiera y se hagan derivaciones.
	COLOCAR LA MARCA
	
	
	COLOCAR LA GARANTIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO
	$ XXXX
	$XXXXXX

	
	SUBTOTAL
	
	$ XXXXXXX

	
	IVA (XX%)
	
	$XXX

	
	TOTAL, OFERTA ECONÓMICA, QUE ES IGUAL A LA DEL SECOP II
	
	$ XXXXXXXXXX



	GRUPO 2: BIOMÉTRICOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO
	MARCA DE CADA COMPONENTE
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD 

	GARANTÍA EN MESES

	PRECIO SIN IVA 
	SUBTOTAL
 ÍTEM SIN IVA

	1
	PROVEER E INSTALAR LECTORES BIOMÉTRICOS FACIALES EN PEREIRA Y MANIZALES, QUE TENGAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Deben ser compatible de forma nativa con el software BIOSTAR V2 última actualización, con el que cuenta el instituto en el Datacenter del nivel central.
· Biometría: Rostro.
· Reconocimiento facial a mínimo 1 metro de distancia de la lectora.
· Altura de autenticación mínima de 1.4 metros a 1.9 metros.
· Velocidad de autenticación en un plazo máximo de 0.2 segundos. 
· Compatible con identificación facial en vivo.
· Con capacidad para reconocimiento de minino 3000 usuarios, ya sea por; rostro, NFC (Near Field Communication) o BLE (Bluetooth Low Energy).
· Pueda manejar hasta 50.000 rostros. 
· Las dimensiones del dispositivo deben ser de 82.5 x 171 x 23.4 (mm), +- 2% de variación.
· Tamaño de la pantalla 5.5” LCD a color, con resolución de 720 x 1280 pixeles. 
· Que se muestre la fotografía del funcionario al ser reconocido. 
· Cámara 2MP x 2EA (Visual, IR).
· Con señal sonora que indique la aprobación o rechazo para el ingreso. 
· Señal lumínica, indicando la aprobación o rechazo para el ingreso.
· Funcionamiento normal, indicación de error, bloqueado, espera de entrada y desconexión con el servidor de gestión.
· Temperatura de funcionamiento entre -20°c y 50 °C.
· Peso del dispositivo, incluido arandela y perno 380 gramos, +- 5% de variación. 
· Contar con certificaciones CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, ROHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC, ETL Listed to UL 294.
· Permitir conexión WiFi 802.11 b/g/n.
· Protección IP65, IK06.
· Interfaz ethernet (10/100/1000 Mbps, MDI/MDI-X automática). 
· Cada biométrico debe contener mínimo 1 Relé.
· Contar con puerto USB 2.0 Host. 
· Capacidad de contar con puerto de expansión USB. 
· El equipo debe soportar POE+ (IEEE 802.3at).
· Debe contar con Intercomunicador RSTP y seguro contra alteraciones - Tamper.
· La alimentación eléctrica del dispositivo de ser compatible con voltaje de 12 Vdc, corriente máxima de 1A o Voltaje de 24 Vdc, corriente máxima de 0.65 A.
· Debe tener la capacidad de reconocimiento QR y código de barras, con software incluido para su gestión y envío.
· Debe ser capaz de ser controlado de forma remota por medio de software centralizado, que se encuentre ubicado en el datacenter de la entidad en Bogotá.
· Todas las licencias deben estar incluidas para su correcto funcionamiento, con las características especificadas.
· Se deben entregar 100 tarjetas para ingreso de visitantes.
· CPU 1.5 GHz Quad Core.
· Memoria de 32 GB Flash + 4 GB RAM.
· 2 mantenimientos al año obligatorios.
· Cumplimiento de cada una de las especificaciones del Biométrico.

Ubicación: en Pereira 1 al ingreso al edificio (No requieren punto de red, ya existente). Manizales 1 al ingreso a la sede, colocar en un punto de red cercano.
	COLOCAR LA MARCA
	
	
	COLOCAR LA GARANTIA REQUERIDA POR EL INSTITUTO
	$ XXXX
	$XXXXXX

	
	SUBTOTAL
	
	$ XXXXXXX

	
	IVA (XX%)
	
	$XXX

	
	TOTAL, OFERTA ECONÓMICA, QUE ES IGUAL A LA DEL SECOP II
	
	$ XXXXXXXXXX




NOTA 1: Debe describirse cada ÍTEM según lo ofertado por el proponente, lo que debe corresponder a lo requerido por el Instituto, incluyendo todas las especificaciones técnicas requeridas, y de no incluirla, la oferta será rechazada.

NOTA 2: Si no se indica la marca, la garantía requerida y se adjunta la ficha técnica, la oferta será rechazada.
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NOTA 3: Me comprometo a que el valor de este anexo es igual al del SECOP II, pero si se presenta diferencia, acepto que se toma el valor de la plataforma SECOP II como medio oficial para presentar la oferta económica, lo que queda bajo mi absoluta responsabilidad.

PROPONENTE:

NIT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

CÉDULA:

FIRMA:
8
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