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ITEM
	
ARTICULO
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	MARCA
	CANTIDAD

	1
	Motocicleta modelo 2025 uniformada con mantenimiento preventivo y correctivo con el kit  de elementos establecidos por la policía nacional según especificaciones técnicas.( ver anexo) 

	LAS DEL ANEXO FICHA TECNICA O LA DEL CATALOGO 
	
	6







	1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

	Características mecánicas del bien
	Descripción técnica de la característica mecánica

	Tipo
	Doble propósito, Enduro, Off-road, Adventure, Turing, según sea la necesidad de la t
unidad, conforme se defina en el estudio previo.

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega

	Cilindrada (Comercial)
	Minimo de 300 cc a 650 cc

	Motor
	Cuatro tiempos

	Potencia
	Mínimo 24 Cap (comercial)

	Torque
	Mínimo 25,5 N m (comercial)

	Sistema de encendido
	Electrónico

	Sistema de
alimentación
	Inyección electrónica

	Gombustible
	Gasolina

	Caja de velocidades
	Mínimo cinco velocidades

	Transmisión
	Mecánica

	Frenos
	ABS en las dos ruedas

	Sistema eléctrico
	Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno
funcionamiento

	Luces
	Las reglamentadas por el Ministerio de Transportes, con sistema de encendido automático

	
Llantas
	Las originales de fábrica, pueden ser modificadas a llantas doble propósito siempre y
cuando sean de la misma marca recomendada por el fabricante, la modificación se realizará de acuerdo a la necesidad de la unidad o conforme se defina en el estudio previo.

	Rines
	Deben ser los originales de fábrica, rin mínimo de 17" para la llanta trasera y mínimo 19"
para la llanta delantera, el diseño del rin debe ser de radios.

	Distancia entre ejes
	La distancia entre ejes mínimo de 1.425 mm

	Capacidad de tanque
	Capacidad mínima de 2,6 galones

	Tablero de
instrumentos
	Digital

	Control de emisiones
	Debe cumplir con la Euro 3 o superior de acuerdo a la Ley 1972 de 2019

	
COLOR
	Según lo establecido en la Resolución Nro. 2711 del 21/08/2024 “Por la eua/ se reglamenta
las especificaciones prá(icas generales para el pargue automotor de la Policía Nacional,",
y/o demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

	
	



[bookmark: _GoBack] A continuación se mencionan algunas condiciones técnicas del vehículo adquirir, las cuales deben cumplir al momento de la entrega del bien. 
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	INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA / CALIDAD MINIMA / PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS

DESCRIBIR ANEXOS SI SE APORTAN.
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	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
	1. Entregar los vehículos en coordinación con el supervisor del contrato, en la forma, calidades y cantidades de acuerdo a los anexos técnicos de cada tipo de vehículo y con los requerimientos exigidos en el mismo.
2. El contratista deberá ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en el presente proceso, de conformidad con la propuesta presentada, los cuales deben ser entregados en excelentes condiciones de acuerdo con las requisiciones del supervisor del contrato.
3. Otorgar la garantía ofrecida, la cual será contará a partir del acta recibo a satisfacción de los bienes expedida por parte del Coordinador del Grupo de Almacén
4. El periodo de garantía ofrecida debe ser acorde al anexo técnico y cubrir el cambio de cualquier pieza y/o componentes que forman los diferentes sistemas del vehículo que presenten defectos o fallas de material por método de fabricación o ensamblaje y se debe garantizar además su reemplazo por uno nuevo de iguales o mejores características, mantenimiento mecánico y el servicio postventa, sin costos adicionales para la Secretaría, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la ley y en el contrato.
5. Entregar los vehículos en perfectas condiciones de funcionamiento, y deberán entregarse bajo estricto inventario y con las pruebas que el supervisor considere necesarias, con todo su equipamiento y documentación reglamentaria para su inmediata puesta en servicio, de conformidad con las características y especificaciones técnicas establecidas por el fabricante del vehículo.
6. Entregar con el vehículo el equipo de carretera (cuando aplique), según lo señalado para este aspecto por el Ministerio de Transporte así: 1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. Una cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 4. Un botiquín de primeros auxilios. 5. Un extintor. 6. Dos tacos para bloquear el vehículo. 7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 8. Llanta de repuesto. 9. Linterna y las demás exigidas en el anexo técnico.
7. En caso que los vehículos objeto del contrato sean importados, se deberá acreditar la “Declaración de Importación” de conformidad con la normatividad vigente.
8. Entregar con el vehículo el catálogo, el manual de operación, de rutinas de mantenimiento por ficha técnica y demás manuales de los vehículos en idioma original y con traducción al español y en medio magnético.
9. Reemplazar durante el tiempo de garantía, las partes del vehículo dentro de la oportunidad que establezca la Superintendencia, cuando éstas presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las características exigidas.
10. Entregar los vehículos debidamente matriculados en el municipio de Sogamoso junto con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)
11. El contratista deberá adelantar todos los trámites requeridos para el traspaso de los siete (07) vehículos entregados como parte de pago de conformidad con los términos de retoma, sin costo adicional para La Secretaría
12. Las demás que sean inherentes a la naturaleza de este contrato y a los requerimientos de la Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana.




	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	El plazo para la entrega de los vehículos será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.


	FORMA DE PAGO
	Un anticipo, equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, previa aprobación de los siguientes documentos:  plan de inversión, cuenta de obro soporte de no obligados cuenta bancaria y estar al día en parafiscales. 

-Un pago final, equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor restante  del contrato, una vez ejecutado el objeto del contrato, previa la presentación de las respectivas actas de liquidación y recibo a satisfacción aprobadas por el supervisor del contrato.


· Para el efecto, el contratista deberá facturar la compra de acuerdo con el siguiente detalle: Descripción del bien o servicio 
· Cantidad de bienes o servicios efectivamente suministrados 
· Valor total antes de IVA 
· Valor del IVA 
· Valor total de la factura 

REQUISITOS DE PAGO 
1. Certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del contrato. 
2. Informe de ejecución contractual debidamente diligenciado y firmado.
3. La entrega al supervisor de un informe en donde se indiquen la entrega de catálogos, garantías y elementos físicos.
4. Certificado expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso, en el que se indique que se encuentra al día en los pagos de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de Ley.
5. entradas al almacén municipal 
6. Haber presentado la respectiva factura.
7. Haber cancelado las pólizas de garantía, (calidad y cumplimiento) y estampillas del presente proceso de selección.
8. El pago se efectuará previa certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de La Alcaldía y se deberán adjuntar a la respectiva cuenta.
PARÁGRAFO SEGUNDO : Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
PARÁGRAFO TERCERO : En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el Municipio no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo del Municipio.
PARAGRAFO CUARTO : El contratista se obliga a dar cumplimiento al pago de los impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y demás tributos de carácter municipal que gravan la celebración del presente contrato, tal como lo señala el estatuto de rentas municipal creado mediante el acuerdo 024 de 2024.




	ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
	Señor proveedor o contratista potencial: Al remitir cotización y/o propuesta, usted está aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, así como los impuestos, asociados a la ejecución del contrato. Así mismo, que, en caso de resultar adjudicatario del proceso de selección correspondiente, podrá prestar el servicio y/o entregar el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento



NOTA: Esta ficha es obligatoria para la adquisición de bienes con características técnicas uniformes, bienes y/o servicios a adquirir a través de mínima cuantía, selección abreviada y subasta inversa. Para licitación pública, concurso de méritos y contratación directa (convenios de asociación, interadministrativos, de colaboración es opcional. Para obras, debe siempre presentarse el presupuesto apropiado para esa tipología de contrato obligatoriamente al igual que para alquiler de maquinaria. 



NOTA: NOTA: El proponente adjudicatario se obliga con el municipio de Sogamoso a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas. Las condiciones establecidas en el Anexo técnico y/o en la Ficha técnica (cuadro descripción objeto contractual), son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento, que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. En caso de que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida por la entidad, deberá ofertarlo en su propuesta y señalar en forma expresa a que ficha técnica y especificación se refiere. 
El valor individual de cada ítem propuesto por el oferente, en ningún caso podrá superar el valor promedio individual obtenido en el estudio de mercado realizado por la entidad

	
NOTA: el proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo, y en la ficha técnica establecida por la policía nacional MOTOCICLETA PARA EL SERVICIO DE POLICIA ORIENTADO A LAS PERSONAS Y LOS TERRITORIOS  ETM-PN-0131-A3


NOMBRE: ________________________________
CEDULA: _________________________________
FIRMA: ___________________________________
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1.REQUERIMIENTOS TECNICOS

Caracteristicas.
mecanicas del bien

Descripcion técnica de la caracteristica mecnica

Accesorios

Soporte Tateral protector Inferior de motor en acero, este debe tener minimo 2.3 mim de-
lgrosor y acabado con pintura electroestética de color negro, este no debe obstruir la
|ventilacion del motor. parilla porta maletero, sensor de inciinacién o vuelco o caida o
sistema con igual funcion de proteccidn, protectores de manillar color verde de acuerdo a
la imagen insfitucional

Garantia

T2 motoGicietas y SUS COmponentes Geben Ser Gnginales J Tabiica, 16 58 aCeptan
modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distrbuidor,
lexcepto las que requiera la Policia Nacional descritas en la presente especificacion
tecnica

Las suministradas por el fabricante que como minimo debe ofrecer. una pinza, un aicate,
una copa de bujias, un juego de 4 destorilladores (pala y estrella). un calibrador de aire,

Jun juego de 4 layes mixtas, un hombresolo y un estuche porta herramientas.
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Elementos de
proteccion

(02) Dos cascos de acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0015
Casco de seguridad para motociclsta (actualizacion vigente).

(02) Dos impermeables de acuerdo ala Norma Técnica del inisterio de Defensa NTMD-
0254 Impermeable de tres piezas en tela vinilca (actualizacion vigente).

(02) Juegos de rodilleras y coderas de acuerdo a la Especificacion Técnica de la P
Nacional ET-PN-301 Elementos de proteccion personal para motocicista (actualizacion
vigente).

(02) Pares de guantes de acuerdo ala Especificacién Técnica de la Policia ET-PN-074
‘Guantes tipo motociclista (con reflectivo).

(01) Maletero de ala resistencia de color segiin los requerimientos de Policia Nacional,

talado en|a parte trasera en su respectiva parila resistente a la vibracién, con un rango
imo de 36 litros.

Nota - Tos elementos de proteccion deben ser evaluados por parte Gel Grupo Control de
Calidad de la Direccién Logistica y Financiera de la Policia Nacional

Nota 2: se debe anexar certificacidn expedida por el oferente que acredite el cumplimiento
del cien por ciento (100%) de lo establecido enlas especificaciones técnicas.

Nota 3: se debe dar cumplimiento a la Guia Técnica del Ministerio de Defensa GTMD-|
0004 E\)/z\uamén de la conformidad para los productos del sector defensa (actualizacién
vigente)

Sirena compacta

(01) Sirena compacta de tipo profesional de 30 vatios, con funciones de microcontrolador,
con dos tonos de sirena tipo Policial con control instalado en la parte delantera de la
motocicleta de fici acceso'y operabilidad, la sirena debe ser instalada enla defensa de
Ia motocicleta ena parte media. y llevara soportes anti vibracién.
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Dos (02) flashers delanteros tipo LED, compusstos minimo de cua ulos emisores
de luz compuestos de cuatro (04) leds lineales de ultra o super brillo led, de 4ngulo abierto
| para mejorar la eficiencia de cubrimiento, con variacién de patrones de destelios, en

colores azul, rojo y blanco, instalados en la defensa de la motocicleta conforme al disefio,
| Luces LED - delal ot
| & -ED una a cada lado. con soportes antivibracion y garantizando su posicién.
i stroboscépicas |
Un (01) flasher trasero tipo LED, minimo de cuatro médulos emisores de luz compuesto
de cuatro (04) leds lineales de uitra o siiper brillo led, de angulo abierto para mejorar la

eficier ibrimiento, con variacién de patrones de de: s azul, rojo y
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blanco, instalado en la tapa superior del maletero, con soportes antivibracion y
garantizando su posicion.

El tamafio de las luces debe ser maximo de 6 cm de alto, por 10 cm de fargo, por 2,5 om
de espesor sin contar a caja color negro, fa cual debe tener puntas devanas o biseladas,
debe contar con certificacion SAE clase 1y a su vez clasificacién IP67 para resistencia
contra el agua y polvo, el proveedor.brindara garantia minima de dos (02) afios contados
2 partir de Ia fecha de recibido a satisfaccion, por defectos de fabricacién,

Defensas

Defensa de un solo cuerpo, la cual debera ser fabricada en tubo cold rolled de 1 %" de
dizmetro en calibre 14, de forma cénica que evite el vuelco, en pirtura electroestatica
negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unién
motor chasis a través de una platina de % y con un segundo soporte que a fiie en la.
parte superior, el ancho de la parte superior de fa defensa no debe ser mayor al ancho del
manubrio, ademds a cada lado deberd llevar incarparado un soporte para Ia instalacién
delaluces, y ala vez un porta tonfa.

Del registro Publico de
1a propiedad industrial
de la marca

—

La marca de la motocicleta que se ofrece, debera encontrarse inscrita dentro del registro
publico de la propiedad industrial ante la Superintendencia e Industria y Comercio, con
una antelacién minimo de § afios contados a partir del cierre del proceso.

Para lo oual el oferente adjuntara documento de Ja Superintendencia de Industria y
Comergio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de Inscripcion.
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. 2 REQUERMI : L

Los requerimientos adicionales son de obiigatorio cumplimiento y deberén formularse con la oferta. Cuando a juicio de
Ia Policia Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podra requeririos; el
no presentarlos dentro del plazo requerido dara lugar al rechazo de la oferta.

e " La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia maxima, torque
Informacién téenica | maximo, revoluciones que alcanza, ciindrada, capadidad del tandue, de. combusie.
detallada o c
distancia entre ejes y accesorios ofrecidos.

| Certificacion emitida por el representante legal del ensambiador o fabricants o distribuidor
Garantia del servicio | 2U{012200 de fa marca en el pais, segin sea el Gaso, en la que conste que e proponente.
postventa | cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestacion de todos los servicios técnicos |

| ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehiculos ofrecidos por un tiempo minimo |
| de diez (10) afios.
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2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Adicional al mantenimiento minimo requerido por la Policia Nacional, el oferente debe |
anexar en su propuesta y cumplir con i  programa detallado de actividades de |
mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del |
servicio técnico del ensamblador de la motocicleta, fabricante o representante de la marca
en el pals, de acuerdo con el kilometraje y minimo 24.000 km, discriminando para cada|
una de las revisiones e incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos y/o
Mantenimiento originales con las correspondientes cantidades y en general cualguier repuesto o insumo
preventivo incluido en el | que sea necesario para atender totaimente el mantenimiento del vehiculo objeto de esta
costo de la motocicleta | contratacion, durante los primeros veinticuatro mil kilémetros (24.000 km), y la mano de
obra para realizar los trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos
asociados a la atencién de cada servicio.

El proponente sera responsable por los dafios generados al vehicuio o a sus partes porla

omision de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecucién de las
mismas.
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Infraestructura del
servicio postventa

Se debe anexar documento de certificacion emitida por el representante iegal del
ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de Ja marca en el pais, en el que
manifiests que existe una red de concesionarios y talleres autorizados donde se prestara
este servicio de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

La informacion debe incluir:

a. Razon social

b. Nombre del representante legal

c. Ubicacion, direccion, teléfono y/o fax.

d. Puestos de trabajo disponibles para los servicios de mantenimiento preventivo y |
correctivo de los vehiculos objeto del contrato.

e. Certficar experiencia de minimo cinco (05) afios en mantenimiento en la marca
ofertada, para sl concesionario o taller que efectué los mantenimientos, expedida y
firmada por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor
autorizado de a marca en el pais.

f. Dicha informacion sera verificada por funcionarios de la Policia Nacional designados
para tal fin.

Se requiere constancia que el proveedor puede garantizar como minimo el mantenimiento
en las siguientes ciudades:

Leticia, Medellin, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal,
Popayén, Valledupar, Quibds, Monteria, Bogota, Puerto Inirida, San José del Guaviare,
Neiva, Riohacha, Santa Marta, Viliavicencio, Pasto, Ciicuta, Mocoa, Amenia, Pereira, San
Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagus, Cali, Mitd y Puerto Carrefio
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|En el evento en que el proponente no cuente con Ia totalidad de los concesionarios o
telleres autorizados en las ciudades, deberd expedir certificacion suscrita por el
representante del proponente en el que se comprometa a garantizar la prestacién de
| servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, en los sitios en que la Policia Nacional
{los requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato conforme a las
{ necesidades de la Policia Nacional

| Entodo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres, ante la Policia Naciona[i
serd exclusiva del adjudicaterio, sin que se pueda manifestar como eximente de

| responsabilidad el hecho de su subcontratista. |
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Garantia técnica del
vehiculo

El proponente debera ser; representante iegal ensamblador e Ia marca o fabricante o
distribuidor_autorizado de la marca en el pais, adicionalmente, manifestara en su
Propuesta que ctorga garantia técnica para amparar las motocicletas contra posibles
defectos de fabricacion, dafios ocasionados por fallas en el disefio, o materiales,
incluyendo la mano de obra, los repuestos y la disposicion de las piezas que han sido
cambiadas de una manera ambientamente adecuada, con el respectivo soporte de
disposicion final de estos elementos.

Esta garantia debe ser sin costo acicional alguno, por un plazo minimo de un (1) aflo, libre
de kilometraje, contados a parti del recibo a satisfaccin de la motocicleta por parte de fa
Policia Nacional

Material de consulta
(incluido en el costo de
I motocicleta)

En el momento de la entrega e la molocicleta el contratista debe suministrar un KIt de.
manuales que consten de un (01) manual general de reparacién de Ia moto y un (01)
manual de partes donde aparezcan las referencias, el listado oficial de precios para los
repuestos a Ia fecha de entrega, emitido por el fabricante, ensamblador o representants
de la marca en e! pais (preferiblemente en medio magnético y en idioma espafol), como
o determine el supervisor el contrato.

Para aquelios vehiculos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento
preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario — preventivo).

Lugar de entrega

Les motocicletas deberdn ser entregadas en los lugares que determine el supervisor.

Capacitacién

El oferente. en oordinacion con el supervisor, durante 1a ejecucion del contrato y hasta i
entrega de las motocicletas, deberd realizar una capacitacion para el personal que indique
el supervisor del contrato, sobre la conduccién y familirizacién de los componentes
bésicos de la motocicleta, seguridad via, con una intensidad horaria minimo de 4 horas,
esta capacitacion podré se presencial, virtual o mixta, de acuerdo 3 la necesidad de la
unidad en coordinacién con el supervisor del conirato o quien haga sus veces.
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3. REQUERIMIENTOS PARA LAENTREGA =

Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de la motocicleta, al
momento de la entrega, el contratista debera cumpir las condiciones o aspectos establecidos descritos a continuacion.
g Descripeion T

El vehiculo debe ser entregado con el seguro obiigatorio SOAT & nombe de le Poiicia Nacional con vigencia de un
afto contado a partr de la entrega.

| Cada vehiculo debera ser entregado con matricula oficial, exonerado de todo gravamen e impuestos para la Policia
Nacional de acuerdo a le Resolucion Nro. 0012378 del 28 de diciembre e 2012 del Ministerio de Transporte, en fa
ciudad que el supervisor del contrato indique, de acuerdo al plan de distribucien.

E vehiculo en el momento de la entrega, debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos.
¥ debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte, y cumplir las
itimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

| Las fichas técnicas suministradas por el contratista, deben corresponder a as fichas técnicas orginales del fabricante
 del ensamblador, no por a fima vendedor.

A manera de Informacion, se dsbera adjuntar ficha 6cnica onginal de 1a molocicieta ofiecida en el momento d 1a
oferta,

| En ¢l momento de la entrega de la motocicleta, esta deberé estar full de combustible
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