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Ref: Proceso No. SASI-HIL-CEFA-0006-2025
[bookmark: _Hlk213355731][bookmark: _Hlk213813097]Objeto: Entregar a título de venta insumos de oficina, mobiliario, equipos para la estación de café, accesorios tecnológicos y elementos de agricultura de precisión, destinados al fortalecimiento del Centro de Formación Agroindustrial Regional Huila.

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo a la descripción, y características técnicas, así:

Lote 1. Mobiliario
	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	REFERENCIA 

	1
	30161804
	Armario
	Armario Tipo Papelero de 160 cms. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22. • Acabados: Recubierto con pintura electrostática termofijada. Tres (3) entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con tres (3) puntos de seguridad. Alto: 160 cm. Ancho: 92 cm. Fondo: 45 cm.
	20
	UN
	

	2
	95141710
	Cabina Insonorizada
	Cabina Insonorizada Cabina insonorizada MEDIUM M 1,20*1,20*2,20 en MDF Incluye Suministro e instalación piso laminado 1M, Suministro e instalación cinta led 5M, Suministro e instalación paneles Hera Design pintados en un solo tono 10M2, Suministro e instalación puerta ventana con apertura PVC MARCO COLOR / COLOR Acristalamiento 8+10. MEDIDA 0,90*2,20, Suministro e instalación mesa tipo escritorio, Suministro de silla ergonómica (SILLA GIRATORIA GERENTE CON APOYO LUMBAR)
	2
	UN
	

	3
	56101520
	Casillero Locker
	Casillero Locker Material metálico de 16 puestos gris de 200x123x30 cm. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática termofijada, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados.
	30
	UN
	

	4
	56112201
	División módulos de oficina
	Division modulos de oficina División en Vidrio templado de 8mm y película de seguridad, 2 postes de tubo de acero inoxidable AISI 304 de 2" calibre 16 con uno de sus extremos cerrado, con anclajes para piso y en un extremo soldada dos platinas en acero inoxidabel 304 calibre 14 para anclaje a pared, tocetos inferiores y superiores, Medidas ANCHO 1,20mts x ALTO 1,30mts
	15
	UN
	

	5
	56101703
	Estación de trabajo superficie principal
	ESTACIÓN DE TRABAJO Superficie principal: Madera de 3mm con laminado melaminico de alta precisión F8 y cinta PVC de 1mm de espesor. Color a definir. Superficie de retrono: Tablero aglomerado de minimo 3cm de espesor con laminado melaminico de alta precisión F8 y cinta PVC de 1mm de espesor. Color a definir. Pedestales: Acero cold rolled, estructura tubular espesor de 1,2mm con recubrimiento en pintura en polvo para aplicación electroestatica tipo epoxi poliester, color a definir. Falderos: Lamina de acero cold rolled espesor 0,9mm con recubrimiento en pintura en polvo para aplicación electroestatica tipo epoxi poliester, color a definir. Niveladores: Base en polipropileno de 2" color negro. Espigo de acero de 5/16" de diametro 1 3/4" de largo zincado.
	40
	UN
	

	6
	24102004
	Estantería Cerrada
	ESTANTERÍA CERRADA EN ACERO INOXIDABLE ESTANTERÍA CERRADA EN ACERO INOXIDABLE, para la Industria Alimentaria. Características Técnicas de la Estantería Cerrada. Material de Alta Calidad Construida con acero inoxidable 304, utilizando lámina calibre 18 y cerramientos de acero inoxidable para una estructura resistente. Montaje: Patas con niveladores o ruedas. Dimensiones: Largo: 100 cm, Ancho: 40 cm, Alto: 180 cm a 200 cm. Cumplimiento Normativo, Normativas de Higiene. Este producto cumple con las regulaciones de INVIMA y BPM, lo que asegura su idoneidad para aplicaciones donde la higiene es fundamental.
	20
	UN
	

	7
	56101706
	Estantería Para Archivo
	ESTANTERIA PARA ARCHIVO FIJA Estantes fijos de 92cm de ancho de largo que sea de 6 entrepaños, profundidad de 45cm, capaces de soportar una carga mínima de 100 kg distribuidos uniformemente por entrepaño. Las estanterías deberán incluir anclaje al piso para módulos dobles, mantener una separación mínima de 20 cm respecto al muro, que proporcione a los documentos las condiciones básicas para evitar su deterioro y garantizar su integridad; debe tener un excelente recubrimiento antioxidante aplicado electrostáticamente, con instalación.
	20
	UN
	

	8
	56101530
	Gabinete
	GABINETE GABINETE. Material: Madera. Medidas: Alto 50 cms, Frente entre 60 cms, o mas de 110 cms, Fondo: 30 cms. De piso. De dos compartimientos Color blanco
	1
	UN
	

	9
	56101706
	Mesa de Juntas
	MESA DE JUNTAS Mesa de juntas de 12 puestos. Tapa en Madecraf (madera aglomerada) grosor 40 mm si es madera enchapada o MDF robusto; más si es madera maciza. Diseño en soporte vertical y/o pata cruzada. Base estructura madera aglomerada. Capacidad para 12 puestos, acomodados 5 por cada lateral. Dimensiones: 420 cm x 140 cm x 75 cm (Largo x Ancho x Altura). Bases centradas (pedestal) o múltiples patas, siempre asegurando buen apoyo y sin que interrumpa intolerablemente el espacio de las piernas Tono de madera coherente con el resto del mobiliario (nogal, roble, cerezo, etc.). Pasacables o canales para cables (electricidad, datos) integrados. Agujeros con tapas, bandejas para enchufes/USB
	1
	UN
	

	10
	56101703
	Mesa de Lectura
	MESA DE LECTURA Patas: Perfil redondo de 2" acero cold rolled cal18 (1,2mm de espesor sin pintura 1,9" de diametro. Pintura en polvo para aplicación electroestatica tipo epoxi poliester color gris. Chambrana: Perfil tubular rectangular de 2"x1" de acero cold rolled cal18 (1,2mm de espesor sin pintura 1,9" de diametro. Pintura en polvo para aplicación electroestatica tipo epoxi poliester color gris. Superficie: Aglomerado de 2,5cm con acabado decorativo de termolaminado melaminico de alta presion F8 con chapa cinta en PVC de 1mm de espeso. Color a definir. Niveladores: Base en polipropileno de 2" de diametro color negro. Espigo de acero de 5/16" de diametro y 1 3/4" de longitud de acabado zincado.
	103
	UN
	

	11
	56101603
	Mesa Redonda
	Mesa Redonda metal/vidrio Alto 70 cm Ancho 80 cm Color a definir Diámetro 80 cm Estilo deco Industrial Forma Redonda Número de personas: 4 Peso 8.8 kg Tipo de mesa: Patio Términos Garantía 1 año
	6
	UN
	

	12
	56101516
	Mueble
	Mueble bajo Suministro e instalación de Mueble bajo tipo cocina, Mueble resistente a la humedad (RH) Especificaciones: puertas en 3/5 del ancho con entrepaños internos, el el espacio restante se deben instalar cajoneras distribuidas de manera simetrica respecto a las puertas, antes de la fabricación se debe entre las partes revisar el diseño final, Color o referencia a convenir , Medidas: Altura: 0.90 Profundidad: 0.75 m, ancho 5 m, debe de tener un meson en acero inoxidable para cubrir toda la superficie superior, con poseta(lavaplatos) con llave cuello ganzo de con garantia minima de un año y todos los accesorios para su correcta instalación. Garantia minima para todos los elementos de 1 año.
	1
	UN
	

	13
	56101501
	Mueble
	Mueble de cocina Suministro e instalación de Mueble alto tipo cocina resistente a la humedad (RH). Especificaciones: puertas en 2./3 del ancho con entrepaños internos, el otro tercio debe de contener entrepaños a la vista, color o referencia a convenir , Medidas: Altura: 0.80 Profundidad: 0.40 m, ancho 7.3 m. Garantia minima para todos los elementos de 1 año.
	1
	UN
	

	14
	56111504
	Mueble
	MUEBLE DE OFICINA Mueble de oficina. Diseño contemporáneo con un acabado de madera clara y frentes de cajones y puertas en color blanco. Consta de dos unidades principales unidas. La unidad más grande a la izquierda tiene dos armarios con puertas dobles y tres cajones apilados. La unidad más pequeña a la derecha tiene dos armarios con puertas dobles. Incluye compartimentos con puertas y cajones, adecuados para organizar documentos o material de oficina. Las manijas de las puertas y cajones son discretos y de color oscuro, contrastando con los frentes blancos. Con borde en la parte superior y disponible para ubicar elementos Tapa en formica 300mmCuerpo en melanima de 15mm La estructura principal y los bordes son de madera con un acabado natural, mientras que los frentes son de un material liso y blanco. Dimensiones: 2m de frente x 60 fondo x 90cm alto Incluye instalación y garantía 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.
	2
	UN
	

	15
	56101516
	Mueble
	Mueble para cocina Suministro e instalación de Mueble bajo tipo cocina Mueble resistente a la humedad (RH) Especificaciones: puertas en 3/5 del ancho con entrepaños internos, en el espacio restante se deben instalar cajoneras distribuidas de manera simetrica respecto a las puertas, antes de la fabricación se debe entre las partes revisar el diseño final, Color o referencia a convenir , Medidas: Altura: 0.90 Profundidad: 0.6 m, ancho 6 m, debe de tener un meson en acero inoxidable para cubrir toda la superficie superior, con poseta(lavaplatos) con llave cuello ganzo de con garantia minima de un año y todos los accesorios para su correcta instalación. Garantia minima para todos los elementos de 1 año.
	1
	UN
	

	16
	56101522
	Silla
	Silla alta tipo bar Dimensiones 38 x 107 x 50 cm Ancho: 38 cm Alto: 107 cm Profundidad: 50 cm Material de la estructura Polipropileno Color: A DEFINIR Estilo deco: Vintage Moderno Cuenta con apoyabrazos: Si Peso máximo soportado:110 kg Garantía 1 año
	13
	UN
	

	17
	56101522
	Silla
	silla con brazos Un bloqueo y graduación de altura de la silla. - Ajuste en recueste cuando no esta en posición fija. - Brazos Abatibles se levanta hacia atrás 90°. - Graduable en altura del asiento mediante palanca que activa cilindro cromado. - Asiento en polipropileno abullonado con espuma Inyectada de alta densidad. - Ruedas en Nylon. - Soporta un peso máximo de 120 kilos - Base Nylon 3 AÑOS DE GARANTIA sobre defectos de fabrica. Entrega Inmediata
	11
	UN
	

	18
	56112104
	Silla Ejecutiva
	SILLA EJECUTIVA * Ruedas: alta resistencia y de doble pista de 50 mm, A - 50 mm, estandar (Nylon) – PISO DURO (GOMA) certificadas ANSI BIFMA. * Base: 5 puntas de alta resistencia. diametro 640mm, material Nylon 6 + 30% fibra de vidrio. * Sistema de elevación: neumática. * Basculante: 1 eje 2 graduaciòn, 1 bloqueo. * Cilindro secretarial: 27,5 - 39 cm graduaciòn de 11,5 cm * Brazos: graduables en altura lateral 2D. Brazos base en (PA) de alto impacto, graduación en ancho (1cm) en cada brazo por medio de tornillos, graduación en 10 posiciones, graduación en altura de 10 cm punto a punto (1 cm), base superior en (PP), estilo de diseño moderno, color negro. * Espaldar: Forrado en malla antitranspirante de alta resistencia, tipo perilla. Apoyo lumbar con sistema de ajuste semiautomático de 7 puntos con 7 CM en ajuste total, variación entre puntos de 1 CM, se adapta a la curvatura dorso lumbar del usuario, permite adaptarse a APOYO LUMBAR la antropometría. * Ensamble del espladar nylon Angulo 90°: asegurada al espaldar con tornillos Bristol de 5/16 x 1” ¼, y al mecanismo con tornillo brístol con cabeza 8 x 20 y tuerca de 8 mm. * Reposa cabeza: Forrado en malla antitranspirante de alta resistencia. * Material: Acero con pintura electroestatica y plastico. * Asiento: Tapizado poliester en tela negra de alta calidad, con espuma inyectada moldeada densidad 50 a 60 Kg /MT3 grosor de 5 cm, ancho 51 cm fondo de 47 cm con diseño y protuberancias cóncava. Sistema de desplazamiento slider, independiente o inter-acoplado, que permita desplazar el asiento hasta 5 cm.
	48
	UN
	

	19
	56112103
	Silla Interlocutora
	SILLA INTERLOCUTORA Estructura: Perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm sin recubrimiento de pintura). Recubrimiento: Pintura en polvo para aplicación electroestatica tipo epoxi poliester color negro. Acolchado: Espuma de polurietano inyectada de alta densidad 60Kg/m3. Tapizado: Paño tipo Hilat, tejido técnico (malla), corbodán o microsuade. 100% fibra sintetica, de secado rapido, tratamiento antialérgico, antimanchas. Color verde. Cubiertas exteriores: Material Polipropileno de minimo 2mm de espesor con pines de ajuste con la contratapa a presión, inyectado micro texturizado negro con protección UV. Tapones: Material en polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y tubos de la espalda, color negro.
	207
	UN
	

	20
	56101522
	silla para cafetería
	silla para cafeteria Características 1. Espalda: Monoconcha fabricada en Rattan Sintetico Taupe. Dimensiones: 42 cm de ancho x 42 cm de alto. 2. Asiento: Silla Con Brazos Metal/Rattan Sintetico Taupe. Dimensiones: 45 cm de ancho x 42 cm de profundidad. 3. Brazos: Con Brazos Metal 4. Estructura en poliproplieno de alto impacto y patas en tubo de 1 pulgada calibre 18. 5. Color disponible beige 6. Altura: 48 cm. 7. Garantía: 12 meses p 8. Resistencia máxima de peso: 90 kg. 9. Peso silla: 5 kg.
	24
	UN
	

	21
	56112105
	Silla para Lactancia
	SILLA PARA LACTANCIA SILLA PARA LACTANCIA - TIPO POLTRONA. Tapizadas en tela vinilica (PVC) impermeable Medidas aproximadas: Largo 72 cms, Ancho 80 cms, Alto 105 cms Espalda ajustable Mecanismo reclinable Capacidad (resistencia - carga max.): 120 kilogramos maximo. Comoda con espaldar y brazo De facil limpieza y desinfecciòn Cloro claro.
	1
	UN
	

	22
	30162203
	barra tipo cocina
	Suministro e instalación de barra tipo cocina referencia en cuarzo blanco polar Medidas: Altura con remate (borde) +/- 0.08 m Profundidad: 0.4 m, ancho 4.5 m, esta debe de ir anclada sobre un elemento que le garantice soporte. Especificaciones: Color o referencia a convenir, antes de instalar se debe realizar el diseño final entre las partes. Garantia minima para todos los elementos de 1 año.
	1
	UN
	

	23
	30162203
	Barra auxiliar
	Suministro e instalación de Barra auxiliar tipo barra en madera aglomerada resistente a la humedad (RH), Especificaciones Alto 90 cm, profundidad 0.40 m, Ancho 11.7 m esta debe de ir anclada sobre un elemento que le garantice soporte. Color o referencia a convenir, antes de instalar se debe realizar el diseño final entre las partes. Garantia minima para todos los elementos de 1 año.
	1
	UN
	

	24
	31162308
	Panel WPC
	Suministro e instalación de Panel WPC con apariencia similar a la madera, plano, Revestimiento Interior en WPC Liscio. Especificaciones: Ancho 4 m, profuncidad 0.02 m. altura 1.2 m, esta debe de ir anclada sobre un elemento que le garantice soporte. Color o referencia a convenir, antes de instalar se debe realizar el diseño final entre las partes. Garantia minima para todos los elementos de 1 año.
	1
	UN
	

	25
	44111905
	Tablero Material acrílico
	Tablero Material acrílico cuadriculado de 240x120cm con soporte para borrador resistente a humedades. Acrílico calibre 22.
	25
	UN
	

	26
	56101519
	Escritorio de Oficina
	ESCRITORIO  DE OFICINA Mueble de oficina. Diseño contemporáneo con un acabado de madera clara y frentes de cajones y puertas en color blanco. La unidad tiene tres cajones apilados adecuados para organizar documentos o material de oficina. Las manijas de los cajones son discretos y de color oscuro, contrastando con los frentes blancos. Con borde en la parte superior y disponible para ubicar elementos Tapa en formica 300mmCuerpo en melamina de 15mm La estructura principal y los bordes son de madera con un acabado natural, mientras que los frentes son de un material liso y blanco. Dimensiones: 160cm frente x 60cm fondo x 70cm alto incluye instalación y garantía 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.
	3
	UN
	

	27
	56101543
	Escritorio Gerencial
	 ESCRITORIO GERENCIAL: Diseño contemporáneo en forma de L con un acabado de madera clara y frentes, cajones y puertas en color blanco, tapa en formica 300mm Cuerpo en melanima de 15mmCon gabinete lateral, equipado con un gabinete lateral y múltiples cajones. Dimensiones: 220cm frente x 75cm alto x 160cm fondo (largo) x 80cm fondo escritorio (corto) con caja de conectividad eléctrica Incluye instalación y garantía 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.
	1
	UN
	


Lote 2. Equipos Agricultura de Precisión
	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	REFERENCIA

	1
	52161518
	Navegador GPS portátil
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Pantalla 
Tamaño: ≥ a 6,6 cm (2,6″) diagonal (3,6 × 5,5 cm) 
Resolución: ≥ a 160 × 240 píxeles 
Tipo: TFT transflectiva a color (65K colores) 
Energía y autonomía 
Fuente: 2 pilas AA (alcalinas, NiMH, o litio) 
Duración: ≥ a 16 h en modo GPS 
Resistencia al agua: IPX7 (sumergible hasta 1 m durante 30 min) 
Rango de temperatura operativa: ≥ a −20 °C a +50 °C 
Navegación GNSS 
Satélites soportados: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS 
Tecnología Multi-Band: para mejor precisión en lugares difíciles 
Sensores integrados 
Brújula de 3 ejes inclinada 
Altímetro barométrico 
Mapas y memoria 
Mapas preinstalados: TopoActive 
Capacidad interna: ≥ a 16 GB 
Tarjeta microSD: ≥ a 32 GB 
Puntos de interés: ≥ a 5000 waypoints; ≥ a 200 rutas (250 puntos cada una); ≥ a 10000 puntos de track en 200 rutas 
Conectividad y funciones inteligentes 
Bluetooth® y ANT+ 
Compatibilidad con Garmin Explore y Connect para transferencia de datos 
Notificaciones inteligentes del móvil 
Fiabilidad en geocaching, cálculo de áreas, calendarios de actividades, visor de fotos, control VIRB remoto 
Navegación 
Ruteo automático en caminos 
Visualización de mapas base y cachés geocaching sin papel 
Área de cobertura ≥ a 2600 m, segmentos de mapa: ≥ a 3000 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	2
	70131705
	Libro de color de suelos (Munsell)
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Libro con páginas desplegables que contienen chips de colores según el sistema Munsell, de alta resistencia a la humedad y desgaste Ref. 77321. Se incluye una tabla de suelo 10Y y 5GY para suelos de glauconita, una tabla de suelo 5R para Australia y el sudeste asiático, y una tabla de suelo 7.5R para suelos tropicales y semi-tropicales. 
ACCESORIOS: N/A
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	2
	UN
	

	3
	60104813
	Tabla de color para tejidos plantas
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Libro con páginas desplegables que contienen chips de colores según el sistema Munsell, de alta resistencia a la humedad y desgaste. 
Contiene 320 colores en acabado mate clasificados 
Fabricante Munsell Color. 
Carta de colores estándar para tejidos de plantas en 17 tipos diferentes tonos o matices (hue): 2.5R, 5R, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 2.5Y, 5Y, 2.5GY, 5GY, 7. 5GY, 2.5G, 5G, 7.5G, 5BG, 2.5B y 5RP. 
Incluye instrucciones para la lectura de la Carta 
ACCESORIOS: N/A
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	4
	41106702
	Medidor portátil de fluorescencia de plantas
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Equipo portátil que mida parámetros básicos de fluorescencia para plantas y algas, incluidos ΦII, LEF, NPQ, qE, qI, qL, qP y parámetros basados en absorbancia como vH+, gH+, ECSt. 
Registre factores abióticos, incluida la temperatura ambiente, la humedad relativa, la presión barométrica y la altitud, así como la temperatura, el ángulo y la dirección de las hojas sin contacto. 
Flexible, sistema para crear tus propios protocolos de medición y código para analizar tus datos. 
Puerto para agregar sensores adicionales (USB 3.0) LED y detectores disponibles para espectroscopia LED: ≥ a 448 nm, 530 nm, 590 nm, 655 nm (2x), 730 nm, 810 nm, 880 nm, 950 nm (2x). 
Detectores: ≥ a 400-700 nm, 700-1150 nm 
Agrega automáticamente la ubicación y la marca de tiempo a todas las mediciones 
Temperatura ambiente: ≥ a ± 0,5 °C 
Temperatura de la hoja sin contacto: ≥ a ± 0,1 °C en el rango de 30 - 40 °C 
Humedad relativa: ≥ a ± 3 % 
Presión barométrica: ≥ a ± 0,25 % 
Medir el ángulo de la hoja (marchitamiento) y la dirección cardinal 
Conector de sensor externo para máxima modalidad 
Batería interna ≥ a 5500 mAh 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Cable micro-USB 2.0.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	5
	41115603
	Medidor de pH para suelos
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Rango de pH: ≤ a 0.00 a 14.00 pH. 
Rango de Conductividad: ≤ a 0 a 199.9 μS, 200 a 1999 μS, 2.00 a 19.99 mS. 
Rango de TDS/Salinidad: ≤ a 0 a 99.9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1.00 a 9.99 ppt (g/L). 
Rango de Temperatura: ≤ a 0 a 90 °C. 
Resolución: ≤ a 0.1 μS, 0.1 ppm (mg/L), 0.01 pH, 0.1 °C. 
Precisión: ≤ a ±2% μS, ±0.01 pH, ±1 °C.
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Kit de calibración de pH y CE presentación de 500 ml c/u.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	2
	UN
	

	6
	41112224
	Termómetro infrarrojo para follajes y superficies
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Pantalla LCD retroiluminada. 
Distancia a la relación objetivo: ≤ a 3:1. 
Temperatura Infrarroja – IR (°C): 
Rango de medida: ≤ a -40 a 65 °C. 
Precisión: ≤ a ± 1 °C. 
Temperatura de suelo (°C): 
Rango de medida: ≤ a -40 a 65 °C. 
Exactitud: ≤ a ± 0.5 °C de -5 a 65 °C. 
Exactitud: ≤ a ± 1 °C de -40 a -5 °C. 
Tiempo de respuesta: ≤ a 500 ms. 
Apagado automático: ≤ a 20 segundos. 
Alimentación: Batería de 9V. 
Protección IP65. 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	2
	UN
	

	7
	
41114410
	Estación Meteorológica
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Humedad Relativa (%): 
Rango de medición: ≥ a 0 a 100% RH 
Exactitud: ≥ a ± 2% en el rango central de operación. 
Resolución: ≥ a 0.1 %. 
Temperatura ambiente (°C): 
Rango de medición: ≥ a -40 a 80 °C 
Exactitud: ≥ a ± 0.3 en el rango central de operación. 
Resolución: ≥ a 0.1 °C. 
Presión barométrica (kPa): 
Rango de medición: ≥ a 49 a 109 kPa. 
Exactitud: ≥ a ± 0.4 kPa. Resolución: ≥ a 0.01 kPa. 
Presión de vapor (kPa): 
Rango de medición: ≥ a 0 a 47 kPa. 
Exactitud: ≥ a ± 0.5 en el rango central de operación. 
Resolución: ≥ a 0.001 kPa. 
Precipitación: 
Resolución: ≥ a 0.2 mm. 
Exactitud: ≥ a ± 4% hasta 100 mm/h. 
Radiación solar: 
Respuesta espectral: ≥ a 360 a 1120 nm. 
Rango de medición: ≥ a 0 a 1750 W/m2. 
Exactitud: ≥ a ± 5%. 
Velocidad del viento: 
Rango de medición: ≥ a 0.5 a 89 m/s. 
Exactitud: ≥ a ±1 m/s o ± 5%. 
Dirección del viento: 
Rango de medición: ≥ a 0 a 359°. 
Exactitud: ≥ a ± 3°.
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Trípode galvanizado para montaje. Plan anual de transmisión de datos, acceso y uso de la plataforma ZENTRA Cloud para registradores de datos.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	8
	41106704
	Medidor portátil de clorofila con datalogger
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Método de medición: Diferencia de densidad óptica a dos longitudes de onda o más para mediciones no destructivas. 
Unidad de medida: Según fabricante 
Rango de medición: ≥ a -9.9 a 199 
Exactitud: ≥ a ±1 
Repetibilidad: ≥ a ±0.3 (de 0.0 a 50.0) 
Área de medición: ≥ a 2 x 3 mm
Capacidad de almacenamiento: ≥ a 4096 mediciones o 1488 con GPS (Solamente para modelo con data logger incluido). 
Alimentación: 2 Baterías alcalinas AA, con duración para 20.000 mediciones. 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Cable de comunicación RS-232. Cable RS-232 a USB. Software para descarga de datos. Maletín para transporte y almacenamiento.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	9
	23151608
	Juego de tamices
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Juego de tamices de malla en acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro con tapa y cacerola. 
Tamices de malla cuadrada :75 mm (3"), 50 mm (2"), 37.5 mm (1-l/2"), 25 mm (1"), 19.0 mm (3/4"), 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No.4), 2.00 mm (No.10), 850 μm (No.20), 425 μm (No.40), 250 μm (No.60), 106 μm (No.140) y 75 μm (No.200). 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	10
	41112306
	Medidor de humedad de granos
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Rango de humedad: ≥ a 5 % – 40 %, dependiendo del tipo de grano 
Precisión: ≥ a ± 0,5 % (en rango normal) 
Resolución de lectura: ≥ a 0,1 % humedad 
Temperatura de operación: ≥ a 0 °C – 40 °C 
Fuente de alimentación: Batería de 9V 
Pantalla LCD retroiluminada, con texto en múltiples idiomas (inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, sueco) 
Promedio automático: Sí, promedia múltiples lecturas con número de mediciones ajustable Memoria y calibración Firmware, diagnósticos y escalas de granos actualizables vía USB Display con botón iluminado, teclado con botones retroiluminados para uso en condiciones de poca luz 
Carcasa y protección 
Incluye estuche con correa para transporte 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Incluye 2 baterías de 9V
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	11
	41116104
	Kit de análisis de suelos
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit de análisis para la determinación en campo de los principales parámetros del suelo relacionados con la fertilidad.
Incluye set de reactivos para determinación de parámetros de suelos como: pH, nitrógeno nítrico, nitrógeno nitrito, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, humus y/o materia orgánica, calcio, magnesio, manganeso, aluminio, sulfato, cloruro y hierro. 
Cantidad de test: ≥ 50.
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Estuche y/o maletín para transporte y almacenamiento.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	12
	41112114
	Termohigrómetro digital
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Equipo digital para la medición de temperatura y humedad relativa. 
Rango de temperatura: -50 °C - 70 °C
Precisión de la temperatura: 1 ° C.
Rango de humedad de medición: 10% RH -  99% RH.
Precisión de humedad: 5% -
Resolución de visualización de humedad: 1% RH.
Voltaje de operación: 1.5v.
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. 
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	5
	UN
	

	13
	41112213
	Termómetro de punzón
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Termómetro de punzón de tallo largo entre 20 a 25 cm. 
Rango de medición: entre -50 a 150 °C 
Precisión: ± 1°C
Resolución de temperatura: entre –20 a 200 °C. 
Pantalla LCD. 
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Funda protectora
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	5
	UN
	

	14
	41116104
	Kit para calidad de aguas
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Kit educativo diseñado para la medición y análisis de parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. Incluye instrumentos y reactivos para la determinación de pH, Conductividad Eléctrica (CE), Sólidos Totales Disueltos (TDS), Temperatura, Oxígeno Disuelto (OD), Dureza, Alcalinidad, Acidez, Dióxido de Carbono, Nitratos, Fosfatos y Turbiedad.
Parámetro pH
Rango: entre 0.00 a 14.00
Resolución: 0.01 pH
Exactitud: ±0.05 pH
Calibración: Automática
Parámetro conductividad Eléctrica (CE)
Rango: entre 0 a 3999 μS/cm
Resolución: 1 μS/cm
Exactitud: ±2% de la escala completa
Calibración: Automática
Parámetro Sólidos Totales Disueltos (TDS)
Rango: entre 0 a 2000 mg/L
Resolución: 1 mg/L
Exactitud: ±2% de la escala completa
Calibración: Automática
Parámetro Temperatura
Rango: entre 0.0 a 60.0 °C / 32.0 a 140.0 °F
Resolución: 0.1 °C / 0.1 °F
Exactitud: ±0.5 °C / ±1 °F
Parámetro de Oxígeno Disuelto (OD)
Método: Titulación
Rango: entre 0.0 a 10.0 mg/L O₂
Resolución: 0.1 mg/L
Parámetro de Acidez
Método: Titulación (Naranja de metilo / Fenolftaleína)
Rangos: entre 0–100 mg/L CaCO₃ y 0–500 mg/L CaCO₃
Resolución: 1 mg/L (rango bajo), 5 mg/L (rango alto)
Parámetro de Alcalinidad
Método: Titulación (Fenolftaleína / Azul de bromofenol)
Rangos: entre 0–100 mg/L CaCO₃ y 0–300 mg/L CaCO₃
Resolución: 1 mg/L (rango bajo), 3 mg/L (rango alto)
Parámetro de Dióxido de Carbono (CO₂)
Método: Titulación (Fenolftaleína)
Rangos: entre 0–10 mg/L, 0–50 mg/L y 0–100 mg/L
Resolución: 0.1 mg/L (rango bajo), 0.5 mg/L (medio), 1 mg/L (alto)
Parámetro de Dureza Total
Método: Titulación (EDTA)
Rangos: entre 0–30 mg/L CaCO₃ y 0–300 mg/L CaCO₃
Resolución: 0.3 mg/L (rango bajo), 3 mg/L (rango alto)
Parámetro Nitratos (NO₃⁻-N)
Método: Colorimétrico (Reducción de cadmio)
Rango: entre 0 a 50 mg/L
Resolución: 10 mg/L
Parámetro de Fosfatos (PO₄³⁻)
Método: Colorimétrico (Ácido ascórbico)
Rango: entre 0 a 5 mg/L
Resolución: 1 mg/L
Parámetro de Turbiedad
Método: Visual o instrumental (según kit)
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Estuche y/o maletín para transporte y almacenamiento.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	15
	41113819
	Medidor digital de humedad del suelo
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Escala de medición: entre 0 a 60%
Resolución: 0.1%
Precisión con calibración: ± 3%
Capacidad de memoria: Máximo 20.000 mediciones.
Volumen de medición: Radio entre 10 hasta 30 cm de diámetro y sensor entre 10 a 25 cm de profundidad.
Alimentación: Batería interna recargable
Carga de batería: Conector USB-C
Autonomía: > a 15 horas de uso
Pantalla: LCD con luz de fondo.
Comunicación: USB y Bluetooth
Temperatura de operación: Entre 0 a 50°C.
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Suministro de clave sensor y sensor, estuche protector ,cable USB de comunicación y carga batería.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	16
	41113819
	Medidor portátil de Conductividad eléctrica y NPK para suelos
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Medidor digital de CE, pH y NPK para pruebas en suelos.
Pruebas compatibles: temperatura del suelo, humedad y pH
Alimentación: batería de iones de litio
Comunicación: USB.
Almacenamiento: ≥ a 20.000 datos
Entorno de trabajo: ≥ a 20 ℃ a 80 ℃
Clase de protección: IP68
Alimentación: ≥ a 12 V CC/12-24 V CC.
Sonda NPK del suelo
Rango: ≥ a 0-2000 mg/kg
Resolución: ≥ a 1 mg/kg (mg/l)
Precisión: ≥ a ±2 % F.s.
Sonda conductividad eléctrica CE
Rango: ≥ a 0 hasta 10000 us/cm
Resolución:  ≥ a 10 us/cm
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. Estuche y/o maletín de transporte, baterías de reemplazo.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	17
	52161505
	Televisor
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Televisor de 50 pulgadas
Resolución de pantalla: Uhd-4K 
Tipo QLED. 
Voltaje: Entre 110 V a 120 V
Conexción: Wifi
ACCESORIOS: Manual de usuario en español y/o inglés. 
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	



Lote 3. EQUIPO MAQUINARIA AGRICOLA
	[bookmark: _Hlk213347335]ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	REFERENCIA

	1
	40151503
	Electrobomba centrífuga horizontal
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Electrobomba centrífuga horizontal para bombeo de agua limpia en aplicaciones civiles, agrícolas e industriales.
Cuerpo de bomba: Hierro fundido con bocas roscadas
Tapa: Hierro fundido
Rodete: Latón
Eje motor: acero inoxidable
Bocas de aspiración y descarga: 2” x 2”
Caudal máximo: hasta 54 m³/h (900 L/min).
Altura manométrica máxima: hasta 62 m.
Altura de aspiración manométrica: hasta 7 m.
Temperatura del líquido: entre -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente: entre -10 °C a +40 °C.
Presión máxima en el cuerpo de bomba: ≥ 11 bar.
Régimen de trabajo: continuo (S1)
Características hidráulicas: hasta (60 Hz/3450 rpm)
Potencia: 7.5 kW (10 HP)
Características eléctricas
Tipo: Asíncrono trifásico.
Tensión: 220 V, 60 Hz.
Protección: IP X5.
ACCESORIOS: incluir tablero eléctrico compuesto por arrancador directo, monitor de fases, botón de encendido y apagado, salida para flotador eléctrico y presostato, gabinete certificado y accesorios de succión y descarga con conexión excéntrica, conexión concéntrica, válvula mariposa de control, válvula de pie en bronce , manómetro, bridas tornillos y accesorios en PVC.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	2
	40151503
	Electrobomba centrífuga horizontal
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Electrobomba centrífuga horizontal para bombeo de agua limpia en aplicaciones civiles, agrícolas e industriales.
Cuerpo de bomba: Hierro fundido con bocas roscadas
Tapa: Hierro fundido
Rodete: Latón
Eje motor: acero inoxidable
Bocas de aspiración y descarga: 2” x 2”
Caudal máximo: hasta 36 m³/h (600 L/min).
Altura manométrica máxima: 61 m.
Altura de aspiración manométrica: hasta 7 m.
Temperatura del líquido: entre -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente: entre -10 °C a +40 °C.
Presión máxima del cuerpo de bomba: ≥ 11 bar.
Régimen de servicio: continuo (S1).
Características hidráulicas: hasta (60 Hz/3450 rpm)
Potencia nominal: 5.5 kW (7.5 HP)
Características eléctricas
Tipo de motor: Asíncrono trifásico, jaula de ardilla.
Tensión nominal: 220 V – 60 Hz.
Grado de protección: IP X5.
ACCESORIOS: incluir tablero eléctrico compuesto por arrancador directo, monitor de fases, botón de encendido y apagado, salida para flotador eléctrico y presostato, gabinete certificado y accesorios de succión y descarga con conexión excéntrica, conexión concéntrica, válvula mariposa de control, válvula de pie en bronce , manómetro, bridas tornillos y accesorios en PVC.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	3
	40151513
	Motobomba sumergible para lodos
	Motobomba sumergible para lodos con descarga ≥ a 4 pulgadas, solidos ≥ a 1.2 pulgadas, potencia ≥ a 5 Hp, voltaje ≥ a 460 V trifásica, Amperaje ≥ a 7A, Protección IP68, Tipo de conexión bridada, Rango de flujo ≥ a 250 – 1230 lpm, Número de polos 2 polos (≥ a 3450 rpm). Impulsor semiabierto de doble canal, motor asíncrono, profundidad máxima de 10 metros y sello mecánico. Incluye 10 metros de cable encauchetado sumergible tomacorriente.
ACCESORIOS: incluir tablero eléctrico compuestos por arrancador directo, monitor de fases, botón de encendido y apagado, salida para flotador eléctrico y presostato, gabinete certificado y accesorios de succión y descarga con conexión excéntrica, conexión concéntrica, válvula mariposa de control, válvula de pie en bronce , manómetro, bridas tornillos y accesorios en PVC.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	4
	41111506
	Bascula eléctrica portátil ganadera 
	Bascula ganadera eléctrica portátil, rango de peso ≥ a 2000 kilogramos, con medidas externas para cada barra de largo ≥ a 80 centímetros, altura ≥ a 9 centímetros, ancho y grosor de la barra ≥ a 9 centímetros, incluye rodachines y tablero con medida des de ancho ≥ a 25 centímetros, altura ≥ a 15 centímetros y largo ≥ a 12 centímetros, incluye cable de conexión de las barras al tablero.
Material en acero con recubrimiento en pintura electroestática de larga duración, frecuencia de muestreo ≥ a 10 veces por segundo, sensibilidad de la celda de carga ≥ a 1,5-3 mV/V. Incluye batería recargable de 4 V/ 4 Ah, potencia de excitación de la celda de carga DC3.3V, función de conteo de pesaje y celdas en aluminio. Incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
ACCESORIOS: Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	

	5
	40151513
	Bomba sumergible
	Suministro de una (1) Bomba Sumergible, tipo lapicero de 7,5 hp, Monofásica 220 V, 60 Hz, cuerpo en Acero Inoxidable, altura mínima de 70 m, caudal mínimo de 5 Lps, descarga de 2", incluye miple de ampliación de 2" a 3" en acero inoxidable.
ACCESORIOS: Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
RECOMENDACIONES: El equipo debe ser entregado, instalado y testeado a todo costo en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 
GARANTIA: Mínima por un (1) año por defectos de fábrica.
	1
	UN
	



Lote 4. Equipos Audiovisuales
		ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	REFERENCIA

	1
	43191609
	Diadema Audífonos
	Diadema Audífonos con micrófono, para manejar procesos a través del computador. Características del audífono: Diámetro: 40 mm, Impedancia: 32, Frecuencia: 20 Hz -20 KHz, Longitud cable: 1.8 m, Características del micrófono: Dimensiones: 97 mm x 67mm, Impedancia: 2.2, Sensibilidad 95±3 db, Longitud del cable 1.8 mts cable de nailon, Conector, USB plug, Tipo cableado
	22
	UN
	

	2
	52161542
	Pantalla Interactiva
	Pantalla Interactiva Procesador: Arquitectura: ARM, mínimo 4 núcleos, frecuencia: mínimo 1.9GHz de 16 hilos. 4 núcleos de alto rendimiento. Tarjeta gráfica: Arquitectura: Bifrost, mínimo 4 núcleos, frecuencia: hasta 1GHz. Memoria: Mínimo 4GB Almacenamiento: Mínimo a 32GB Sistema operativo: Mínimo Android 13 con certificación EDLA y GMS Puertos de video: HDMI 2.0 ≥ a 2 Puertos USB: USB 3.0 ≥ a 4; USB 2.0 ≥ a 1 y USB Type-C ≥ a 1 Pantalla (tamaño en pulgadas): Mínimo ≥ a 65" Relación de aspecto: Mínimo ≥ a 16:9 Brillo: Mínimo 400 cd/m2 Táctil Pantalla táctil infrarroja de mínimo 40 puntos - multitáctil, resolución táctil: mínimo 32768 × 32768. Altavoces: Si, integrados mínimo 2 salidas de sonido Bluetooth 5.1 o superior Con Wi-Fi, Wi-Fi 6 Garantía Un (1) año
	10
	UN
	

	3
	52161542
	Pantalla LED
	Pantalla LED gran formato PANTALLA LED 4X3 12 METROS ESPECIFICACIONES: pixel pitch p3.91, tamaño de modulo 250x250, tamaño de gabinete 500x1000, brillo 1000cd/m, frecuencia de actualización 3840hz, vida útil al 50% de brillo 100.000 hours, voltaje de entrada 110-220v, compatibilidad de fuente HDMI, HDSDI, SDI, VGA, RJ45, YC INCLUYE 8 BUMPER 1 PROCESADOR 4 RACK TRANSPORTE CABLEADO SEÑAL Y CORRIENTE Incluye: soporte e instalación
	1
	UN
	

	4
	52161505
	Televisor Smart TV
	Televisor Smart TV de 65 pulgadas (165 cm aprox.) con panel LED y resolución 4K UHD (3840 x 2160 px), con sistema operativo inteligente que permita acceso a aplicaciones de streaming, control por voz, conectividad inalámbrica y una interfaz fácil de usar. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN • Pantalla: Panel LED con tecnología IPS o VA • Carcasa: Plástico de alta resistencia con acabado negro mate o brillante • Soporte: Base central o patas laterales metálicas/plásticas • Estructura del pedestal móvil: Acero con ruedas de poliuretano • Peso total: Aproximadamente 22–25 kg (sin soporte de piso) DIMENSIONES • Diagonal de pantalla: 65 pulgadas (165 cm) • Ancho: 145 cm • Altura con base: 90 cm • Profundidad con base: 30 cm • Grosor de bisel: Ultradelgado (<1 cm) ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS • Alimentación eléctrica: 100–240 V AC ~ 50/60 Hz • Consumo en funcionamiento: ~120 W (puede variar según modelo y configuración de brillo) • Consumo en modo espera (Stand-by): < 0.5 W • Eficiencia energética: Clase A (según normativa local) • Tipo de enchufe: Estándar (2 o 3 clavijas, con tierra, según región) Protección integrada: • Protección contra sobrecarga • Protección contra sobretensión ACCESORIOS • Control remoto con micrófono (para comandos por voz) • Cable de alimentación • Manual de usuario • Soporte pedestal fijo o patas laterales INSTALACIÓN • Instalación en pedestal móvil de piso o montaje en pared con soporte VESA • Compatible con soportes universales (VESA 400 x 400 mm aprox.) • Se recomienda instalación profesional para montaje en pared • Conexión eléctrica estándar 110 V GARANTÍA • Garantía del fabricante: 12 meses por defectos de fábrica • Garantía adicional en panel (si aplica): 24 meses • No incluye daños por golpes, humedad, ni uso indebido • Conservar factura para validar garantía SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO • Limpieza recomendada: paño seco de microfibra, sin líquidos • Actualizaciones automáticas del sistema operativo (con Wi-Fi activo)
	13
	UN
	



Lote 5. Equipos Café
	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	REFERENCIA

	1
	41110000
	Gramera digital
	Gramera digital de precisión:
Rango de pesaje: 2g a 2000 g Display: Sí (LCD).
Temporizador integrado: Sí. Tamaño de la gramera: 12 cm (largo) x 19 cm (ancho) x 3 cm (alto).
Peso de la gramera: 280 g.
Fuente de energía: utiliza 2 pilas AAA (incluidas).
	5
	UN
	

	2
	48101500
	Tostadora de tambor para café
	Tostadora de tambor para café: Capacidad hasta de 1.000g Calentamiento por inducción electromagnética de alta eficiencia. Panel de control digital.
Parámetros de control durante la tostión:
Control de ventilador. (12 velocidades) Control del tambor (9 velocidades)
Control de potencia (9 niveles) IBTS (sensor infrarrojo de temperatura de grano)
Precalentamiento 160-310-C Precalentamiento automático.
El proceso de tostión y enfriamiento de café pueden realizarse de manera simultánea.
Enfriamiento rápido.
Software de análisis, creación, reproducción y administración de perfiles de tueste RoasTime incluido.
Acceso a comunidad RoastWorld
Peso: 14 Kg
	1
	UN
	

	3
	41101700
	Molino de torre para café
	Molino de torre para café:
Molino para laboratorio o tienda de café.
Versátil. Precisión máxima.
Múltiple selección de granulometría.
Totalmente ajustable.
Sistema Stepless.
Diámetro de disco: 84mm.
Switch On/Off.
Capacidad: 3Lb.
Producción: 30Kg/h.
Color: Negro.
Dimensiones: 45x18x68,5cm. Peso: 26Kg. 120V.
	1
	UN
	

	4
	48101716
	Sistema de filtración de agua
	Sistema de filtración de agua: Filtro purificador de agua con manómetro.
Velocidad 5g/min (18.9 lpm) Capacidad: 27.000 galones. Presión requerida: 10-125 PSI (0.7-8.6 bares)
Eliminación de olores, sabores. Dimensiones: 64.9x65.4x15.2cm
Peso: 10.4Kg
	1
	UN
	

	5
	48101714
	Calentador de agua:
Dispensador
	Calentador de agua:
Dispensador de agua caliente. Con control de temperatura 15.6--100-C
Llenado automático.
Capacidad: 19L (25 L/h)
Tecnología Thinsulate, gracias al aislamiento del tanque aumenta su eficiencia energética.
Modo ahorro de energía. 
Diseño innovador y compacto. Energía: 110V/220V Color: Acero inoxidable, acabados negros. Dimensiones: 72.4x18.8x44.7cm
	2
	UN
	

	6
	41111600
	Medidor de TDS para café
	Medidor de TDS para café:
Rango de medición: Brix: 0.00 a 25.00% TDS: 0.00 a 22.00% Temperatura : 10.0 a 100°C Resolución: Brix : 0.01% TDS: 0.01% Temperatura: 0.1°C  
Exactitud de la Medición: Brix: ±0.10% TDS:±0.10% Temperatura: ±1°C
Fuente de Poder: 2 Baterías tipo AAA
Peso: 100g
Dimensiones: 55(v)×31(D)×109(H)mm 
Clase de protección internacional: IP65   Protección al polvo y chorros de agua  
Tiempo de Medición: Aprox. 3 segundos 120 segundos de medición continua 
	2
	UN
	

	7
	48101705
	Maquina espresso de café
	Maquina espresso de café dos grupos: Máquina espresso automática. 2 grupos. 1 salida de agua.
2 lanzas de vapor.
Panel programable.
4 dosis preestablecidas.
Ciclo automático de limpieza. Indicador de nivel de agua.
Iluminación LED
Preinfusión electrónica regulable desde el teclado.
Contador de bebidas
Portafiltro 58mm
Caldera 10L.
Color: Negro con acabados acero inoxidable.
Dimensiones: 72x47x50.7cm.
Peso: 48Kg.
220 V
	1
	UN
	

	8
	21102000
	Molino eléctrico para café
	Molino eléctrico para café espresso:
Molino línea ESPRESSO.
Molienda premium.
Ajuste de molienda rápido y continuo.
Hasta 6 recetas programables. Botón multifuncional giratorio. Diseño moderno.
Silencioso. Menú fácil e intuitivo. Soporte de portafiltro universal.
Diámetro disco: 65mm.
Disco: Acero (Special steel). Producción: 4-7g/s.
Capacidad tolva: 1.200g.
Color: Blanco o Negro mate. Dimensiones: 19.5x58.3x28.3cm.
Peso: 11,2Kg.
120V.
	2
	UN
	

	9
	48101500
	Cafetera de goteo
	Cafetera de goteo:
Cafetera de goteo para uso con termo.
Llenado manual.
Filtrado directo a termo.
Única infusión.
Capacidad 3.8Gal/h 96 tazas/hora.
Uso con termo 1,9 2.5 o 3L (No incluye termo).
Componentes internos en acero inoxidable.
Portafiltro SplashGard, evita salpicaduras de líquidos calientes.
Color: Negro.
Energía: 120V/60Hz.
Dimensiones: 67.6x40.4x22.1cm.
Peso: 10Kg.
	2
	UN
	

	10
	48101714
	Calentador de agua
	Calentador de agua con control de temperatura:
Jarra cuello de ganso con calentador de agua
Capacidad 1 L
Control de temperatura digital.
	2
	UN
	

	11
	48101600
	Licuadora granizadora
	Licuadora granizadora:
Licuadora ideal para preparación desde licuados de fruta hasta batidos. Capacidad: Vaso Advance de 1.4L
6 programas optimizados y apagado automático.
Cuchillas advance de larga duración. Pulsos para flexibilidad y personalización de recetas.
Motor de 2.3 HP
Color: Rojo.
Consumo de energía: 120V/60Hz - 11.5 Amp.
Dimensiones: 44.9x20.3x22.8cm.
Peso: 5.5Kg
	2
	UN
	

	12
	41103000
	Nevera
	Nevera panorámica refrigerada:
ESTRUCTURA: Elaborada en acero satinado inoxidable 430 calibre 22 y calibre 20, puertas batientes con empaque e imán, manijas en acero, rodachinas de 3” para trabajo pesado, separador térmico, entrepaños en acero, iluminación en cada entrepaño con tubo tipo led, vidrio curvo tipo góndola en pacha, laterales en vidrio pintado y boceleria del mismo material
ENFRIAMIENTO: Por medio de tubería de 1/2”, para enfriamiento con una temperatura operacional de 0° – 5°C, unidad de 3/8HP, contactor de seguridad y controlador digital (termómetro), botón de encendido y piloto
	1
	UN
	

	13
	56100000
	Mueble panorámico
	Mueble panorámico para pastelería repostería:
ESTRUCTURA: Elaborada en acero satinado inoxidable 430 calibre 22 y calibre 20, puertas batientes con empaque e imán, manijas en acero, rodachinas de 3” para trabajo pesado, separador térmico, entrepaños en acero, iluminación en cada entrepaño con tubo tipo led, vidrio curvo tipo góndola en pacha, laterales en vidrio pintado y boceleria del mismo material
	1
	UN
	

	14
	41103000
	Nevera horizontal
	Nevera horizontal de dos cuerpos refrigerador congelador:
Nevera horizontal de dos cuerpos, doble puerta con compartimiento para refrigeración y congelación.
ESTRUCTURA: Elaborada en acero satinado inoxidable 430 calibre 22 y calibre 20, puertas batientes con empaque e imán, manijas en acero, rodachinas de 3” para trabajo pesado, separador térmico, entrepaños en acero, iluminación en cada entrepaño con tubo tipo led, vidrio curvo tipo góndola en pacha, laterales en vidrio pintado y boceleria del mismo material
ENFRIAMIENTO: Por medio de tubería de 1/2”, para enfriamiento con una temperatura operacional de - 30° – 5°C, unidad de 3/8HP, contactor de seguridad y controlador digital (termómetro), botón de encendido y piloto
	1
	UN
	

	15
	48101500
	Horno microondas
	Horno microondas:
Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad. Capacidad 1.2 pies cúbicos / 34 litros. Admite platos de 14 ”(356 mm) de diámetro. Interior y Exterior en Acero Inoxidable. Potencia de salida de 1000 W distribuidos por un magnetrón. Cinco niveles de potencia y tres etapas de cocción. Pantalla LED. Panel de control táctil con sistema braille capaz de programar hasta 100 menús. Máximo tiempo de cocción de 60 minutos. Opción de entrada de tiempo y una señal acústica de fin de ciclo.
Tecla X2 para una operación manual y cocción de múltiples raciones. Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad. Luz de la cavidad del horno para controlar el estado de cocción sin abrir la puerta. Puerta transparente con una apertura de + 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta. Ventana de vidrio templado y una manija EZ Grab’n Go.
	3
	UN
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