ANEXO 4

PROPUESTA ECONÓMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° _____ DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA

	[bookmark: _Hlk214971985]MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA

	PRESUPUESTO GENERAL

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VR.UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	

	1,1
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
	Dia
	1,00
	
	
	

	1,2
	Suministro e Instalación de cerramiento provisional en lona verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	60,00
	
	
	

	2
	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACION
	 
	 
	 
	 
	

	2,1
	Demolición manual o mecánicamente de placa polideportiva y cuneta en conceto existente de cualquier resistencia, espesor máximo de 25cm. Incluye cargue, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoría. 
	m2
	360,00
	
	
	

	3
	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES
	 
	 
	 
	 
	

	3,1
	Excavación MANUAL en material heterogéneo y en cualquier grado de humedad de 0-2 m de Prof. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue y transporte interno; la botada de material se pagara en su item respectivo. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.
	m3
	4,05
	
	
	

	3,2
	TRANSPORTE  de  material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, VOLADURAS DE ROCA Y/O DEMOLICIONES hasta el sitio de disposicion final. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. No Inlcuye derechos de Botadero.
	m3/Km
	80,00
	
	
	

	3,3
	DERECHOS DE BOTADERO -  disposicion final de material. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.
	m3
	4,00
	
	
	

	4
	PISOS 
	 
	 
	 
	 
	

	4,1
	Construcción de concreto de 21 Mpa para Placa y Cunteta e=10cm. Incluye formaleta para junta fría , vibrado, curado, protección  y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 
	m2
	360,00
	
	
	

	5
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	 
	

	5,1
	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 158. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.
	m2
	360,00
	
	
	

	5,2
	Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación.
	kg
	309,98
	
	
	

	6
	LLENOS
	 
	 
	 
	 
	

	6,1
	Suministro, transporte y colocación de entresuelo y recebo con un espesor de 20 cm; conformado con piedra de entresuelo de 15 cm y recebo en arenilla espesor 5 cm; incluye nivelación, compactación y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.
	m3
	75,60
	
	
	

	7
	VARIOS 
	 
	 
	 
	 
	

	7,1
	Suministro, transporte y demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura tipo trafico según especificacione, 
	m2
	360,00
	
	
	

	7,2
	Construcción de cerramiento en malla eslabonada cal. 10 ojo 4, Incluye excavación, adecuacion de la superficie,  concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,30*0,30 mt, columnetas de 0,15*0,20 mt, pilotes de 15cm de produndidad de 1,5m, 2 hiladas en bloque concreto de 15x20x40 cm, lagrimal o pisamalla, tuberia galvanizada de 2" cal 1,9 para parales, verticales y diagonales,  altura total del cerramiento aproximadamente 3,40 mt; según diseños y especificaciones técnicas, mano de obra, suministro, transporte de todos los elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento.No incluye refuerzo
	m
	27,00
	
	
	

	7,3
	Suministro, transporte y colocación de juego de soportes integrados para baloncesto y microfútbol, incluye tablero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para baloncesto malla metálica ojo 5 cal. 10 para portería de microfútbol, anclaje de tubos y todos los elementos para su correcta instalación.
	und
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	

	% ADMINISTRACIÓN
	27,00%
	
	

	% UTILIDADES
	5,00%
	
	

	VALOR TOTAL DE OBRA
	
	

	 
	 
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
	
	

	 
	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
	
	

	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
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