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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	1. ITEM
	1
	2
	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES, ESPESOR 0,15 M 0,80X X 2,00 MM 

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al desmonte total o parcial de muros en ladrillo o bloque objeto de la intervención, lo cual será realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	• Consultar y verificar los elementos a desmontar.

	• Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el tránsito, para aislar zonas de desmonte.

	• Desmontar las estructuras existentes de acuerdo con el plan de mantenimiento. 

	• Retiro de escombros producto de la actividad.

	Previamente se debe realizar la revisión técnica de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y otras que se encuentren en el área de intervención con el fin de tomar medidas de precaución antes del inicio de la intervención y así evitar daños a las mismas. Así mismo se deberá tener especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deben ser desmontados sin dañarlos tales como estructuras metálicas, techos, tanques, piezas sanitarias, puertas, ventanas, canaleta perimetral, vidrios, etc.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas y todo lo necesario para realizar esta actividad

	9. EQUIPO

	·          Andamios,  Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.










	1. ITEM
	2
	2
	RETIRO DE PUERTA DE ACCESO DE 0,70 X 2,00 m INCLUYE MARCO

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al desmonte de las puertas en cualquier material objeto de la intervención, y sus respectivos marcos, vidrio, rejas y accesorios, lo cual será realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Durante este proceso de desmonte, deberán inventariarse y mantenerse almacenadas en un sitio apropiado para permitir la seguridad de todos aquellos materiales componentes que puedan sufrir daños o deterioros por la intemperie, o por efectos de otras actividades de mantenimiento; para que puedan ser reutilizadas o restauradas en su momento y nuevamente instaladas de acuerdo con lo ordenado por la supervisión.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	• Consultar y verificar los elementos a desmontar.

	• Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el tránsito, para aislar zonas de desmonte.

	• Desmontar los elementos de acuerdo con el plan de mantenimiento.

	• Inventariar y almacenar los elementos desmontados.

	• Consultar con el supervisor el sitio exacto de intervención, definiendo las puertas y marcos objeto de la actividad; de lo contrario, las puertas que no se encuentren aprobadas dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.

	• Previamente debe efectuarse un análisis de la estabilidad y consistencia de los muros en que se encuentran adosadas, ancladas o cercanos, que no serán objeto de esta actividad ni de las obras de este contrato, con el fin de establecer un programa de seguridad para su continuidad y estabilidad, bien sea apuntalamientos o reforzamientos, de manera parcial, transitoria, o definitiva. 

	• Dependiendo del estado y de la naturaleza de los elementos a desmontar se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y localización de los mismos; así como la metodología de la entrega.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas,  cortadora

	9. EQUIPO

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1. ITEM
	3
	2
	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN EL MISMO

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al desmonte total o parcial del cielo raso en cualquier material objeto de la intervención incluyendo su estructura portante o de amarre, accesorios y aditamentos de soporte; lo cual será realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	• Consultar y verificar los elementos a desmontar.

	• Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el tránsito, para aislar zonas de desmonte.

	• Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañarlos.

	• Garantizar que no se presenten filtraciones y humedades durante el tiempo que se retire el cielo raso que afecten zonas aledañas.

	• Retiro de escombros producto de la actividad.

	 

	 

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas. Herramienta menor

	9. EQUIPO

	·          Todo los necesarios para la correcta ejecucion de este item, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM
	4
	2
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE  PISO OFICINA DE FORMULACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al desmonte total o parcial del enchape de piso y/o pared objeto de la intervención, lo cual será realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	• Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo las áreas objeto de la actividad; de lo contrario, las áreas que no se encuentren aprobadas dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. Además, deberá ser reparada la zona afectada dejándola en las condiciones iniciales.

	• Revisión técnica de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y otras que se encuentren en el área de intervención con el fin de tomar medidas de precaución antes del inicio de la intervención y así evitar daños a las mismas. Así mismo se deberá tener especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deben ser desmontados sin dañarlos tales como estructuras metálicas, techos, tanques, piezas sanitarias, puertas, ventanas, canaleta perimetral, vidrios, etc.

	• En el caso de que hayan construcciones vecinas que puedan ser afectadas, solicitar una inspección ocular, dejando el acta de vecindad correspondiente.

	• Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar  la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

	 

	 

	 

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, herramienta menor

	9. EQUIPO

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	5
	2
	DESMONTE DE ENCHAPES DE CUALQUIER ESPESOR PISO Y PARED

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al desmonte total o parcial del enchape de piso y/o pared objeto de la intervención, lo cual será realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	• Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo las áreas objeto de la actividad; de lo contrario, las áreas que no se encuentren aprobadas dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. Además, deberá ser reparada la zona afectada dejándola en las condiciones iniciales.

	• Revisión técnica de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y otras que se encuentren en el área de intervención con el fin de tomar medidas de precaución antes del inicio de la intervención y así evitar daños a las mismas. Así mismo se deberá tener especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deben ser desmontados sin dañarlos tales como estructuras metálicas, techos, tanques, piezas sanitarias, puertas, ventanas, canaleta perimetral, vidrios, etc.

	• En el caso de que hayan construcciones vecinas que puedan ser afectadas, solicitar una inspección ocular, dejando el acta de vecindad correspondiente.

	• Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar  la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

	 

	 

	

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, herramienta menor

	9. EQUIPO

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM
	6
	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA PARA CERRAMIENTO h=2,20 INCLUYE MADERAS PARA SU INSTALACIÓN

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	ML
	

	4. DESCRIPCION

	Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.  A una altura de 2,20 m

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Estudiar  y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio público.

	 Prever zonas de excavación y taludes

	Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 

	Realizar excavación manual para cimientos. 

	Colocar la polisombra

	Instalar puertas peatonales. 

	Instalar puertas vehiculares desmontables

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem

	9. EQUIPO

	·          Equipo herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	ML
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	7
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BLOQUE NO. 4 PARA  MURO 0,70 X 2M INCLUYE PAÑETE

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Instalación de mampostería  con bloque de No. 4  equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales, incluye pañete de espesor 2-3 cms.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	 Consultar norma NSR 10

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

	Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

	Limpiar bases y losas y verificar niveles.

	Instalar boquilleras y guías.

	Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

	Esparcir morteros en áreas de pega

	Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

	Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales

	Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

	Limpiar superficies de muros. 

	Pañetar muros por las 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR  Para morteros de pega y unidades demampostería VER NSR 10 Titulo D 3,8 - Evaluación y aceptación de mampostería

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, Mangueras transparentes.

	9. EQUIPO

	·          Equipo topográfico de alta precisión.

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	8
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MURO EN DRYWALL DOBLE CARA DIVISORIO ENTRE SALA DE REANIMACIÓN, BODEGA Y CUARTO CONTROLADO. PRIMERIADO EN VINILO BLANCO 

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Comprende el suministro e instalación de los muros y contra muros en Dry Wall de 12.7mm-doble cara, espesor de 0.10mts, estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en el contrato y los planos, de conformidad con las instrucciones de la supervisión y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y acabado estético.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10).

	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

	Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en los planos o con las instrucciones del supervisor del contrato. Incluye cinta masilla, lijado y pintura final vinilo tipo 1, 2 manos.

	La instalación de los muros en láminas Dry Wall lo debe efectuar personal calificado, este personal debe tener todas las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar adecuadamente los paños de Dry Wall. Estos muros deben prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos dichas instalaciones.

	El contratista deberá montar toda la perfilaría metálica de acuerdo y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. Únicamente se debe comenzar a instalar las láminas Dry Wall cuando todo el  Trabajo húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por completo.

	Únicamente se debe comenzar a instalar las láminas Dry Wall cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones climáticas externas y se proporcione una ventilación mecánica adecuada para mantener los límites de las condiciones de 16 a 30 grados centígrados y máximo 70% de humedad relativa.

	

	

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas

	9. EQUIPO

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM
	9
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL INCLUYE CORTES Y LINEALES, DESTRONCADO PULIDO Y BRILLADO AL PLOMO

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Instalación de pisos en baldosín de granito de 30 x 30 en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

	 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

	Estudiar y determinar niveles y pendientes. 

	Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. 

	Preparar el mortero de pegaPreparar el mortero de pega

	Hilar juntas en ambas direcciones. 

	Extender el mortero de  pega 1:3 con espesor mínimo de 3cm.

	Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 

	Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 7 mm. 

	Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral de igual color al baldosín, antes del fraguado del mortero de pega. 

	Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina. 

	Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Cemento, arena, agua , aditivos especiales, baldosa en grano de mármol vibroprensado 30 x 30 grano a elegir por la entidad

	9. EQUIPO

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	10
	2
	RESANE Y PINTURA GENERAL MUROS INCLUYE LINEALES, FILOS CARTERAS, VANOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Aplicación resanes con estuco , requiere emparejar y pulir las superficies pañetadas, para presentar unas propiedades adecuadas para recibir la pintura, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  Se incluye la pintura general en color blanco, se incluyen también en las dos actividades los lineales, filos, carteras vanos y dilataciones.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

	La mezcla de materiales se agrega al agua de amasado hasta obtener una consistencia adecuada (de acuerdo a la experiencia de cada trabajador) y homogénea. 

	La aplicación se efectúa con llana por zonas (área aprox. 2m2) y el número de manos es normalmente 5, aplicadas en diferentes direcciones para llenar mejor las imperfecciones del revoque. 

	Los extremos de cada zona aplicadas se dejaran en ángulo (chaflanados) para obtener una mejor adherencia del estuco nuevo y el viejo en los empates. 

	Consumo de material: entre 1.8 y 2.5 kg. por metro cuadrado; esta cifra incluye el desperdicio normal en la obra.

	Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante

	Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.

	Aplicar de tres manos de pintura. 

	 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

	Verificar acabados para aceptación

	 
	
	
	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, estuco acrílico, pintura, lija para agua

	9. EQUIPO

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor, llana metálica

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1. ITEM
	11
	2
	PINTURA EPOXICA BASE EN AGUA, INCLUYE LINEALES, FILOS, CARTERAS Y VANOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Recubrimiento epóxico base agua  de dos componentes, que con la mezcla apropiada de ambos proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo y disolventes aromáticos

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

	Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, mugre, grasa y/o pintura deteriorada. Para repintes sobre pinturas epóxicas en buenas condiciones, se debe lijar en seco para eliminarles el brillo y promover perfil de anclaje. Tener especial cuidado al aplicar sobre pinturas no epóxicas ya que pueden removerse o ablandarse.

	Revuelva  con espátula limpia cada componente hasta obtener su completa uniformidad.

	Para la preparación de la pintura epóxipoliamida mezcle por separado cada uno de los componentes en sus envases originales con una espátula limpia  hasta obtener una consistencia uniforme.  Adicione el componente B sobre el componente A y mezcle los dos componentes hasta su competa homogeneidad y deje en reposo 15 minutos como tiempo de inducción.  Una vez realizada la mezcla, aplique 2  3 manos del producto con brocha, rodillo, en las superficies previamente acondicionadas.

	

	Aplique de dos o tres manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 98 a 15 horas entre manos a temperatura ambiente, pasado este tiempo lije suavemente para eliminar el brillo y promover la adherencia

	

	Verificar tonalidades y texturas  para aceptación. 

	 
	
	
	 

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·           Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, lija, pintura tipo epoxica a base de agua, rodillo y pintura

	9. EQUIPO

	·           Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Planos Arquitectónicos.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	12
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES DE MURO COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD TIPO EGEO PLANO O EQUIVALENTE. INCLUYE CORTES, LINEALES, VANOS Y CARTERAS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica plana y unicolor, tipo Corona ó similar, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

	Verificar plomos y niveles.

	Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

	 Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo

	 Humedecer el pañete. 

	 Plomar y nivelar. 

	Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa, paralelamente colocar el wing de aluminio

	Iniciar colocación por la hilada inferior

	Plomar y nivelar  hilada por hilada

	Emboquillar con lechada de cemento blanco

	Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	· Todo el necesario para la correcta ejecución de este ítem, baldosín cerámico, tipo egeo, cemento gris o mortero de pega, cemento blanco perfiles, wing de aluminio.

	9. EQUIPO

	·           Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Planos Arquitectónicos.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	13
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO DUROPISO

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Requisitos mínimos para enchapes de pisos en cerámica plana y unicolor de 30 x 30, tipo duro piso Corona ó similar, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

	Verificar plomos y niveles.

	Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

	 Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo

	 Humedecer el piso

	 Plomar y nivelar. 

	Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa

	Plomar y nivelar  hilada por hilada

	Emboquillar con lechada de cemento blanco

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·            Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor ,  baldosa cerámica tipo duropiso, cemento gris o mortero de pega, cemento blanco perfiles,

	9. EQUIPO

	·           Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM
	14
	2
	SUMINISTRO E INSTALACION PERIMETRAL, MEDIA CAÑA PVC EN ZONAS DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	ML
	

	4. DESCRIPCION

	Suministro e instalación de media caña en pvc, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

	Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro y contra cielo raso

	Anclar los perfiles de sujeción del media caña coextruido 

	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, Lamina media caña coextruida, ancho 9mm, tornillería

	9. EQUIPO

	·           Todo los necesarios para la correcta ejecucion de este item, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	ML
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1. ITEM
	15
	2
	ACABADO EN GRANIPLAST GRANO FINO FACHADA FARMACIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere a la instalación de un revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con ligantes acrílicos base agua y granos de cuarzo de granulometría controlada, que forma una barrera impermeable a la lluvia con un poderoso bloqueador solar que la protege de los rayos del sol ofreciendo máxima protección, resistencia y durabilidad de hasta 5 años en exterior.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas degradadas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos y contaminantes que afecten la adherencia del producto. En caso de superficies poco consistentes o inestables, con deficientes tratamientos de dilataciones, ondulaciones o protuberancias prepare el sustrato con REVOQUE PLASTICO PROFESIONAL o MASILLA DE RELLENO. Trate las grietas, fisuras o juntas de dilatación con SELLADOR ACRÍLICO. La superficie debe estar bien nivelada y modulada en cuadros que permitan realizar el trabajo sin interrupción ni cortes. Proteja vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos o de paisajismo durante la aplicación para evitar su deterioro o daño con el producto.

	La aplicación del producto exige destreza por parte del aplicador. No diluya el producto, pero de ser necesario hágalo con un 3 a 5% de agua potable. No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	GRANIPLAS   - PVA

	Masilla de relleno y sellador acrílico

	9. EQUIPO

	·           Todo los necesarios para la correcta ejecución de este ítem, herramienta menor

	·          Andamio Metálico Tubular cal 116 1 1/4

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	16
	2
	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN PERIMETRAL ESPESOR 0,10 M ANCHO 1,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE DESCAPOTE, EXVACACIÒN, RECEBO COMPACTADO Y MALLA ELECTROSOLDADA

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. Acabado: escobiado, con la forma y dimensiones especificadas por la Entidad Contratante y en concordancia con las normas técnicas de la materia.  Se instalará una malla electro-soldada de 5mm de 0,15x0, 15 con un recubrimiento mínimo de 2cm. Verificados los niveles y pendientes se procederá al vaciado de una capa de concreto simple con espesor de 10 centímetros y una resistencia de 3.000 psi o 210 kg/cm2.
El acabado será acolillado en forma de recuadro entre dilatación y dilatación, las cuales serán máximo cada 5.00 m. Finalmente y cuando el concreto haya templado, se deberá escobiar en sentido transversal para darle una apariencia rayada y antideslizante.  El vaciado del concreto se deberá hacer en forma alternada al llenar los cuadros, dejarlo en reposo al menos 48 horas para proceder al retiro de la formaleta. El slump del concreto será máximo de 3”. La formaleta que se utilice deberá ser muy rígida, presentar cantos rectos y formar cuadros de 3x3 como  dimensiones máximas. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. 
Se deberá suministrar, amarrar y colocar las mallas corrugadas de alta resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones del supervisor,  se incluye el alambre negro No. 18 utilizado para el amarre de las mallas.  Esta malla se utiliza como refuerzo de las placas de contrapiso.

	Revisión del diseño de la estructura existente para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos (si existen).

	Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar  la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

	Revisión, pruebas y aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	concreto, madera, malla electrosoldada 

	

	9. EQUIPO

	 
	
	
	 

	·          Herramienta menor de albañilería 

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM
	17
	2
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,15M EN CONCRETO DE 3500 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de placa en concreto 3500 psi e= 0.15m. acabado: escobiado, con la forma y dimensiones especificadas por la Entidad Contratante y en concordancia con las normas técnicas de la materia.  Se instalará una malla electro-soldada de 5mm de 0,15x0, 15 con un recubrimiento mínimo de 2cm. Verificados los niveles y pendientes se procederá al vaciado de una capa de concreto simple con espesor de 15 centímetros y una resistencia de 3.500 psi.
El vaciado del concreto se deberá hacer en forma alternada al llenar los cuadros, dejarlo en reposo al menos 48 horas para proceder al retiro de la formaleta. El slump del concreto será máximo de 3”. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.

	Se deberá suministrar, amarrar y colocar las mallas corrugadas de alta resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones del supervisor,  se incluye el alambre negro No. 18 utilizado para el amarre de las mallas.  Esta malla se utiliza como refuerzo de las placas de contrapiso.

	Consultar NSR 10

	Estudiar y definir formaletas a emplear, ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas y realizar pases

	Vaciar el concreto en una sola etapa, vibrar concreto, curar concreto, desencofrar

	Revisión, pruebas y aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	concreto, madera, malla electrosoldada 

	9. EQUIPO

	·          Herramienta menor de albañilería 

	 

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	18
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere a la instalación de un  Cielo Raso en PVC. Incluye suministro e instalación en PVC de 10mm, inspecciones cada 3m, perfilaría, cortes para incrustación (lámparas, difusores, rejillas y demás elementos a instalar), incluye remates finales

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	●         Consultar con el supervisor las áreas a intervenir, definiendo los elementos objeto de la actividad.

	●      La distribución de la retícula de soporte se debe diseñar previamente y ser aprobada por la Interventoría.

	●         Instalar perfilaría de soporte según recomendación del proveedor. 

	●         Se debe tener en cuenta que sobre este cielo raso se descolgaran distintos elementos (por ejemplo avisos), por lo que se hará necesario la ubicación de elementos de refuerzo, tales como vigas en madera chanul inmunizada dispuestos de acuerdo a los planos arquitectónicos y recomendación del fabricante; para dicha instalación se deberá contar con la aprobación previa por parte de la interventoría.

	●      Fijación de las láminas de PVC según recomendación del proveedor. Las láminas se aseguran con tornillería oculta.

	●      Realizar inspecciones cada 3 metros para mantenimiento y cortes para incrustaciones (Lámparas, difusores, rejillas, y demás elementos a instalar.)

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	LAMINAS DE CIELO RASO PVC, ESTRUCTURA METALICA SOPORTE Y PERFILERÍA, TORNILLOS

	9. EQUIPO

	·          Herramienta menor de albañilería 

	·          Andamio Metálico Tubular cal 116 1 1/4

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	19
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE 10 MM INCLUYE, CONECTORES, REMATES Y ESTRUCTURA SOPORTE, ANCLADA Y FIJADA  AL PISO CON PLATINAS.  ESTRUCTURA METALICA QUE INCLUYE COLUMNAS METALICAS DE 3" A 4" REDONDAS, CURVAS DE SOPORTE EN 4 X 4 Y TRATAMIENTO INDUSTRIAL CANALES Y BAJANTES, COLOR PINTURA A ELEGIR POR LA ENTIDAD.

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem consiste en la  fabricación, transporte y montaje de estructura metálica y cubierta en policarbonato transparente de 10 mm, el cual incluye conectores, remates, la estructura debe ser fijada y anclada al piso con platinas.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	●         Consultar con el supervisor las áreas a intervenir, definiendo los elementos objeto de la actividad.

	●      Suministro, e instalación de estructura metálica que incluye  columnas metálicas redondas.  La distribución de la retícula de soporte se debe diseñar previamente y ser aprobada por la Interventoría, para que soporte lluvias técnicamente y no vayan a colapsar.

	●         Instalar perfilaría de soporte según recomendación del proveedor. 

	●         Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la obra, de ser posible se prepararán en taller

	●         Se instala las láminas de policarbonato atornilladas a la estructura con remates.

	●         Se sella ambos extremos de la plancha de policarbonado y se coloca el flanche contra el muro

	●         Los pernos de fijación deben contemplar gomillas de materiales como butil o neopreno 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	LAMINAS DE POLICARBONATO, ESTRUCTURA METALICA SOPORTE Y PERFILERÍA, TORNILLOS

	9. EQUIPO

	·          Herramienta menor de albañilería 

	·          Andamio Metálico Tubular cal 116 1 1/4

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	20
	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO REF 7/44 CON BASCULANTE DE 1,50M POR 1,20 M, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA ANTISOL

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem comprende la instalación de ventana  ref 7/44   o similar, esta ventana tiene espesores normales de 1.4 mm. en el marco y 1.3 mm. En los perfiles de las naves lo que permite fabricarlas con dimensiones máximas de 1.50 Mt. de altura y 1,20 Mt. de ancho en las naves, elaboradas con un material de aluminio, con dimensiones que garantizan un excelente funcionamiento y resistencia mecánica. Incluye virio de 5 mm con película.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

	Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

	No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de carpintería del fabricante Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. · 

	Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas  acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos

	Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. 

	Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación 

	Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 

	Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 

	Proteger hasta entregar obra 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, ventanas, vidrios

	9. EQUIPO

	·          Herramienta menor de albañilería 

	·          Andamio Metálico Tubular cal 116 1 1/4

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM
	21
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA (0,70 X 2) Y ( 0,80 X2) 

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Fabricación, Suministro e instalación de Puertas de madera  entamboradas, de acuerdo con el diseño,  localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución

	Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

	

	Figurar en madera sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 

	Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

	Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos

	 Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos

	Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 

	Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles esmeril

	 Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25m x 0.38m x 3/16” mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras.

	Instalar cerraduras

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Niveles, Plomadas, Cintas métricas, puertas, marcos  y  cerraduras

	9. EQUIPO

	·          Equipo topográfico de alta precisión.

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	22
	2
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN PUERTA METALICA COMPLETA DE 1,20 X 2 METROS ACCESO FARMACIA, INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Fabricación, Suministro e instalación de Puertas metálicas entamboradas en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con el diseño,  localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

	Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución

	Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

	Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos.

	Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

	Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos.  galvaizada

	Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 

	Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación metalico

	Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles.  

	Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, según instrucciones ó plantillas de instalación del fabricante.

	Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25m x 0.38m x 3/16” mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras

	Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras, para cantoneras y cerraduras

	Para tiradores y manijas ,  localizar refuerzo de cal. 12 según instrucciones del fabricante de cerraduras.  

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Todos los insumos, equipos de solduadura, cerradura, puerta, marco, bisagras, manijas

	9. EQUIPO

	·         Andamio, cortadora, taladro, soldadura,pulidora,   todos los neesarios para ejecutar dicho item

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	23
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN PUERTA TROQUELADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA BODEGA EN PRIMER PISO

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Fabricación, Suministro e instalación de Puertas metálicas  en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con el diseño,  localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

	Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución

	Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

	Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos.

	Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

	Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos.  galvaizada

	Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 

	Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación metalico

	Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles.  

	Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, según instrucciones ó plantillas de instalación del fabricante.

	Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25m x 0.38m x 3/16” mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras

	Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras, para cantoneras y cerraduras

	Para tiradores y manijas,  localizar refuerzo de cal. 12 según instrucciones del fabricante de cerraduras.  

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Todos los insumos, equipos de solduadura, cerradura, puerta, marco, bisagras, manijas

	9. EQUIPO

	·         Andamio, cortadora, compresor y todos los neesarios para ejecutar dicho item

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	24
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO REDONDO DE 2" SOLDADA Y FIJADA AL PISO CON PLATINAS DE 2"x1/4" 

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	ML
	

	4. DESCRIPCION

	Fabricación, Suministro e instalación de Puertas metálicas  en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con el diseño,  localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.   Altura 1,10m, Paral anclado sobre la placa estructural y embebido en el bordillo de concreto, horizontal superior en tubo redondo estructural en acero negro  E.=2,0MM FY=50.000PSI (MÍN),  parales verticales (principales) y horizontal inferior en platinas de acero netro 2" x 1/2" E.=1,5MM FY=42.000PSI (MÍN), verticales internos en varilla lisa  Ø.=1/2" FY=34.100PSI (MÍN), Platina de fijación en acero negro 10X25CM E.=2.0MM FY=42.000PSI (MÍN). Incluye soldaduras,  con pernos de anclajes, tornillería, incluye fabricación, montaje, anticorrosivo en dos capas.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

	Consultar norma NSR 10

	Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución

	Elaborar y presentar una muestra de los elementos tipo para la fabricación de la baranda metalica para corredores y terrazas, altura 1,10, Paral anclado sobre la placa estructural y embebido en el bordillo de concreto, horizontal superior en tubo redondo estructural en acero negro  E.=2,0MM FY=50.000PSI (MÍN),  parales verticales (principales) y horizontal inferior en platinas de acero netro 2" x 1/2" E.=1,5MM FY=42.000PSI (MÍN), verticales internos en varilla lisa  Ø.=1/2" FY=34.100PSI (MÍN), Platina de fijación en acero negro 10X25CM E.=2.0MM FY=42.000PSI (MÍN). Incluye soldaduras,  con pernos de anclajes, tornillería, incluye fabricación, montaje, 

	Anclar a placa de concreto

	 

	Anticorrosivo en dos capas.

	Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación

	 

	 

	 

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·          Todos los insumos, equipos de soldadura, cerradura, puerta, marco, bisagras, manijas

	9. EQUIPO

	·         Andamio, cortadora, compresor y todos los necesarios para ejecutar dicho ítem

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	ML
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM
	25
	2
	INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO. INCLUYE: TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 3No. 12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INTERRUPTORES. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Suministro e instalación de una salida de iluminación con tubería EMT de ¾” con accesorios, curvas, uniones, cable 3#12, tornillería, y demás accesorios necesarios. Además, contará con sus respectivas cajas galvanizadas, suplemento, tornillería, riel Chanel, varilla roscada para suspensión tubería, anclaje de expansión para fijar varilla, la tubería debe estar señalizada con color naranja, para ser reconocida como instalación eléctrica.
El suministro e instalación de la tubería EMT debe regirse por la norma NTC 2050 sección 348, RETIE y demás normas que le apliquen. Toda la instalación que se realice en tubería EMT debe contar con los elementos necesarios para su instalación como son curvas prefabricadas, uniones y adaptadores terminales, no se admiten curvas realizadas mediante métodos de doblado convencionales, adicionalmente los elementos de fijación de la tubería EMT deben regirse por la norma NTC 2050 sección 348, RETIE y demás normas que le apliquen.
Los conductores deben de cumplir con el código de colores según RETIE, ARTÍCULO 6º- SIMBOLOGÍA Y SEÑALIZACIÓN, numeral 6.3 CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES. Además, se requiere al momento de la instalación de cableado, se cumpla con el RETIE, 20.2.9 Requisitos de instalación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	 Determinar la ubicación física según plano.

	Determinar a qué circuito pertenece

	Verificación de ausencia de tensión para ejecutar la labor

	Tendido de la tubería y cableado de la salida de iluminación

	Pruebas y verificación de funcionamiento. 

	Personal calificado 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V, aislado con Poliolefina (PE) libre de halógeno (HF), retardarte a la llama (FR) y de baja emisión de humos (LS) opacos, densos, tóxicos y corrosivos. Apto para uso en bandeja portacables tipo,  TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA, UNION GALV. 3/4" EMT,  TERMINALES EMT 3/4",    CURVA EMT 3/4",    CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20,   CINTA AISLANTE,   TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL,   ABRAZADERA DE ¾",     AISLADOR DE ROSCA PARA EMPALME,    INTERRUPTOR

	9. EQUIPO

	●         Equipo analizador de aislamiento eléctrico  Andamio tubular. Herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1. ITEM
	26
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR DIAMETRO  165 mm -  24 W - 120 V. GRADO DE EFICACIA DE FUNCIONAMIENTO: 100% FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 1200 Im; LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1200 Im; RENDIMIENTO LUMINICO: 76.9 Im/W. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Consiste en el suministro e instalación de lámpara led cuadrada para ambientes, el tipo de distribución de luz es directo y su montaje se puede realizar descolgado en techo o de sobreponer. 
Dentro de los costos del ítem para el suministro e instalación de las luminarias el contratista de la obra.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	●         Determinar la ubicación física según plano.

	●         Determinar a qué circuito pertenece la luminaria. 

	●         Soportes y anclajes.

	●         Instalación de la luminaria.

	 ●         Pruebas y verificación de funcionamiento. 

	●         Personal calificado 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	PANEL LED CIRCULAR DIAMETRO  165 mm -  24 W - 120 V. GRADO DE EFICACIA DE FUNCIONAMIENTO: 100% FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 1200 Im; LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1200 Im; RENDIMIENTO LUMINICO: 76.9 Im/W. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN,  KIT DE MONTAJE Y/O DESCUELGUE DE LUMINARIA,    KIT DE MANIOBRAS ELECTRICAS  EPP. CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON BARBUQUEJO. CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO. CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG,  CINTA AISLANTE    TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO.

	9. EQUIPO

	●         Equipo analizador de aislamiento eléctrico  Andamio tubular. Herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	27
	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS TIPO ACUAPLUS SIN PEDESTAL  BLANCO INCLUYE GRIFERIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con orificios para grifería,  con sanitario tipo acuaplus blanco,  de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye la grifería 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

	Instalar lavamanos de colgar con orificios para grifería 

	Sanitario de tanque cerámico , color blanco, redondo  

	Accesorios de conexión 

	instalar griferías

	 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.  

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	Lavamanos de cerámica, sifón plástico tipo botella, SANITARIO DE TANQUE cerámico color blanco redondo

	9. EQUIPO

	·          Herramienta menor de albañilería

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM
	28
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTO HIDRAULICO 1/2"  PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc., necesarios para la instalación de salidas hidraulicas, se incluye el equivalente a un máximo de 2 metros desde la descarga en cada aparato incluyendo el sosco provisional. Las tapas para protección de las bocas se incluyen como unidad adicional.   Para las instalaciones hidraulicas,  la instalación de la red de agua fría desde la salida hasta la llegada a los registros de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos de Instalaciones hidráulicas

	Revisión técnica de las redes hidráulicas objeto de la intervención en el inmueble

	Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos hidráulicos y descritos en las cantidades de obra. 

	Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor

	Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos

	Revisión, pruebas y aceptación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	Tubería y accesorios en PVC presión Soldaduras, limpiadores, removedores, etc,. Tubería y accesorios en PVC presión, anclajes abrazaderas

	9. EQUIPO

	Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM
	29
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO  SANITARIO 2" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere a la reposición e instalación por parte de personal calificado de una salida sanitaria de 2”. Incluye tubería y demás accesorios necesarios para dejar esta salida en óptimas condiciones de funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR - 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble. Incluye el retiro de la salida existente y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos de Instalaciones hidro  - Sanitarias

	Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

	Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

	Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor

	Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos

	Revisión, pruebas y aceptación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	Tubería y accesorios en PVC sanitaria. 2" · Soldaduras, limpiadores, removedores, etc,. Tubería y accesorios en PVC sanitaria, anclajes abrazaderas

	9. EQUIPO

	Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1. ITEM
	30
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO  SANITARIO 4" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	UN
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere a la reposición e instalación por parte de personal calificado de una salida sanitaria de 4”. Incluye tubería y demás accesorios necesarios para dejar esta salida en óptimas condiciones de funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR - 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble. Incluye el retiro de la salida existente y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar Planos de Instalaciones hidrosanitarias

	Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

	Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

	Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor

	Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos

	Revisión, pruebas y aceptación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	Tubería y accesorios en PVC sanitaria. 4"  Soldaduras, limpiadores, removedores, etc,. Tubería y accesorios en PVC sanitaria, anclajes abrazaderas

	9. EQUIPO

	Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	UN
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM
	31
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJES AL DOMO DESARROLLO HASTA 1,00m

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	ML
	

	4. DESCRIPCION

	Este ítem se refiere al suministro e instalación de canales para recolección de aguas lluvias, en lámina galvanizada calibre 22, con la forma, dimensiones y pendientes especificadas por la Entidad Contratante y en concordancia con las normas técnicas de la materia. El desarrollo máximo del canal será de un (01) metro en lámina. El canal construido será fijado a las correas de la estructura de la cubierta, mediante la utilización de soportes fabricados en platina de acero A36, con la forma y dimensiones definidas para el mantenimiento, soldadas a las correas cada metro. El canal construido deberá ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de funcionamiento, y deberá cumplir estrictamente con todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas lluvias. Todas las uniones longitudinales que sean necesarias y las uniones en los vértices de las caras para la conformación del canal, deberán ser soldados con soldadura de estaño, garantizando su absoluta estanqueidad. Así mismo, deberá ser aplicado el producto anticorrosivo y la pintura en esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.

	Revisión del diseño de la estructura existente para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos (si existen).

	Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar  la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

	Verificar los diámetros de los elementos a instalar

	Revisión, pruebas y aceptación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	Lámina galvanizada cal 22, thiner anticorrosivo, platinas, soldadura estaño, lija, esmalte sintético

	9. EQUIPO

	Equipo de soldadura, herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Levantamiento topográfico.

	·          Planos Arquitectónicos.

	·          Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	ML
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1. ITEM
	32
	2
	RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	VJ
	

	4. DESCRIPCION

	Comprende este ítem Suministro de la totalidad de los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para ejecutar el retiro de escombros producto de las obras de mantenimiento y su disposición final en lugar autorizado por autoridad ambiental.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Presentar al Supervisor del contrato para aprobación previa los métodos a utilizar y la periodicidad con la cual se ejecutará el retiro de escombros.

	Cargar y retirar los escombros a botaderos debidamente autorizados.

	Debe garantizarse que la obra permanecerá siempre libre de escombros

	 

	 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	·        Equipos mecánicos para cargue y retiro de escombros tales como  volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por el supervisor del contrato.

	9. EQUIPO

	·          Equipo de albañilería

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Planos Arquitectónicos.

	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	VJ
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM
	33
	2
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA            
	M2
	

	4. DESCRIPCION

	Se refiere esta especificación al aseo y limpieza final de la obra

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

	Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las actividades de obra

	Programar una secuencia de actividades por zonas. 

	Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. 

	Entregar los pisos desmanchados y encerados.

	Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc

	Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas verdes, zonas duras, etc

	Utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de materiales y cuidando que estos no perjudiquen  los acabados de los componentes de la edificación. 

	Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma, sin  que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. 

	Limpiar los pisos y muros en material cerámico y de gres, así como los aparatos sanitarios con ácido muriático ó ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los proveedores para tal fin. 

	Lavar los pisos en baldosín de granito con cepillo, agua y jabón. 

	Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	·          Las determinadas en el numeral 

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES

	Jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo. 

	9. EQUIPO

	·          Equipo de albañileria  Andamios y escaleras.

	10. DESPERDICIOS
	11. MANO DE OBRA

	Incluidos                       Si       x                No
	Incluida                          Si    x                  No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	·          Planos Arquitectónicos.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará 
	M2
	debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del  contrato e incluye:

	·          Materiales descritos en el numeral 8.

	·          Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

	·          Mano de obra.

	·          Transportes dentro y fuera de la obra.

	·          Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD

	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO (PERFIL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA).

	CARGO
	DESCRIPCIÓN

	RESIDENTE DE OBRA
	EXPERIENCIA GENERAL
	Un (1) Profesional: Arquitecto o Ingeniero Civil Deberá acreditar un mínimo de cinco (5) años como experiencia general, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.

	
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	El profesional propuesto deberá allegar certificaciones verificables como residente de construcción y/o mantenimiento y/o remodelación y/o adecuación y/o ampliación de edificaciones permanentes, por un período mínimo acumulado de dos (02) años, los cuales deben estar contemplados entre la entrada en vigencia de la NSR-10 y hasta la fecha de cierre del proceso contractual.

	
	% PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LA OBRA
	100%



	CARGO
	DESCRIPCIÓN

	TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
	EXPERIENCIA GENERAL
	Un (1) Técnico en salud ocupacional y seguridad industrial con licencia vigente aprobada por el Ministerio de Salud.  Quien deberá acreditar un mínimo de tres (3) años como experiencia general, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.

	
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	El profesional propuesto deberá allegar certificaciones verificables, por un período mínimo acumulado de seis  (06) meses, como técnico de salud ocupacional y seguridad industrial en obras de remodelación y/o, mantenimiento y/o, construcción y/o reparación y/o mejoras locativas de edificaciones públicas o privadas.

	
	% PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LA OBRA
	100%



El proponente deberá diligenciar con su oferta el Anexo No. 7 Cuadro Compromiso de Personal Requerido firmado por el Representante Legal, en donde manifieste que para la ejecución de contrato contará con el profesional requerido de acuerdo con los requisitos exigidos, así como también con el equipo de trabajo necesario para el cumplimiento del objeto contractual. 

 Dentro de los cinco (5) días posteriores a la publicación de la Resolución de Adjudicación, el adjudicatario hará llegar al Jefe del Grupo Logístico la documentación exigida para el profesional residente de obra y demás equipo de trabajo.

El Adjudicatario del proceso contractual deberá aportar la hoja de vida del integrante del grupo de trabajo con la suscripción del contrato, para verificación del supervisor, con los soportes documentales que certifique estudios y experiencia, así: 

• Hoja de Vida firmada por el profesional. 
• Diplomas de pregrado expedido por una universidad, instituto con registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional vigente. 
• Certificado profesional vigente expedido por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de acuerdo al perfil profesional. 
• Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe estar vigente. 
• Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo mínimo requerido para cada cargo. Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como mínimo: 

Nombre o razón social del contratante o de quien certifica con dirección, teléfono y correo electrónico. 
Fecha de expedición de la certificación 
Objeto del contrato que se certifica 
Cargo desempeñado Nombre y/ o razón social de quien expide la certificación 
Fecha de inicio del contrato que se certifica (día/mes/año) 
Fecha terminación del contrato que se certifica (día/mes/año) 
Valor del contrato que se certifica (indicar el valor de las adiciones si las hubo)

ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA:

El Oferente deberá certificar por escrito con la oferta, que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales.
El contratista deberá presentar la identificación y evolución de los aspectos e impactos ambientales ocasionados por el objeto del contrato, con el fin de velar por el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y la política ambiental de la Policía Nacional. En el caso que aplique de los puntos a intervenir.
Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.
La disposición final de los residuos generados en los contratos de mantenimientos, serán asumidos por el contratista, dando cumplimiento a las diferentes regulaciones ambientales locales y nacionales, para lo cual deberá entregar los respectivos certificados de disposición final al supervisor del contrato.
El oferente deberá acreditar por escrito que se compromete a cumplir con toda la normatividad ambiental vigente que apliquen en la ejecución del objeto del contrato; así como la aplicación de las buenas prácticas ambientales que se desarrollan en el objeto de este contrato.
El oferente deberá realizar durante la adjudicación del contrato capacitación en temas ambientales al personal que está bajo su responsabilidad enfocados principalmente en ahorro de agua y energía, manejo de residuos sólidos líquidos entre otros.
RESIDUOS PELIGROSOS
El contratista y/o proveedor deberá realizar el control los residuos peligrosos generados durante el desempeño de su labor dentro de las Instalaciones de la unidad como los son: residuos de soldadura, estopas impregnadas de aceite, envases vacíos de sustancias químicas, residuos líquidos contaminados con sustancias peligrosas y demás que el contratista identifique. (Ver normatividad 4741 del 2005 y reglamentarios).
El contratista debe asegurar que dichos residuos sean almacenados, transportados, tratados y dispuestos de manera sostenible con el medio ambiente, asumiendo los costos, por lo cual se hace necesario que para este manejo de residuos sean empresas que cuenten con licencia ambiental y demás permisos exigidos por la autoridad ambiental. Si el supervisor lo considera pertinente solicitará copia de las licencias ambientales correspondientes para validar la información y asegurar que dichos residuos están siendo dispuestos de manera adecuada.
El contratista se compromete a realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos generados, cumpliendo con el programa Gestión Integral de residuos de la unidad.
El contratista deberá presentar las respectivas actas de disposición final.
El contratista y/o proveedor deberá realizar el control los residuos peligrosos generados durante el desempeño de su labor dentro de las Instalaciones de la unidad como los son: residuos de soldadura, estopas impregnadas de aceite, envases vacíos de sustancias químicas, residuos líquidos contaminados con sustancias peligrosas y demás que el contratista identifique. (Ver normatividad 4741 del 2005 y reglamentarios).
Se debe realizar la clasificación de los residuos sólidos peligrosos tales como, materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceite, grasas, pinturas y otros, los cuales, el contratista será responsable de realizar la disposición adecuada de dichos residuos con empresas debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente.
El contratista y/o proveedor debe asegurar que dichos residuos sean almacenados, transportados, tratados y dispuestos de manera sostenible con el medio ambiente, asumiendo los costos, por lo cual se hace necesario que para este manejo de residuos sean empresas que cuenten con licencia ambiental y demás permisos exigidos por la autoridad ambiental. (Ver decreto 1609 de 2002). Si la unidad lo considera pertinente solicitará copia de las licencias ambientales correspondientes para validar la información y asegurar que dichos residuos están siendo dispuestos de manera adecuada.
Para el trasporte de residuos peligrosos el contratista deberá portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga, en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia.
Deben poseer dispositivo de cargue y descargue de los mismos.
Cuando el contratista y/o proveedor transporte más de una mercancía peligrosa en una misma, se debe fijar el número correspondiente a la mercancía peligrosa que presente mayor peligrosidad para el medio ambiente y la población, en caso eventual de derrame o fuga. (Ver Decreto 1609 de 2002).
Para los residuos peligrosos generados, por parte del oferente y futuro Contratista dentro de los lugares del mantenimiento, en función del cumplimiento del objeto del contrato, deberá cumplir con el manejo adecuado y disposición final segura de este tipo de residuos, como lo son: residuos líquidos o sólidos contaminados con sustancias peligrosas y demás que el contratista identifique; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 26/05/2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.", respecto al TÍTULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” - Artículo 2.2.6.1.1.1. al Artículo 2.2.6.2.3.6. De lo cual deberá presentar mensualmente al supervisor del contrato los respectivos manifiestos y certificados de disposición final de los residuos peligrosos generados o productos que los contenga.
VERTIMIENTOS
El contratista y/o proveedor no debe almacenar o disponer vertimientos líquidos peligrosos como aceites usados, residuos químicos, en la intemperie, fuentes hídricas o sistema de alcantarillado.
El contratista es responsable de realizar la gestión integral como residuos peligrosos según normatividad. Está prohibido realizar en vertimiento de dichos residuos dentro o fuera de la unidad, sin el debido tratamiento y disposición.
Es importante mencionar que si el proveedor o contratista genera residuos líquidos deberá contar con el registro de vertimientos o presentar el permiso de vertimientos.
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
Tener la información en el sitio de obra sobre la cantidad de escombros generados y los certificados expedidos por los sitios de tratamiento y/o aprovechamiento.
Presentar y entregar los escombros en forma separada de otros residuos y de acuerdo a los requerimientos establecidos para su transporte, tratamiento y/o aprovechamiento.
El contratista deberá asumir los costos en que se incurra por la recolección y transporte de los escombros hasta al sitio de tratamiento y/o aprovechamiento.
Separar los escombros de acuerdo a los parámetros y características técnicas definidas por los centros de tratamiento y/o aprovechamiento.
Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en áreas de espacio público.
Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o materiales de construcción o para la adecuación, transformación o mantenimiento de obras, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados y totalmente cubiertos. (El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas).
Los vehículos no pueden arrastrar materiales fuera del área de trabajo o de los puntos de servicio.
ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES
El contratista deberá suministrar de preferencia productos que garanticen bajo impacto ambiental (Detergentes, jabones, entre otros productos biodegradables). Los productos de aseo suministritos por la empresa, deben estar rotulados, identificando su grado de peligrosidad según la normatividad aplicable.
El contratista notificada el acta de inicio del servicio empleara las hojas de seguridad de los productos a emplear para la prestación de este servicio, (jabones, detergentes, blanqueadores, limpiavidrios, ambientadores, etc.) especificando los 16 ítems así: identidad del producto, información sobre componentes, identificación de peligros, primeros auxilios, inflamabilidad y explosión, medidas en caso de derrames o escapes, manipulación y almacenamiento, control de exposición / protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológicas, información ecológica, consideraciones relativas a la eliminación, información relativas al transporte, e informaciones reglamentarias.
Participar en las diferentes actividades, como charlas y capacitaciones sobre el tema ambiental, aportando significativamente a cada uno de los programas ambientales implementados en la unidad, como lo es el ahorro del agua, ahorro de la energía, gestión integral de residuos aprovechables, manejo seguro de productos químicos entre otros enfocadas al mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental y cuidado y preservación del medio ambiente.
En todo momento el personal operario hará uso de todos los elementos de protección personal que sean necesarios para garantizar el bienestar del mismo, durante el desarrollo de las actividades.
Adicionalmente a continuación y verificado por la profesional en el área ambiental de la Entidad, se actualiza el cuadro de las normas vigentes ambientales para solicitar a los oferentes de cumplimiento, las cuales deberán ser certificadas e implementadas por el contratista de obra adjudicatario y serán entregadas al supervisor del contrato, en el informe final de obra.

	ASPECTO AMBIENTAL ESPECÍFICO NORMATIVO
	NORMA

	Socioeconómico
	DECRETO 1220 DE 2005 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	GTC 24/96. Gestión Ambiental Residuos Sólidos, Guía para la Separación en la Fuente.

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Decreto 2981 del 30/12/13. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo

	
	

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Decreto 400 de 15/12/04. Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Resolución 2400 de 22/05/79. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

	
	

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Decreto Ley 2811 de 18/12/74. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

	
	

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Ley 9 de 24/24/79. Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias

	
	

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Ley 1259 de 19/12/08. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

	Generación de escombros
	Resolución 541 de 14/12/94. Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

	Generación de escombros
	Decreto 357 de 21/05/97. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.

	
	

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Acuerdo 79 de 20/01/03. Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C

	Generación de escombros
	Decreto 2981 del 30/12/13. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo

	Generación de Residuos sólidos no peligrosos
	Decreto 564 de 10/12/12. Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012.”.

	Generación de residuos especiales
	Resolución 02309 de 24/02/86. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley No. 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales.

	Generación de residuos peligrosos
	Decreto 4741 del 30/12/05  Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral

	
	

	Disposición de residuos de bombillas
	Resolución 1511 de 05/08/10. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones

	
	

	Generación de residuos peligrosos
	Ley 1252 del 27/11/08. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

	
	

	
	

	Generación de residuos peligrosos
	Resolución 1362 del 02/08/07. Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005

	Generación de residuos peligrosos
	Decreto 1609 del 31/06/02. Regula el transporte de mercancías peligrosas

	Disposición adecuada de pilas
	Resolución 1297 de 08/07/10.
"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones".

	Generación de vertimientos
	Resolución 3957 del 19/06/09. Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital

	
	

	
	

	Generación de vertimientos
	Decreto 1541 de 28/07/78. Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981. por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973

	Generación de vertimientos
	DECRETO 1594 DE 1984 por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

	Generación de vertimientos
	Decreto 3930 DE 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente el Decreto 4728 DE 2010.

	Generación de vertimientos
	Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”

	Generación de vertimientos
	DECRETO 2 DE 1982 Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

	Generación de vertimientos
	Resolución 0075 de 24/01/11. Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos puntual al alcantarillado público

	Consumo de agua
	Ley 373 del 06/06/97. Programa para el uso eficiente del agua y ahorro del Agua

	
	

	
	

	Consumo de agua
	Decreto 3102 del 30/12/97. Se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 del 97 con relación a la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua

	
	

	
	

	Consumo de agua
	Resolución 1575 del 09/05/07. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano

	Consumo agua
	Resolución 2115 de 22/07/07. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano

	
	

	
	

	Consumo agua
	Resolución 2115 de 22/07/07. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano

	
	

	
	

	Consumo de agua y generación de vertimientos
	Decreto 302 de 25/02/00. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

	
	

	Consumo de agua
	Acuerdo 79 de 20/01/03. Por el cual se expide el código de Policía de Bogotá D.C

	Consumo de energía
	Ley 697 del 03/10/01. Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones

	
	

	Consumo de energía
	Decreto 2331 del 22/06/07. Modificado por el decreto 895 de 2008Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica

	
	

	Consumo de energía
	Decreto895 del 28/03/08 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica

	Consumo de energía
	Decreto 3450 del 12/09/08.Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica

	
	

	Consumo de energía
	Resolución 180606 del 28/04/08 Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas

	Consumo de energía
	Ley 1715 del 13/05/2014 " Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema de energético nacional"

	Consumo de Papel
	Directiva presidencial No. 04 del 03/04/2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.

	
	

	Consumo de Papel
	Directiva administrativa permanente No. 002 de 09/02/16. Implementación de la política presidencial "cero papel" en la policía nacional.

	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas
	Resolución 909 del 05/06/2008 Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones

	
	

	
	

	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
	Ley 1383 del 16/03/10.  Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones

	
	

	
	

	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
	Ley 1383 del 16/03/10.  Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones

	
	

	
	

	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
	Resolución 910 del 05/06/08 "Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones"

	
	

	
	

	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
	Acuerdo 79 de 20/01/03 Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C

	Derrame de hidrocarburos
	Decreto 4728 de 23/12/10. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010

	Uso de productos químicos
	Ley 55 del 02/07/93. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo",  adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990

	
	

	Publicidad exterior visual
	Ley 140 de 23/06/94. Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional

	
	

	
	

	Alteración del Paisaje
	Ley 397 de 1997 Ley General de la Cultura. Área de protección arqueológica en la licencia ambiental.

	Alteración del Paisaje
	Decreto 1715 de 1978     Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. Prohíbe la alteración de elementos del paisaje.

	Publicidad exterior visual
	Decreto 959 de 01/11/00. Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá

	Publicidad exterior visual
	Acuerdo 12 de 09/06/00. Por el cual se modifica el Acuerdo 01 de 1998

	
	

	Generación de ruido
	RESOLUCIÓN 0627 DE 07/04/06. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

	
	

	Planes de emergencia
	Resolución 1016 de 31/03/89. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país

	
	Resolución 2400 de 22/05/79. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

	
	

	
	

	
	Resolución 2400 de 22/05/79. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

	
	

	
	Resolución 2400 de 22/05/79. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

	
	

	MPRAS VERDES
	ACUERDO 540 DE  2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones”

	Otros requisitos
	Ley 99 de 22/12/93. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

	Otros requisitos
	Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente

	Otros requisitos
	Constitución Política de Colombia 1991

	Otros requisitos
	Ley 1333 de 21/07/09. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones

	Otros requisitos
	Ley 115 de 08/02/94. Por la cual se expide la ley general de educación.




SALUD OCUPACIONAL
Cumplir con los requerimientos BÁSICOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN COLOMBIA de acuerdo a la normatividad vigente.

Certificación en la cual conste que cuenta con políticas escritas de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista y de subcontratistas, dicha certificación deberá estar suscrita por el representante legal.

Porte de carné de contratistas y subcontratistas, incluyendo carné de afiliación a EPS, ARL y cédula de ciudadanía de acuerdo a DECRETO 0723 DE 2013 y DECRETO 1072 DE 2015.

Uso de ropa adecuada, EPP acordes a la actividad y factores de riesgo presentes, además deberán cumplir con el DECRETO 1072 DE 2015 y las normas técnicas NTC, NIOSH y ANSI que apliquen.

En caso que la ejecución de la obra requiera de trabajos en alturas, el personal que desempeñe estas actividades deberá estar certificado en trabajo en alturas y portar lo EPP exigidos la resolución 1409 (julio 23 de 2012).
Los EPP utilizados deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la normatividad vigente DECRETO 1072 DE 2015.

Notas 1: El contratista de obra deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente referente a la Salud y Seguridad en el trabajo, para ello el supervisor del contrato entregará al contratista de obra, el Proceso PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES, establecido por esta entidad, adicional a lo anterior tanto el contratista de obra como la supervisión  deberán entregar en los informes mensuales el seguimiento y control a cada uno de los procesos constructivos de acuerdo al plan de calidad establecido  por el contratista, revisado y avalado por supervisión, el cual deberá ser entregado para la suscripción del acta de inicio.

Nota 2: El contratista de obra deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, para ello el supervisor del contrato entregará al contratista de obra, el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, establecido por esta entidad, adicional a lo anterior tanto el contratista de obra como la supervisión deberán entregar en los informes mensuales el seguimiento y control de acuerdo al plan de manejo ambiental.

PROPONENTE

RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero civil ó Arquitecto)
Matrícula Profesional No.





NOMBRE DEL PROPONENTE			             
NIT o C.C.						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 	             
C.C.							
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		              
DIRECCION						

RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero civil ó Arquitecto)
Matrícula Profesional No.






ANEXO No. 1.1


CARTA DE CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Fecha,


Señores

DIRECCIÓN DE SANIDAD

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. PN DISAN MIC 023 2020 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA LA TOSCANA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 


El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con la Dirección de Sanidad  a cumplir con el personal requerido en el Anexo No. 2, las especificaciones técnicas de mantenimiento y materiales del Anexo No. 1, la descripción de las actividades de los ítems del ANEXO N° 3 VALOR ESTIMADO Y OFERTA ECONOMICA - CANTIDADES DE OBRA solicitadas para el proceso y de acuerdo con las condiciones exigidas en los CRITERIOS DE SELECCIÓN.



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


NOMBRE DEL PROPONENTE			             
NIT o C.C.						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 	             
C.C.							
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		              
DIRECCION	


RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero civil ó Arquitecto)
Matrícula Profesional No.
		
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]







ANEXO No. 2


CUADRO COMPROMISO DE PERSONAL REQUERIDO


Ciudad y fecha



	DESCRIPCIÓN
	% DEDICACION

	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
	Cant


	RESIDENTE TÉCNICO DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)
	1
	100%

	TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
	1
	100%






Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que  nos comprometemos con la Dirección de Sanidad a cumplir con el perfil requerido dentro del pliego de acuerdo a la experiencia y perfil requerido en el numeral 2.1.2 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO (PERFIL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA).
 


FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL:



ANEXO No. 3

VALOR ESTIMADO Y OFERTA ECONOMICA

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UND
	CANT
	V/R UNIT. 
ESTIMADO
	VALOR TOTAL
 ESTIMADO
	VALOR UNITARIO OFERTADO
	VALOR SUBTOTAL OFERTADO

	 
	PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES, ESPESOR 0,15 M 0,80X X 2,00 MM 
	M2
	31,00
	9145,00
	$283.495,00
	
	

	2
	RETIRO DE PUERTA DE ACCESO DE 0,70 X 2,00 m INCLUYE MARCO
	UN
	1,00
	14706,00
	$14.706,00
	
	

	3
	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN EL MISMO
	M2
	65,00
	7184,00
	$466.960,00
	
	

	4
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO OFICINA DE FORMULACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 
	M2
	36,00
	9148,00
	$329.328,00
	
	

	5
	DESMONTE DE ENCHAPES DE CUALQUIER ESPESOR PISO Y PARED
	M2
	20,97
	9148,00
	$191.833,56
	
	

	6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA PARA CERRAMIENTO h=2,20 INCLUYE MADERAS PARA SU INSTALACIÓN
	ML
	11,30
	18000,00
	$203.400,00
	
	

	 
	MAPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BLOQUE NO. 4 PARA MURO 0,70 X 2M INCLUYE PAÑETE
	M2
	1,40
	39180,00
	$54.852,00
	
	

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL DOBLE CARA DIVISORIO ENTRE SALA DE REANIMACIÓN, BODEGA Y CUARTO CONTROLADO. PRIMERIADO EN VINILO BLANCO 
	M2
	30,00
	57326,00
	$1.719.780,00
	
	

	 
	ACABADOS PISOS Y MUROS 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL INCLUYE CORTES Y LINEALES, DESTRONCADO PULIDO Y BRILLADO AL PLOMO
	M2
	65,00
	92278,00
	$5.998.070,00
	
	

	10
	RESANE Y PINTURA GENERAL MUROS INCLUYE LINEALES, FILOS CARTERAS, VANOS
	M2
	1670,00
	11721,00
	$19.574.070,00
	
	

	11
	PINTURA EPOXICA BASE EN AGUA, INCLUYE LINEALES, FILOS, CARTERAS Y VANOS
	M2
	161,34
	21524,00
	$3.472.682,16
	
	

	12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES DE MURO COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD TIPO EGEO PLANO O EQUIVALENTE. INCLUYE CORTES, LINEALES, VANOS Y CARTERAS.
	M2
	19,06
	57297,00
	$1.092.080,82
	
	

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO DUROPISO
	M2
	5,40
	62514,00
	$337.575,60
	
	

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION PERIMETRAL, MEDIA CAÑA PVC EN ZONAS DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	ML
	25,00
	23719,00
	$592.975,00
	
	

	15
	ACABADO EN GRANIPLAST GRANO FINO FACHADA FARMACIA
	M2
	25,00
	28034,00
	$700.850,00
	
	

	 
	ESTRUCTRURAS EN CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN PERIMETRAL ESPESOR 0,10 M ANCHO 1,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE DESCAPOTE, EXVACACIÒN, RECEBO COMPACTADO Y MALLA ELECTROSOLDADA
	M2
	27,72
	72129,00
	$1.999.415,88
	
	

	17
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,15M EN CONCRETO DE 3500 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA
	M2
	12,74
	114196,00
	$1.454.857,04
	
	

	 
	CIELO RASOS
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE
	M2
	65,00
	72253,00
	$4.696.445,00
	
	

	19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE 10 MM INCLUYE, CONECTORES, REMATES Y ESTRUCTURA SOPORTE, ANCLADA Y FIJADA AL PISO CON PLATINAS.  ESTRUCTURA METALICA QUE INCLUYE COLUMNAS METALICAS DE 3" A 4" REDONDAS, CURVAS DE SOPORTE EN 4 X 4 Y TRATAMIENTO INDUSTRIAL CANALES Y BAJANTES, COLOR PINTURA A ELEGIR POR LA ENTIDAD.
	M2
	12,74
	258252,00
	$3.290.130,48
	
	

	 
	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
	 
	 
	 
	 
	
	

	20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO REF 7/44 CON BASCULANTE DE 1,50M POR 1,20 M, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA ANTISOL
	UN
	2,00
	613272,00
	$1.226.544,00
	
	

	21
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA (0,70 X 2) Y ( 0,80 X2) 
	UN
	2,00
	277877,00
	$555.754,00
	
	

	22
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN PUERTA METALICA COMPLETA DE 1,20 X 2 METROS ACCESO FARMACIA, INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA
	UN
	1,00
	1292900,00
	$1.292.900,00
	
	

	23
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN PUERTA TROQUELADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA BODEGA EN PRIMER PISO
	UN
	1,00
	900000,00
	$900.000,00
	
	

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO REDONDO DE 2" SOLDADA Y FIJADA AL PISO CON PLATINAS DE 2"x1/4" 
	ML
	23,10
	64900,00
	$1.499.190,00
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO. INCLUYE: TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 3No. 12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INTERRUPTORES. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
	UN
	12,00
	129011,00
	$1.548.132,00
	
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR DIAMETRO  165 mm - 24 W - 120 V. GRADO DE EFICACIA DE FUNCIONAMIENTO: 100% FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 1200 Im; LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1200 Im; RENDIMIENTO LUMINICO: 76.9 Im/W. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.
	UN
	10,00
	125406,00
	$1.254.060,00
	
	

	 
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	
	

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS TIPO ACUAPLUS SIN PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA
	UN
	2,00
	305040,00
	$610.080,00
	
	

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS
	UN
	2,00
	26072,00
	$52.144,00
	
	

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS
	UN
	1,00
	55380,00
	$55.380,00
	
	

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS
	UN
	1,00
	69637,00
	$69.637,00
	
	

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJES AL DOMO DESARROLLO HASTA 1,00m
	ML
	9,67
	83342,00
	$805.917,14
	
	

	 
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
	 
	 
	 
	 
	
	

	32
	RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
	VJ
	4,00
	206715,00
	$826.860,00
	
	

	33
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
	M2
	77,91
	3784,00
	$294.811,44
	
	

	 
	VALOR COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	$57.465.397,94
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	23,00%
	 
	 
	 $13.217.041,53 
	________%
	

	 
	IMPREVISTOS 
	0,5%
	 
	 
	 $287.326,99 
	________%
	

	 
	UTILIDAD
	5%
	 
	 
	 $2.873.269,90 
	________%
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 $73.844.036,35
	
	

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	 
	 
	 $545.921,28 
	19%
	

	 
	VALOR COSTO TOTAL OBRA
	 
	 
	 
	 $74.388.957,63 
	
	



 El precio ofertado no puede superar el VALOR UNITARIO o TOTAL ESTIMADO, INCLUIDO IVA establecido por la Dirección de Sanidad, so pena de rechazo de su oferta. 
 La adjudicación del contrato se hará en forma TOTAL (Todos los ítems) al proponente con el MENOR VALOR TOTAL OFERTADO, INCLUIDO IVA. 
 Los precios ofrecidos se constituirán en los precios de referencia para la entrega de los bienes y serán los precios que se maneje durante toda la ejecución del contrato. 
 Para poder participar en el proceso, el proponente debe ofertar todos y cada uno de los ítems relacionados en el cuadro adjunto, de lo contrario su oferta será rechazada. 
 Oferta económica diligenciar anexo No. 3 y anexarlo a la propuesta, así mismo debe indicar obligatoriamente en la lista de precios del proceso en la plataforma del SECOP II el VALOR COSTO TOTAL OBRA, el cual se constituirá como oferta económica y deberá coincidir con la sumatoria del citado anexo No. 3, se hace necesario que cada uno de los valores tanto unitarios como subtotales, sean redondeados a máximo dos decimales, con el fin de evitar errores en la sumatoria del valor total.


ESTE ANEXO DEBE DILIGENCIARSE Y ANEXARLO A LA PROPUESTA, ADEMAS EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBE SER DILIGENCIADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II.








ANEXO No. 4

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	Garantía Única
	RIESGO OPERATIVO
	Estabilidad y Calidad de la obra
	Cincuenta (50%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y cinco (5) años más.
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio durante la vigencia del contrato y cinco años más. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad. 

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO
	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.

	garantía única
	Riesgo financiero
	Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual por la ejecución del mantenimiento
	200 SMMLV, de acuerdo al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015
	contratista
	Vigente por el término de la vigencia del contrato
	Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o su subcontratista. La póliza deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores y operaciones los amparos contemplados en el artículo No. 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.




CLAUSULAS  SANCIONATORIAS  

	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	RIESGO JURÍDICO
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multa
	RIESGO JURÍDICO
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. 
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	RIESGO JURÍDICO
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
	Contratista
	El Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad











ANEXO No. 5

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

	NUMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/
CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
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ANEXO No. 6
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES GENERALES

[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá con la DISAN, las siguientes obligaciones generales:

1. [bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
2. Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual.
3. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el supervisor si se hace necesario.
4. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo estima la DISAN. 
5. El oferente garantizará que cuenta con el personal técnico necesario para la ejecución del contrato.
6. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
7. Cumplir de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago.
8. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.
9. Entregar los bienes y servicios contratados de manera inmediata y con la disponibilidad requerida por la DISAN.
10. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
11. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, en los términos establecidos en el mismo.
12. Dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, invitación a ofertar y demás documentos, que hacen parte integral del Contrato. 
13. Dar cumplimiento a las que se encuentran contempladas en el artículo 4 de la ley 80 de 1993
14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 
15. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.
16. Acreditar mediante Certificación el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente del personal que utilice el contratista para la debida ejecución del contrato.
17. Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del Contrato o por el Representante Legal de la DISAN.

10.1.2. ESPECÍFICAS (TÉCNICAS).

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. [bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada, documento que hace parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes.
2. El contratista deberá suscribir junto con la Supervisor del contrato, el Acta de inicio del mantenimiento. 
3. Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomía hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes a la terminación del mantenimiento, señalada en el presente documento del presente contrato.
4. Entregar en el tiempo solicitado información del proyecto a la entidad, supervisión y los Entes de control.
5. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
6. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección General la DIRECCIÓN DE SANIDAD y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
7. Presentar a la supervisión para aprobación, el cronograma y/o programación del mantenimiento el día siguiente después de la suscripción del acta de inicio.
8. Presentar a la Supervisor y de acuerdo con la oferta técnica, el personal de profesionales, técnicos y administrativos que lo conforman, discriminando claramente la responsabilidad y permanencia de cada uno de ellos, para la respectiva aprobación.
9. Programar comité técnico mensual consolidando la información del proyecto con corte de actividades a la fecha y porcentaje de ejecución y los otros convocados a discreción de la supervisión técnica - administrativa, en reuniones para las cuales se levantarán las respectivas actas.
10. Llevar una bitácora donde se consigne diariamente los compromisos, correcciones y planes de contingencia a que haya lugar y la permanezca en el sitio. 
11. Entregar a la supervisión para aprobación el día siguiente a la suscripción del acta de inicio los análisis de precios unitarios (APU) soportes de los precios ofertados en la respectiva oferta técnica y económica 
12. Mantener el personal profesional, técnico y administrativo propuesto para la terminación del mantenimiento. El cambio de uno de los profesionales referidos, contara con las mismas condiciones profesionales o en su defecto mejorara las mismas, acorde con las condiciones del presente estudio previo, previa autorización de la supervisión del contrato.
13. Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el CONTRATISTA llevará una relación de nombres de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorización, podrá entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal deberá entregarse al Jefe de Seguridad de las instalaciones donde se realizará el mantenimiento debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal 
14. El CONTRATISTA deberá presentar los informes quincenales del mantenimiento dentro de los primeros 5 días subsiguientes a cada quincena de manera independiente en medio físico. La no entrega del requisito antes indicado en el tiempo estipulado será considerado por la DISAN como incumplimiento al contrato entre otros.
15. El contratista deberá entregar un informe final del contrato, acompañado de un balance de obra final, para el último pago parcial.
16. Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de prestaciones sociales del personal vinculado por el CONTRATISTA para el proyecto 
17. Disponer de la logística necesaria para el mantenimiento.
18. Presentar un cronograma de actividades debidamente calendarizado y se debe organizar un plan de trabajo para ejecutar el mantenimiento, el cual debe cumplirse a cabalidad.
19. Coordinar con el personal del grupo Logístico de la clínica y la supervisión del contrato todo lo relacionado con el mantenimiento.
20. Rendir cuentas a la entidad estatal en el momento en que se lo requiera o, por lo menos, al momento de finiquitar la administración de los dineros; como tal, y de conformidad con los preceptos constitucionales, debe responder por la gestión y el resultado de dicha administración. 
21. Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
22. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
23. Restituir a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 
24. Realizar las coordinaciones necesarias para la ejecución del mantenimiento.
25. Disponer el archivo de la documentación que soporta la Ejecución del contrato. 
26. Atender y resolver las inquietudes que se generen durante la Ejecución del contrato, por parte del contratista, Supervisor del contrato, y personal delegado por la DISAN. 
27. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por las actuaciones que realice u omisiones en la actuación contractual.
28. Después de entregado y recibido a satisfacción, el mantenimiento por parte de la entidad contratante y el usuario, se deberá realizar por parte del contratista las siguientes actividades, las cuales hacen relación con la etapa pos contractual:
a. Atender los requerimientos de los servicios posventas por parte la DISAN, según la novedad presentada.
b. Intervenir las novedades de postventa con plazo inferior a un mes después de informadas dichas novedades
c. Presentar informe de corrección de novedades con registro fotográfico con acta de recibido en donde se registre que ya fueron subsanadas las novedades por parte del usuario final.

10.1.3. OBLIGACIONES FINANCIERAS

1. [bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK130]Proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual 
2. Generar las facturas o cuentas de cobro respectivas y presentar los demás documentos y soportes exigidos para acreditar cada uno de los pagos del contrato.
3. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
4. Tramitar los pagos correspondientes al respectivo contrato de acuerdo a lo establecido en el presente estudio previo, invitación a ofertar y demás requerimientos que solicite la DISAN de acorde a los estándares de Calidad.

10.1.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS

1. [bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]El CONTRATISTA velará que la ejecución de las actividades resultantes de este contrato tenga en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables y por ende es de su responsabilidad el conocimiento y aplicación de las mismas.
2. Como medio de control diario de actividades, se establecerá la constitución de una Bitácora de Obra, la cual se llevará con el más estricto seguimiento de las actividades, acontecimientos y observaciones por parte de la Supervisión y Residencia.
3. [bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK198]Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los análisis de precios unitarios (APU) aportados por la DISAN, los cuales hacen parte en el estudio previo como soporte para la ejecución del contrato.
4. Realizar una revisión a los estudios técnicos y diseños dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entenderá que los diseños están en su totalidad y no tienen ningún tipo de falencia que pueda retrasar el mantenimiento.
5. Entregar a la supervisión para aprobación el día siguiente a la suscripción del acta de inicio la justificación del porcentaje de la Administración propuesta en la oferta, la cual debe estar avalada por la correspondiente supervisión.
6. Establecer un Plan de Control de Calidad, que debe presentarse a la supervisión para aprobación el día siguiente a la suscripción del acta de inicio del mantenimiento y basado en establecer el control por parte del personal propio del CONTRATISTA o de la supervisión  y especializado en este tipo de controles donde se deben analizar varios aspectos como el Contenido de la Información (Planos, detalles, memorias y bitácoras de construcción que deben estar completos y bien desarrollados); Cumplimiento del Cronograma (Programación) establecido, Cumplimiento de la Normativa aplicable a cada proyecto; y cualquier otro trámite necesario para el normal desarrollo del objeto contractual, la inexistencia de detalles constructivos o son poco claros, Inexistencia de información explicita acerca de los métodos constructivos a seguir, especialmente cuando no se trata de elementos constructivos típicos, los materiales a utilizar deben ser especificados de manera clara para evitar divagaciones y malos entendidos, poco uso de materiales de última generación que ayuden a minimizar la presencia de posibles defectos o patología constructiva.
7. Elaborar cada uno de los ítems del mantenimiento objeto del presente proceso cumpliendo con la Norma Sismo Resistente Vigente, código colombiano de fontanería, y demás normas técnicas vigentes entregando el resultado o producto final a la supervisión del contrato.
8. Entregar información precisa, clara y veraz para la toma de decisiones
9. Ejecutar la obra de mantenimiento con profesionales y operarios idóneos. 
10. Responder por la calidad de los materiales y del mantenimiento.
11. Desarrollar el objeto contractual dentro del plazo establecido.
12. Entregar para aprobación de la supervisión la siguiente información antes de la suscripción del acta de inicio:
a. Programación y/o cronograma de mantenimiento
b. Flujo de Fondos
c. Justificación de la Administración 
d. Plan de manejo ambiental
e. Plan de calidad 
13. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación que se debe entregar para la suscripción del acta de inicio.
14. Consultar, verificar y cumplir estrictamente con la normatividad urbanística, arquitectónica, y de sismo resistencia (vigente) que apliquen para el sitio donde se desarrollara el objeto del contrato y que sean observadas por Planeación municipal, departamental y/o nacional con respecto al uso del suelo, aislamientos, cesiones, alturas, etc., que son expedidas por la autoridad competente.
15. Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parámetros y normas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual deberá ser presentado el día siguiente después de la suscripción del acta de inicio y deberá estar aprobado por la Supervisión y debe contener como mínimo.
a. Posibilidades de mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos constructivos
b. Elementos para la elaboración de programas que permitan la mitigación de impactos sociales y ambientales
c. Programa para el manejo de residuos y disposición final
d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción
e. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la Escorrentía
f. Vertimiento y disposición final de residuos peligrosos
g. Impactos ambientales en el vecindario
h. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos. 
i. Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje
j. Manejo del transporte de materiales
k. Salud ocupacional
l. Exigir que las entidades encargadas de la explotación de las canteras cuenten con las autorizaciones correspondientes.
m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas
n. Adecuación de campamentos
o. Manejo de contingencias
p. Gestión social.
q. y demás que requieran las entidades que regulen el Plan de Manejo ambiental
16. Garantizar la idoneidad y calidad del personal que desarrollará las actividades ejecución del mantenimiento durante el plazo de ejecución del contrato.
17. Adelantar todas las actividades y especificaciones que se incluyen en el Anexo No. 2, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
18. Aplicar y cumplir con la totalidad de especificaciones técnicas que deba contener el proyecto, entre ellas, especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y similares, de acuerdo con lo establecido en los documentos que integran el Anexo No. 2.
19. [bookmark: OLE_LINK4]Cuando tenga más del 5% de atraso físico real del mantenimiento, deberá elaborar y ejecutar planes de contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 días calendarios.
20. Efectuar las correcciones que por parte de la supervisión del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el Cronograma, optimizando el total de ejecución del mantenimiento. 
21. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.
22. Emplear todos los medios y herramientas tecnológicas que sean necesarias para óptimo y eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relación del tipo y clase de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual para ser avalado por la Supervisión, con la aprobación y sugerencias de su implementación por parte de los organismos de control.
23. El contratista no podrá hacer modificaciones a los diseños aportados, sin autorización de la entidad contratante.
24. Posterior al recibo a satisfacción de la edificación, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06) durante el cubrimiento de la garantía de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras mal ejecutadas.
25. Dar una capacitación a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre el manual de mantenimiento y garantías.
26. Llevar un registro fotográfico donde se evidencia el inicio y ejecución del mantenimiento, discriminados por etapas.
27. Realizar las señalizaciones correspondientes de los registros a su costo.
28. Realizar planos record del mantenimiento y entregar manuales de operación y mantenimiento para presentarlos a la supervisión para el último pago.

10.1.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En atención al instructivo para la actividad contractual de bienes y servicios con criterios sostenibles y de seguridad y salud en el trabajo, expedidos por la DISAN, el contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parámetros y normas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual deberá ser presentado el día siguiente después de la suscripción del acta de inicio y deberá estar aprobado por la supervisión y debe contener como mínimo.
1. Posibilidades de mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos constructivos
1. Elementos para la elaboración de programas que permitan la mitigación de impactos sociales y ambientales
1. Programa para el manejo de residuos y disposición final
1. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción
1. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la Escorrentía
1. Vertimiento y disposición final de residuos peligrosos
1. Impacto ambientales en el vecindario
1. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos. 
1. Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje
1. Manejo del transporte de materiales
1. Salud ocupacional
1. Exigir que las entidades encargadas de la explotación de las canteras cuenten con las autorizaciones correspondientes.
1. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas
1. Adecuación de campamentos
1. Manejo de contingencias
1. Gestión social.
1.  Demás que requieran las entidades que regulen el Plan de Manejo ambiental
1. Garantizar la idoneidad y calidad del personal que desarrollará las actividades ejecución del mantenimiento durante el plazo de ejecución del contrato.
1. El contratista no podrá hacer modificaciones a los diseños aportados, sin autorización de la entidad contratante.
1. Llevar un registro fotográfico donde se evidencia el inicio y ejecución del mantenimiento, discriminados por etapas.
1. Deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
1. Frente al cumplimiento el contratista deberá dar cumplimiento con la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, en donde anexarán la evaluación de los estándares mínimos y los planes de mejoramiento para ejecutar en la vigencia, dicho documento deberá estar firmado por un profesional con licencia vigente y con el curso de 50 horas virtual, de acuerdo al cumplimiento de ley. 
1. Tener el Plan Estratégico de Seguridad Vial, donde se evidencia su articulación con el Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el trabajo,  Articulo 17 de la Resolución 1111 del 2017 del Ministerio de Trabajo. Entregará copia de radicado al Ministerio de Transporte del Programa, de acuerdo al Decreto 1310 de 2016.
1. Dicha actividad está dispuesta teniendo en cuenta el traslado de materiales y personas.
1. Deberá anexar la matriz de peligros donde se especifiquen las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de prevención adoptadas para disminuir el riesgo.
1. Tener en cuenta que será proyectada de acuerdo a todos puntos donde se realizará la actividad.
1. Deberá presentar el plan de emergencia y/o contingencias establecido para el momento de la eventualidad de presentarse un hecho catastrófico en la actividad propia del contrato  donde se establezca el antes, durante y después, así mismo relacionará los canales de comunicación. 
1. Deberá anexar copia de las capacitaciones recibidas por su personal en las tareas de alto riesgo relacionadas con el objeto del presente contrato transcurridos quince (15) días del inicio de las obras.
1. Deberá relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realización de las tareas de alto riesgo contemplados en la ejecución de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la lista de chequeo de análisis de trabajo seguro.  
1. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposición riesgo eléctrico.
1. Deberá garantizar, anexando el procedimiento de verificación al cumplimiento a lo establecido en la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas y allegarlo desde el acta de inicio.
1. Deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal e Individual allegarlo desde el inicio del mantenimiento de acuerdo a la exposición de peligros y riesgos en donde deberá contemplar la frecuencia de entrega del elemento, así mismo anexará registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitación de igual manera allegarlo al inicio del mantenimiento.
1. Deberá realizar la inducción y reinducción de los diferentes colaboradores en los peligros priorizados, documentado la misma y realizando evaluación presentarlo al inicio y final del mantenimiento.
1. Se deberá comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar las actividades de alto riesgo que se requieran y presentarlos al supervisor desde el inicio del contrato.
1. En este caso deberá estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien estará al pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecución (Por ejemplo si se requirió andamios estos deberán estar certificados y se enviara los soportes).
1. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolución 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo que tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.
1. Deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos  legales establecidos en la legislación Colombiana relacionados con la actividad descrita en el objeto del contrato, presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicación específico para cada tarea  necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado. 
1. Es obligación del contratista entregar carnet de identificación  de la empresa y carnet de la ARL, al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto). Anexara documento comprometiéndose a dicha actividad.
1. Por ser tareas críticas, para su ejecución el contratista debe presentar el permiso de trabajo a diario donde se especifique las tareas a realizar en la jornada y las medidas de prevención para su respectiva aprobación por el supervisor del contrato, Decreto 1072 de 2015 Artículos 2.2.4.6.23., 2.2.4.6.24  NTC 4116 de 1997 (Vigente).
1. El contratista emitirá documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique. 
1. El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, así mismo deberá realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rígida con inmovilizador y Botiquín tipo B para la atención a emergencia
1. El contratista deberá adjuntar cronograma de capacitación en SST.
1. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad
1. El contratista reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma quincenal con sus respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley.   Resolución 1401 de 2007 (Mayo 14) “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.

10.1.6 MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DE VIRUS COVID-19
1. Liderar el proceso de gestión documental e implementación del protocolo sanitario para la obra.
1. Socialización del Protocolo de Bioseguridad establecido por el contratista con la población trabajadora que hace parte del contratista, con el fin de difundir y mantener las medidas de prevención frente al virus.
1.  Capacitar a los trabajadores, sobre las medidas de prevención indicadas en el Protocolo de Bioseguridad frente al COVID -19 de forma permanente.
1.  Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas y todas las personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.
1. Cumplimiento en la entrega oportuna de los elementos de protección a los trabajadores.
1. Garantizar a los trabajadores los espacios, los elementos de aseo y las condiciones adecuadas para la realización de la limpieza permanente de manos y herramientas de trabajo.
1. Verificar que el personal cumpla con las medidas de prevención y seguridad establecidas en el Protocolo de Bioseguridad establecido por el contratista.
1. Verificar que el Profesional SST cumpla con las funciones asignadas para el manejo de COVID-19
1. Tomar las medidas necesarias y actuar de manera oportuna en un posible caso de COVID-19 en alguno de los trabajadores, activando el protocolo de aislamiento e información a los respectivos centros de salud y ministerios de Salud.
1. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente a los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, dentro de la obra.
ANEXO No. 7
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Designar un Supervisor de contrato, a través  de quien la DIRECCION DE SANIDAD mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
 
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción el mantenimiento que sea entregado por el CONTRATISTA,  cuando este cumpla con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas los anexos técnicos.
 
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada  y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

7. Solicitar y recibir información técnica del contratista respecto de  la ejecución del mantenimiento. 

8. Rechazar el mantenimiento objeto del contrato cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor,  dará aviso oportuno a la Dirección de Sanidad, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.



ANEXO No. 8


FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA

	Fecha:
	Bogotá D.C.,  

	Hora de inicio:
	
	Hora de finalización
	

	Lugar:
	Dirección de Sanidad PONAL

	
ACTA N° XXX    – AREAD – GRULO – 29.7

La visita técnica tiene por objeto facilitar, a los interesados, la posibilidad de obtener por su propia cuenta y por sus propios medios, la información que considere necesaria para la formulación de su propuesta; para el proceso cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA LA TOSCANA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.





ORDEN DEL DÍA

1) Verificación de asistentes.
2) Información por parte de funcionarios designados por la DISAN, en relación al MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA LA TOSCANA.
3) Las observaciones frente a la prestación del servicio, no relacionadas con la parte técnica, deberán ser expuestas por los mecanismos y términos que establece la Ley de contratación.


DESARROLLO


1. Verificación de asistentes
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ANEXO No. 9
PORCENTAJE DE IVA

El oferente deberá indicar en la columna PORCENTAJE (%) DE IVA / EXENTO /EXCLUIDO, el porcentaje (%) de IVA que aplica para los ítems ofertados, o si se encuentra exento o excluido de IVA.

	ITEM
	ACTIVIDAD
	PORCENTAJE DE IVA

	 
	PRELIMINARES 
	 
 

	1
	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES, ESPESOR 0,15 M 0,80X X 2,00 MM 
	

	2
	RETIRO DE PUERTA DE ACCESO DE 0,70 X 2,00 m INCLUYE MARCO
	

	3
	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN EL MISMO
	

	4
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO OFICINA DE FORMULACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 
	

	5
	DESMONTE DE ENCHAPES DE CUALQUIER ESPESOR PISO Y PARED
	

	6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA PARA CERRAMIENTO h=2,20 INCLUYE MADERAS PARA SU INSTALACIÓN
	

	 
	MAPOSTERÍA
	 
 
 
 

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BLOQUE NO. 4 PARA MURO 0,70 X 2M INCLUYE PAÑETE
	

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL DOBLE CARA DIVISORIO ENTRE SALA DE REANIMACIÓN, BODEGA Y CUARTO CONTROLADO. PRIMERIADO EN VINILO BLANCO 
	

	 
	ACABADOS PISOS Y MUROS 
	 
 
 
 

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL INCLUYE CORTES Y LINEALES, DESTRONCADO PULIDO Y BRILLADO AL PLOMO
	

	10
	RESANE Y PINTURA GENERAL MUROS INCLUYE LINEALES, FILOS CARTERAS, VANOS
	

	11
	PINTURA EPOXICA BASE EN AGUA, INCLUYE LINEALES, FILOS, CARTERAS Y VANOS
	

	12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES DE MURO COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD TIPO EGEO PLANO O EQUIVALENTE. INCLUYE CORTES, LINEALES, VANOS Y CARTERAS.
	

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO DUROPISO
	

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION PERIMETRAL, MEDIA CAÑA PVC EN ZONAS DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	15
	ACABADO EN GRANIPLAST GRANO FINO FACHADA FARMACIA
	

	 
	ESTRUCTRURAS EN CONCRETO
	 
 
 
 

	16
	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN PERIMETRAL ESPESOR 0,10 M ANCHO 1,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE DESCAPOTE, EXVACACIÒN, RECEBO COMPACTADO Y MALLA ELECTROSOLDADA
	

	17
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,15M EN CONCRETO DE 3500 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA
	

	 
	CIELO RASOS
	 
 
 
 

	18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE
	

	19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE 10 MM INCLUYE, CONECTORES, REMATES Y ESTRUCTURA SOPORTE, ANCLADA Y FIJADA AL PISO CON PLATINAS.  ESTRUCTURA METALICA QUE INCLUYE COLUMNAS METALICAS DE 3" A 4" REDONDAS, CURVAS DE SOPORTE EN 4 X 4 Y TRATAMIENTO INDUSTRIAL CANALES Y BAJANTES, COLOR PINTURA A ELEGIR POR LA ENTIDAD.
	

	 
	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
	 
 
 
 

	20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO REF 7/44 CON BASCULANTE DE 1,50M POR 1,20 M, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA ANTISOL
	

	21
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA (0,70 X 2) Y ( 0,80 X2) 
	

	22
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN PUERTA METALICA COMPLETA DE 1,20 X 2 METROS ACCESO FARMACIA, INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA
	

	23
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN PUERTA TROQUELADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA BODEGA EN PRIMER PISO
	

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO REDONDO DE 2" SOLDADA Y FIJADA AL PISO CON PLATINAS DE 2"x1/4" 
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
 
 
 

	25
	INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO. INCLUYE: TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 3No. 12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INTERRUPTORES. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR DIAMETRO  165 mm - 24 W - 120 V. GRADO DE EFICACIA DE FUNCIONAMIENTO: 100% FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 1200 Im; LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1200 Im; RENDIMIENTO LUMINICO: 76.9 Im/W. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.
	

	 
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
 
 
 

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS TIPO ACUAPLUS SIN PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA
	

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS
	

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS
	

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4" PARA BAÑO INCLUYE CORTES Y REGATAS
	

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJES AL DOMO DESARROLLO HASTA 1,00m
	

	 
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
	 
 
 
 

	32
	RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
	

	33
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
	

	 
	VALOR COSTO DIRECTO
	 
 
 

	 
	ADMINISTRACION
	 
 

	 
	IMPREVISTOS 
	 
 

	 
	UTILIDAD
	 
 

	 
	SUBTOTAL
	 
 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
 

	 
	VALOR COSTO TOTAL OBRA
	 
 
























FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C,

Señores
POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD
Ciudad.

Referencia: Presentación  de   propuesta  para el  Proceso de  Mínima Cuantía PN DISAN MIC 023 2020  cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA LA TOSCANA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta_______________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta_______________________________________; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía No. PN DISAN MIC 023 2020, convocado por la DIRECCION DE SANIDAD, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA LA TOSCANA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo. 
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento. 
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
5. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
6. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax
7. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario). 
8. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
9. El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, se inicia a partir de la notificación o publicación del acta de inicio de ejecución
10. Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la presentación de la misma.
11. Que autorizo  a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para suministrar información a terceros contenida dentro de las ofertas, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 9 Autorización del Titular de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


NOMBRE DEL PROPONENTE		
NIT o C.C.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
C.C.						
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
DIRECCIÓN					
TELÉFONO					



FORMULARIO No. 2
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FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD adelanta un proceso de Selección de Mínima Cuantía cuyo valor no excede al 10% de la menor cuantía de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Mínima Cuantía aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1 EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Mínima Cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios de la DIRECCION DE SANIDAD, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta. b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Mínima Cuantía. 1.5 EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

Nombre, Número del documento de identificación, Firma del proponente o su representante.

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL
(CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES
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1.1. Consorcio o Unión Temporal 1.11. Persona Natural Extranjera

1.2. Departamento 1.12. Persona Natural Nacional

1.3. Empresa Pública no Financiera 1.13. Persona Jurídica Nacional Sector Privado

1.4. Empresa Pública Financiera 1.14. Persona Jurídica Publica Administracion Central Nacional

1.5. Establecimiento Publico Nacional 1.15. Persona Jurídica Extranjera Sector Privado

1.6. Gobierno Extranjero 1.16. Regional sin Nit Especial

1.7. Municipio 1.17. Resguardo

1.8. Otra Publica Departamental 1.18. Sociedad de Economia Mixta

1.9. Otra Publica Municipal 1.19. Universidad Publica

1.10 Otro beneficiario 1.20. Empresa Industrial y Comercial del Estado

2.1. Cedula de Ciudadanía 2.4. Otro Tipo de Documentacion

2.2. Cedula de Extranjería 2.5. Pasaporte

2.3. Numero de Identificacion Tributaria 2.6. Tarjeta de Identidad

-

3.1 Autoretenedor no Gran Contribuyente 3.5. General no es Gran Contribuyente ni Auto retenedor

3.2. Entidad Estatal o sin animo de lucro 3.6. Régimen Común

3.3. Gran contribuyente Autoretenedor 3.7. Régimen Simplificado

3.4. Gran contribuyente no Autoretenedor

4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

5. PAÍS

6. CIUDAD

7. TELÉFONO Y FAX

8. DIRECCIÓN

9. E - MAIL

1. ENTIDAD FINANCIERA DONDE TIENE LA CUENTA

2. NUMERO DE LA CUENTA

3. CLASE DE CUENTA CORRIENTE AHORROS

FECHA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

DILIGENCIAR EN LETRA IMPRETA, MAQUINA O COMPUTADOR

ANEXAR CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

3. TIPO DE RETENCION

ANEXAR FOTOCOPIA DE CEDULA O NIT

2. TIPO DE DOCUMENTO

1. TIPO DE BENEFICIARIO



NUMERO DEL DOCUMENTO

SE DA FE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ANTERIORMENTE
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