	ITEM
	5

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Pinza Amperimétrica 


	CANTIDAD
	16

	CODIGO SECOP
	41113601

	CODIGO ORION

	

	UNIDAD DE MEDIDA
	unidad

	GENERALIDADES
	Auto Rango Unit UT221. Permite medir True RMS en voltaje y corriente AC, voltaje y corriente AC/DC, resistencia, frecuencia y duty cycle.
Mide voltaje AC en los rangos 6.6V, 66V, 660V, 750V, con precisión de ± (1.2% + 5).
Mide voltaje DC en los rangos 6.6V, 66V, 660V, 750V, con precisión de ± (0.8% + 1).
Mide corriente AC en los rangos 660A, 2000A, con precisión de ± (2.5% + 5).
Mide corriente DC en los rangos 660A, 2000A, con precisión de ± (2.5% + 5).
Mide resistencia en los rangos 660Ω, 6.6KΩ, 66KΩ, 660KΩ, 6.6MΩ, 66MΩ, con precisión de ± (1% + 2).
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	ITEM
	6

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Medidor de resistencia de tierra 


	CANTIDAD
	2

	CODIGO SECOP
	41113612

	CODIGO ORION

	

	UNIDAD DE MEDIDA
	unidad

	GENERALIDADES
	UNI-T UT572, probador de resistencia Digital inteligente con retención de datos. Resistencia a tierra (Re)● Pantalla LCD grande de 4 digitales, tiempo de muestreo de 5 s
● Mediciones de resistencia a tierra de 2/3/4 cables y resistividad del suelo
● Frecuencias de prueba seleccionables (94 Hz/128 Hz)
● Medición de voltaje de perturbación (Ust) y frecuencia (Fst)
● Mediciones de resistencia de tierra, RH y RS
● Retroiluminación LCD; apagado automático
● Retención de datos
● 20 conjuntos de almacenamiento de datos
● Doble aislamiento
● Medición RK de resistencia compensador

	IMAGEN
	[image: ]




	ITEM
	4

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Medidor Trifásico Con Analizador De Potencia Unit UT267B.

	CANTIDAD
	3

	CODIGO SECOP
	41113612

	CODIGO ORION
	

	UNIDAD DE MEDIDA
	unidad

	GENERALIDADES
	Medidor Trifásico Con Analizador De Potencia Unit UT267B. Permite medir voltaje y corriente AC de las tres fases sin abrir el circuito, ángulo de fase entre voltajes, corrientes o ambos, secuencia de fase, potencia activa, aparente y reactiva, factor de potencia y suma de vector de corriente.
Posee rango automático.
Mide corriente AC entre 0 y 20A, con precisión de ± (1.5% + 3).
Mide voltaje AC entre 0 y 600V, con precisión de ± (1.5% + 3).
Mide frecuencia entre 45Hz y 65Hz, con precisión de ± (2% + 3).
Mide potencia activa entre 0 y 12KW, con precisión de ± (3% + 3).
Mide potencia aparente entre 0 y 12KVA, con precisión de ± (3% + 3).
Mide potencia reactiva entre 0 y 12KVAR, con precisión de ± (3% + 3).
Mide factor de potencia entre -1 y 1, con precisión de ± 0.03.
Mide ángulo de fase desde 0° hasta 360°, con precisión de ± 1°.
Mide suma de vector de corriente desde 0 hasta 60A.
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	ITEM
	1

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Multímetro digital 

	CANTIDAD
	10

	CODIGO SECOP
	41113630

	CODIGO ORION

	

	UNIDAD DE MEDIDA
	unidad

	GENERALIDADES
	Multímetro digital de verdadero valor eficaz con recuentos de pantalla 6000 (UT61B +/D +). Puede medir hasta 1000V CA/CC. Equipada con alarma audible y visible. 
 Características: 
● Verdadero valor eficaz 
● Retención de datos/retroiluminación 
● Modo Max/Min/Relativo 
● Comunicación USB 
● Protección de entrada 
● Prueba de diodo/continuidad 
● NCV (alarma audible/visual)
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	ITEM
	3

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Medidor de resistencia de aislamiento 

	CANTIDAD
	3

	CODIGO SECOP
	41113623

	CODIGO ORION

	

	UNIDAD DE MEDIDA
	unidad

	GENERALIDADES
	Medidor De Resistencia De Aislamiento 20GΩ 1KV Unit UT505A. La medición de la resistencia de aislamiento es desde 0.01MΩ hasta 50MΩ, con el voltaje de 50V.
La medición de la resistencia de aislamiento es desde 0.01MΩ hasta 100MΩ, con el voltaje de 100V.
La medición de la resistencia de aislamiento es desde 0.01MΩ hasta 200MΩ, con el voltaje de 250V.
La medición de la resistencia de aislamiento es desde 0.01MΩ hasta 500MΩ, con el voltaje de 500V.
La medición de la resistencia de aislamiento es desde 0.01MΩ hasta 20GΩ, con el voltaje de 1000V.
Mide resistencia baja hasta 20KΩ.
Mide voltaje AC/DC hasta 600V.
Tiene índice de polarización (PI) y absorción dieléctrica (DAR).
Permite realizar hasta 99 registros de datos.
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	ITEM
	2

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Osciloscopio Digital portátil UNI-T UTD1202C, 200MHz

	CANTIDAD
	2

	CODIGO SECOP
	41113638

	CODIGO ORION

	

	UNIDAD DE MEDIDA
	unidad

	GENERALIDADES
	Osciloscopio Digital portátil UNI-T UTD1202C, 200MHz, 2 canales, 1GS/s, mide capacitancia, resistencia, corriente y voltaje.1. Configuración automática de forma de onda y estado
2.Almacenamiento de formas de onda, configuraciones e interfaces; Reproducción de formas de onda y configuraciones
3.Función de pantalla de impresión
4.Extensión fina de la ventana; análisis preciso de los detalles de la forma de onda y visión general
5.Función única de grabación, almacenamiento y reproducción de formas de onda
6.Panel LCD en color HD de 5,7 pulgadas con una relación de aspecto de 320 x 240 píxeles
7.Múltiples funciones matemáticas de formas de onda (incluidas agregar, resta, multiplicar y dividir)
8.Función multímetro
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