[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]

FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. MC-HIL-CIES-049-2025
[bookmark: _Hlk212040905]OBJETO:  41_9527_541 Prestar el servicio de calibración y mantenimiento de equipamiento de laboratorios de Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila.
Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a entregar los siguientes elementos de excelente calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

	ÍTEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	Lote 4. Laboratorio de Tecnologías de la Información

	1
	81141504
	Prestar el Servicio de calibración del equipo Fluke DSX-5000 es un certificador de cableado de red de última generación, diseñado para la certificación y solución de problemas en cables de cobre y fibra óptica hasta la categoría 8 y la clase I/II. Este dispositivo es parte del sistema Versiv, que permite a los técnicos gestionar y completar más trabajos de certificación con mayor precisión y rapidez. El DSX-5000 ofrece una interfaz de usuario intuitiva, pruebas rápidas y precisas, y la capacidad de almacenar y gestionar resultados de prueba con facilidad. Su alta precisión y velocidad de prueba, junto con su capacidad para identificar y diagnosticar problemas de cableado, lo convierten en una herramienta esencial para profesionales de redes y telecomunicaciones, garantizando que las instalaciones de cableado cumplan con los estándares de rendimiento y calidad más rigurosos. 

Especificación Técnica
- Servicio de calibración trazable a NIST de Equipo FLUKE DSX-5000 INTL El certificado debe cumplir con las respectivas normas técnicas correspondientes a la marca para el proceso de calibración. - Suministrar soportes de la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades, de los patrones utilizados para la calibración y verificación metrológica. - Los certificados de calibración acreditados y trazables, deben registrar la siguiente información: 1. Límites de fabricante (mínimo-máximo) 2. Factor de cobertura 3. Incertidumbre expandida. 
- Cambio de pantalla: "MANTIS-8246, BONDED CAPACITIVE TOUCH PANEL-DISPLAY, 1 SEAL, VERSIV2" -FLUKE DSX5000
	UN
	1


NOTA: El transporte, embalaje, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
 
 
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________ 
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