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FORMATO No. 8
ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS

La Dorada – San Miguel (Putumayo), xx de xx de 2025


Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL
Carrera 4 Calle 7 Barrio la Libertad
La Dorada – San Miguel (Putumayo).

Referencia: Proceso de selección de Mínima Cuantía No. MINC-xx-2025


NOMBRE DEL OFERENTE: ________________________________________ en mi calidad de _________________ o 
________________________como proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas y objeto del contrato: 

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN A CONTRATAR:

Las especificaciones técnicas del objeto contractual son:

	ITEM
	ELEMENTOS Y SERVICIOS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Poliestireno expandido
	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura ≤ 85°C = 358°k.
	UNIDAD
	300

	2
	Soldadura Eléctrica
	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diámetro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.
	PAQUETE X 5 KG
	24

	3
	Manguera de polietileno
	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.
	UNIDAD
	12

	4
	Manguera de polietileno
	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.
	UNIDAD
	12

	5
	Alambre galvanizado
	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi (≈ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.
	KILO
	80

	6
	Yeso
	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.
	UNIDAD
	2

	7
	Plástico espumado flexible
	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m³, espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa
	UNIDAD
	300

	8
	Pegante sintético
	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad. 
	GALON
	12

	Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico

	9
	Papel Kraft
	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36 pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.
	ROLLO
	2

	10
	Pintura acrílica
	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra “A”.
	UNIDAD
	3

	11
	Thinner
	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.
	GALON
	120

	12
	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)
	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.
	CUÑETE
	18

	13
	Estuco
	[bookmark: _GoBack]Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana. 
	CUÑETE
	24

	14
	Lija de agua
	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.
	UNIDAD
	100




De igual manera expreso al municipio que conozco y acepto las obligaciones generales y específicas para la celebración del contrato. 
 

FIRMA 

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE 
NIT. / C.C. 
Nota: Se exige el nombre y firma autógrafa del representante legal/persona natural/representante forma asociativa.
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	Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo. 

	Tel: móvil: 3202152347 -  Código Postal 862040

	Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co    notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co
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