Anexo No. 5
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

A continuación se describen los servicios que requiere esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE MMTOS

	1
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema neumático y electico,  de veintidós (22) módulos móviles, compuestos por 10 cuerpos cada módulo, que integran el archivo. Ubicación izquierda.
	Unidad
	2

	2
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema neumático y electico,  de veinte (20) módulos móviles, compuestos por 14 cuerpos cada módulo, que integran el archivo. Ubicación derecha
	Unidad
	2



	3
	Mantenimiento preventivo y correctivo del archivo rodante mecánico ubicado en el sótano 2, compuesto por 20 carros móviles.
Comprende el mantenimiento las siguientes especificaciones: cremalleras, revisión y engrase las partes mecánicas tales como rodamiento, piñonería, engranajes y manijas, así como el ajuste de la tornillería y nivelación de estantes 
	[bookmark: _GoBack]Unidad
	2

	
	Rutina para Mantenimiento Preventivo ítem 1, 2 y 3

· Mantenimiento general de la parte neumática y eléctrica, incluye cambio de las partes que estén deterioradas por el uso.
· Reubicación y posterior retorno del contenido de los cuerpos de archivo, para el desarrollo del mantenimiento respectivo.
· Revisión de cilindros de 30 mm x 250 mm y  electro válvulas NORCEN 3-2 a 12 voltios, cambio de las que se encuentren dañadas.
· Revisión de las cajas de seguridad que protegen las electroválvulas.
· Revisión de las correderas en forma de U, con su respectivo rodamiento, y cambio en los casos en que por su desgaste natural lo requiera.
· Revisión, engrase y ajuste general de brazos o boosteres, desajustados por la naturaleza de su uso. 
· Revisión y engrase de los elementos que componen el sistema mecánico como rodachinas, balineras, piñonería y engranajes.
· Revisión y ajuste de las ruedas metálicas que se desplaza por el riel.
· Revisión de los dispositivos de fin de carrera o tope, y cambio en los casos en que por su desgaste natural lo requiera.
· Revisión de los rodamientos de guía de riel, y cambio en los casos en que por su desgaste natural lo requiera.
· Revisión de los topes de caucho amortiguadores que soportan los cuerpos de los módulos y cambio en los casos en que por su desgaste natural lo requiera.
· Revisión de la estantería y ajuste de la tornillería y nivelación de estantes.
	

	4
	Bolsa de repuestos: A continuación se especifica los elementos que componen la bolsa de repuestos, la cual representa el 18 % del presupuesto asignado para el mantenimiento preventivo y correctivo de los archivos neumático y mecánico instalados en la sede judicial de los Tribunales de Bogotá – Cundinamarca. En el caso en que sea necesario un repuesto que no se encuentre incluido en la bolsa, el contratista debe de presentar dos cotizaciones del repuesto, y este será aprobado por el supervisor del contrato.

· Electroválvula 3-2 a 12 voltios.
 
· Accionador neumático para módulo
· Cilindros de 30 mm x 250 mm
· Corredera en forma de U, con su respectivo rodamiento
· Brazo o Booster


Nota: El valor cotizado por los repuestos incluye su instalación o puesta en funcionamiento.



	Global
	1





Yo, __________________________________, en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio _____________________________, o en mi calidad de persona natural, me comprometo con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, realizar los mantenimientos anteriormente relacionados, de acuerdo con las características y cantidades que soliciten en la ejecución del contrato. 

FIRMA –––––––––––––––––––––––––––––––
