


ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO:
1.1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA- ANTIOQUIA” – BPIN 2025050790004, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS”, según especificaciones técnicas
1.2 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
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RESULTADOS OBJETO DE REVISIÓN POR EL INTERVENTOR Y EDESAN
[bookmark: _Hlk184119044]El contratista deberá realizar las obras y demás actividades conexas necesarias para realizar el MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA- ANTIOQUIA” – BPIN 2025050790004, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS El contratista deberá realizar la ejecución de actividades en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el código BPIN 2025050790004, el presupuesto general del mismo y la documentación soporte del proyecto con su correspondiente MGA, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo.

Lugar de ejecución:	La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en el área rural del Municipio de Barbosa- Antioquia

RURAL:
Tramo eco
Tramo tolda


según los planos de localización del proyecto de inversión identificado con BPIN 2025050790004, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo.

ESPECÍFICACIONES TECNICAS:
La ejecución de las actividades que se derivan de este proceso de contratación se hará de acuerdo con la normatividad de calidad, seguridad y protección vigentes que aplique en el Colombia. 
Además, se debe garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual, bajo las condiciones técnicas que se describen a continuación:

· En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista deberá garantizar que ejecutará la obra según las especificaciones y lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el código BPIN 2025050790004, y/o detalles suministrados por el Municipio de Barbosa y EDESAN. Solo se modificarán las especificaciones en caso de encontrarlas convenientes y se someterá dichas variaciones a la revisión de las partes; si estas no se aprueban el contratista se sujetará a las condiciones y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al cambio, y los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se firmará el acta por las partes.
· Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta presentada a la Entidad contratante.
· Destinar los recursos exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente contrato.
· El contratista deberá realizar el manejo operativo y técnico para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual, para dar cumplimiento estricto al objeto, alcance y especificaciones técnicas del contrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y lograr el alcance del contrato. 
· Conocer el estado y demás características de vías a intervenir del Municipio de Barbosa, con el fin de identificar las condiciones para la ejecución de las actividades. 
· Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, sus anexos y la propuesta técnico-económica presentada. 
· Conocer a cabalidad las actividades trazadas que se debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato con eficiencia y eficacia 
· Dar un debido cumplimiento a sus obligaciones designadas por el contrato, para el correcto cumplimiento y ejecución del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA- ANTIOQUIA” – BPIN 2025050790004, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
· Solicitar a EDESAN E.I.C.E. la información que considere necesaria para cumplir las finalidades delineadas en el objeto del contrato, para el cumplimiento del mismo. 
· Realizar las gestiones pertinentes dentro de la oportunidad legal o en su defecto, en la señalada por EDESAN E.I.C.E. y el Municipio de Barbosa.
· Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del contrato y los que ocasionen para poder iniciar su ejecución si a ello hubiere lugar.
· El contratista deberá realizar las intervenciones físicas para realizar las obras y demás actividades conexas necesarias.
· Llevar un control estricto sobre la ejecución del contrato, toda vez que no asumirá ningún valor adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervisión e interventoría, es decir que al momento de requerirse acciones extra y que no estén incluidas dentro de la ficha técnica o presupuesto oficial, para su pago estas deben estar aprobados a través de la supervisión e interventoría, en caso contrario el contratista asumirá el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado seguimiento económico del contrato. 
· El contratista deberá elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente la ejecución de las actividades y del avance realizado, con evidencias fotográficas y demás que pueda también considerar la entidad y el supervisor e interventoría del Contrato. 
· El contratista se obliga a cumplir con el Contrato en los tiempos estipulados, de conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestales anexas al Contrato. 
· Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a EDESAN E.I.C.E. y a la Entidad, a través del Supervisor e interventoría del Contrato. 
· Garantizar la calidad de las obras y servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5° numeral 2 de la Ley 80 de 1993. 
· El contratista deberá atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato e interventoría. 
· El contratista deberá cumplir con el objeto contratado, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la parte contratante. 
· Garantizar el manejo claro, eficiente y transparente de los recursos 
· Establecer y mantener mecanismos de comunicación y coordinación con EDESAN E.I.C.E. y el Municipio y atender a los llamados que realice la entidad para una eficaz ejecución del objeto convenido. 
· Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio de San Francisco y a EDESAN E.I.C.E. como beneficiarios/asegurados en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos.
· Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato. 
· Garantizar que los trabajos se realicen bajo la aplicación de las normas sobre de seguridad y salud ocupacional en el trabajo (SG-SST) y por las disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por las autoridades competentes. 
· La ejecución de todas las actividades que componen el presente contrato en lo relacionado a su ejecución debe estar acorde y hacer caso estricto a las Normas y Especificaciones técnicas de Construcción Colombianas, adicionalmente en todo lo relacionado con la construcción de estructuras en concreto se debe ceñir a las Normas Colombianas de diseño y construcción sismo resistente, de acuerdo a las indicaciones dadas desde la supervisión e interventoría. 
· Encontrarse a paz y salvo por concepto de prestaciones sociales y parafiscales, previo y durante la ejecución del Contrato, dando cumplimiento con las afiliaciones a los Sistemas de Seguridad Social del personal que sea vinculado al proyecto. 
· EI CONTRATISTA no podrá ceder a ningún título, total ni parcialmente la ejecución del contrato, salvo previa autorización expresa de la EDESAN E.I.C.E. y del Municipio.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
Durante la ejecución de las actividades, los materiales o procedimientos que utilice el contratista de obra no deberán afectar adversamente otros elementos de la infraestructura existente. Cualquier daño o trabajo elaborado con defectos obvios, deberá ser reparado como parte de esta actividad. Los atrasos que ello produzca en el desarrollo del contrato serán imputables al Contratista.

El contratista de obra deberá tener en cuenta, además del presupuesto, los estudios y diseños del proyecto, cumplir con los lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el código BPIN 2025050790004, el presupuesto general del mismo y la documentación soporte del proyecto con su correspondiente MGA, además de lo siguiente:

· El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.
· Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua, energía, teléfono y/o demás que sean necesarios para la ejecución de las obras.
· Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones.
· Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Interventoría.
· Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.
· Harán parte además de estas especificaciones la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, la norma técnica colombiana (NTC) relacionada con el concreto y sistemas constructivos, Resolución 004100 del 2004 del Ministerio de Transporte, las relacionadas con la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, es crucial que el constructor y demás profesionales involucrados en la ejecución de obras de placas huella conozcan y apliquen estas normativas y guías técnicas, para garantizar la calidad, la durabilidad y la seguridad de las obras.
· El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva, La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría.
· Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.
· Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.
· En la construcción y acabados de las obras, el MUNICIPIO será exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada.
· EDESAN se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio o a juicio del Municipio de San Carlos no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.
· Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un decimal.
· Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoría exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador.
· Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombre de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El contratista de obra puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios.
· Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría
· Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra.
· Duerante la jecucion del contratos se realizarán las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.
INFORMES PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
Como parte del seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información:

GENERALIDADES 

· Objeto del contrato
· Descripción general: Presentar el cuadro de control legal del contratista (fechas de suscripción, valor, plazo, días de ejecución, prorrogas, suspensiones y adiciones) 

INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

· Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
· Balance financiero del contrato. 
· Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno). 
· Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

· Planes de trabajo y Planillas
· Registro fotográfico por actividad realizada y demás soportes que demuestren las actividades realizadas. 
· Informe con el consolidado de las actividades realizadas (beneficiarios, resultados obtenidos). 
· Planillas de aportes al pago de la seguridad social. 
· Documentos donde se verifique la entrega de elementos de protección personal en caso de ser necesario. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones, observaciones y recomendaciones por parte del contratista sobre el componente técnico y administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 


PLAZO DEL CONTRATO
El Plazo para la ejecución del presente Contrato será SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la entrega de los servicios objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecución de las actividades.
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Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 

60cmx60cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada 

calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo 

pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" 

y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"

Und 30,00 728.216 $            21.846.466 $                  

Suministro, transporte y colocación de tablero o panel 

para Señales Verticales de Transito informativas, SI-05 y 

SI-06 en lamina galvanizada calibre 16 y material 

reflectivo tipo 1 medida según diseño. incluye el diseño 

del texto 

m2 2,00 702.446 $            1.404.891 $                    

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m 

medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 

30% de expansión).

m3-Km 10.800,00 1.636 $                17.670.046 $                  

Bordillo prefabricado en concreto de 20x35x80 m 850,00 86.525 $              73.546.378 $                  

Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición 

adecuada de material resultante

Ha 2,00 1.344.986 $          2.689.972 $                    

Aplicación manual de dos manos de pintura sobre 

superficie de concreto. Pintura tipo de demarcación, 

color amarillo, 8mils en estado seco,  textura lisa, 

(rendimiento: 10 m2/galón; sobre superficie exterior de 

concreto

m2 89,00 47.179 $              4.198.909 $                    

3.014.367.292 $              

28,910403% $ 871.465.747,00

5,000000% $ 150.718.365,00

$ 1.022.184.112,00

$ 10.000.000,00

$ 10.000.001,00

$ 17.520.777,00

$ 4.054.072.181,00

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

COSTOS INDIRECTOS (AU)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

PÓLIZA

REEMBOLSABLES

COSTO OBRA
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR TOTAL 

DEMOLICIONES Y RETIROS

Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye 

cargue y disposición de los materiales provenientes de la 

demolición. No incluye transporte.

m3 90,00 219.032 $            19.712.840 $                  

Retiro de señal vertical.  Incluye transporte y disposición 

final (incluye señales SI-05, SI-06 y postes de 

referenciaSI-04 en concreto)

Und 20,00 93.305 $              1.866.091 $                    

Retiro de alcantarillas. Incluye transporte y disposición 

adecuada del material sobrante resultante y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

m 101,00 58.945 $              5.953.429 $                    

EXCAVACIONES Y LLENOS

Excavación en material común de la explanación, canales 

y préstamos. Incluye cargue y disposición final del 

material sobrante. incluye transporte.

m3 1.212,50 35.147 $              42.615.362 $                  

Excavación para estructuras varias en material común en 

seco sin entibado.  Incluye transporte y disposición final 

de los materiales.

m3 720,00 35.147 $              25.305.617 $                  

Excavación para estructuras varias en material común en 

seco incluye entibado.  Incluye transporte y disposición 

final de los materiales.

m3 60,00 66.903 $              4.014.190 $                    

Lleno mecánico compactado con material de préstamo 

hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la 

obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye 

transporte.

m3 300,00 65.293 $              19.587.819 $                  

Conformación de la calzada existente con 

motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, 

limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario 

para la correcta ejecución de la actividad.

m2 7.050,00 1.680 $                11.841.831 $                  

Fresado m3 350,00 95.077 $              33.276.923 $                  

Suministro, colocación, conformación y compactación de 

Base Granular. Compactación hasta obtener una 

densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo 

del Proctor modificado.

m3 700,00 285.231 $            199.661.538 $                

Suministro, colocación, conformación y compactación de 

Base Granular. Compactación hasta obtener una 

densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo 

del Proctor modificado.

m3 1.076,00 245.615 $            264.282.154 $                

MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA

PRESUPUESTO: :MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO 

EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
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CONCRETOS, PISOS

Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios. m3 25,00 769.121 $            19.228.014 $                  

Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios. m3 30,00 867.240 $            26.017.213 $                  

Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas. m3 120,00 939.834 $            112.780.056 $                

Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 

fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 1.600,00 7.633 $                12.212.948 $                  

Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C 

(28 MPa)  para Muros, disipadores, aletas y estribos.  

Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la 

vista, desmoldante, y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción y 

funcionamiento

m3 27,00 1.066.690 $          28.800.635 $                  

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica 

catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación 

de superficie a pavimentar según normas para la 

construcción de pavimentos del INVIAS 411-22. Incluye 

todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y 

riego inicial con carrotanque.

m2 10.550,00 5.388 $                56.840.154 $                  

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente 

tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de 

la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con 

terminadora (finisher), compactación y terminación de 

bordes. No incluye imprimación, que se pagarán en su 

respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico 

compacto medido en sitio.

m3 262,50 1.459.853 $          383.211.431 $                

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente 

tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de 

la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con 

terminadora (finisher), compactación y terminación de 

bordes. No incluye imprimación, que se pagarán en su 

respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico 

compacto medido en sitio.

m3 528,75 1.148.846 $          607.452.404 $                

Tratamiento superficial impermeabilizante con emulsión, 

no incluye transporte 

m2 12.000,00 14.262 $              171.138.462 $                

Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno 

de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y 

demás elementos extraños que se encuentren 

obstruyendo la obra.

Und 29,00 146.245 $            4.241.103 $                    

Suministro y colocación de material filtrante para 

construcción de filtros de 1" a 3". Incluye transporte

m3 660,00 133.166 $            87.889.250 $                  

Material granular de 12 a 25 mm para filtro, 

cimentaciones o cama de triturado.  Incluye transporte 

interno, Suministro, transporte e instalación de y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

m3 66,00 143.788 $            9.490.008 $                    

Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 

o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales 

se pagan por su ítem respectivo.

m2 3.000,00 18.832 $              56.494.708 $                  

Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC 

Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o 

equivalente unión mecánica de 36" 

m 33,00 2.227.177 $          73.496.838 $                  

Suministro, transporte y colocación de tubería perforada 

de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y 

todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

m 1.200,00 50.617 $              60.739.892 $                  

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC 1 

1/2" para Lloradero en estructuras.

m 12,00 24.439 $              293.265 $                       

Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica 

Galvanizada en Caliente. Incluye concreto para 

empotramiento de postes.

m 327,00 339.006 $            110.855.053 $                

Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en 

frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea 

de demarcación en pavimento. 

m 14.000,00 7.525 $                105.343.646 $                

Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas 

con espigo en la superficie del pavimento.

Und 7.900,00 42.831 $              338.367.756 $                
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