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	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



	SECRETARIA GENERAL - PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES

	PROCESO XXXXXXXXXX




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS CAMIONETA BLINDADA 4X4

	CAMIONETA DC BLINDADA NIVEL III

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	Tipo
	Pick up, Cuatro puertas

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega

	MOTOR

	
	DIESEL

	Cilindrada
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	Mínimo 2400 cc. (comercial)


	Potencia neta

	Mínimo 147/3400 hp 


	Torque neto

	Mínimo 400/1600 Nm 


	Disposición

	Cuatro (4) a seis (6) cilindros en línea o en V.

	Airbag
	Mínimo 6

	Altura al piso mm
	Mínimo 286 (posterior al reforzamiento de la suspensión)

	Control de emisiones
	conforme a lo requerido por el ministerio del medio ambiente 

	Combustible
	Diesel

	Sistema de alimentación

	Inyección electrónica 


	Encendido

	Electrónico 


	Sistema eléctrico

	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando 

	Batería 12 voltios

	Libre mantenimiento mínimo 70 amp. 


	Alternador 12 voltios

	Mínimo 70 amp 


	Luces

	Las contempladas en el reglamento del ministerio de transporte.

	Sistema de freno

	Sistema de accionamiento hidráulico con circuitos independientes. Delantero de disco y trasero de disco o campana. De parqueo con accionamiento manual por guaya y palanca al piso o en el tablero (Freno de mano), con asistencia de frenado ABS.

Reforzado (especificar en la oferta tipo de refuerzo). 


	Sistema de dirección

	Lado izquierdo.


	Tipo de accionamiento

	Asistencia Hidráulica 

	Suspensión delantera

	Eje rígido o Independiente, doble horquilla

	Suspensión trasera

	Eje rígido

	Transmisión - Tipo de accionamiento
	Mecánica - Automática

	Número de velocidades
	Mínimo seis velocidades hacia delante y una reversa, palanca de cambios al piso o en el tablero. 

	Chasis
	Independiente. 

	Tracción

	4x4 Full time o sistema equivalente con posibilidad de desconexión por el usuario desde el habitáculo.

	Llantas y Rines
	Llantas todo terreno (M/T) radial doble servicio con llanta de repuesto colocada en el habitáculo para tal fin de dimensiones acordes a las de diseño del fabricante, cinco (5) rines y llantas iguales con blindaje y sistema run flat.

	Capacidad de carga
	Mínimo 890 Kilogramos.

	Silletería

	Asientos delanteros individuales, deslizantes, reclinables con apoya cabezas, asientos segunda fila tipo banca con apoya cabezas.

	Color
	Verde Ejercito Mate 

	Capacidad tanque
	Mínimo 20 galones con tapa exterior y con seguro 

	Control de emisiones
	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente 

	Herramientas

	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de 3/8 a 1 pulgada o de 8 a 19 milímetros, Juego de destornilladores 6 piezas de estrella y pala, alicates de 6 pulgadas, botiquín, Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical, Un botiquín de primeros auxilios, Dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías. Y maletín para herramienta. 

	Accesorios
	Vidrios eléctricos, desempañador trasero, antena incorporada, espejo retrovisor, reloj, seguro puertas, limpia brisas delantero, radio AM/FM/MP3 y parlantes, pito, bloqueo central. Mínimo dos (2) llaves de encendido, tapetes, vidrios polarizados, recubrimiento en polímero de platón, sensores y cámara de reversa, gancho trasero de fijación, toma corriente trasero, Luces tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, Cuatro (4) luces estroboscópicas para señalización, Pito o claxon Bitono, Bómper delantero ARB SUMMIT y trasero ARB,SUMMIT RAW, Protector de carter o Skid plate ARB, suspensión OLD MAN EMU, exploradoras adicionales para instalación en bomper, winche de 12000 libras, instalación de los accesorios incluidos.

	Mantenimiento preventivo
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo del vehículo y blindaje con una cobertura de 50 mil kilómetros con base a las rutinas recomendadas por el fabricante, incluyendo revisión y cambio de pastillas de freno delanteras (2 cambios), revisión y cambio de pastillas o bandas de freno traseras (1 cambio), revisión y cambio de bombillo y fusibles (cambio cuando no funcione), rotación, balanceo alineación y calibración de todas las llantas (cada 10 mil km) y todas aquellas actividades programadas preventivas que determine el fabricante que no correspondan a Mantenimiento Correctivo.

	SERVICIO POSTVENTA
	El contratista debe garantizar el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de los repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de 10 años.



	BLINDAJE NIVEL III DE LA NORMA NIJ 0108.01

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	CERTIFICACIÓN BLINDADORA
	
La empresa blindadora o fabricante del blindaje debe entregar las certificaciones balísticas del material utilizado en el proceso constructivo las cuales deben estar avaladas por un laboratorio acreditado por la National Institute of Justice (NIJ) de Estados Unidos. 


	NORMA DEL
 BLINDAJE
	Nivel III de la norma NIJ 0108.01 contra munición estipulada en la capacidad de protección balística.

	ÁREAS Y MATERIAL
	La oferta debe contener en forma clara y precisa la descripción del peso y área a blindar con los materiales y pesos totales teniendo en cuenta que el vehículo soporte el peso del blindaje 

	FIJACIÓN
	El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior.

	PROTECCIÓN BALÍSTICA
	Protección balística para impactos de proyectiles en los siguientes calibres: 22 largo; 38 largo; 9 mm pistola, 9 mm subametralladora, 357 y 44 mágnum, 556 y 752X51 NATO y similares dentro de estos rangos.

	MATERIAL DEL
BLINDAJE
	Material balístico, se exige que los materiales usados, cumplan con los requerimientos y niveles solicitados, no se acepta en la fijación del material opaco el uso de remaches.

	DESCRIPCIÓN DEL
BLINDAJE
	Se debe anexar en planos la descripción de las áreas del vehículo a blindar, con el respectivo peso del material blindado, totalizando el peso del blindaje (opaco y transparente). el peso por metro cuadrado especificado en la oferta se comprobará con el área y peso de las probetas presentadas para la prueba balística. el peso por metro cuadrado de cada material presentado para la prueba deberá ser menor o igual al ofertado, de lo contrario se rechazará la propuesta.

	PARTES A BLINDAR
	Piso, techo, puertas delanteras, puertas traseras, torpedo, parte frontal, guardafangos, parales, incluidas las bombas delanteras, llantas con sistema run flats, tanque de combustible en el mismo material del blindaje, caja de batería, protección de la caja de fusibles y el computador

	MATERIAL
TRANSPARENTE
	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de polivinil butyral ó poliuretano y policarbonato a la vista en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. El espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir la norma NIJ 0108.01 nivel III o similares

	
	La apariencia original del vehículo debe conservarse en su totalidad

	
	Los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni deslaminación entre cristales durante los tres años siguientes, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen.

	
	No se aceptan vidrios con burbujas o cámaras de aire atrapado entre los cristales.

	
	El proceso de elaboración de los cristales debe cumplir con el reglamento técnico para acristalamientos de seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores para su comercialización en Colombia, acorde a la resolución obligatoria 0934 de 2008 del ministerio de comercio, industria y turismo, se debe anexar certificación de cumplimiento.

	
	La diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para el rechazo del vehículo o para hacer efectivas las garantías de calidad y cumplimiento.

	
	Especificar el espesor de los cristales.

	MATERIAL EN
ÁREAS OPACAS
	Las áreas opacas como las puertas y costados, y otras áreas que por su tamaño y ubicación lo amerite, deben estar blindadas en material balístico que cumpla con los niveles solicitados

	
	El blindaje debe fijarse en las áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no haya desprendimientos que permitan el paso de proyectiles después de los primeros impactos.

	
	El techo debe estar blindado en nivel III-A de la norma NIJ 0108.01, en material acero balístico.

	
	El piso debe estar blindado en el mismo nivel III-A de la norma NIJ 0108.01, en material acero balístico y no inflamable.

	REFUERZO DE LA 
ESTRUCTURA
	ESTRUCTURA: En el mismo material y con el mismo sistema reforzando las áreas de: párales, torpedo, corona de techo, caja de batería y partes estructurales.

	
	TRASLAPES: En las áreas de las puertas, marcos y ventanas y donde se encuentran las chapas debe haber protecciones mediante traslape que sean fijados sin el uso de remaches, ni refuerzos en cintas de acero. El diseño debe permitir la reparación o mantenimiento de manijas y chapas de las puertas sin que afecte el blindaje.

	
	BISAGRAS: Las bisagras de todas las puertas deben tener una resistencia tal, que soporte sin problemas el peso adicional del blindaje para evitar descolgamientos.

	
	PUERTAS: Debe instalarse reatas y guías centradoras (hembra – macho) en las 4 puertas laterales para prevenir descolgamiento

	
	PROTECCIÓN AL TANQUE DE GASOLINA: Blindado
en el mismo sistema e igual material del blindaje con recubrimiento en material no inflamable, blindaje tapa del tanque de combustible 

	
	LLANTAS: Las cinco (5) llantas deben estar blindadas con un sistema tipo runflat plástico, que garantice que el vehículo continuará su desplazamiento como mínimo 30 kilómetros a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, luego de una agresión.

	
	Bomper delantero y trasero reforzado

	ACCESORIOS DEL
BLINDAJE
	Intercomunicador interior/exterior del vehículo tipo manos libres. de última generación.
Centradores de puertas
Bomper delantero y trasero reforzado




	PRUEBAS BALÍSTICAS

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	NIVEL
	El blindaje opaco y transparente deberá cumplir integralmente con las exigencias mínimas requeridas por la Norma NIJ 0108.01 contra munición 5.56 y 7.62x51 NATO, con velocidad de 785 / 965 +/- 15 m/s.

	LUGAR Y FECHA

	Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizará en INDUMIL-SOACHA bajo su reglamento interno, previa coordinación y disponibilidad de los laboratorios de la Industria Militar 

	COSTO
	El costo de la prueba debe ser cancelado por el oferente

	PROBETAS O MUESTRAS
	Se requiere para las pruebas de tipo destructivo, dos probetas de cada material opaco y dos probetas de material transparente en nivel III contra munición 5.56 y 7.62x51 NATO, con velocidad de 785 / 965 +/- 15 m/s.
Las probetas deben cumplir con las dimensiones establecidas por INDUMIL para efectos de valides de la prueba balística.

El material usado para tal (es) prueba (s), serán del mismo lote y características del material utilizado para el blindaje del vehiculo, para tal fin se deberá certificar el lote de cada bien incluyendo el número de serial.  


	NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS

	El número y distribución de impactos será el establecido por la norma NIJ 0108.01 para nivel III.
En cada impacto se verificará la no penetración de la probeta o muestra y del testigo; en caso contrario se detendrá la continuación de la prueba para la respectiva firma, conceptuando como no superada 
NOTA: La no aprobación de la prueba balística genera un incumplimiento del Proveedor de Vehículos Blindados.



EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS CONLLEVARA A DETERMINAR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE APLICARAN LAS MULTAS, PÓLIZAS Y SANCIONES CORRESPONDIENTES.
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