ANEXO E.

PROPUESTA ECONÓMICA

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ________ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. (INCLUIR NO. DEL PROCESO) cuyo  objeto es (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO) y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes/servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes/servicios que integran el anexo técnico es el siguiente:

	ÍTEM
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	ELEMENTOS
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	FSUPA
	CCTV - Circuito Cerrado de Televisión
	01 DVR 8CH soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, 
	1
	
	

	
	
	
	Disco Duro 2TB
	1
	
	

	
	
	
	08 Cámara de Video Tipo Domo plástico HDCVI/CVBS, 1080P, 1/2.7" CMOS, 2.8mm, IR LEDs 20m, DWDR, AWB,AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, DC12V/1Amp
	8
	
	

	
	
	
	01 Cable HDMI 5m Mallado Doble Filtro
	1
	
	

	
	
	
	Carrete de cable UTP INTERIOR CAT
5E, x305 metros Cobre/Cobre 100%
	1
	
	

	
	
	
	08 Caja Plástica Cuadrada para Cámara, 10x10
	8
	
	

	
	
	
	08 Video balun pasivo HDCVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin
	8
	
	

	
	
	
	01 Monitor 23" - Área de imagen visualizable: Pantalla de 23 pulgadas medida en diagonal, Pantalla: Antirreflejo, Relación de aspecto:16:9 Contraste: 5.000.000:1 dinámico(3), Resolución:1920 x 1080 a 60 Hz (Full HD), Tiempo de respuesta:7 ms de gris a gris con sobrecarga Color exterior: Negro
	1
	
	

	2
	GAPO
	CCTV - Circuito Cerrado de Televisión
	01 DVR 8CH soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, 
	1
	
	

	
	
	
	Disco Duro 2TB
	1
	
	

	
	
	
	04 Cámara de Video Tipo Domo plástico HDCVI/CVBS, 1080P, 1/2.7" CMOS, 3,6mm, IR LEDs 20m, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR,DC12V/1Amp 
	4
	
	

	
	
	
	04 Cámara de Video Tipo Bala Plástica HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 2MP(1080p), IR Smart Led 20m, lente fijo 2,8mm,2DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC, IP67, 12VDCm
	4
	
	

	
	
	
	01 Cable HDMI 5m Mallado Doble Filtro
	1
	
	

	
	
	
	Carrete de cable UTP INTERIOR CAT
5E, x305 metros Cobre/Cobre 100%
	1
	
	

	
	
	
	08 Caja Plástica Cuadrada para Cámara, 10x10
	8
	
	

	
	
	
	08 Video balun pasivo HDCVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin
	8
	
	

	
	
	
	01 Monitor 23" - Área de imagen visualizable: Pantalla de 23 pulgadas medida en diagonal, Pantalla: Antirreflejo, Relación de aspecto:16:9 Contraste: 5.000.000:1 dinámico(3), Resolución:1920 x 1080 a 60 Hz (Full HD), Tiempo de respuesta:7 ms de gris a gris con sobrecarga Color exterior: Negro
	1
	
	

	3
	BFIM24
	CCTV - Circuito Cerrado de Televisión
	02 DVR 8CH soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, 
	2
	
	

	
	
	
	Disco Duro 2TB
	2
	
	

	
	
	
	08 Cámara de Video Tipo Domo Plástico HDCVI/CVBS, 1080P, 1/2.7" CMOS, 2.8mm, IR LEDs 20m, DWDR, AWB,AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, DC12V/1Amp
	8
	
	

	
	
	
	02 Cable HDMI 5m Mallado Doble Filtro
	2
	
	

	
	
	
	Carrete de cable UTP INTERIOR CAT
5E, x305 metros Cobre/Cobre 100%
	1
	
	

	
	
	
	08 Caja Plástica Cuadrada para Cámara, 10x10
	8
	
	

	
	
	
	08 Video balun pasivo HDCVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin
	8
	
	


Nota 1. La adjudicación se podrá efectuar hasta la totalidad del presupuesto asignado, teniendo en cuenta las necesidades institucionales. El oferente entiende y acepta que la Entidad se reserva el derecho de modificar (incrementar) la relación de bienes requeridos en el presente anexo.

Nota 2. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el SECOP II. 

Nota 3. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico.  Si el bien o servicio está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Atentamente,
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)
