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[CONVOCATORIA PUBLICA: No. CP-001-2025] 


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 


[OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA]

Descripción del proyecto

Actualmente existe Deficiente capacidad para la prestación del Servicio básico de Salud en las Veredas de Chípalo, Doima y Chicalá del Hospital San Sebastián del Municipio Piedra Tolima, El hospital presenta deficiencias en su infraestructura, servicios, lo que afecta la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios.

Por tal razón se debe adelantar las OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

El puesto de salud rural de Chípalo en el municipio de Piedras Tolima, no cuenta con condiciones físicas adecuadas para Prestar el Servicio de Salud.

Localización 

En el puesto de salud rural de Chípalo en el municipio de Piedras Tolima.

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	1
	PRELIMINARES 
	UND.
	CANT.

	1.1
	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA
	M2
	27,11

	1.2
	DEMOLICIONES (MUROS)
	M2
	48,07

	1.3
	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS 
	M2
	113,48

	1.4
	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)
	M2
	29,96

	1.5
	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO E: 12 CM
	M2
	26,74

	1.6
	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS) 
	UND
	1,00

	1.7
	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS
	UND
	14,00

	1.8
	DESMONTE DE CUBIERTA Y ENTRAMADO CUBIERTA  EXISTENTE 
	M2
	130,02

	1.9
	RETIRO DE ESCOMBROS  (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL)
	M3
	16,97

	1,10
	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTR
	M3
	16,97

	2
	EXCAVACIONES -RELLENOS
	 
	 

	2.1
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
	M3
	22,35

	2.2
	RELLENO Y COMPACTACION CON RECEBO  E:0,30
	M3
	12,23

	3
	PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA EDIFICACION)
	 
	 

	3.1
	PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm  E:0.10cm
	M2
	26,74

	4
	OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 

	4.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA FACHADA PRINCIPAL INCLUYE (ANTICORROSIVO, TUBO RECTANGULAR 76 MMx 38MM x 1.1mm x 6m, RESANE Y CORTES )
	ML
	133,76

	4.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)
	M2
	130,02

	4.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR  (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX
	ML
	11,63

	4.4
	SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)
	ML
	15,71

	4.5
	BAJANTE PVC AMAZONAS
	ML
	6,00

	4.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO SOBRE MUROS)
	ML
	12,19

	5
	MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO
	 
	 

	5.1
	MURO EN BLOQUE H4
	M2
	150,56

	5.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL,  SECCION  15X20   
	ML
	44,80

	5.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30
	ML
	44,33

	5.4
	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)
	M2
	301,12

	5.5
	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS 
	M2
	328,23

	5.6
	PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA)
	M2
	364,80

	5.7
	GRANIPLAST HIDROFUGADO 
	M2
	119,00

	5,8
	PINTURA KORAZA TRES MANOS 
	M2
	119,00

	6
	PISOS Y CIELO RASO 
	 
	 

	6.1
	ALISTADO PISO 1:5 E:04M
	M2
	125,68

	6.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60)
	ML
	104,38

	6.3
	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA)
	M2
	90,21

	7
	ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS 
	 
	 

	7.1
	CERAMICA PARED DE 60x30- BAÑOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES) 
	M2
	67,64

	7.2
	CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y  LINEALES) - (TRAFICO PESADO)
	M2
	125,68

	7.3
	POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PAÑETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)
	UND
	1,00

	7.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA  (INCLUYE ACOPLES)
	UND
	4,00

	7.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
	UND
	3,00

	7.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS,  KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS) 
	UND
	3,00

	7.7
	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y  1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM)
	UND
	2,00

	7.8
	TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE ROTURA EN MURO Y RESANE DEL MISMO) 
	UND
	10,00

	7.9
	SUMINISTRO E  INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO 
	UND
	6,00

	7,10
	DISPENSADOR DE JABON 
	UND
	4,00

	7,11
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
	UND
	4,00

	7,12
	DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL
	UND
	4,00

	7,13
	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL
	UND
	4,00

	8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO
	 
	 

	8.1
	MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS)
	ML
	3,60

	8.2
	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 x 2,00 
	UND
	11,00

	8.3
	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)
	M2
	7,82

	8.4
	ESPEJO 4MM
	M2
	1,80

	9
	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 

	9.1
	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2  Y SUPLEMENTO)
	UND
	28,00

	9.2
	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA  INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE,  CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2  Y SUPLEMENTO)
	UND
	28,00

	9.3
	REGATAS 
	ML
	30,00

	10
	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
	 
	 

	10.1
	TUBERIA 1/2" PVC PRESION 
	ML
	49,27

	10.2
	PUNTO HIDRAULICO 1/2"
	UND
	25,00

	10.3
	TUBERIA SANITARIA 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	30,27

	10.4
	TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	40,51

	10.5
	TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS)
	ML
	48,60

	10.6
	REGISTRO PVC PRESION 1/2"
	UND
	10,00

	10.7
	SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)
	UND
	1,00

	10.8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN
	UND
	2,00

	10.9
	PUNTO SANITARIO DE 4"
	UND
	4,00

	10.10
	PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2
	UND
	12,00

	10.11
	PUNTO SANITARIO DE 3"
	UND
	6,00

	11
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 

	11.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA.
	UND
	2,00

	11,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10  Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)
	UND
	4,00

	11,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS  EN CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y TRANSPORTE)
	M2
	7,62

	11,4
	SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES 
	M2
	30,00

	12
	ASEO GENERAL 
	 
	 

	12.1
	ASEO GENERAL ENTREGA
	M2
	125,68

	13
	OTROS
	 
	 

	13.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABE CON LAVAPLATOS 1,20 X 0,50  (INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE)
	ML
	2,40

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION 
	24%
	 

	 
	IMPREVISTOS 
	1%
	 

	 
	UTILIDAD
	5%
	 

	 
	INTERVENTORIA 
	10%
	 

	 
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	14
	MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD 
	 
	 

	14,1
	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO  EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS  2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)
	UND
	1,00

	14,2
	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 4.95 KWP 7,6 KW US FO
	UND
	1,00

	14,3
	SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS 
	UND
	4,00



Fases y etapas del proyecto

· PRELIMINARES 
· EXCAVACIONES 
· RELLENOS 
· OBRAS DE URBANISMO 
· OBRAS EN CUBIERTA 
· MAMPOSTERIA
· ESTR. DE CONFINAMIENTO
· PINTURA
· PAÑETE Y ESTUCO 
· PISOS Y CIELO RASO 
· ENCHAPE Y ACCESORIOS 
· BAÑOS 
· SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA 
· ESPEJOS
· VIDRIOS
· ALUMINIO 
· SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA 
· SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS 
· CARPINTERIA METALICA 
· ASEO GENERAL 
· OTROS COSTOS INDIRECTOS MAS IMPUESTOS 
· INTERVENTORIA 
· MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD

a. Ítems de pago: 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	V/R UNITARIO
	V/R TOTAL

	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD CHIPALO DEL HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA

	1
	PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	$ 8.315.656

	1.1
	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA
	M2
	27,11
	$ 17.599
	$ 477.077

	1.2
	DEMOLICIONES (MUROS)
	M2
	48,07
	$ 8.089
	$ 388.852

	1.3
	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS 
	M2
	113,48
	$ 19.887
	$ 2.256.728

	1.4
	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)
	M2
	29,96
	$ 8.862
	$ 265.499

	1.5
	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO E: 12 CM
	M2
	26,74
	$ 34.696
	$ 927.928

	1.6
	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS) 
	UND
	1,00
	$ 36.013
	$ 36.013

	1.7
	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS
	UND
	14,00
	$ 25.724
	$ 360.129

	1.8
	DESMONTE DE CUBIERTA Y ENTRAMADO CUBIERTA  EXISTENTE 
	M2
	130,02
	$ 15.205
	$ 1.977.027

	1.9
	RETIRO DE ESCOMBROS  (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL)
	M3
	16,97
	$ 59.000
	$ 1.001.269

	1,10
	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTR
	M3
	16,97
	$ 36.836
	$ 625.135

	2
	EXCAVACIONES -RELLENOS
	 
	 
	 
	$ 1.603.449

	2.1
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
	M3
	22,35
	$ 42.873
	$ 958.159

	2.2
	RELLENO Y COMPACTACION CON RECEBO  E:0,30
	M3
	12,23
	$ 52.758
	$ 645.289

	3
	PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA EDIFICACION)
	 
	 
	 
	$ 1.872.161

	3.1
	PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm  E:0.10cm
	M2
	26,74
	$ 70.001
	$ 1.872.161

	4
	OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 
	 
	$ 23.240.717

	4.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA FACHADA PRINCIPAL INCLUYE (ANTICORROSIVO, TUBO RECTANGULAR 76 MMx 38MM x 1.1mm x 6m, RESANE Y CORTES )
	ML
	133,76
	$ 30.256
	$ 4.047.081

	4.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)
	M2
	130,02
	$ 107.911
	$ 14.030.930

	4.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR  (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX
	ML
	11,63
	$ 63.435
	$ 737.754

	4.4
	SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)
	ML
	15,71
	$ 222.930
	$ 3.502.229

	4.5
	BAJANTE PVC AMAZONAS
	ML
	6,00
	$ 48.978
	$ 293.871

	4.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO SOBRE MUROS)
	ML
	12,19
	$ 51.588
	$ 628.853

	5
	MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO
	 
	 
	 
	$ 52.171.095

	5.1
	MURO EN BLOQUE H4
	M2
	150,56
	$ 62.453
	$ 9.402.982

	5.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL,  SECCION  15X20   
	ML
	44,80
	$ 152.962
	$ 6.852.694

	5.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30
	ML
	44,33
	$ 158.076
	$ 7.007.524

	5.4
	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)
	M2
	301,12
	$ 27.522
	$ 8.287.335

	5.5
	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS 
	M2
	328,23
	$ 22.924
	$ 7.524.324

	5.6
	PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA)
	M2
	364,80
	$ 17.453
	$ 6.366.992

	5.7
	GRANIPLAST HIDROFUGADO 
	M2
	119,00
	$ 30.191
	$ 3.592.663

	5,8
	PINTURA KORAZA TRES MANOS 
	M2
	119,00
	$ 26.358
	$ 3.136.581

	6
	PISOS Y CIELO RASO 
	 
	 
	 
	$ 14.049.988

	6.1
	ALISTADO PISO 1:5 E:04M
	M2
	125,68
	$ 34.396
	$ 4.322.750

	6.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60)
	ML
	104,38
	$ 27.804
	$ 2.902.155

	6.3
	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA)
	M2
	90,21
	$ 75.660
	$ 6.825.083

	7
	ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS 
	 
	 
	 
	$ 30.423.831

	7.1
	CERAMICA PARED DE 60x30- BAÑOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES) 
	M2
	67,64
	$ 89.857
	$ 6.077.923

	7.2
	CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y  LINEALES) - (TRAFICO PESADO)
	M2
	125,68
	$ 109.953
	$ 13.818.444

	7.3
	POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PAÑETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)
	UND
	1,00
	$ 309.502
	$ 309.502

	7.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA  (INCLUYE ACOPLES)
	UND
	4,00
	$ 808.796
	$ 3.235.183

	7.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
	UND
	3,00
	$ 450.133
	$ 1.350.399

	7.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS,  KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS) 
	UND
	3,00
	$ 494.033
	$ 1.482.099

	7.7
	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y  1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM)
	UND
	2,00
	$ 355.200
	$ 710.399

	7.8
	TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE ROTURA EN MURO Y RESANE DEL MISMO) 
	UND
	10,00
	$ 35.063
	$ 350.633

	7.9
	SUMINISTRO E  INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO 
	UND
	6,00
	$ 61.293
	$ 367.757

	7,10
	DISPENSADOR DE JABON 
	UND
	4,00
	$ 154.911
	$ 619.643

	7,11
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
	UND
	4,00
	$ 187.911
	$ 751.643

	7,12
	DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL
	UND
	4,00
	$ 225.913
	$ 903.652

	7,13
	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL
	UND
	4,00
	$ 111.639
	$ 446.556

	8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO
	 
	 
	 
	$ 14.716.142

	8.1
	MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS)
	ML
	3,60
	$ 633.318
	$ 2.279.946

	8.2
	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 x 2,00 
	UND
	11,00
	$ 756.953
	$ 8.326.479

	8.3
	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)
	M2
	7,82
	$ 488.291
	$ 3.820.391

	8.4
	ESPEJO 4MM
	M2
	1,80
	$ 160.737
	$ 289.327

	9
	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	$ 11.563.121

	9.1
	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2  Y SUPLEMENTO)
	UND
	28,00
	$ 225.709
	$ 6.319.843

	9.2
	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA  INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE,  CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2  Y SUPLEMENTO)
	UND
	28,00
	$ 172.998
	$ 4.843.942

	9.3
	REGATAS 
	ML
	30,00
	$ 13.311
	$ 399.337

	10
	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 
	$ 14.830.457

	10.1
	TUBERIA 1/2" PVC PRESION 
	ML
	49,27
	$ 39.012
	$ 1.922.124

	10.2
	PUNTO HIDRAULICO 1/2"
	UND
	25,00
	$ 56.027
	$ 1.400.670

	10.3
	TUBERIA SANITARIA 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	30,27
	$ 77.735
	$ 2.353.052

	10.4
	TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	40,51
	$ 73.095
	$ 2.961.089

	10.5
	TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS)
	ML
	48,60
	$ 60.341
	$ 2.932.559

	10.6
	REGISTRO PVC PRESION 1/2"
	UND
	10,00
	$ 45.538
	$ 455.385

	10.7
	SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)
	UND
	1,00
	$ 1.044.080
	$ 1.044.080

	10.8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN
	UND
	2,00
	$ 73.054
	$ 146.107

	10.9
	PUNTO SANITARIO DE 4"
	UND
	4,00
	$ 89.029
	$ 356.117

	10.10
	PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2
	UND
	12,00
	$ 61.470
	$ 737.641

	10.11
	PUNTO SANITARIO DE 3"
	UND
	6,00
	$ 86.939
	$ 521.633

	11
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	$ 13.476.603

	11.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA.
	UND
	2,00
	$ 750.968
	$ 1.501.936

	11,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10  Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)
	UND
	4,00
	$ 770.968
	$ 3.083.873

	11,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS  EN CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y TRANSPORTE)
	M2
	7,62
	$ 189.254
	$ 1.442.114

	11,4
	SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES 
	M2
	30,00
	$ 248.289
	$ 7.448.680

	12
	ASEO GENERAL 
	 
	 
	 
	$ 738.811

	12.1
	ASEO GENERAL ENTREGA
	M2
	125,68
	$ 5.879
	$ 738.811

	13
	OTROS
	 
	 
	 
	$ 1.062.580

	13.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABE CON LAVAPLATOS 1,20 X 0,50  (INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE)
	ML
	2,40
	$ 442.741
	$ 1.062.580

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	 
	 
	 
	$ 188.064.610

	 
	ADMINISTRACION 
	24%
	 
	 
	$ 45.135.506

	 
	IMPREVISTOS 
	1%
	 
	 
	$ 1.880.646

	 
	UTILIDAD
	5%
	 
	 
	$ 9.403.231

	 
	INTERVENTORIA 
	10%
	 
	 
	$ 18.806.461

	 
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO 
	 
	 
	 
	$ 263.290.455

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD 
	 
	 
	 
	$ 56.038.224

	14,1
	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO  EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS  2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)
	UND
	1,00
	$ 3.130.727
	$ 3.130.727

	14,2
	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 4.95 KWP 7,6 KW US FO
	UND
	1,00
	$ 39.023.268
	$ 39.023.268

	14,3
	SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS 
	UND
	4,00
	$ 3.471.057
	$ 13.884.230

	COSTO TOTAL PRESUPUESTO INCLUYE MOBILIARIO
	$ 319.328.679


Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Forma de pago

El Hospital cancelará el monto del contrato, así: Mediante actas parciales hasta el 90% del valor total del Contrato, según % de avance de la Obra y Un Acta Final hasta del 10% del valor total del contrato, previa presentación acta de recibo a satisfacción, previa certificación del supervisor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos de ley, acreditación del pago de los aportes a la seguridad social, en el caso de personas jurídicas bastara con la certificación del revisor fiscal y/o contador de acuerdo a sus estatutos, en caso de personas naturales deberán acreditar el pago sobre el 40% del valor total del contrato como ingreso base de cotización, certificación del SENA y Caja De Compensación.

Condiciones particulares del proyecto

Están contenidas en:

· Ficha Infraestructura Adecuaciones Menores

Especificaciones técnicas

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas de Construcción Vigentes.

Especificaciones técnicas de materiales 

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas de Materiales Vigentes.

Pruebas y ensayos

· Resistencia de los Concretos.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

· Presupuesto de Obra.
· Ficha Infraestructura Adecuaciones Menores
· Cotizaciones de equipos
· Diseños

Notas técnicas específicas del proyecto

No Aplica.

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

No Aplica.
Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 


· Un (1) [Ingeniero Civil] – Residente de Obra

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	[Un (1) [Ingeniero Civil] – Residente de Obra

	5 años
	3 años



Maquinaria mínima del proyecto

No Aplica.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES

No Aplica.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

No se requieren Permisos.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

No Aplica.

Documentos técnicos adicionales 

No Aplica.



En constancia se firma en Piedras Tolima, a los doce (12) días de diciembre de 2025.






HECTOR JAVIER CALDERON TORRES 
Gerente 



“LA SALUD ES AHORA, LA RESPONSABILIDAD, ES DE TODOS”
Carrera 3 Calle 5 Esquina Teléfono: 3213723010 – 3213728023
administracion@esehospitalsansebastiandepiedrastolima.govc.co
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