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[bookmark: _GoBack]ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores
GOBERNACION DEL TOLIMA
IBAGUE

[bookmark: _Hlk511125090]REFERENCIA:	Proceso de Contratación No: xxxxx

[bookmark: _Hlk511125131]Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025.

Estimados señores:

, en mi calidad de representante legal de  o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el ANEXO TÉCNICO
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación. 
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance del objeto del presente proceso de selección, así como las disposiciones establecidas en el Anexo Técnico. 
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el estudio previo y demás documentos del proceso. 
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información relacionada a la experiencia y académica es real y verificable con los soportes que entregaré a la Entidad junto con mi oferta. En el caso que la Entidad encuentre que la información no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público. 
9. Conozco y cuento con el personal mínimo requerido y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto del contrato.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. [Incluir para el caso de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia] No soy responsable fiscal por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y no tengo sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con Entidad Estatal alguna. 
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en el estudio previo.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
22. Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 
23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva. 
24. [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios, el número de folios o el Anexo donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]
25. Recibiré notificaciones del contrato en:


	[bookmark: _Hlk511125246]Persona de contacto
	Nombre y Apellidos

	Dirección y ciudad
	[Dirección de la compañía]
	Teléfono
	[Teléfono de la compañía]	Celular
	[Teléfono de la compañía]
	Correo electrónico
	[Dirección de correo electrónico de la compañía]


26. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
27. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Anexo Técnico y la oferta económica”, en caso de resultar adjudicatario.


Atentamente,



Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C.	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________


___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]



(*) NOTA: Esta carta deberá ser presentada y firmada por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente, con la debida presentación personal.







































ANEXO 2. CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

FICHA TECNICA. 

	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA MUJER

	Nombre del producto:
	BLUSA CAMISERA MANGA LARGA

	Blusa estilo camisero: con corte princesa en delantero para mejor entalle, con corte en el centro posterior y dos pinzas en los costados posteriores.
Cuello: compuesto, con pie de cuello y cuello.
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla.
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome.
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, con botón en la mitad, deben poseer dos prenses.
Los puños: con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble.
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas.
Frentes: Pechera integrada de 2,5 cms con entretela fusionable no tejida, costura de ambos lados a 3/16 de pulgada, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro con pespunte terminado de 1/16 de pulgada.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente, 4 botones para los puños, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 18 mm ± 1 mm teñidos en masa. Los botones de la portañuela (2 unidades) deberán ser de 14 mm, todos los botones a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos.
Ruedo: con curvatura y dobladillado con doble doblez. Medida del dobladillo 10mm ± 3mm. Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela.

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales 
Material Principal: 65% Algodón - 35% poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m². 
Tejido: diagonal 2x1 o tipo Oxford.

Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia, incluyendo estampados).

	Modelos: Mínimo 4 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado: debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PAR MUJER 

	Nombre del producto:
	PANTALÓN FORMAL DAMA

	Descripción Técnica del producto:

	Delantero: Liso con bolsillos laterales o sesgados. Cremallera en nylon No 3 al tono del material textil.
Posterior: Con dos pinzas, una a cada lado, simulación de bolsillos de doble ribete, uno a cada lado.
Pretina: clásica con pasadores, debe ser al menos de 75 mm ± 3 mm de ancho y debe ir pespuntada. Con botón y ojal de lagrima
Bolsillos: Dos bolsillos laterales o diagonales, presilla dos en los extremos, dos simulaciones de bolsillos posteriores de doble ribete, presilla dos en los extremos. Bolsillos delanteros deben ser entalegados internamente.
Bota: recta o semientubada.
Botones: de 24 milímetros ± 1mm de diámetro, con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. 	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: mínimo 195 g/m².
Tejido: plano, tipo gabardina.
Forro: Poliéster, rayón o sedas al tono de la prenda.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 2 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregad

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

	FICHA TÉCNICA CALZADO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	ZAPATO FORMAL DAMA

	Descripción Técnica del producto:

	Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 14 mm.
Forro interno: 100% forrado en badana cuero. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada 100% en badana cuero, que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial.
Suela: Neolite, TR, poliuretano; la suela, debe tener una huella y grabado de acuerdo con su modelo que permita ser antideslizante. El espesor debe ser mínimo de 3.0 mm sin incluir el cerco, incluido el grabado (dimensión tomada en la parte media de la línea metatarsiana).
Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno – Estireno) o polipropileno y puede ser forrado o pintado. La tapa debe ser fabricada en material TPU (Poliuretano Termoplástico) o PVC, con grabado antideslizante y espesor de 5 mm ± 1 mm.


	Condiciones del diseño: Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.
Calidad y Confección: El calzado debe guardar simetría, sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón.
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones, esta debe ser la misma en los dos (2) zapatos.
Suela: debe quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma.
Calzador o talonera: debe ser resistente a la abrasión o desgaste por fricción cuyo material en la superficie sea de rugosidad fina con el fin que actué como contención o freno para evitar el deslizamiento de los pies.
Fijación de la tapa y el tacón: debe contar con pegantes con alta resistencia a la adhesión reforzado mínimo con dos (2) tornillo en acero (de cabeza plana). Por su parte las tapas deben estar fijadas al cuerpo del tacón mínimo por medio de tres (3) pines de presión a los cuales se les debe aplicar pegante antes de su instalación.

	Requisitos
Resistencia a la adhesión suela-capellada (o cualquier sustrato): de acuerdo con lo indicado en a la Norma Técnica Colombiana 2038. (producto terminado) mínimo 30 N/cm.
Determinación del espesor del cuero: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana.
Determinación de la resistencia al desgarre: de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 3377-1 desgarre simple mínimo 200 N/cm o desgarre doble, mínimo 400 N (mp) (el proveedor debe entregar una piel por cada muestra de acuerdo con la norma).
Resistencia a la flexión continuada: 250 000 ciclos en seco y 50 000 ciclos en húmedo sin presentar daños o defectos de acuerdo con el método de ensayo. 
Determinación de la resistencia a la flexión (suela): de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 632. a 200 K ciclos para la propagación del corte inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo, máximo incremento del corte inicial 10 mm.
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen / métodos de ensayo. 

Determinación de la resistencia a la abrasión (forro). 


	Materiales
Material Principal:
100% Cuero de 14 mm
Forro: badana cuero

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

	Presentación del producto: El cuero no debe presentar: manchas; peladuras; exceso de pegantes; marcas de nuches y garrapatas; rayones; no debe quedar con flor suelta, ni arrugas.

	Colores: A escoger. 

	Modelos: De amarrar o mocasín, encotado, Clásico 

	Empaque: debe garantizar que el calzado no sufra daño o deterioro durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El calzado debe ser entregado en empaque individual.

	Rotulado : El calzado debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería de la Resolución 0933 de 2008, modificada por la Resolución 2250 del 2013 y por la Resolución 3024 del 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	CAMISETA TIPO POLO FEMENINO

	Descripción Técnica del producto:

	Cuello: cuello tipo sport, cuello y puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 75 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.
Tapacostura de cuello en hiladilla al tono de la prenda.
Pechera encajonada (sobrepuesta): al mismo de la tela, ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 25 mm ± 3 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 18 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
Mangas: deben ser cortas y con puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón, color al tono de la prenda, de 20 mm terminados.
Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 25 mm ± 5 mm, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
Con telovít de 4 cms terminado.
Pespuntes: en hombros y sisas a 1/4 de pulgada.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 97% algodón y 3% elastómero (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2.
Tejido: Punto tipo pique.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 2 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final.
Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



SEGUNDA DOTACIÓN DAMAS:
	FICHA TÉCNICA

	Nombre del producto:
	BLUSA CAMISERA MANGA CORTA

	Descripción Técnica del producto:

	Blusa estilo camisero: con corte princesa en delantero para mejor entalle, con corte en el centro posterior y dos pinzas en los costados posteriores.
Cuello: compuesto, con pie de cuello y cuello.
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla.
Mangas: debe ser de una sola pieza, con dobladillo de 25 mm ± 5 mm, dobladillo tubular, la costura debe estar por debajo del brazo.
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas.
Frentes: Pechera integrada de 2,5 cms con entretela fusionable no tejida, costura de ambos lados a 3/16 de pulgada, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro con pespunte terminado de 1/16 de pulgada.
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 18 mm ± 1 mm teñidos en masa. Todos los botones a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos.
Ruedo: con curvatura y dobladillado con doble doblez. Medida del dobladillo 10mm ± 3mm. Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. 

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 65% algodón y 33% poliéster (± 3 puntos porcentuales), mínimo 2% de elastómero. Peso: mínimo de 130 g/m².
Tejido: Plano
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia, incluyendo estampados).

	Modelos: Mínimo 4 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	 Rotulado: debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA

	Nombre del producto:
	PANTALÓN FORMAL DAMA

	Descripción Técnica del producto:

	Delantero: Liso con bolsillos laterales o sesgados. Cremallera en nylon No 3 al tono del material textil.
Posterior: Con dos pinzas, una a cada lado, simulación de bolsillos de doble ribete, uno a cada lado.
Pretina: clásica con pasadores, debe ser al menos de 75 mm ± 3 mm de ancho y debe ir pespuntada. Con botón y ojal de lagrima.
Bolsillos: Dos bolsillos laterales o diagonales, dos simulaciones de bolsillos posteriores de doble ribete, presilla dos en los extremos. Bolsillos delanteros deben ser entalegados internamente.
Bota: recta o semientubada
Botones: de 24 milímetros ± 1mm de diámetro, con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda.

	Materiales
Material Principal: 98% algodón y 2% elastómero (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 190 gm.
Tejido: plano diagonal
Forro: 70 % algodón/30% poliéster
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 2 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA

	Nombre del producto:
	ZAPATO CASUAL DAMA

	Descripción Técnica del producto:

	Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 14 mm.
Forro interno: 100% forrado en badana cuero. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada 100% en badana cuero, que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial.
Suela: Neolite, TR, poliuretano o EVA; la suela, debe tener una huella y grabado de acuerdo con su modelo que permita ser antideslizante. El espesor debe ser mínimo de 3.0 mm sin incluir el cerco, incluido el grabado (dimensión tomada en la parte media de la línea metatarsiana).
Cordones (cuando aplique de acuerdo con el modelo): 100% poliamida, de tipo plano o redondo dependiendo del modelo del calzado, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáleles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad.
Ojetes (cuando aplique): las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojetes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación.

	Condiciones del diseño: Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad. El modelo del calzado casual podrá ser desde un zapato plano tipo mocasín hasta un botín que sea moderno, anatómico y actual suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. Al colocar el calzado sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional.
Calidad y Confección: El calzado debe guardar simetría, sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.

Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón.
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones, esta debe ser la misma en los dos (2) zapatos.
Suela: debe quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma.
Calzador o talonera: debe ser resistente a la abrasión o desgaste por fricción cuyo material en la superficie sea de rugosidad fina con el fin que actué como contención o freno para evitar el deslizamiento de los pies.
Fijación de la tapa y el tacón: debe contar con pegantes con alta resistencia a la adhesión reforzado mínimo con dos (2) tornillo en acero (de cabeza plana). Por su parte las tapas deben estar fijadas al cuerpo del tacón mínimo por medio de tres (3) pines de presión a los cuales se les debe aplicar pegante antes de su instalación.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Requisitos
Resistencia a la adhesión suela-capellada (o cualquier sustrato): de acuerdo con lo indicado en a la Norma Técnica Colombiana 2038. (producto terminado) mínimo 30 N/cm.
Determinación del espesor del cuero: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1077
Determinación de la resistencia al desgarre: de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 3377-1 desgarre simple mínimo 200 N/cm o NTC-ISO 3377-2 desgarre doble, mínimo 400 N mp.
Resistencia a la flexión continuada: 250 000 ciclos en seco y 50 000 ciclos en húmedo sin presentar daños o defectos. 

Determinación de la resistencia a la flexión (suela): de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 632. a 200 K ciclos para la propagación del corte inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo, máximo incremento del corte inicial 10 mm.
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 

Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): de acuerdo con la NTC-ISO 20344
Núm. 6.12; 25 600 ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 



	Materiales Material Principal:
100% Cuero de 14 mm
Forro: badana cuero
	
	

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.

	Presentación del producto: El cuero no debe presentar: manchas;  peladuras; exceso de pegantes; marcas de nuches y garrapatas; rayones; no debe quedar con flor suelta, ni arrugas.

	Colores: A escoger. 

	Modelos: De amarrar o mocasín, encotado, Clásico 

	Empaque: debe garantizar que el calzado no sufra daño o deterioro durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El calzado debe ser entregado en empaque individual.

	Rotulado : El calzado debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería de la Resolución 0933 de 2008, modificada por la Resolución 2250 del 2013 y por la Resolución 3024 del 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	CAMISETA TIPO POLO FEMENINO

	Descripción Técnica del producto:

	Cuello: cuello tipo sport, cuello y puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 75 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.
Tapacostura e cuello en hiladilla al tono de la prenda.
Pechera encajonada (sobrepuesta): al mismo de la tela, ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 25 mm ± 3 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 18 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
Mangas: deben ser cortas y con puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón, color al tono de la prenda, de 20 mm terminados.
Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 25 mm ± 5 mm, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
Con telovít de 4 cms terminado.
Pespuntes: en hombros y sisas a 1/4 de pulgada.

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 97% algodón y 3% elastómero (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2.
Tejido: Punto tipo pique.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado: debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



TERCERA DOTACIÓN DAMAS:

	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	BLUSA CAMISERA MANGA LARGA

	Descripción Técnica del producto:

	Blusa estilo camisero: con corte princesa en delantero para mejor entalle, con corte en el centro posterior y dos pinzas en los costados posteriores.
Cuello: compuesto, con pie de cuello y cuello.
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla.
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome.
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, con botón en la mitad, deben poseer dos prenses.
Los puños: con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble.
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas.
Frentes: Pechera integrada de 2,5 cms con entretela fusionable no tejida, costura de ambos lados a 3/16 de pulgada, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro con pespunte terminado de 1/16 de pulgada.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente, 4 botones para los puños, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 18 mm ± 1 mm teñidos en masa. Los botones de la portañuela (2 unidades) deberán ser de 14 mm, todos los botones a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos.
Ruedo: con curvatura y dobladillado con doble doblez. Medida del dobladillo 10mm ± 3mm. Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela.


	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 65% Algodón - 35% poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m².
Tejido: diagonal 2x1 o tipo Oxford.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger.

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	PANTALÓN JEAN CLASICO DAMA

	Descripción Técnica del producto:

	Delantero: Liso con bolsillos curvos con doble pespunte y un bolsillo relojero. Cremallera de diente metálico, al tono del material textil.
Posterior: Con cotilla, bolsillos tipo parche con doble pespunte y con presillas.
El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras y la encajada debe ir cerrada con doble puntada de cadeneta. Los costados y la entrepierna pueden ir cerrados con fileteadora y/o con puntada de seguridad o doble costura. La bota manga debe terminar con un dobladillo en puntada sencilla de 18mm +/- 5mm.
Pretina: clásica en tela doble con pasadores. Con botón y ojal de lagrima
Bolsillos: Dos bolsillos curvos, presilla dos en los extremos, dos bolsillos posteriores tipo parche, presilla dos en los extremos. Bolsillos delanteros deben ser entalegados internamente. Con remaches metálicos inoxidables.
Bota: semientubada
Botones: Metálico inoxidable tipo puntilla, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal:
98% algodón y 2% elastómero (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 10 onzas.
Tejido: plano diagonal.
Forro: 70 % algodón/30% poliéster
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final.
Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA CALZADO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	ZAPATO DEPORTIVO DAMA

	Descripción Técnica del producto:

	Capellada: Material textil y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas
Forro interno: material textil abullonado. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (Odena, P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada 100% en badana cuero, que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial.

Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares.
Cuello: abullonado con espuma de alta densidad.
Cordones (cuando aplique): 100% poliamida, de tipo plano o redondo dependiendo del modelo del calzado, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáleles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad.
Ojetes (cuando aplique): las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojetes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación.

	Condiciones del diseño: Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad. El modelo del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico y actual, de “amarrar”, con lengüeta que garantice el cierre del mismo, suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada garantizando confort y suavidad al usuario. Con cuello abullonado con espuma de alta densidad. El sistema de fabricación empleado para el ensamble del conjunto capellada – suela puede ser cementadoempleando pegantes de última tecnología reactivos con calor, vulcanizado o inyectado.
Calidad y Confección: El calzado debe guardar simetría, sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin que se presenten zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones esta debe ser la misma en los dos zapatos.
Suela: deben quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma. 
Calzador o talonera: el zapato debe llevar calzador en badana en forma de media luna colocado al revés para que actúe como contención. 
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Requisitos específicos
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 

Resistencia de la adhesión de la suela con la capellada en contorno mínimo: 30 N/ cm de acuerdo a lo establecido en el método de ensayo 

	Materiales
Material Principal:
Material textil y/o 100% Cuero de 14 mm
Forro: Material textil abullonado

	Requisitos específicos
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 

Resistencia de la adhesión de la suela con la capellada en contorno mínimo: 30 N/ cm de acuerdo a lo establecido en el método de ensayo 

Determinación de la resistencia a la abrasión sin presentar daños o defectos en el material.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. El calzado debe tener un ajuste anatómico apropiado.

	Marquilla: El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

	Presentación del producto: El cuero no debe presentar: manchas; peladuras; exceso de pegantes; marcas de nuches y garrapatas; rayones; no debe quedar con flor suelta, ni arrugas. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.

	Colores: A escoger. 

	Modelos: Mocasín, con hebilla o de amarrar

	Empaque: debe garantizar que el calzado no sufra daño o deterioro durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final.

	Rotulado: El calzado debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería de la Resolución 0933 de 2008, modificada por la Resolución 2250 del 2013 y por la Resolución 3024 del 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA MUJER 

	Nombre del producto:
	CAMISETA TIPO POLO FEMENINO

	Descripción Técnica del producto:

	Cuello: cuello tipo sport, cuello y puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 75 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.
Tapacostura e cuello en hiladilla al tono de la prenda.
Pechera encajonada (sobrepuesta): al mismo de la tela, ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 25 mm ± 3 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 18 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
Mangas: deben ser cortas y con puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón, color al tono de la prenda, de 20 mm terminados.
Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 25 mm ± 5 mm, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
Con telovít de 4 cms terminado.
Pespuntes: en hombros y sisas a 1/4 de pulgada.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 97% algodón y 3% elastómero (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2.
Tejido: Punto tipo pique.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



PRIMERA DOTACIÓN CABALLEROS:

	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	CAMISA MANGA LARGA

	Descripción Técnica del producto:

	CAMISA:
Cuello: compuesto, con pie de cuello y cuello, terminado en puntas con botón Down para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado.
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla.
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome.
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, con botón en la mitad, deben poseer dos prenses.
Los puños: con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre en cada puño. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble.
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas.
Frentes: Pechera integrada de 3,5 cms con entretela fusionable no tejida, costura de ambos lados a 1/4 de pulgada, el frente derecho debe ir doblado hacia adentro con pespunte terminado de 1/16 de pulgada.
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, 4 botones para los puños, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 18 mm ± 1 mm teñidos en masa. Los botones del cuello y la portañuela (4 unidades) deberán ser de 14 mm, todos los botones a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos.
Ruedo: con curvatura y dobladillado con doble doblez. Medida del dobladillo 10mm ± 3mm. 
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. 


	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 65% Algodón - 35% poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m².
Tejido: diagonal 2x1 o tipo Oxford.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. Las costuras de pegue de manga deberán realizarse con puntada francesa y el cierre de costados en cerradora de codo.

	Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 4 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	PANTALÓN FORMAL MASCULINO

	Descripción Técnica del producto:

	Delantero: Liso con bolsillos laterales o sesgados. Cremallera en nylon No 3 al tono del material textil.
Posterior: Con dos pinzas, una a cada lado, bolsillos de doble ribete funcionales, uno a cada lado. Pretina: clásica forrada con pretina prehormada y pasadores. Con botón y ojal de lagrima 
Bolsillos: Dos bolsillos laterales o diagonales, presilla dos en los extremos, dos bolsillos posteriores de doble ribete, presilla dos en los extremos. Todos los bolsillos deben ser entalegados internamente.
Bota: recta o semientubada.
Botones: de 24 milímetros ± 1mm de diámetro, con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal:
65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: mínimo 195 g/m².
Tejido: plano, tipo gabardina.
Forro: Poliéster, rayón o sedas al tono de la prenda.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel.

	Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 2 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

	FICHA TÉCNICA CALZADO PARA HOMBRE 

	Nombre del producto:
	ZAPATO FORMAL CABALLERO

	Descripción Técnica del producto:

	Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 16 mm.
Forro interno: 100% forrado en badana cuero. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (Odena, P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada 100% en badana cuero, que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial.
Suela: TR, poliuretano, goma termoplástica o EVA; la suela debe ser antideslizante, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 7 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 25 mm mínimo incluyendo suela.

	Condiciones del diseño: Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.
Calidad y Confección: El calzado debe guardar simetría, sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin que se presenten zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones esta debe ser la misma en los dos zapatos.
Suela: deben quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma. 
Calzador o talonera: el zapato debe llevar calzador en badana en forma de media luna colocado al revés para que actúe como contención. 
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 

	Requisitos específicos
Resistencia a la adhesión suela-capellada (o cualquier sustrato): de acuerdo con lo indicado en al NTC 2038. (pcto terminado) mínimo 30 N/cm
Determinación del espesor del cuero: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1077
Determinación de la resistencia al desgarre: de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 3377-1 desgarre simple mínimo 200 N/cm o NTC-ISO 3377-2 desgarre doble, mínimo 400 N (mp) (el proveedor debe entregar una piel por cada muestra de acuerdo con la norma)
Resistencia a la flexión continuada: 250 000 ciclos en seco y 50 000 ciclos en húmedo sin presentar daños o defectos de acuerdo al método de ensayo. 
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): de acuerdo con la en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 
Determinación de la resistencia a la flexión (suela): de acuerdo con la NTC 632, a 200 K ciclos para la propagación del corte inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo, máximo incremento del corte inicial 10 mm

	Materiales
Material Principal:
100% Cuero de 16 mm
Forro: badana cuero

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. El calzado debe tener un ajuste anatómico apropiado.

	Marquilla: El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

	Presentación del producto: El cuero no debe presentar: manchas; peladuras; exceso de pegantes; marcas de nuches y garrapatas; rayones; no debe quedar con flor suelta, ni arrugas. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que el calzado no sufra daño o deterioro durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El calzado debe ser entregado en empaque individual.

	Rotulado : El calzado debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería de la Resolución 0933 de 2008, modificada por la Resolución 2250 del 2013 y por la Resolución 3024 del 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	CAMISETA TIPO POLO MASCULINO

	Descripción Técnica del producto:

	Cuello: cuello tipo sport, cuello y puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 75 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.
Tapacostura de cuello en hiladilla al tono de la prenda.
Pechera encajonada (sobrepuesta): ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 3 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 18 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil.
El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
Mangas: deben ser cortas y con puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 20 mm terminados.
Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 25 mm ± 5 mm, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
Con telovít de 4 cms terminado
Pespuntes: en hombros y sisas a 1/4 de pulgada.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 97% algodón y 3% elastómero (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2.
Tejido: Punto tipo pique.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 2 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



SEGUNDA DOTACIÓN CABALLEROS:
	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	CAMISA MANGA CORTA

	Descripción Técnica del producto:

	CAMISA:
Cuello: compuesto, con pie de cuello y cuello, terminado en puntas con botón Down para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado.
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla. Con botón Down, debe sujetarse al cuerpo de la camisa
Mangas: debe ser de una sola pieza, con dobladillo de 25 mm ± 5 mm, dobladillo tubular, la costura debe estar por debajo del brazo.
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas.
Frentes: Pechera integrada de 3,5 cms con entretela fusionable no tejida, costura de ambos lados a 1/4 de pulgada, el frente derecho debe ir doblado hacia adentro con pespunte terminado de 1/16 de pulgada.
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 18 mm ± 1 mm, los botones del cuello (2 unidades) deberán ser de 14 mm, teñidos en masa, color a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos.
Ruedo: con curvatura y dobladillado con doble doblez. Medida del dobladillo 10mm ± 3mm. 
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. 


	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 65% algodón y 33% poliéster (± 3 puntos porcentuales), mínimo 2% de elastómero. Peso: mínimo de 130 g/m².
Tejido: Plano
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 4 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	 Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	PANTALÓN INFORMAL MASCULINO

	Descripción Técnica del producto:

	Delantero: Liso con bolsillos laterales o sesgados. Cremallera en nylon No 3 al tono del material textil.
Posterior: Con dos pinzas, una a cada lado, bolsillos de doble ribete usables, uno a cada lado. Pretina: clásica con pasadores. Con botón y ojal de lagrima
Bolsillos: Dos bolsillos laterales o diagonales presilla dos en los extremos, dos bolsillos posteriores de doble ribete, presilla dos en los extremos. Todos los bolsillos deben ser entalegados internamente.
Bota: recta o semientubada
Botones: de 24 milímetros ± 1mm de diámetro, con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil.	 

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe
presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal:
98% algodón y 2% elastómero, peso: mínimo 190 gm
Tejido: plano diagonal.
Forro: 70 % algodón/30% poliéster
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel.

	Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Mínimo 3 colores de tendencia).

	Modelos: Mínimo 2 modelos

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA CALZADO PARA HOMBRE

	Descripción del producto:
	Zapato casual para caballero

	Descripción Técnica del producto:

	Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 16 mm. 
Forro interno: 100% forrado en badana cuero. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (Odena, P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada 100% en badana cuero, que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial.
Suela: TR, poliuretano, goma termoplástica o EVA; la suela debe ser antideslizante, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 7 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 25 mm mínimo incluyendo suela.
Cordones (cuando aplique): 100% poliamida, de tipo plano o redondo dependiendo del modelo del calzado, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáleles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad.
Ojetes (cuando aplique): las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojetes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación.	

	Condiciones del diseño: Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.
El modelo del calzado casual podrá ser desde un zapato plano tipo mocasín hasta un botín que sea moderno, anatómico y actual suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. Al colocar el calzado sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional.
Calidad y Confección: El calzado debe guardar simetría, sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin que se presenten zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones esta debe ser la misma en los dos zapatos.
Suela: deben quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma.
Calzador o talonera: el zapato debe llevar calzador en badana en forma de media luna colocado al revés para que actúe como contención.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Requisitos específicos
Resistencia la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 
Resistencia de la adhesión de la suela con la capellada en contorno mínimo: 30 N/ cm. 
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): de acuerdo con la NTC-ISO 20344 Núm. 6.12; 25600 ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.

	Materiales
Material Principal:
100% Cuero de 16 mm
Forro: badana cuero

	Requisitos específicos
Resistencia a la adhesión suela-capellada (o cualquier sustrato): de acuerdo con lo indicado en a la Norma Técnica Colombiana 2038. (producto terminado) mínimo 30 N/cm.
Determinación del espesor del cuero: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1077

Resistencia a la flexión continuada: 250 000 ciclos en seco y 50 000 ciclos en húmedo sin presentar daños 

Determinación de la resistencia a la flexión (suela): de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 632. a 200 K ciclos para la propagación del corte inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo, máximo incremento del corte inicial 10 mm.
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro).
Núm. 6.12; 25 600 ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.
Determinación de la resistencia a la flexión (suela). 

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. El calzado debe tener un ajuste anatómico apropiado.

	Marquilla: El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

	Presentación del producto: El cuero no debe presentar: manchas; peladuras; exceso de pegantes; marcas de nuches y garrapatas; rayones; no debe quedar con flor suelta, ni arrugas. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que el calzado no sufra daño o deterioro durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El calzado debe ser entregado en empaque individual.

	Rotulado: El calzado debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería de la Resolución 0933 de 2008, modificada por la Resolución 2250 del 2013 y por la Resolución 3024 del 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	CAMISETA TIPO POLO MASCULINO

	Descripción Técnica del producto:

	Cuello: cuello tipo sport, cuello y puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 75 mm ± 5mm de ancho medido en la punta. Tapacostura de cuello en hiladilla al tono de la prenda.
Pechera encajonada (sobrepuesta): ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 3 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 18 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
Mangas: deben ser cortas y con puños en rectilíneo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 20 mm terminados.
Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 25 mm ± 5 mm, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
Con telovít de 4 cms terminado
Pespuntes: en hombros y sisas a 1/4 de pulgada.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 97% algodón y 3% elastómero (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2.
Tejido: Punto tipo pique.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



TERCERA DOTACIÓN CABALLEROS:
	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	CAMISA MANGA LARGA

	Descripción Técnica del producto:

	CAMISA:
Cuello: compuesto, con pie de cuello y cuello, terminado en puntas con botón Down para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado.
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla.
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome.
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, con botón en la mitad, deben poseer dos prenses.
Los puños: con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre en cada puño. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble.
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas.
Frentes: Pechera integrada de 3,5 cms con entretela fusionable no tejida, costura de ambos lados a 1/4 de pulgada, el frente derecho debe ir doblado hacia adentro con pespunte terminado de 1/16 de pulgada.
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, 4 botones para los puños, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 18 mm ± 1 mm teñidos en masa. Los botones del cuello y la portañuela (4 unidades) deberán ser de 14 mm, todos los botones a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos.
Ruedo: con curvatura y dobladillado con doble doblez. Medida del dobladillo 10mm ± 3mm. 
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empates en cortes, prendas sin hilos sueltos, técnicas de confección de excelente calidad. Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela.


	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 65% Algodón - 35% poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m².
Tejido: diagonal 2x1 o tipo Oxford.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	 Rotulado: debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	PANTALÓN JEAN CLASICO MASCULINO

	Descripción Técnica del producto:

	Delantero: Liso con bolsillos curvos con doble pespunte y un bolsillo relojero. Cremallera de diente metálico, al tono del material textil.
Posterior: Con cotilla, bolsillos tipo parche con doble pespunte y con presillas.
El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras y la encajada debe ir cerrada con doble puntada de cadeneta. Los costados y la entrepierna pueden ir cerrados con fileteadora y/o con puntada de seguridad o doble costura. La bota manga debe terminar con un dobladillo en puntada sencilla de 18mm +/- 5mm.
Pretina: clásica en tela doble con pasadores. Con botón y ojal de lagrima
Bolsillos: Dos bolsillos curvos, presilla dos en los extremos, dos bolsillos posteriores tipo parche, presilla dos en los extremos. Bolsillos delanteros deben ser entalegados internamente. Con remaches metálicos inoxidables.
Bota: semientubada
Botones: Metálico inoxidable tipo puntilla, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal:
98% algodón y 2% elastómero (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 10 onzas.
Tejido: plano diagonal.
Forro: 70 % algodón/30% poliéster
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado : debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA CALZADO PARA HOMBRE

	Nombre del producto:
	ZAPATO DEPORTIVO CABALLERO

	Descripción Técnica del producto:

	Capellada: Material textil y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas
Forro interno: material textil abullonado. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (Odena, P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada 100% en badana cuero, que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial.
Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos, antideslizante, debe tener un grabado de acuerdo con su modelo.
Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares.
Cuello: abullonado con espuma de alta densidad.
Cordones (cuando aplique): 100% poliamida, de tipo plano o redondo dependiendo del modelo del calzado, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáleles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad.
Ojetes (cuando aplique): las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojetes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación.

	Condiciones del diseño: Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad. El modelo del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico y actual, de “amarrar”, con lengüeta que garantice el cierre del mismo, suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada garantizando confort y suavidad al usuario. Con cuello abullonado con espuma de alta densidad. El sistema de fabricación empleado para el ensamble del conjunto capellada – suela puede ser cementado empleando pegantes de última tecnología reactivos con calor, vulcanizado o inyectado.
Calidad y Confección: El calzado debe guardar simetría, sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin que se presenten zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones esta debe ser la misma en los dos zapatos.
Suela: deben quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma.
Calzador o talonera: el zapato debe llevar calzador en badana en forma de media luna colocado al revés para que actúe como contención.

	Requisitos específicos
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen / métodos de ensayo: / SATRA / ISO 4649.
Resistencia de la adhesión de la suela con la capellada en contorno mínimo: 30 N/ cm de acuerdo a lo establecido en el método de ensayo NTC – ISO 20344.
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): de acuerdo con la NTC-ISO 20344 Núm. 6.12; 25600 ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.

	Materiales
Material Principal:
Material textil y/o 100% Cuero de 14 mm
 Forro: Material textil abullonado

	Requisitos específicos
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen. 
Resistencia de la adhesión de la suela con la capellada en contorno mínimo: 30 N/ cm 
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. El calzado debe tener un ajuste anatómico apropiado.

	Marquilla: El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

	Presentación del producto: El cuero no debe presentar: manchas; peladuras; exceso de pegantes; marcas de nuches y garrapatas; rayones; no debe quedar con flor suelta, ni arrugas. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que el calzado no sufra daño o deterioro durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El calzado debe ser entregado en empaque individual.

	Rotulado : El calzado debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería de la Resolución 0933 de 2008, modificada por la Resolución 2250 del 2013 y por la Resolución 3024 del 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



	FICHA TÉCNICA VESTUARIO DE HOMBRE

	Nombre del producto:
	CAMISETA TIPO POLO MASCULINO
	

	        Descripción Técnica del producto:
	

	Cuello: cuello tipo sport, cuello y puños en rectilileo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 75 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.
Tapacostura de cuello en hiladilla al tono de la prenda.
Pechera encajonada (sobrepuesta): ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 3 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 18 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil.
El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.
Mangas: deben ser cortas y con puños en rectilineo, tejidos en hilo de algodón a 4 cabos, color al tono de la prenda, de 20 mm terminados.
Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 25 mm ± 5 mm , con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.
Con telovít de 4 cms terminado
Pespuntes: en hombros y sisas a 1/4 de pulgada.	

	Condiciones del diseño: Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene fusionado, a simple vista éste no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. La confección no debe presentar defectos en las puntadas.

	Materiales
Material Principal: 97% algodón y 3% elastómero (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2.
Tejido: Punto tipo pique.
Entretela: no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado.

	Costuras : Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran ose encoja la prenda durante su uso

	Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberan deberan ser del color del material principal a utilizar

	Condiciones del tallaje: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Marquilla: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado,
material utilizado y talla

	Presentación del producto: Las prendas deben estar bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción.

	Colores: A escoger. 

	Empaque: debe garantizar que las prendas no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. Las prendas deben ser entregadas en empaque individual.

	Rotulado: debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato. 
1. Firmar las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición, y terminación a que haya lugar de común acuerdo con el supervisor 
1. Presentar informes solicitados por el supervisor. 
1. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades contractuales. 
1. Realizar la actualización en tiempo real de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
1. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
1. Presentar el documento equivalente o factura en los términos, formatos y con los soportes solicitados por el Departamento y el supervisor. 
1. Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomía e independencia, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la Gobernación, en cumplimiento a los acuerdos de ejecución contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda.
1. Realizar revisión permanente de la cuenta del SECOP II con el fin de verificar el estado del contrato y aprobar las modificaciones, el acta de liquidación, el acta de cierre, entre otros. Así las cosas, es responsabilidad exclusiva del contratista revisar directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran “En revisión del Proveedor” hasta el momento en que el contratista realice la aprobación en la plataforma. 
1. El contratista deberá informar de manera inmediata al supervisor del contrato, cuando las circunstancias asociadas a su experiencia, idoneidad, capacidad, conflictos de interés e inhabilidades sobrevinientes sufran cualquier modificación
1. El futuro contratista deberá en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en materia de gestión ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020 de 2023, las cuales establecen:
10. Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima desarrollando buenas prácticas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.
10. Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados o su plan de aprovechamiento según la normativa ambientales vigentes.
10. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá utilizar elementos o insumos biodegradables y NO de icopor o plástico de un solo uso. Se excluyen de la prohibición: 
· Los plásticos de un solo uso destinados a propósitos médicos y la contención de sustancias químicas, para la disposición de residuos hospitalarios.
· Los plásticos de un solo uso destinados a los procesos de producción de la fábrica de licores del Tolima

Además de lo anterior, deberá dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibición y sustitución de los plásticos de un solo uso. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá: 

1. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con el Anexo 1 “Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento”,(ficha técnica) a la oferta presentada y todos los documentos que hacen parte integral del acto contractual en las cantidades descritas seguidamente: 



ROPA DAMA
	[bookmark: _Hlk183609748]No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad

	
Primera dotación damas
	Blusa camisera  
	22

	
	Pantalón formal
	22

	
	Camiseta tipo polo
	22

	No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad

	
Segunda dotación damas
	Blusa camisera
	23

	
	Pantalón formal
	23

	
	Camiseta tipo polo
	23

	No. Dotación
	Prendas de vestir
	Cantidad

	
Tercera dotación dama (proyección)
	Blusa camisera 

	23

	
	Pantalón jean clásico
	23

	
	Camiseta tipo polo
	23



[bookmark: _Hlk183621727]CALZADO DAMA
	No. dotación
	Calzado
	Cantidad

	Primera dotación damas
	Zapato formal
	22

	No. dotación
	Calzado
	Cantidad

	Segunda dotación damas
	Zapato casual
	23

	No. Dotación
	Calzado
	Cantidad

	Tercera dotación dama (proyección)
	Zapato deportivo
	23



[bookmark: _Hlk183621756]ROPA CABALLERO
	[bookmark: _Hlk183621769]No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad

	
Primera dotación caballeros
	Camisa manga larga
	15

	
	Pantalón formal
	15

	
	Camiseta tipo polo
	15

	No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad

	
Segunda dotación caballeros
	Camisa manga corta
	15

	
	Pantalón informal
	15

	
	Camiseta tipo polo
	15

	No. Dotación
	Prendas de vestir
	Cantidad

	
Tercera dotación caballero (proyección)
	Camisa manga larga
	15

	
	Pantalón jean clásico
	15

	
	Camiseta tipo polo
	15



[bookmark: _Hlk183621782]CALZADO CABALLERO
	No. dotación
	Calzado
	Cantidad

	Primera dotación caballero
	Zapato formal
	15

	No. dotación
	Calzado
	Cantidad

	Segunda dotación caballero
	Zapato casual
	15

	No. Dotación
	Calzado
	Cantidad

	Tercera dotación caballero (proyección)
	Zapato deportivo
	15



2. Entregar en las fechas que defina la entidad, los bonos canjeables por concepto de la dotación anteriormente referida en los materiales descritos en la ficha técnica anexa al presente estudio. 
3. Disponer del local comercial en óptimas condiciones, así como del personal asesor y horarios amplios, para que los funcionarios puedan redimir sus bonos de una manera tranquila y con excelente atención.
4. Informar de manera oportuna y completa a los funcionarios respecto de la garantía que gozan los elementos contentivos de la dotación de vestuario y calzado.
5. Realizar los cambios de las prendas y/o calzado que resultare en mal estado o que no cumpla con las características de calidad contratadas, durante la vigencia del contrato y de acuerdo con la garantía que tenga cada prenda o calzado.
6. Suscribir las garantías del presente proceso y prorrogarlas si a ello hubiere lugar, de igual forma contar con la garantía del fabricante de los elementos objeto de la presente contratación.
7. Guardar la reserva y confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular.
8. Mantener indemne al Departamento del Tolima de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causas sus actuaciones. 


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C.	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________


___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]



ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA

[bookmark: _Hlk184133699][bookmark: _Hlk216696403]OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Para determinar el valor de la oferta el oferente deberá diligenciar el cuadro a continuación fijando el valor unitario para cada uno de los vehículos a contratar: 

  
	No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad
	Valor unitario 
Sin IVA 
	Valor sin IVA 

	
Primera dotación damas
	Blusa camisera 
	22
	
	

	
	Pantalón formal
	22
	
	

	
	Camiseta tipo polo
	22
	
	

	No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad
	
	

	
Segunda dotación damas
	Blusa camisera
	23
	
	

	
	Pantalón formal
	23
	
	

	
	Camiseta tipo polo
	23
	
	

	No. Dotación
	Prendas de vestir
	Cantidad
	
	

	
Tercera dotación dama (proyección)
	Blusa camisera 

	23
	
	

	
	Pantalón jean clásico
	23
	
	

	
	Camiseta tipo polo
	23
	
	



	No. dotación
	Calzado
	Cantidad
	Valor unitario 
Sin IVA 
	Valor sin IVA 

	Primera dotación damas
	Zapato formal
	22
	
	

	No. dotación
	Calzado
	Cantidad
	
	

	Segunda dotación damas
	Zapato casual
	23
	
	

	No. Dotación
	Calzado
	Cantidad
	
	

	Tercera dotación dama (proyección)
	Zapato deportivo
	23
	
	



	No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad
	Valor unitario 
Sin IVA 
	Valor sin IVA 

	
Primera dotación caballeros
	Camisa manga larga
	15
	
	

	
	Pantalón formal
	15
	
	

	
	Camiseta tipo polo
	15
	
	

	No. dotación
	Prenda de vestir
	Cantidad
	
	

	
Segunda dotación caballeros
	Camisa manga corta
	15
	
	

	
	Pantalón informal
	15
	
	

	
	Camiseta tipo polo
	15
	
	

	No. Dotación
	Prendas de vestir
	Cantidad
	
	

	
Tercera dotación caballero (proyección)
	Camisa manga larga
	15
	
	

	
	Pantalón jean clásico
	15
	
	

	
	Camiseta tipo polo
	15
	
	



	No. dotación
	Calzado
	Cantidad
	Valor unitario 
Sin IVA 
	Valor sin IVA 

	Primera dotación caballero
	Zapato formal
	15
	
	

	No. dotación
	Calzado
	Cantidad
	
	

	Segunda dotación caballero
	Zapato casual
	15
	
	

	No. Dotación
	Calzado
	Cantidad
	
	

	Tercera dotación caballero (proyección)
	Zapato deportivo
	15
	
	

	VALOR SIN IVA 
	

	IVA 
	

	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 
	




El valor total de la oferta económica asciende a la suma de $ 

NOTA:  Independientemente del régimen tributario la cual pertenezca el proponente, deberá tener en cuenta el valor del IVA, que corresponda 


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.



Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C.	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________






ANEXO 4 CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 


Señores
GOBERNACION DEL TOLIMA
IBAGUE

REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. xxxx

Objeto: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Los suscritos, [Nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [Nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [Nombre o razón social del integrante 1] y [Nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. [bookmark: _Toc222732721]El Proponente plural está integrado por los siguientes miembros:

(Utilizar para consorcio)
	Nombre del integrante
	Compromiso (%) (1)

	[Indicar los nombres de los integrantes del Consorcio]
	[Indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes]

	
	

	
	










(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

(Utilizar para unión temporal)

	Actividades y términos en la ejecución del contrato (1)
	Compromiso (%) (2)
	Nombre del integrante a cargo de la actividad

	[El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.]
	[Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar]

[En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro]

	

	
	
	

	
	
	
















2. El Consorcio/unión temporal se denomina _____________________.

3. El objeto del Consorcio/unión temporal es ________________.

4. La duración de este (a) Consorcio/unión temporal es ___________________.

5. El representante del Consorcio/unión temporal es ______________ [Indicar el nombre], identificado con cédula de ciudadanía ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. [Incluir este numeral cuando el Proponente estime conveniente nombrar un representante suplente:] El representante suplente del Consorcio/unión temporal es: ________________ [Indicar el nombre], identificado con cédula de ciudadanía ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir, si es del caso, los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del Consorcio/unión temporal].

7. El señor[a] ___________________ [Indicar el nombre del representante legal del Consorcio/unión temporal] acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio/unión temporal [Nombre del Consorcio/unión temporal]. 

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: [Nombre del Consorcio/unión temporal, nombre del integrante o nombre de todos los integrantes]. 


9. El domicilio del Consorcio/unión temporal es:

Dirección de correo	___________________________________________
Dirección electrónica	___________________________________________
Teléfono	___________________________________________
Ciudad	___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.



· Nombre y firma de cada integrante del proponente plural 
· Nombre y firma representante legal del proponente plural 
· Nombre y firma del representante legal suplente del proponente plural

































ANEXO 5 
CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART. 50 LEY 789/02)


[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal, el Revisor Fiscal o Persona natural con personal a cargo] 


CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año_______, en Ibagué

NOBRE Y FIRMA DE REVISOR FISCAL________________________
Tarjeta No. _________


Firma Representante Legal ______________________________
C.C. No.

NOTA: En caso que sea suscrita por revisor fiscal, anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente al momento del cierre


CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL


El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año ______, en Ibagué


NOMBRE Y FORMA DE LA PERSONA NATURAL
C.C.


Nota: El proponente deberá anexar los soportes de conformidad lo establecido en el estudio previo.









































ANEXO 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ibagué XX de XXXXX de 2024

Señores

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Proceso de Contratación: 


El suscrito xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, identificado con xxxxxxxxxx, obrando como representante legal de la empresa xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Identificada con NIT xxxxxxxxx-x (actuando a nombre propio), manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [MIN-2024-xxx].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [MIN-2024xxx].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [MIN-2024-xxx] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los xxxxxxxxx (xx) días del mes de xxxxxx de 2024.

_________________________________________________________________
Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo electrónico:
Dirección


ANEXO 7
MANIFESTACION DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES





Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año ______, en Ibagué


El proponente: _______________________________________________________
(Nombre, número del documento de identificación)

NOTA: En el caso de uniones temporales y consorcios, todos y cada uno de los integrantes deberá diligenciar y suscribir este formato.



















ANEXO 8
	PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)



Ibagué – Tolima, (fecha) 
Señores: 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación ____________________, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025


Estimados señores: 


[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio. 

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

	Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



En constancia, se firma en ______ a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda


ANEXO 9
	VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 




Ibagué – Tolima, (fecha)
Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.


REFERENCIA: Proceso de Contratación _________________, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.



_______________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda










ANEXO 9A
 (EMPLEADOR – PROPONENTE) 
VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA 

Ibagué – Tolima, (fecha) 
Señores: 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación _________________________, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Estimados señores: 

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

		Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 



		Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión




	
	



[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural
	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] 




































ANEXO 9B
(EMPLEADOR – PROPONENTE) 
VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA 

Ibagué – Tolima, (fecha) 
Señores: 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación ________________, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025


Estimados señores: 

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión. 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 


________________________________________
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]


















ANEXO 10 
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

Ibagué – Tolima, (fecha) 

Señores: 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación _____________________, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que: 


i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]. 

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]. 

	Nombre Completo
	Número de Identificación 

	
	



iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma]. 


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__ 


________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]











































ANEXO 114
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA O INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

Ibagué – Tolima, (fecha) 

Señores: 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación _______________________, cuyo objeto CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025



Estimados señores: 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) 

	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.



________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]
ANEXO 12 
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)


Ibagué – Tolima, (fecha) 


Señores: GOBERNACION DEL TOLIMA Ciudad. REFERENCIA: Proceso de Contratación ____________________ cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025


“Estimados señores: 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

	Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

________________________________________ 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]




ANEXO 13
ACREDITACION MIPYME

Ibagué – Tolima, (fecha)


Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.


REFERENCIA: Proceso de Contratación Mínima Cuantía N° XXXXXXX, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. 
Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea una proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________
[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público








ANEXO 14
PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES


Ibagué – Tolima, (fecha) 

Señores: 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación __________________, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN VESTUARIO (ROPA Y CALZADO CABALLERO, ROPA Y CALZADO DAMA) A TRAVÉS DE BONOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2025

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior. 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
 
[En el evento que sea una proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:] 
________________________ _________________________
[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea una proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]
_________________________ _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público. 

(Este anexo solo aplica cuando se trate de Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación)



ANEXO 15
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por Gobernación del Tolima a lo siguiente: 

1. La Gobernación  del Tolima actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas. 

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	



1. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

1. Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

Derechos del titular: Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
1. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 
1. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
1. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
1. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 
1. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la Gobernación del Tolima para la atención al público, la línea de atención nacional (8) 2517725, el correo electrónico contactenos@tolima.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.tolima.gov.co o través del ítem mensajes de la plataforma SECOP II, disponibles de Lunes a jueves de 7:00am a 6:00pm y viernes de 7:00am a 5:00pm.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.


Nombre: 
Firma: 
Identificación: 
Fecha: 
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