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AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA OFB-SA-MC-007-2020
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2
DEL DECRETO 1082 DE 2015

1. OBJETO:

1.1 [bookmark: __RefHeading__9_1911857588][bookmark: _Toc410642072][bookmark: _Toc51590594]Objeto

[bookmark: __RefHeading__11_1911857588]PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO, MICROFONOS Y BACKLINE, NECESARIOS PARA LA AMPLIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EN LOS QUE HAGA PARTE.

1.2 [bookmark: _Toc51590595]Alcance del Objeto

Proveer los diferentes equipos y elementos técnicos necesarios junto con el personal capacitado e idóneo necesarios para amplificar el sonido en cada uno de los conciertos, eventos y actividades programadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá o en los que haga parte, en los días y horas dispuestas por la Orquesta, por medio de su supervisor.

[bookmark: _Toc51590596]1.3 Especificaciones de Orden Técnico 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá, requiere los servicios de alquiler de sonido, micrófonos y backline, necesarios para la amplificación en el desarrollo de las actividades programadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cumpliendo los requisitos técnicos y por el sistema de precios unitarios así:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	Cabina pasiva de amplificación, con mínimo 2 altavoces de 15" para frecuencias bajas y driver de mínimo 1.5¨, respuesta en frecuencia 50Hz - 18KHz o superior, SPL 137 dB o superior, 2500 watts de potencia (RMS) o superior, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante.
Ángulo de dispersión mínimo de 50 x 50. Cajas de madera. NO PLÁSTICO,

	2
	Cabina activa para con mínimo 1 parlante de 15" o superior para frecuencias bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias altas, respuesta de frecuencia 45Hz - 20KHz o superior, full rango, SPL 130 dB o superior, mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su respectivo trípode y/o sistema de anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión mínima de 80 grados Horizontal x 40 grados Vertical. Cajas de madera. NO PLÁSTICO.

	3
	Cabina activa para Side Fill con mínimo 1 parlante de 12" o superior para frecuencias bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias altas, respuesta de frecuencia 45Hz - 20KHz o superior, full rango, SPL 130 dB o superior, mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su respectivo trípode y/o sistema de anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión mínima de 80 grados Horizontal x 40 grados Vertical. Cajas de madera. NO PLÁSTICO.

	4
	Altavoces para front fill tipo Line Array pasivo de mínimo 2 x 10'' y 1 x 1.5, sin distorsión en el rango de frecuencias que va de 60 HZ a 18KHZ o superior, con un ángulo de mínimo 110 grados a la horizontal SPL 139 dB o superior). Cajas de madera. NO PLASTICO, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante

	5
	Cabina pasiva tipo Line Array de mínimo 3 vías, sin distorsión audible en el rango de frecuencias que va de 60 HZ a 18Khz o superior, con un cubrimiento de 110 grados a la Horizontal o superior, (140 db o superior). Cajas de madera. NO PLÁSTICO. con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante, debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales

	6
	Cabina pasiva para dispersión de frecuencias bajas, con mínimo 2 parlantes de 18" o superior. Respuesta de frecuencia 30Hz - 110 Hz o superior, SPL 139 Db o superior, 3200 watts de potencia (RMS) deben responder uniformemente, cubriendo toda el área de la audiencia sin distorsión.
Cajas de madera. NO PLASTICO, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante

	7
	Cabina pasiva para dispersión de frecuencias bajas, con mínimo 1 parlantes de 18" o superior. Respuesta de frecuencia 30Hz - 110 Hz o superior, SPL 139 Db o superior, 3200 watts de potencia (RMS) deben responder uniformemente, cubriendo toda el área de la audiencia sin distorsión.
Cajas de madera. NO PLASTICO, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante

	8
	PAQUETE 1: Sistema PA con 2 cabinas pasivas (Según Ítem 6), más 8 Cabinas pasivas (Según Ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales

	9
	PAQUETE 2: Sistema PA con 4 cabinas (Según Ítem 6), más 12 Cabinas pasivas (Según Ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales

	10
	PAQUETE 3: Sistema PA con 4 cabinas (Según Ítem 6), más 16 Cabinas pasivas (Según Ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales

	11
	PAQUETE 4 Sistema PA con 4 cabinas (Según Ítem 6), más 24 Cabinas pasivas (Según Ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales

	12
	PAQUETE 5 Sistema PA con 4 cabinas (Según Ítem 7), más 8 Cabinas pasivas (Según Ítem 4) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales

	13
	Cajas directas activas estéreo, HPF que cuenten con ground lift y pad entre 15 dB y 20 dB. Distorsión mínima en +0 dB (0.005%) Distorsión en -10dB mínimo (0.002%).

	14
	Consola Digital para sistema de television con las siguientes características: mínimo 32 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, 8 multi-efectos estéreo, 24 buses de mezcla + 1 estéreo, 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. debe contar con su splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 48 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.

	15
	Consola Digital para sistema de television con las siguientes características: mínimo 48 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, 8 multi-efectos estéreo, 24 buses de mezcla + 1 estéreo, 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. debe contar con su splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 48 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.

	16
	Consola Digital para sistema de television  con las siguientes características: mínimo 64 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, 8 multi-efectos estéreo, 24 buses de mezcla + 1 estéreo, 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. debe contar con su splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 64 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.

	17
	Consola Digital  con las siguientes características: Mínimo 112 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, mínimo 8 multi-efectos estéreo, mínimo 24 buses + 16 matrices + 2 estéreo, mínimo 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. Conexión por FIBRA ÓPTICA para optimización de señal. debe contar con su Splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 112 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes  suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.

	18
	PAQUETE 6: 2 Unidades (Según Ítem 16 ) y 1 Unidadad (Según Ítem 15)

	19
	PAQUETE 7: 2 Unidades (Según Ítem 16 )

	20
	Interface de audio con de 18 entradas y 20 salidas.
8 preamplificadores de micrófono  (XLR / Jack Combo)
10 salidas de línea (jack balanceado, 2 de ellas Main Mix) ADAT In / Out (óptico)
S / PDIF In / Out (coaxial) MIDI In / Out
Salida de reloj de palabras (BNC)
2 salidas de auriculares estéreo - ajustables individualmente Convertidor de 24 Bit / 192 kHz
Mac OSX 10.10 Yosemite y Mac OSX 10.11 El Capitán
Debe contar con el software de grabación incluido y el computador de operacion con la licencia original y capacidad de grabacion minima de 1 TB y 1 disco externo con la misma capacidad

	21
	Preamplificador de microfono de tipo estado sólido de 8 canales con control de ganancia  de 36 pasos que tenga una respuesta en frecuencia de 3Hz-300Khz

	22
	Motor diferencial de cadena con mínimo de 1 tonelada de capacidad.

	23
	Set de intercomunicación de mínimo ocho (8) puntos inalámbricos. (No se aceptan radios).

	24
	Set de 10 radios de comunicación con su respectivo manos libres, pera y cargadores

	25
	Sistema de In ears monitor estéreo en banda UHF con su respectivo sistema de antenas, distribuidores audífonos y baterías Entorno: Escenarios de tamaño grande. Potencia de salida RF. Seleccionable Respuesta en frecuencia: 35 Hz - 15 kHz o superior , Distorsión armónica: mínimo 0.5% , Relación señal ruido: mínima de 90 dB, mic/line level, Control de volumen personal: Duración de baterías en el receptor mínimo 4 horas

	26
	Arreglo para grabacion tipo decca three con 3 microfonos (Schoeps CMC6) (Schoeps MK2H) (DPA 2006A)  (DPA4011)

	27
	Main estéreo: (AKG C414 XLII MATCHED PAIR) (AUDIX F9 PAIR) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK2H)
No series de gama media o baja.

	28
	Violines (de ambiente): (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Audio Technica AE5100) (Schoeps CMC6) (Shoeps – MK4)

	29
	Violines (de contacto): (Audio Technica ATM 350) (DPA 4099) (Audio Technica PRO 35 ) (Beyer Dynamic TG I55c Helix) (Beyer Dynamic TG I58c Helix (TG) No series de gama media o baja

	30
	Violas (de contacto): (Audio Technica 350) (DPA 4099) (Beyer Dynamic TG I55c Helix) (Beyer Dynamic TG I58c Helix (TG) No series de gama media o baja

	31
	Violas (de ambiente): (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4) (Beyer Dynamic MC 930) No series de gama media o baja

	32
	Chelos (de ambiente): (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4) No series de gama media o baja

	33
	Chellos (de contacto): (DPA 4099B) (Sennheiser E608) (Beyer Dynamic TG I55c Helix) (Beyer Dynamic TG I58c Helix (TG). No series de gama media o baja

	34
	Contrabajos (de ambiente): ( Shure Ksm 137) (Sennheiser 865) (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (NEUMANN KM 184 )(Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C)
(Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4) No series de gama media o baja.

	35
	Contrabajos (de contacto): (DPA 4099B) (AKG C451 B) No series de gama media o baja

	36
	Arpa (de ambiente), (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (Beyer Dynamic MC 930) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Cloud 44-A). No series de gama media o baja

	37
	Arpa (de contacto) (Audio Technica ATM 350) (DPA 4099) (Audio Technica PRO 35 ) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja

	38
	Piano de Cola: (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Cloud 44-A) (Audio Technica AT4081) (Sennheiser E 609). No series de gama media o baja.

	39
	Celesta (de contacto): (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Cloud 44-A) (Audio Technica AT4081) (Sennheiser E 609). No series de gama media o baja.

	40
	Flautas (de ambiente): (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) ( Shure KSM 141). No series de gama media o baja.

	41
	Flautas (de contacto): (DPA 4099B) (Sennheiser E608) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja

	42
	Piccolo (de ambiente) (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4) ( Shure KSM 141). No series de gama media o baja

	43
	Piccolo (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja.

	44
	Oboe (de ambiente): (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio TechnicaAT5045) ( Shure KSM 141) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4)No series de gama media o baja

	45
	Oboe (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja

	46
	Clarinete (Ambiente): (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) ( Shure KSM 141). No series de gama media o baja

	47
	Clarinete bajo (de ambiente) (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) ( Shure KSM 141) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4). No series de gama media o baja

	48
	Fagot (contacto) ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d), No series de gama media o baja

	49
	Fagot (de ambiente) (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) ( Shure KSM 141) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4). No series de gama media o baja

	50
	Contra-Fagot (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja

	51
	Contrafagot (de ambiente): (AKG C3000) ( Audix UEM81C) (Audix M44) (Schoeps CMC6 ) ( Schoeps MK4) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) ( Shure KSM 141). No series de gama media o baja

	52
	Saxofón (Ambiente): (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (NEUMANN KM 184)

	53
	Saxofón (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d)

	54
	Trompeta (de ambiente): (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (NEUMANN KM 184)

	55
	Trompeta (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d).

	56
	Trombón (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) ( Sennheiser e 865) ( NEUMANN KM 184)

	57
	Trombón (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d).

	58
	Tuba (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) ( Sennheiser e 865) (AKT D112 MKII) (NEUMANN KM 184)

	59
	Tuba (de contacto): (Sennheiser E 608) (Shure Beta 98 H/C) ( DPA 4099) (Beyer Dynamic TG I52d)

	60
	Eufonio: (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) (Sennheiser e 865) (AKT D112 MKII). (NEUMANN KM 184)

	61
	Corno (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) ( Sennheiser e 865) (NEUMANN KM 184)

	62
	Corno (de contacto): ( Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d

	63
	Campanas Tubulares : (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( Shure Sm 57) ( Sennheiser E604) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	64
	Xilófono: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( Shure Sm 57) ( Sennheiser E604) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	65
	Marimba: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( Shure Sm 57) ( Sennheiser E604) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	66
	Vibráfono (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( Shure Sm 57) ( Sennheiser E604) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	67
	Glockenspiel: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( Shure Sm 57) ( Sennheiser E604) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	68
	Platillos condensador. ( Shure Sm 137) ( Shure Sm 81) ( Sennheiser E 914 ) (Beyer Dynamic MC 930 ) (NEUMANN KM 184)

	69
	Timbal Sinfónico:. ( Shure Sm 81) ( Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) ( Beyer Dynamic TG I50d) (Beyer Dynamic M 99) (NEUMANN KM 184)

	70
	Grancasa: (Shure Beta 52A) ( Shure Sm 52 ) ( Sennheiser E 902) ( AKG D112 MK II) ( Sennheiser E 602) (Shure Beta 52ª)

	71
	Congas: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	72
	Kit de BateríaToms: (Shure Beta56) (Shure Sm 57) (Shure Beta 57) ( Sennhiser e601) (Audio Technica AT350D) (Beyer Dynamic TG D35d) . (Shure Beta 98)
Over Head ,( Shure Beta91), (Shure Beta98))(Sennhiser e914)(Audio Technica ATM450) (AKG 414)

	73
	Bongoes: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) ( AKG C 518) ( Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)

	74
	Coro: (Audio Technica AE5100), (Audio Technica AT5045) (Shure Beta 58 A) ( Neumann KM 133) (Neumann KM 184 Ds)( Neumann KM 120 D) (Audio Technica AT4051b) (Schoeps CMC6)(Schoeps MK4)

	75
	Inalámbrico de Mano: Dinámico, cardiode o supercardiode respuesta en frecuencia 50hz- 20.000hz o superior, con todo el sistema inalámbrico (transmisor-receptor). Sistema ULX-D o digital con su respectivo sistema de distribución de antenas y antenas y cableado de baja perdida. SERIE PROFESIONAL. No series de gama media o baja.

	76
	Micrófono de diadema: inalámbrico UHF o digital con su respectivo sistema de distribución de antenas y antenas y cableado de baja perdida con diadema color rosa o piel . SERIE PROFESIONAL. No series de gama media o baja.

	77
	Micrófono lavalier: inalámbrico UHF o digital con su respectivo sistema de distribución de antenas y antenas y cableado de baja perdida. SERIE PROFESIONAL. No series de gama media o baja.

	78
	Amplificador de Guitarra: Mínimo 120 watts potencia de salida, Mínimo 2 canales con controles de volumen , altos medios y bajos cada uno, el segundo canal debe contar mínimo con switch Bright, Distorsión, reverb, speed, Depth, Vib/chorus, debe contar con mínimo dos altavoces de 12" cada uno.

	79
	Amplificador de Bajo: Cabina Cabezote (Cabezote de 600 Watts RMS a 4 ohm Potencia o superior, Controles de tono 3 bandas altos medios y bajos y mínimo 1 Control de tono de 5 posiciones, Ecualizador gráfico , 9-banda , Ultra alta/baja aumenta, Respuesta en frecuencia: 40Hz - 5kHz o superior). (Cabina de mínimo 8 altavoces 10" 800W a 4 Ohmios (mono) o 2 x 400W a 8 Ohmios (estéreo)

	80
	Aislante de percusión de acrílico traslúcido con una cobertura mínima de 180º grados, una altura mínima de 1.50 metros y un espesor mínimo de 6MM.

	81
	Bateria de 5 piezas Marcas Preferidas: Slingerland, DW, Yamaha, Sonor, Pearl
-Kick 22’ w/stand
-Snare 14’ w/stand (2) (favor tener un stand extra)
-Air Tom 12’
-Floor Tom 16’
-Hi Hat 14’ base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian)
-Crash Cymbal 18’ base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian)
-Crash Cymbal 16’ base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian)
-Splash Cymbal 8’ base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian)
-Ride Cymbal 20’ base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian)
-Kick Pedal
-Sillín para Batería
-Tapete

	82
	Teclado de tecla pesada con un total de 2 GB de contenido adicional están disponibles en módulos de expansión de memoria flash, debe contar con mínimo 88 teclas, salidas de audio tipo jack, pedal sustain, cable de poder. Debe contar con su respectiva base sencilla o doble así como su banco para el músico

	83
	Set de percusión menor el cual debe contar con: (Conga Hi, Conga low, quinto tumba con su respectiva base fija o tipo matera), (Timbal Latino con sus jam blocks, campana tipo salsa y plato. Debe contar con su respectiva base), (Djembe con su base Fija o tipo matera) (Bongos con base) (platos chocados de diferentes pulgadas) (Campanas tubulares) (Tambora dominicana) (Maracas) (Güiro) (Redoblante) (Cajón Peruano o Español)



NOTA: Se determina una variedad de marcas en algunos de los ítems, considerando que, desde la experiencia técnica se evidencia que son las mismas las que garantizan que la amplificación que se haga a las agrupaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá cumpla con los estándares de calidad esperados para agrupaciones de música sinfónica. 

Además, se garantizan los accesorios y el cuidado ideal hacia los instrumentos que serán amplificados, considerando que, por ejemplo, la mayoría de los micrófonos utilizados son de contacto, por lo que reposarán directamente sobre los instrumentos propiedad de los músicos de la OFB o de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta económica deberá contener ítems que correspondan a cualquiera de las marcas señaladas en el cuadro de especificaciones técnicas. 

La propuesta económica deberá incluir la totalidad de los ítems relacionados anteriormente, so pena de rechazo.

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Esta contratación se realizará bajo la modalidad de Selección Abreviada – Menor Cuantía, conforme los fundamentos que a continuación se exponen: 

Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

a) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. …
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.

3. NOMBRE DE LA ENTIDAD, LUGAR DE CONSULTA: 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, SECOP II.

4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

[bookmark: _Hlk51286210][bookmark: _Hlk51586742]El presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($245.000.000), que incluye todos los costos, gastos directos e indirectos impuestos, tasas y contribuciones de Ley a que haya lugar. 

Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el futuro Contratista para el cumplimiento del objeto del contrato y el pago de los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del Contratista, para cuyos efectos LA ORQUESTA hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la normativa vigente.

[bookmark: _Toc216239634][bookmark: _Toc243389171][bookmark: _Toc351454214]5. UBICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Bogotá D.C.

6. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME:

LA ORQUESTA informa que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria es susceptible de limitarse a MIPYMES.

7. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL:

De acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República.

El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. 

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratación pública. 

De conformidad con la información señalada en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, que aparece publicado en la página web del Portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co, el presente proceso de contratación se encuentra incluido de la aplicación de los siguientes Acuerdos Comerciales: 

	[bookmark: _Hlk774521]Acuerdo Comercial de Colombia con:
	Entidad Estatal incluida (Distrito Capital - OFB)
	Presupuesto del Proceso de Contratación Superior al valor del Acuerdo Comercial
	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación
	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial

	Alianza Pacífico
	Chile
Perú

	SI
	Bienes y servicios = $655.366.000 
Servicios de construcción = $16.384.153.000
	NO
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 62
	NO
	NO

	Costa Rica
	SI
	Bienes y servicios $1.162’733.000 Servicios de construcción $16.389’628.000
	NO
	1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 59, 62
	NO
	NO

	Chile
	SI
	Bienes, servicios y servicios         $ 643’264.000 Servicios de construcción $16.081’602.000
	NO
	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
	SI
	NO

	Estados AELC
	SI
	Bienes y servicios $852’074.000 Servicios de construcción $21.301’857.000
	NO
	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
	NO
	NO

	Triángulo Norte Guatemala
	Guatemala
	SI
	Valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal
	SI
	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 60
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 60
	NO
	SI

	
Unión Europea
	SI
	Bienes y servicios $859’752.000 Servicios de construcción $21.493’810.000
	NO
	1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 57
	NO
	NO




8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN LA OFERTA MÁS FAVORABLE:

Los factores de evaluación que permitirán establecer cuál será la oferta más favorable para LA ORQUESTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 son los siguientes:

	FACTORES
	
CALIFICACION (PUNTOS)

	Factor Precio
	60 puntos


	Factor de Calidad
	30 puntos


	Apoyo a la Industria Nacional
	10 puntos




3.1.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (60 PUNTOS):

La evaluación económica se realizará únicamente con aquellas Propuestas que hayan obtenido la calificación de HABILITADO y se asignará un puntaje máximo de sesenta (60) puntos, utilizando como base la información suministrada en SECOP II el cual deberá contemplar todos los costos directos e indirectos, en los cuales incurra el Proponente para la correcta suscripción y ejecución del objeto del Proceso de Contratación. 

Nota 1: Para efectos de la evaluación económica y la asignación del puntaje, el valor tomado para la aplicación de la fórmula será el valor total de la Propuesta, los cuales no podrán superar el valor del Presupuesto Oficial indicado por la Entidad Contratante en el estudio de mercado. Los valores de cada uno de los ítems deberán ser diligenciados en SECOP II, dentro del cuestionario económico.

LA ORQUESTA a partir del valor de las Propuestas debe asignar máximo sesenta (60) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Propuesta económica:

	Método

	Media aritmética

	Media aritmética alta

	Media Geométrica con presupuesto oficial

	Menor valor



Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha establecida en Cronograma del Pliego de Condiciones Definitivo para la Audiencia de Adjudicación del Proceso de Contratación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

	Rango (inclusive)
	Número
	Método

	De 0.00 a 0.24
	1
	Media aritmética

	De 0.25 a 0.49
	2
	Media aritmética alta

	De 0.50 a 0.74
	3
	Media geométrica con presupuesto oficial

	De 0.75 a 0.99
	4
	Menor valor


 
1. Media aritmética: Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
[image: ]
𝑋̅= Media aritmética. 
𝑥𝑖 = Valor de la Propuesta i sin decimales
 n = Número total de las Propuestas válidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula.
[image: ]

En el caso de Propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

1. Media aritmética alta: Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las Propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

[image: ]
[image: ]

En el caso de Propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

1. Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Propuestas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Propuestas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

	Número de Ofertas (n)
	Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)

	1 – 3
	1

	4 – 6
	2

	7 – 9
	3

	10 – 12
	4

	13 – 15
	5



Y así sucesivamente, por cada tres Propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
[image: ]
Donde, 𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 𝑛 = Número de Ofertas válidas. 𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:
[image: ]

En el caso de Propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la Propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

1. Menor valor

Consiste en establecer la Propuesta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método LA ORQUESTA procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

[image: ]
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

3.1.2. FACTOR CALIDAD – 30 PUNTOS

3.1. 2.1. EXÁMENES DOMICILIO DE CADA SERVIDOR

	EXÁMENES DOMICILIO DE CADA SERVIDOR
	
PUNTAJE

	Al proponente que realice los exámenes de audiometría clínico y el examen de otoscopia Bilateral en el domicilio del funcionario, se le otorgará treinta (30) puntos y al proponente que no lo ofrezca, no obtendrá puntaje.
	
30 puntos




3.1.3. FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10) puntos:

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública” y el Decreto 1082 de 2015, LA ORQUESTA asignará un puntaje máximo de diez (10) puntos, de acuerdo con lo manifestado por el Proponente en las siguientes condiciones:

	CONDICIÒN
	PUNTAJE

	Se dará tratamiento de bienes y servicios inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales -RPBN. Son servicios nacionales aquellos prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas en Colombia de conformidad con la legislación vigente o (ii) los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al proceso de Contratación o (iii) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad o (iv) a los servicios de la Comunidad Andina de Naciones – CAN.
	

10 puntos



	Promoción de la incorporación de componente nacional en bienes y servicios extranjeros mediante la incorporación de componente colombiano en bienes extranjeros. La incorporación de servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos.
	
              5 puntos

	Bienes y servicios extranjeros que NO realicen la vinculación de personas naturales o jurídicas de origen nacional que presten servicios profesionales, técnicos u operativos
	              0 puntos 




Igualmente, para la aplicación del puntaje del presente factor y según el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 0019 de 2012, se otorgará tratamiento de “servicio de origen nacional” a aquel servicio que, aunque sea ofrecido por un proponente extranjero, el mismo acredite la reciprocidad.

Nota: Para la acreditación del anterior puntaje será asignado mediante el diligenciamiento del formato de evaluación Factor Apoyo a la Industria Nacional.

9. CRONOGRAMA

	ACTIVIDAD
	FECHA
	LUGAR

	Publicación de los estudios y documentos previos, el Aviso de Convocatoria, y Proyecto de Pliego de Condiciones Electrónico
	12 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones Electrónico
	Hasta el 20 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Solicitud de limitar la convocatoria a Mipymes
	23 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Respuesta a las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones Electrónico
	24 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Apertura del proceso de selección y publicación del Pliego de Condiciones Electrónico Definitivo y su Complemento
	24 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Plazo para Manifestación de Interés
	Desde el 25 hasta el 27 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Observaciones o aclaraciones al Pliego de Condiciones Electrónico Definitivo
	Desde el 25 hasta el 27 de noviembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Electrónico Definitivo
	30 de noviembre de 2020 
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Plazo máximo para expedir Adendas
	30 de noviembre de 2020 antes de las 7: 00 p. m.
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
	02 de diciembre de 2020 a la 1:00 p. m.
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Verificación de Requisitos Habilitantes
	Del 2 al 3 de diciembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Publicación del Informe de Evaluación Preliminar
	4 de diciembre de 2020 
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Traslado del Informe de Evaluación
	Del 07 al 10 de diciembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación
	14 de diciembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Resolución de Adjudicación del proceso
	16 de diciembre de 2020
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Plazo para suscribir el Contrato
	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Plazo para constituir Garantías NOTA: el contratista deberá cargar las garantías en el sistema SECOP II y entregarlas en físico en la entidad
	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Plazo para expedición del Certificado de Registro Presupuestal
	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

	Fecha de inicio
	Dentro de los tres (2) días hábiles siguientes a la adjudicación
	SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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1. 


OBJETO:


 


 


1.1


 


Objeto


 


 


PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO, MICROFONOS Y BACKLINE, NECESARIOS 


PARA LA AMPLIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA 


ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EN LOS QUE HAGA PARTE


.


 


 


1.2


 


Alcance del Objeto


 


 


Proveer los 


diferentes equipos y elementos técnicos necesarios junto con el personal capacitado e idóneo 


necesarios para amplificar el sonido en cada uno de los conciertos, eventos y actividades programadas por 


la Orquesta 


Filarmónica de Bogotá o en los que haga parte, en los días y horas dispuestas por la Orquesta, 


por medio de su supervisor


.


 


 


1.3


 


Especificaciones de Orden Técnico 


 


 


La Orquesta Filarmónica de Bogotá, requiere los servicios de alquiler de sonido, micrófonos 


y backline, 


necesarios para la amplificación en el desarrollo de las actividades programadas por la Orquesta 


Filarmónica de Bogotá, cumpliendo los requisitos técnicos y por el sistema de precios unitarios así:


 


 


ITEM


 


DESCRIPCIÓN


 


1


 


Cabina pasiva de 


amplificación, con mínimo 2 altavoces de 15" para 


frecuencias bajas y driver de mínimo 1.5¨, respuesta en frecuencia 50Hz 


-


 


18KHz o superior, SPL 137 dB o superior, 2500 watts de potencia (RMS) o 


superior, con su respectivo amplificador recomendado por el 


fabricante.


 


Ángulo de dispersión mínimo de 50 x 50. Cajas de madera. NO PLÁSTICO,


 


2


 


Cabina activa para con mínimo 1 parlante de 15" o superior para frecuencias 


bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias altas, respuesta 


de frecuencia 45


Hz 


-


 


20KHz o superior, full rango, SPL 130 dB o superior, 


mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su respectivo trípode y/o sistema de 


anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión mínima de 80 


grados Horizontal x 40 grados Vertical. Caja


s de madera. NO PLÁSTICO.


 


3


 


Cabina activa para 


Side Fill 


con mínimo 1 parlante de 12" o superior para 


frecuencias bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias 


altas, respuesta de frecuencia 45Hz 


-


 


20KHz o superior, full rango, SPL 130 


dB o superior, mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su res


pectivo trípode 


y/o sistema de anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión 


mínima de 80 grados Horizontal x 40 grados Vertical. Cajas de madera. NO 


PLÁSTICO.


 


4


 


Altavoces para front fill


 


tipo Line Array pasivo de mínimo 2 x 10'' y 1 x 1.5, sin 


distorsión en el rango de frecuencias que va de 60 HZ a 18KHZ o superior, con 


un ángulo de mínimo 110 grados a la horizontal SPL 139 dB o superior). Cajas 


de madera. NO PLASTICO, con su respectivo a


mplificador recomendado por 


el fabricante
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ITEM  DESCRIPCIÓN  

1  Cabina pasiva de  amplificación, con mínimo 2 altavoces de 15" para  frecuencias bajas y driver de mínimo 1.5¨, respuesta en frecuencia 50Hz  -   18KHz o superior, SPL 137 dB o superior, 2500 watts de potencia (RMS) o  superior, con su respectivo amplificador recomendado por el  fabricante.   Ángulo de dispersión mínimo de 50 x 50. Cajas de madera. NO PLÁSTICO,  

2  Cabina activa para con mínimo 1 parlante de 15" o superior para frecuencias  bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias altas, respuesta  de frecuencia 45 Hz  -   20KHz o superior, full rango, SPL 130 dB o superior,  mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su respectivo trípode y/o sistema de  anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión mínima de 80  grados Horizontal x 40 grados Vertical. Caja s de madera. NO PLÁSTICO.  

3  Cabina activa para  Side Fill  con mínimo 1 parlante de 12" o superior para  frecuencias bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias  altas, respuesta de frecuencia 45Hz  -   20KHz o superior, full rango, SPL 130  dB o superior, mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su res pectivo trípode  y/o sistema de anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión  mínima de 80 grados Horizontal x 40 grados Vertical. Cajas de madera. NO  PLÁSTICO.  

4  Altavoces para front fill   tipo Line Array pasivo de mínimo 2 x 10'' y 1 x 1.5, sin  distorsión en el rango de frecuencias que va de 60 HZ a 18KHZ o superior, con  un ángulo de mínimo 110 grados a la horizontal SPL 139 dB o superior). Cajas  de madera. NO PLASTICO, con su respectivo a mplificador recomendado por  el fabricante  

