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FORMATO No. 6
FICHA TÉCNICA GRUPO 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Descripción del objeto a contratar

CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CERRAMIENTO REQUERIDO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE-IDRD.

1.1. Alcance del objeto:

Para el Grupo 2, se requiere contratar el suministro de material de señalización que consiste en: Cintas de demarcación, Vallas metálicas de delimitación de carriles, Canecas viales cilíndricas y Paletas de señalización.

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

El bien o servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC A TERCER NIVEL
	GRUPO
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	
46161500
	E
Productos de uso final
	46 -Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
	16
Seguridad y control público
	15
Control de tráfico

	46151600
	E
Productos de uso final
	46 -Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
	15
Protección del orden público
	16
Equipo de seguridad y control

	
55121700
	E
Productos de uso final
	55 -Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios
	12
Etiquetado y accesorios
	17
Señalización

	
55121900
	E
Productos de uso final
	55- Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios
	12
Etiquetado y accesorios
	19
Señalizaciones

	
41122700
	E
Componentes y suministros
	41- Suministro y accesorios de laboratorio
	12
Cintas y etiquetas de laboratorio
	27
Cintas de seguridad



3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/ SERVICIO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD 

[bookmark: _Hlk56608489]3.1 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS

3.1.1 Cinta periférica
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3.1.2 cinta de demarcación
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3.1.3 Valla de cerramiento tipo 1
Tablero 				Abrazadera			Estructura   
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3.1.4 Valla de cerramiento tipo 2

Tablero				Abrazadera			Estructura
	
[image: ][image: ][image: ]





[image: ]
[image: ]
[image: ]







[image: ]3.1.5 Caneca Vial Cilíndrica
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3.1. 6. Paleta de señalización
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3.2 Especificaciones técnicas y unidad de medida 

3.2.1 Cinta periférica y cinta de demarcación de peligro

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	



1
	CINTA PERIFÉRICA
Rollos de cinta periférica, con un ancho de
10 centímetros, largo 500 metros y calibre 5.

La cinta debe contar con un sistema de micro-
perforaciones para permitir la circulación del viento.
Pigmentada en color amarillo con
impresión a una tinta (color rojo), con logotipo IDRD,
Ciclovía y Alcaldía Mayor de Bogotá   D.C.
Diseños, logos y colores entregados por el IDRD
	


1
	


Rollo x 500 m

	2
	CINTA DE DEMARCACIÓN
Material: Cinta plástica 
Longitud 500 metros
Ancho 1O cm
	1
	Rollo x 500 m



3.2.2 Valla de cerramiento tipo 1

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	



3
	VALLA DE CERRAMIENTO TIPO 1
Tablero: En acero galvanizado calibre 18 (+0.12 cm), ancho 90cm (+1cm), alto 60cm (+1cm), según diseño entregado por la entidad, a doble cara, con retro reflectante grado ingeniería, textos y símbolos en screen en tintas traslucidas. Las esquinas de la lámina tendrán curvatura de diámetro de 15 cm (+1cm). El tablero debe estar protegido con una lámina transparente antivandalismo y que no afecte la retrorreflectividad

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de 2 abrazaderas en tubo para aguas negras con diámetro de 5,08 cm (+1cm) (2 pulgadas) y un ancho de 8,5 cm. Estas deben estar soldadas a unas platinas en el mismo material con las siguientes dimensiones: ancho de 7,5 cm (+1cm) y alto de 10,8 cm (+1cm). Las platinas están distanciadas entre sí a 40 cm (+1cm.)

El tablero se ajusta a las platinas por medio de cuatro tuercas de seguridad y 4 tornillos de seguridad 1” x 1.4 cm de espesor (2 en cada platina). 

Estructura:Tubo para aguas negras calibre de 0,2286 cm +0,05cm (0,09 pulgadas), con diámetro de 1 1/2 pulgadas, con dimensiones de 100 cm de alto, 110 cm (+1cm) de ancho. Con curvatura de 20 cm de diámetro en las esquinas superiores y diámetro de 25 cm en las esquinas inferiores. En la parte superior de la estructura, se debe generar una curvatura con un diámetro aproximado de 5,5 cm (+1cm) o hasta obtener una separación máxima entre la lámina y la estructura de 5 cm (+1cm).

El soporte de la estructura debe tener forma de “S”. La estructura debe estar cubierta con pintura de exterior de alto tráfico, sistema de aplicación electrostática de color negro mate.

Otros:

La tubería debe venir con anticorrosivo 
La valla debe pesar 11.5 kilogramos +0.5 kg.
Diseños, logos y colores entregados por el IDRD
	


1
	


Unidad



3.2.3 Valla de cerramiento tipo 2

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	



4
	VALLA DE CERRAMIENTO TIPO 2
Tablero:En acero galvanizado calibre 18 (+0.12 cm), ancho 70cm (+1cm), alto 80cm (+1cm), según diseños entregado por la entidad, a doble cara, retroreflectante grado ingeniería, textos y símbolos en screen en tintas traslucidas. Las esquinas del tablero tendrán curvatura de diámetro de 15 cm (+1cm). El tablero debe estar protegido con una lámina transparente antivandalismo y que no afecte la retrorreflectividad. 

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de 2 abrazaderas en tubo para aguas negras con diámetro de 5,08 cm (+1cm) (2 pulgadas) y un ancho de 8,5 cm. Estas deben estar soldadas a unas platinas en el mismo material con las siguientes dimensiones: ancho de 7,5 cm (+1cm) y alto de 10,8 cm (+1cm). Las platinas están distanciadas entre sí a 30 cm (+1cm). 

El tablero se ajusta a las platinas por medio de cuatro tuercas y tornillos de seguridad 1” x 1.4 cm de espesor (2 en cada platina). 

Estructura:Tubo para aguas negras calibre de 0,2286 cm +0,05cm (0,09 pulgadas), con diámetro de 1 1/2 pulgadas, con dimensiones de 120 cm (+1cm) de alto, 90 cm (+1cm) de ancho. Con curvatura de 25 cm (+1cm) de diámetro en las esquinas superiores y diámetro de 20 cm (+1cm) en las esquinas inferiores. En la parte superior de la estructura, se debe generar una curvatura con un diámetro aproximado de 5,5 cm (+1cm) o hasta obtener una separación máxima entre el tablero y la estructura de 5 cm (+1cm).

El soporte de la estructura debe tener forma de “S”. La estructura debe estar cubierta con pintura de exterior de alto tráfico, sistema de aplicación electrostática de color negro mate.

Otros

La tubería debe venir con anticorrosivo 
La valla debe pesar 11.5 kilogramos +0.5 kg.
Diseños, logos y colores entregados por el IDRD
	


1
	


Unidad



3.2.4 Caneca Vial Cilíndrica 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	



5
	
CANECA VIAL CILINDRICA Elaborada en polipropileno color naranja y base negra;con 4 franjas reflectivas gradoingeniería.

Medidas:  Alto 104cm, Base61cm, Superior 44cm

Incluye lastre de 10 kilogramos +0.5 kg.

Marcación: la caneca debe tener el siguiente texto en una de sus caras, distribuido uniformemente tipo de letra Arial 30±1 mm y ancho de 20±1 mm, con impresión hundida. 
“USO EXCLUSIVO IDRD NO COMERCIAL”


	


1
	


Unidad



3.2.5 Paleta de señalización

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	
6


	
PALETA DE SEÑALIZACIÓN

Material: Poliestireno de alto Impacto.
Color Verde de fondo por un costado y color Rojo de fondo por el otro costado

Medidas: 
Paleta 30 cm x 30 cm,
Mango redondo 3 cm x 12 cm

Descripción:  Elemento para el control de tráfico vehicular o de personas, la paleta cuenta por un lado el fondo es de color rojo y lleva la palabra PARE elaborada en cinta reflectiva, por el otro lado cuenta con un color verde y lleva la palabra SIGA elaborado en cinta reflectiva. Los dos costados de la paleta cuentan en su borde con cinta reflectiva que aumenta la su visibilidad. 


	
1
	
Unidad



[bookmark: _Hlk56608550]Con la suscripción del presente documento, manifiesto que en caso de ser adjudicatario dentro del proceso de selección IDRD-SG-SASI-008-2020, cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES HABILITADOS PARA LA CICLOVÍA EN BOGOTÁ D.C.”; me comprometo a cumplir todas y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica, así como las demás establecidas en los estudios previos y documentos que integran el proceso contractual antes mencionado. 


Atentamente,



Razón Social __________________________
Nit ___________ Régimen tributario al cual pertenece ___________
Nombre ___________
C.C. N° ___________ de ___________
Dirección ___________
Teléfono ______________
FAX ___________
Correo electrónico _____________
Ciudad ___________
FIRMA Y SELLO
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