ANEXO 2
ESPECIFICACIONES

	[bookmark: _Hlk222270304]02-02-01-003-03 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE 
REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

	ITEM
	DESCRPCIÓN
	UNIDAD
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRASA DE LITIO ROJA  Y O AZUL EP2 DE EXTREMA PRESIÓN Y FRICCIÓN PRESENTACION EN LIBRA - o su equivalente
	UN
	127
	
	

	2
	ACEITE 2T M SÚPER 12/0 95L / 0 25 USG.PRESENTACION EN CUARTO - o su equivalente
	UN
	68
	
	

	3
	ACEITE 20W-50 4 Viscosidad, ASTM D445, cSt @ 40ºC 137,9 cSt @ 100ºC 17,1, Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27, Punto de inflamación, ºC, ASTM D93 212, Densidad @ 15,6ºC g/ml, ASTM D4052 0,89, PRESENTACION EN GALON - o su equivalente
	UN
	88
	
	

	4
	ACEITE 15W-40 Apariencia visual Claro y brillante Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D-445 15 Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D-445 113 Índice de Viscosidad ASTM D-2270 138 TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 10 Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 Punto de Inflamación, °C ASTM D-92 240 Punto de fluidez, °C ASTM D-97 -35 Color Visual Rojo PRESENTACION EN GALON - o su equivalente
	UN
	271
	
	

	5
	GRASA- RODAMIENTO PARA TRANSMISIONES, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. bisulfuro de molibdeno, peso %, calculado 5%, Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265 280 Viscosidad del aceite, ASTM 445 cSt @ 40 ºC 680, Penetración, trabajada, 25 ºC, ASTM D217, 325, Cambio en la consistencia de penetración, estabilidad de rodillo, ASTM D 1831, mm/10 +10, Penetración 100.000 golpes, cambio tras 60 golpes, ASTM D 217, mm/10 +10, Movilidad a baja temperatura @ 20 ºF, M 1390, gramos/min 11, Prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D2266, muesca, mm 0.5, Carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D2596, Kg 620, Presión extrema con 4 bolas, ASTM D2596, índice de carga de desgaste 91.5, Oxidación en bomba, ASTM D942, caída de la presión a las 100 hrs, kPa 20.7, Prevención de la corrosión, ASTM D1743 Pasa, Separación del aceite, ASTM D1742, % peso. Pérdida 2, Resistencia al agua, DIN 51807, clasificación 0, Corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, Resistencia al rociado Corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, Resistencia al rociado con agua, ASTM D 4049, % de rocío 38.7, Lavado con agua, ASTM D 1264, % perdida peso a 79 ºC 2.5. PRESENTACION EN LIBRA - o su equivalente
	UN
	2
	
	

	6
	LIQUIDO REFRIGERANTE DENSIDAD (kg/L) ASTM D-1122 (1.07); PUNTO DE CRISTALIZACION (°C) (°F) ASTM D-3321 < (-35) (-31); Ph ASTM D-1287 (8.5)  PRESENTACION EN GALON - o su equivalente
	UN
	119
	
	

	7
	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 presentación de 500 ml -o su equivalente
	UN
	10
	
	

	8
	ACEITES HIDRAULICOS ISO 68 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270(145); PUNTO DE CONGELACION º C, ASTM D 97 (-42); PUNTO DE INFLAMACION º C ASTM D 92(198); DENSIDAD @15ºC Kg/l, ASTM D 4052(0,88) (TELLUS 68) PRESENTACION EN GALON -o su equivalente
	UN
	289
	
	

	9
	ACEITE PARA MOTOR 15W/40 GRAVEDAD ESPÉCIFICA 0.875; PUNTO DE FLUIDEZ. °C (°F) -30(-22); INDICE DE VISCOSIDAD (143) PRESENTACION EN GALON - o su equivalente
	UN
	2
	
	

	10
	ACEITE PARA ENGRANAJES VALVULINAS 80W/90 , INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270(105);DENSIDAD ASTM D 4052(0,868) PRESENTACION EN GALON -o su equivalente
	UN
	20
	
	

	11
	ACEITE PARA TRANSMISION SAE 80W 90 Viscosidad, ASTM D 445, cSt @ 40ºC 141, cSt @ 100ºC 14.8, Índice de viscosidad, ASMT D 2270 105, Punto de escurrimiento, ºC, ASTM D 97 -30, Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 230, Densidad @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.90.PRESENTACION EN GALON - o su equivalente
	UN
	18
	
	

	12
	ACEITE SAE MOTOR OIL 2T API: TC- JASO :FA PRESENTACION EN GALON - o su equivalente
	UN
	14
	
	




NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente se compromete dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento relacionadas a continuación

	[bookmark: _Hlk222270395]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	CONDICIÓN DE LOS BIENES:

El oferente debe certificar en documento independiente que los bienes a suministrar se encuentran en perfectas condiciones de calidad, nuevos, no remanufacturados, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, protegidos por el respectivo embalaje, sin presentar imperfectos de ningún tipo y/o algún otro tipo de anomalía exterior e interior, cumpliendo con las calidades físicas y técnicas requeridas.

	2
	CONDICIONES DE ENTREGA:

El proponente debe certificar en documento independiente que en caso de resultar adjudicatario se obliga a que:

1.	Los bienes a suministrar guardarán identidad y congruencia con las características técnicas de los insumos ofertados evaluados y contratados.

2.	Suministrará los bienes de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor, en el lugar y dentro del plazo establecido en el contrato.

3.	Entregará los bienes al supervisor del contrato para lo cual enviará a un representante de su empresa, quien realizará la entrega de los elementos contratados y tomará contacto con el supervisor para coordinar la logística de la misma.

	3
	COSTOS DE TRANSPORTE:

El proponente deberá certificar que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con el suministro de los elementos objeto del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato.

	4
	SEGURIDAD INDUSTRIAL:

El proponente junto con su oferta deberá certificar en documento independiente que de resultar adjudicatario del presente proceso, cumple con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad. Así mismo, el proponente junto con su oferta deberá certificar que de resultar adjudicatario del presente proceso, se encuentra en capacidad de portar y proveer a terceros (personal que realizará la entrega) los elementos de seguridad industrial y dotación acorde a la naturaleza y al medio ambiente de las actividades a realizar por cada trabajador, ello con el fin de prevenir accidentes tanto del personal que labora en las unidades como del personal que realiza la entrega.

	5
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES – CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Los productos ofertados deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables al tipo de lubricante requerido o con normas técnicas internacionales equivalentes que acrediten igual o superior desempeño técnico, tales como API, SAE, ISO u otras reconocidas en el sector automotriz e industrial, según corresponda.

Para el presente proceso se tendrán como referencia, entre otras, las siguientes normas:

NTC 1295 – Aceites para motores de combustión interna.
NTC 1399 – Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor.
NTC 3382 – Aceite hidráulico.
NTC 2218 – Aceites para motores de dos tiempos a gasolina.

Para acreditar lo anterior, el proponente deberá aportar ficha técnica del fabricante o documento equivalente donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas y la compatibilidad del producto con los equipos institucionales.

La ficha técnica deberá corresponder específicamente al producto ofertado, indicando de manera expresa la marca, referencia comercial, presentación y características técnicas, a fin de permitir su identificación y verificación por parte del comité evaluador. No se aceptarán fichas técnicas genéricas que no permitan establecer correspondencia directa con el bien propuesto.

La Entidad verificará la información suministrada. Se aceptarán productos equivalentes o superiores en calidad y desempeño, sin que la referencia a una norma específica limite la libre concurrencia de oferentes.

La presente exigencia tiene como finalidad garantizar estándares mínimos de calidad, desempeño, seguridad y compatibilidad técnica, asegurando la adecuada inversión de los recursos públicos.



