ANEXO 1
[bookmark: _Hlk79573198]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-9-2026
1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	[bookmark: _Hlk200702193]CLASIFICACION UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	78181901
	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo 

	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes 

	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de navegación 

	Mantenimiento o reparación de equipos de navegación 




2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR.

Los bienes y/o servicios deberán contar con las siguientes descripciones técnicas:
	DESCRIPCION DEL BIEN  
	PLACA

	[bookmark: _Hlk219567681]Bote Doncella, fibra de vidrio tipo taxi 22
	66704

	Bote Canaa, fibra de vidrio tipo taxi 18
	36746

	Bote Bocachico, fibra de vidrio tipo 26
	69880

	Bote Jaguar, fibra de vidrio tipo 21
	53857

	Bote Perancho, fibra de vidrio tipo 14
	58276

	Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T
	53803

	Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T
	53856

	Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T
	56689

	Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T
	53868

	Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T
	69888

	Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T
	56756

	Bote Tilupo, fibra de vidrio tipo corvina 21    
	459943

	Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T
	76581

	Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T
	78530



	[bookmark: _Hlk219567612]ITEM
	DESCRIPCION DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	1

	Bote Doncella
Placa Inv. 66704

	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera. 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco
	PREVENTIVO


	1

	
	
	Cambio e instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choibá y cubiertos en cojinería color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Revisión, cambio e instalación de batería de 12V 90ª
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.
	CORRECTIVO
	1

	2
	Bote Canaa
 Placa Inv. 36746

	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de botella hidráulica de dirección.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación batería de 12V 90 A.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	3
	Bote Bocachico
Placa Inv. 69880
	Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de batería de 12V 90 A
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.
	CORRECTIVO
	1

	4
	Bote Jaguar
Placa Inv. 53857
	Cambio de remo largo en aluminio y pasta resistente.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote
	CORRECTIVO
	1

	5
	Bote Perancho
Placa Inv. 58276
	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.
	CORRECTIVO
	1

	6
	Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T
Placa Inv. 53803

	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Revisión de bomba y sistema de refrigeración.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Limpieza de inyectores
	PREVENTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de pera y manguera de combustible
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación hélice de acero inoxidable paso 14
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación piñón de motor de arranque
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)
	CORRECTIVO
	1

	7

	Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta
Placa Inv. 53856

	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento y limpieza de carburador
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración
	PREVENTIVO
	1

	
	
	 Cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de pera y manguera de combustible
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)
	CORRECTIVO
	1

	8
	Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T
Placa Inv. 56689
	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.
	CORRECTIVO
	1

	[bookmark: _Hlk200704600]
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	CORRECTIVO 
	1

	
	
	Mantenimiento y limpieza de carburador
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración
	PREVENTIVO 
	1

	
	
	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de pera y manguera de combustible
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto) 
	CORRECTIVO
	1

	9
	Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. 
Placa Inv. 53868
	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento y limpieza de carburador
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de pera y manguera de combustible
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto) 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento y limpieza de inyectores
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración) 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación de pera y manguera de combustible
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto) 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	CORRECTIVO
	1

	11
	Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T
Placa Inv. 56756

	Mantenimiento y limpieza de carburador 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.
	PREVENTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Asentamiento de culata en base del bloque del motor
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de empaque de culata del motor
	CORRECTIVO
	1

	12
	Bote Tilupo, Placa Inv. 459943
	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio de remos largos en aluminio y pasta resistente.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote
	CORRECTIVO
	1

	13
	Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T
Placa Inv. 76581

	Mantenimiento y limpieza de carburador 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración. 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio e instalación pera de manguera de combustible.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.
	CORRECTIVO
	1

	14
	Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T
Placa Inv. 76530
	Mantenimiento y limpieza de carburador 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T. 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración. 
	PREVENTIVO
	1

	
	
	Cambio de aceite de transmisión 
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación pera de manguera de combustible.
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9
	CORRECTIVO
	1

	
	
	cambio e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.
	CORRECTIVO
	1



ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES:
a) Infraestructura Física

El proponente deberá acreditar un establecimiento de comercio (taller) en propiedad, sede o convenio, debidamente registrado en la Cámara de Comercio y cuya ubicación se encuentre en el Municipio de Turbo, para lo cual se deberá aportar el correspondiente  certificado de existencia y representación legal o registro mercantil cuyo objeto social o actividad mercantil debe guardar relación con el objeto del presente proceso de selección y deberá contar con la respectiva infraestructura física y adecuada para la ejecución del objeto contractual.
b) Certificación de Calidad de Repuestos y Mano de Obra.

El proponente debe certificar mediante documento suscrito por el representante legal de la persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal, o directamente en caso de ser persona natural, que garantiza durante la vigencia del contrato que los repuestos deberán ser Originales de Fabrica, es decir de la misma marca del equipo o embarcación de las marcas con las que sale fabricado, garantizando así las mismas tolerancias de manufactura, misma resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc., para garantizar la seguridad e integridad de la embarcación y de sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento. 
c) Criterios de Sostenibilidad Ambiental 

El proponente anexar certificación suscrita por el representante legal, en la que manifieste el cumplimiento de:
documento suscrito por el representante legal donde manifieste el compromiso del cumplimiento de los programas posconsumo a los cuales entrega los residuos, ya que garantizará la disposición final de los residuos, producto de los mantenimientos (aceites, baterías) según la legislación existente: Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.4.1. de los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de producción-importación-distribución-comercialización, Resolución 1457 de 2010 (Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de llantas usadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) con una empresa autorizada por la autoridad ambiental para la disposición final de los mismos.

d) PERSONAL MINIMO REQUERIDO: Para la correcta ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato, al inicio de la ejecución del mismo, el equipo de mínimo requerido para el cumplimiento del objeto contractual previsto. 

Este equipo debe incluir al personal descrito a continuación, asegurando que cada integrante cuente con la formación, experiencia y competencias necesarias para la adecuada prestación del servicio. 
La presentación del personal deberá ir acompañada de los soportes que acreditan su idoneidad y cumplimiento de los requisitos establecidos o términos de referencia, tales como hojas de vida, certificaciones académicas y laborales, así como cualquier otra documentación pertinente que garantice la idoneidad para la ejecución de las actividades contratadas. 
El contratista tendrá la obligación de mantener al personal propuesto durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, salvo las excepciones previamente autorizadas por el supervisor, en caso de situaciones debidamente justificadas. Cualquier modificación en el equipo de trabajo deberá ser informada de manera oportuna y estará sujeta a la aprobación previa del supervisor, garantizando que el reemplazo cumpla con los mismos requisitos de idoneidad y experiencia establecidos inicialmente.
	PERSONAL REQUERIDO
	EXPERIENCIA
	CANTIDAD MINIMA

	Mecánicos
	mínimo 12 meses de experiencia relacionada con las funciones requeridas
	02

	Electricista
	mínimo 12 meses de experiencia relacionada con las funciones requeridas
	01

	Jefe de Taller
	mínimo 12 meses de experiencia relacionada con las funciones requeridas
	01



Para acreditar el cumplimiento del presente requisito el oferente deberá diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el Formato No. 6- FORMATO RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.
Nota 1: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así como el aprobado por la supervisión; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisión, y en todo caso deberá cumplir con el mismo perfil presentado en la oferta y los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol establecido.
Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes o servicios destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que el servicio prestado o bien adquirido no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado en aras de garantizar el cumplimiento del contrato.

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
