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	[bookmark: _GoBack]REPUESTOS Y ACCESORIOS

	ÍTEM 1 - VIDRIO MONOLÍTICO ESPESOR - 5MM

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Vidrio monolítico

	Calidad
	Norma técnica Colombiana NTC 1578 - Vidrios de Seguridad Utilizados en Construcciones, Especificaciones y Métodos de ensayo.

	Generalidades 
	Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas
 o cerramiento de recinto

	Requisitos generales
	Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas 
o cerramiento de recinto

	Requisitos específicos
	· Espesor nominal: 5 mm. (o según necesidad de la entidad)
· Ancho variable: 200/240.
· Aislamiento acústico: 28 Hz db/A.
· Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2.
· Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2.
· Módulo de elasticidad: 703.08 Kg/cm^2.
· Dureza (Escala de Mohs): 6.
· Transmisión de luz: 88% en 7 mm - 91% en 2 mm (rango) 
· Transmitancia térmica: 1.2 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C.
· Conductividad térmica: 5.5 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C.
· Índice de refracción aproximado: 1.50.
· Reflectancia: 8 %.
· Choque térmico: 60 °C.

	Empaque y rotulado
	
UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	
M2



	ÍTEM 2 - VIDRIO TEMPLADO ESPESOR - 5MM

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Vidrio templado

	Calidad
	
· NTC 1909 Vidrio plano flotado. Vidrio plano impreso (grabado). Vidrio plano armado (alambrado). Adopción modificada de la ASTM C 1036-06 
· NTC 1578 Vidrio de seguridad utilizados en construcciones. Especificaciones y métodos de ensayo equivalente a ANSI Z 97. 1:2009 
· NTC5756 Vidrio plano con calor. Categoría termoendurecido (HS), categoría templado (FT) con y sin recubrimiento. Adopción modificada de la ASTMC 1048:2004 
· NSR 10 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistencia NSR 10

	Generalidades 
	
Vidrio templado ideal para fachadas interiores y exteriores (locales comerciales y accesos de edificios) barandas, divisiones de baño y de oficina entre otros. Con un diferencial térmico alto, tales como fachadas en climas cálidos con sombras de otros edificios o zonas de chimeneas.


	Requisitos generales
	
Los vidrios templados son cristales a los que se someten a un tratamiento de temperatura, obteniendo un cristal muy resistente permitiendo sujetarlo con herrajes o taladrarlo y hacer encajes. El vidrio templado es 5 veces más fuerte que el vidrio normal, resistente al calor y rompe en pequeñas piezas cuando se quiebra. Esto reduce ampliamente el riesgo de lesión por vidrios rotos. Debido a su alta resistencia a la rotura y al calor, el vidrio templado se utiliza en la mayoría de las ventanas.


	Requisitos específicos
	
· Densidad (a 18°C): 2500kg/m2
· Dureza: 6 unidades (escala de Mohs)
· Módulo de Young (módulo de elasticidad): 7 x 10(10) Pa
· Índice de poisson: 0,2
· Calor específico: 0,72 x10(3) J/ (KG*K)
· Conductividad térmica: 9 X 10(-6) K(-1)
· Coeficiente medio de dilatación lineal entre 20°C y 300°C: 1 W/ (m*K) 
· Índice de refracción medio en el espectro visible: 1,5

	Empaque y rotulado
	
UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	
M2



	ÍTEM 3 – VIDRIO MONOLÍTICO COLOR BRONCE - ESPESOR 5MM

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Vidrio monolítico color bronce

	Calidad
	Norma técnica Colombiana NTC 1578 - Vidrios de Seguridad Utilizados en Construcciones, Especificaciones y Métodos de ensayo.

	Generalidades 
	Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas
 o cerramiento de recinto

	Requisitos generales
	Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas 
o cerramiento de recinto

	Requisitos específicos
	· Espesor nominal: 5 mm. (o según necesidad de la entidad)
· Ancho variable: 200/240.
· Aislamiento acústico: 28 Hz db/A.
· Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2.
· Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2.
· Módulo de elasticidad: 703.08 Kg/cm^2.
· Dureza (Escala de Mohs): 6.
· Transmisión de luz: 60% 
· Transmitancia térmica: 1.2 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C.
· Conductividad térmica: 5.5 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C.
· Índice de refracción aproximado: 1.50.
· Reflectancia: 8 %.
· Choque térmico: 60 °C.
· Color/terminado bronce

	Empaque y rotulado
	
UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	
M2



	ÍTEM 4 – VIDRIO MONOLÍTICO - ESPESOR 10MM

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Vidrio monolítico 

	Calidad
	Norma técnica Colombiana NTC 1578 - Vidrios de Seguridad Utilizados en Construcciones, Especificaciones y Métodos de ensayo.

	Generalidades 
	Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas
 o cerramiento de recinto

	Requisitos generales
	Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas 
o cerramiento de recinto

	Requisitos específicos
	· Espesor nominal: 5 mm. (o según necesidad de la entidad)
· Ancho variable: 200/240.
· Aislamiento acústico: 28 Hz db/A.
· Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2.
· Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2.
· Módulo de elasticidad: 703.08 Kg/cm^2.
· Dureza (Escala de Mohs): 6.
· Transmisión de luz: 88% en 7 mm - 91% en 2 mm (rango) 
· Transmitancia térmica: 1.2 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C.
· Conductividad térmica: 5.5 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C.
· Índice de refracción aproximado: 1.50.
· Reflectancia: 8 %.
· Choque térmico: 60 °C.

	Empaque y rotulado
	
UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	
M2



	ÍTEM 5 - VIDRIO TEMPLADO ESPESOR - 10MM

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Vidrio templado

	Calidad
	
· NTC 1909 Vidrio plano flotado. Vidrio plano impreso (grabado). Vidrio plano armado (alambrado). Adopción modificada de la ASTM C 1036-06 
· NTC 1578 Vidrio de seguridad utilizados en construcciones. Especificaciones y métodos de ensayo equivalente a ANSI Z 97. 1:2009 
· NTC5756 Vidrio plano con calor. Categoría termoendurecido (HS), categoría templado (FT) con y sin recubrimiento. Adopción modificada de la ASTMC 1048:2004 
· NSR 10 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistencia NSR 10

	Generalidades 
	
Vidrio templado ideal para fachadas interiores y exteriores (locales comerciales y accesos de edificios) barandas, divisiones de baño y de oficina entre otros. Con un diferencial térmico alto, tales como fachadas en climas cálidos con sombras de otros edificios o zonas de chimeneas.


	Requisitos generales
	
Los vidrios templados son cristales a los que se someten a un tratamiento de temperatura, obteniendo un cristal muy resistente permitiendo sujetarlo con herrajes o taladrarlo y hacer encajes. El vidrio templado es 5 veces más fuerte que el vidrio normal, resistente al calor y rompe en pequeñas piezas cuando se quiebra. Esto reduce ampliamente el riesgo de lesión por vidrios rotos. Debido a su alta resistencia a la rotura y al calor, el vidrio templado se utiliza en la mayoría de las ventanas.


	Requisitos específicos
	
· Densidad (a 18°C): 2500kg/m2
· Dureza: 6 unidades (escala de Mohs)
· Módulo de Young (módulo de elasticidad): 7 x 10(10) Pa
· Índice de poisson: 0,2
· Calor específico: 0,72 x10(3) J/ (KG*K)
· Conductividad térmica: 9 X 10(-6) K(-1)
· Coeficiente medio de dilatación lineal entre 20°C y 300°C: 1 W/ (m*K) 
· Índice de refracción medio en el espectro visible: 1,5

	Empaque y rotulado
	
UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	
M2



	ÍTEM 6 - PELICULA SAMBLASTING

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Película Samblasting

	Calidad
	ASTM D 1929 (Temperatura de auto-ignición)
ASTM S 635 (Índice de quemadura)
ASTM E 84 (Características de superficie candente)
ASTM E 162 (Inflamabilidad de la superficie)
ASTM E 662 (humo O.D)
ASTM D 1044/1003 (Resistencia a abrasión de la superficie)
ASTM D 882 (Fortaleza a despegarse)
ASTM D 3330 (Fortaleza a perforación)
Asta d 1922/1004 (Resistencia a despedazarse)

	Generalidades 
	
Película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada para ser instalada en las ventanas, puertas y áreas en vidrio a intervenir, de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato 


	Requisitos generales
	
Este ítem se refiere al suministro e instalación de película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada para ser instalada en las ventanas y puertas de las áreas a intervenir de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato.


	Requisitos específicos
	
Película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada (Transmisión solar 63%, reflexión solar 17%, absorción solar 20%). Las medidas de la película serán tomadas por el contratista en la obra por lo que no se aceptará reclamos por m2 de película rechazados que queden pequeños o grandes.

Se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.


	Empaque y rotulado
	
UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	
M2



	ÍTEM 7 A 21 – PUERTAS, PANEL EN VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO Y ACCESORIOS

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	30171500
	Puertas

	72153000
	Servicio de vidrios y ventanería

	72102900
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72103300
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	72152100
	Servicios acústicos y de aislamiento

	82151400
	Servicios de diseño artístico




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Puerta en vidrio templado tipo a

	Calidad
	ASTM D 1929 (Temperatura de auto-ignición)
ASTM S 635 (Índice de quemadura)
ASTM E 84 (Características de superficie candente)
ASTM E 162 (Inflamabilidad de la superficie)
ASTM E 662 (humo O.D)
ASTM D 1044/1003 (Resistencia a abrasión de la superficie)
ASTM D 882 (Fortaleza a despegarse)
ASTM D 3330 (Fortaleza a perforación)
Asta d 1922/1004 (Resistencia a despedazarse)
NTC 4595, Numerales 5.3 Disposiciones sobre acceso básico, 5.3.1 Puertas
Certificado UNE – EN1154:1996+A1:2003
NTC NSR 2010 Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente
Manuales técnicos de fabricantes o proveedores de los distintos insumos (perfilería, vidrio, cerraduras, bisagras, tornillería, etc.).
Normatividad de SG-SST

	Generalidades 
	
Puertas en vidrio templado y/o aluminio de 10mm con película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada, de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato.


	Requisitos generales
	
Suministro e instalación de puertas y/o aluminio en vidrio templado de 10mm con sus accesorios y película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada, de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato.


	Requisitos específicos
	Actividades:
· Realizar la instalación de puertas en las áreas y/u oficinas según requerimientos realizados por el supervisor.

· Realizar el desmonte de puertas existentes si aplica.

· Realizar la instalación de la película samblasting según requerimiento del supervisor.

Tipo de puertas y divisiones:

· Tipo A:
· Zócalo con cerradura inferior y zócalo con tapa superior
· Manija tipo roma 60cm entre ejes y cerradura
· Tipo B:
· Zócalo con cerradura inferior y esquinero de giro superior
· Manija tipo roma 60cm entre ejes y cerradura
· Tipo C:
· Esquinero de giro inferior y superior
· Manija tipo roma 60cm entre ejes y cerradura
· Tipo D:
· Puerta con marco en aluminio y vidrio laminado 3+3 de tres (3) divisiones
· Esquineros de giro inferior y superior
· Manija y cerradura
· Dimensiones de las puertas:
· División:
· Panel con marco en aluminio proyectante, vidrio laminado 3+3 de tres (3) divisiones, medida por metro²
· Puertas: Según necesidad y/o requerimiento del supervisor; las medidas se cotizarán por mts².
Notas:

1. Las dimensiones tanto de las puertas como de los paneles, pueden variar de acuerdo al diseño de la oficina o lugar de instalación. Para lo cual, el contratista deberá realizar la medición y confirmación de las medidas con anterioridad.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ACCESORIO
	MEDIDA
	IMAGEN REFERENCIA

	1
	Bisagra hidráulica de piso - tráfico pesado
	UND
	[image: ]

	2
	Cerradura palanca en aluminio con llave de seguridad
	UND
	[image: ]

	3
	Empaque para vidrio
	METRO LINEAL
	[image: ]

	4
	Esquinero puerta seguridad perfil de 4" 1/4
	UND
	[image: ]

	5
	Manija de entrar  para puerta de vidrio (ver ficha técnica)
	UND
	[image: ]

	6
	Pivote de 1/2" de piso en acero inoxidable 304 con disco de 2"
	UND
	[image: ]

	7
	Pivote de platina cold rolled con baño cincado
	UND
	[image: ]

	8
	Porta cerradura
	UND
	[image: ]

	9
	Zócalo de seguridad para puertas batientes
	UND
	[image: ]



Nota 7: El personal técnico que ingrese a las sedes e instalaciones de la Entidad, deberá portar lo siguiente:
· Documentos como cédula de ciudadanía, carnet de la empresa.
· Todos los elementos  de seguridad industrial necesarios que se requieran durante las actividades que se realicen concernientes al objeto del contrato.


	Empaque y rotulado
	
UNIDAD / METRO LINEAL

	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD / M2 / METRO LINEAL



	ÍTEMS 22 A 30 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72154000
	Servicios de edificios especializados y comercios




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Servicio de mantenimiento preventivo para las puertas, ventanas y divisiones en vidrio para las diferentes dependencias y sedes que administra la FGN-SRAC

	Calidad
	Normatividad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
· Resoluciones 092 y 221 de 2014
· Ley 1562 de 2012 – Concepto de sistema general de riesgos laborales
· Decreto 1072 de 2015 – Nuevo SG-SST
· OSHAS 18001 – Parámetros para la mejora continua.

	Generalidades 
	El mantenimiento de las puertas, divisiones y ventanas consiste en el ajuste, nivelación y graduación de todos los accesorios que componen estos elementos y dejarlos en perfecto funcionamiento.

	Requisitos generales
	Realizar visita técnica en la sede y lugar de ubicación antes de iniciar cualquier mantenimiento, con el fin de realizar una evaluación de los requerimientos primarios de mantenimiento.

El mantenimiento debe realizarlo personal calificado y con experiencia relacionada, que haya trabajado en este tipo de mantenimiento, asumiendo el costo de traslado de personal y equipos necesarios.

El contratista deberá contar con toda la herramienta y equipos para realizar el mantenimiento respectivo al equipo.

El proponente deberá asumir a todo costo el mantenimiento preventivo, materiales menores, transporte, mano de obra y demás requisitos, para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

El oferente garantizará que para toda la actividad de mantenimiento se regirá según el marco legal del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST),  y su personal hará uso de los elementos de protección personal según la normatividad vigente, (permisos para alturas, en caso de requerirse), supervisor SISO y demás parámetros exigidos por la norma según la actividad a desarrollar.


	Requisitos específicos
	Actividades a desarrollar por el contratista:
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	
	

	1
	Mantenimiento de puerta vidrio templado (De hasta 2,40mts de alto x 1,00mt de ancho), incluye desmonte y montaje, revisión y cambio de los empaques, engrase y revisión de la bisagra hidráulica.

	2
	Mantenimiento de ventana, incluye desmonte y montaje, revisión, engrase, revisión y/o cambio de la bisagra.

	3
	Mantenimiento de división con vidrio incluye desmonte y montaje

	4
	Desmonte puerta en vidrio templado

	5
	Montaje puerta en vidrio templado

	6
	Desmonte de ventanas con vidrio incluyendo marco

	7
	Montaje de ventanas con vidrio incluyendo marco

	8
	Desmonte de división con vidrio incluyendo marco

	9
	Montaje de división con vidrio incluyendo marco


Una vez realizado el mantenimiento, el contratista deberá dejar en perfecto funcionamiento el elemento intervenido.
Si del mantenimiento se llegaré a derivar la necesidad de suministro de algún repuesto, esto deberá ser informado al supervisor y presentar el informe respectivo.
Tiempo de respuesta:
· Mantenimiento: Máximo dentro de las tres (3) horas, una vez sea requerido por el supervisor. 
· Soporte telefónico: 8:00am a 5:00pm de L-V
· Servicio de emergencias: Se deberá prestar al día siguiente del reporte del daño o necesidad como máximo.

	Empaque y rotulado
	
N/A

	Presentación y Unidad de Medida
	
N/A


Yo
identificado con cédula de ciudadanía No.
En calidad de representante legal de, me comprometo a dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico relacionado con la provisión de repuestos y accesorios, en particular los ítems descritos, que incluyen vidrio monolítico, vidrio templado y otros elementos relacionados. Garantizo que los productos cumplirán con las normas técnicas colombianas y los requisitos específicos mencionados para cada ítem, asegurando así la calidad y seguridad requeridas. Entiendo que cualquier incumplimiento de estas especificaciones puede dar lugar a sanciones conforme a lo estipulado en el contrato.


Firma del oferente 
Nombre del oferente
Cédula de Ciudadanía No.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/
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