FORMATO 2. PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: Suministro del servicio de producción e instalación de piezas de señalización requeridas por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y los proyectos que ejecuta.
	Segmento 
	Familia 
	Clase 
	Código 

	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios  
	Etiquetado y accesorios  
	Señalización  
	55121700  

	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios  
	Etiquetado y accesorios  
	Señalizaciones 
	55121900   

	Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes 
	Diseño gráfico 
	Servicios de exhibición gráfica 
	82141600 

	Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros 
	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros 
	Adhesivos educativos y suministros 
	60101300 
 

	Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros 
	Equipo, accesorios y suministros de artes y manualidades 
	Arte 
	60121000 



	 
	Referencia
	Descripción
	Unidad
	Tiempo de producción e instalación

	1
	Cartelera ref. 2
	Cartelera en alucobond fijado a muro por medio de tornillos. Medida: 120 x 200 cm
	1
	7 días hábiles

	2
	Señal de piso interior
	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal, fijado a estructura marco en acero inoxidable de 15 mm pintada en blanco que asegure y enmarque la estabilidad del acrílico. Medida del acrílico de 60 x 180 cm 
	1
	15 días hábiles

	3
	Bolsillos en acrílico
	Bolsillos en acrílico de 3mm de 15 x 25 cm (+ pestaña) pegados a madera o a pared con cinta doble faz y silicona o con pestaña para autosostenerse, con aviso en papel impresos por lado y lado al interior del bolsillo. 
	1
	7 días hábiles

	4
	Bolsillos en acrílico ref.2
	Bolsillo en acrílico cristal de 3mm fijación con cinta doble faz a mueble de madera o con pestaña para autosostenerse. Medida: 25x25cm (+ pestaña), con aviso en papel impreso por lado y lado al interior del bolsillo. 
	1
	7 días hábiles

	5
	Señal interior en acrílico ref.1
	Señal en acrílico de 6mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos o con andamios segúndo sea el caso, descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación. 
	1
	4 días hábiles

	6
	Señal interior en acrílico ref.2
	Señal doble en acrílico de 4mm cada uno, ensanduchado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico por ambas caras. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos, o con andamios segúndo sea el caso, descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación. 
	1
	4 días hábiles

	7
	Señal interior en acrílico ref.3
	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con cinta doble faz y silicona o pernos de acero inoxidable de 19 mm (aprox). Medida: 30 x 30 cm 
	1
	3 días hábiles

	8
	Señal braille ref.1
	Señal en acrílico de  4mm con braile grabado o impreso 
en relieve. Adhesivo impreso laminado blanco con instalación en espejo. Instalación a madera o pared con cinta doble faz y silicona o pernos. Medida 5 x 15 cm
	1
	10 días hábiles

	9
	Señal dewey
	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con buges de aluminio o pernos de acero inoxidable de 19 mm (aprox) a la pared. 
	cm2
	3 días hábiles

	10
	Señal externa en alucobond ref.1
	Señal en Alucobond con impresión en vinilo para exterior laminado mate. Instalado a pared con cinta doble faz y silicona. Medida 30 x 30 cm
	1
	3 días hábiles

	11
	Señal externa en alucobond ref.2
	Adhesivo laminado mate para exterior sobre alucobond de 70 x 100 cm. Incluir instalado a pared, atornillado en las cuatro esquinas. No con buges. Con escalera de dos o tres pasos o con andamios según sea el caso.
	1
	4 días hábiles

	12
	Adhesivo sobre Acrilico
	Señal en acrílico de 6mm con vinilo adhesivo y plotter de corte instalado sobre acrílico Tintas: impresión digital. Acabados: Laminado mate o brillante con instalación tipo espejo o frontal del adhesivo. Incluir instalación con escalera de dos o tres pasos o con andamios si es el caso y desinstalación. Instalación variada con perforación en pared, concreto, pernos, cinta doble faz, etc. 
	cm2
	3 días hábiles

	13
	Señal de piso exterior ref.1
	Señal en alucobond de 50 x 70 cm con impresión en vinilo adhesivo para exterior, instalada sobre estructura metálica en ángulo de hierro con pintura electrostática y 180 cm de alto, fijada a césped por medio de mortero.
	1
	15 días hábiles

	14
	Señal de piso exterior ref.2
	Señal en alucobond de 35 x 180 cm con adhesivo para exterior instalada sobre estructura metálica en ángulo de hierro con pintura electrostática y 230 cm de alto (50 cm enterrados), fijada a césped por medio de mortero.
	1
	15 días hábiles

	15
	Señal tipo bandera ref.1
	Señal flagger o bandera doble en acrílico de 3 mm cada uno, ensanduchado o doblado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal sobre ambas caras. Medidas: pestaña 7 cm, señal 30 x 15 cm (+ 7 cm aprox de pestaña), instalada a pared por medio de tornillos 
	1
	4 días hábiles

	16
	Señal tipo bandera ref.2
	Señal flagger o bandera doble en acrílico de 3 mm cada uno, ensanduchado o doblado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal sobre ambas caras. Medidas: pestaña 7 cm, señal 45 x 15cm, instalada a pared por medio de tornillos 
	1
	4 días hábiles

	17
	Vinilo adhesivo para exterior
	Material: Adhesivo 3M Ref IJ 30. 
Tintas: impresión digital
Acabado: laminado mate o brillante 
Instalación: incluir instalación (puede ser en altura) y desinstalación
	cm2
	3 días hábiles

	18
	Bandera tipo gota
	Material: Base tanque plástica de llenado, asta metálica pintura al horno negra, terminal plástica.Tela Antifuido 80% Poliester sublimación textil por 1 o 2 caras, apto para uso exterior.
Medidas: Tamaño de la Tela: 75X170cm, Altura Total 210cm. Tipo gota.
Con maleta para transporte en tela codra y reata.
	1
	5 días hábiles

	19
	Instalación
	Un día d instalación de piezas de señalización preivamente producidas (no incluye producción de las piezas), con escalera de dos o tres pasos o con andamios si es el caso. Instalación a pared con buges aluminio o pernos de acero inoxidable o silicona o descolgada de techo con guaya y buge uña de aluminio.
	1
	2 días hábiles

	20
	Fotograbado
	Fotograbado a dos tintas en metal (plata) de 25 cm x 30 cm x 9 mm con bordes redondeados y con color fotoluminiscente.
	1
	4 días hábiles
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