FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-049-CENACAVIACION-2026

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
	CUMPLE/ NO CUMPLE

	1
	54122
	RETIRO, DESMONTE, SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS CON MARCO Y BASCULANTE SUPERIOR DEL EDIFICIO DEL BETRA.

Incluye la remoción de puertas, marcos y accesorios existentes, suministro e instalación de nuevos elementos completos, con todos los componentes y ajustes necesarios para garantizar su funcionamiento total, correcto y definitivo, conforme a las condiciones del edificio	
	UNIDAD
	721518
	N/A
	









	ÍTEM
	DEFINICIÓN 
	CARACTERISTICAS TECNICAS
	IMAGEN DE REFEREENCIA

	1
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	
	[image: ]

	2
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).
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	3
	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).
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	4
	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).
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	5
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 262 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).
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	6
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).
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	7
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).
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	8
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).
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	9
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).
	[image: ]

	10
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).
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	11
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).
	[image: ]

	12
	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).
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	13
	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.
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	14
	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO
	Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza).
Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales.
Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.
Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental).
Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.
Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves
Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería.
Dimensiones aproximadas: 253 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	ITEM
	DESCRIPCION
	CUMPLE/ NO CUMPLE

	Plan de Coordinación de Trabajos con el BETRA
	· Presentar y coordinar un cronograma de actividades detallado, alineado con las operaciones y horarios del BETRA para minimizar la interrupción de actividades.
· Notificar al equipo designado del BETRA sobre las fases de trabajo, como instalación, pruebas y verificaciones, con un tiempo de anticipación mínimo de (48 horas) para la planeación de actividades internas.
	· 

	Acceso y Seguridad en el Área de Trabajo
	· Coordinar con el Suboficial encargado de Seguridad de la Unidad BETRA, quien gestionará los permisos de ingreso para gestionar permisos de ingreso y garantizar que el personal cumpla con los protocolos de seguridad y acceso.
· Garantizar que todas las áreas de trabajo estén debidamente señalizadas y protegidas para evitar interferencias con el personal del BETRA y asegurar la integridad del edificio durante los trabajos.

	· 

	Comunicación Continua y Reportes de Avance
	· Establecer un canal de comunicación directo con el equipo del BETRA, mediante el cual se pueda reportar el avance del proyecto, cualquier contratiempo o requerimientos adicionales.
	· 

	Pruebas y Aceptación en Conjunto
	· Coordinar la programación de las pruebas funcionales y de operatividad del sistema contraincendios con el personal asignado del BETRA, asegurando su participación y validación.
	· 

	Obligatoriedad de la Visita Técnica y Reconocimiento de Área
	
	

	
	· Dentro de un término no superior a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o adjudicación, según corresponda; el Contratista deberá coordinar con el supervisor del Contrato una visita técnica obligatoria al lugar de ejecución; para realizar el levantamiento de medidas en obra, verificando las condiciones antropométricas, estructurales y espaciales del entorno. El Contratista no podrá iniciar procesos de fabricación, producción o despiece basándose únicamente en los planos arquitectónicos o diseños preliminares suministrados en el plan de necesidades. La omisión de esta verificación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad de entregar los bienes o productos con el ajuste exacto requerido, y cualquier sobrecosto derivado de errores en las dimensiones será asumido íntegramente por el Contratista.

· La culminación de esta diligencia técnica dará lugar a la suscripción obligatoria de un Acta de Visita y Validación de Campo, la cual deberá contar con el aval técnico de la Supervisión y la firma del representante del Contratista. Dicho documento se constituirá como el único soporte técnico vinculante para la expedición de la Orden de Producción definitiva; por tanto, cualquier fabricación iniciada con anterioridad a la formalización de esta acta correrá por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista
	· 



Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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