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FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. SASI-HIL-CIES-001-2026
OBJETO: 41_9527_341 Suministro de materiales, insumos y equipos de la especialidad de Construcción para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Ofrezco al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica del proceso. En tal sentido, me comprometo a suministrar los siguientes elementos con excelente calidad, conforme a la descripción y características técnicas requeridas, así:

*En los casos en que no aplique indicar marca y referencia, se deberá anexar fotografía, imagen o ilustración detallada de los productos ofertados, que permita su plena identificación y verificación por parte de la Entidad.

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	12162305
	Acelerante para concretos y mortero cementoso, proporcionándoles alta resistencia al desgaste.
	KG
	1
	
	

	2
	30265501
	Alambre dulce recocido color negro, calibre 17, para amarre de hierro
	KG
	1
	
	

	3
	31152209
	Alambre galvanizado calibre 12 comercializado por kilogramo
	KG
	1
	
	

	4
	11111701
	Arena fina lavada, ideal para mezclas de concretos, revoques, pegas y pañetes. Presentación en metro cúbico (m3).
	UN
	1
	
	

	5
	11111701
	Arena Gruesa. Agregado con partículas mas grandes que la arena fina, libre de polvo y materia orgánica. Presentación en metro cúbico (m3).
	UN
	1
	
	

	6
	24112205
	Baldes de construcción de 8L
	UN
	1
	
	

	7
	30161706
	Baldosa Cerámica para Pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante
	M2
	1
	
	

	8
	30131700
	Baldosa gres colonial de 0,30 x 0,30 m
	M2
	1
	
	

	9
	30263700
	Barra en acero forjado de 16 lb
	UN
	1
	
	

	10
	30131607 
	Bloque de arcilla de perforación horizontal H-4; 10x20x30 cm
	UN
	1
	
	

	11
	30131607 
	Bloque de arcilla de perforación horizontal H-5; 12x20x30 cm
	UN
	1
	
	

	12
	23232201
	Boquilla para Junta estrecha color Blanco, caja x 5kg.
	UN
	1
	
	

	13
	27111537 
	Broca para madera de 1/2 pulgada: Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.
	UN
	1
	
	

	14
	27111537 
	Broca para madera de 3/8 pulgada: Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.
	UN
	1
	
	

	15
	31211904
	Brocha de Cerda Nylon 1" Brocha de Cerda Nylon 1"
	UN
	1
	
	

	16
	31211904
	Brocha de Cerda Nylon 2" Brocha de Cerda Nylon 2"
	UN
	1
	
	

	17
	31211904
	Brocha de Cerda Nylon 3"Brocha de Cerda Nylon 3"
	UN
	1
	
	

	18
	31211904
	Brocha de Cerda Nylon 4"Brocha de Cerda Nylon 4"
	UN
	1
	
	

	19
	31211904
	Brocha, de 1" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a  disolventes de pinturas en general.
	UN
	1
	
	

	20
	31211904
	Brocha, de 1-1/2" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a  disolventes de pinturas en general.
	UN
	1
	
	

	21
	31211904
	Brocha, de 2" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a  disolventes de pinturas en general.
	UN
	1
	
	

	22
	31211904
	Brocha, de 3" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a  disolventes de pinturas en general.
	UN
	1
	
	

	23
	31211904
	Brocha, de 4" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a  disolventes de pinturas en general.
	UN
	1
	
	

	24
	11111700
	Bulto de Arena para concreto Bulto de 40kg, 1.3m3
	UN
	1
	
	

	25
	11111600 
	Bulto de grava Presentación de 40kg, grava 1/2" ideal para concreto.
	UN
	1
	
	

	26
	11111600 
	Bulto de piedra grano negra o rayada Bulto de piedra grano negra o rayada de 25kg, para exteriores.
	UN
	1
	
	

	27
	24101507
	Carretilla amarilla 3000/3100 c19, con bases en madera y tolva plástica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad.Carretilla amarilla 3000/3100 c19, con bases en madera y tolva plástica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad.
	UN
	1
	
	

	28
	30111601
	Cemento blanco bulto x 40 kg para pega y acabados
	UN
	1
	
	

	29
	30111601
	Cemento gris tipo Portland UG bulto x 50 kg
	UN
	1
	
	

	30
	42151604
	Cimbra albañil 30 m incluye tiza marcadora color rojo trabajo pesado
	UN
	1
	
	

	31
	27111526
	Cincel plano con protección o mango de goma 3/4 x 12 Pulgadas. Fabricado en acero endurecido con tratamiento térmico de alto desempeño y goma gruesa que evita deslizamientos que pueden ocurrir con martillos y mazos.
	UN
	1
	
	

	32
	27111914
	Cincel tipo pala 3/4 x 10" con protección en cabeza
	UN
	1
	
	

	33
	31201503
	Cinta de enmascarar multipropósito 24 mm ancho rollo x 40 m
	UN
	1
	
	

	34
	31201503
	Cinta de peligro 70 mm rollo x 100 m
	UN
	1
	
	

	35
	27111506
	Cizalla corta pernos de 24 pulg, tipo de corte recto, cuchillas forjadas en acero y cromo-molibdeno, sistema de palanca con 3 puntos de apoyo, mangos ergonómicos cubiertos con goma antideslizante y antigolpes, cuerpo de acero forjado. De alta resistencia, alto 62 cm, ancho 13.5cm  Cizalla corta pernos de 24 pulg, tipo de corte recto, cuchillas forjadas en acero y cromo-molibdeno, sistema de palanca con 3 puntos de apoyo, mangos ergonómicos cubiertos con goma antideslizante y ntigolpes, cuerpo de acero forjado. De alta resistencia, alto 62 cm, ancho 13.5cm
	UN
	1
	
	

	36
	31161503
	Clavo de acero estriada 2"Clavo de acero estriada 2"
	LB
	1
	
	

	37
	31161503
	Clavo de acero estriado 1 1/2"Clavo de acero estriado 1 1/2"
	LB
	1
	
	

	38
	31161503
	Clavo de acero estriado 1"Clavo de acero estriado 1"
	LB
	1
	
	

	39
	31161503
	Clavo de acero estriado 2 1/2"Clavo de acero estriado 2 1/2"
	LB
	1
	
	

	40
	31152108 
	Cordón de respaldo para juntas de losas de concreto 3/8" (rollo de 25m) cordón de polietileno expandido con celdas cerradas con características deformables apropiadas para que pueda colocarse como respaldo en el sellado de juntas. cumplimiento especificación astmd 5249
	UN
	1
	
	

	41
	39122100
	Cruceta para junta 2 mm x 300und
	UN
	1
	
	

	42
	39122100
	Cruceta para junta 3 mm x 300und
	UN
	1
	
	

	43
	30111500
	Curador para concreto en ambientes con condiciones extremas de viento y calor.  norma: astm c-309 y ntc 1977 tipo 1-d clase a. presentación: tarro x 16 kg
	UN
	1
	
	

	44
	15121500
	Desencofrante x 20 Kg BIODEGRADABLE
	UN
	1
	
	

	45
	27111701
	Destornillador de estría de 6 piezas.
	UN
	1
	
	

	46
	27111701
	Destornillador de pala de 6 piezas.
	UN
	1
	
	

	47
	23231202
	Disco de sierra 4-1/2" x 10 mm 24 dientes 6000 RPM
	UN
	1
	
	

	48
	21101513
	Disco diamantado para concreto segmentado, diámetro 4 1/2". Certificado OSA.
	UN
	1
	
	

	49
	21101513
	Disco para sierra circular. diámetro 4 1/2" dientes de carbono de tungsteno.
	UN
	1
	
	

	50
	27111803
	Escuadra metálica de uso profesional para carpintero de 24 pulgadas.
	UN
	1
	
	

	51
	27111909
	Espátula metálica lisa 2 pulgadas.
	UN
	1
	
	

	52
	27111909
	Espátula metálica lisa 3 pulgadas.
	UN
	1
	
	

	53
	27111909
	Espátula plástica de 3 pulgadas
	UN
	1
	
	

	54
	31201605
	Estuco Acrílico Multiusos de Alta Resistencia al Impacto Interior/Exterior.  Presentación: Cuñete/Caneca x 5 Galones.
	UN
	1
	
	

	55
	31201605
	Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior.
	UN
	1
	
	

	56
	27141001
	Flejadora manual material acero, ACG 1/2", dimensiones alto 19cm, ancho: 26cm.
	UN
	1
	
	

	57
	27111801
	Flexómetro magnético de 8m, material del cuerpo PVC, ancho 16mm, cinta enrollable color negro/amarillo.
	UN
	1
	
	

	58
	30191801
	Formaleta metálica para vías Longitud 3mx 0,2mX0,3m, 4 apoyos  agujero para eje 1"
	UN
	1
	
	

	59
	30121709
	Granito de alta calidad, Color blanco, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada.
	KG
	1
	
	

	60
	30121710
	Grava triturada de planta de 1/2 pulgada. Presentación en metro cúbico (m3).
	UN
	1
	
	

	61
	30121710
	Grava triturada de planta de 3/4 pulgada. Presentación en metro cúbico (m3).
	UN
	1
	
	

	62
	13111010 
	Hilo de albañil de nylon tipo cordel implementado para transportar eje, niveles y planos de referencias para comenzar a realizar trazados rollos x 100 metros
	UN
	1
	
	

	63
	27111552 
	Hoja de segueta: Segueta 12" pg 300mm 24d (para aceros y madera)
	UN
	1
	
	

	64
	20111600
	Juego de brocas de acero para concreto:  Brocas de alta velocidad fabricadas en acero M2, Brocas para concreto de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas Split Paint (130°) Brocas para concreto con cuerpo de acero.
	UN
	1
	
	

	65
	27111900
	Kit De 5 Cinceles con protección: Kit De 5 Cinceles medidas: 10 mm x 150 mm, 12 mm x 150 mm, 15 mm x 180 mm, 19 mm x 200 mm, 22 mm x 200 mm 
	UN
	1
	
	

	66
	30131602
	Ladrillo común de 0.20 x 0.012 x 0.10 m, con características ortoedricas obtenida por molde, cocción y resistencia según norma NTC 4205.
	UN
	1
	
	

	67
	27112202
	Llana de Madera de 20 x 35 cm
	UN
	1
	
	

	68
	27112202
	Llana Dentada de 1 x 1 Cm, en acero Inoxidable, mango de madera.
	UN
	1
	
	

	69
	27112202
	Llana lisa de acero 12 x 28 cm mango plástico de alta resistencia
	UN
	1
	
	

	70
	27112001
	Machete Tres Canales, Pulido de Material Acero, Tamaño de 20".
	UN
	1
	
	

	71
	11121616
	Polin de madera inmunizada, para exteriores, resistente.Listón Pino 2x4-Pulg 3.2mt de largo Micronizado 4.1x9cm, sellado, inmunizado.
	UN
	1
	
	

	72
	30103623
	Malla electrosoldada 15 x 15 cm diámetro 4 mm medidas 6 x 2,35 m
	UN
	1
	
	

	73
	11162111
	Malla Electrosoldada 6 mm 0.15x0.15 -485MPa-NTC 5806
	UN
	1
	
	

	74
	11162108
	Malla metálica tipo zaranda galvanizada de 8 x 8 mm. Rollo de  0.90 m x 20 m.
	UN
	1
	
	

	75
	 27111602
	Martillo de 13 oz: Martillo metálico tipo curvo con cabeza octagonal manufacturada en acero al carbón con uña y mango de madera de 13Oz 
	UN
	1
	
	

	76
	27111617 
	Martillo o porra de caucho peso 16 Onzas Tipo Mazos Características Mazo de goma, 16 onzas, Mango en pasta dura vulcanizado al mazo, revestimiento en caucho, cabeza de alta resistencia, resistente a la humedad. Uso Profesional 
	UN
	1
	
	

	77
	 27111552
	 Marco de segueta con hoja, arco de Sierra Ajustable, 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra para trabajar con hojas de segueta de 8, 10 y 12 pulgadas. Mango plástico ergonómico con textura para mayor comodidad y agarre. Tensión máxima 104 LBs (47 kg). Largo de 12 pulgadas / 30.5 cm, Puede ajustarse con seguetas de 8,10 y 12 pulgadas.
	UN
	1
	
	

	78
	22101609
	Mezcladora de concreto de 1 bulto, con volumen de tambor de 250 litros, velocidad de 3600 RPM, diámetro de tambor de 60 cm, Potencia, 6.7 HP, Volteo de giro de 360°, Llantas Rin No. 13 o 14. Motor Diesel de 7 HP.
	UN
	1
	
	

	79
	12171700
	Mineral rojo para cimbra
	LB
	1
	
	

	80
	22101502
	Nivel de mano de aluminio de 18 pulgadas: cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 18" (46 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°. 
	UN
	1
	
	

	81
	31151504
	Nylon especial para construcción 0,80 mm x 100 m color azul
	UN
	1
	
	

	82
	 27112004 
	Pala redonda mango largo, material de la hoja acero templado mango en madera alto 1,44 cm ancho 23 cm.
	UN
	1
	
	

	83
	27112201
	Palustre metálico tamaño 8" mango plástico
	UN
	1
	
	

	84
	27112201
	Palustre metálico tamaño 10" mango plástico
	UN
	1
	
	

	85
	30111601
	Pegante para piso pegacor, color gris, bolsa x 25 Kg.
	UN
	1
	
	

	86
	30121710
	Piedra para placa huella de 4". Presentación en metro cúbico (m3).
	UN
	1
	
	

	87
	31211502
	Pintura base agua blanca tipo I presentación cuñete/caneca x 5 galones
	UN
	1
	
	

	88
	30121708
	Piso en Gres, dimensiones 25 cm x 25 cm, color colonial Betania
	M
	1
	
	

	89
	27111804
	Plomada de Castaña, tamaño 8 onzas, forma cónica de cobre, mango en plástico.
	UN
	1
	
	

	90
	23101510
	Pulidora 4 1/2 pulgada: Escobillas de carbón más duraderas, mayor resistencia a la abrasión, fácilmente reparable, la reducción de las vibraciones permite soportar más horas de trabajo, cómoda de manejar, flujo de aire optimizado que enfría el motor más rápidamente aumentando rendimiento y durabilidad. Amoladoras más livianas del mercado.
	UN
	1
	
	

	91
	31162003
	Puntilla de hierro 2 1/2"x lb, con cabeza, Para construcción
	UN
	1
	
	

	92
	31162003
	Puntilla de hierro 2"x lb, con cabeza, Para construcción
	UN
	1
	
	

	93
	30121600
	RECEBO (Material de Afirmado / Firme) material granular, cumplimiento de la Sección 330: Materiales para afirmado (recebo) INVIAS
	M3
	1
	
	

	94
	26131603
	Rejilla tradicional para sifón 3"x 2"
	UN
	1
	
	

	95
	31211906
	Rodillo de felpa 3"
	UN
	1
	
	

	96
	31211906
	Rodillo de felpa 4"
	UN
	1
	
	

	97
	31211906
	Rodillo para pintar tamaño 9" microfibra felpa acrílica con acople y mango plástico
	UN
	1
	
	

	98
	27111508
	Serrucho de carpinteria: El serrucho es una herramienta manual de corte, comúnmente utilizada en carpintería y bricolaje para madera, compuesta por una hoja trapezoidal de acero templado y alto contenido de carbono (a menudo con teflón para menor fricción) y un mango ergonómico (madera o plástico). Su hoja es flexible, con dientes endurecidos por inducción para cortes rápidos y precisos.
	UN
	1
	
	

	99
	11121603
	Tabla de madera burra 30 x 25 cm x 3 m grosor 25 cm
	UN
	1
	
	

	100
	27111515
	Taladro ½ pulgada percutor: Taladro Percutor   Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida útil. Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para las distintas actividades de la construcción.
	UN
	1
	
	

	101
	30151500
	Teja arquitectónica calibre 28 color roja (1,07mts x 6mts)
	UN
	1
	
	

	102
	30151500 
	Tejas color azul Teja Forte Azul/Blanco 5.9 x 0.94 m 2 mm UPVC, Ancho : 0.94 m
Largo : 5.90 m; Espesor : 2 mm; Color : azul
	UN
	1
	
	

	103
	31161506
	Tornillo Cubierta Zincado Con Arandela De Neopreno; 12 X 1 1/2"; 100Und
	UN
	1
	
	

	104
	31161504
	Tornillo para robótica m3 x  40 mm
	UN
	1
	
	

	105
	31161504
	Tornillo para robótica m3 x 20 mm 
	UN
	1
	
	

	106
	31161504
	Tornillo para robótica m3 x 30 mm
	UN
	1
	
	

	107
	 20121508
	Tubería perforada para drenaje en pvc 4". Presentación: rollo x 30 m Tubo para drenaje flexible fabricado en polietileno de alta densidad resistente a las intemperies, gran capacidad de captación de líquido, de estructura corrugada, de aplicación para drenaje vial,
	UN
	1
	
	

	108
	40180000
	Tubo estructural en acero al carbono Tipo: Tubo estructural cuadrado (HSS – Hollow Structural Section) Material: Acero al carbono estructural Acabado:  galvanizado (recomendado para exteriores) Sección: Cuadrada Interior: Hueco Sección: 2” x 2” (50 mm x 50 mm) Espesor de pared: 2 mm a 3 mm Longitud total requerida: 12 metros Peso aproximado por metro (2” x 2” x 2 mm): 2.9 – 3.2 kg/m. Capacidad de carga de 2,400 – 2,500 kg/cm².
	UN
	1
	
	

	109
	40183002
	Tubo PVC presión agua potable RDE 21 diámetro 1/2" color blanco longitud 6 m 
	UN
	1
	
	

	110
	30102304
	Tubo Rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m Estructural Hr50
	UN
	1
	
	

	111
	40172906
	Unión lisa PVC diámetro 1/2" presión agua potable color blanco 
	UN
	1
	
	

	112
	40172906
	Unión lisa PVC diámetro 1/2" presión agua potable color blanco 
	UN
	1
	
	

	113
	30102403
	Varilla corrugada G60 #2 (1/4") x 6 m cumple NTC 2289  Decreto 1513 Resolución 1856
	UN
	1
	
	

	114
	30102403
	Varilla corrugada G60 #3 (3/8") x 6 m cumple NTC 2289  Decreto 1513  Resolución 1856
	UN
	1
	
	

	115
	30102403
	Varilla corrugada G60 #4 (1/2") x 6 m cumple NTC 2289  Decreto 1513  Resolución 1856
	UN
	1
	
	

	116
	30102403
	Varilla corrugada G60 #5 (5/8") x 6 m cumple NTC 2289  Decreto 1513 Resolución 1856
	UN
	1
	
	

	117
	27111605
	Zapapico de 5-6 LBs.
	UN
	1
	
	

	118
	31211518
	Anticorrosivo+Esmalte Negro Galón
	UN
	1
	
	

	119
	31211518
	Anticorrosivo+Esmalte Blanco Galón
	UN
	1
	
	

	120
	31211518
	Anticorrosivo+Esmalte Gris Galón
	UN
	1
	
	

	121
	31211518
	Anticorrosivo color gris Galón
	UN
	1
	
	

	122
	31211518
	Anticorrosivo color negro Galón
	UN
	1
	
	

	123
	31211501
	Esmalte color aluminio Galón
	UN
	1
	
	

	124
	31211501
	Esmalte color Negro Brillante Galón
	UN
	1
	
	

	125
	40174908
	Unión universal PVC presión lisa de 1/2 pulgada
	UN
	1
	
	

	126
	40174908
	Unión universal PVC presión lisa de 1 pulgada
	UN
	1
	
	

	127
	40173508
	Tapón liso PVC de 1/2 pulgada Presión
	UN
	1
	
	

	128
	40173508
	Tapón liso PVC de 1 pulgada Presión
	UN
	1
	
	

	129
	40183101
	Codo 90 Liso PVC de 1/2 pulgada presión
	UN
	1
	
	

	130
	40183101
	Codo 90 Liso PVC de 1 pulgada presión
	UN
	1
	
	

	131
	40171708
	Adaptador Macho en PVC de 1/2 pulgada Presión
	UN
	1
	
	

	132
	40171708
	Adaptador Macho en PVC de 1 pulgada Presión
	UN
	1
	
	

	133
	40171617
	Tubería PVC de 1/2 pulgada presión x 6m 
	UN
	1
	
	

	134
	40171617
	Tubería PVC de 1 pulgada presión x 6m 
	UN
	1
	
	

	135
	30111601
	Soldadura para PVC, presentación 1/4 galón con aplicador, que cumpla la NTC 1061
	UN
	1
	
	

	136
	 30121601
	
Mezcla asfáltica en frío (bolsa 22,6 kg) es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio para reparaciones permanentes, compuesta por grava triturada de 3/8, arena producto de la trituración, asfalto liquido ac 60-70, aditivo con polímeros y reactivo.
	UN
	1
	
	

	137
	30263700
	Barra de acero liso 1" l= 6m Acero de refuerzo liso, barra 1" l=6m límite de fluencia mínimo FY = 280 mpa
	UN
	1
	
	

	138
	30263700
	Barra de acero liso 5/8" l=6 m Acero de refuerzo liso, barra 5/8" l=6 m límite de fluencia mínimo FY = 280 mpa
	UN
	1
	
	

	139
	31133711
	Sellador elástico poliuretano monocomponente y autonivelante para juntas horizontales (cartucho 300 ml)
	UN
	1
	
	

	140
	11101502
	Lija de Agua C-91 P120   Grano: Carburo de silicio-C.
	UN
	1
	
	

	141
	11101502
	Lija de Agua C-91 P150   Grano: Carburo de silicio-C. 
	UN
	1
	
	

	142
	11101502
	Lija de Agua C-91 P180   Grano: Carburo de silicio-C.
	UN
	1
	
	

	143
	30111607
	Cal viva de uso General. Presentación de 10 kg
	UN
	1
	
	




La propuesta deberá incluir todas las especificaciones esenciales señaladas en la ficha técnica, garantizando que los elementos ofrecidos sean de primera calidad, libres de vencimientos, imperfecciones o defectos, y que cumplan con las normas técnicas y de calidad aplicables. Asimismo, deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones descritas en los documentos contractuales, asegurar el cumplimiento íntegro del objeto contractual y atender los plazos establecidos.
Además de las condiciones mínimas previstas en las especificaciones técnicas anexas, los bienes objeto del presente proceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato en el momento de la entrega:
1. Estado del bien: Todos los productos deberán ser completamente nuevos, sin uso previo, deterioro, manipulación, manufacturación o reacondicionamiento. No se aceptarán productos abiertos, reconstruidos ni re empacados.
2. Presentación y empaque: Los bienes deberán entregarse debidamente empacados, sellados y rotulados, en condiciones que garanticen su integridad física y adecuada manipulación. Se dará prioridad a empaques que protejan contra humedad, golpes, exposición solar y contaminación.
3. Unidad de entrega: La presentación de los productos deberá corresponder con la unidad de medida establecida en la ficha técnica (unidad, metro, entre otros). No se aceptarán fraccionamientos ni conversiones arbitrarias sin la autorización expresa del supervisor.
4. Rotulación e identificación: Los bienes deberán contar, cuando aplique, con rotulación visible que indique como mínimo: nombre del producto, marca, lote, fecha de fabricación y demás datos técnicos pertinentes. La información deberá presentarse en idioma español o acompañarse de traducción técnica equivalente.
5. Compatibilidad técnica: Los productos deberán ser plenamente funcionales y compatibles con el entorno operativo del Centro, considerando condiciones de clima, infraestructura, instalaciones, herramientas y demás equipos existentes.
6. Trazabilidad: En caso de entregas sucesivas, el proveedor deberá garantizar la homogeneidad en marcas, características técnicas y calidad de los bienes entregados en cada lote. Cualquier variación deberá ser previamente autorizada por el supervisor.
7. Condiciones de almacenamiento y manejo: Cuando aplique, el proveedor deberá suministrar recomendaciones técnicas para el almacenamiento, conservación y uso de los productos, en especial para aquellos que tengan vida útil limitada, reacción química, riesgo de deterioro o sensibilidad a condiciones ambientales.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
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