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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   
	



[bookmark: _Hlk113461776]Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento (excluyentes), por tal motivo el proponente deberá indicar con una “X” y de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente y debe diligenciarse con las especificaciones técnicas ofertadas.

En una columna CUMPLE/NO CUMPLE, el comité técnico que la Policía Nacional designe, evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

El oferente deberá cumplir estrictamente con las especificaciones solicitadas atendiendo los factores descritos a continuación.

	[bookmark: _Hlk192257394]LENTES FOTOGRAFICOS MONTURA E FE 70 -200 MM F2.8 GM OSS II

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	LENTE FOTOGRAFICO
	
	

	1.1
	MARCA
	ESPECIFICAR 
	
	

	1.2
	MONTURA
	Montura E de Sony
	
	

	1.3
	CANTIDAD
	1
	
	

	1.4
	COMPATIBLE
	Con cámara Sony A 7 IV
	
	

	1.5
	SERIE 
	G Master
	
	

	1.6
	FORMATO
	Full-frame de 35 mm
	
	

	1.7
	DISTANCIA FOCAL (MM)
	De 70 a 200
	
	

	1.8
	DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A 35 MM (APS-C)
	De 105 a 300
	
	

	1.9
	GRUPOS/ ELEMENTOS DE LENTES
	14-17
	
	

	1.10
	ANGULO DE VISIÓN (35MM)
	De 34° a 12°30
	
	

	1.11
	ANGULO DE VISIÓN (APS-C)
	De 23° a 8°
	
	

	1.12
	APERTURA MÁXIMA (F)
	2,8
	
	

	1.13
	APERTURA MINIMA (F)
	22
	
	

	1.14
	LAMINAS DE APERTURA
	11
	
	

	1.15
	APERTURA CIRCULAR
	SI
	
	

	1.16
	DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA
	De 0,4 A 0,82 M
	
	

	1.17
	INDICE DE AMPLIACIÓN MÁXIMA (X)
	0,3
	
	

	1.18
	DIAMETRO DE FILTRO (MM)
	77
	
	

	1.19
	ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN (STEADYSHOT)
	Optical SteadyShot
	
	

	1.20
	SISTEMA DE ZOOM
	Manual
	
	

	1.21
	COMPATIBILIDAD CON TELEOBJETIVOS (X1.4)
	SEL14TC
	
	

	1.22
	COMPATIBILIDAD CON TELEOBJETIVOS (X2.0)
	SEL20TC
	
	

	1.23
	TIPO DE CAPUCHA
	Forma redonda, tipo bayoneta
	
	

	1.24
	DIMENSIONES PR. X L.
	3-1/2 x 7-7/8 pulgadas (88x200 mm)
	
	

	1.25
	PESO
	1045 g (sin montaje en tripode)
	
	

	1.26
	MONTAJE PARA TRIPODE
	SI
	
	

	1.27
	PARASOL (modelo)
	ALC-SH167
	
	

	1.28
	TAPA DE LENTE FRONTAL
	ALC-F77S
	
	

	1.29
	TAPA DE LENTE POSTERIOR
	ALC-R1EM
	
	

	1.30
	ADAPTADOR DE MONTAJE
	Lente de ampliación teleobjetivo 1.4x montura E, peso 167 g, dimensiones 62,4 x 33,6 mm, grupo de lentes 5/6, full frame de 35 mm.
	
	

	1.31
	CUBIERTA PARA LA LLUVIA COMPATIBLE, COLOR NETRO
	SI
	
	

	1.32
	FUNDA DE TRANSPORTE COMPATIBLE
	SI
	
	

	1.33
	ADAPTADOR DE LENTES
	· Lente EF/EF-S a cámara Sony E
· Habilita el enfoque automático y la exposición automática
· Transfiere metadatos Exif de lente a la cámara.
· Pie de trípode con roscas de ¼” - 20
	
	

	1.34
	FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA ND VARIABLE
	· 77 MM, 1 a 9 pasos de ajustes, vidrio óptico, marco CNC antideslizante, reflectividad 0.8%, 8 capas, serie Nano-B
· 55 MM, 1 a 9 pasos de ajustes, vidrio óptico, marco CNC antideslizante, reflectividad 0.8%, 8 capas, serie Nano-B
· 67 MM, 1 a 9 pasos de ajustes, vidrio óptico, marco CNC antideslizante, reflectividad 0.8%, 8 capas, serie Nano-B


	
	

	1.35
	TRIPÓDE
	Trípode de aluminio de 4 secciones con capacidad de carga de 10kg, sección de columna central 2, tipo de cabezal esférico BH-28L, altura mínima 605 mm, pliego inverso, peso 2022g, desmontable como tipo de pata única, tipo de bloqueo de pierna abatible, altura máxima 2300 mm, diámetro de tubo mínimo 16 mm, interfaz superior con tornillo de 3/8 de pulgada y adaptador de 1/4, tamaño plegado 540 mm, 4 secciones de piernas, diámetro máximo del tubo 25 mm. Con placa de liberación rápida 2 en 1, dimensiones 38.4mm x 84mm x 10mm rango de extensión 59-90 mm, con zapata fría y tornillo de ¼”
	
	

	1.36
	ARNES
	Arnés de cámara para 2 cámaras, correa de piel de doble hombro, arnés de cámara doble para DSLR/SLR, color negro, material cuero. Arnés delgado de 1 pulgada de ancho, patrón "X" en la espalda, dos ganchos metálicos para ajustar la cámara, tornillo de sujeción por argolla. 
	
	

	1.37
	ACTUALIZACIÓN
	El contratista deberá garantizar las últimas actualizaciones y versiones que sean lanzadas al mercado durante la vigencia, sin costo adicional para la Policía Nacional a partir de la fecha de entrega a satisfacción y durante 1 año.
	
	

	1.38
	GARANTÍA
	Dentro del periodo de garantía, el contratista realizara las actualizaciones liberadas por la casa fabricante con el fin de mantener durante la vigencia de un año de manera óptima el funcionamiento del lente.
	
	

	1.39
	SOPORTE
	El soporte técnico del lente será prestado por parte del contratista directamente por el periodo de un (1) año, sin que esto afecte las garantías a que haya lugar por parte de la marca.
	
	

	1.40
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	El recibido a satisfacción del lente se hará, cuando el contratista entregue el lente instalado y operando en la cámara designada, sin errores, durante 5 días calendario después de la puesta en marcha.
	
	

	1.41
	CERTIFICACIÓN
	El oferente se compromete a entregar la certificación de autenticidad del lente, una vez se adjudique el contrato.
	
	

	1.42
	CERTIFICACIÓN
	El oferente al que se adjudique el contrato deberá entregar al supervisor la certificación expedida por el distribuidor autorizado o mayorista que garantice el soporte por un (1) año.
	
	



	LENTES FOTOGRAFICOS MONTURA E FE 200 - 600 MM F5.6 -6.3 G OSS

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	LENTE FOTOGRAFICO
	
	

	1.1
	MARCA
	ESPECIFICAR 
	
	

	1.2
	MONTURA
	Montura E de Sony
	
	

	1.3
	CANTIDAD
	1
	
	

	1.4
	COMPATIBLE
	Con cámara Sony A 7 IV
	
	

	1.5
	SERIE 
	G
	
	

	1.6
	FORMATO
	Full-frame de 35 mm
	
	

	1.7
	DISTANCIA FOCAL (MM)
	De 200 a 600
	
	

	1.8
	DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A 35 MM (APS-C)
	De 300 a 900
	
	

	1.9
	GRUPOS/ ELEMENTOS DE LENTES
	17-24
	
	

	1.10
	ANGULO DE VISIÓN (35MM)
	12°30'-4°10'
	
	

	1.11
	ANGULO DE VISIÓN (APS-C)
	8°-2°40'
	
	

	1.12
	APERTURA MÁXIMA (F)
	5.6-6.3
	
	

	1.13
	APERTURA MINIMA (F)
	32-36
	
	

	1.14
	LAMINAS DE APERTURA
	11
	
	

	1.15
	APERTURA CIRCULAR
	SI
	
	

	1.16
	DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA
	2,4 m
	
	

	1.17
	INDICE DE AMPLIACIÓN MÁXIMA (X)
	0,2
	
	

	1.18
	DIAMETRO DE FILTRO (MM)
	95
	
	

	1.19
	ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN (STEADYSHOT)
	Optical SteadyShot
	
	

	1.20
	SISTEMA DE ZOOM
	Manual
	
	

	1.21
	COMPATIBILIDAD CON TELEOBJETIVOS (X1.4)
	SEL14TC
	
	

	1.22
	COMPATIBILIDAD CON TELEOBJETIVOS (X2.0)
	SEL20TC
	
	

	1.23
	TIPO DE CAPUCHA
	Forma redonda, tipo bayoneta
	
	

	1.24
	DIMENSIONES PR. X L.
	111,5 x 318 mm
	
	

	1.25
	PESO
	2115 g (sin montaje en trípode)
	
	

	1.26
	MONTAJE PARA TRIPODE
	SI
	
	

	1.27
	PARASOL (modelo)
	ALC-SH157
	
	

	1.28
	TAPA DE LENTE FRONTAL
	ALC-F95S
	
	

	1.29
	TAPA DE LENTE POSTERIOR
	ALC-R1EM
	
	

	1.30
	CORRE PARA LENTE 
	SI
	
	

	1.31
	ADAPTADOR DE MONTAJE
	Lente de ampliación teleobjetivo 2x montura E, peso 207 g, dimensiones 62,4 x 42,7 mm, grupo de lentes 5/8, full frame de 35 mm.
	
	

	1.32
	CUBIERTA PARA LA LLUVIA COMPATIBLE, COLOR NETRO
	SI
	
	

	1.33
	FUNDA DE TRANSPORTE COMPATIBLE
	SI
	
	

	1.34
	FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA ND VARIABLE
	· 95 MM, 1 a 9 pasos de ajustes, vidrio óptico, marco CNC antideslizante, reflectividad 0.8%, 8 capas, serie Nano-B
· 55 MM, 1 a 9 pasos de ajustes, vidrio óptico, marco CNC antideslizante, reflectividad 0.8%, 8 capas, serie Nano-B
· 67 MM, 1 a 9 pasos de ajustes, vidrio óptico, marco CNC antideslizante, reflectividad 0.8%, 8 capas, serie Nano-B


	
	

	1.35
	TRIPÓDE
	Trípode de aluminio de 4 secciones con capacidad de carga de 10kg, sección de columna central 2, tipo de cabezal esférico BH-28L, altura mínima 605 mm, pliego inverso, peso 2022g, desmontable como tipo de pata única, tipo de bloqueo de pierna abatible, altura máxima 2300 mm, diámetro de tubo mínimo 16 mm, interfaz superior con tornillo de 3/8 de pulgada y adaptador de 1/4, tamaño plegado 540 mm, 4 secciones de piernas, diámetro máximo del tubo 25 mm. Con placa de liberación rápida 2 en 1, dimensiones 38.4mm x 84mm x 10mm rango de extensión 59-90 mm, con zapata fría y tornillo de ¼”
	
	

	1.36
	ARNES
	Arnés de cámara para 2 cámaras, correa de piel de doble hombro, arnés de cámara doble para DSLR/SLR, color negro, material cuero. Arnés delgado de 1 pulgada de ancho, patrón "X" en la espalda, dos ganchos metálicos para ajustar la cámara, tornillo de sujeción por argolla. 
	
	

	1.37
	ACTUALIZACIÓN
	El contratista deberá garantizar las últimas actualizaciones y versiones que sean lanzadas al mercado durante la vigencia, sin costo adicional para la Policía Nacional a partir de la fecha de entrega a satisfacción y durante 1 año.
	
	

	1.38
	GARANTÍA
	Dentro del periodo de garantía, el contratista realizara las actualizaciones liberadas por la casa fabricante con el fin de mantener durante la vigencia de un año de manera óptima el funcionamiento del lente.
	
	

	1.39
	SOPORTE
	El soporte técnico del lente será prestado por parte del contratista directamente por el periodo de un (1) año, sin que esto afecte las garantías a que haya lugar por parte de la marca.
	
	

	1.40
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	El recibido a satisfacción del lente se hará, cuando el contratista entregue el lente instalado y operando en la cámara designada, sin errores, durante 5 días calendario después de la puesta en marcha.
	
	

	1.41
	CERTIFICACIÓN
	El oferente se compromete a entregar la certificación de autenticidad del lente, una vez se adjudique el contrato.
	
	

	1.42
	CERTIFICACIÓN
	El oferente al que se adjudique el contrato deberá entregar al supervisor la certificación expedida por el distribuidor autorizado o mayorista que garantice el soporte por un (1) año.
	
	



Nota 1: Estos elementos y equipos deberán cumplir con todas las condiciones de cada marca y referencia de los equipos fotográficos, así mismo deberán ser originales, no se aceptarán genéricos o re manufacturados.
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO:

Se requiere acreditar experiencia en la COMERCIALIZACIÓN DE LENTES FOTOGRAFICOS Y /O ACCESORIOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados cuya suma sea igual o supere el cien por ciento (100%) del valor total del presente proceso, con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones y/o actas de liquidación de contratos. La certificación debe contener como mínimo la siguiente información: 

- Nombre, dirección y teléfono del contratista. 
- Nombre, dirección y teléfono del contratante. 
- Objeto del contrato. 
- Valor del contrato 
- Fecha de suscripción del contrato 
- Fecha de terminación del contrato 
- Si la certificación es expedida por entidad estatal, esta debe estar certificada por el funcionario delegado para tal fin. 
- Manifestación clara y explicita que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato 

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de contratación.

	
	

	2
	CAPACIDAD OPERATIVA: El proponente mediante certificación firmada por el representante legal, deberá certificar que cuenta con los medios logísticos (transporte, almacenamiento), necesarios para entrega y traslado de repuestos, y accesorios de acuerdo a la necesidad, desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta el lugar de entrega indicado en el Departamento de Cundinamarca municipio de Bogotá (Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, (Avenida Boyacá # 142ª-55 Bogotá).). Los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos (transporte, envíos, cualquier otro), serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.
	
	

	3
	CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS: El proponente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal, en la cual garantice como mínimo doce (12) meses la calidad para los elementos objeto del presente estudio previo (lentes fotográficos), si es el caso, cambiarlo ya sea por que resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales. Se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional- Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en un término no superior a cinco (05) días calendario, debiendo entregar los elementos en el Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, (Avenida Boyacá No. 142 A-55 Bogotá) Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
	
	

	4
	SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el proponente deberá diligenciar y el FORMULARIO “COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
	
	

	5
	PRACTICAS AMBIENTALES: El proponente deberá comprometerse a dar aplicabilidad a la normatividad ambiental vigente, realizar procedimientos en las actividades contratadas, que no afecten la salud humana y el medio ambiente, como el cuidado del recurso hídrico y las buenas prácticas en el uso eficiente de la energía eléctrica, al igual que el de seguridad industrial aplicables para el presente proceso.
	
	

	6
	El proponente deberá entregar diligenciado en la propuesta el Formato 1DT-FR-0016 Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros, anexo al presente estudio previo
	
	

	7
	CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.
	
	

	8
	En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. 
	
	

	9
	El manejo de toda la información para el desarrollo del objeto del presente contrato se considera CONFIDENCIAL, cualquier de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL.
	
	

	10
	CLAUSULAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	
	

	10.1
	El oferente deberá cargar en la plataforma SECOP II, los documentos (Parafiscales, Tarjeta de Contadores y Planilla Pila) que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado que ejecutará la tarea contratada, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.
	
	

	10.2
	El oferente deberá cargar en la plataforma SECOP II, certificación escrita con los documentos del profesional que lleva el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se compromete a dar cumplimiento a las políticas de seguridad y salud en el trabajo Resolución No. 312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 del 12 de enero de 2017, Resolución 01956 del 25 de abril de 2018.
	
	

	10.3
	El oferente deberá cargar en la plataforma SECOP II, la ficha técnica de los elementos a adquirir, debe contener datos claves de forma clara y concisa, y de las características técnicas del producto. Los datos que se presenten en la ficha, así como su correcta redacción, especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede llegar a causar daños a infraestructura o lesiones al personal adscrito a esta Dirección
	
	

	10.4
	El oferente deberá cargar en la plataforma SECOP II, la garantía de los productos a adquirir se evidencie la vida útil del mismo, fecha, lote de fábrica y manual de uso del mismo etc
	
	

	11
	CLAUSULAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
	
	

	11.1
	El oferente deberá certificar por escrito que NO se encuentra reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue.
	
	

	11.2
	El oferente deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar en los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio.
	
	

	11.3
	Los materiales que componen los equipos, accesorios y empaques deberán ser preferentemente reciclables, biodegradables o fabricados a partir de insumos reciclados. No se aceptarán empaques de un solo uso hechos en plásticos no reciclables
	
	

	11.4
	Al finalizar la vida útil de los equipos, el contratista deberá garantizar su correcta disposición final a través de un sistema de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente,
conforme a la normatividad nacional sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
	
	

	11.5
	El oferente deberá cumplir con toda la normatividad ambiental vigente en el país, especialmente lo relacionado con:
• Gestión integral de residuos.
• Transporte de materiales peligrosos (si aplica).
• Normas técnicas sobre eficiencia energética y sostenibilidad tecnológica.
	
	

	11.6
	El oferente deberá presentar mediante Certificaciones ambientales que cuente con los siguiente: 
• Certificaciones ambientales del producto o empresa (ISO 14001, Energy Star, EPEAT, etc.).
• Etiquetado ecológico reconocido nacional e internacionalmente.
	
	

	11.7
	El oferente deberá suministrar equipos que cuenten con certificaciones de eficiencia energética (por ejemplo, Energy Star, EPEAT, o similares), reduciendo el consumo energético durante su uso. Se dará preferencia a colectoras con baterías de bajo impacto ambiental (como las de ion-litio reciclables) y sistemas de carga eficiente.
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