FICHA TÉCNICA

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17 YD3 PARA EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA”
	Especificaciones Técnicas para Vehículo Compactador de Residuos Sólidos 17Yd³

	Marca
	Representación en el país de mínimo 10 años o superior.

	Capacidad Vehículos compactadores
	
Mínimo 17Yd³.

	CAJA COMPACTADORA

	Volumen
	Mínimo de 17 Yd³.

	Modelo
	2025 o superior (Último modelo en el mercado Nuevo).

	DIMENSIONES

	Longitud Máxima (mm)
	7200

	Altura máxima (mm)
	2700

	Ancho Máximo (mm)
	2600

	Lados y Techo (mm)
	ACERO DE ALTA RESISTENCIA - Lamina mínimo de 3,50mm en acero mínimo de 50,000 PSI.

	Piso (mm)
	ACERO DE ALTA RESISTENCIA - Lamina mínimo de 4,5 mm en acero mínimo de 50,000 PSI.

	Panel de eyección (mm)
	ACERO DE ALTA RESISTENCIA - Lamina mínimo de 3,50mm en acero mínimo de 50,000 PSI.

	



Logos
	Las cajas deberán contar con el diseño suministrade por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., el cual contiene: logos del Departamento, de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., de la Alcaldía Municipal respectiva, e imágenes características del municipio. Deberán colocarse en ambos costados de la caja compactadora según el diseño y teniendo en cuenta las medidas del fabricante de la caja compactadora. El tamaño de los logos será mínimo de 28 m2 o lo acordado con el supervisor.

	
Refuerzos laterales
	Deberá contar con una estructura de refuerzo lateral compuesta por perfiles estructurales en acero de alta resistencia que no permita la deformación ni fractura de los paneles laterales.

	TOLVA

	Portalón de Compactación.
	ACERO DE ALTA RESISTENCIA - lamina mínimo calibre de 3,5 mm en acero de 50,000 PSI.


	Piso
	ACERO DE ALTA RESISTENCIA - lamina mínimo calibre de 6,0 mm mínima de 170,000 PSI.

	Refuerzos laterales
	ACERO DE ALTA RESISTENCIA - lamina mínimo calibre 4,5 mm mínima de 70,000 PSI.

	Composición de la tolva
	Volumen mínimo de 1,6 Yd³, sin que se afecte el centro de gravedad del vehículo.

	SISTEMA HIDRÁULICO

	Toma de Fuerza
	Acoplado a la transmisión del vehículo y activación e indicación desde la cabina.

	
Bomba Hidráulica
	Acoplada directamente a la toma Fuerza con las adecuadas condiciones de caudal y presión requerida para el correcto funcionamiento y desempeño.

	Sistema de Compactación
	Fuerza de compactación mínima de 24,000 Kg.

	Controles de operación
	Mandos manuales ubicado en la parte trasera derecha de la Tolva y delantera izquierda de la caja.

	Cilindros Compactadores
	dos (2) de mínimo 4,25 Pulgadas.

	Cilindros barredores
	dos (2) de mínimo 3,75 Pulgadas.

	Cilindros de Expulsión
	Un cilindro telescópico de mínimo 5,5 pulgadas.

	Sistema de descargue o expulsión
	
Sistema Hidráulico con mando para respuesta de Cilindros.

	Sistema de levante de la tolva trasera
	Sistema Hidráulico con mando para respuesta de Cilindros.

	SISTEMA DE CARGUE

	Tipo
	Hidráulico.

	Localización
	Posterior.

	Altura máxima (cm)
	100 cm.

	Controles
	Mandos posteriores.

	Luces
	Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno en la tolva y giratoria de advertencia.

	Tanque de evacuación de lixiviados
	
De acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.


	
Sistema de volteo de cajas estacionarias
	Sistema levantador mediante winche o cilindro hidráulico con capacidad de levantar cajas estacionarias mínimo de 3 Yd³, o según cajas estacionarias de cargue trasero que poseen los municipios para la operación.

	Ubicación de operarios
	Posterior sobre estribos antideslizantes.

	Vehículo

	Modelo
	2025 o superior (Último modelo en el mercado Nuevo).

	Color
	Blanco.

	Capacidad de carga mínima
	11.200 kg

	Potencia
	Mínimo de 250 HP.

	Tracción mínima
	4x2

	Transmisión mínima
	Manual 6 velocidad.

	Combustible
	DIESEL – ACPM.

	Frenos
	De acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por el vehículo.

	Soporte llanta de repuesto
	Una (1) llanta y rin de repuesto con porta repuesto instalado en el vehículo con sistema de seguridad.

	
Sistema Eléctrico
	Dos baterías de 12V (voltios). El sistema generador de corriente debe dar soporte a todos los sistemas eléctricos del vehículo y el equipo compactador simultáneamente.

	


Luces
	Indicadores, de carretera, direccionales, posición reversa y freno, según la normatividad vigente. Luces delanteras halógenas altas y bajas. Luces delanteras de posición (cocuyos), Luces traseras de posición (de cola), luces de reverso, luces de posición (de acuerdo con las especificaciones técnicas del vehículo, cumpliendo la normatividad vigente), luces de parada (stop), luces direccionales, luces perimetrales.

	Dirección
	Hidráulica

	Sonido
	Pito, alarma sonora de tolva abierta y alarma de reversa


	


Cabina
	Capacidad mínima de tres (3) personas con cinturones de seguridad de tres (3) puntos. Dos puertas laterales de acceso, una a cada lado. El vidrio panorámico delantero con lava parabrisas y limpiaparabrisas accionados eléctricamente. Vidrios de la cabina de seguridad. parasoles derecho e izquierdo (de acuerdo con las especificaciones técnicas del vehículo), descansa brazos en las puertas, aire acondicionado, lámpara del techo. espejos retrovisores ajustables en cada puerta y tapicería.

	



Panel de control
	Instrumentos, indicadores y monitores: medidor de temperatura del agua de refrigeración del motor, manómetro para la presión del aceite del motor, medidor del nivel de combustible, cuenta kilómetros total y parcial, testigo de luces altas, testigo de luces de emergencia/parqueo y luces direccionales, testigo del freno de parqueo, control de accionamiento del limpiaparabrisas y bomba lavaparabrisas, medidor de la presión de aire, con alarma de baja presión de aire en el circuito de frenos, tacómetro, pito y calefacción.

	Llantas
	Llantas con durabilidad de la garantía del vehículo, incluyendo llanta de repuesto y porta repuesto, Rin 22,5.

	





Kit de herramientas y carretera
	Mínimo reglamentario. Gato con capacidad para levantar el vehículo; cruceta para pernos del vehículo; Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello acordes al vehículo; Un (1) botiquín de primeros auxilios acuerdo a la normatividad vigente dotado de; Extintor de mínimo cinco (5) libras cargado; Dos (2) tacos para bloquear el vehículo; Caja de herramientas básica acorde al vehículo que como mínimo deberá contener: Llave de tuercas con tamaño adaptable y Llaves fijas, Juego de destornilladores de seis (6) piezas de estrella y pala, Alicates de seis pulgadas (6"); Linterna con baterías; Cables de ignición mínimo 110 amperios; Maletín para
herramientas.

	Accesorios
	Cinta retro reflectiva, película de seguridad, aire acondicionado.

	Manual
	Manual de operación, y manual de mantenimiento del vehículo y el compactador en español


	

Ficha técnica
	Ficha técnica con esquema de medidas generales en español, las especificaciones que no aparezcan en la ficha técnica. Se deberá adjuntar un Certificado del distribuidor o fabricante de la marca en donde enunciará que no se pierde la garantía por adecuaciones de los accesorios que no aparezcan en la ficha.

	
Pos- venta
	El fabricante debe contar con la capacidad técnica para todos los servicios técnicos requeridos, mantenimiento y suministro de repuestos.

	














Garantía
	· Caja Compactadora: un (1) año contado a partir de la fecha de entrega.
· Vehículo: un (1) año contado a partir de la fecha de entrega.
· Mantenimiento preventivo:
-	En Tiempo: Dos (2) años o
-	En Kilometraje: Mínimo 50.000 Kilómetros.
El Mantenimiento Preventivo debe incluir el valor de los correspondientes insumos, mano de obra, y los impuestos aplicables para: Revisión y mantenimiento de frenos de acuerdo con el plan de mantenimiento del fabricante durante 2 años o
50.000 km, revisión y cambio de filtro de aire, revisión y cambio de filtro de combustible, revisión y cambio de aceite, revisión y cambio del filtro de aceite, completar los niveles de grasa, valvulina, líquido de frenos, liquido refrigerante, revisión y cambio de bombillos y fusibles, verificación del estado y operación de todos los componentes del vehículo, rotación, balanceo, alineación y calibración de todas las llantas, drenaje de filtro de combustible en vehículos diésel cuando aplique, sincronización y lavado de inyectores y actividades programadas preventivas que determine el fabricante que no correspondan a Mantenimiento Correctivo.
En los dos casos, contados a partir de la fecha de la entrega del equipo, la cual debe incluir mínimo los repuestos originales de los mismos y mano de obra, cubriendo cualquier cambio de pieza y/o componentes que forman los diferentes sistemas del equipo que presenten defectos o fallas del material, por método de fabricación o ensamblaje, garantizando su cambio por uno nuevo de iguales características, en el menor tiempo posible.


	







Observaciones
	· Se debe contemplar lo establecido en la normatividad ambiental vigente en referencia al estándar de emisiones admisibles, como el artículo 4 de la Ley No. 1972 del 18 de julio de 2019. Para la presente vigencia se solicita EURO Vl o superior.
· Se debe incluir capacitación y entrenamiento (Mínimo para tres operarios de cada municipio beneficiado) en el manejo del equipo (operación del vehículo y de la caja compactadora).
· Cada vehículo deberá ser entregado con la Matrícula (en donde apruebe la supervisión), SOAT y licencia de tránsito a nombre de los Municipios: beneficiados.
· Se deberá entregar el vehículo en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca o donde indique Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., aclarando que será en el territorio de Cundinamarca. El traslado correrá por cuenta del contratista.


Nota: El mantenimiento preventivo para cada una de las capacidades de vehículos compactadores de residuos sólidos del presente proceso (14, 17 y 25 Yd3), aplica para los chasis.
