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ALCANCE MÍNIMO Y ACTIVIDADES INCLUIDAS
El contratista deberá ejecutar integralmente el alcance mínimo que se describe a continuación, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, consumibles, transporte, protección de áreas y limpieza, necesarios para la correcta y completa ejecución, sin costos adicionales por conceptos indispensables para el resultado final.
 
2.1.1 Visita técnica (cuando aplique)
Previo a la ejecución y/o a la definición final de cantidades, el contratista realizará visita técnica al/los espacios objeto de intervención, coordinada con la División de Bienes y Servicios (BYS), con el fin de verificar medidas en sitio, condiciones de acceso, rutas de ingreso de materiales, estado del sustrato (nivelación, humedad, adherencia) y demás aspectos logísticos requeridos para la programación de actividades.

2.1.2 Tapete rojo protocolario (eventos institucionales)

El contratista deberá:
a) Suministro: Suministrar tapete/alfombra color rojo de tráfico comercial/hotelero, con las características técnicas exigidas en el presente anexo.

b) Corte y confección: Elaborar tres (3) caminos de 1,20 m × 33,33 m cada uno (área base total: 120,00 m²), con corte a escuadra y confección que garantice estabilidad durante el uso.

c) Remates y ribeteado: Ejecutar ribeteado perimetral completo de cada camino, con terminación continua, firme y sin deshilachado.

d) Instalación: Disponer el tapete para uso institucional, garantizando estabilidad superficial y correcta terminación de bordes durante su uso (sin pliegues u ondulaciones).

e) Limpieza final: Entregar el tapete limpio y en condiciones óptimas de presentación.


f) Entrega de garantías y fichas: Entregar ficha técnica, garantía y recomendaciones de manejo, almacenamiento y mantenimiento.

g) Acta de recibo: Suscribir acta de entrega/recibo a satisfacción con la División de Bienes y Servicios.


2.1.2 Recinto/Salón de Plenaria – Circulaciones definidas (alfombra modular)
El contratista deberá:
a) Suministro: Suministrar alfombra modular 50 cm × 50 cm apta para tráfico pesado institucional, conforme a las características técnicas exigidas en el presente anexo.
b) Desmonte (cuando aplique): Retirar la alfombra existente en las áreas a intervenir, realizar acopio controlado, evacuación y disposición final según lineamientos institucionales, dejando el área libre para instalación.
c) Preparación del sustrato: Realizar limpieza, retiro de residuos y corrección de irregularidades superficiales menores, verificando condiciones aptas para instalación (adherencia, humedad, planeidad).

d) Adhesivos/consumibles: Suministrar y aplicar adhesivo/tackifier, imprimantes y consumibles compatibles con el sistema, conforme a ficha técnica del fabricante.
e) Instalación: Instalar la alfombra modular en la circulación central de acceso y la circulación posterior de conexión (según delimitación de la División de Bienes y Servicios), garantizando modulación alineada, juntas cerradas, cortes a escuadra y ausencia de levantamientos u ondulaciones.
f) Remates y transiciones: Ejecutar remates perimetrales y transiciones en umbrales/cambios de material, asegurando estabilidad y evitando bordes expuestos que generen riesgo de tropiezo.
g) Limpieza final: Entregar el área limpia, sin residuos de adhesivo, polvo o material sobrante.
h) Entrega de garantías y fichas: Entregar fichas técnicas, garantía de material y de instalación e instructivo de mantenimiento.
i) Acta de recibo: Suscribir acta de recibo a satisfacción con la División de Bienes y Servicio.
Parágrafo – Alcance incluido: Se entiende incluido en el precio todo lo necesario para la correcta ejecución del alcance, aun cuando no esté expresamente listado, sin generar costos adicionales.

3. UBICACIÓN DE EJECUCIÓN.
Ubicación: Calle 10 No.7-50 Costado Senado de la República. Ubicación: instalaciones del Senado de la República (Bogotá D.C.), incluyendo: (i) Recinto/Salón de Plenaria; (ii) Biblioteca del Senado; y (iii) áreas de montaje y uso del tapete rojo para eventos protocolarios en el Capitolio Nacional y/o sedes definidas por la División de Bienes y Servicios,

3. ALCANCE TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN: El contratista deberá ejecutar integralmente,	 como mínimo, las siguientes actividades:
a) Tapete rojo protocolario: suministro de alfombra roja, corte a escuadra y confección de tres (3) caminos de 1,20 m × 33,33 m cada uno (área base total 120,00 m²), con ribeteado perimetral completo, garantizando estabilidad superficial, ausencia de ondulaciones y correcta terminación de bordes.
b) Recinto/Salón de Plenaria (circulación): suministro e instalación de alfombra modular 50×50 cm para cubrir el área definida por la División de Bienes y Servicios como circulación central de acceso y circulación posterior de conexión (área de referencia 100,00 m²), incluyendo cortes en perímetros, transiciones, remates y alineación de modulación/patrón.
c) Preparación de sustrato: limpieza, corrección de irregularidades superficiales y verificación de condiciones (humedad/adhesión) para instalar.
d) Adhesivos/consumibles: suministro de todos los adhesivos, tackifier, imprimantes y según agenda institucional. consumibles compatibles, conforme a ficha técnica del fabricante, incluidos dentro del precio.
e) Entrega y recibo: limpieza final, entrega de garantías, fichas técnicas, instructivo de mantenimiento y acta de recibo a satisfacción.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El contratista deberá cumplir con todas las especificaciones y requerimientos técnicos establecidas a continuación:
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Nota: El contratista deberá realizar visita técnica y levantamiento de medidas antes de la ejecución para validar metrajes, remates y transiciones, sin que ello genere costos adicionales por actividades necesarias para una instalación correcta.

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y CRITERIOS DE RECIBO
6.1 Condiciones de ejecución (logística institucional)
La ejecución deberá ajustarse a las condiciones operativas y de seguridad del Senado/Entidad, bajo coordinación de la División de Bienes y Servicios (BYS), considerando como mínimo:
Programación con BYS: Las actividades deberán programarse previamente con BYS, definiendo fechas, horarios, frentes de trabajo, responsables y rutas de circulación interna.
No interferencia con sesiones y eventos: La ejecución no podrá interferir con sesiones plenarias, comisiones, actos protocolarios, eventos institucionales u otras actividades oficiales. Cuando aplique, se deberá trabajar en horarios autorizados por la Entidad.
Protección de mobiliario y elementos arquitectónicos: El contratista deberá proteger pisos existentes, zócalos, muros, puertas, mobiliario, cableado, equipos y elementos patrimoniales o decorativos, mediante cubrimientos temporales (plásticos, cartón, manta, cintas) sin generar daños por adhesivos o arrastre.
Limpieza diaria y retiro de residuos: Se exigirá limpieza diaria del área intervenida y retiro controlado de residuos y sobrantes al finalizar cada jornada, garantizando condiciones seguras de tránsito.
Manejo de accesos: El ingreso de personal, equipos y materiales se realizará por accesos autorizados; se deberá cumplir con protocolos de seguridad, registro y acompañamiento institucional cuando se requiera.
Reporte de hallazgos del sustrato: Si durante la instalación se evidencian condiciones del sustrato que afecten la adherencia, nivelación o desempeño (humedad, fisuras, desniveles, desprendimientos, contaminantes, fallas de base), el contratista deberá reportarlo de inmediato a BYS, abstenerse de continuar en el área afectada y proponer correctivos para aprobación institucional antes de avanzar.






6.2 Criterios mínimos de aceptación (recibo a satisfacción)
El recibo a satisfacción estará condicionado al cumplimiento de criterios de calidad visibles, dimensionales y funcionales. Se considerará aceptable, como mínimo, cuando: 
Superficie uniforme: No se presenten burbujas, ondulaciones, levantamientos, arrugas, bolsas de aire ni desprendimientos.
Juntas y modulación (alfombra modular): Las juntas deberán quedar cerradas, con  modulación alineada, sin escalonamientos, diferencias de nivel, ni aperturas.
Remates y transiciones: Remates firmes y estables en umbrales, filos, encuentros y transiciones con otros acabados, sin puntas sueltas, despegues ni tropiezos.
Tapete rojo (protocolo): Tapete con ribete continuo, sin deshilachado, sin pliegues, sin levantamientos, con fijación estable y acabado uniforme.
Documentación de entrega: Entrega de fichas técnicas, manual/indicaciones de mantenimiento y limpieza, garantías (material e instalación) y recomendaciones de uso.
Acta de recibo: Suscripción de acta de recibo a satisfacción por BYS (o quien la Entidad designe), con verificación del cumplimiento de los criterios anteriores y constancia de la entrega documental.
6.3 Garantías mínimas:
El contratista deberá otorgar, como mínimo:
Garantía de material: Cobertura por defectos de fabricación y desempeño del material suministrado (p. ej. desgaste prematuro no atribuible a uso indebido, defectos de respaldo, variaciones anómalas, etc.), según condiciones del fabricante.
Garantía de instalación: Cobertura por fallas atribuibles a la instalación (p. ej. desprendimiento, delaminación, deformación, levantamientos, apertura de juntas, fallas en ribete, remates y transiciones), por el término definido en la cotización/contrato.
Alcance de la garantía: La garantía deberá precisar claramente qué cubre, qué excluye, procedimiento de reclamación, tiempos de atención, y condiciones para mantenerla vigente (mantenimiento recomendado y uso adecuado).
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