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NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0010-2026

[bookmark: _Toc33728371]ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Tabla 2. Ficha Técnica

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	MATRIZ 1 Análisis de Agua (Residual, Superficial, Tratada y Marina)
MATRIZ 2 Análisis de Sedimentos
MATRIZ 3 Análisis de Suelos

	Clasificación UNSPSC
	77121701
77121606

	Requisitos generales 
	Acreditación Vigente por IDEAM, ONAC y/o ILAC

	Requisitos específicos
	Límite de Cuantificación

	Empaque y rotulado
	N.A

	Presentación y Unidad de Medida
	N.A

	Las especificaciones técnicas específicas para cada una de las matrices se encuentran en la siguiente tabla:

	Ítem
	Nombre del Bien o Servicio
(Matriz Agua)
	Requisito   Especifico
Límite de Cuantificación
(Unidad de medida)

	1
	Cadmio Total en agua residual, superficial, tratada y marina
	mg/L
	≤0,05

	2
	Cianuro Total en agua residual y superficial  
	mg/L
	≤0,20

	3
	Cinc Total en agua residual, superficial y tratada
	mg/L
	≤3.0

	4
	Cobre Total en agua residual, superficial y tratada
	mg/L
	≤0,2

	5
	Coliformes Termotolerantes agua residual, superficial, tratada  y marina
	NMP/100 mL
	≤1.0

	6
	Coliformes Totales en agua residual, superficial, tratada y marina
	NMP/100 mL
	≤1,0 

	7
	Cromo Total en agua residual, superficial,  tratada y marina
	mg/L
	≤0,01

	8
	E-Coli en agua residual, superficial, tratada y marina
	NMP/100 mL 
	≤1,0 

	9
	Enterococos en agua marina
	NMP/100 mL
	3,0

	10
	Fenoles Totales en agua residual y superficial
	mg/L
	≤0,2

	11
	Fosforo Total en agua residual, superficial y marina
	mg/L
	<1,0

	12
	Hidrocarburos Totales del petróleo en agua residual, superficial y marina
	mg/L
	≤10

	13
	Hierro Total agua residual, superficial y tratada 
	mg/L
	<0.3

	14
	Manganeso Total en agua residual, superficial y tratada
	mg/L
	<0.1

	15
	Mercurio en agua marina
	mg/L
	≤0,05

	16
	Níquel Total en agua residual, superficial, tratada y marina
	mg/L
	≤0,5

	17
	Nitratos en agua residual, superficial y tratada
	mg/L
	<10

	18
	Nitritos agua residual, superficial y tratada
	mg/L
	<0.1

	19
	Nitrogeno Kjeldhal en agua residual, superficial y potable 
	mg/L
	<1.0

	20
	Plomo Total en agua residual, superficial, tratada y marina
	mg/L
	≤0,2

	21
	Potasio Total en agua residual y superficial 
	mg/L
	0,01

	22
	Salmonella en agua marina
	NMP/100 mL
	1

	23
	Solidos Suspendidos Totales en agua marina
	mg/L
	10

	24
	Sulfuros Total en agua residual, superficial 
	mg/L
	≤1,0

	25
	Vanadio Total en agua residual y superficial
	mg/L
	≤1,0

	Ítem
	Nombre del Bien o Servicio
(Matriz Sedimentos)
	
	

	1
	Arsénico en sedimentos continentales
	mg/kg
	≤5,0 

	2
	Cadmio en sedimentos continentales y marinos
	mg/kg
	≤0,5 

	3
	Coliformes Termotolerantes en sedimentos marinos
	NMP/g
	1000

	4
	Coliformes Totales en sedimentos marinos
	NMP/g
	1000

	5
	Cromo en sedimentos continentales y marinos
	mg/kg
	≤10,0 

	6
	Enterococos en sedimentos marinos
	NMP/g
	2,0

	7
	Hidrocarburos Totales del petróleo en sedimentos continentales y marinos
	mg/kg
	≤1,0 

	8
	Mercurio en sedimentos marinos
	mg/ kg
	0,2

	9
	Níquel en sedimentos continentales
	mg/kg
	≤20,0 

	10
	Plomo en sedimentos continentales y marinos
	mg/kg
	≤10,0 

	11
	Salmonella en sedimentos marinos
	NMP/g
	0

	Ítem
	Nombre del Bien o Servicio
(Matriz Suelos)
	
	

	1
	Hidrocarburos totales del petróleo en suelos
	mg/kg
	≤50,0 

	2
	Níquel en suelos
	mg/kg
	≤5,0 

	3
	Arsénico en suelos
	mg/kg
	≤ 0.25

	4
	Cadmio en suelos
	mg/kg
	0,5

	5
	Plomo en suelos
	mg/kg
	0,5



Notas:
· La toma de muestras será realizada por servidores de policía Judicial adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de acuerdo con el PROTOCOLO TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS, SUELOS Y SEDIMENTOS GAA - Código: FGN-MS02-02-PR-03.

· Los límites de cuantificación (L.C.) para agua residual y tratada se establecen con base en la siguiente normatividad: Resolución No. 0631 de 2015 (agua residual), Decreto 1076 de 2015(agua superficial) y 2115 de 2007 (agua tratada), para los sedimentos se relaciona con base en la normatividad internacional y los Límites de cuantificación (L.C.) para la TCLP se relaciona con base en el Decreto 4741 de 2005.

· El oferente debe anexar con la propuesta soporte de los límites de cuantificación y las resoluciones de acreditación para cada uno de los parámetros.

· El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de conformidad con la ficha técnica que será publicada en la plataforma SECOP II.

· Cuando durante la ejecución contractual se requieran parámetros no contemplados en las matrices establecidas en el estudio previo, se solicitarán dos (2) cotizaciones, una por parte del contratista y otra por parte de la Entidad, seleccionando la de menor valor, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
En ningún caso la inclusión de nuevos parámetros podrá modificar el objeto contractual ni superar el presupuesto oficial estimado.






_______________________________
Nombre y firma del representante legal


	1
	




image1.jpeg
ry
FISCALIA
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