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	ANEXO FICHA TECNICA

	OBJETO 
	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO, MATERIALES GRANULARES Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"


	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CLASIFICACION
	NORMA TECNICA

	1
	CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 TM 1"
	M3
	30111505
	ARTÍCULO 500 –22

	2
	CONCRETO PREMEZCLADO MR 41 TM 1"
	M3
	30111505
	ARTÍCULO 500 –22

	3
	SUBBASE GRANULAR CARGADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INVIAS VIGENTES ART 320-22
	M3
	30111801
	ARTÍCULO 320 – 22

	4
	BASE GRANULAR CARGADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INVIAS VIGENTES. ART 320-22 INVIAS
	M3
	30111801
	ARTÍCULO 320 – 22

	5
	SARDINEL PREFABRICADO A-10

ENTREGADOS EN EL SITIO QUE DISPONGA POR EL SUPERVISOR
	UNIDAD
	30103619
	NORMA NTC 4109


REQUERIMIENTOS GENERALES 

Las especificaciones describen las características técnicas que debe cumplir el material suministrado las  cuales serán empleadas para la pavimentación de la infraestructura vial y del equipamiento municipal de uso público como andenes, separadores viales, senderos peatonales y parques del Municipio de Neiva.

La adquisición será de acuerdo con las especificaciones que se relacionan a continuación. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La intención de estas especificaciones es describir el material, que será usada para cubrir las necesidades de las intervenciones de la Malla vial y las normas y especificaciones técnicas esenciales vigentes en la materia y estarán compuestas por lo descrito en las NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2012 INVIAS Y NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS VIGENTES.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Antes de iniciar el suministro de los materiales descritos en el presupuesto oficial, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato, la fórmula de trabajo del concreto premezclado, de la planta productora de mezclas con las que abastecerá al Municipio de Neiva.

La Fórmula de trabajo deberá ir acompañada y/o soportada de un informe detallado  en el que se incluya:

· Localización de la fuente de materiales.  

· Licencia de explotación actualizada.

· La clase de equipo utilizado para la fabricación del concreto premezclado.
· El estudio petrográfico de los materiales, diferenciando el agregado grueso, el               agregado fino y el llenante.

· Registro fotográfico de la Fuente y de los distintos tipos de materiales antes y después de los procesos en planta.
· Los ensayos mínimos especificados para los materiales granulares en los artículos 300  y 500 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 INVIAS.
· Proporciones en que deben mezclase los agregados disponibles y la granulometría de los agregados combinados e individuales.

· Franja de tolerancia donde es válida la formula, la cual es distinta a la banda granulométrica.

· Distancias máximas de transporte de material premezclado en los camiones mezcladores
EL PROPONENTE ACEPTA ADEMAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
El contratista entregará al supervisor un certificado de calidad del concreto premezclado.

El concreto premezclado suministrado en el presente proceso, será instalado por el personal técnico y operativo de la Administración Municipal en las actividades de pavimentaciones de vías conformadas o mejoradas en el Municipio de Neiva y sus corregimientos, los cuales  laboran en jornadas de trabajo normal.

El contratista se obliga con el Municipio de Neiva a entregar las cantidades de concreto premezclado con la calidad y oportunidad requerida por el supervisor,  so pena de la devolución o no reconocimiento del concreto suministrado con deficiencia o mala calidad.

En caso del que el contratista no pueda suministrar el concreto premezclado o cualquiera de los materiales relacionados en el presupuesto oficial y la propuesta económica, requeridos de su la planta autorizada, deberá garantizar el suministro a través de  otra planta.  Lo anterior no generara sobre costos para el Municipio de Neiva, para tal efecto el contratista deberá garantizar el suministro durante la contingencia, para este efecto el contratista deberá registrar la planta para cubrir esa eventualidad.

PROTOCOLO DE ENTREGA: 

El oferente deberá situar los materiales, en las cantidades solicitadas por el supervisor o el personal autorizado.

Para los materiales que se entregan en Planta, serán transportados en los vehículos dispuestos por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Neiva de acuerdo con el siguiente protocolo: 

· Los materiales deberán cumplir con las normas técnicas vigentes y especificaciones solicitadas por el Municipio de Neiva. 

· La entrega de los materiales debe ser autorizada por el Supervisor del Municipio de Neiva, determinando  hora del recibo de los elementos en planta. 

· Firma recibo a satisfacción por parte del Supervisor o el designado de los elementos entregados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO PARA REQUISITOS GENERALES:

Para verificar los requisitos específicos establecidos en la presente ficha se deberá hacer una inspección de los materiales (Tamaño Máximo de agregados, slump, etc.), para de esta manera determinar el Criterio de aceptación o rechazo.
PROPONENTE: _______________________
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


