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FORMULARIO 1 
PRESUPUESTO OFICIAL

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la entidad] 
[Ciudad] 
	

[bookmark: _Hlk511125090]REFERENCIA:	Proceso de contratación No.MIC-SIDS-014-2026, en adelante el “proceso de contratación” 
Objeto: 
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	PRODUCTO
	CARACTERISTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR UNITARIO
	IVA (Si aplica)
	VALOR TOTAL

	Sillas de Ruedas Adulto en
                           Aluminio
	Tipo de Chasis: Plegable de doble Cruceta
Material del Chasis: Aluminio Aeronáutico templado 6061
Capacidad de Carga: 120 Kg
Ancho del asiento: 360/380/400/420/440/460/480/500 mm
Profundidad de asiento: Crece desde 400 hasta 480mm, aumentando cada 40mm
Altura de espaldar: Crece desde 400 hasta 450mm, aumentando cada 25 mm
Altura del piso al asiento: 500mm
Regulación de apoya pies: Desde 400mm hasta 480mm
Ancho total del asiento: ancho del asiento + 200mm
Ruedas delanteras: Macizas 5” de PU
Ruedas Traseras: Inflables 24 * 13/8 de caucho
Eje Trasero: ½” con desmonte rápido
Aro de impulso: Aluminio anodizado
Tipo de espaldar: Ajustable en altura y con tensión regulable.
Apoya brazos: Apoya brazos de PU acolchado, ajustables en altura y desmontables
Frenos: accionados hacia el frente
Asiento: Flexible ajustable en tensión
Cojín: Espuma de 5 Cms.
	UNIDAD
	
	
	

	Silla de ruedas standart
	Sillas de Ruedas Sillas de ruedas estándar plegables – Apoya brazos, espaldar y pieceros fijos – Estructura en acero martillado llantas traseras macizas rin estrella con aro impulsador y freno-llantas delanteras macizas - ancho total 64,5 cm. Alto Piso asiento 48 cm resistencia mínima de 90 kg.



	UNIDAD
	
	
	

	Caminadores Plegables
	Caminadores para adulto en aluminio- Sistema de 4 puntos (estáticos y dinámicos) Mecanismo de plegado, empañadura en vinilo – fácil graduación de altura por medio de PIN-barras cruzadas para mayor estabilidad –tapón antideslizante en las cuatro (4) patas – botones de cobre resistentes al desgaste
–profundidad de la base doblada :11 cm profundidad de la base abierta   38 cm
. Peso neto 2.2 kg –capacidad de peso 136 kg-ancho interno 46 cm-ancho de la
base 53 cm Altura minima 84 cm-Altura maxima 94 cm.
	UNIDAD
	
	
	

	 Bastón Ergonómico
	Bastón ergonómico empuñadura en plástico de policarbonato, opcional característica de bastón luminoso, con sistema de botón y anillo circular que indica la ubicación del pulsador, con empuñadura especial para diestros y zurdos, con anillo de bloqueo para mayor seguridad, Botón de fácil ajuste de altura, Tapón antideslizante de goma
	UNIDAD
	
	
	

	Bastón Canadiense
	Graduación por medio de pin en la parte inferior, graduación por medio de pin en la parte superior codera ecualizarle con diseño ergonómico, extensión telescópica, tapón antideslizante, peso neto aprox. 2 kg, longitud del manillar: 11 cm, extensión del antebrazo 8 cm diámetro del punto de apoyo: 9 com. Capacidad de peso 125 kg., Altura total aprox. 71 cm a 94 cm. Altura desde la codera al manilar :25 cm a 33 cm.
	UNIDAD
	
	
	

	Bastón para personas con discapacidad visual
	Bastones para personas con Discapacidad visual: Plegables con puntera giratoria, medidas 110, 120 y 130 y140, material aluminio, eje cubierto con cinta reflectante de color banco y rojo para la visibilidad nocturna, cordón elástico doble para mayor seguridad, empuñadura de goma
	UNIDAD
	
	
	

	Muletas
	Muletas en aluminio, botón de ajuste de altura, tapón antideslizante. Peso aproximado 0.80 kg (cada par) Capacidad de peso 90 kg Altura ajustable de 115 a 135cms aprox.
	UNIDAD
	
	
	

	Batería Sanitaria
	Incluye tapa, asiento sanitario y recipiente con tapa
Altura ajustable en 5 posiciones por medio de un pin
Estructura en aluminio fácil de lavar
Sus patas tienen tapones antideslizante
Soporta peso de 90 kilos
Tipo de ApoyoTapón - Material Plástico - Tamaño Diámetro de 4 cm
Registro Sanitario 2017DM-0017021, 2015DM-0014137
Referencia KB215SR-AL
Profundidad del Asiento 44 cm
Peso Neto 5 kg
Material Aluminio Anodizado
Largo del Producto 44 cm
Estructura Plegable
Capacidad de Peso 90 kg
Calibre del Tubo 1 mm
Ancho Interno del Asidero 48 cm
Ancho del Producto 55 cm
Ancho del Asiento al Respaldo 46 cm
Altura Total Mín 72 cm - Máx 82 cm
Altura del Asiento del Piso Mín 43 cm - Máx 53 cm
Altura del Apoya brazos 20 cm
	UNIDAD
	
	
	

	Colchón Antiescaras
	Colchón de presión alterna anti Escaras en material PVC medico, Constar de un colchón con celdas y una bomba compresor programada para inflar cada 6 minutos las áreas del colchón, alivianando la presión constante en la piel.

Altura Total:  7 Cm
Ancho Total: 90 Cm
Largo Total: 200 Cm
Capacidad De Peso: 135 Kg
	
	
	
	





Atentamente,

Nombre del proponente	_________________________________________
Nombre del representante legal__________________________________
C. C. No.	_____________________ de ________________________
Dirección de correo_____________________________________________
Correo electrónico______________________________________________
Telefax	______________________________________________________
Ciudad	______________________________________________________



___________________________________________________
[Firma del proponente o de su representante legal]
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