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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias en la infraestructura del Servicio Geológico Colombiano, sede CAN, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.

1. Descripción del proyecto

2. Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

· El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuenta con sedes regionales en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Bucaramanga, Pasto, Facatativá, Popayán, Manizales, Medellín y Cali. En Bogotá, la entidad opera principalmente en dos inmuebles: la sede central y la sede CAN. 
· Por su parte, la sede CAN se encuentra en préstamo de uso del SGC en el marco del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 384 de 2016, suscrito entre este y el Ministerio de Minas y Energía. En virtud de este instrumento, y según lo establecido en su Otrosí No. 1, corresponde al SGC, como comodatario, velar por la conservación y el mantenimiento funcional de la infraestructura entregada, lo que faculta técnicamente esta intervención. 
· Luego de adelantar trabajos de adecuación en la sede central, la entidad ha focalizado sus esfuerzos en la sede CAN, dado que concentra uno de los mayores números de personal del SGC a nivel nacional y presenta actualmente condiciones importantes de deterioro en sus cubiertas.
· Esta situación fue identificada durante las inspecciones técnicas realizadas en el primer bimestre de 2025 por el equipo de infraestructura del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos, conformado por profesionales en ingeniería civil y arquitectura, con el apoyo de personal técnico de la entidad, con experiencia en diferentes ramas de las obras civiles.
· El diagnóstico incluyó observaciones en campo y la recopilación de reportes del personal que labora en la sede, quienes han manifestado afectaciones directas derivadas del deterioro progresivo de las cubiertas.
· Entre las patologías observadas se encuentran: fisuras en los mantos impermeabilizantes, empalmes defectuosos (flanche), tejas rotas, afectaciones en viga-canales y cielos rasos, así como filtraciones activas en ciertos puntos. 
· Si bien en el pasado se han adelantado acciones correctivas puntuales mediante el equipo interno de mantenimiento del SGC, estas han sido de carácter paliativo y no han resuelto de forma definitiva las causas del deterioro. El desgaste acumulado, producto del envejecimiento de los materiales y de la implementación progresiva de diferentes soluciones constructivas no compatibles entre sí, ha generado fallos en la fluidez del agua lluvia hacia las canales y bajantes, así como discontinuidades en las cubiertas, donde algunas tejas presentan roturas visibles.

· Por lo anterior, se hace necesaria una intervención técnica integral, enmarcada dentro del mantenimiento correctivo mayor, orientada a renovar las cubiertas, mejorar las uniones y remates entre elementos de cubierta, viga-canales y sistemas de evacuación de aguas lluvias, y actualizar los materiales garantizando la funcionalidad y durabilidad de las edificaciones 

· Descripción de la sede CAN y sus bloques

La sede CAN del Servicio Geológico Colombiano está conformada por un conjunto de bloques interconectados mediante pasos peatonales. Algunos de estos bloques cuentan con cubiertas planas y otros con cubiertas livianas en distintos materiales, tal como se ilustra a continuación:

  [image: Un circuito electrónico
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Ilustración 1 Distribución de bloques en la sede - sede can - Bogotá D.C
[image: Imagen de la pantalla de un video juego
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                         Ilustración 2:  Rojo : Cubiertas planas / Azul : Cubiertas livianas en la sede - sede can - Bogotá D.C
Los bloques que componen la sede CAN se describen a continuación:

1. Bloque A: Dirección de Asuntos Nucleares.
2. Bloque B: Alas laterales del Bloque Reactor, donde operan laboratorios y la planta Gama.
3. Bloque Reactor: Centro de operaciones del reactor.
4. Bloque T: Bodegas de gestión de desechos radiactivos (GDR).
5. Bloque I: Laboratorios de geotecnia, isótopos, radiocarbono y SEM.
6. Bloque H: Laboratorio de pulidos.
7. Bloque G: Bodegas de muestras de rocas y suelos.
8. Bloque F: Laboratorios de medición, oficinas, licenciamiento y control.
9. Bloque E: Bodega de almacenamiento de fuentes radiactivas.
10. Bloque D: Laboratorio LSCD de calibración.

Durante la visita técnica se evidenció que los diferentes bloques que conforman la sede CAN han requerido intervenciones correctivas reiteradas, en respuesta a los reportes continuos del personal institucional que labora en estas instalaciones. Cada bloque cumple funciones específicas en los ámbitos administrativos, técnicos y científicos, incluyendo laboratorios especializados, bodegas, áreas de gestión nuclear y oficinas de soporte.

La diversidad funcional de los espacios, sumada a las variaciones en la tipología y antigüedad de las cubiertas entre los diferentes bloques, ha dificultado la continuidad y compatibilidad técnica del sistema de cubiertas. Esta fragmentación ha favorecido la aparición de puntos críticos de ingreso de agua, especialmente en las zonas de empalme entre estructuras con soluciones constructivas distintas, como ocurre entre cubiertas livianas y cubiertas planas.

Las acciones correctivas realizadas en años anteriores han estado enfocadas en atender situaciones puntuales, pero no han permitido resolver de manera integral las condiciones existentes. Como resultado, persisten afectaciones que impactan el desempeño de los sistemas constructivos, particularmente en lo relacionado con la evacuación de aguas lluvias, la protección frente a filtraciones y la pérdida de confort térmico en espacios sensibles. Estas condiciones generan limitaciones funcionales para el desarrollo adecuado de las actividades institucionales en la sede.

En este contexto, se consolida la necesidad de una intervención técnica integral, que tenga en cuenta la especificidad de cada bloque, la complejidad de los sistemas constructivos existentes y las condiciones reales de operación de la sede.

A continuación, se presenta el registro fotográfico realizado durante la inspección técnica a la sede CAN del Servicio Geológico Colombiano, en el primer bimestre del año 2025. Las imágenes documentan el estado actual de las cubiertas, viga-canales, cielos rasos y demás elementos relacionados con el sistema de evacuación de aguas lluvias.

Este registro sirve como respaldo técnico de los hallazgos descritos en el presente documento y evidencia visualmente las patologías que justifican la necesidad de una intervención integral. 

Las fotografías se han organizado por espacios funcionales, asociadas a los bloques en los que se identificaron afectaciones.



· Bloque A: 

[image: Un edificio de fondo
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· Bloque B y Reactor: 
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[image: Un joven saltando en patineta
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[image: ] [image: Imagen que contiene exterior, edificio, cemento, piedra
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· Bloque T:
 
[image: Vista de un parque
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· Bloque I:
 
[image: ]
[image: ][image: Un tren en las vias de tren
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[image: Imagen que contiene exterior, edificio, banca, hombre
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[image: Un puente de madera
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[image: Un edificio de ladrillo
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[image: Casa de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.] [image: Imagen que contiene edificio, interior, ladrillo, piso
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· Bloque H: 

[image: Casa en medio de la calle
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[image: Personas en frente de un edificio
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[image: Una banca de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.] [image: Imagen que contiene exterior, edificio, camino, estacionado
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· Bloque G: 

[image: Edificio en medio de la calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

[image: Casa en frente de un edificio
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[image: Imagen que contiene edificio, interior, tabla, hecho de madera
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[image: Imagen que contiene interior, silla, tabla, edificio
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· Bloque F:
 
[image: Un edificio de ladrillo
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· Bloque E: 

[image: Un tren en la vía pública delante de una casa
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[image: Edificio con letrero en frente de campo
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[image: Una casa en construcción
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· Bloque D: 

[image: Casa en medio de la calle
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[image: Una casa en construcción
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ALCANCE DEL OBJETO

La presente contratación tiene como alcance la ejecución de un mantenimiento preventivo y correctivo sobre las cubiertas livianas y planas, así como la intervención de los elementos asociados a estas (viga-canales, remates y sistemas de evacuación de aguas lluvias), en los diferentes bloques que conforman la sede CAN del Servicio Geológico Colombiano, ubicada en Bogotá D.C.

Esta intervención se enmarca dentro de las acciones técnicas requeridas para preservar la infraestructura, mitigar afectaciones derivadas del deterioro progresivo de los materiales, y restablecer las condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y salubridad de los espacios institucionales. 

Las actividades a desarrollar deberán atender los lineamientos técnicos definidos en el anexo de especificaciones.

2.1. Localización 

La sede CAN del Servicio Geológico Colombiano se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Teusaquillo, centro-occidente de la ciudad, cerca de la Universidad Nacional de Colombia, en la carrera 50 No. 26-20.
Coordenadas aproximadas: Latitud 4°38'24"N - Longitud 74°05'32"W.

[image: Mapa
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Fuente 1: https://earth.google.com – mayo 2025 – Ubicación del Servicio Geológico Colombiano sede can en Bogotá D.C.


3. Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	1
	Cubiertas planas
	 
	 

	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCION

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	

	1.1
	Actividades Preliminares a la ejecución
	 

	 
	1.1.1
	 
	 
	Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. 

	 
	1.1.2
	 
	 
	Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente

	 
	1.1.3
	 
	 
	Suministro e instalación de escalera tipo gato con guarda persona incluye soporte vertical y pasos en tubo circular estructural de 1 1/2” de 2,5 mm, con varilla de 5/8" para amarre de vida con eslinga y guarda persona en platina de 1 1/2 x 1/4", anclajes cada metro en chazo de 3/8", pintura y anticorrosivo en todos sus elementos según diseño

	1.2
	Actividades de ejecución
	 
	 

	 
	1.2.1
	 
	 
	Limpieza con detergente alcalino e hidro lavado, retiro de material suelto (Manual o mecánico) en la terraza hasta encontrar suelo apto para la instalación del material imprimante, incluye mano de obra, herramienta y transporte necesarios para la correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. 

	 
	1.2.2
	 
	 
	Limpieza de drenajes y bajantes de agua lluvia desde la cubierta hasta los colectores del primer piso, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. 

	 
	1.2.3
	 
	 
	Mejoramiento del pendientado en puntos localizados, mediante la instalación de manto foil o similar de 3,6mm

	 
	1.2.4
	 
	 
	Impermeabilización de cubiertas con membrana sintética de PVC de 1,5 mm

	 
	1.2.5
	 
	 
	Suministro e instalación de sosco metálico tipo cúpula de hasta 4" en sifones de bajantes (incluye desmonte)

	 
	1.2.6
	 
	 
	Suministro e instalación de Baldosa de caucho tipo EasyBaldosa Flex en piezas de 50x50cm para sendero transitable en áreas de terraza

	1.3
	Actividades complementarias
	 

	 
	1.3.1
	 
	 
	Aseo general y entrega

	2.0
	Cubiertas livianas
	 
	 

	2.1
	Actividades Preliminares a la ejecución
	 

	 
	2.1.1
	 
	 
	Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. 

	 
	2.1.2
	 
	 
	Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente

	2.2
	Actividades de desmontes-retiros-demoliciones y relacionadas

	 
	2.2.1
	 
	 
	Desmonte de canales y bajantes incluye material, disposición final, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 

	 
	2.2.2
	 
	 
	Desmonte y disposición final de flanche existente incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 

	 
	2.2.3
	 
	 
	Desmonte de cubierta existente y disposición final, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 

	 
	2.2.4
	 
	 
	Desmonte de cielo raso existente, estructura, luminarias y aparatos eléctricos adosados, incluye retiro, disposición final, material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 

	2.3
	Actividades de ejecución

	 
	2.3.1
	 
	 
	Mantenimiento de la estructura de la cubierta, incluye limpieza de las cerchas y pintura, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.2
	 
	 
	Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta. Dimensiones y calibres según requiera. Incluye andamio certificado, anticorrosivo, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución

	 
	2.3.3
	 
	 
	Limpieza y mantenimiento de la canal en concreto, incluye impermeabilización, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.6
	 
	 
	Suministro e instalación de encorozado para cubiertas en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.7
	 
	 
	Resane y pintura acrílica para muros en interior y exterior. incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.8
	 
	 
	Suministro e instalación de bajantes PVC de 4" incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.10
	 
	 
	Suministro e instalación de Flanche en lámina calibre 26 con fijación a muro, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.11
	 
	 
	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 10 mm color a definir. Esta actividad incluye el suministro e instalación de la estructura metálica de soporte, amarres, ganchos, alambre, material, flanches, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.

	 
	2.3.12
	 
	 
	Suministro e instalación de cubierta termoacústica Ecowall 27 UPVC 2.0 mm blanco 1.13 m x 11.80 m, incluye sus respectivos elementos de instalación.

	 
	2.3.13
	 
	 
	Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura, enmasillado, pintura en vinilo, dilatación perimetral, ventanas de inspección y todos los elementos para su correcta instalación. 

	2.3
	Actividades Complementarias

	 
	2.4.1
	 
	 
	Aseo general y entrega



3.1. Fases y etapas del proyecto

a. Ítems de pago: 
	1
	Cubiertas planas
	 
	 
	 
	 

	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	1.1
	Actividades Preliminares a la ejecución
	 
	 
	 

	 
	1.1.1
	 
	 
	Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. 
	m2
	384,71

	 
	1.1.2
	 
	 
	Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente
	und
	30,00

	 
	1.1.3
	 
	 
	Suministro e instalación de escalera tipo gato con guarda persona incluye soporte vertical y pasos en tubo circular estructural de 1 1/2” de 2,5 mm, con varilla de 5/8" para amarre de vida con eslinga y guarda persona en platina de 1 1/2 x 1/4", anclajes cada metro en chazo de 3/8", pintura y anticorrosivo en todos sus elementos según diseño
	m
	16,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Actividades de ejecución
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2.1
	 
	 
	Limpieza con detergente alcalino e hidro lavado, retiro de material suelto (Manual o mecánico) en la terraza hasta encontrar suelo apto para la instalación del material imprimante, incluye mano de obra, herramienta y transporte necesarios para la correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. 
	m2
	384,71

	 
	1.2.2
	 
	 
	Limpieza de drenajes y bajantes de agua lluvia desde la cubierta hasta los colectores del primer piso, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. 
	m
	40,00

	 
	1.2.3
	 
	 
	Mejoramiento del pendientado en puntos localizados, mediante la instalación de manto foil o similar de 3,6mm
	m2
	38,47

	 
	1.2.4
	 
	 
	Impermeabilización de cubiertas con membrana sintética de PVC de 1,5 mm
	m2
	384,71

	 
	1.2.5
	 
	 
	Suministro e instalación de sosco metálico tipo cúpula de hasta 4" en sifones de bajantes (incluye desmonte)
	und
	11,00

	 
	1.2.6
	 
	 
	Suministro e instalación de Baldosa de caucho tipo EasyBaldosa Flex en piezas de 50x50cm para sendero transitable en áreas de terraza
	m
	95,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Actividades complementarias
	 
	 
	 

	 
	1.3.1
	 
	 
	Aseo general y entrega
	m2
	384,71

	Subtotal
	
	
	
	
	
	 

	2.0
	Cubiertas livianas
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Actividades Preliminares a la ejecución
	 
	 
	 

	 
	2.1.1
	 
	 
	Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. 
	m2
	510,00

	 
	2.1.2
	 
	 
	Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente
	und
	39,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Actividades de desmontes-retiros-demoliciones y relacionadas
	 
	 

	 
	2.2.1
	 
	 
	Desmonte de canales y bajantes incluye material, disposición final, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 
	m
	8,00

	 
	2.2.2
	 
	 
	Desmonte y disposición final de flanche existente incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 
	m
	150,00

	 
	2.2.3
	 
	 
	Desmonte de cubierta existente y disposición final, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 
	m2
	510,00

	 
	2.2.4
	 
	 
	Desmonte de cielo raso existente, estructura, luminarias y aparatos eléctricos adosados, incluye retiro, disposición final, material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. 
	m2
	272,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Actividades de ejecución
	 
	 

	 
	2.3.1
	 
	 
	Mantenimiento de la estructura de la cubierta, incluye limpieza de las cerchas y pintura, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m
	170,00

	 
	2.3.2
	 
	 
	Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta. Dimensiones y calibres según requiera. Incluye andamio certificado, anticorrosivo, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución
	Kg
	34,00

	 
	2.3.3
	 
	 
	Limpieza y mantenimiento de la canal en concreto, incluye impermeabilización, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m
	48,00

	 
	2.3.6
	 
	 
	Suministro e instalación de encorozado para cubiertas en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m
	94,00

	 
	2.3.7
	 
	 
	Resane y pintura acrílica para muros en interior y exterior. incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m2
	443,68

	 
	2.3.8
	 
	 
	Suministro e instalación de bajantes PVC de 4" incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m
	8,00

	 
	2.3.10
	 
	 
	Suministro e instalación de Flanche en lámina calibre 26 con fijación a muro, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m
	150,00

	 
	2.3.11
	 
	 
	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 10 mm color a definir. Esta actividad incluye el suministro e instalación de la estructura metálica de soporte, amarres, ganchos, alambre, material, flanches, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.
	m2
	16,64

	 
	2.3.12
	 
	 
	Suministro e instalación de cubierta termoacústica Ecowall 27 UPVC 2.0 mm blanco 1.13 m x 11.80 m, incluye sus respectivos elementos de instalación.
	m2
	510,00

	 
	2.3.13
	 
	 
	Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura, enmasillado, pintura en vinilo, dilatación perimetral, ventanas de inspección y todos los elementos para su correcta instalación. 
	m2
	272,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Actividades Complementarias
	 
	 

	 
	2.4.1
	 
	 
	Aseo general y entrega
	m2
	510,00

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 



4. Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

5. Forma de pago

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO pagará al contratista previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:


a)	Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva factura o cuenta de cobro.

Nota: los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra del periodo del pago aplicado, la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoría dentro del periodo facturado o avance de obra real, según sea el caso.

b)	El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y previa suscripción del acta de recibo final de las actividades realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción de la interventoría y del SGC con la entrega de los documentos señalados en este documento, en el contrato, en el proceso de selección, así como de la aprobación o actualización de las garantías correspondientes, señaladas en el presente documento.


La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

6. Condiciones particulares del proyecto

6.1. Especificaciones técnicas
CUBIERTAS PLANAS
	ITEM 1.1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA EJECUCIÓN

	ÍTEM 1.1.1


	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CUBIERTA INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GENERAL, UBICACIÓN DE DESAGÜES Y VERIFICACIÓN DE PENDIENTES.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Consiste en la localización, nivelación y control permanente de las edificaciones por ejecutar de acuerdo con los planos suministrados y/o las indicaciones del Interventor.

En el presente proyecto, todos los replanteos serán realizados por el contratista, según los métodos propuestos por él y aprobados por la Interventoría. El interventor comprobará estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, relevará al contratista de su total responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en relación con el cumplimiento de los plazos parciales. 

El contratista, en todos los casos, deberá efectuar el replanteo con la mayor exactitud, empleando para esto el personal experto en la materia y equipos de precisión. Antes de realizarlo, se verificarán espacios a intervenir, y se realizará el levantamiento y ubicación de redes El contratista será responsable de realizar el replanteo y levantamiento de todas las instalaciones y canales existentes, así como de los elementos arquitectónicos dentro de las cubiertas planas y livianas. 

Este trabajo será necesario debido a la antigüedad de la edificación y la renovación completa de las cubiertas planas y livianas que debe ejecutarse. No se realizaron estudios previos ni se generaron planos, por lo que el contratista debe realizar un estudio exhaustivo en sitio, elaborar los planos correspondientes y tener en cuenta cualquier hallazgo no previsto que pueda afectar la ejecución. El replanteo deberá permitir la ejecución adecuada y conforme a lo que se requiera para cumplir con las normativas de la obra, sin que la entidad asuma responsabilidad alguna por las condiciones existentes de las redes y canales en las cubiertas existentes.

Todos los gastos ocasionados por las actividades topográficas para el replanteo, localización, y control del proyecto, tales como: gastos técnicos, comisión de topografía, prestaciones sociales, administrativas, implementos, aparatos y demás que incurra el contratista correrán enteramente por su cuenta. Será responsabilidad del Contratista la protección y mantenimiento de los puntos básicos y de las referencias.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Revisión preliminar del estado actual de la obra:
Inspeccionar las cubiertas existentes, canaletas, bajantes, redes, y toda la infraestructura relacionada, identificando puntos críticos, materiales y elementos a ser renovados
Consultar planos anteriores (si existen), pero teniendo en cuenta que no hay un estudio previo definitivo.
Levantamiento de medidas y condiciones actuales:
Realizar mediciones exactas de los espacios existentes, redes, canaletas y bajantes.
Identificar y registrar el estado de las instalaciones, incluyendo la localización de conexiones existentes, distribución de redes, puntos de servicio y equipos instalados.
Generación de planos preliminares:
Con base en el levantamiento realizado, el contratista deberá elaborar los planos de ejecución correspondientes para las cubiertas planas y livianas, cumpliendo con las normativas locales y de accesibilidad.
Los planos deberán incluir la disposición de todos los elementos, como redes, canaletas, bajantes, equipos, etc.
Los planos deberán ser presentados a la interventoría para su validación antes de iniciar la ejecución de las obras.
Estudio de los hallazgos y condiciones no previstas:
En caso de encontrar elementos o condiciones no contempladas en el levantamiento inicial, el contratista deberá reportar inmediatamente a la interventoría cualquier variación significativa que pueda afectar el proyecto.
Si el hallazgo implica modificaciones mayores, se deberán realizar ajustes en los planos y procedimientos sin que esto genere responsabilidades adicionales para la entidad.
Replanteo de las obras y redes:
Una vez validados los planos, se procederá al replanteo en el sitio de acuerdo con las medidas y la disposición de las redes definidas en los planos aprobados.
Se marcarán los ejes y puntos clave para la instalación de cubiertas planas y livianas, asegurando que estén correctamente alineados y respeten las normativas de la obra.
Verificación del replanteo con la interventoría:
El contratista deberá realizar una inspección conjunta con la interventoría del replanteo para garantizar que todo esté conforme a los planos generados y aprobados.
Informe de replanteo:
El contratista debe entregar un informe detallado del replanteo realizado, incluyendo los planos finales y cualquier modificación o ajuste realizado durante el proceso de levantamiento. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
La ubicación y replanteo de cubiertas deberán realizarse con una precisión máxima de ±5 cm en la ubicación horizontal de desagües y elementos señalados en los planos aprobados, y una tolerancia máxima de ±1 cm en nivelación y pendientes. Se aceptan pequeñas variaciones dentro de estos márgenes siempre que no comprometan el correcto funcionamiento del sistema de drenaje ni la integridad de la cubierta. Cualquier desviación que exceda estas tolerancias será considerada no conforme

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual y topográfica conjunta con la interventoría para verificar el correcto replanteo y ubicación de los puntos clave.
· Verificación de nivelación y pendientes mediante equipo topográfico (nivel, estación total).
· Validación de planos elaborados por el contratista y aprobación formal por parte de la interventoría.
· Revisión de registros y reportes de hallazgos o ajustes realizados durante el levantamiento.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Otros ensayos que apliquen para la actividad según criterio técnico.

	MATERIALES
· Pintura esmalte para señalización
· Puntilla con y sin cabeza 1

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor (% M.O)
· Equipo de topografía (estación, nivel y elementos)

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 2065 – Levantamientos topográficos y geodésicos.
· Norma Técnica Colombiana NTC 4506 – Control dimensional y tolerancias en obras civiles.
· Reglamento NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana), en lo pertinente a nivelación y control de pendientes.
· Manuales técnicos para diseño y mantenimiento de cubiertas planas.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Otras normas aplicables según actividad y contexto técnico.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará Metro Cuadrado (m2) una vez que se haya completado el levantamiento, replanteo y generación de los planos para la cubiertas planas y livianas, y que la interventoría haya aprobado tanto el replanteo como los planos elaborados. El precio incluye:
· Insumos, herramientas y equipos necesarios para realizar el levantamiento y replanteo,
· Mano de obra para realizar el trabajo,
· Generación de planos de redes, canaletas e instalaciones,
· Corrección de cualquier hallazgo o ajuste necesario,
· Verificación de la intervención y el replanteo con la interventoría.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará como no conformidad cualquier desviación que exceda las tolerancias establecidas, la omisión de elementos relevantes del sistema de cubiertas (como redes o canaletas existentes) en los planos finales, o cualquier incongruencia entre los puntos replanteados y las especificaciones validadas por la interventoría. Igualmente, serán consideradas no conformes las pendientes que no garanticen un escurrimiento efectivo, generando puntos bajos o acumulación de agua. Toda no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin que ello implique costos adicionales para la entidad ni modificación alguna de los plazos contractuales.



	ITEM 1.1
	DEMOLICIONES - RETIROS - DESMONTES

	ITEM 1.1.2

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE, CON CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. 

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Comprende el suministro e instalación de los puntos de anclaje debidamente certificados, para ello se brindará cumplimiento a norma ANSI y OSHA.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo, delimitar zonas.
· Verificación de la condición de la estructura, identificando que esta si es apta para la instalación de cada punto de anclaje
· Se realizará la preparación del área de trabajo con la finalidad de brindar protección al personal encargado de la instalación de los puntos de anclaje, para ello se realizará la colocación de señalización o de ser el caso y requerirse, la colocación de barreras hacia los bordes de caída. 
· Realizar el replanteo de la superficie a intervenir detectando ubicación y posición de cada punto de anclaje, dejando en claro que estos puntos no pueden estar a menos de 2.5 m con respecto al borde de caída, y como recomendación general, la separación entre puntos debe ser de 2 m (se aclara que esta recomendación la han brindado los proveedores con los cuales se realizó la respectiva cotización, más no se encuentra dicha separación en la normatividad vigente) 
·  Identificado el lugar y posición del punto de anclaje, se procede a realizar la respectiva perforación en la estructura, la cual deberá ser de una profundidad mínima de 12 cm y como se indicó anteriormente por recomendación de proveedores a una distancia de 2 m entre cada uno. Esta perforación se debe realizar con broca de 5/8”, en aras de asegurar que la varilla roscada utilizada entre con facilidad, pero a la vez con firmeza.  
· Realizada la perforación, se debe realizar una limpieza adecuada, de lo cual se recomienda esta sea por medio de una sopladora, asegurando que no quede polvo en el interior o partículas que debiliten la adherencia del adhesivo. 
· Realizada la limpieza, se procederá a realizar la colocación de la varilla roscada en acero inoxidable, la cual tendrá un diámetro nominal de 5/8” debidamente impregnada con el adhesivo, asegurando que toda la superficie tanto de la varilla como de la perforación se encuentre completamente saturada.  
· Realizada la instalación del elemento mencionado anteriormente, se procederá a dejar secar por el tiempo recomendado según sea el proveedor del adhesivo para así proceder a realizar la respectiva prueba de carga implementando el equipo denominado como dinamómetro asegurando que estas en efecto resisten las 5000 lb indicadas según normatividad.  
· Realizada la prueba, se procede a realizar el ajuste del anillo de punto de anclaje

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· Los puntos de anclaje deben instalarse de acuerdo con la ubicación definida en planos aprobados o conforme a las instrucciones de la interventoría.
· Se aceptan desviaciones máximas de ±1 cm respecto a la ubicación proyectada, o soportar técnicamente el porque se desvía del punto original.
· La fijación deberá garantizar una alineación vertical sin inclinaciones superiores a 5° respecto al eje perpendicular de apoyo.
· La soldadura, si aplica, deberá cumplir con los criterios de inspección visual según AWS D1.1.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Prueba de carga implementando el equipo denominado como dinamómetro asegurando que los puntos en efecto resisten las 5000 lb indicadas según normatividad.
· Verificación de certificación de los materiales empleados (acero inoxidable y demás componentes).
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Otros ensayos aplicables según normativa y criterio técnico..

	MATERIALES
· Punto de anclaje fijo de 5.000 Libras de resistencia
· Varilla roscada acero inoxidable 5/8"
· Tuerca 5/8" acero inoxidable
· Sikadur anchorfix
· Los  necesarios para ejecutar correctamente la actividad.

	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor (%) 
·  Prueba con equipo certificado para validar resistencia.

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Norma técnica NTC 3611 – Anclajes de seguridad para trabajos en alturas.
· Resolución 1409 de 2012 (Colombia) – Reglamentación en trabajos en alturas.
· Reglamento Técnico de Seguridad para Trabajos en Altura (Colombia).
· Norma ASTM A240 – Acero inoxidable para componentes estructurales.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Certificaciones vigentes de los materiales y componentes

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
· Herramienta y Equipos 
· Mano de obra 
· Materiales 
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Se considerarán no conformes los puntos de anclaje que no cumplan con la ubicación, resistencia o certificación establecida, o que presenten defectos en la instalación tales como fijación insuficiente, corrosión, o ausencia de pruebas de carga. El contratista deberá corregir estos aspectos sin costo adicional ni extensión de plazo.



	ITEM 1.1
	DEMOLICIONES - RETIROS - DESMONTES

	ÍTEM 1.1.3

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO CON GUARDA PERSONA INCLUYE SOPORTE VERTICAL Y PASOS EN TUBO CIRCULAR ESTRUCTURAL DE 1 1/2” DE 2,5 MM, CON VARILLA DE 5/8" PARA AMARRE DE VIDA CON ESLINGA Y GUARDA PERSONA EN PLATINA DE 1 1/2 X 1/4", ANCLAJES CADA METRO EN CHAZO DE 3/8", PINTURA Y ANTICORROSIVO EN TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Lineal (ml)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”: Se hace referencia a las actividades requeridas para el suministro e instalación de una escalera tipo gato con guarda persona implementando los insumos especificados. No se incluye ninguna adecuación, mejoramiento de superficie de placas o muros para asegurar la correcta instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Identificar la zona o ubicación donde se requiere el elemento 
· Proceder a verificar que dicha zona cuenta con las características para asegurar el correcto anclaje del elemento. 
· Tomar las respectivas medidas para determinar el alto y diseño de cada escalera que se requiera.
· Teniendo presente que el elemento en su mayoría será fabricado en bodega, el siguiente paso será colocar la escalera en la posición y zona acordada para instalar chazos 
· Realizar detalles de pintura que pudieron generarse durante el traslado o instalación. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· La escalera tipo gato debe estar correctamente instalada, con soportes verticales firmes y peldaños seguros, todos los anclajes deben estar bien fijados y cumplir con los requisitos estructurales y de seguridad. La pintura y anticorrosivo deben estar uniformemente aplicados, sin defectos visibles.

	ENSAYOS POR REALIZAR
No aplica para este ítem.

	MATERIALES
· Tubo estructural redondo de 1 1/2" 2,5 mm x 6 m 
· Soldadura mig 0,3 por 5 kg 
· Varilla corrugada de 5/8" x 6 m 
· Chazo expansivo de 3/8 *1 7/8" 
· Platina de 1 1/2" x 1/4" x 6 m 
· Anticorrosivo para metal x 1 gal
· Pintura esmalte para señalización 

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Norma NTC 4595 – Escaleras metálicas para obras civiles.
· Norma técnica ASTM A53/A53M – Tubos estructurales de acero.
· Reglamento Técnico de Seguridad en Trabajos en Altura (Colombia).
· Resolución 1409 de 2012 – Trabajos en alturas.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de escalera tipo gato completamente instalada, incluyendo guarda persona, puntos de anclaje, peldaños, tratamiento anticorrosivo, platinas, soportes, materiales, herrajes y fijaciones conforme al diseño aprobado y a las instrucciones de la interventoría. No se pagarán tramos no ejecutados, mal alineados o que no cumplan con las condiciones estructurales y de seguridad requeridas. El precio unitario será el consignado en el contrato, previa aceptación del ítem completo por parte de la interventoría.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier instalación incompleta, con fallas estructurales o ausencia de elementos de seguridad como guarda persona o amarre. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	ITEM 1.2
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 1.2.1


	LIMPIEZA CON DETERGENTE ALCALINO E HIDRO LAVADO, RETIRO DE MATERIAL SUELTO (MANUAL O MECÁNICO) EN LA TERRAZA HASTA ENCONTRAR SUELO APTO PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL IMPRIMANTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE ESTA.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”: Comprende el retiro de material instalado hasta encontrar suelo apto para la instalación del material imprimante.



	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo, delimitar zonas. 
· La preparación de superficie es uno de los factores más importantes en el desempeño de los recubrimientos, ya que una pobre preparación de superficie puede resultar en una falla prematura del recubrimiento, en términos generales, a mejor preparación de superficie, mayor es la vida del sistema de recubrimiento. 
· La preparación de la superficie incluye dos factores como lo son la limpieza y la generación de Rugosidad:
·  La limpieza permite retirar todos los contaminantes sueltos, grasas y arena, que puedan crear una falsa adherencia y sellado del producto. 
· La rugosidad debe proveer una permanente y excelente adherencia entre el recubrimiento existente y el nuevo producto a implementar. 
· Antes de aplicar un sistema de recubrimiento, se requiere que la superficie esté limpia, sana, seca, y libre de residuos o contaminantes; Si la contaminación no es removida completamente como grasa, aceite y ácidos orgánicos o inorgánicos, esta comprometerá totalmente las características de adherencia y funcionalidad del nuevo sistema instalado, es por esta razón que las superficies deben ser preparadas mecánicamente hasta llegar a las capas o estructuras sanas, donde exista una adecuada resistencia cohesiva y no presente contaminación ni materiales sueltos.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· La limpieza deberá dejar la superficie libre de material suelto, polvo, grasas, aceites o cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia del material imprimante. La superficie deberá mostrar un aspecto uniforme y apto para la aplicación posterior sin residuos visibles ni áreas no tratadas.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual para verificar la remoción total del material suelto.
· Prueba de adherencia preliminar del suelo limpio para confirmar aptitud para imprimante.
· Revisión del estado de limpieza en toda el área intervenida.
· Verificación de correcta disposición final de los residuos generados.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.


	MATERIALES
· Detergente ácido nítrico sin fosfatos, para limpieza de superficies pétreas, superficies cerámicas y estructuras de concreto

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· Elementos de seguridad en alturas
· Hidrolavadora motor a combustión - Caudal 8 - 13 l/min, incluye combustible

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Normas NTC para manejo y disposición de residuos sólidos.
· Manual de procedimientos para limpieza y preparación de superficies.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de limpieza de superficie efectuada, con detergente alcalino e hidrolavado, ejecutada en toda el área asignada de terraza, incluyendo el retiro completo del material suelto, mano de obra, herramientas, transporte y disposición de residuos. La medición se basará en los planos arquitectónicos y en el área realmente intervenida, debidamente verificada y aprobada por la interventoría. El precio unitario será el establecido en el contrato y cubrirá la totalidad de los insumos y procedimientos requeridos.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier área donde permanezca material suelto, polvo, grasa o contaminantes que impidan la correcta adherencia del material imprimante. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá corregir o repetir la limpieza a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	ITEM 1.2
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 1.2.2


	LIMPIEZA DE DRENAJES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA DESDE LA CUBIERTA HASTA LOS COLECTORES DEL PRIMER PISO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE ESTA.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Lineal (ml)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Comprende los trabajos de Limpieza de drenajes y bajantes de agua lluvia desde la cubierta hasta los colectores del primer piso, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Se retirarán las granadas o tragantes de cada una de las bajantes de agua lluvias, se retirarán las impurezas y obstrucciones que puedan presentar y finalmente con vaciado de agua se garantizará el buen funcionamiento de la tubería y del no taponamiento de la misma.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· La limpieza de drenajes y bajantes debe garantizar la eliminación total de obstrucciones, residuos y sedimentos que puedan afectar el flujo normal del agua pluvial. Los conductos deben quedar completamente libres y funcionales, sin acumulación visible de materiales. Se debe asegurar que todos los tramos desde la cubierta hasta los colectores del primer piso estén completamente despejados.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual para verificar la limpieza completa de drenajes y bajantes.
· Prueba de flujo de agua para comprobar la evacuación sin obstrucciones.
· Revisión de la disposición adecuada de residuos generados durante la limpieza.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MATERIALES
· Accesorios PVC de hasta 3" (Sifones, tragantes y uniones)
· Tubería PVC de Hasta 3"

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· Elementos de seguridad en alturas
· Hidrolavadora motor a combustion - Caudal 8 - 13 l/min, incluye combustible

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos arquitectónicos.
· Normas NTC relacionadas con redes de drenaje y manejo de aguas pluviales.
· Normativa ambiental para disposición de residuos.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de drenaje y bajante limpio y funcional, desde la cubierta hasta los colectores del primer piso, incluyendo mano de obra, herramientas, materiales y disposición final de residuos. La medición se efectuará según los planos arquitectónicos y las inspecciones de la interventoría que certifiquen la correcta ejecución. El precio unitario será el pactado en el contrato, incluyendo todos los costos asociados.

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la ejecución o a la terminación, las obras se considerarán mal ejecutadas. El Constructor deberá rehacer la limpieza y garantizar el funcionamiento adecuado de los drenajes y bajantes a su costo, sin que esto implique modificaciones y/o adiciones en el plazo ni en el valor del contrato. Se considerará no conforme la presencia de residuos, daños en las tuberías o deficiencias en la evacuación de aguas lluvias.



	ITEM 1.2
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 1.2.3


	MEJORAMIENTO DEL PENDIENTADO EN PUNTOS LOCALIZADOS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MANTO FOIL O SIMILAR DE 3,6MM

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Se hace referencia a la implementación de capas de manto asfaltico con espesor de 3.6 mm para mejorar la evacuación de agua lluvia o agua de limpieza, sin necesidad de retirar la impermeabilización existente, asegurando una superficie adecuada para la instalación de impermeabilización con membrana tipo TPO. Esta actividad no incluye la instalación de membrana.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Identificar el área o superficie a trabajar  
· Realizar una limpieza adecuada para asegurar que la superficie no tendrá particular, polvo o incluso desprendimiento del foil de las impermeabilizaciones existentes que puedan afectar la adherencia con el nuevo manto. 
· Identificar las zonas en donde se presentan actualmente empozamientos que puedan llegar a generar un deterioro en la impermeabilización a implementar 
· Identificar el espesor de las zonas de empozamiento para así conocer la cantidad de capas que se requerirán para asegurar una superficie adecuada, así como el tamaño del área que deberá ser intervenida. 
· Identificado todo lo anterior, se procederá a realizar la aplicación de la emulsión asfáltica en caso de ser en caliente, asegurando una distribución y espesor adecuado 
· Posteriormente, se realizará el corte del manto asfáltico dando forma para cubrir la sección requerida. 
· Los dos pasos anteriores deberán repetirse la cantidad de veces que se requiera en capas para asegurar la homogeneidad de la superficie. 
· Colocada la última capa se realizará perimetralmente a cada capa la pintura bituminosa, para asegurar la durabilidad de la instalación. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· Se aceptará el mejoramiento del pendientado cuando el manto foil o similar instalado tenga un espesor uniforme de 3,6 mm ± 0.2 mm, esté correctamente adherido y sin pliegues, burbujas o daños visibles que puedan afectar su desempeño. El área intervenida debe garantizar el flujo correcto del agua hacia los desagües sin acumulación de estancamientos. Se verificará que las pendientes corregidas cumplan con las especificaciones del proyecto y los valores mínimos establecidos en la normativa aplicable.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Medición del espesor del manto foil con instrumento calibrado.
· Inspección visual de la instalación para verificar adherencia, continuidad y ausencia de defectos.
· Verificación topográfica puntual para confirmar que el pendiente corregido cumpla con los parámetros diseñados.
· Prueba de estanqueidad o simulación de flujo de agua para comprobar funcionalidad.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MATERIALES
· Emulsión asfáltica
· Manto asfaltico impermeabilizante aluminato 3.6 mm - foil aluminio.
· Pintura bituminosa aluminio.

	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor
· Elementos de seguridad en alturas
· Soplete a gas - Incluye pipeta para combustión
· Pulidora Makita M0901B

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Especificaciones técnicas del fabricante del manto foil o material similar.
· Normas técnicas para impermeabilización y gestión de aguas pluviales.
· Manual de aplicación y recomendaciones técnicas para instalación de mantos impermeabilizantes.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de área intervenida con mejoramiento de pendiente mediante la instalación del manto foil o similar, debidamente ejecutado y aceptado por la interventoría. La medición se realizará con base en los planos arquitectónicos y levantamientos topográficos que certifiquen la correcta aplicación. El precio unitario incluirá todos los insumos, mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios para la ejecución completa del ítem, según lo pactado en el contrato.

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la ejecución o a su terminación, la obra se considerará mal ejecutada. El Constructor deberá corregir o reinstalar el manto foil a su costo, asegurando el cumplimiento de las tolerancias, sin que esto implique modificaciones o adiciones en el plazo o valor del contrato. Se rechazará cualquier área con deficiencias que puedan causar acumulación de agua, filtraciones o fallas en la impermeabilización.



	ITEM 1.2
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ITEM 1.2.4


	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS CON MEMBRANA SINTÉTICA DE PVC DE 1,5 MM

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física Sanitaria en Las Sedes Del Servicio Geológico Colombiano”, 
Se hace referencia al suministro e instalación de membrana plástica tipo PVC con un espesor máximo de 1.5 mm, incluyendo una limpieza sencilla de la superficie existente (solo barrido y soplado de partículas o polvo), no se incluye ninguna actividad que requiera del mejoramiento de la superficie existente para la correcta instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Identificar el área o superficie a trabajar 
· Localizar los puntos de evacuación, así como los valles o lima hoyas que posea la pendiente. Será desde estos puntos donde se inicie la instalación. 
· Proceder a realizar la instalación del geotextil indicado en las especificaciones, colocándolo sobrepuesto y extendiéndolo en toda el área a intervenir, generando traslapos de máximo 10 cm entre sí. 
· Posteriormente se realizará la instalación de la membrana PVC, extendiendo los rollos a lo largo de toda el área a intervenir, procurando que la dirección de la membrana sea la misma de la evacuación de las aguas llegando hacia los soscos o desagües. Es importante aclarar que entre cada rollo debe haber un empotramiento de entre 5 cm a 10 cm, los cuales irán anclados a la superficie de manera perimetral y sellados por medio de calor, tapando así los ganchos con la capa superior. 
· En las zonas circulares como los soscos, se realizará el corte de la membrana asemejando la misma forma, adhiriéndose con calor, aclarando que la membrana debe ir hasta la parte interna de los soscos o desagües asegurando que no existan filtraciones entre la tubería y la placa. 
· En cuanto a las zonas de la placa colindante a muros, la membrana se colocará cubriendo la sección colindante al muro, bordillo o guarda escobas, dejando en claro que, para asegurar la impermeabilización entre la membrana y el muro, será necesario realizar la instalación de una regleta perimetral que se encargará de ajustarla en el borde superior, para posteriormente embeber la membrana, la cual ira debidamente anclada y posteriormente sellada con silicona. 
· Finalizada la actividad, se procederá a realizar una limpieza rápida, verificando que no se presenten protuberancias, cortes o desgaste en los materiales que puedan afectar la calidad de la instalación.
· La presente actividad tendrá en cuenta dentro de su rendimiento el desperdicio y/o traslapo necesario para la correcta instalación.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
La membrana sintética de PVC deberá presentar un espesor uniforme de 1,5 mm ± 0.1 mm según especificaciones técnicas del fabricante. La instalación debe ser continua, sin cortes, uniones mal selladas, arrugas, burbujas o defectos que comprometan la impermeabilidad. La adherencia al soporte debe ser total, y las juntas deben cumplir con la resistencia requerida para evitar filtraciones. Se verificará que la superficie quede completamente impermeabilizada, sin puntos de estancamiento de agua ni zonas descubiertas.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Medición del espesor de la membrana con micrómetro calibrado.
· Prueba de adherencia de la membrana al sustrato.
· Inspección visual para verificar integridad, continuidad y sellado de juntas.
· Prueba de estanqueidad o test hidrostático para verificar ausencia de filtraciones.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MATERIALES
· Broca 3/8"
· Chazos 3/8 x 3"
· Danopol HS 1.5 mm x 27m2
· Disco de corte de concreto
· EPORIP X 2Kg Bicomponente 
· Estopa 
· Geotextil NT 2000
· Limpiador PVC
· Pegante industrial
· Perfil x 70 unidades
· Poliuretano (sellador) x salcichon x600 cc
· Rodillo apisonador
· Sika Primer 206
· Sika Primer 215

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor(% M.O)
· PLUMA GRÚA PARA TRASIEGO VERTICAL HACIA CUBIERTA
· Elementos de seguridad en alturas
· Pulidora Makita M0901B
· TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA o similar
· Pistola de calor


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
· Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Especificaciones técnicas del fabricante de la membrana sintética PVC.
· Normas técnicas nacionales e internacionales aplicables a impermeabilización con membranas sintéticas.
· Manual de instalación y recomendaciones del fabricante.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medición y pago se realizará por metro cuadrado (m²) de membrana sintética de PVC instalada y aceptada conforme a las especificaciones técnicas y con aprobación de la interventoría. La medición se basará en planos y levantamientos topográficos que certifiquen la correcta ejecución. El precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos, preparación de la superficie y demás costos asociados a la actividad completa.

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante la ejecución o a su terminación, se considerará la obra mal ejecutada. El Constructor estará obligado a realizar la corrección o reinstalación a su costo, garantizando el cumplimiento de las tolerancias y sin afectar el plazo ni el valor del contrato. Se rechazará cualquier instalación con defectos que comprometan la impermeabilidad o la durabilidad de la cubierta.



	ITEM 1.2
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ITEM 1.2.5


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOSCO METÁLICO TIPO CÚPULA DE HASTA 4" EN SIFONES DE BAJANTES (INCLUYE DESMONTE)

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad (und)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,  Se hace referencia a las actividades requeridas el desmonte de los soscos existentes, el suministro e instalación de los nuevos siempre y cuando estos presenten un diámetro de 3” y sea en aluminio tipo cúpula. No se incluye ninguna actividad de adecuación, demolición o reparación de placas para realizar su instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Identificar la zona o ubicación de cada uno de los desagües que serán intervenidos. 
· Realizar el desmonte del sosco existente • Proceder a colocar el sosco nuevo, fijándolo por medio de tornillos. 
· Sellar superficie perimetral para eliminar la presencia de filtraciones. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· El sosco metálico tipo cúpula deberá ajustarse perfectamente al diámetro máximo de 4” del sifón, sin holguras o deformaciones. La instalación debe garantizar un sellado hermético para evitar fugas y malos olores. El ajuste deberá ser firme, sin piezas sueltas o mal fijadas. Los materiales deben estar libres de corrosión, daños o defectos visibles. El desmontaje previo debe realizarse sin daños en la estructura existente.

	ENSAYOS POR REALIZAR
Verificación dimensional del sosco para confirmar que corresponde a la medida especificada (máximo 4").
Inspección visual de integridad y ausencia de corrosión o defectos en el material.
Prueba de ajuste y sellado del sosco en el sifón.
Comprobación del correcto desmontaje previo sin daños.
Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MATERIALES
· REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA
· TOXEMENT VERTICOAT 2
· Chazo expansivo de 3/8 *1 7/8"
· TORNILLO DE FIJACIÓN
· BROCA PARA CONCRETO 3/8″ X 6″

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
· Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Especificaciones técnicas del fabricante del sosco metálico.
· Normas nacionales de instalación hidráulica aplicables.
· Manuales de montaje y desmontaje del sosco metálico.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de sosco metálico tipo cúpula instalado y aceptado conforme a las especificaciones técnicas y con aprobación de la interventoría. El precio incluye el suministro del material, desmontaje previo, instalación, mano de obra, herramientas y todos los costos asociados.

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante la ejecución o a su terminación, se considerará la obra mal ejecutada. El Constructor deberá reemplazar o corregir el sosco metálico a su costo, sin afectar el plazo ni el valor del contrato. Se rechazará cualquier instalación con ajuste deficiente, daños o defectos que comprometan la funcionalidad del sistema de drenaje.



	ITEM 1.2
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ITEM 1.2.6


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE CAUCHO TIPO EASY BALDOSA FLEX EN PIEZAS DE 50X50CM PARA SENDERO TRANSITABLE EN ÁREAS DE TERRAZA.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Lineal (ml)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Se hace referencia a las actividades requeridas para el suministro e instalación de las baldosas mencionadas, requiriendo un máximo de dos unidades para cubrir un metro lineal.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Identificar la zona o ubicación de cada uno de los desagües que serán intervenidos. 
· Realizar el replanteo de la ubicación de las baldosas 
· Proceder a colocar el geotextil de manera que este cubra el ancho máximo de 50 cm de las baldosas por la longitud requerida según sea el espacio. 
· Colocar las losas especificadas de forma lineal una en frente sobrepuestas de otra asegurándose que no queden trocadas o mal instaladas o con espacios entre estas. Por su peso se mantienen estables de desplazamientos debido a corrientes de viento o uso por circulación. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· La instalación debe garantizar que las baldosas queden firmemente adheridas, sin movimientos ni desplazamientos. La alineación de las piezas debe ser uniforme, sin espacios visibles mayores a 2 mm entre ellas. La superficie terminada debe ser nivelada, sin deformaciones ni burbujas. Cualquier defecto visible en la superficie o en la adhesión será motivo de rechazo.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual de la instalación.
· Verificación de adherencia del recubrimiento al soporte (prueba de tracción o despegue).
· Medición de planitud y nivelación.
· Pruebas de resistencia al tránsito peatonal, según ficha técnica del fabricante.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.


	MATERIALES
· EASYFLEX BALDOSA FLEX INT 50X50 NEGRO DE 1.0 a1.7 cm de espesor  
· Geotextil no tejido 3000 3.8 x 120 mt

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Levantamiento topográfico.
· Planos arquitectónicos.
· Ficha técnica del fabricante de la baldosa Easy Baldosa Flex.
· Normas técnicas para recubrimientos en zonas transitables (según norma local aplicable).
· Manual de instalación del fabricante.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de sendero terminado con la instalación de baldosas de caucho tipo Easy Baldosa Flex de 50x50 cm, completamente instalado y debidamente aceptado por la interventoría. El precio unitario incluirá el suministro del material, preparación del soporte, adhesivo o sistema de fijación, mano de obra, herramientas y disposición de residuos. No se reconocerán pagos por cortes, recortes o piezas parciales, ni por superficies fuera del sendero definido en planos.

	NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo, sin que implique modificaciones ni adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Se considerará no conforme toda instalación que presente piezas sueltas, mal niveladas, mal adheridas o que no respeten las dimensiones y características establecidas.



	ITEM 1.3
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

	ÍTEM 1.3.1
	Aseo general y entrega

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 
· Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 
· Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 
· Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc.
· Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el momento de ejecutar la actividad. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· Todas las superficies intervenidas deberán quedar completamente limpias, sin restos de materiales de obra, polvo, manchas de pintura, residuos de adhesivos o cualquier otro contaminante. La limpieza debe abarcar pisos, muros, cielos, marcos, vidrios y demás elementos presentes en el área trabajada. Se exigirá acabado final de presentación conforme a estándares institucionales para entrega.

	ENSAYOS POR REALIZAR

· Inspección visual por parte de la interventoría para verificar el estado de limpieza final.
· Revisión de cumplimiento de plan de manejo de residuos.
· Validación del cumplimiento del protocolo de limpieza conforme a las fichas técnicas de productos usados (si aplica).
· Acta de aceptación de aseo final por parte de la interventoría.

	MATERIALES
Los  necesarios para ejecutar correctamente la actividad.

	EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Manuales institucionales o normas internas sobre aseo final y presentación.
· Lineamientos y protocolos de cierre de obra definidos por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) efectivamente aseado y entregado, incluyendo el retiro de escombros y residuos, limpieza de superficies, aplicación de productos de aseo necesarios y disposición final en sitio autorizado. La medición será realizada y aceptada por la interventoría mediante inspección en campo. No se pagarán áreas no intervenidas, mal aseadas o que presenten residuos visibles al momento de la recepción.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier área con presencia de residuos, manchas, suciedad, escombros o presentación final inadecuada. En tales casos, el contratista deberá repetir las labores de aseo a su propio costo y hasta lograr aceptación formal de la interventoría. El incumplimiento de los protocolos de limpieza será causal de rechazo parcial o total del ítem.



CUBIERTAS LIVIANAS

	ITEM 2.1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.1.1


	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CUBIERTA INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GENERAL, UBICACIÓN DE DESAGÜES Y VERIFICACIÓN DE PENDIENTES.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Consiste en la localización, nivelación y control permanente de las edificaciones por ejecutar de acuerdo con los planos suministrados y/o las indicaciones del Interventor.

En el presente proyecto, todos los replanteos serán realizados por el contratista, según los métodos propuestos por él y aprobados por la Interventoría. El interventor comprobará estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, relevará al contratista de su total responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en relación con el cumplimiento de los plazos parciales. 

El contratista, en todos los casos, deberá efectuar el replanteo con la mayor exactitud, empleando para esto el personal experto en la materia y equipos de precisión. Antes de realizarlo, se verificarán espacios a intervenir, y se realizará el levantamiento y ubicación de redes El contratista será responsable de realizar el replanteo y levantamiento de todas las instalaciones y canales existentes, así como de los elementos arquitectónicos dentro de las cubiertas planas y livianas. 

Este trabajo será necesario debido a la antigüedad de la edificación y la renovación completa de las cubiertas planas y livianas que debe ejecutarse. No se realizaron estudios previos ni se generaron planos, por lo que el contratista debe realizar un estudio exhaustivo en sitio, elaborar los planos correspondientes y tener en cuenta cualquier hallazgo no previsto que pueda afectar la ejecución. El replanteo deberá permitir la ejecución adecuada y conforme a lo que se requiera para cumplir con las normativas de la obra, sin que la entidad asuma responsabilidad alguna por las condiciones existentes de las redes y canales en las cubiertas existentes.

Todos los gastos ocasionados por las actividades topográficas para el replanteo, localización, y control del proyecto, tales como: gastos técnicos, comisión de topografía, prestaciones sociales, administrativas, implementos, aparatos y demás que incurra el contratista correrán enteramente por su cuenta. Será responsabilidad del Contratista la protección y mantenimiento de los puntos básicos y de las referencias.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Revisión preliminar del estado actual de la obra:
Inspeccionar las cubiertas existentes, canaletas, bajantes, redes, y toda la infraestructura relacionada, identificando puntos críticos, materiales y elementos a ser renovados.
Consultar planos anteriores (si existen), pero teniendo en cuenta que no hay un estudio previo definitivo.
Levantamiento de medidas y condiciones actuales:
Realizar mediciones exactas de los espacios existentes, redes, canaletas y bajantes.
Identificar y registrar el estado de las instalaciones, incluyendo la localización de conexiones existentes, distribución de redes, puntos de servicio y equipos instalados.
Generación de planos preliminares:
Con base en el levantamiento realizado, el contratista deberá elaborar los planos de ejecución correspondientes para las cubiertas planas y livianas, cumpliendo con las normativas locales y de accesibilidad.
Los planos deberán incluir la disposición de todos los elementos, como redes, canaletas, bajantes, equipos, etc.
Los planos deberán ser presentados a la interventoría para su validación antes de iniciar la ejecución de las obras.
Estudio de los hallazgos y condiciones no previstas:
En caso de encontrar elementos o condiciones no contempladas en el levantamiento inicial, el contratista deberá reportar inmediatamente a la interventoría cualquier variación significativa que pueda afectar el proyecto.
Si el hallazgo implica modificaciones mayores, se deberán realizar ajustes en los planos y procedimientos sin que esto genere responsabilidades adicionales para la entidad.
Replanteo de las obras y redes:
Una vez validados los planos, se procederá al replanteo en el sitio de acuerdo con las medidas y la disposición de las redes definidas en los planos aprobados.
Se marcarán los ejes y puntos clave para la instalación de cubiertas planas y livianas, asegurando que estén correctamente alineados y respeten las normativas de la obra.
Verificación del replanteo con la interventoría:
El contratista deberá realizar una inspección conjunta con la interventoría del replanteo para garantizar que todo esté conforme a los planos generados y aprobados.
Informe de replanteo:
El contratista debe entregar un informe detallado del replanteo realizado, incluyendo los planos finales y cualquier modificación o ajuste realizado durante el proceso de levantamiento. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
La ubicación y replanteo de cubiertas deberán realizarse con una precisión máxima de ±5 cm en la ubicación horizontal de desagües y elementos señalados en los planos aprobados, y una tolerancia máxima de ±1 cm en nivelación y pendientes. Se aceptan pequeñas variaciones dentro de estos márgenes siempre que no comprometan el correcto funcionamiento del sistema de drenaje ni la integridad de la cubierta. Cualquier desviación que exceda estas tolerancias será considerada no conforme.

	ENSAYOS POR REALIZAR

· Inspección visual y topográfica conjunta con la interventoría para verificar el correcto replanteo y ubicación de los puntos clave.
· Verificación de nivelación y pendientes mediante equipo topográfico (nivel, estación total).
· Validación de planos elaborados por el contratista y aprobación formal por parte de la interventoría.
· Revisión de registros y reportes de hallazgos o ajustes realizados durante el levantamiento.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Otros ensayos que apliquen para la actividad según criterio técnico.

	MATERIALES
· Pintura esmalte para señalización
· Puntilla con y sin  cabeza 1

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor (% M.O)
· EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN,NIVEL Y ELEMENTOS)

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 2065 – Levantamientos topográficos y geodésicos.
· Norma Técnica Colombiana NTC 4506 – Control dimensional y tolerancias en obras civiles.
· Reglamento NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana), en lo pertinente a nivelación y control de pendientes.
· Manuales técnicos para diseño y mantenimiento de cubiertas planas.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Otras normas aplicables según actividad y contexto técnico.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará Metro Cuadrado (m2) una vez que se haya completado el levantamiento, replanteo y generación de los planos para la cubiertas planas y livianas, y que la interventoría haya aprobado tanto el replanteo como los planos elaborados. El precio incluye:
· Insumos, herramientas y equipos necesarios para realizar el levantamiento y replanteo,
· Mano de obra para realizar el trabajo,
· Generación de planos de redes, canaletas e instalaciones,
· Corrección de cualquier hallazgo o ajuste necesario,
· Verificación de la intervención y el replanteo con la interventoría.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará como no conformidad cualquier desviación que exceda las tolerancias establecidas, la omisión de elementos relevantes del sistema de cubiertas (como redes o canaletas existentes) en los planos finales, o cualquier incongruencia entre los puntos replanteados y las especificaciones validadas por la interventoría. Igualmente, serán consideradas no conformes las pendientes que no garanticen un escurrimiento efectivo, generando puntos bajos o acumulación de agua. Toda no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin que ello implique costos adicionales para la entidad ni modificación alguna de los plazos contractuales.



	ITEM 2.1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.1.2


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE, CON CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad (Und)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, Comprende el suministro e instalación de los puntos de anclaje debidamente certificados, para ello se brindará cumplimiento a norma ANSI y OSHA.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo, delimitar zonas.
· Verificación de la condición de la estructura, identificando que esta si es apta para la instalación de cada punto de anclaje
· Se realizará la preparación del área de trabajo con la finalidad de brindar protección al personal encargado de la instalación de los puntos de anclaje, para ello se realizará la colocación de señalización o de ser el caso y requerirse, la colocación de barreras hacia los bordes de caída. 
· Realizar el replanteo de la superficie a intervenir detectando ubicación y posición de cada punto de anclaje, dejando en claro que estos puntos no pueden estar a menos de 2.5 m con respecto al borde de caída, y como recomendación general, la separación entre puntos debe ser de 2 m (se aclara que esta recomendación la han brindado los proveedores con los cuales se realizó la respectiva cotización, más no se encuentra dicha separación en la normatividad vigente) 
· Identificado el lugar y posición del punto de anclaje, se procede a realizar la respectiva perforación en la estructura, la cual deberá ser de una profundidad mínima de 12 cm y como se indicó anteriormente por recomendación de proveedores a una distancia de 2 m entre cada uno. Esta perforación se debe realizar con broca de 5/8”, en aras de asegurar que la varilla roscada utilizada entre con facilidad, pero a la vez con firmeza.  
· Realizada la perforación, se debe realizar una limpieza adecuada, de lo cual se recomienda esta sea por medio de una sopladora, asegurando que no quede polvo en el interior o partículas que debiliten la adherencia del adhesivo. 
· Realizada la limpieza, se procederá a realizar la colocación de la varilla roscada en acero inoxidable, la cual tendrá un diámetro nominal de 5/8” debidamente impregnada con el adhesivo, asegurando que toda la superficie tanto de la varilla como de la perforación se encuentre completamente saturada.  
· Realizada la instalación del elemento mencionado anteriormente, se procederá a dejar secar por el tiempo recomendado según sea el proveedor del adhesivo para así proceder a realizar la respectiva prueba de carga implementando el equipo denominado como dinamómetro asegurando que estas en efecto resisten las 5000 lb indicadas según normatividad.  
· Realizada la prueba, se procede a realizar el ajuste del anillo de punto de anclaje

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Los puntos de anclaje deberán instalarse conforme a las especificaciones del fabricante y el diseño aprobado, con una desviación máxima de ±1 cm en su ubicación respecto al plano aprobado. La verticalidad del sistema de fijación no debe superar un ángulo de ±3° respecto al eje de carga. La profundidad y diámetro de anclaje deberán cumplir con las especificaciones técnicas del producto utilizado, sin tolerancias que comprometan la capacidad de carga. Todos los elementos deberán estar fabricados en acero inoxidable de alta resistencia, sin corrosión ni defectos visibles.

	ENSAYOS POR REALIZAR
Prueba de carga implementando el equipo denominado como dinamómetro asegurando que los puntos en efecto resisten las 5000 lb indicadas según normatividad.

	MATERIALES
· Punto de anclaje fijo de 5.000 Libras de resistencia
· Varilla roscada acero inoxidable 5/8"
· Tuerca 5/8" acero inoxidable
· Sikadur anchorfix
· Los  necesarios para ejecutar correctamente la actividad.

	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor (%) 
·  Prueba con equipo certificado para validar resistencia.

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 1641 – Equipos de protección personal contra caídas.
· NTC ISO 14592 – Puntos de anclaje permanentes.
· Resolución 1409 de 2012 – Trabajo seguro en alturas.
· ANSI Z359.1 – Requisitos de sistemas de protección personal contra caídas.
· Manual del fabricante y certificación del punto de anclaje instalado.
· Requisitos definidos por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
· Herramienta y Equipos 
· Mano de obra 
· Materiales 
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Será considerado como no conforme cualquier punto de anclaje que no cuente con certificación vigente, que no cumpla con las especificaciones del acero inoxidable, o que presente fallas en los ensayos de tracción. También se considerará no conforme la ubicación incorrecta, la falta de documentación técnica o certificados, o instalaciones que no garanticen la resistencia mínima requerida. Toda no conformidad deberá ser corregida a costa del contratista, sin afectar los plazos ni generar sobrecostos para la entidad.



	ITEM 2.1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA EJECUCIÓN

	ITEM 2.1.3


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO CON GUARDA PERSONA INCLUYE SOPORTE VERTICAL Y PASOS EN TUBO CIRCULAR ESTRUCTURAL DE 1 1/2” DE 2,5 MM, CON VARILLA DE 5/8" PARA AMARRE DE VIDA CON ESLINGA Y GUARDA PERSONA EN PLATINA DE 1 1/2 X 1/4", ANCLAJES CADA METRO EN CHAZO DE 3/8", PINTURA Y ANTICORROSIVO EN TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”: Se hace referencia a las actividades requeridas para el suministro e instalación de una escalera tipo gato con guarda persona implementando los insumos especificados. No se incluye ninguna adecuación, mejoramiento de superficie de placas o muros para asegurar la correcta instalación.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Identificar la zona o ubicación donde se requiere el elemento 
· Proceder a verificar que dicha zona cuenta con las características para asegurar el correcto anclaje del elemento. 
· Tomar las respectivas medidas para determinar el alto y diseño de cada escalera que se requiera.
· Teniendo presente que el elemento en su mayoría será fabricado en bodega, el siguiente paso será colocar la escalera en la posición y zona acordada para instalar chazos 
· Realizar detalles de pintura que pudieron generarse durante el traslado o instalación. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
La escalera deberá instalarse completamente vertical, con una desviación máxima permitida de ±1° con respecto al eje vertical. La separación entre pasos no deberá variar más de ±1 cm respecto a la especificación del diseño. El guarda persona deberá estar perfectamente alineado y a una distancia uniforme del eje de la escalera, sin deformaciones ni empalmes no autorizados. Los puntos de anclaje deberán ubicarse cada metro, con una desviación máxima de ±2 cm respecto a la ubicación teórica, garantizando su completa fijación al soporte estructural y sin desplazamientos perceptibles bajo carga manual. Todos los elementos deberán estar recubiertos uniformemente con anticorrosivo y pintura, sin faltantes, descascarillados ni zonas expuestas

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Verificación dimensional de la escalera y sus componentes.
· Ensayo de alineación vertical mediante plomada o nivel láser.
· Inspección de fijación y prueba de tracción manual de anclajes.
· Inspección visual del recubrimiento anticorrosivo y pintura.
· Revisión documental de los materiales utilizados (certificados de calidad de los tubos, platinas y varillas)

	MATERIALES
· Tubo estructural redondo de 1 1/2" 2,5 mm x 6 m 
· Soldadura mig 0,3 por 5 kg 
· Varilla corrugada de 5/8" x 6 m 
· Chazo expansivo de 3/8 *1 7/8" 
· Platina de 1 1/2" x 1/4" x 6 m 
· Anticorrosivo para metal x 1 gal
· Pintura esmalte para señalización 

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 1229 – Elementos metálicos para estructuras.
· NTC 5807 – Seguridad en trabajos en altura.
· Resolución 1409 de 2012 – Reglamento para trabajo seguro en alturas.
· Manual del fabricante (si aplica) y planos de diseño estructural aprobados por la interventoría.
· Guías del Ministerio del Trabajo sobre protección contra caídas

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de escalera tipo gato completamente instalada, incluyendo guarda persona, puntos de anclaje, peldaños, tratamiento anticorrosivo, platinas, soportes, materiales, herrajes y fijaciones conforme al diseño aprobado y a las instrucciones de la interventoría. No se pagarán tramos no ejecutados, mal alineados o que no cumplan con las condiciones estructurales y de seguridad requeridas. El precio unitario será el consignado en el contrato, previa aceptación del ítem completo por parte de la interventoría.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier instalación que presente variaciones fuera de las tolerancias establecidas en alineación, espaciado de peldaños o anclajes, así como superficies sin protección anticorrosiva adecuada. También serán no conformes los elementos metálicos deformados, mal fijados o que no cumplan con las especificaciones de diseño. El uso de materiales no certificados o la ausencia de puntos seguros de anclaje para eslingas también será motivo de rechazo. Cualquier no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin generar costos adicionales para la entidad ni afectar los plazos de ejecución



	ITEM 2.2
	ACTIVIDADES DE DESMONTES-RETIROS-DEMOLICIONES Y RELACIONADAS

	ÍTEM 2.2.1


	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE MATERIAL, DISPOSICIÓN FINAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:

El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, La actividad consiste en el desmonte controlado de canales y bajantes existentes en cubiertas, incluyendo la recolección, traslado y disposición final de los residuos generados. Se debe garantizar la integridad de los elementos adyacentes y el cumplimiento de las normas de seguridad y manejo ambiental.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

· [bookmark: _heading=h.f2pks1r8z29p]REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVIA
· Verificar en planos o en sitio la ubicación de los canales y bajantes a desmontar.
· Realizar inspección visual para evaluar el estado de los elementos (corrosión, anclajes, deterioro).
· Identificar interferencias con otras instalaciones (eléctricas, fachadas, cubiertas).
· Definir ruta de evacuación de residuos y punto de acopio temporal.
· Solicitar y aprobar permiso de trabajo si es requerido.
· [bookmark: _heading=h.ohyp9e5tcpn]
· INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
· Delimitar y señalizar el área de trabajo (cintas, conos, letreros).
· Colocar andamios o escaleras certificadas según altura de trabajo.
· Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP): casco, guantes, gafas, arnés si hay riesgo de caída, botas con puntera.
· Verificar condiciones climáticas si se trabaja en exteriores (evitar lluvia o viento fuerte
· [bookmark: _heading=h.1qflynjea6w7]
· DESMONTAJE DE CANALES
· Iniciar desde los extremos (bocas o terminales) hacia el centro.
· Retirar abrazaderas, soportes o anclajes con herramientas manuales.
· Bajar con cuidado las piezas desmontadas, evitando caídas libres o golpes a otros elementos.
· Apilar los tramos en el sitio de acopio de forma ordenada.

· [bookmark: _heading=h.2sqlnfa7ukfw]DESMONTAJE DE BAJANTES
· Identificar puntos de fijación y desmontarlos desde la parte superior hacia abajo.
· Cortar con herramienta manual o eléctrica en caso de estar empotrados o soldados.
· Evitar dañar muros o recubrimientos; si es necesario, proteger con cartón, lona o cinta.
· Retirar residuos o escombros del punto de desmontaje.
· [bookmark: _heading=h.cp2jiuhjr4us]
· RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA
· Clasificar material útil, reciclable y no aprovechable.
· Embalar o empaquetar los residuos en sacos o contenedores para facilitar el transporte.
· Barrer y limpiar el área intervenida. 
· Verificar que no queden elementos sueltos o peligrosos.
· [bookmark: _heading=h.lvi6gtozqrnf]
· TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
· Cargar el material clasificado en vehículo autorizado.
· Transportar a sitio de disposición final o centro de reciclaje certificado.
· Registrar salida de residuos según normativa ambiental aplicable.
· Entregar soportes de disposición (manifiestos, facturas, etc.) si el proyecto lo requiere.
· [bookmark: _heading=h.9hzqxf8uq7gl]
· CIERRE Y VERIFICACIÓN
· Realizar acta o informe fotográfico del desmonte.
· Verificar con el residente o supervisor de obra la correcta ejecución.
· Dejar el área lista para la siguiente fase del proyecto (instalación nueva, acabados, etc.).

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
El desmonte deberá realizarse evitando daños a las fachadas, estructuras de soporte o conexiones asociadas. No se permitirá la presencia de elementos remanentes como soportes, fijaciones o residuos adheridos a las superficies. Las áreas intervenidas deberán quedar completamente limpias y libres de obstáculos para permitir la posterior instalación de nuevos elementos. La disposición de los canales y bajantes desmontados deberá realizarse de acuerdo con las normativas ambientales vigentes, garantizando trazabilidad y registro documental de su destino final

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual del área intervenida posterior al desmonte.
· Verificación del retiro completo de fijaciones y residuos.
· Registro fotográfico del estado final del área.
· Verificación documental de la disposición final de los materiales desmontados.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES


	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor(% M.O)
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· Resolución 2184 de 2019 – Reglamento técnico para la gestión ambiental de residuos.
· NTC 6050 – Buenas prácticas para actividades de desmonte.
· Manual de seguridad industrial para trabajos en altura o con riesgo de desprendimientos.
· Indicaciones de la interventoría respecto al manejo de residuos y protección de áreas adyacentes.

	Medida y forma de pago:

La medición se realizará en metros lineales efectivamente desmontados de canaletas y bajantes, incluyendo todos los componentes (tubos, canaletas, abrazaderas, soportes, uniones, etc.), independientemente del material (PVC, metálico, galvanizado, etc.).
El pago se realizará por metro lineal desmontado conforme a la unidad de medida indicada, al precio unitario pactado en el contrato.

El valor incluye, sin limitación:
· Mano de obra calificada y no calificada.
· Herramientas y equipos necesarios.
· Elementos de protección personal (EPP).
· Costos de embalaje, acarreo interno y externo.
· Transporte y disposición final de residuos.
· Imprevistos menores, aseguramiento y control de riesgos

	NO CONFORMIDAD
Será considerada no conforme la omisión en el retiro de fijaciones o restos de canaletas o bajantes, los daños ocasionados a superficies aledañas, el incumplimiento de prácticas seguras durante el desmonte, y la disposición inadecuada o sin documentación de los residuos generados. Toda no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin costos adicionales para la entidad ni alteración de los tiempos establecidos.



	ITEM 2.2
	ACTIVIDADES DE DESMONTES-RETIROS-DEMOLICIONES Y RELACIONADAS

	ITEM 2.2.2


	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE FLANCHE EXISTENTE INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”.

Se hace referencia a los trabajos manuales o mecánicos necesarios para realizar el correcto desmonte y disposición de los flanches perimetrales ubicados en las cubiertas y que por sus condiciones actuales no pueden ser reutilizados. Se aclara que esta disposición puede ser hasta sitio o lugar autorizado ambientalmente, o hasta instalaciones de la SGC en caso de que lo requieran.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar las áreas donde se encuentren flanches perimetrales 
· Identificar las condiciones físicas de los mismos. 
· Evaluar el mejor método de retiro (manual o mecánico) 
· Proceder al desmonte o desinstalación de estos teniendo especial cuidado de no dejar turupes o superficies cortopunzantes causadas por posibles anclajes que puedan generar posibles accidentes o daño a los nuevos elementos de impermeabilizaciones, o incluso dificulten la instalación de nuevos flanches. 
· Realizar el trasiego del flanche hasta el respectivo acopio o hasta lugar solicitado por la SGC dado el caso. 
· En caso de no ser requerido por la SGC, realizar trasiego de elementos desmontados hasta lugar o sitio autorizado.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
El desmonte deberá realizarse sin afectar el muro o estructura soporte del flanche. No se aceptarán remanentes de fijaciones, sellos o residuos del elemento desmontado. La limpieza posterior al desmonte debe garantizar superficies libres de suciedad o elementos adheridos. La disposición de residuos debe cumplir con los lineamientos ambientales y de seguridad, sin generar acumulación de materiales en la zona de trabajo. Toda actividad deberá ejecutarse siguiendo protocolos de seguridad industrial y con herramientas adecuadas

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual post-desmonte para verificar ausencia de residuos del flanche.
· Registro fotográfico del estado del área luego del retiro.
· Verificación documental del destino final de los residuos generados.
· Evaluación de posibles daños o afectaciones a la estructura adyacente.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES


	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· Resolución 2184 de 2019 – Reglamento técnico para el manejo de residuos.
· NTC 6050 – Buenas prácticas para actividades de desmonte.
· Guías de seguridad industrial para actividades de desinstalación en alturas o con herramientas eléctricas.
· Instrucciones de la interventoría sobre protección de superficies contiguas.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará por metro lineal (m) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: • Herramienta y Equipos • Mano de obra • Materiales • Transporte dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Será considerado no conforme todo daño estructural causado durante el desmonte, la permanencia de fijaciones o restos del flanche en la superficie, la disposición inadecuada o sin respaldo documental de los residuos, y la omisión de prácticas seguras durante la ejecución. Cualquier no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin costos adicionales para la entidad ni alteración del cronograma.



	ITEM 2.2
	ACTIVIDADES DE DESMONTES-RETIROS-DEMOLICIONES Y RELACIONADAS

	ÍTEM 2.2.3


	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,

Comprende el desmonte de la teja en asbesto cemento, zinc, translucida, policarbonato, vidrio y todas las livianas relacionadas.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo, delimitar zonas. 
· Debe realizarse siguiendo estrictas medidas de seguridad y protección se recomienda comenzar el desmontaje de arriba a abajo, eliminando primero los elementos de sujeción de la pieza (enganches, tornillos, etc.), al mismo tiempo recoger las fibras que puedan desprenderse durante el proceso. 
· Retirar las tejas o láminas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura.
· Se deberá tener especial cuidado en no afectar la estructura de soporte. 
· Una vez concluidos los trabajos de desmontaje de las tejas o láminas y tras empaquetarlas, se procede a su identificación como material peligroso si lo requiere, mediante una señalización específica el transporte está sometido también a medidas de seguridad y prevención recogidas en la legislación del transporte de mercancías peligrosas. 
· Desmontaje de tejas o láminas, sujetas mecánicamente sobre cerchas en acero estructural a menos de 14 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates y de los caballetes.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
El desmontaje deberá ejecutarse asegurando la integridad de los elementos estructurales que permanecerán, evitando daños por herramientas o procedimientos inadecuados. La remoción debe ser total, sin dejar remanentes de fijaciones, tejas o sellos en la estructura. La acumulación de residuos en el área de trabajo no debe superar el 5% del volumen desmontado por jornada. La disposición final debe cumplir con la normativa ambiental, con registros fotográficos y evidencia documental del manejo adecuado de residuos.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual de la superficie estructural luego del retiro de la cubierta.
· Verificación de retiro completo de fijaciones y elementos adheridos.
· Control documental del destino final de residuos y materiales desmontados.
· Evaluación de condiciones de seguridad durante la ejecución del desmonte.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· 

	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 4595 – Diseño y construcción de redes de aguas lluvias (revisión de drenajes al desmontar cubiertas).
· Resolución 2184 de 2019 – Reglamento técnico para el manejo de residuos.
· Manual de seguridad en trabajos en alturas y uso de herramientas mecánicas.
· Requisitos definidos por la interventoría del proyecto o entidad contratante.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.
Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
· Equipos 
· Mano de obra. 
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Será considerado no conforme cualquier daño a elementos estructurales que no debían ser intervenidos, residuos de cubierta no retirados completamente, ausencia de evidencia de disposición final de residuos, o incumplimiento de normas de seguridad. El contratista deberá asumir la corrección inmediata sin generar costos adicionales ni modificaciones en los plazos contractuales.

	ITEM 2.2
	ACTIVIDADES DE DESMONTES-RETIROS-DEMOLICIONES Y RELACIONADAS

	ÍTEM 2.2.4


	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE, ESTRUCTURA, LUMINARIAS Y APARATOS ELÉCTRICOS ADOSADOS, INCLUYE RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,

Corresponde al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las láminas, perfiles y demás accesorios que lo constituyen; las láminas serán inventariadas con el debido cuidado junto con todos sus elementos accesorios. El retiro de estos elementos se realizará con las mayores normas de seguridad y con el cuidado de no afectar los elementos adosados a los cielos rasos. Dependiendo del estado y de la naturaleza de los elementos a desmontar se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y localización de los mismos; así como la metodología de la entrega.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Los elementos servibles serán inventariados y entregados a la entidad, en el sitio o bodega que ellos determinen en el inmueble o dentro de la ciudad; El contratista será responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su custodia, los elementos inservibles o que a juicio de la Entidad no se requieran serán retirados por el contratista y trasladados a un sitio apropiado y permitido.
· Disposición final de los elementos que sean necesarios.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
El desmontaje deberá realizarse de manera controlada, sin causar daño a elementos que deban conservarse (paredes, instalaciones eléctricas, redes ocultas, etc.). La remoción debe ser completa, sin dejar residuos adheridos a los paramentos o cielos. Se aceptará una remanencia máxima del 2% de materiales residuales por metro cuadrado intervenido. La disposición final de los residuos debe realizarse conforme a normativas ambientales vigentes, debidamente documentada

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual para verificar el retiro completo de los elementos del cielo raso.
· Revisión del estado de superficies después del desmontaje.
· Verificación documental del transporte y disposición final de residuos.
· Confirmación del retiro seguro de luminarias y aparatos eléctricos, validado por responsable eléctrico
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· 

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 4595 – Redes de aguas lluvias, para el manejo de residuos por limpieza.
· Resolución 2184 de 2019 – Gestión integral de residuos.
· Código Eléctrico Colombiano – NTC 2050.
· Manual de seguridad para trabajos en alturas y eléctricos.
· Lineamientos específicos de la interventoría o entidad contratante.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medición se hará en metros cuadrados (M2) y su pago corresponderá a la cantidad medida por la entidad y al valor unitario propuesto por el contratista.

	NO CONFORMIDAD
Será considerada no conforme la omisión en el retiro completo de componentes del cielo raso, presencia de residuos no gestionados correctamente, daños a instalaciones o estructuras adyacentes durante el desmontaje, o la no presentación de los soportes de disposición final de residuos. Cualquier no conformidad detectada deberá ser corregida de inmediato por el contratista sin generar costos adicionales para la entidad contratante



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.1


	MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA DE LAS CERCHAS Y PINTURA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,

Comprende el mantenimiento de la estructura que soporta la cubierta en cerchas metálicas. 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Este ítem se refiere a la ejecución de actividades de aplicación de anticorrosivo dos capas, soldadura, lijada y pintura una capa de elementos metálicos de la estructura de cubierta de apoyo de la teja de fibrocemento, según las indicaciones de acabado indicadas por interventoría. Esta actividad debe ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. Se deberá: 
· Delimitar y señalizar zona de intervención 
· Lijar la estructura metálica garantizando adherencia y uniformidad de la superficie. 
· Revisar estado de la soldaduras y conexiones de la estructura, y aplicar refuerzo en donde se considere necesario a concepto de interventoría.
· Aplicar anticorrosivo sobre la estructura en 2 capas. 
· Proteger hasta su entrega 
El resultado debe ser homogéneo en toda su superficie para cada una de las cerchas intervenidas.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· La limpieza de la estructura debe garantizar la eliminación completa de óxido, polvo, grasa y residuos adheridos, alcanzando un grado de limpieza mínimo SSPC-SP2 (limpieza manual) o SSPC-SP3 (limpieza mecánica) según las condiciones del soporte. La pintura debe ser aplicada de manera uniforme con una cobertura continua, sin escurrimientos, burbujas, ni áreas descubiertas. El espesor del recubrimiento seco deberá cumplir con las especificaciones del fabricante, admitiéndose una variación máxima del ±10%

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual del estado inicial de las cerchas antes de la intervención.
· Verificación del grado de limpieza alcanzado en la estructura metálica.
· Medición del espesor del recubrimiento seco aplicado.
· Prueba de adherencia de la pintura aplicada (según NTC 441 o ASTM D3359).
· Verificación del cumplimiento del color y acabado especificado.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Pintura Esmalte sintetico tipo II
· Disolvente Thiner

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Compresor de pintura


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 3353 – Pinturas anticorrosivas para estructuras metálicas.
· SSPC-SP2 / SP3 – Estándares de limpieza de superficies metálicas.
· Fichas técnicas del sistema de pintura y productos aplicados.
· Resolución 4272 de 2021 – Trabajo seguro en alturas.
· Requisitos y lineamientos definidos por la interventoría

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Se medirá y se pagará por metro lineal (m) de mantenimiento de estructura metálica debidamente pintado y aceptado por la interventoría previa verificación de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye: Equipos Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme la presencia de óxido, suciedad, o grasa no removida en las superficies, aplicación deficiente del recubrimiento (escurrimientos, burbujas, espesor fuera de especificación), adherencia inadecuada, o uso de materiales diferentes a los aprobados. Asimismo, será no conforme la ejecución de trabajos sin condiciones adecuadas de seguridad o sin cumplir con los procedimientos establecidos. Cualquier no conformidad deberá ser corregida sin costo adicional para la entidad contratante



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.2


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN REQUIERA. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo (Kg)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,

 Suministro e Instalación de la estructura metálica que soportará la cubierta, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento con color a escoger con interventoría y supervisión. Incluye elementos para su instalación.


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Verificar localización. 
Consultar la norma NSR 10. 
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar una cubierta de primera calidad, de igual color que se decidirá con interventoría y supervisión. 
Suministrar prueba para aprobación de la Interventoría. 
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales. 
Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación, y realizar correcciones. 
Instalar estructura metálica garantizando la estabilidad y capacidad de soporte de las cargas generadas por la cubierta. 
No se aceptarán goteras, láminas o tejas fracturadas por manipulación o instalación inadecuada.
No se permitirán elementos con desperfectos (ralladuras, abolladuras o dobleces etc.) de taller o producidos en la obra o durante su instalación por golpes o colocación de tablas o andamios. La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· La instalación de la perfilería metálica debe cumplir con una desviación máxima de ±3 mm en la alineación vertical y horizontal de los perfiles respecto a los planos aprobados. Las uniones soldadas o atornilladas deben asegurar continuidad estructural y cumplir con los requerimientos de resistencia especificados. El recubrimiento anticorrosivo debe cubrir de forma continua sin áreas descubiertas ni acumulación excesiva, con una variación de espesor máxima de ±10% respecto al valor especificado por el fabricante.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual de alineación y verticalidad de la estructura instalada.
· Verificación del calibre y tipo de perfilería instalada conforme a especificaciones del diseño.
· Medición del espesor del recubrimiento anticorrosivo.
· Pruebas de resistencia en uniones soldadas (si aplica).
· Revisión de certificados de andamiaje y elementos de protección usados durante la instalación.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Tubo rectangular 4x8 Cal 18
· Soldadura 6013
· Pintura Esmalte sintetico tipo II

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 5806 – Perfiles estructurales de acero.
· NTC 3353 – Pinturas anticorrosivas para estructuras metálicas.
· Requisitos de seguridad para trabajos en altura (Resolución 4272 de 2021).
· Manual técnico del fabricante de los perfiles y del recubrimiento anticorrosivo.
· Planos y especificaciones aprobadas por la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Se medirá y pagará por kilogramo (Kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre medidas en campo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Equipos. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier desviación en el alineamiento, dimensiones o calibre de la perfilería instalada que exceda las tolerancias especificadas, así como la presencia de corrosión, defectos en el recubrimiento, uniones defectuosas o mal ejecutadas, y uso de materiales distintos a los especificados. La omisión del uso de andamiaje certificado también será considerada no conforme. Cualquier no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin generar costos adicionales para la entidad






	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.3


	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CANAL EN CONCRETO, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro Lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
Este ítem se refiere a la revisión y mantenimiento de la viga canal y revisión de desagües, incluye suministro e instalación de manto asfaltico con foil de aluminio como: FL-100, Morter plas AL 80 o similar esta debe tener 3.5mm a 5mm de espesor o similar, se aplicará directamente sobre la viga canal de concreto, de acuerdo con las especificaciones establecidas por la interventoría o la supervisión del contrato.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Revisión y análisis del estado de la viga canal y desagües. 
Se deberá retirar el manto existente que ya se encuentra en mal estado. 
Un imprimante este se aplica directamente a la placa, se deja secar hasta el día siguiente.
 El manto se fijará en caliente con un soplete (oxígeno y acetileno). 
Una vez este instalado se rematará entre manto y manto con un elemento metálico en caliente para unirlos y sellar para no permitir filtraciones entre ellos. 
Los mantos instalados se deben proteger si se van a realizar actividades arriba de viga canal con elementos que no permitan el contacto directo de andamios o herramientas para no perforarlos

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· La limpieza debe garantizar la remoción total de sedimentos, residuos y materiales orgánicos o inorgánicos acumulados. La impermeabilización debe cubrir de manera continua toda la superficie de la canal sin dejar poros, burbujas, fisuras o áreas sin recubrimiento. Se acepta una variación máxima de ±2 mm en el espesor del material impermeabilizante aplicado respecto al valor especificado. Las superficies deben quedar completamente selladas, sin discontinuidades ni acumulaciones que generen obstrucciones al flujo de agua.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual de limpieza completa antes de aplicar impermeabilizante.
· Prueba de estanqueidad después de la aplicación (llenado controlado o simulación de flujo).
· Verificación de espesor del impermeabilizante aplicado.
· Control de adherencia del recubrimiento sobre el concreto.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Emulsión asfáltica 
· Manto asfaltico con foil de aluminio como: FL-100, Morter plas AL 80 o similar esta debe tener 3.5mm a 5mm de espesor o similar.
· Pintura bituminosa aluminio

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 4435 – Productos impermeabilizantes para superficies de concreto.
· NTC 5464 – Limpieza y mantenimiento de superficies en obras civiles.
· Manual técnico del fabricante del impermeabilizante.
· Recomendaciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
· Indicaciones de la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Se medirá y se pagará por metro lineal (m) de revisión y mantenimiento general de viga canal aceptado por la interventoría previa verificación de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:
· Equipos 
· Manto de obra. 
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier superficie que presente residuos tras la limpieza, aplicación irregular del impermeabilizante, zonas sin cobertura, fisuras, pérdida de adherencia o filtraciones posteriores a la intervención. También se consideran no conformes las ejecuciones que excedan las tolerancias definidas o que no cumplan los criterios de estanqueidad. Toda no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin generar costos adicionales para la entidad

	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.6


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCOROZADO PARA CUBIERTAS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
El presente ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la correcta instalación de encorozado para cubiertas, ejecutado en mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena), con tratamiento impermeabilizante. El encorozado se utilizará como base de pendiente o cama de nivelación sobre estructuras de cubierta.
 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Preparación de la superficie: Limpieza de polvo, residuos y materiales sueltos. En caso de estar sobre placa de concreto, se debe humedecer la superficie antes de aplicar el mortero.
· Colocación del mortero: Se aplicará en capas de espesor uniforme (mínimo 2.5 cm y máximo 5 cm), dando la pendiente necesaria para el escurrimiento del agua hacia los desagües.
· Compactación y nivelación: El mortero debe compactarse y nivelarse correctamente para evitar fisuras o desniveles.
· Curado: Se realizará un curado húmedo mínimo de 3 días continuos para evitar fisuración prematura.
· Impermeabilización: El aditivo debe estar debidamente incorporado durante la mezcla. Si se requiere un acabado superficial impermeable adicional, se debe aplicar según diseño (membrana, pintura, etc.)


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· El encorozado deberá presentar una superficie uniforme, continua y sin grietas, con un espesor mínimo conforme a lo especificado, generalmente ±5 mm de la capa proyectada. Se aceptan variaciones máximas del ±3% en la mezcla del mortero. La impermeabilización debe garantizar la ausencia de filtraciones y humedad visible en la estructura después del curado. El acabado debe ser homogéneo, sin descascaramientos o burbujas

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual de la superficie para detectar grietas, fisuras o irregularidades.
· Prueba de estanqueidad o impermeabilidad mediante aplicación de agua o pruebas de humedad.
· Medición del espesor del mortero con herramientas adecuadas.
· Control de la proporción y calidad de la mezcla de mortero.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Mortero 1:4

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 4029 – Morteros para revestimiento y reparación.
· NTC 5745 – Impermeabilización en cubiertas y terrazas.
· Manuales técnicos de los fabricantes de aditivos impermeabilizantes.
· Normas técnicas de construcción locales para recubrimientos en cubiertas

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· La unidad de medida será el metro lineal (m).
· El pago incluye: suministro de materiales, mezcla, instalación, nivelación, curado, herramientas, equipos y mano de obra, conforme a lo especificado y aprobado en obra.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme la presencia de grietas, fisuras, desprendimientos o filtraciones en el encorozado, así como la aplicación con espesores fuera de las tolerancias establecidas o con mezcla inadecuada. Cualquier falla detectada deberá ser corregida por el contratista sin costos adicionales ni afectación de los plazos pactados.



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.7


	RESANE Y PINTURA ACRÍLICA A PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
Este ítem se refiere al resane y pintura acrílica de muros internos y  externos realizando la restauración de los mismo hasta tener un acabado liso y uniforme esto incluye reparar humedades que estén afectando el revoque de la mampostería y fisuras, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo 
· Retirar con maceta y puntero el pañete suelto o afectado hasta encontrar ladrillo o bloque donde está presente la humedad o fisura 
· Limpiar el área afectada con grata metálica. 
· Preparar el mortero con cemento gris y arena de peña cernida a las proporciones indicadas por la interventoría. 
· Aplicar agua sobre el mampuesto para permitir que este se adhiera mejor al mortero. 
· Aplicar el mortero fuertemente sobre el área afectada a resanar a base de palustre. 
· Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el área con los elementos idóneos que se apoyan sobre el revoque ya existente en el resto de la pared o muro. 
· Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar hendiduras o porosidades. 
· Si es una fisura activa se aplicará un sellante de junta Elastómero para garantizar el acabado
·  Posterior al resane y tratamientos de fisuras se realizará un matizado de la superficie para garantizar la adherencia de estucos. 
· Se aplica (3 manos) de estuco exterior garantizando un acabado liso. • Se realiza la aplicación de impermeabilizante tipo paraguas.
· Las superficies deben quedar perfectamente aplomadas y lisas. Se debe de garantizar los resanes y tratamiento de fisuras y los muros no deben de quedar parchados o con tonos irregulares. 


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· El resane debe presentar una superficie lisa, continua y sin fisuras ni grietas visibles, con un espesor uniforme según lo especificado en el proyecto. La pintura acrílica deberá aplicarse de manera homogénea, sin gotas, chorreones, ni zonas sin cubrir, con un acabado mate o semibrillo según especificación, respetando un espesor mínimo recomendado por el fabricante para garantizar durabilidad y resistencia. Se permite una desviación máxima de ±1 mm en espesor de resane y un ±5% en variación de tono de pintura entre áreas contiguas.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual para verificar uniformidad del resane y acabado de pintura.
· Prueba de adherencia del recubrimiento por método de corte o tracción.
· Medición de espesor del resane con instrumentos adecuados.
· Evaluación de secado y resistencia superficial según tiempos y condiciones ambientales recomendadas.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Yeso Corriente
· Caolin	
· Cemento gris
· Lija
· Pintura acrílica para exterior e interior color a elegir

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 3550 – Pinturas para uso arquitectónico: especificaciones y métodos de prueba.
· NTC 1203 – Terminaciones superficiales en muros y techos.
· Manuales técnicos del fabricante de resanes y pinturas acrílicas.
· Normativas ambientales para la aplicación de recubrimientos en interiores y exteriores

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2 ) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
· Equipos 
· Mano de obra. 
· Transportes dentro y fuera de la obra. 

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier superficie con imperfecciones visibles, desprendimiento o mala adherencia del resane o pintura, diferencias de color que afecten la uniformidad visual, o incumplimiento de espesores mínimos y acabados especificados. El contratista deberá corregir todas las deficiencias sin costo adicional y sin retrasos en el cronograma



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.8


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
Este ítem comprende el suministro e instalación completa de bajantes en tubería de PVC de 4 pulgadas, incluyendo todos los accesorios necesarios (codos, abrazaderas, uniones, etc.), herramientas y mano de obra requerida para garantizar su correcta ejecución y funcionamiento. Se utilizarán para la conducción de aguas lluvias desde las cubiertas hacia el sistema de recolección o evacuación.
 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Replanteo y trazado: Ubicación precisa de los bajantes según planos o indicaciones de obra, asegurando la alineación vertical y pendiente correcta de conexión.
· Corte y preparación: Cortes limpios y perpendiculares. Se debe biselar el extremo macho y limpiar ambos extremos antes del ensamblaje.
· Ensamblaje: Uniones mediante adhesivo PVC de alta resistencia, aplicado siguiendo las recomendaciones del fabricante.
· Fijación: Los tubos deben sujetarse firmemente a los muros mediante abrazaderas espaciadas máximo cada 2 m y cerca de cada accesorio.
· Desembocadura: Las bajantes deben conectarse adecuadamente a los canales de recolección o pozos de inspección, dejando registro de inspección si aplica.
· Prueba hidráulica: Puede realizarse prueba de descarga si es requerido por la interventoría


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· La instalación de los bajantes de PVC debe respetar una desviación máxima de ±5 mm en la verticalidad y alineación respecto a las posiciones establecidas en planos aprobados. Las uniones entre tramos deberán ser estancas y libres de fugas, y la pendiente mínima garantizada para el flujo correcto será de 1% a lo largo de su recorrido. La fijación de los bajantes a la estructura debe asegurar un espaciamiento uniforme, sin superar ±10 cm del intervalo especificado, evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar su estabilidad.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual para verificar alineación, verticalidad y fijación correcta.
· Prueba de estanqueidad aplicando agua para detectar posibles fugas en uniones o conexiones.
· Verificación del cumplimiento dimensional del material (diámetro y espesor).
· Revisión del anclaje y soporte en toda la longitud del bajante.
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Tubo Sanitario 4"
· Soldadura pvc 1/8" galón	
· Codo PVC-S  de 4"
· Abrazadera grapa metálica  para tubería de 4"

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas.

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 5001 – Instalación y mantenimiento de sistemas de drenaje pluvial.
· NTC 4020 – Sistemas de tuberías en PVC para desagüe y evacuación de aguas pluviales.
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· Manual técnico del fabricante del PVC para bajantes.
· Normativas locales de plomería y evacuación de aguas lluvias

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Unidad de medida: Metro lineal (m.l.) de tubería instalada.
· El precio incluye: suministro de tuberías y accesorios, transporte interno, herramientas, instalación, fijaciones, adhesivos, prueba y mano de obra.

	NO CONFORMIDAD
Será considerada no conforme toda instalación que supere las tolerancias especificadas, presente fugas o filtraciones, deficiencias en la fijación o materiales que no cumplan con las normas técnicas. Toda irregularidad deberá corregirse a satisfacción de la interventoría sin costos adicionales ni demoras en el cronograma de obra



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.10


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA CALIBRE 26 CON FIJACIÓN A MURO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro lineal (m)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
 Se hace referencia al suministro e instalación de flanches metálicos en lámina  calibre 26 con fijación a muro, incluyendo el respectivo sello de silicona para asegurar la respectiva impermeabilización del elemento, en caso de que el elemento sea a la vista será aplicado un acabado en pintura tipo primer,, la actividad no contempla mejoramiento de la superficie donde será instalado, por lo cual toda actividad que se requiera para ello será cobrada por aparte.
 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Ubicar las áreas donde se requiera la instalación de flanches
· Asegurarse de que la superficie en la cual se instalara el flanche cuenta con las condiciones idóneas (superficie lisa y homogénea sin turupes o deformaciones que impidan su adecuada instalación) 
· Evaluar la forma del flanche asegurando que esta se adapte de la mejor forma al elemento o superficie a la cual se va a instalar. 
· Identificar si el flanche instalado se encontrara a la vista o será tapado por el método de impermeabilización a implementar, en caso de que este sea a la vista se procederá a realizar el acabado en pintura tipo primer, de lo contrario se instalara sin más. 
· Proceder a realizar la colocación de los chazos 
· Realizar el sello de silicona en la cara interna (es decir la cara que se encuentra colindante a la parte interna de la placa.



	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· La instalación del flanche deberá presentar una alineación con una desviación máxima de ±5 mm respecto a la línea recta definida en planos, y una nivelación con tolerancia de ±2 mm por metro lineal. Las fijaciones al muro deberán estar espaciadas según los planos aprobados, permitiéndose una variación máxima de ±10 cm. Asimismo, no se aceptará una separación entre el flanche y el muro mayor a 3 mm. Estas tolerancias garantizarán la correcta sujeción, estanqueidad y acabado del sistema.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual de la correcta alineación y nivelación del flanche.
· Verificación del tipo y calibre de la lámina instalada frente a lo especificado.
· Revisión del sistema de fijación (espaciamiento, tipo de anclaje, resistencia mecánica).
· Prueba de estanqueidad en la zona de unión entre flanche y muro mediante simulación con agua.


	MATERIALES
· Flanche en lámina calibre 26
· Tornillo 1" punta de broca	
· Sikaflex 1 A Plus gris - sellante x 300 ml

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 4011 – Revestimientos de acero galvanizado: requisitos y tolerancias.
· NTC 522 – Tolerancias dimensionales para elementos metálicos en construcción.
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· Manual de instalación del fabricante del flanche (si aplica).
· Recomendaciones de instalación para lámina calibre 26.
· Resolución 4272 de 2021 – Normativa de seguridad para trabajo en alturas

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Se medirá y pagará por metro lineal (m) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
· Herramienta y Equipos 
· Mano de obra • Materiales 
· Transporte dentro y fuera de la obra.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará como no conformidad cualquier instalación que supere las tolerancias establecidas, presente deformaciones visibles, deficiencias en la fijación o separación inadecuada entre el flanche y el muro que pueda derivar en filtraciones o fallos estructurales. Igualmente, se considera no conforme el uso de materiales diferentes a los especificados (como lámina de otro calibre) o anclajes incorrectamente instalados. Todas las no conformidades deberán ser corregidas sin costos adicionales para la entidad contratante



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.11


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM COLOR A DEFINIR. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, AMARRES, GANCHOS, ALAMBRE, MATERIAL, FLANCHES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
Suministro e Instalación de Cubierta en policarbonato alveolar 10mm hasta 90% de transmisión de luz, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento con color a escoger con estructura de soporte con interventoría y supervisión. Incluye elementos para su instalación.
 


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Verificar localización. 
· Consultar la norma NSR 10. 
· Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar una cubierta de primera calidad, de igual color que se decidirá con interventoría y supervisión. 
· Suministrar prueba para aprobación de la Interventoría. 
· Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
· Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
· Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales. 
· Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación, y realizar correcciones. 
· Instalar estructura metálica garantizando la estabilidad y capacidad de soporte de las cargas generadas por la cubierta. 
· Procedimiento corte transversal a los alvéolos: Para cortar la plancha en sentido transversal a los alvéolos se deberá seguir las recomendaciones del fabricante. 
· Es necesario sellar los alvéolos de la plancha en la parte superior con cinta de aluminio impermeable, que impida el ingreso del polvo, agua e insectos; y en la parte inferior cinta porosa, de esta manera se evitará la formación de manchas, hongos y musgo. 
· Insertar perfil "U" de Policarbonato para proteger la cinta de aluminio • Instalar las láminas de policarbonato. 
· Verificar aplomos impermeabilidad y niveles para aceptación.
·  No se aceptarán goteras o laminas fracturadas por manipulación o instalación inadecuada. No se permitirán elementos con desperfectos (ralladuras, abolladuras o dobleces etc.) de taller o producidos en la obra o durante su instalación por golpes o colocación de tablas o andamios. La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. Verificación de dilataciones mínimas para tornillería y perfiles metálicos según instrucciones del fabricante.



	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Se aceptarán cubiertas cuya pendiente de escurrimiento no difiera más de ±1% respecto al diseño. La separación entre apoyos no deberá exceder la recomendada por el fabricante del policarbonato. Los traslapes deberán ser mínimo de 10 cm sin presencia de filtraciones. Las fijaciones deben estar correctamente alineadas, con una desviación no mayor a ±1 cm. La estructura debe presentar verticalidad y nivelación con tolerancia máxima de ±0.5 cm por cada 5 metros lineales. No se aceptarán superficies con pandeos, deformaciones o perforaciones indebidas.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Inspección visual y dimensional de láminas y estructura.
· Verificación de pendientes con nivel de burbuja o láser.
· Prueba de estanqueidad con simulación de lluvia o revisión post-lluvia.
· Inspección de fijaciones, traslapes y sellos
· Los requeridos en la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

	MATERIALES
· Policarbonato 10 mm
· Perfil rectangular 80x40 mm 1,1 mm HR50	

	EQUIPO
· Herramienta y Equipo Menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C.
· Elementos de seguridad en alturas


	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 6001 – Cubiertas termoacústicas.
· Ficha técnica del fabricante del policarbonato alveolar.
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 4582 – Productos plásticos para construcción.
· NTC 2050 – Instalaciones eléctricas en edificaciones.
· NTC 1500 – Instalaciones hidrosanitarias.
· Resolución 2184 de 2019 – Reglamentación técnica para accesibilidad.
· Manual del fabricante para instalación de cubiertas en policarbonato.
· Lineamientos técnicos definidos por la interventoría


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

	· Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2 ) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre medidas en campo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Equipos. 
· Mano de obra. 
· Transportes dentro y fuera de la obra. 

	NO CONFORMIDAD
Se considerarán no conformes las cubiertas que presenten filtraciones, traslapes deficientes, falta de fijaciones o fijaciones mal ubicadas, estructura desnivelada o inestable, perforaciones indebidas, ausencia de protección UV o diferencias de color y acabado no autorizadas. Cualquier instalación que no cumpla con los planos y especificaciones aprobadas será considerada no conforme y deberá ser corregida por el contratista sin costo adicional para la entidad.



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA  ECOWALL 27  UPVC 2.0 MM BLANCO 1.13 M X 11.80 M, INCLUYE SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignando para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,

Este ítem comprende el suministro e instalación de láminas de cubierta termoacústica tipo ECOWALL 27 fabricadas en UPVC (Policloruro de vinilo no plastificado) de 2.0 mm de espesor, color blanco, con un ancho útil de 1.13 metros y largo de 11.80 metros por unidad o según lo requerido en obra. La instalación incluye todos los elementos de fijación, accesorios y mano de obra necesarios para una correcta ejecución, asegurando estanqueidad, durabilidad y aislamiento térmico/acústico.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Replanteo: Verificación de pendientes mínimas (generalmente ≥ 7%) y modulación de apoyos según longitud de las láminas.

· Corte: Realizado con herramientas adecuadas (sierra de calar o esmeril con disco fino) para evitar fisuras o quemaduras del material.

· Montaje:

· Colocación con traslape lateral mínimo de una onda y traslape longitudinal de al menos 20 cm.

· Fijación a estructura portante cada 50 cm aprox., o de acuerdo con especificaciones del fabricante.

· Utilización de tornillería adecuada, evitando deformaciones por exceso de apriete.

Accesorios de remate: Instalación de cumbreras, tapagoteras, esquineros y demás elementos para garantizar el cierre hermético.
Sellado: Revisión de uniones y aplicación de sellante si es necesario para mejorar la estanqueidad

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
La cubierta será aceptada si presenta una desviación máxima en nivel de ±1 cm por cada 5 metros de longitud, traslapes longitudinales mínimos de 15 cm sin filtraciones, y traslapes transversales sin separación visible. Las fijaciones deben estar separadas como máximo cada 50 cm sobre correas y ubicadas sin desplazamiento lateral mayor a ±1 cm. El acabado debe estar libre de abolladuras, fisuras, perforaciones indebidas o mal posicionamiento de elementos. Los remates, cumbreras y uniones deben ajustarse sin aberturas o filtraciones visibles.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· inspección visual conjunta de instalación.
· Verificación de pendiente y alineación de fijaciones con niveles de burbuja o láser.
Prueba de estanqueidad con riego simulado o inspección posterior a lluvia.
· Comprobación de traslapes, remates y fijación 

	MATERIALES
· Teja termoacústica UPVC blanca 2mm 11.80 mt x 1.13
· Tornillo para fijación teja termoacústica
· arandela plana (ref varias)
· neopreno

	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 6001 – Cubiertas termoacústicas.
· Ficha técnica del fabricante Ecowall.
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· NTC 1500 – Instalaciones hidrosanitarias.
· NTC 2050 – Instalaciones eléctricas en edificaciones.
· Resolución 2184 de 2019 – Reglamentación técnica para accesibilidad.
· Manual del fabricante para instalación de láminas UPVC.
· Lineamientos específicos definidos por la interventoría.
· Las demás necesarias para esta actividad

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Unidad de medida: Metro cuadrado (m²) de cubierta instalada.
El precio incluye: láminas de cubierta, tornillería, accesorios de instalación, transporte interno, herramienta, instalación, remates, pruebas y mano de obra

	NO CONFORMIDAD
Serán consideradas no conformes las cubiertas que presenten filtraciones, traslapes insuficientes, deformaciones por mala manipulación, fijaciones mal ubicadas o ausentes, abolladuras, ondulaciones excesivas o desprendimientos. La omisión de accesorios como sellos o remates también se considerará una no conformidad, así como la instalación sobre estructuras desniveladas o en mal estado. Toda no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin que esto implique sobrecostos para la entidad ni modificación de plazos



	ITEM 2.3
	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	ÍTEM 2.3.13


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA, ENMASILLADO, PINTURA EN VINILO, DILATACIÓN PERIMETRAL, VENTANAS DE INSPECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignando para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”,
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de de cielo raso en lamina de fibrocemento con estructura galvanizada cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso para las tuberías o ductos eléctricos que se requieren colocar. Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y la iluminación a instalar, una vez colocada la iluminación deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas de fibrocemento. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los perfiles de soporte y las mismas láminas; la colocación del laminado deberá garantizar su estabilidad y resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales tendrán suspensión y soporte propios y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación. El proponente deberá analizar los diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar la estabilidad y rigidez del cielo falso. Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptarán áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad. 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
El cielo raso será considerado conforme si cumple con una alineación de perfiles dentro de ±0.3 cm por metro lineal. Las juntas entre placas deben mantenerse con holguras entre 3 mm y 6 mm, y el desnivel entre placas contiguas no debe superar 1 mm. Las ventanas de inspección deberán instalarse con una desviación máxima de ±1 cm respecto a su ubicación en planos, y los anclajes de la estructura metálica no deben exceder en más de ±10 cm la separación prevista.

	ENSAYOS POR REALIZAR
· Verificación de nivel y planeidad con nivel láser y regla de 2 metros.
· Inspección visual de acabados, fisuras, uniones y dilataciones.
· Revisión de la firmeza del anclaje de estructura metálica.
· Evaluación del acabado de pintura (uniformidad, cubrimiento, adherencia).
· Inspección conjunta con la interventoría para la aceptación final del área intervenida

	MATERIALES
· Tornillo 6x1
· Tormillo largo para lamina cabeza de lenteja
· Angulo perimetral de 1x1 cal 26
· Vigueta en aluminio cal 26 
· cinta malla
· Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 35.48kg aprox. Eterboard o similar
· Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg
· Omega en Aluminio cal 26

	EQUIPO
· Herramienta y equipo menor
· ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C
· Elementos de seguridad en alturas

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· NTC 4600 – Construcción en seco.
· NTC 6050 – Sistemas de cielo raso.
· Manual del fabricante de Superboard o similar.
· NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
· Reglamento de Seguridad Industrial vigente.
· Especificaciones y lineamientos del Servicio Geológico Colombiano.
· Indicaciones específicas de la interventoría.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará al precio unitario por metro cuadrado (m²) de cielo raso en Eterboard (cemento reforzado) efectivamente instalado, según diseño y planos aprobados.
El valor incluye el suministro e instalación de las placas de Eterboard o similar del espesor especificado, la estructura metálica de soporte (perfiles galvanizados o aluminio), tornillería, anclajes, cinta, masilla, sellos, pintura base (si aplica), y la instalación de ventanas de inspección metálicas o de PVC según ubicación en planos o necesidad de acceso a redes ocultas.
También incluye la mano de obra, herramientas, montaje, nivelación, perforaciones, limpieza final del área y protección de instalaciones existentes.

	NO CONFORMIDAD
Se considerará no conforme cualquier instalación de cielo raso que exceda las tolerancias establecidas, presente desniveles marcados, fisuras, acabados irregulares, ausencia de dilataciones perimetrales, o una mala ejecución de juntas. También serán no conformes las instalaciones que omitan la ubicación correcta de las ventanas de inspección o cuyos elementos no estén firmemente anclados. Toda no conformidad deberá ser corregida por el contratista sin costo adicional para la entidad.



	ÍTEM 2.4
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS

	ÍTEM 2.4.1
	ASEO GENERAL Y ENTREGA

	UNIDAD DE MEDIDA
	Metro cuadrado (m2)

	DESCRIPCIÓN:
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el espacio asignado para tal efecto de la “Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias de la infraestructura de las sedes Bogotá del Servicio Geológico Colombiano”, El contratista deberá realizar el aseo general de todas las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto, incluyendo limpieza de residuos de obra, polvo, manchas, materiales sobrantes, adhesivos, restos de pintura y escombros. Este proceso debe garantizar que todos los espacios queden completamente limpios, seguros y funcionales para su uso, conforme a los estándares de calidad exigidos por la interventoría y las normas aplicables. El aseo se ejecutará al finalizar las obras y será requisito previo para la entrega a satisfacción.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
· Inspección general de las áreas intervenidas para identificar necesidades particulares de limpieza.
· Retiro manual o mecánico de escombros, materiales sobrantes y elementos temporales utilizados durante la obra (plásticos, cintas, papel, empaques, etc.).
· Barrer, aspirar o trapear pisos, superficies y cielos rasos según el acabado de cada área.
· Limpieza profunda de elementos sanitarios, carpintería metálica, puertas, ventanas, luminarias y superficies metálicas o vidriadas.
· Remoción de adhesivos, pintura salpicada, cemento, polvo acumulado y grasas.
· Desinfección de áreas que lo requieran, especialmente zonas sanitarias.
· Lavado de pisos y superficies resistentes al agua, según indicaciones del fabricante.
· Disposición final adecuada de residuos y escombros, conforme a la normatividad ambiental local.
· Protección de elementos terminados hasta la entrega oficial.
· Revisión final con la interventoría, subsanando observaciones si las hubiere.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
· Las determinadas en el anterior numeral (Procedimiento de ejecución).
· Todas las superficies deben estar limpias, sin manchas visibles ni polvo.
· No debe haber residuos de obra ni elementos sobrantes al momento de la entrega.
· Los acabados deben estar libres de rayones, golpes, o deterioro por mal manejo.
· Todo el mobiliario, sanitario, luminaria y puertas deben estar listos para uso.

	ENSAYOS POR REALIZAR
Inspección visual conjunta con la interventoría
Revisión de funcionalidad de elementos instalados
Revisión de residuos y su disposición adecuada

	MATERIALES

	EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
Incluidos

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
· Manuales de mantenimiento de fabricantes
· Normas de seguridad y salud en el trabajo
· Normas de manejo de residuos sólidos en Bogotá (UAESP)

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará Metro cuadrado (m2), una vez se haya realizado el aseo general completo de todas las áreas intervenidas y estas hayan sido recibidas a satisfacción por la interventoría. El precio incluye: insumos, mano de obra, equipos, transporte, recolección y disposición de residuos y todos los costos asociados.

	NO CONFORMIDAD
La entrega de áreas con residuos, polvo, manchas o elementos defectuosos será considerada no conforme. El contratista deberá realizar el aseo nuevamente y asumir las reparaciones necesarias sin reconocimiento económico adicional ni modificación del plazo contractual.



6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales 

Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar se encuentran descrita en los apartados anteriores.

6.1.2. Pruebas y ensayos

Las pruebas y ensayos a aplicar se encuentran descritos en los apartados anteriores.

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Para la ejecución del presente contrato, la Entidad entregará al Interventor los insumos técnicos disponibles a la fecha de estructuración del proceso, los cuales servirán como base para el desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación del contrato de obra.

En este sentido, la Entidad suministrará los esquemas y levantamientos preliminares de las áreas objeto de intervención, los cuales contienen la información general actualmente disponible sobre la localización, delimitación y condiciones de los sectores a intervenir.

Se precisa que, a la fecha, la Entidad con otros documentos técnicos complementarios asociados a las áreas objeto del proyecto, razón por la cual el Interventor deberá tener en cuenta esta condición para el desarrollo de sus actividades, en especial en lo relacionado con la verificación de la información que el Contratista de obra genere durante la ejecución del contrato.

En consecuencia, cuando el Contratista de obra adelante actividades de estudios y diseños como parte de sus obligaciones contractuales, el Interventor deberá ejercer el seguimiento, control y revisión técnica correspondiente, de conformidad con los lineamientos que establezca la Entidad, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, los estándares técnicos aplicables y las condiciones definidas en el contrato.

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto

Para este caso, no existen normas, manuales distintos a los establecidos anteriormente. 

6.4. Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

7. Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) Director de obra
· Un (1) Residente de obra
· Un (1) Maestro de obra
· Un (1) especialista estructural
· Un (1) Residente SISO (Seguridad y Salud en el Trabajo)
· Un (1) Topógrafo

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra
	Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional y especialización en gerencia de proyectos y/o gerencia de proyectos de obra civil 
	Mínimo ocho (8) años de experiencia general, y al menos cinco (5) años de experiencia específica en la dirección técnica y administrativa de proyectos de adecuación o mantenimiento de infraestructura física institucional.

	Residente de obra
	Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura
	Mínimo tres (3) años de experiencia específica en la ejecución, supervisión o coordinación de obras de adecuación, mantenimiento o remodelación de infraestructura física institucional. 

	 Maestro de obra
	Técnico o Tecnólogo en Construcción
	 Mínimo tres (3) años de experiencia específica en la ejecución de actividades constructivas en obras de adecuación o mantenimiento de edificaciones.

	Especialista estructural
	 Profesional en Ingeniería Civil con matrícula profesional vigente y especialización en estructuras o áreas afines.
	 Mínimo tres (3) proyectos como especialista estructural en diseño, evaluación, refuerzo o supervisión estructural en obras de adecuación, mantenimiento o rehabilitación de edificaciones institucionales.

	Residente SISO (Seguridad y Salud en el Trabajo)
	Técnico, Tecnólogo Profesional SST con licencia vigente 
	Mínimo dos (2) años de experiencia específica en la implementación de planes de seguridad y salud en el trabajo en obras civiles, incluyendo control de riesgos laborales y coordinación de trabajo en alturas.	
	




	Topógrafo 
	Técnico, Tecnólogo y/o Profesional en el área con licencia vigente
	Mínimo dos (2) años de experiencia específica en levantamientos topográficos, nivelaciones y replanteos para obras civiles de adecuación y mantenimiento.	



9. Maquinaria mínima del proyecto

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
11. OBRAS PROVISIONALES

Durante la ejecución del presente contrato no se tiene previsto la ejecución de obras provisionales.
12. Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13. Permisos, licencias y autorizaciones 

El presente contrato no requiere licencia de construcción, ya que las actividades a desarrollar corresponden a mantenimiento correctivo mayor sin modificación del sistema estructural, ni alteración del área construida o uso del inmueble.

No obstante, el contratista deberá obtener, por su cuenta y riesgo, los permisos o autorizaciones que sean necesarios para el manejo de residuos con contenido de asbesto-cemento, trabajo en alturas y otras actividades que impliquen cumplimiento de normativas en materia de salud, seguridad industrial y gestión ambiental.

El SGC, en su calidad de comodatario del predio, ya cuenta con autorización institucional para adelantar la intervención, conforme al Contrato Interadministrativo de Comodato No. 384 de 2016 y su Otrosí No. 1.

Así mismo, el SGC adelantará las acciones administrativas necesarias para asegurar la disponibilidad de los espacios a intervenir.

De igual manera el contratista deberá tener en cuenta los permisos necesarios para adelantar las labores dadas las particularidades y la naturaleza de la zona a intervenir que es dentro de la Dirección de Asuntos Nucleares.

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

El contratista deberá desarrollar los documentos previos al inicio que están relacionados en los estudios previos con los plazos de entrega allí estipulados, para lo cual deberá tener en cuenta:

Plan de calidad

El contratista debe presentar al interventor del contrato, un plan de calidad, donde tendrá en cuenta para su planteamiento que aunque el SGC suministra  detalles básicos de la infraestructura, el contratista debe realizar estudios topográficos de verificación (si se requieren) y verificación de las condiciones de suelo (cuando estos apliquen) así como también realizar los ajustes a los diseños  cuando por la implantación o cambios se requiera modificar los diseños previos entregados de la edificación. El contratista deberá plantear dentro de su cronograma los mencionados ajustes sin que esto incurra en un gasto adicional al contrato y sin que esto adicione o prorrogue el tiempo de duración contractual.

El contratista, dentro de su Plan de Calidad, deberá contemplar como mínimo una estructura metodológica que permita evidenciar el control, seguimiento y aseguramiento de la calidad en el desarrollo del contrato. Este plan deberá incluir un cronograma detallado de actividades que contemple los productos resultantes, tales como informes, reportes técnicos, cuadros de avance y demás entregables relacionados.

Deberá presentarse un flujo de caja proyectado con base en el cronograma de obra, en formato editable (Excel), que permita establecer la planificación financiera semanal del proyecto. El plan también deberá contener la metodología y los objetivos específicos definidos por el contratista para el cumplimiento del objeto contractual.

Se deberán identificar los documentos requeridos para la trazabilidad del control de actividades, incluyendo la programación detallada de obra, acompañada de una tabla de inspección y ensayos. Esta tabla deberá describir los ensayos a realizar, su cantidad y frecuencia, las normas técnicas aplicables (debidamente referenciadas) y las acciones a tomar en caso de resultados no conformes. La tabla deberá contar con la aprobación del interventor y servirá como base para su seguimiento.

El plan deberá especificar los recursos necesarios para la ejecución del contrato, incluyendo personal profesional, personal técnico y mano de obra, los cuales deberán cumplir con las competencias exigidas en los pliegos de condiciones del proceso de selección. Así mismo, deberá incluir el listado de materiales, equipos, herramientas y medios auxiliares requeridos.

El sistema de calidad deberá establecer mecanismos de medición, análisis y mejora continua, con énfasis en el control de la satisfacción del cliente, la gestión de la calidad en cada etapa del proceso constructivo, el control de cambios y la gestión del presupuesto asignado. Finalmente, se deberán identificar los documentos de referencia normativos y técnicos que servirán de soporte a las actividades previstas.

Programación de obra, tipo diagrama de Gantt con ruta crítica

El contratista que sea adjudicatario del presente proceso, deberá presentar al interventor del contrato, un cronograma de ejecución detallado por capítulos y actividades de acuerdo con el presupuesto de obra que deberá iniciar y terminar dentro del plazo contractual único celebrado, donde se cuantificarán productos resultantes, como informes, cuadros, entre otros, además deberán contemplar las actividades sucesoras y predecesoras para el correcto cálculo de la ruta crítica, en el diagrama de Gantt se debe distinguir la ruta crítica y asignar los recursos por actividades, así como rendimientos acorde al cuadro de rendimientos por ítem que hace parte de la licitación. El cronograma se deberá presentar con todo lo anterior en software especializado (Microsoft Project o Primavera P6 o similar) en este también se debe detallar la ruta crítica del proyecto, la cual será el insumo de la línea base para el seguimiento realizado por la interventoría.

Igualmente deberá allegar el flujo de caja de acuerdo con el cronograma de obra.

De igual manera se tendrán en cuenta la naturaleza y las particularidades de la zona a intervenir que es dentro de la Dirección de Asuntos Nucleares.

Los programas elaborados solamente podrán ser modificados si cumplen los siguientes requisitos:

•	Aprobación previa de la interventoría.
•	Causas no atribuibles al contratista.
•	Que sea en interés del mejor desarrollo de los trabajos.
 
Programa de compras

El contratista entregará a la interventoría para su aprobación, el plan de adquisiciones o el plan de compras, el cual debe ser concordante con la programación, señalando fechas de compra y fechas de entrega en obra de los diversos insumos, teniendo en cuenta para su elaboración tiempos de fabricación (Si aplica), tiempos de entrega, tiempos de transporte. El contratista debe revisar la cadena de aprovisionamiento y suministro de tal manera que se garantice que todos los insumos necesarios para las actividades se encuentren en obra para el inicio programado de las mismas.

Actas de vecindad

Antes de iniciar las obras, se deberá realizar un informe de reconocimiento inicial del sector conjuntamente entre El contratista de obra y el interventor, en el cual se haga una descripción del estado de conservación en que se recibe el sector, detallando sus características e ilustrado con fotografías a color entregadas por el contratista. El informe debe incluir un inventario de los bienes muebles e inmuebles y registrar todos los elementos que hacen parte del sector, su sistema constructivo, entre otras características.

Se prestará especial atención a la protección de construcciones aledañas existentes, muros, pañetes, pisos, minimizando el impacto de la circulación de materiales y equipos en el desarrollo de los trabajos.

Nota: Todos los informes se deberán entregar en un (1) original y una (1) copia del documento magnético y físico.

Programa de seguridad y salud en el trabajo conforme al cumplimiento de la normatividad vigente

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto. Este programa incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollarán los trabajos y las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad tanto del personal que labore en las obras como de transeúntes, áreas y edificaciones colindantes, permisos para trabajo y los que se requieran según la necesidad y naturaleza del proyecto. Adicionalmente, el contratista deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas que le suministre el SGC.

Plan detallado de flujo de inversión

El contratista revisará y ajustarán el plan del flujo de inversión, previendo en todo caso las fechas de facturación, y la solicitud bimestral del PAC, para que se puedan efectuar los respectivos pagos por parte del SGC.

15. Documentos técnicos adicionales 

Para el presente proceso de contratación, la Entidad informa que no se cuenta con documentos técnicos adicionales distintos a los incluidos en los estudios previos, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.

En consecuencia, los Proponentes deberán estructurar su oferta con base en la información disponible en el proceso de selección, sin perjuicio de las verificaciones y análisis que deban realizar conforme a su deber de diligencia, conocimiento del proyecto y examen del sitio de la obra.

No obstante, durante la ejecución del contrato, la Entidad podrá suministrar lineamientos, directrices o documentos complementarios que resulten necesarios para la adecuada ejecución y supervisión del contrato, los cuales deberán ser atendidos por el Interventor y el Contratista de obra, sin que ello implique modificación de las condiciones contractuales, salvo que así se determine conforme a la normativa vigente.



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.


______________________________________________
Roberto Manuel Carrillo Rodríguez
Contratista GTSA

____________________________________________
Carlos Alberto Díaz Corredor
Coordinador GTSA



______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]



Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias en la infraestructura del Servicio Geológico Colombiano, sede CAN, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 
Servicio Geológico Colombiano

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025
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