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	ANEXO TÉCNICO






1. ARNÉS DE CUERPO ENTERO PARA TRABAJO EN ALTURAS DE 4 ARGOLLAS

	Clasificación del bien o servicio 
	Código UNSPSC 46182306


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ARNÉS DE CUERPO ENTERO PARA TRABAJO EN ALTURAS DE 4 ARGOLLAS

	Calidad
	1. 1 año contra defectos de fabricación (costuras desatadas, herrajes con porosidad, fallas en el mecanismo de cierre de mosquetones).
2. Debe cubrir cualquier defecto que comprometa la integridad estructural del equipo bajo condiciones de uso normal y almacenamiento adecuado.
3. Garantizar que el equipo cumple con las normas vigentes (ANSI/ASSP Z359 o EN).
4. Garantizar fecha de fabricación reciente, no mayor a un año de fabricación.

	Generalidades 
	Los elementos de protección contra caídas deben ser diseñados para formar un sistema integral de seguridad. El diseño debe permitir la ergonomía del usuario durante jornadas extensas.

	Requisitos generales
	Compatibilidad: Todos los componentes (arnés, eslingas, mosquetones) deben ser técnicamente compatibles entre sí para evitar desenganches accidentales.
Idioma: Toda la documentación técnica, manuales de usuario y etiquetas deben estar en idioma español.
Ficha Técnica Original: adjuntar la ficha técnica emitida por el fabricante original (no solo la del distribuidor).

	Requisitos específicos
	· Puntos de anclaje: Mínimo dos anillos dorsal y frontal (detención de caídas) y dos laterales (posicionamiento).
· Carga dinámica de detención
· Material: Reata en poliéster de alta tenacidad de 45 mm.
· Resistencia: > 5,000 lb (22.2 KN).
· ANSI Z359.11

	Empaque y rotulado
	Empaque: Cada unidad debe entregarse en su empaque original de fábrica que proteja el equipo de la humedad, luz UV y contaminantes durante el transporte.

Rotulado (Etiquetado): La etiqueta del equipo debe ser permanente (láser, termo-fijada o protegida por funda transparente) y contener:

· Nombre o logo del fabricante.
· Mes y año de fabricación.
· Número de serie único (trazabilidad).
· Norma técnica cumplida (Ej. ANSI Z359.11).
· Materiales de composición.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD











2. CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIPO "II"

	Clasificación del bien o servicio 
	Código UNSPSC 46181701

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIPO "II"

	Calidad
	1. 1 año contra defectos de fabricación (costuras desatadas, herrajes con porosidad, fallas en el mecanismo de cierre de mosquetones).
2. Debe adjuntar el certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado (ej. UL, SGS, SEI) que avale el cumplimiento de la norma ANSI/ISEA Z89.1 (versión vigente) o EN 12492.

	Generalidades 
	· El casco debe estar diseñado específicamente para la protección de la cabeza contra impactos, penetración y riesgos eléctricos durante actividades de trabajo en alturas y espacios confinados.
· Debe ser ergonómico, ligero y permitir la integración de otros elementos de protección personal (EPP) como protección auditiva tipo copa y protección facial.

	Requisitos generales
	Tipo de Protección: Debe ser Tipo II, diseñado para mitigar la fuerza de impactos resultantes de golpes en la parte superior, frontal, posterior y laterales de la cabeza.
Vida Útil: Se debe especificar el tiempo de vida útil recomendado por el fabricante (usualmente 5 años para la suspensión y hasta 10 para la estructura, sujeto a inspección).

	Requisitos específicos
	· Estructura (Carcasa): Fabricada en materiales de alta resistencia (ej. ABS o policarbonato) con estabilizador UV. Protección contra impactos verticales y laterales/descentralizados.
· Suspensión: Sistema de suspensión interna (tipo araña) de mínimo 4 puntos de apoyo, diseñada para absorber la energía del impacto.
· Sistema de Ajuste: Ajuste tipo Rachet o Matraca que permita un cierre seguro y rápido, adaptable a diferentes tamaños de cabeza (rango promedio de 52 cm a 64 cm).
· Barbuquejo: Obligatorio de 4 puntos de apoyo, fabricado en reata resistente, con mentonera de confort y sistema de liberación segura. Debe estar diseñado para que el casco no se desprenda en caso de una caída.
· ANSI/ISEA Z89.1 o EN 12492.

	Empaque y rotulado
	Empaque: Cada unidad debe entregarse en su empaque individual (bolsa o caja) para prevenir rayaduras o contaminación durante el transporte y almacenamiento.
Rotulado Interno: El casco debe tener grabado o fijado de forma permanente en el interior:
· Nombre o marca del fabricante.
· Mes y año de fabricación.
· Norma técnica cumplida (ej. ANSI Z89.1 Tipo II, Clase E).
· Rango de talla

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD



3. ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

	Clasificación del bien o servicio 
	Código UNSPSC 46182305

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

	Calidad
	1. 1 año contra defectos de fabricación (costuras desatadas, herrajes con porosidad, fallas en el mecanismo de cierre de mosquetones).
2. Debe cubrir cualquier defecto que comprometa la integridad estructural del equipo bajo condiciones de uso normal y almacenamiento adecuado.
3. Garantizar que el equipo cumple con las normas vigentes (ANSI/ASSP Z359 o EN).
4. Garantizar fecha de fabricación reciente, no mayor a un año de fabricación.

	Generalidades 
	Los elementos de protección contra caídas deben ser diseñados para formar un sistema integral de seguridad. El diseño debe permitir la ergonomía del usuario durante jornadas extensas.

	Requisitos generales
	Compatibilidad: Todos los componentes (arnés, eslingas, mosquetones) deben ser técnicamente compatibles entre sí para evitar desenganches accidentales.
Idioma: Toda la documentación técnica, manuales de usuario y etiquetas deben estar en idioma español.
Ficha Técnica Original: adjuntar la ficha técnica emitida por el fabricante original (no solo la del distribuidor).

	Requisitos específicos
	· Uso: Mantener al trabajador en manos libres mientras está apoyado; no apta para detención de caídas.
· Material: Cuerda de nylon o reata, frecuentemente regulable mediante hebilla o freno manual.
· Conectores: Ganchos de seguridad en los extremos para anclar a los anillos laterales del arnés.
· Función: Permite al trabajador ubicarse frente a su zona de trabajo manteniendo las manos libres; no es un elemento de detención de caídas.
· Ajuste: Regulador de longitud para adaptar la distancia a la estructura.
· ANSI Z359.3 o EN 358.

	Empaque y rotulado
	Empaque: Cada unidad debe entregarse en su empaque original de fábrica que proteja el equipo de la humedad, luz UV y contaminantes durante el transporte.

Rotulado (Etiquetado): La etiqueta del equipo debe ser permanente (láser, termo-fijada o protegida por funda transparente) y contener:
· Nombre o logo del fabricante.
· Mes y año de fabricación.
· Número de serie único (trazabilidad).
· Norma técnica cumplida (Ej. ANSI Z359.11).
· Materiales de composición.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD








4. ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR

	Clasificación del bien o servicio 
	Código UNSPSC 46182305

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR

	Calidad
	1. 1 año contra defectos de fabricación (costuras desatadas, herrajes con porosidad, fallas en el mecanismo de cierre de mosquetones).
2. Debe cubrir cualquier defecto que comprometa la integridad estructural del equipo bajo condiciones de uso normal y almacenamiento adecuado.
3. Garantizar que el equipo cumple con las normas vigentes (ANSI/ASSP Z359 o EN).
4. Garantizar fecha de fabricación reciente, no mayor a un año de fabricación.

	Generalidades 
	Los elementos de protección contra caídas deben ser diseñados para formar un sistema integral de seguridad. El diseño debe permitir la ergonomía del usuario durante jornadas extensas.

	Requisitos generales
	Compatibilidad: Todos los componentes (arnés, eslingas, mosquetones) deben ser técnicamente compatibles entre sí para evitar desenganches accidentales.
Idioma: Toda la documentación técnica, manuales de usuario y etiquetas deben estar en idioma español.
Ficha Técnica Original: adjuntar la ficha técnica emitida por el fabricante original (no solo la del distribuidor).

	Requisitos específicos
	· Longitud: Estándar de 1.8 metros.
· Componentes: Reata de poliamida con absorbedor de choque integrado para disipar la fuerza generada en una caída.
· Función: Diseñada para detener caídas, reduciendo la desaceleración brusca en el cuerpo del usuario.
· Longitud de Elongación: del absorbedor (máximo 1.2 m).
· Uso: Conexión directa entre los anillos dorsal y frontal del arnés y el punto de anclaje.
· ANSI Z359.13 o EN 355

	Empaque y rotulado
	Empaque: Cada unidad debe entregarse en su empaque original de fábrica que proteja el equipo de la humedad, luz UV y contaminantes durante el transporte.

Rotulado (Etiquetado): La etiqueta del equipo debe ser permanente (láser, termo-fijada o protegida por funda transparente) y contener:
· Nombre o logo del fabricante.
· Mes y año de fabricación.
· Número de serie único (trazabilidad).
· Norma técnica cumplida (Ej. ANSI Z359.11).
· Materiales de composición.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD









5. ESLINGA EN Y, DETENCIÓN Y POSICIONAMIENTO

	Clasificación del bien o servicio 
	Código UNSPSC 46182305

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ESLINGA EN Y, DETENCIÓN Y POSICIONAMIENTO

	Calidad
	1. 1 año contra defectos de fabricación (costuras desatadas, herrajes con porosidad, fallas en el mecanismo de cierre de mosquetones).
2. Debe cubrir cualquier defecto que comprometa la integridad estructural del equipo bajo condiciones de uso normal y almacenamiento adecuado.
3. Garantizar que el equipo cumple con las normas vigentes (ANSI/ASSP Z359 o EN).
4. Garantizar fecha de fabricación reciente, no mayor a un año de fabricación.

	Generalidades 
	Los elementos de protección contra caídas deben ser diseñados para formar un sistema integral de seguridad. El diseño debe permitir la ergonomía del usuario durante jornadas extensas.

	Requisitos generales
	Compatibilidad: Todos los componentes (arnés, eslingas, mosquetones) deben ser técnicamente compatibles entre sí para evitar desenganches accidentales.
Idioma: Toda la documentación técnica, manuales de usuario y etiquetas deben estar en idioma español.
Ficha Técnica Original: adjuntar la ficha técnica emitida por el fabricante original (no solo la del distribuidor).

	Requisitos específicos
	· Configuración: Doble brazo (tipo Y) para permitir el movimiento 100% asegurado.
· Amortiguador: Paquete absorbedor que limita la fuerza de impacto a menos de 900 lb (4 kN).
· Regulación: Sistema de ajuste que permite reducir la longitud de la eslinga para minimizar la distancia de caída libre.
· Longitud de Elongación: del absorbedor (máximo 1.2 m).
· Ganchos: Deben ser de doble seguro y con resistencia de 3,600 lb (16 kN) específicamente en el gatillo (puerta del gancho).
· ANSI Z359.13 o EN 355

	Empaque y rotulado
	Empaque: Cada unidad debe entregarse en su empaque original de fábrica que proteja el equipo de la humedad, luz UV y contaminantes durante el transporte.

Rotulado (Etiquetado): La etiqueta del equipo debe ser permanente (láser, termo-fijada o protegida por funda transparente) y contener:
· Nombre o logo del fabricante.
· Mes y año de fabricación.
· Número de serie único (trazabilidad).
· Norma técnica cumplida (Ej. ANSI Z359.11).
· Materiales de composición.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD






6. MOSQUETONES CERTIFICADOS DE SEGURIDAD (RESISTENCIA 22,2 KN)

	Clasificación del bien o servicio 
	Código UNSPSC 46182302

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	MOSQUETONES CERTIFICADOS DE SEGURIDAD (RESISTENCIA 22,2 KN)

	Calidad
	1. Certificación de Producto: certificado de conformidad bajo la norma ANSI/ASSP Z359.12 (obligatorio para la resistencia del gatillo) o EN 362.
2. Pruebas de Carga: El lote entregado debe haber sido sometido a pruebas de carga al (Proof Load) al 100% o según muestreo estadístico de la norma.
3. Mínimo 1 año a partir de la entrega.
4. Cobertura: Debe cubrir defectos en el tratamiento térmico del acero, porosidad en el material, fallas en el resorte del gatillo o en el mecanismo de bloqueo automático.

	Generalidades 
	· Conector de seguridad diseñado para unir componentes de un sistema de protección contra caídas (arnés, eslingas, puntos de anclaje).
· Debe estar libre de bordes filosos, rebabas o grietas que puedan dañar las reatas textiles del sistema.

	Requisitos generales
	Material: Acero aleado, forjado y tratado térmicamente para alta resistencia. El acabado debe ser galvanizado, resistente a la corrosión.
Mecanismo de Cierre: Debe ser de cierre y bloqueo automáticos (triple acción) que requiera al menos dos movimientos deliberados y diferentes para su apertura.
Compatibilidad: El diámetro y forma del mosquetón deben permitir el libre movimiento del conector en el punto de anclaje y en las argollas del arnés sin generar cargas transversales (palanca).

	Requisitos específicos
	· Material: Acero aleado de alta resistencia.
· Resistencia Longitudinal: 5,000 libras (22.2 kN).
· Cierre: Automático (Triple acción), con resistencia en el gatillo de 16 kN (3,600 lb).
· ANSI Z359.12 o EN 362.

	Empaque y rotulado
	 Empaque: Embalaje individual que evite el contacto directo entre piezas metálicas para prevenir ralladuras durante el transporte.
Rotulado y Marcación: Según la Resolución 4272, la marcación debe ser permanente (láser o estampado de fábrica) y contener:
· Marca o nombre del fabricante.
· Carga de ruptura mínima (MBS) grabada en el cuerpo (22,2 kN).
· Año de fabricación y número de lote/serie.
· Sello de certificación de la norma cumplida (ej. ANSI Z359.12).

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD
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