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ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha, 

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL -

Carrera 56 # No. 7 oeste - 315 ,

Ciudad

ASUNTO: PROPUESTA PARA EL PROCESO No. 4183.010.32.1.XXX-2026
______________________, identificados con la cedula de ciudadanía número ________________, expedida en_________, actuando en nombre (propio) o (en representación de__________________), por medio del presente me permito presentar propuesta para el proceso de la referencia, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ENTORNO A LA INFRAESTRUCTURA ACORDE CON LA GESTIÓN Y ACOMPAÑANDO LOS PROCESOS DE MISIONALES, DE ATENCIÓN Y DE SERVICIOS PARA LOS ANIMALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, SEGÚN LA FICHA BP-26005414.” para lo cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:
Que, Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta
Que, de acuerdo con la invitación pública, hacemos la siguiente propuesta para el proceso de Mínima Cuantía No. 4183.010.32.1.XXX-2026 y en caso de que nos sea aceptada por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal -UAEPA nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Que, nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se derive de la presente selección, en el plazo establecido en la Invitación Pública, a partir de la fecha de la orden de iniciación del mismo.

Que, esta propuesta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de Comercio y que su vigencia es de __________ (__) días, contados a partir de la fecha de su presentación.

Que, Manifestamos que hemos examinado el documento del presente proceso incluyendo todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para el proceso de Mínima Cuantía No. 4183.010.32.1.XXX-2026, así como las establecidas por la Ley.
Que, aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que genere la celebración del contrato objeto del presente proceso de selección.

Que, conocemos la información general, el anexo técnico, las especificaciones técnicas generales y particulares, los estudios previos, las adendas y demás documentos de este proceso de Mínima Cuantía y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley, 

Que, en caso de que nos sea adjudicado el proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido en los estudios previos y en la Invitación Pública, contado a partir de la fecha de iniciación del mismo.

Que, declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la PROPUESTA PRESENTADA, así como el sitio para la ejecución del mismo; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el clima, la disponibilidad de mano de obra, de servicios públicos, vías de comunicación, la situación de orden público, calidad, cantidad de los materiales que debe emplearse, las características del equipo, herramientas, maquinaria pesada, perfiles del equipo de trabajo y demás requeridos para la ejecución del trabajo y en general, todos los demás aspectos integrales del contrato sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten el trabajo o su costo y la ejecución del objeto contractual. 

Que, declaramos que es nuestra responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del sitio de ejecución del contrato, por lo cual desde ahora renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.

Que, en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a suscribirlo, legalizarlo y a constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones señaladas en la Invitación Pública.
Que, hemos conocido las adendas emitidas dentro del presente proceso de Mínima Cuantía y que aceptamos su contenido.

Que, conozco y ACEPTO Ia forma de pago establecida en la Invitación Pública.

Que, me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección del Contratista.

Que, Conozco el Estatuto General de Contratación de Ia Administración Pública y sus decretos reglamentarios.
Que garantizamos que el desarrollo del objeto contractual cumple a cabalidad con los requerimientos ambientales y reglamentarios.
Que, la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Que, el Valor Total de nuestra Propuesta, es el indicado en la PROPUESTA ECONÓMICA, incluidos IVA e impuestos.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

· Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal - UAEPA, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

· Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

· Que no nos hallamos en conflicto de interés para contratar con el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA.
Nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

Nit __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C.C. No. ______________________ De _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________ Fax _____________________

Ciudad   ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente:

ANEXO No. 2
COMPROMISO CONSORCIAL
Entre los suscritos, _________________________ domiciliado en ___________________, (sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por ______________________________), mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra _________________________ domiciliado en ______________, (sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en ___________ ___ el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de _____________ Representada en este Acto por _______________________), mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio entre _______________________________ y _____________________________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Mínima Cuantía No. 4181.010.26.1.XXX-2026, abierto por la  Unidad Administrativa Especial de Gestión de  Protección Animal, y cuyo objeto consiste en: ““PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ENTORNO A LA INFRAESTRUCTURA ACORDE CON LA GESTIÓN Y ACOMPAÑANDO LOS PROCESOS DE MISIONALES, DE ATENCIÓN Y DE SERVICIOS PARA LOS ANIMALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, SEGÚN LA FICHA BP-26005414.”. SEGUNDA. - Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre de_____________________________; TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la facultad legal, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Protección Animal UAEPA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación; QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación y actividades, así: _______________________________________________________________________________________________________; SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial; OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato y dos (2) años más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto; NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para todos los efectos a ________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de ciudadanía  No.________________ de ___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a celebrar; DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección _______________________________; Para constancia se firma en __________., a los _____días del mes de ______ 2026.
(NOTA: Los datos referentes a escritura pública indicados en el formato y que se encuentran entre paréntesis sólo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica).

FIRMA ________ (Cada uno de los Integrantes) ___________________

IDENTIFICACION___________________

FIRMA ____________ (REPRESENTANTE CONSORCIO) ____

IDENTIFICACION____________________________________
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos _________________________ domiciliados en ___________________, (Sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por ______________________________) mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra _________________________, domiciliado en ______________,

(sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ el día _________ de__________ __________ en la Notaría ______ de _____________ Representada en este Acto por _______________________), mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, una Unión Temporal entre __________________________________ y __________________________________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Mínima Cuantía No. 4183.010.32.1.116-2025, abierto por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA, y cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENFRIA-MIENTO, AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN MECÁNICA, PARA GA-RANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL UAEPA”. SEGUNDA.- Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre de _____________________________; TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la facultad legal, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros; QUINTA. - Porcentaje de Participación y actividades: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan establecer el porcentaje de participación y actividades, así: _________________________________________________________________________; SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial; OCTAVA.- Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación del contrato de obra pública, su duración será igual al  término de duración del contrato, y dos (2) años más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto; NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de la Unión Temporal, para todos los efectos a ________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de ___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir; DÉCIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA, puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección _______________________________ Para constancia se firma en __________, a los___ días del mes de _______ 2025.
(NOTA: Los datos de escritura pública indicados en el formato y que se encuentran entre paréntesis solo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica).
FIRMA ________ (Cada uno de los Integrantes) ___________________

IDENTIFICACION___________________

FIRMA ____________ (REPRESENTANTE UNION TEMPORAL) ___

IDENTIFICACIÓN____________________________________
ANEXO 3

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 4183.010.32.1.XXX-2026
FORMATO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
El formato se publicará en el SECOP como documento adicional, en formato Excel.

ANEXO No. 4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

Fecha,

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL -

Carrera 56 # No. 7 oeste - 315 ,

Ciudad
Proceso de Mínima Cuantía: 4183.010.32.1.XXX-2026
___________________________, identificado con cédula de ciudadanía _________________________(En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere) o de persona natural), de ______________(Razón social de la compañía),  identificada con Nit  o CC____________ ,  me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
· FIRMA_________________________________________________________

· NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)


· TARJETA PROFESIONAL

· (Para el Revisor Fiscal) ___________________________________
Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal cuando corresponda. 

Sólo en el evento en que el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal se aceptará la firma del Representante Legal

EN CASO DE QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA: _______________________

Nombre:
Identificación:  

ANEXO No. 5

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS PERSONA JURIDICA DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO -SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA, abrió el proceso de Mínima Cuantía No4183.010.32.1.116-2025, cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENFRIA-MIENTO, AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN MECÁNICA, PARA GA-RANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL UAEPA” 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y del Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS
· EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

· EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta,

· EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

· EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del contrato; y ii) no ofrecer pagos o halagos a los contratistas del Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal – UAEPA.
· El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el considerando primero del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS) de 2025.
Firma___________________

Nombre ________________

C.C. ___________________

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.


ANEXO No. 6
PROPUESTA ECONÓMICA
El formato de oferta económica se publicará en el SECOP como documento adicional, en formato Excel.
ANEXO No 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dentro del proceso de selección de mínima cuantía No. 4183.010.32.1.XXX-2026, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ENTORNO A LA INFRAESTRUCTURA ACORDE CON LA GESTIÓN Y ACOMPAÑANDO LOS PROCESOS DE MISIONALES, DE ATENCIÓN Y DE SERVICIOS PARA LOS ANIMALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, SEGÚN LA FICHA BP-26005414”. Con el El presupuesto oficial que ha estimado la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, cuenta con recursos asignados en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2026, disponibles para la presente contratación por valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($115.722.224)., incluido impuestos, retenciones, garantías, costos y gravámenes a que haya lugar con ocasión de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, que se financiará con cargo al presupuesto de inversión del Distrito de Santiago de Cali para la vigencia fiscal 2026 y de conformidad al PAC y, amparado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP No. 3500234244 del XX de  marzo 2026,  por valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($115.722.224)., con fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2026.
Me comprometo a las buenas prácticas, a la prestación y a la calidad en los servicios de mantenimiento, así mismo, a cumplir con las obligaciones en relación a las especificaciones técnicas y demás, descripciones que constan en el numeral 4 de la invitación publica: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR, del presente documento:
· Ascensores

Dentro del inventario de equipos existentes y con base en inspecciones a los elevadores y/o ascensores se evidenció que se encuentran en buenas condiciones de operación, pero hay que implementar una rutina general de puesta a punto, realineamiento de guías para corregir ruidos en empalmes, un ajuste general de cuadro de maniobra y componentes periféricos y una lubricación general de partes móviles y guías. Con el fin de lograr la certificación de funcionalidad de los 2 ascensores de acuerdo a la norma NTC 5926. 

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal – UAEPA, en cumplimiento de las funciones misionales que le fueron asignadas por el Acuerdo 0543 de 2022 mencionado anteriormente, se encargará de la estructuración del proceso de selección para la compra de suministros requeridos para la vigencia actual; por tal razón remito requerimiento inicial para la adquisición de Mantenimiento de Ascensores para garantizar el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo

· Aires acondicionados 

Con base en el uso necesario permanente de los aires acondicionados y neveras del Centro de bienestar Animal en las zonas administrativas, Clínica, albergues y centro de atención al público, para lo cual se requiere el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo según norma NTC 3174.

 Dentro del inventario equipos existentes y con base en  inspecciones a los sistemas de ventilación mecánica de albergues y zonas de servicios (baños, archivos, planta eléctrica, lavandería  y almacenes), a los sistemas de aire acondicionado de la parte hospitalaria y de las zonas administrativas y  de capacitación, se ha encontrado que debido al uso continuo de los mismos es necesario la limpieza de evaporadoras y condensadoras, la revisión de control análogo y digital, chequeo de sondas, cableado de sensores, control de fugas y ajuste de refrigerante, monitoreo de ambiente flujo de frio, revisión de válvulas, revisión de cableado eléctrico y solución definitiva al goteo por condensación sobre todos los ductos de refrigeración.

· Sistema eléctrico

Dentro del inventario de equipos existentes y con base en inspección realizada a los componentes del sistema eléctrico (planta, subestación, cctv, iluminación por sensores de movimiento y equipos del cableado estructurado), encontramos el mantenimiento habitual que se realiza periódicamente, certificaciones y puesta a punto de equipos según norma NTC 2050. 

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal – UAEPA, en cumplimiento de las funciones misionales que le fueron asignadas por el Acuerdo 0543 de 2022 mencionado anteriormente, se encargará de la estructuración del proceso de selección para la compra de suministros requeridos para la vigencia actual; por tal razón remito requerimiento inicial para la adquisición de Mantenimiento de equipos que hacen parte del sistema eléctrico.

· Puertas enrollables

Las puertas enrollables de acceso vehicular son un componente esencial en la seguridad y operatividad de cualquier parqueadero. Con el tiempo, su uso constante y la exposición a factores externos pueden generar desgastes y fallas que afectan su funcionamiento. Ante este escenario, en la Unidad de Protección Animal – UAEPA, las cortinas enrollables (puertas de acceso vehicular) son fundamentales para su ingreso, por ende, también es necesario que las mismas tengan un mantenimiento correctivo según norma NTC 2050 como una alternativa conveniente, oportuna e indispensable para garantizar su correcto desempeño y prolongar su vida útil.

· Bombas

Con base en el uso necesario y permanente de las (2) bombas sanitarias, de las (2) bombas de agua potable, de las (2) bombas de aguas lluvias, de las (2) bombas de nivel freático y de la (1) bomba de riego ubicadas en el Centro de bienestar Animal, se requiere el mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de las mismas según norma NTC 2050.

Dentro del inventario de equipos existentes y con base en inspecciones a los diferentes sistemas de bombeo de aguas negras, de agua potable y del sistema de recolección de aguas lluvias y nivel freático, se ha encontrado que debido al uso continuo de los mismas es necesario revisar y limpiar componentes internos, revisar y reemplazar los cojinetes y 

sellos, verificar que las válvulas de control abran y cierren correctamente, limpiar los filtros, analizar la vibración y temperatura del motor, revisión de cableado eléctrico, revisar controles análogos y eliminar la acumulación de polvo y suciedad de los motores. 

· Sistema de protección contra incendios (PCI)

Dentro del inventario de equipo existe la red contra incendios la cual fue entregada en el 2022 cuando se inauguró el Centro de Bienestar Animal de la cual se desconoce la trazabilidad de funcionalidad de la red por tanto el proveedor deberá realizar Inspección general del sistema: 
   •        Verificación del estado físico de tuberías, soportes, uniones y accesorios.


•
Inspección de válvulas de control, válvulas de compuerta y válvulas de                   retención.


•
Revisión de manómetros (estado y lectura de presión).


•
Verificación de señalización reglamentaria.


•
Identificación de fugas, corrosión, obstrucciones o daños mecánicos.

· Verificación del estado físico de tuberías, soportes, uniones y accesorios.


•
Inspección de válvulas de control, válvulas de compuerta y válvulas de         retención.


•
Revisión de manómetros (estado y lectura de presión).


•
Verificación de señalización reglamentaria

Con esto se garantiza el correcto funcionamiento de operatividad, seguridad y cumplimiento de la normatividad NTC 1669 vigente aplicable para el sistema fijo de protección contra incendios del Centro de Bienestar Animal. 

A continuación, se describen los aspectos técnicos del servicio a contratar:

4.1.2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL 

Se define el mantenimiento al proceso que se lleva a cabo para que un elemento, o unidad de producción, pueda continuar funcionando a un rendimiento óptimo.

El mantenimiento, en otras palabras, consiste en la realización de una serie de actividades, preventivas o correctivas, que permiten que el paso del tiempo no afecte el rendimiento de la máquina. 
Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo consiste en ejecutar acciones preventivas o previsorias para tener en cuenta los desgastes propios de un equipo o máquina, consiste en dar limpieza general al equipo, realizar ajustes, lubricación, calibración y confirmar su correcto funcionamiento.
Mantenimiento Correctivo: A diferencia del mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo no se hace de forma programada ni periódica; este tipo de mantenimiento se ejecuta luego de presentarse una falla con un nivel considerable de complejidad que impide el normal funcionamiento del equipo. La principal finalidad del mantenimiento correctivo es detectar la falla del equipo y repararla cambiando las partes y accesorios cuando haya lugar para devolver al equipo o maquina a su estado normal de funcionamiento.
El contratista deberá realizar mantenimientos preventivos programados en el primer semestre del año 2026 a los equipos de la presente contratación y las reparaciones que sean solicitadas por el supervisor del contrato.

El procedimiento ofrecido por el contratista no debe limitarse a lo aquí indicado, sin embargo, debe tomar en cuenta como mínimo los siguientes pasos para el mantenimiento de cada área:
4.1.3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS ASCENSORES

Equipos de elevador y/o ascensor principal 700KGS - 9 PERSONAS:

El procedimiento general abarca: 

Cada mes se debe revisar que todos los aspectos básicos del ascensor funcionen de manera correcta: Las alarmas, los componentes de la cabina, la nivelación, arranque y parada, revisar apertura y cierre de puertas, comprobar que exista una correcta señalización de las puertas en los pisos.

Cada tres meses se debe limpiar el foso, revisar el freno, verificar el nivel de aceite de motores, máquina y detectar posibles fugas, limpiar la pisadera de puertas de cabina, limpiar el cuarto de máquinas (cada tres meses).

Cada seis meses se debe revisar que la luz de emergencia encienda de manera correcta,

limpiar y revisar las puertas de la cabina, control del estado del patinaje y tensión de cables, verificar el correcto funcionamiento del operador, limpiar y revisar los cuadros y protecciones.

Una vez por año se deben revisar el estado de amarres de cabina, verificar paracaídas y articulaciones, estado y tensión de cables, limpieza del estado del cabezal fugas de pistón y estado retenes, fugas de mangueras y tuberías, limpieza de refrigerador (si lo hay), limpieza de techo y bajos de la cabina, comprobar la renivelación, amarres contrapeso.

Equipos de elevador y/o ascensor de carga 900KGS - 13 PERSONAS:

El procedimiento general abarca: 

Cada mes se debe revisar que todos los aspectos básicos del ascensor funcionen de manera correcta: Las alarmas, los componentes de la cabina, la nivelación, arranque y parada, revisar apertura y cierre de puertas, comprobar que exista una correcta señalización de las puertas en los pisos.

Cada tres meses se debe limpiar el foso, revisar el freno, verificar el nivel de aceite de motores, máquina y detectar posibles fugas, limpiar la pisadera de puertas de cabina, limpiar el cuarto de máquinas (cada cuatro meses).

Cada seis meses se debe revisar que la luz de emergencia encienda de manera correcta,

limpiar y revisar las puertas de la cabina, control del estado del patinaje y tensión de cables, verificar el correcto funcionamiento del operador, limpiar y revisar los cuadros y protecciones.

Una vez por año se deben revisar el estado de amarres de cabina, verificar paracaídas y articulaciones, estado y tensión de cables, limpieza del estado del cabezal fugas de pistón y estado retenes, fugas de mangueras y tuberías, limpieza de refrigerador (si lo hay), limpieza de techo y bajos de la cabina, comprobar la renivelación, amarres contrapeso.

Actividades específicas:

• Realineamiento de guías para corregir ruidos en empalmes.

• Ajuste general de cuadro de maniobra y componentes periféricos.

• Realizar lubricación general de partes móviles y guías

• El contratista deberá entregar la certificación de los dos (2) ascensores, acreditada por el Página 7 de 49 organismo nacional de acreditación colombiana – ONAC como parte de los requisitos para tramitar el pago de la cuota final

UBICACIÓN Y CUADRO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENENSTAR ANIMAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASCENSORES DE PASAJEROS.

	ASCENSOR PRINCIPAL 

	UBICACIÓN 
	 EQUIPO
	ESPECIFICACION 

y/o

CARACTERISTICAS 
	REPUESTOS
	SERVICIO INCLUIDO EN MANTENIMIENTO

	PLAZOLETA CENTRAL   CBA
	 ASCENSORES EUROLIFT DE 03 PARADAS.
	Tipo de ascensores: ELECTRONICOS.
• Unidades: PRINCIPAL 
• Marca: EUROLIFT.
• Paradas: TRES (03) PARADAS.
• Capacidad: PRINCIPAL 700KGS
• Destinado al uso para: TRANSPORTE DE PASAJEROS 
	Zapatas   de   puertas   de   cabina, empaquetaduras, rectificadores, fusibles, tornillos, resortes, interruptores codillo, guayas para puertas de cabina, grasas especiales para la correcta lubricación del equipo.                                  Adicionalmente incluye todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios, tales como trapos, disolventes, y limpia-contactos.                                                                    Aceites y grasas especiales para la lubricación del equipo
	En eventos como rescate de elementos caídos en el pozo, trabajos especiales dentro del pozo hasta 2 horas se podrán realizar una vez en el mes sin costo adicional, servicios de acompañamiento para inspección 

	 
	 
	 
	 
	 

	ASCENSOR CARGA 

	UBICACIÓN 
	 EQUIPO
	ESPECIFICACION 

y/o

 CARACTERISTICAS
	REPUESTOS
	SEVICIO INCLUIDO EN MANTENIMIENTO

	ESCALERA DE SERVICIO   CBA
	 ASCENSORES EUROLIFT DE 03 PARADAS.
	Tipo de ascensores: ELECTRONICOS.
• Unidades: DE GARGA 
• Marca: EUROLIFT.
• Paradas: TRES (03) PARADAS.
• Capacidad: CARGA    900 KGS
• Destinado al uso para: TRANSPORTE DE CARGA 
	Zapatas   de   puertas   de   cabina, empaquetaduras, rectificadores, fusibles, tornillos, resortes, interruptores codillo, guayas para puertas de cabina, grasas especiales para la correcta lubricación del equipo.           Adicionalmente incluye todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios, tales como trapos, disolventes, y limpia-contactos.                                                                    Aceites y grasas especiales para la lubricación del equipo
	En eventos como rescate de elementos caídos en el pozo, trabajos especiales dentro del pozo hasta 2 horas se podrán realizar una vez en el mes sin costo adicional, servicios de acompañamiento para inspección 

	 
	 
	 
	 
	 


4.1.4. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 

Equipos de enfriamiento (cava biológicos - nevera de reactivos – nevera componentes sanguíneos - nevera medicamentos – nevera de vacunas):

•
El procedimiento general abarca: destapar la condensadora (equipos de condensadora, ventilador), limpieza, verificación de sonda, control digital o análogo, revisión de cableado suiches, carga de refrigerante, mediciones de consumo, revisar el sistema eléctrico, revisar la válvula de expansión, revisar las resistencias de deshielo, desgaste de repuestos y verificación de ventiladores y motores, revisión de empaques.
•
LAVADO

2.2
Equipos de aire acondicionado central y mini Split (semisótano, 1er piso, 2do piso, cubierta)

•
El procedimiento general abarca: destapar la evaporadora y condensadora (equipos de aire acondicionado), limpieza de evaporadoras y condensadora, se retira la suciedad acumulada en el serpentín y partes móviles, verificación de funcionamiento, revisión de control análogo y digital, chequeo de sondas sensores cableado, control de fugas y ajuste de refrigerante, monitoreo de ambiente flujo de frio, revisión de válvulas revisión de cableado eléctrico.

•
LAVADO 

2.3
Equipos de ventilación y extracción mecánica (semisótano, 1er piso, 2do piso, cubierta).

•
El procedimiento general abarca mantenimiento de rodamientos, chumacera, cambio de correas, lubricación y balanceo, revisión de turbina, revisión del control análogo o digital.

•
CORREAS 

•
LUBRICAR

•
LAVAR 

UBICACIÓN Y CUADRO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENENSTAR ANIMAL

	SEMISOTANO

	EQUIPO
	       ESPECIFICACION
	            REPUESTO
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	UNIDAD
	UVS-TD-01
	CORREAS
	MANTENIMIENTO
	     DOS



	VENTILADOR
	VOLTAGE 220
	LUBRICACION
	PREVENTIVO
	 

	SEMI SOTANO
	MOTOR ¾ HP
	LAVADO
	 
	 

	 
	PESOS 50KG
	 
	 
	 

	UNIDAD
	UVE-TD-02
	CORREAS
	MANTENIMIENTO
	     DOS



	VENTILADOR
	VOLTAGE 220
	LUBRICACION
	PREVENTIVO
	 

	BAÑOS
	MOTOR
	LAVADO
	 
	 

	SEMISOTANO
	1/4HP
	 
	 
	 

	 
	PESOS 36KG
	 
	 
	 

	AIRE ACONDICIONADO
	UC-MS-02 VOLTAGE 220 18000BTU PESO 49KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	     DOS

	AIRE ACONDICIONADO
	FC-MS-TP VOLTAGE 220 18000BTU PESO 49KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	      DOS

	CAVA BIOLOGICOS
	UC-MS-01 VOLTAGE 220 46000BTU PESO 82KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE
REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	CAVA BIOLOGICOS
	FC-MS-PT-01 VOLTAGE 220 46000BTU PESO 82KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE
REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS




	1ER PISO ZONA ADMINISTRATIVA Y CANINOS

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	REPUESTO
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	UNIDAD VENTILADOR ALOJAMIENTO DE OBSERVACION
	UVE-ID-06 VOLTAGE 220
MOTOR 5 HP PESOS
199KG
	CORREAS                             LUBRICACION           LAVADO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	UNIDAD VENTILADOR AREA ADMINISTRATIVA
	UVS-TD-06 VOLTAGE 220 MOTOR 1/3HP
PESOS 85KG
	CORREAS             LUBRICACION          LAVADO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	UNIDAD VENTILADOR AREA CANINOS 5
	UVE-TD-08 VOLTAGE 220
MOTOR 1HP
PESOS 85KG
	CORREAS             LUBRICACION          LAVADO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	FC-TP-15 VOLTAGE 220 9500BTU PESO 9KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	FC-T´-13 VOLTAGE 220 20000BTU PESO 12.5KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	FC-T´-12 VOLTAGE 220 20000BTU PESO 12.5KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	FC-T´-11 VOLTAGE 220 9500BTU PESO 9KG
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS




	2DO PISO SECTOR ALOJAMIENTOS CANINO - FELINO

	EQUIPO
	ESPECIFICACION 
	REPUESTO
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	UNIDAD
	UVS-TD-05
	CORREAS
	MANTENIMIENTO
	       DOS



	VENTILADOR
	VOLTAGE 220
	LUBRICACION
	PREVENTIVO
	 

	SEMI SOTANO
	MOTOR ¾ HP
	LAVADO
	 
	 

	 
	PESOS 64KG
	 
	 
	 

	UNIDAD
	UVE-TD-03
	CORREAS
	MANTENIMIENTO
	       DOS



	VENTILADOR
	VOLTAGE 220
	LUBRICACION
	PREVENTIVO
	 

	BAÑOS
	MOTOR 3HP
	LAVADO
	 
	 

	SEMISOTANO
	PESOS 127KG
	 
	 
	 

	AIRE ACONDICIONADO
	FC-TC-4V-03 VOLTAGE 220 48000BTU PESO 18.5KG
	LAVADO       DESENCRUSTADO DESIFECTADO        PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	FC-TP-01 VOLTAGE 220 18000BTU PESO 12.5KG
	LAVADO     DESENCRUSTADO DESIFECTADO        PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	FC-TP-11 VOLTAGE 220 9500BTU PESO 9KG
	LAVADO     DESENCRUSTADO DESIFECTADO       PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	      DOS



	EQUIPOS EN CUBIERTA -TERRAZA 

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	REPUESTO
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD 

	UNIDAD
	UVE-TD-07
	CORREAS
	MANTENIMIENTO
	      DOS



	VENTILADOR
	VOLTAGE 220
	LUBRICACION
	PREVENTIVO
	 

	ALOJAMIENTO
	MOTOR3 HP
	LAVADO
	 
	 

	INDIVINUAL
	PESOS 189KG
	 
	 
	 

	UNIDAD
	UVS-TD-08
	CORREAS
	MANTENIMIENTO
	      DOS



	VENTILADOR
	VOLTAGE 220
	LUBRICACION
	PREVENTIVO
	 

	ALOJAMIENTO
	MOTOR  1
	LAVADO
	 
	 

	INDIVINUAL PÍSO 2
	1/2HP
	 
	 
	 

	 
	PESOS 111KG
	 
	 
	 

	AIRE ACONDICIONADO
	UC-S-01 VOLTAGE 220 77372BTU PESO 150KG
	LAVADO    DESENCRUSTADO DESIFECTADO        PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS



	AIRE ACONDICIONADO
	UC-RV-01 VOLTAGE 220 268200BTU PESO 400KG
	LAVADO     DESENCRUSTADO DESIFECTADO        PRESIONES DE REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	       DOS




	ZONA HOSPITALARIA

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	REPUESTO
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	NEVERA CHALLENGER CR239 R5 REFRIGERADOR
	VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 215 LT
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO     PRESIONES DE
REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS

	
	VOLTAGE 110
	
	
	

	
	SISTEMA DE DESHIELO: SEMIAUTOMATICO
	
	
	

	
	CONSUMO 17.7 KWH/mes
	
	
	

	NEVERA MABE   RMA300FJCG REFRIGERADOR CONGELADOR
	VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 297 LT
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO     PRESIONES DE
REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS

	
	VOLTAGE 110
	
	
	

	
	SISTEMA DE DESHIELO AUTOMATICO
	
	
	

	
	CONSUMO 32.1 KWH/mes
	
	
	

	NEVERA CHALLENGER CR239 R5 REFRIGERADOR
	VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 215 LT
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO     PRESIONES DE
REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS

	
	VOLTAGE 110
	
	
	

	
	SISTEMA DE DESHIELO: SEMIAUTOMATICO
	
	
	

	
	CONSUMO 17.7 KWH/mes
	
	
	

	ZONA SEMISOTANO - MEDICAMENTOS

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	REPUESTO
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	MELING BIOMEDICAL YC-27EW REFRIGERADOR
	VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 275 LT
	LAVADO DESENCRUSTADO DESIFECTADO     PRESIONES DE
REFRIGERANTE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS

	
	VOLTAGE 110
	
	
	

	
	CLASIFICACION CLIMATICA 4
	
	
	

	
	2.6 A
	
	
	


4.1.5. SISTEMA ELÉCTRICO
El contratista deberá realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos programados a los equipos de la presente contratación que sean asignados por el supervisor del contrato.

El contratista deberá realizar mantenimientos preventivos programados (2) a la planta eléctrica, (1) a la subestación eléctrica, (2) a los equipos y componentes de CCTV y Cableado estructurado de la presente contratación asignados por el supervisor del contrato.

El contratista deberá realizar (1) un mantenimiento preventivo y/o correctivo si fuese necesario a elementos de iluminación, interruptores y sensores presentes en los diferentes espacios del Centro de Bienestar Animal.

El procedimiento ofrecido por el contratista no debe limitarse a lo aquí indicado, sin embargo, debe tomar en cuenta como mínimo los siguientes pasos:

· PLANTA ELECTRICA: El procedimiento general abarca: Colocar el selector de operación en apagado,  des energizar el interruptor de la planta eléctrica con su respectivo candado y etiquetas de mantenimiento, purgar tanque de combustible, cambio de aceite lubricante del motor (250 a 300 horas como máximo), revisión del Nivel de líquido refrigerante, cambio de filtro de Aire, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, revisión de los balancines, reajuste de pernos, revisión del sistema eléctrico, mantenimiento baterías (medición de voltajes, revisión y ajuste  terminales bornes, revisión nivel de electrolitos y revisión del sistema de carga de las baterías, revisión de las bandas o poleas, limpieza general.

Actividades específicas, las mínimas, salvo las demás y por la naturaleza de la necesidad este obligado a realizar el contratista.

•
DESENERGIZAR

•
PURGAR TANQUE

•
REVISAR FUGAS Y NIVELES

•
AJUSTAR PERNOS, BORNERAS Y SISTEMA DE CARGA 

•
REVISAR DEL SISTEMA ELECTRICO

•
LIMPIAR

•
ENCENDER PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

•
REVISAR BATERIAS 

· SUBESTACION ELECTRICA: El procedimiento general abarca: Realizar corte del fluido eléctrico en el punto de entrega de la empresa electrificadora, realizar corte del fluido eléctrico en la celda de energía de llegada en la subestación, verificación de ausencia de fluido eléctrico con el probador de voltaje sin contacto de rango amplio, instalación del sistema de tierras de seguridad, limpieza general, lubricación de mecanismos móviles seccionadores, disyuntores, transformadores de corriente, interruptores y mecanismos de mando, medición de la resistencia de aislamiento del transformador, limpieza, ajuste de conexiones y lubricación del tablero de transferencia, prueba de transferencia, limpieza general de todas las celdas y tableros pertenecientes a la subestación, medición de puesta a tierra.

Actividades específicas, las mínimas, salvo las demás y por la naturaleza de la necesidad este obligado a realizar el contratista.

•
SUSPENDER FLUIDO ELECTRICO

•
VERIFICAR DE FLUIDO ELECTRICO

•
INSTALAR SISTEMA A TIERRA

•
LIMPIAR

•
LUBRICAR PARTES 

•
MEDIR PUESTA A TIERRA.
· EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. CCTV: El procedimiento general abarca el mantenimiento del conjunto de equipos de seguridad (grabadores, dvr, nvr, disco duro, cámaras inalámbricas y cableadas) que están diseñados especialmente para supervisar espacios y actividades. Lo que busca está clase de sistema es facilitar el control, mejorar procesos de producción y monitoreo dentro de una compañía

Actividades específicas, las mínimas, salvo las demás y por la naturaleza de la necesidad este obligado a realizar el contratista.

•
DVR. 

Revisar la transmisión vídeo en tiempo real al monitor.

Revisar alcance remoto vía internet.

Revisar que el monitor tenga buen brillo y contraste.

Limpiar los monitores, paneles de control y teclados con una solución diluida de limpieza.

Revisión de la fuente de poder y su funcionamiento. 

•
MANTENIMIENTO DE CAMARAS

Verificar que la cámara esté ajustada y posicionada de forma correcta.

Verificar que el lente de enfoque y el iris automático estén ajustados correctamente.

Limpiar el exterior de la cámara, verificando que estén libres de polvo por dentro y por fuera.

Que las cámaras IP DOMO FIJO estén funcionando correctamente con el controlador o software.

•
MANTENIMIENTO DE CABLEADO.

Verificación del cableado a las cámaras y sensores, revisando que estén en buenas condiciones y conectados de forma correcta.

Asegurarse que el cableado esté correctamente sujetado a las paredes o vigas y que tengan buena insolación.

Revisar los conectores y puntos de entrada de cable para cerciorar que el cableado no tenga una falsa conexión.

Revisar que el cable de transmisión tenga buena señal de vídeo y que esté libre de distorsión.

Revisar que todos los conectores estén aislados del conducto y cajas de paso.

•
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA

Verificar que el sistema de alarma esté enviando y recibiendo información a la Central de Monitoreo y/o al propietario a través del teléfono o TCP/IP.

Verificar que la tarjeta madre del equipo esté funcionando correctamente y que el voltaje de entrada y salida sean correctos.

Revisar que el teclado esté funcionando correctamente, activación y desactivación y programación en general etc.

Verificar que la batería de respaldo mantenga carga y limpiar sus terminales.

Limpieza y verificación del funcionamiento de los sensores de movimiento, contactos magnéticos, sensores de humo, etc.

Verificar el estado del cableado de conexión del panel a los sensores.

· CABLEADO ESTRUCTURADO:

El procedimiento general abarca: inspeccionar todas las tomas de datos en los paneles de parcheo del rack existente en la instalación, comprobando que estén perfectamente identificadas y que su anclaje al panel e Inter conexionado sea el correcto. Se revisará que los latiguillos que unen los switches con los paneles estén en perfecto estado y no se encuentren anudados los unos con los otros, comprobando que su recorrido sea lineal de cara a que sean fácilmente identificables.
Revisión de las tomas de datos. Se realizará la tarea de revisión de las tomas físicas en cada una de las dependencias donde existan.
 Revisión de los RACK de comunicaciones y etiquetado. Se inspeccionarán los elementos anclados al armario. Comprobación que dichos elementos se encuentran en perfecta conexión tanto eléctrica como de datos. Se hará una revisión de tensiones eléctricas, etiquetado de latiguillos de interconexión, se realizará labores de limpieza.
Revisión de los armarios eléctricos que afecten a los RACK de comunicaciones. Se comprobarán las rotulaciones de los circuitos eléctricos y las tensiones en las fases, haciéndose pruebas sobre los elementos de protección y maniobra.
Revisión de las tomas eléctricas de los RACK de comunicaciones. 
Se realizarán comprobaciones de tensiones eléctricas de las tomas para que se encuentren perfectamente identificadas y rotuladas y que cada una de ellas funcione correctamente.
Etiquetado e identificación de las instalaciones. En los casos en los que no esté perfectamente identificada tanto la toma eléctrica como la de datos se realizará esta tarea, identificando la toma con un letrero perfectamente legible en cada uno de los extremos. Cuando se trate de conexiones de datos se realizará con bridas rotulables que se adherirán al cable quedando perfectamente unida y sin posibilidad de caída o rotura de la identificación.

Actividades específicas, las mínimas, salvo las demás y por la naturaleza de la necesidad este obligado a realizar el contratista.

•
REVISAR ESTADO DEL CABLEADO DE COBRE.

•
REVISAR LAS TOMAS DE DATOS

•
REVISAR LOS RACK DE COMUNICACIONES Y ETIQUETADO

•
      REVISAR LAS TOMAS ELÉCT. DE LOS RACK COMUNICIONES

•
ETIQUETAR E IDENTIFICAR  LAS INSTALACIONES

· REVISAR LUMINARIAS – INTERUPTORES Y SENSORES

El procedimiento general abarca: inspeccionar todas las salidas, sensores y puntos de luminarias.

•
    LIMPIAR SISTEMA ÓPTICO Y CIERRE.

•
    CAMBIAR DE JUNTAS PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD.

•
    COMPROBAR LAS FIJACIONES MECÁNICAS.

•
    CONTROLAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.

•
    CAMBIAR LÁMPARAS SEGÚN VIDA ÚTIL DADA POR EL        FABRICANTE.

•
    EQUIPOS AUXILIARES Y OTROS ELEMENTOS.

•
    CALIBRAR SENSORES

El objetivo del mantenimiento es ofrecer las mismas condiciones iniciales durante toda la vida útil de la instalación, conseguir que la duración de la instalación sea como mínimo igual o superior a la prevista.

•
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Este tipo de tarea consiste en el cambio de elementos componentes de la instalación eléctrica (lámparas, interruptores y sensores) un poco antes de que lleguen al final de su vida útil, al igual que limpieza de luminarias para reducir el número de operaciones puntuales que elevan el costo de mantenimiento y reducen la calidad del servicio.

UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL
	SEMISOTANO

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	ACTIVIDAD
	TIPO     MANTENIMIENTO
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	PERIODICIDAD

	PLANTA ELECTRICA
	MOTOR CUMMINS 6CTA8.3-G2
	FILTRO DE AIRE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	TRES
	MARZO – ABRIL

	
	GENERADOR LEROY-SOMER TAL-A44-L
	FILTRO DE ACEITE
	
	
	

	
	POTENCIA NOMINAL
	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	
	
	

	
	STAND BY;180KW/225KVA
	CAMBIO DE ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR
	
	
	JULIO - AGOSTO

	
	PRIME;162KW/203KVA
	NIVEL DE REFRIGERANTE
	
	
	

	
	Factor de Potencia;.0.8
	
	
	
	

	
	Temperatura Ambiente:   40 Grados C
	
	
	
	NOV.   – DIC.

	
	Tanque:99Galones.
	
	
	
	

	
	Velocidad Nominal: 1800rpm
	
	
	
	

	
	Peso: 2119 Kilogramos-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUBESTACION      ELECTRICA
	CELDA DE TRANSFORMADOR DM CMT-T                         CERTIFICADO No.1115 VD
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	UNO
	JULIO -AGOSTO

	
	TENSION NOMINAL: 13200 V
	
	
	
	

	
	CORRIENTE NOMINAL: .225 KVA
	
	
	
	

	
	3FASES/4HILOS.
	
	
	
	

	
	GRADO DE PROTECCION…IP30.
	
	
	
	

	
	NORMA. IEC 62271-200.
	
	
	
	

	
	FABRICADO POR DISEÑOS METALMECANICOS DR SAS.
	
	
	
	

	
	TRANSFORMADOR TIPO SECO 13200/208-120V
	CONECTORES DE CABLEADO
	
	
	

	
	POTENSIA NOMINAL 225KVA
	TORNILLERIA
	
	
	

	
	
	CAMBIOS DE CHAPAS ARMARIO.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
	DVR HIKVISION
	
	
	DOS
	MARZO - ABRIL

	
	NVR
	
	
	
	

	
	GRBADORAS
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	
	

	
	MONITOR BELL-AJHUA
	TARJETA DE VIDEO
	
	
	NOV. – DIC.

	
	32 CAMARAS HIKVISION
	
	
	
	

	
	TECLADO
	
	
	
	

	CABLEADO ESTRUCTURADO
	RACK
	TERMINALES RJ 45
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS
	MARZO - ABRIL

	
	MANEJADOR DE SWICTH G5328F – IP.COM. 2UNID
	cat 6 y cat 5
	
	
	

	
	MANEJADOR DE SWICTH G5328P-24-410W – IP.COM.
	ENCHUFE RED UTP PARA CABLE SOLIDO
	
	
	NOV. – DIC.

	
	
	
	
	
	

	LUMINARIAS - SENSORES -SALIDAS

	ITEM
	ESPECIFICACION
	UBICACIÓN
	TIPO MANTENIMIENTO
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	PERIODICIDAD

	LUMINARIAS
	LAMPARA 18W DE INCRUSTAR REDONDA              7 UNIDADES
	PASILLO ASCENSOR ALBERGUE
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	JULIO - AGOSTO

	
	
	SALA DE ESTERILIZACION
	
	
	

	
	
	PASILLO DE RECUPERACION
	
	
	

	
	
	RECEPCION
	
	
	

	
	
	PASILLO CONSULTORIOS
	
	
	

	
	
	PASILLO DE RECEPCION
	
	
	

	
	
	VESTIER HOMBRES
	
	
	

	
	
	SALA MATERNIDAD 1
	
	
	

	
	
	ALBERGUE CANINO 5
	
	
	

	
	LAMPARA 12W INCRUSTAR           2 UNIDADES
	PASILLO SOTANO ALMACEN
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	LAMPARA 1X20 INCRUSTAR           3 UNIDADES
	CONSULTORIO 2
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	

	
	
	CONSULTORIO 1
	
	
	

	
	
	AUDITORIO
	
	
	

	
	LAMP 24W INCRUSTAR           2 UNIDADES
	ALMACEN SOTANO
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	

	
	
	RECUPERACION ESPECIES MENORES
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	LAMPARA 60X60 INCRUSTAR           4 UNIDADES
	ALMACEN DIAN
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	

	
	
	SALA DE IMÁGENES
	
	
	

	
	
	SALA DE ESPERA
	
	
	

	
	TUBOS PARA LAMPARAS HERMETICA          20 UNIDADES
	ALBERGUE CANINO
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	

	
	
	CANINOS 2
	
	
	

	
	
	PESEBRERA
	
	
	

	
	
	SOTANO PARQUEADERO
	
	
	

	
	
	SUBESTACION
	
	
	

	
	
	SOTANO PARQUEADERO
	
	
	

	INTERRUPTORES
	INTERRUPTOR SENCILLO              4 UNIDADES
	ALBERGUE CANINO 4
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	JULIO - AGOSTO

	
	
	JAULA HANNA CIRUGIA
	
	
	

	
	
	JAULAS
	
	
	

	
	INTERRUPTOR DOBLE                    3 UNIDADES
	RAMPA DE DESCARGUE
	MANNTENIMIENTO CORRECTIVO
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.1.6. MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLES 

En este contexto, el contratista deberá realizar dos (2) mantenimientos correctivos programados, uno para cada una de las dos (2) puertas de acceso vehicular, asegurando la corrección de cualquier deficiencia y la implementación de las medidas necesarias para cumplir con los estándares técnicos exigidos. 

Asimismo, deberá llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para subsanar las observaciones correspondientes y obtener la certificación de las puertas de acceso vehicular conforme a la norma NTC 5926-3. 

El procedimiento de revisión y mantenimiento ofrecido por el contratista deberá contar, como mínimo, con las siguientes características aquí determinadas. 

1. Comprobar el correcto cierre de la puerta enrollable, comprobando que la 

puerta no se ha des encuadrado 

2. Comprobar el funcionamiento de las fotoceldas 

3. Comprobar que el motor invierte el movimiento de la puerta ante la detección de un       obstáculo 

4. Comprobar que la puerta desliza en la guía de forma continua 

5. Inspección visual de las posibles holguras de la estructura y acoplamiento del 

motor, así como conexiones 

6. Limpiar el emisor/receptor de las fotoceldas. 

7. Revisar el estado de limpieza, anclaje y linealidad de la guía 

8. Verificar el anclaje de los rodamientos y su correcto funcionamiento 

9. Verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento recomendadas por el fabricante del motor 

10. Verificar el funcionamiento de las bandas sensibles 

11. Verificar el funcionamiento del sistema anticaídas 

12. Verificar el sistema de desbloqueo del motor y su funcionamiento manual 

comprobando que la fuerza a aplicar es suficiente para mover la puerta 

13. Verificar la solidez de la chapa o material que forma la puerta, de manera 

que se impida el acceso a través de posibles orificios 

14. Verificar las conexiones y dispositivos de seguridad eléctrica integrados en el 

cuadro eléctrico 

15. Verificar que ninguna lamina este golpeada y descolgada 

16. Verificar que ningún eslabón entre las varillas de la hoja de la puerta esta suelta 

17. Verificar que las guías y rieles estén bien, lubricarlas 

18. Verificar que no se sobrepasan las velocidades y fuerzas máximas en las maniobras de apertura y cierre de la puerta 

19. para el cobro de cuota final se deberá anexa la certificación de los equipos bajo la norma de inspección NTC 5926.3

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá incluir actividades adicionales que considere necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sin limitarse a lo aquí indicado. 

UBICACIÓN Y CUADRO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENENSTAR ANIMAL

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PUERTA ENRROLLABLE.

	PUERTA VEHICULAR 1.1

	UBICACIÓN
	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	REPUESTOS
	SEVICIO INCLUIDO EN MANTENIMIENTO

	ACCESO VEHICULAR
	PTA. CORTINA ENROLLABLE DE 4,15 * 6.01
	Cortina enrollable formada por varillas de acero de 7.0.mm de espesor, con perfil guía fijo de 2mm canal “U”, soporte inferior en ángulo de 40*3 y tapa rollo lamina metálica calibre 18. Con motor al eje tipo TAR con dispositivo de retención integrado
	FLEJES RAL 9004 5,76
FLEJES RAL 9004 5,35 CADENA DE OPERACIÓN MANUAL
GUARDA CADENA PORTA CADENA

ANGULO PARA SOPORTE DE
MOTOR de 2 x 1/8 de 60 cm CABLE
WINDLOCKS TORNILLOS LINKS
PUSH
	Se incluye suministro e instalación de: Baliza luminosa

Fotoceldas MOTOR RDC Espejo converso

Cable para fotoceldas Paracaídas, para Certificación y servicios de acompañamiento para

inspección de la norma NTC 5926.3

	
	
	
	
	

	PUERTA VEHICULAR 1.2

	UBICACIÓN
	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	REPUESTOS
	SEVICIO INCLUIDO EN MANTENIMIENTO

	ACCESO VEHICULAR
	PTA. CORTINA ENROLLABLE DE 4,15 * 5.75
	Cortina enrollable formada por varillas de acero de 7.0.mm de espesor, con perfil guía fijo de 2mm canal “U”, soporte inferior en ángulo de 40*3 y tapa rollo lamina metálica calibre 18. Con motor al eje tipo TAR con dispositivo de retención integrado
	FLEJES RAL 9004 5,76
FLEJES RAL 9004 5,35 CADENA DE OPERACIÓN MANUAL
GUARDA CADENA PORTA CADENA

ANGULO PARA SOPORTE DE
MOTOR de 2 x 1/8 de 60 cm CABLE
WINDLOCKS TORNILLOS LINKS
PUSH
	Se incluye suministro e instalación de: Baliza luminosa

Fotoceldas MOTOR RDC Espejo converso

Cable para fotoceldas Paracaídas, para Certificación y servicios de acompañamiento para

inspección de la norma NTC 5926.3


4.1.7. MANTENIMIENTO DE BOMBAS

· Equipos y sistema de bombeo sanitario (DOS (2) bombas sumergibles IHM WQ 42-9-2.2 – cajas de inspección- tanque en lavandería):

El procedimiento general abarca: Verificar el estado de los cables y conexiones eléctricas, comprobar si hay signos de desgaste o corrosión en el motor, asegurarse de que el motor funcione correctamente y no presente ruidos o vibraciones anormales, inspeccionar el impulsor en busca de desgaste o daños, verificar si hay obstrucciones o acumulación de sedimentos, asegurarse de que el impulsor esté correctamente alineado y no presente desequilibrios, revisar los sellos para detectar fugas o desgaste, comprobar si los sellos están correctamente lubricados, asegurarse de que los sellos estén en buen estado y no presenten signos de deterioro, limpiar los conductos de succión para prevenir obstrucciones, verificar si hay acumulación de sedimentos o residuos, asegurarse de que los conductos estén libres de obstrucciones y en buen estado, limpiar los conductos de 

succión para prevenir obstrucciones, verificar si hay acumulación de sedimentos o residuos, asegurarse de que los conductos estén libres de obstrucciones y en buen estado. 

Actividades específicas:

•
REVISAR EL MOTOR 

•
FUGAS Y SELLOS 

•
LIMPIAR CONDUCTOS 

•
PROBAR FUNCIONAMIENTO 

•
LIMPIAR TANQUE 

•
REVISIAR CAJAS DE INSPECCION 

· Equipos y sistema de bombeo de agua potable (DOS (2) bombas de agua WEG NEMA PREMIUM – válvulas – inspección de tubería)

El procedimiento general abarca: Realizar inspecciones visuales periódicas, buscar si hay fugas en las tuberías, conexiones o en la bomba misma. Poner atención a cualquier sonido inusual, como golpes, zumbidos o vibraciones excesivas que pueden indicar un desequilibrio en la bomba. Buscar signos de corrosión en las partes metálicas de la bomba y asegurarse de que no haya obstrucciones en las entradas de agua. 

Actividades específicas: 

•
REVISAR EL RENDIMIENTO DE LA BOMBA 

•
INSPECCIONAR LAS PIEZAS DE DESGASTE 

•
LUBRICAR LOS COJINETES Y LAS JUNTAS 

•
REVISAR LOS SELLOS Y ACOPLAMIENTOS 

•
LIMPIAR LOS FILTROS 

•
ELIMINAR LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y SUCIEDAD 

•
VERIFICAR LA ELEVACIÓN DE LA BOMBA. 

•
COMPROBAR QUE LOS PUNTOS DE MONTAJE SON SEGUROS. 

•
REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. 

•
REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. 

•
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO. 

· Equipos y sistema de bombeo de agua lluvia (DOS (2) bombas sumergibles IHM WQ 42-9-2.2 – tanque de almacenamiento).

El procedimiento general abarca: Verificar el estado de los cables y conexiones eléctricas, comprobar si hay signos de desgaste o corrosión en el motor, asegurarse de que el motor funcione correctamente y no presente ruidos o vibraciones anormales, inspeccionar el impulsor en busca de desgaste o daños, verificar si hay obstrucciones o acumulación de sedimentos, asegurarse de que el impulsor esté correctamente alineado y no presente desequilibrios, revisar los sellos para detectar fugas o desgaste, comprobar si los sellos están correctamente lubricados, asegurarse de que los sellos estén en buen estado y no presenten signos de deterioro, limpiar los conductos de succión para prevenir obstrucciones, verificar si hay acumulación de sedimentos o residuos, asegurarse de que los conductos estén libres de obstrucciones y en buen estado, limpiar los conductos de succión para prevenir obstrucciones, verificar si hay acumulación de sedimentos o residuos, asegurarse de que los conductos estén libres de obstrucciones y en buen estado. 

Actividades específicas: 

• REVISAR MOTOR 

• FUGAS Y SELLOS 

• LIMPIAR CONDUCTOS 

• PROBAR DE FUNCIONAMIENTO 

•LIMPIAR TANQUE 

· Equipos y sistema de bombeo de nivel freático (DOS (2) bombas sumergibles IHM WQ 42-9-2.2 – tanque de almacenamiento)

El procedimiento general abarca: Verificar el estado de los cables y conexiones eléctricas, comprobar si hay signos de desgaste o corrosión en el motor, asegurarse de que el motor funcione correctamente y no presente ruidos o vibraciones anormales, inspeccionar el impulsor en busca de desgaste o daños, verificar si hay obstrucciones o acumulación de sedimentos, asegurarse de que el impulsor esté correctamente alineado y no presente desequilibrios, revisar los sellos para detectar fugas o desgaste, comprobar si los sellos están correctamente lubricados, asegurarse de que los sellos estén en buen estado y no presenten signos de deterioro, limpiar los conductos de succión para prevenir obstrucciones, verificar si hay acumulación de sedimentos o residuos, asegurarse de que los conductos estén libres de obstrucciones y en buen estado, limpiar los conductos de succión para prevenir obstrucciones, verificar si hay acumulación de sedimentos o residuos, asegurarse de que los conductos estén libres de obstrucciones y en buen estado 

Actividades específicas: 

• REVISAR MOTOR 

• FUGAS Y SELLOS 

• LIMPIAR CONDUCTOS 

• PROBAR DE FUNCIONAMIENTO 
· Equipos y sistema de bomba de riego. (una (1) bomba WEG W48J – control de encendido)

El procedimiento general abarca: Realizar inspecciones visuales periódicas, buscar si hay fugas en las tuberías, conexiones o en la bomba misma. Poner atención a cualquier sonido inusual, como golpes, zumbidos o vibraciones excesivas que pueden indicar un desequilibrio en la bomba. Buscar signos de corrosión en las partes metálicas de la bomba y asegurarse de que no haya obstrucciones en las entradas de agua. 

Actividades específicas: 

• REVISAR EL RENDIMIENTO DE LA BOMBA 

• INSPECCIONAR LAS PIEZAS DE DESGASTE 

• LUBRICAR LOS COJINETES Y LAS JUNTAS 

• REVISAR LOS SELLOS Y ACOPLAMIENTOS 

• LIMPIAR LOS FILTROS 

• ELIMINAR LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y SUCIEDAD 

• VERIFICAR LA ELEVACIÓN DE LA BOMBA. 

• COMPROBAR QUE LOS PUNTOS DE MONTAJE SON SEGUROS. 

• REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. 

• REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. 

• FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO.

UBICACIÓN Y CUADRO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENENSTAR ANIMAL
	CUADRO DE BOMBAS C.B. A

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	UBICACIÓN
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES IHM WQ 42-9-2.2
	220V - 60HZ ENTRADA 3KW DESCARGA DE 2.5" PULG PROM; 2.2KW/ 3 HP

A.D.T. MIN. 2M PESO NETO: 47KG
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGYUAS LLUVIAS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS

	DOS (2) BOMBAS DE AGUA POTABLE WEG NEMA PREMIUM
	220 - 400 V
PH 3 - KW 2.2 ALT 1.000 M ASL RPM 3500
	SEMISOTANO. CUARTO DE BOMBAS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	DOS

	DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES IHM WQ 42-9-2.2
	220V - 60HZ ENTRADA 3KW DESCARGA DE 2.5" PULG PROM; 2.2KW/ 3 HP

A.D.T. MIN. 2M PESO NETO: 47KG
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE NIVEL FREATICO- SEMISOTANO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	DOS



	DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES IHM WQ 42-9-2.2
	220V - 60HZ ENTRADA 3KW DESCARGA DE 2.5" PULG PROM; 2.2KW/ 3 HP

A.D.T. MIN. 2M PESO NETO: 47KG
	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUAS SANITARIAS- LAVANDERIA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	DOS

	UNA (1) BOMBA WEG W48J
	140-220V HP (Kw) 1.0 INDUCT MOTOR - SQUIRREL CAGE HZ 60 RPM 3460
	SEMISOTANO. CUARTO DE BOMBAS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	            DOS 


4.1.8. MANTENIMIENTO RED DE PROTECCION DE INCENDIOS (PCI)

El objetivo general del mantenimiento es garantizar la operatividad, confiabilidad y cumplimiento normativo del Sistema de Protección Contra Incendios (PCI), dejando el sistema en condiciones óptimas para la inspección y certificación por parte del organismo competente.

El procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Protección Contra Incendios (PCI) del Centro de Bienestar Animal comprende el conjunto de actividades técnicas necesarias para garantizar la operatividad, confiabilidad y cumplimiento normativo de la red hidráulica contra incendios y sus componentes asociados, así como la preparación integral del sistema para la inspección y certificación por parte del Cuerpo de Bomberos competente.

Este procedimiento abarca de manera integral la inspección, diagnóstico, mantenimiento, pruebas funcionales, ajustes técnicos y documentación del sistema, incluyendo:


•
Red de tuberías contra incendios.


•
Válvulas de control, compuerta, retención y accesorios.


•
Gabinetes contra incendio, mangueras y lanzas.


•
Hidrantes internos y externos (si aplica).


•
Manómetros e instrumentos de medición.


•
Cuarto de bombas contra incendio.


•
Bomba principal, bomba jockey y bomba de respaldo (diésel).


•
Tableros eléctricos de control.


•
Tanques de almacenamiento de agua contra incendio.

El mantenimiento deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

En primer lugar, una inspección técnica general del estado físico del sistema, verificando condiciones estructurales de tuberías, soportes, uniones y accesorios, identificando posibles fugas, corrosión, obstrucciones o daños mecánicos.

Posteriormente, se realizará la revisión y verificación del correcto funcionamiento de válvulas, comprobando su apertura y cierre total, estado de empaques y correcta posición operativa. Igualmente, se revisarán los manómetros para confirmar su estado físico y la correcta lectura de presión del sistema.

En relación con los gabinetes contra incendio, se verificará el estado de las mangueras, acoples y lanzas, asegurando que se encuentren en condiciones adecuadas de uso y debidamente organizadas.

Respecto al cuarto de bombas, el procedimiento incluye limpieza general, verificación de ventilación, revisión de alineación de bomba y motor, inspección de sellos mecánicos, revisión de presostatos, medición de presión de descarga, comprobación de arranque automático y verificación del estado del tablero eléctrico y sus protecciones.

Se deberán realizar pruebas funcionales del sistema, tales como simulación de caída de presión para verificar el arranque automático de la bomba principal y la bomba jockey, pruebas de presión estática y dinámica, y verificación de estabilidad del sistema en operación.

En caso de detectarse fallas, el procedimiento contempla la ejecución de mantenimiento correctivo, que podrá incluir cambio de manómetros defectuosos, reparación de fugas, reemplazo de válvulas o empaques, ajuste de presostatos, reparación de componentes eléctricos y demás intervenciones necesarias para restablecer la operatividad del sistema.

Finalmente, el procedimiento incluye la elaboración de un informe técnico detallado con registro fotográfico, resultados de pruebas, estado final del sistema y recomendaciones, dejando el sistema en condiciones óptimas para la visita de inspección y certificación por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

El resultado esperado es un sistema de protección contra incendios completamente operativo, presurizado, sin fugas, con activación automática funcional y en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

UBICACIÓN Y CUADRO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE BIENENSTAR ANIMAL
	CUADRO DE RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PCI C.B. A

	EQUIPO
	ESPECIFICACION
	UBICACIÓN
	MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	 MOTOR KILOSKAR 44BZ
	•
Potencia: 106–148 HP

•RPM nominal: 2800–3000

•
Combustible: Diésel ASTM D975 Grade 1-D

•Fabricación: Feb 2022
	SOTANO PARQUEADEROS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	DOS

	BOMBAS DE PRESION

CENTRÍFUGA VERTICAL MULTIETAPAS

TURE VMSS2-70
	Caudal :2 m³/h

Altura manométrica: 81 m

Velocidad de operación: 3500 rpm

Potencia requerida :.5 kW
	SOTANO PARQUEADEROS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	           DOS


La prestación del servicio se deberá efectuar a todos los equipos ubicados en las diferentes instalaciones del Centro de Bienestar Animal.

El contratista debe entregar al final del contrato un informe detallado del mantenimiento realizado por cada equipo, máximo 15 días después de terminado el contrato, con los inventarios actualizados e identificación de equipos no especificados en la lista cuando hubiere lugar.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL:

Teniendo como base el alcance del contrato, se hace necesario que el contratista cuente con los medios de comunicación mínimos, los cuales serán el canal directo de comunicación entre el supervisor y oferente; para tal efecto se solicita los mecanismos de comunicación, así:

- Teléfono Fijo de la empresa y área de soporte técnico

- Teléfono Móvil para cada uno de cada uno del personal designado

- Correo Electrónico corporativo del área de soporte técnico y de cada uno del personal designado.

- Creación de grupos de chat a través de WhatsApp

- Listas de correo.

MECANISMOS DE CONTROL:

Durante la ejecución del contrato se tendrán como mecanismos de control:

●
Informes técnicos de Servicio por cada dependencia que incluyen diagnósticos, resultados, detalle de procedimientos aplicados, adjuntos de artículos técnicos y análisis realizados, estos informes deberán ser presentados semanalmente, los cuales deberán ser acumulados para cada uno de los informes soporte de los pagos.

●
Bitácora: El contratista llevará un archivo de documentos del contrato, donde incluye los documentos legales, informes técnicos de servicio, actas de cumplimiento, actas de reunión y comunicaciones entre las partes. Todas las actas deben de estar firmadas por la persona que atendió las visitas que pertenezcan al CBA.

●
Toda la documentación que se genera producto de este proceso deberá ser avalada por el supervisor del contrato y posteriormente con visto bueno del CTO.

●          Esta relación debe ir acompañada con el cronograma de trabajo e indicando el nombre de los técnicos que realizarán el mantenimiento. El contratista se responsabilizará de los daños ocasionados en los equipos, durante alguna de las labores de mantenimiento.

REEMPLAZO DE PARTES Y/O EQUIPOS:

Los repuestos deben ser originales y nuevos de igual o superior características del equipo, deben ser entregados con su respectiva garantía, se debe garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y compatibilidad total sin que esto genere costos adicionales. Para el caso en que el arreglo, repuesto, reparación supere el 70% del valor real del equipo en los inventarios de la unidad, se contempla realizar el correspondiente informe de baja justificada y con estudio de mercado que evidencie al CBA y al contratista la baja del mismo como procedimiento de calidad.

El supervisor, será el encargado de valorar y aprobar el retiro de los equipos que requieran mantenimiento correctivo en las instalaciones del contratista.
1. Condiciones para el Cambio de Repuestos: Los repuestos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a)
Los repuestos que se instalen deben ser nuevos y en ningún caso ser remanufacturados.

b)
Los repuestos suministrados deberán ser los recomendados por el fabricante de los equipos.

c)
El cambio de repuestos debe tener el visto bueno por parte del supervisor del contrato.

d)
El precio de los repuestos a reemplazar debe ser acorde con los precios del mercado para dichos bienes. 

e)
El contratista debe ofrecer una garantía mínima de un (1) año para cada uno de los repuestos que se instalen.

f)
Todos los costos de transporte, reposición y trámite ante la fábrica correrán por parte del contratista.

g)
Para el cambio de los repuestos que se requieran, el proponente deberá correr con todos los costos asociados al cambio como son:

- Mano de obra.

- Transporte de personal y desplazamiento al sitio de instalación.

- Transporte de material, herramientas y equipos.

2. Condiciones para Realizar los Mantenimientos Preventivos

a)
Realizar el inventario y apertura de las hojas de vida para cada uno de los equipos. 

b)
Realizar visita a cada una de las máquinas dos (2) veces durante la duración del contrato.

c)
Destapar los equipos, eliminar la suciedad y residuos, limpieza y lubricación de piezas, test de prueba.

d)
El contratista deberá presentar para aprobación al Centro de Bienestar Animal, el cronograma para realizar los mantenimientos preventivos. 

e)
Los días para realizar los mantenimientos preventivos son de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o en el horario que se acuerde con el Comité Técnico Operativo de la Unidad de Apoyo a la Gestión.

f)
Los mantenimientos preventivos se realizarán en todas las instalaciones que pertenezcan al Centro de Bienestar Animal.

g)  Respaldo y asistencia con tiempo de respuesta máximo de cuatro (4) horas, en cualquier momento, sin importar que no se encuentre en el cronograma de actividades del contratista. 

h) Para el cambio de los repuestos que se requieran, el proponente deberá correr con todos los costos asociados al cambio como son:

- Mano de obra.

- Transporte de personal y desplazamiento al sitio de instalación.

- Transporte de material, herramientas y equipos.

i)   El proponente debe contar con al menos un (01) establecimiento comercial (instalación física) o sede en la ciudad de Santiago de Cali.

En dicho establecimiento se deberá contar con la herramienta necesaria para la ejecución del contrato sin contratiempo alguno, así mismo deberá contar con un stock de repuestos para su instalación en los equipos en el momento de requerirse durante la realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos; establecimiento que podrá ser objeto de visita y verificación por parte del comité técnico evaluador del proceso.

Para la verificación de este requisito el personal técnico realizara la visita al establecimiento de comercio, con el fin de establecer el cumplimiento de elementos.
INSUMOS Y REPUESTOS: 
El contratista hará todos los mantenimientos necesarios con el fin de garantizar la disponibilidad de los equipos. Los repuestos requeridos para solucionar los problemas durante el tiempo que dure el contrato, serán suministrados por el contratista, o por el Centro de Bienestar Animal. Por lo anterior se dispondrá de un recurso tipo (bolsa de repuestos) el cual se determinará luego de que el proveedor entregue la propuesta económica y así determinar el valor presupuestal de la parte preventiva y el excedente para las reparaciones en (bolsa de repuestos). Este valor debe ser incluido en la propuesta.
Los repuestos instalados deben ser nuevos, originales y/o homologados por el fabricante de los equipos. Para su reposición deberá llevar el visto bueno del supervisor del contrato de la Unidad de Apoyo a la Gestión del Centro de Bienestar Animal, previa presentación de la cotización correspondiente. Los precios deben estar acordes a las condiciones del mercado.
El equipo será probado con el repuesto nuevo y la persona responsable firmará el recibido a satisfacción de la entrega del repuesto y del equipo funcionando. La copia de este soporte se debe entregar a la Unidad de Apoyo a la Gestión del Centro de Bienestar Animal de entrega.

De igual forma deberá suministrar las garantías (POLIZAS) de CALIDAD, CUMPLIMIENTO y PRESTACIONES SOCIALES al presente contrato de Mantenimiento de Equipos.
4.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El personal designado para la prestación del servicio objeto de la presente contratación debe ser idóneo, y estar consolidado como empresa y tener una experiencia mínima indicada en el siguiente cuadro:

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Cantidad
	Requisitos de Experiencia General
	Formación académica

	COORDINADOR DEL PROYECTO
	1
	Experiencia mínima de 3 años en coordinación y/o gestión de proyectos de climatización.


	Acreditar la titulación en Ingeniero mecánico y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería Eléctrica con experiencia en aire acondicionado, con tarjeta profesional vigente.

	PERSONAL TÉCNICO
	2
	con mínimo dos (2) años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo.


	Acreditar título de técnicos y/o tecnólogos en sistema de refrigeración y/o técnico en aire acondicionado y/o técnico en mantenimiento equipos

	PERSONAL BASICO
	La cantidad designadas para el Desarrollo del proyecto
	
	Las Personas deben de tener título de bachiller 
Y al menos una (1) de las personas designadas, debe de ser bachiller sin experiencia y que sea su primer empleo.


PRESENTACIÓN PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO:
El personal designado debe portar carnet que lo identifique como funcionario de la empresa y/o firma adjudicataria, blusas, camisas o chalecos con el Logo de la Empresa, guantes, herramientas, e Implementos de mantenimiento de alta calidad, que garanticen la óptima prestación del servicio y demás de los elementos necesarios para garantizar su seguridad industrial.
PERSONAL: Previo al inicio del contrato, el contratista deberá entregar una relación de todo el personal técnico que realizará los mantenimientos preventivos y correctivos con su respectiva hoja de vida.

Para la verificación del perfil mínimo requerido y acreditar las calidades y experiencia del personal, se deberá presentar los siguientes documentos al momento de presentar la propuesta:

•
Para la experiencia laboral:

Se debe anexar certificaciones laborales mínimamente con los siguientes datos:

a)
Nombre de la entidad contratante

b)
Certificado en papel membrete de la entidad respectiva

c)
Firmado por la persona autorizada

d)
Especificar cargos, funciones y/o actividades realizadas

e)
Fecha de inicio (día, mes, año)

f)
Fecha de Terminación (día, mes, año)

Si estas certificaciones de experiencia específica corresponden a un mismo período, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Adicionalmente debe presentar:

•
Las hojas de vida con los respectivos soportes, acreditaciones y evidencias.

•
Copia de la Cédula de Ciudadanía del personal

•
Copia del Diploma o acta de grado o certificados de obtención del título profesional.

•
Copia de la tarjeta o matrícula expedida por el respectivo consejo profesional.

•
Certificado de vigencia y de antecedentes expedido por el respectivo consejo profesional, el cual deberá de estar vigente al momento de su presentación, aplica para todo el personal mínimo.

•
Carta del (la) profesional manifestando su compromiso de hacer parte de la ejecución del contrato.

Para la verificación de este requisito el personal técnico realizara la visita al establecimiento de comercio, con el fin de establecer el cumplimiento de elementos.

Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
N.I.T.______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
C.C. No: ____________________
Dirección: _______________________________________________
Teléfonos: ______________________________________________
e-mail: _________________________________________________
Ciudad: _____________________________

ANEXO 8
MATRIZ DE RIESGOS

El formato de oferta económica se publicará en el SECOP como documento adicional
ANEXO No. 9
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Fecha
______________________________________

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL -

Carrera 56 # No. 7 oeste - 315 
Ciudad

REFERENCIA: Selección de mínima cuantía No. 4183.010.32.1.XXX-2026
OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ENTORNO A LA INFRAESTRUCTURA ACORDE CON LA GESTIÓN Y ACOMPAÑANDO LOS PROCESOS DE MISIONALES, DE ATENCIÓN Y DE SERVICIOS PARA LOS ANIMALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, SEGÚN LA FICHA BP-26005414”.
Por medio de la presente me permito certificar que ni el suscrito ni la persona jurídica o sujeto de derecho que represento, se encuentra incurso en inhabilidades ni incompatibilidades para contratar con el Estado, de conformidad con la Constitución Política, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios y Manual de Contratación de la Defensoría del Pueblo. 

Firma Representante legal: ________________________
Nombre: _______________________________________
Documento de identidad: __________________________ 
Firma Revisor Fiscal o contador: _____________________
Nombre: ________________________________________
Documento de identidad: ___________________________
T.P:____________________________________________
ANEXO 10.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Fecha
______________________________________

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL -

Carrera 56 # No. 7 oeste - 315 
Ciudad

REFERENCIA: Selección de mínima cuantía No. 4183.010.32.1.XXX-2026
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Cantidad
	Nombre y apellidos

Cedula de ciudadania
	Relación de experiencia

	COORDINADOR DEL PROYECTO
	1
	
	

	PERSONAL TÉCNICO
	2
	
	

	PERSONAL TÉCNICO
	
	
	

	PERSONAL BASICO
	La cantidad designadas para el Desarrollo del proyecto
	
	


Nota: tener en cuenta las recomendaciones indicadas en la Invitación Pública.

Firma Representante legal: ________________________
Nombre: _______________________________________
Documento de identidad: __________________________ 
Firma Revisor Fiscal o contador: _____________________
Nombre: ________________________________________
Documento de identidad: ___________________________
T.P:____________________________________________
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