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Ciudad y fecha.

Señores 
SENA REGIONAL VICHADA
Ciudad
Asunto: Proceso MC-VCD-007-2026.

Objeto: “Adquisición de equipos y herramientas menores, destinados a la implementación de los diferentes programas enmarcados bajo la estrategia de atención Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

	[bookmark: _Hlk105076480]ITEM
	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD SOLICITADA
	
VALOR UNITARIO
	

VALOR TOTAL

	1
	Carretilla de platón plástica.
	Carretilla de platón plástica, resistente al peso, patas, crucetas y soportes: lamita calibre 14 (1.9 mm). platón plástico reciclable de polietileno de alta densidad. capacidad: 250 kg, calibre del platón: 0.75 mm, llanta neumática.
	Unidad
	20
	
	

	2
	
Machete Recto de
24".

	Machete Recto de 24". Cacha de alta resistencia con
remaches de latón que mantienen fija la cacha al
machete. Bolsa Hoja de acero altamente resistente
largo: 0.75 m. ancho: 0.06 m. altura: 0.025 m

	Unidad
	12
	
	

	3
	lana Metálica
Estándar Lisa.
 
	Llana Metálica Estándar Lisa, hecha en lámina en
acero inoxidable, con mango ergonómico, ideal para
dar un buen terminado a una pared y brillo.

	Unidad
	32
	
	

	4
	Palustre de
albañilería.

	Palustre de albañilería, usado en construcción para
aplicación de material en una superficie, es capaz de
formar ángulos perfectos en diversos tipos de
superficies.

	Unidad
	28
	
	

	5
	Nivel de
construcción
plástico de burbujas
de 16 pulgadas.

	l nivel de mano, instrumento portátil de medición,
de aluminio o material resistente, para verificar la
horizontalidad (nivel) y verticalidad (aplomo) en
construcción. viales (burbujas) de acrílico sólido,
para mediciones precisas, incluyendo opciones de 3
viales.


	Unidad
	12
	
	

	6
	Flexómetro o cinta métrica 
	Flexómetro o cinta métrica, utilizada en
construcción para medir piezas o superficies.
Presentación 5m.

	Unidad
	14
	
	

	7
	Escuadra metálica
para construcción.
 
	scuadra metálica para construcción, fabricada en
acero inoxidable, Graduación en milímetros y
pulgadas grabada en láser, Mango de aluminio.

	Unidad
	8
	
	

	8
	Balde de
construcción.

	Balde de construcción, de alta resistencia a
impactos, con manija ergonómica, fabricado en
polipropileno y polietileno de baja densidad, flexible
y resistente a la carga, alambre de acero galvanizado
calibre 10, capacidad de 8 litros.

	unidad
	33
	
	

	9
	Pala redonda
	 Herramienta manual de excavación profesional,
construida con una hoja de acero al carbono tratada
térmicamente (temple) para alta resistencia al
desgaste y deformación. Diseñada para
construcción, destaca por su forma redondeada que
facilita la penetración en terrenos compactos.

	Unidad
	32
	
	

	10
	Alicate 8'' Universal.

	Alicate,8'' Universal Aislado con vástago y tenaza en
aleación de Cromo, Mango en dos colores,
aislamiento hasta 1000 Voltios AC y 1500 Voltios DC

	Unidad
	16
	
	

	11
	Serrucho para
madera

	Serrucho para madera, con mango plástico ABS y
caucho, para mayor comodidad al momento de
hacer cortes, los dientes de tres filos, bien afilados
endurecidos

	Unidad
	16
	
	

	12
	Martillo grande. 

	Martillo de 29 mm con mango largo, de acero al
carbono engomado. 

	Unidad
	12
	
	

	13
	Maceta de goma
negra 20 oz.

	Maceta de goma negra de caucho de alta calidad y
resistencia con excelente rebote que asegura la
precisión y comodidad de uso durante el golpeo.
Cuenta con una cabeza de goma sólida de
aproximadamente 7 cm de espesor y un mango de
madera para un agarre seguro, ideal para nivelar
pisos.

	Unidad
	12
	
	

	14
	Maceta albañil con
cabeza de acero.

	Maceta albañil con
cabeza de acero.

	Unidad
	12
	
	

	15
	Hilo o Nylon rollo

	El hilo o nylon en rollo es un polímero sintético
(poliamida) de alta resistencia, versatilidad y
durabilidad, presentado comúnmente en bobinas
para uso industrial, pesca. resistencia a la tracción.

	Unidad
	8
	
	

	16
	Azadón.

	El azadón es una herramienta agrícola formada por
una lámina ancha y gruesa, a veces curvada, inserta
en un mango de madera. Se emplea para roturar la
tierra, labrar surcos, para cavar en tierras duras o
para cortar raíces. Póngase todos los elementos de
protección personal antes de iniciar la tarea con el
azadón.

	Unidad
	12
	
	

	17
	Pica.

	La pica (o pico) herramienta de mano, compuesta
por una barra de acero forjado de alta resistencia,
generalmente con un extremo apuntado y otro
plano/cortante, montada sobre un mango de
madera o fibra.

	Unidad
	12
	
	

	18
	Lápiz mina roja.

	El lápiz de mina roja (o de chequeo) instrumento de
escritura con cuerpo de madera, mina de pigmento
rojo intenso, resistente al quiebre, suave al trazo y a
menudo borrable, ideal para subrayar, calificar o
marcar.

	Caja
	4
	
	

	19
	Barra.

	Barra, herramienta, de forma cilíndrica, con
longitud superior a su grosor, barras de acero (lisas)
para construcción.

	Unidad
	12
	
	

	20
	Marco de segueta

	Marco de segueta, diseñado para un cambio rápido
de hoja sin necesidad de herramientas adicionales.
Incluye hoja de sierra lista para usar. Fabricado en
acero resistente con empuñadura ergonómica para
mayor control y comodidad. Sistema de tensión
ajustable que mantiene la hoja firme, garantizando
cortes rectos y seguros.

	Unidad
	32
	
	

	21
	Disco Corte Metal.

	Disco de corte para metal es una herramienta
abrasiva, de aluminio, diseñada para realizar cortes
rápidos y precisos en aceros y metales ferrosos.
diseño delgado (típicamente 1.0 a 3.0 mm de
espesor), estructura reforzada con malla de fibra de
vidrio para mayor seguridad y una alta velocidad
periférica, operando en amoladoras angulares o
tronzadoras.

	Unidad
	20
	
	

	22
	Amarrador de hierro
bichiroque.

	El amarrador de hierro o bichiroque, herramienta
manual de acero de alta resistencia diseñada para
torcer rápidamente alambre negro calibre 18 en el
amarre de varillas, ferralla o encofrados. Cuenta con
una punta angulada, un mango giratorio (a menudo
de goma, PVC o madera) y un sistema de rosca o
gancho que permite un giro rápido y eficiente.

	Unidad
	40
	
	

	23
	Hoja de segueta

	Hoja de segueta, es una herramienta de corte de
alta calidad, fabricada para mayor flexibilidad y
resistencia a la rotura. Diseñada para metal, madera
y plástico, cuenta con dientes endurecidos.

	Unidad 
	60
	
	

	24
	Barredora Piso de
Concreto Suave de
24 pulgada.

	Escoba de concreto de 28 pulgadas, cepillo para
polvo de pintura de cerdas de nailon impermeable
para la construcción.

	Unidad 
	12
	
	

	25
	Ranuradora manual
de acero.

	Ranuradoras manuales de acero, herramienta para
hormigón, mango plástico de agarre suave, amplio
espacio para los dedos, hoja de acero, tamaño de
6*3 pulgadas

	Unidad
	12
	
	

	26
	Bordeadora
Concreto (Guala)

	Bordeadora de concreto manual para acabados en
bordes, con hoja de acero, mango ergonómico y
durabilidad para tareas de albañilería profesional,
de 15.24 X 15.24 cm Radio de 0.95 cm.

	Unidad
	12
	
	

	27
	Boquillera codal de
aluminio.

	Boquillera codal de aluminio, para nivelar pisos y
muros en obras de construcción. Dimensiones 35
mm x 75 mm y 6 metros de largo.

	Unidad
	16
	
	

	28
	Tubo de acero para
doblar varillas.

	Tubo de acero cuya longitud varía de 30 cm a 1 m
según el grosor de las varillas de fierro que se van a
doblar. A mayor grosor, mayor longitud del tubo. Su
diámetro debe ser 1/8” mayor que el del fierro a
doblar.

	Unidad
	8
	
	

	VALOR TOTAL DE LA OFERTA
	$







Valor total de la propuesta: __________________ ______($ ) IVA INCLUIDO 

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 2.6   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento. 
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