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1. INTRODUCCION

La Ciénaga El Rincón también conocida como “El Lago del Cisne” se encuentra localizada dentro de la Cuenca Hidrográfica de La Ciénaga de Mallorquín, en la parte baja del Arroyo León.
La Ciénaga del Rincón cuenta con una subcuenca que aporta los caudales de escorrentía superficial directamente sobre ella. Sin embargo, su red hídrica no se ve afectada solamente por los aportes de su cuenca aferente directa, sino que por el contrario su principal aporte de caudal depende del cauce del Arroyo León.
El deterioro de la ciénaga del Rincón ha llevado a considerar este humedal fluvio- costero como uno de los más amenazados del país en opinión del Ministerio del Medio Ambiente (2002), entre los impactos negativos que se presentan se encuentran los relacionados con la modificación completa de regímenes hidráulicos, la contaminación físico-química, la sobre explotación del recurso biológico y la apropiación indebida del sistema cenagoso-ribereño. 
El Distrito de Barranquilla como capital del departamento y polo de crecimiento regional se constituye como el vector de transformación más grande y dinámico, teniendo en cuenta que, en los últimos años, la cuenca de la ciénaga de Mallorquín recoge las aguas de escorrentía del suroccidente del Distrito de Barranquilla y recibe los vertimientos de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de El Pueblito, que ha pasado de tener 50.000 habitantes a más de 500.000 habitantes.
Por lo anterior y debido al desastre medioambiental ocasionado por la sequía total de la ciénaga del Rincón, la CRA mediante el Contrato de Obra Pública No. 323 de 2015 adelantó la “Recuperación Integral de la Ciénaga del Rincón a través de la implementación de acciones encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica superficial y el mejoramiento paisajístico del entorno”. En virtud del citado contrato se implementó el reúso de aguas tratadas del arroyo León para la recarga de la ciénaga del Rincón, para ello se construyó una captación sobre la margen izquierda del arroyo León 30 metros aguas abajo del puente vehicular de acceso al Club Caujaral con una capacidad de 10.000 m3/día, los cuales son tratados a través de un sistema combinado de centrifugas – filtración y biotecnología.
Con el fin de garantizar la eficiencia en el tratamiento se adoptó el canal de acceso a la ciénaga como un canal de biorremediación.
En virtud de lo anterior, se trataron y vertieron a la ciénaga cerca de 2´200.000 m3 por espacio de dos años.
Durante el año 2016 la CRA mediante una nueva contratación realizó el dragado de la Ciénaga del Rincón con el fin de recuperar su capacidad hidráulica y se contrató la corrección del canal de acceso (canal de biorremediación) y su adecuación hidráulica a partir de la conformación de una sección única trapezoidal y el revestimiento en concreto del 50% del mismo.
Durante el año 2017 la CRA celebró un nuevo contrato para la optimización del sistema de tratamiento y la operación del mismo, mediante la ejecución de dicho contrato se llevó a cabo el revestimiento en concreto del 50% restante del canal y se implementó un biofiltro en piedra anclado al revestimiento en concreto a fin de optimizar el tratamiento biotecnológico. De igual forma se llevó a cabo la operación del sistema hasta el día 30 de noviembre de 2017, periodo en el cual se monitoreó el comportamiento del lago en términos de calidad de agua y de sostenibilidad hidráulica. Como resultado del ejercicio de monitoreo se evidenció un deterioro considerable de la calidad de la fuente (Arroyo León) al parecer por deficiencia en el tratamiento de la EDAR del Pueblito y a las descargas sin tratamiento que se presentan a través del cauce y que van en aumento principalmente de industrias y nuevos asentamientos urbanos sin conexión al alcantarillado. Por lo anterior el arroyo León presentó un importante deterioro en la calidad del agua, pasando de tener oxígeno disuelto de 1,4 a solamente 0,4 y con niveles de coliformes de 1203200 NPM, muy superiores a los que se tenían en el momento en que se diseñó el sistema de tratamiento para lograr calidades ideales en su vertimiento para recuperar el Lago del Cisne (año 2015), por lo anterior se hizo necesario realizar un incremento en la dosificación de biotecnología en un 25% en microorganismos y un 16% en el producto requerido para el control de algas en el lago.
De acuerdo con el informe de “predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia” Fuente IDEAM de 21 de enero de 2026. 

“RESUMEN: De acuerdo con el reporte del 8 de enero de 2026 emitido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)1, el sistema acoplado océano – atmósfera refleja que las condiciones de La Niña persisten, con una probabilidad de 75% de transición hacia condiciones neutrales durante el trimestre de enero a marzo de 2026. Lo anterior se debe a que:

 ➢ Durante diciembre de 2025 se observaron condiciones de La Niña por la persistencia de temperaturas superficiales del mar por debajo de los promedios climatológicos en las zonas centro oriental y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial. 

➢ El valor semanal más reciente del índice del Niño-3.4 fue -0.5°C, mientras que los índices Niño-3 y Niño 1+2 reflejaron condiciones más frescas con anomalías de temperatura de - 0.8°C y -0.7°C, respectivamente. 

➢ El índice ecuatorial de temperatura subsuperficial (promediada entre 180°-100°W) fue ligeramente positivo, reflejando la expansión de temperaturas por encima de los promedios climatológicos desde el Océano Pacífico occidental a su zona centro oriental a profundidad. 

➢ Para la mayor parte de diciembre de 2025, las anomalías de vientos del este estuvieron presentes sobre el Océano Pacífico Ecuatorial Central, mientras que las anomalías de vientos del oeste en niveles altos continuaron a través del Océano Pacífico Ecuatorial. 

➢ La convección reforzada persistió sobre Indonesia y la convección suprimida se fortaleció cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. 

[bookmark: _Hlk179840291]➢ El índice ecuatorial de oscilación del sur fue positivo. Las predicciones climáticas indican que las condiciones neutrales del ENOS se producirán durante el trimestre de enero a marzo de 2026. Pese a esta transición de la temperatura superficial del OcéanoPacífico Ecuatorial, las condiciones de La Niña podrían mantener cierta influencia residual al inicio del trimestre de marzo a mayo de 2026. En horizontes de pronóstico más lejanos (segundo semestre de 2026), hay probabilidades crecientes de condiciones de El Niño, aunque persisten incertidumbres por una precisión más baja de los modelos. Las condiciones neutrales del ENOS son probables hasta por lo menos mayo de 2026. Con base en lo anterior, se espera que las condiciones climáticas del país durante el próximo semestre estén determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del año, las fluctuaciones asociadas a la oscilación de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales, así como por el tránsito del ENOS a condiciones neutrales durante los inicios de 2026. En cuanto a la precipitación, en febrero de 2026 se prevé predominancia de condiciones cercanas o por debajo de los promedios climatológicos 1991-2020 en gran parte de Colombia. Se esperan déficits leves a localmente moderados en amplias zonas de la región Caribe, sectores de la región Andina, la Orinoquía y gran parte de la Amazonía. Se estiman reducciones entre el 10 % y el 30 %, con disminuciones más pronunciadas en el occidente de la Orinoquía y áreas puntuales del nororiente de la región Andina. Por otro lado, no se esperan variaciones significativas en el archipiélago de San Andrés y Providencia ni en extensas áreas de la región Pacífica; sin embargo, se identifican comportamientos mixtos en esta última, con incrementos localizados hacia el sur y déficits en el norte del Chocó. Para el trimestre de febrero a abril de 2026 se prevé un comportamiento variable de la precipitación, con predominio de condiciones cercanas o por debajo de los promedios climatológicos en amplias zonas del país. Se proyectan déficits en la región Caribe, sectores de la Pacífica y gran parte de la Amazonía; no obstante, durante marzo de 2026 se destaca un comportamiento más húmedo en amplias áreas, especialmente en la región Andina, la Orinoquía y sectores de la región Pacífico. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se esperan variaciones leves, cercanas a los valores climatológicos de referencia. A más largo plazo, para el trimestre de mayo a julio de 2026, se prevé un comportamiento variable de la precipitación, con condiciones mayormente cercanas a lo normal. Se estiman incrementos en sectores de la región Pacífica, la región Andina y áreas puntuales de la Amazonía, mientras que podrían presentarse déficits en la región Caribe y algunas zonas de la Amazonía; en la Orinoquía se esperan variaciones leves alrededor de lo normal. Respecto a la temperatura media del aire, para el periodo febrero a julio de 2026 se prevén anomalías positivas de temperatura, con incrementos que podrían alcanzar hasta 2 °C en algunas regiones, especialmente durante el trimestre mayo a julio de 2026. En febrero las temperaturas se mantendrían cercanas a los promedios climatológicos 1991–2020, mientras que en marzo se estiman aumentos leves, inferiores a 1 °C, en sectores del oriente de la Orinoquía y el centro de la Amazonía”.

Por lo anterior se realizó el balance de carga de la ciénaga del Rincón para la vigencia 2026 con el fin de estimar el caudal promedio diario a suministrar al ecosistema producto de la operación del sistema de captación y tratamiento de las aguas del arroyo León.
[bookmark: _Toc141395950][bookmark: _Toc141782782]Tabla 1. Balance de carga del Lago del Cisne
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En la actualidad la ciénaga del Rincón deriva su recarga principalmente de vertimiento de las aguas tratadas del arroyo León las cuales cumplen con la Resolución No. 0631 de 2015 para vertimientos a cuerpos de agua.

 
Por lo anterior la sostenibilidad de la ciénaga del Rincón depende directamente de la operación y eficiencia del sistema de captación y tratamiento de las aguas del arroyo León así:
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El volumen a compensar que demanda el Lago del Cisne para el periodo de ejecución del proyecto, comprendido entre marzo de 2025 y diciembre de 2025 es de 1.003.400 m3.
En virtud de lo anterior la Corporación Autónoma Regional del Atlántico seleccionó al AMBBIO COLOMBIA S.A.S. para adelantar el contrato 351 de 2026


2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

La cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín se encuentra ubicada en la zona norte del Departamento del Atlántico, y comprende los municipios de Baranoa, Galapa, Tubará, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla.  La cuenca se halla circunscrita entre las latitudes 10°49’18.95” - 11°03’53.62” Norte y longitudes 74°48’35.43” - 74°59’04.48” Oeste y posee un área de 29.84 km2.  En la Figura 1 se puede apreciar la localización de la cuenca.

[bookmark: _Toc307298385][image: ]
Figura 1. Localización de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín.


La Ciénaga El Rincón también conocida como “El Lago del Cisne” se encuentra localizada dentro de la Cuenca Hidrográfica de La Ciénaga de Mallorquín, cumple una función ambiental e hidráulica vital para el funcionamiento completo de este ecosistema hidrográfico, caracterizado por la capacidad de amortiguación hidráulica que le brinda a la ciénaga de Mallorquín ante los caudales aportados por los arroyos Grande y León en su cuenca baja.  En la Figura 2 se muestra la localización de la Ciénaga El Rincón.
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Figura 2. Localización de la Ciénaga El Rincón.

La Ciénaga del Rincón cuenta con una subcuenca que aporta los caudales de escorrentía superficial directamente sobre ella.  Sin embargo, su red hídrica no se ve afectada solamente por los aportes de su cuenca aferente directa, sino que por lo contrario se encuentra conectada directamente con el cauce del Arroyo León, el cual le aporta una considerable cantidad de agua y sedimentos en temporadas en las que éste presenta altos niveles y caudales.  
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2.2. SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA “LAGO DEL CISNE. 

El sistema integral de tratamiento con biotecnología para garantizar la sostenibilidad hídrica y ambiental de la CIÉNAGA DEL RINCÓN “LAGO DEL CISNE cuenta con las siguientes estructuras:

•	Captación

Bocatoma de tipo lateral ubicada sobre la margen izquierda del arroyo león la cual cuenta con dos bombas con capacidad de bombeo diaria de 10.000 m3/día.



•	Separación mecánica de solidos

Consta de un sistema de dos centrifugas que forma parte de un sistema en paralelo que operan de manera mecánica gracias a la energía dinámica producto del bombeo con capacidad de 1000 gln/minuto y una eficiencia superior al 98% para partículas de peso específico 2.6.

•	Filtración

Al paso por las centrifugas se encuentran ubicados dos unidades de filtración compuestos de Tecnología de flujo ascendente, con cartuchos de 150 micras 

•	Bioreactor

Los microorganismos o bacterias AMBBIO WP se preactivan en dos recipientes de 500 litros de capacidad, construidos en acero inoxidable y con un motor reductor helicoidal de 2 caballos de potencia y 200 RPM.

•	Aireación

Sistema compuesto de tres concentradores de oxígeno el cual es inyectado al sistema a través de igual número de válvulas GAIA instaladas en tres líneas de descarga de caudal captado por tres bombas.  


•	Canal de Biorremediación

Estructura en concreto compuesta de dos secciones; la primera cumple la función de sedimentador y la segunda de clarificador.

•	Sedimentador

Estructura en concreto con compuerta tipo cortina para caudales de exceso y dos válvulas de volante para el lavado.
 
•	Clarificador

Estructura en concreto con unidades de biofiltro en piedra en los costados y fondo del canal. 

•	Dique de descarga

Estructura de contención y descarga de caudal en concreto armado mediante el cual se descarga el agua depurada al lago del cisne.




2.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
.
La ejecución del presente proyecto busca garantizar la sostenibilidad hidráulica de la Ciénaga del Rincón – lago del cisne- a través del reuso de las aguas del arroyo león (aguas que por su carga contaminante se definen como residuales) para ello el contratista deberá operar el sistema y garantizar los caudales de recarga estimados en los estudios previos. 


2.3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA

El contratista operará el sistema desde lo electromecánico y llevará a cabo el suministro de la Biotecnología necesaria para la depuración de la carga orgánica en los términos previstos en los estudios previos.
  
BIOTECNOLOGÍA APLICADA: “BIO-AUMENTACIÓN”

La tecnología aplicada es conocida como Bio-aumentación, que significa dosificación continua de microorganismos selectivamente adaptados, para lograr máximos niveles de descontaminación de aguas, ya sean estas de origen doméstico, como son en elevado porcentaje las provenientes del suroccidente de Barranquilla, o de origen industrial. Cuando se trata de la descontaminación de suelos u otros tipos de sólidos, se conoce como Bio-remediación.

En el caso particular de las aguas del arroyo León, por las características de los agentes contaminantes que estas aguas contienen, se estableció que la referencia ideal para su tratamiento es la referencia AMBBIO-WP para la dosificación desde los bio-reactores, y SEPTIC SOLUTION para ser asperjados sobre el espejo de aguas de dicho embalse. Ambos importados de USA y en presentación líquida.


DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS SELECTIVAMENTE ADAPTADOS
 
La tecnología aplicada es conocida como Bio-aumentación, que significa dosificación continua de microorganismos selectivamente adaptados, para lograr máximos niveles de descontaminación de aguas, ya sean estas de origen doméstico, como son en elevado porcentaje las provenientes del suroccidente de Barranquilla, o de origen industrial. Cuando se trata de la descontaminación de suelos u otros tipos de sólidos, se conoce como Bio-remediación.

En el caso particular de las aguas del arroyo León, por las características de los agentes contaminantes que estas aguas contienen, se estableció que la referencia ideal para su tratamiento es la referencia AMBBIO-WP para la dosificación desde los bio-reactores, y SEPTIC SOLUTION para ser asperjados sobre el espejo de aguas de dicho embalse. Ambos importados de USA y en presentación líquida. 

Por las características de este proyecto no se hace necesario efectuar tratamiento de choque con incremento inicial de MSA en su dosificación, como sí en la mayoría de las veces, sino que la dosificación será siempre igual, en el comienzo y durante todo el proceso.

De acuerdo a los análisis de las aguas a tratar provenientes del arroyo León, la dosificación definidas de AMBBIO WP y de SEPTIC-SOLUTION o similares así:

Dosificación Microrganismos  AMBBIO WP		= 	0,0055 galones/M3
Dosificación Microrganismos  SEPTIC SOLUTION  	= 	0,0030 Galones / M3
Dosificación Blue shade o similar 			= 	1 QT/2000 m3 para 870.000 m3

Las primeras desde los bio-reactores al inicio del proceso, y las segundas asperjadas durante el proceso.


2.3.2. MANTENIIENTO DEL SISTEMA

El contratista debe adelantar el conjunto de actividades previstas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, así como el mantenimiento del 100% de los componentes del sistema y los mantenimientos locativos.


ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL CONTRATO 351 DE 2026
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2.3.3. RESULTADO ESPERADO


Recuperar y garantizar la sostenibilidad hidráulica de la Ciénaga del Rincón en términos de calidad y cantidad por espacio de 9 meses tratando y vertiendo un total 1.056.626 m3 captados del Arroyo León a la Ciénaga del Rincón. .







3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL – CONTRATO  351 DE 2026

3.1. INFORMACION GENERAL

	
CONTRATO Nº
	
351 de 2026

	FECHA DEL CONTRATO:
	18 de marzo de 2026

	OBJETO:
	OPERACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA FUENTE HIDRICA Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES PROVISTOS POR LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

	CONTRATANTE:
	CORPORACIÓN	AUTONOMA	REGIONAL	DEL ATLANTICO

	CONTRATISTA:
	AMBBIO COLOMBIA S.A.S.

	CUANTIA:
	$ 2.594.200.373.00

	Nº	DEL	C.D.P	Y	FECHA	DE EXPEDICION:
	39 del 13 de enero de 2026

	N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:
	566 del 24 de marzo de 2026

	PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:
	Nueve (9) meses

	GARANTIAS:
	AMPARO
	VIGENCIA
	VR. ASEGURADO

	

CUMPLIMIENTO	A	FAVOR	DE ENTIDADES	ESTATALES	(Seguros
Comerciales	Bolívar;	Póliza	No. 1510100036101 de 25 de marzo de 2025)
	Cumplimiento del contrato
	21/03/2026
hasta 01/07/2027
	$259.420.037

	
	Salarios y prestaciones sociales
	24/03/2026
hasta 31/12/2029
	$129.710.019

	
	Calidad del servicio
	24/03/2026
hasta 01/07/2027
	$518.840.075

	RESPONSABILIDAD		CIVIL EXTRACONTRACTUAL	(Seguros
Comerciales	Bolívar;	Póliza	No. 1510100085801 de 25 de marzo de 2025)
	
Responsabilidad civil extracontractual:
	24/03/2026
hasta 31/12/2026
	
$525.271.500

	FECHA APROBACION DE GARANTIAS
	27 de marzo de 2026

	FECHA DE INICO
	30 DE MARZO DE 2026




Las garantías se encuentran debidamente enviadas a la entidad contratante a través del SECOP II





3.2. PRESUPUESTO 
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3.3. RELACION DE PERSONAL

De conformidad con los requerimientos de los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del contratista, el contratista mantiene el personal ofertado el cual cuenta con vinculación laboral vigente y cuenta con la debida vinculación a la seguridad social.  


	NOMBRE
	IDENTIFICACION
	CARGO

	Augusto Garcia
	19.461.326
	Director de Proyecto

	Leonel Torres
	1.140.876.296
	Residente de operación

	Liceth Cardenas
	32.698.853
	Profesional SISO 

	Patricia Sanchez
	1.140.900.969
	Auxiliar SISO

	Ramón Arenas Castillo
	80.416.345
	Profesional de Calidad

	Jeferson Bonilla
	79.879.964
	Coordinador de proyecto

	Einer de la Cruz
	72.347.718
	Jefe de planta

	Jenry Niebles
	1.143.160.124
	Operador

	Osnaider Castro
	1.079.935.417
	Operador



3.4. AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONTRATO

El presente contrato prevé que el contratista preste los servicios de operación del sistema suministrando e inoculando descontaminantes biológicos de acuerdo con los estudios previos y monitoreando la calidad del agua desde su captación hasta la descarga a la ciénaga del rincón.  Por otra parte, el contratista en su compromiso contractual asume el mantenimiento del sistema en sus diferentes componentes.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento del objeto de la interventoría se llevó a cabo el seguimiento, monitoreo y evidencia del cumplimiento en las diferentes actividades así.

3.4.1 SERVICIOS DE OPERACIÓN SISTEMA EN EL PERIODO MARZO 30 A NOVIEMBRE 29 DE 2026

[image: ]
3.4.2 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTO BIODEGRADABLE PARA CONTROLAR LA GENERACIÓN DE ALGAS EN EL LAGO O SIMILAR  (BLUE SHADE)

El día lunes 27 se llevó a cabo la aspersión de Blue Shade.  Se proyectaron suministraron 240 cuartos de producto sin embargo solo se asperjaron 140 debido al daño del Bote dejando para el día 5 de mayo el producto restante.



3.4.2.1 PRODUCTOS UTILIZADOS

AMBBIO COLOMBIA SAS  suministra la Biotecnología así:

· AMBBIO WP presentación PIMPINAS 5 Galones 
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· SEPTIC SOLUTION – Presentación PIMPINA 5 Galones
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3.4.3 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

· Se realizó mantenimiento de las dos márgenes del canal de biorremediación.

· El día 30 de marzo se llevó a cabo la limpieza del cárcamo de Bombeo.

· El día 30 y 31 de marzo se llevó a cabo el mantenimiento de las dos bombas del sistema de captación.

· El día 30 de marzo se llevó a cabo el mantenimiento del sistema eléctrico del sistema de captación.

· Los días 20,21,22 y 23 de abril se llevó a cabo el mantenimiento locativo de casa equipos, se pintaron las tuberías según patrón de operación del sistema: agua cruda -verde, agua en tratamiento gris.  Por otra parte se llevó a cabo el mantenimiento de equipos de dosificación, lavado de filtros, control de fugas, bodega.

· Los días 30 y 31 de marzo se llevó a cabo el mantenimiento del sistema de aireación (mantenimiento eléctrico, de equipos de bombeo, concentradores de oxígeno, tuberías de succión, válvulas oxigenadoras, tubería de difusión de oxígeno. 

· Por otra parte se llevó a cabo el mantenimiento de la caseta de aireación.

· Los días 19 y 20 de abril se llevó a cabo el mantenimiento de las compuertas de control de caudal, válvulas de lavado de sedimentador y pasarelas y barandas exteriores en caseta de aireación.

[bookmark: _Hlk217819191]
3.4.4 CALIDAD DE AGUAS

La primera campaña de monitorio a cargo del contratista se llevó a cabo el día 8 de abril.

3.4.5 CORTE DE OBRA PERIODO POR ITEMS
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3.4.6 AVANCE DEL CONTRATO
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3.5. SUSCRIPCION DE ACTAS CONTRATO 351 DE 2026

3.5.1. ACTA DE INICIO

Se suscribió acta de inicio de fecha 30 de marzo de 2026


3.5.2. REVISION DEL SISTEMA A OPERAR

Se realizó la verificación diaria por parte de la interventoría de dosificaciones, caudales y niveles del lago del cisne definiendo:

De conformidad con la demanda de caudal estimada en los estudios previos se autorizó al contratista operar el sistema 24 horas a fin de restablecer la cota mínima del lago en el menor tiempo posible.  Una vez se alcance la cota que se encuentra delimitada en la zona de compuerta se ajustara los periodos de bombeo.


3.5.3. ACTAS DE COMITÉ

Se realizaron comités semanales con el contratista en virtud de lo anterior se suscriben de manera conjunta los formatos de suministro de Biotecnología y demás actividades desarrolladas generando el respectivo informe semanal el cual es enviado a la CRA. A través del SECOP 2.

 
3.5.4. ACTAS DE MODIFICACION y/o MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

No se realizaron modificaciones al contrato en el periodo


3.5.5. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No.01 de 30 de Abril de 2026 por valor de		$ 497.097.847.oo


3.5.6. ACTA DE RECIBO FINAL

[bookmark: _Hlk201789323]No aplica – contrato en ejecución-


3.6. CONTROL Y MANEJO DE ANTICIPO

· NO APLICA -   CONTRATO SIN ANTICIPO


3.7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA

No se generó correspondencia durante el periodo


3.8. FACTURACIÓN CONTRATO DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha facturado así:

	No.
	CONCEPTO
	VALOR

	01
	Acta de recibo parcial No. 01
	$ 497.097.847.oo

	VALOR TOTAL FACTURADO
	497.097.847,00  



















	
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

4.1. PERSONAL 

El personal que se encuentra actualmente contratados por parte del contratista de obra AMBBIO COLOMBIA SAS

	NOMBRE
	IDENTIFICACION
	CARGO

	Augusto Garcia
	19.461.326
	Director de Proyecto

	Leonel Torres
	1.140.876.296
	Residente de operación

	Liceth Cardenas
	32.698.853
	Profesional SISO 

	Patricia Sanchez
	1.140.900.969
	Auxiliar SISO

	Ramón Arenas Castillo
	80.416.345
	Profesional de Calidad

	Jeferson Bonilla
	79.879.964
	Coordinador de proyecto

	Einer de la Cruz
	72.347.718
	Jefe de planta

	Jenry Niebles
	1.143.160.124
	Operador

	Osnaider Castro
	1.079.935.417
	Operador





4.1.1. SEGURIDAD SOCIAL (AFILIACIONES - PAGOS)

En el informe No. 01, correspondiente al periodo 30 de Marzo al 29 de Abril, JDGL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION actuando como interventor externo del proyecto, verificó que todo el personal contratado para estas actividades se encuentra afiliados a las distintas Empresas de Salud y a las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, Así mismo, se confirmó el pago correspondiente a ARP, EPS y AFP de todo el personal para realizar las actividades contratadas dentro de la obra, siendo este un requisito para el desarrollo del proyecto.

  
4.1.2. SG-SST

Esta interventoría verificó que se este implementando y dando cumplimiento con el SG-SST adoptado por el contratista AMBBIO COLOMBIA S.A.S., el cual cumple con los requisitos normativos.


4.1.3. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En este primer mes se realizó las actividades programadas dentro del plan de capacitaciones a los trabajadores del proyecto, con el fin de mantener los niveles de conocimiento técnico, operativo respecto al control de los riesgos, AMBBIO COLOMBIA S.A.S., cumpliendo con las capacitaciones con el fin de tratar temas específicos relacionados con el trabajo dentro del campo de trabajo, se realizaron las siguientes actividades:

	FECHA
	DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES

	30/04/26
	  Inducción al SSTA del proyecto

	30/04/26
	Capacitación de operación de equipos y herramientas



JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION junto con AMBBIO COLOMBIA S.A.S. realizaron la verificación de los equipos del sistema y las herramientas menores se encuentran en óptimas condiciones, se realizó también el registro de las señalizaciones dentro del proyecto.

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION actuando como interventoría de AMBBIO COLOMBIA S.A.S., evidencio que el contratista ejecuta el contrato de acuerdo con el plan de calidad. 



6. INFORMACION CONTRACTUAL - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 352 DE 2026

Alcance del contrato de Interventoría: Responder por el cumplimiento TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". – CRA. 


	CONTRATO Nº
	352 de 2026

	FECHA DEL CONTRATO:
	25 de marzo de 2026

	OBJETO:
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “OPERACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGIA PARA GARANTIZAR LA FUENTE HIDRICA Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES PROVISTOS POR LA CIENAGA DEL RINCON “LAGO DEL CISNE” EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

	CONTRATANTE:
	CORPORACIÓN	AUTÓNOMA	REGIONAL	DEL ATLÁNTICO

	CONTRATISTA:
	JAIRO DAVID GRANADOS LEÒN

	CUANTIA:
	$ 418.053.451.oo

	Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:
	40 del 13 de enero de 2026

	N.º	DE	REGISTRO	PRES.	Y FECHA DE EXPEDICION:
	590 del 26 de marzo de 2026

	PLAZO	DE	EJECUCION CONTRATO:
	Nueve (9) meses

	


GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia.; Póliza No. 320-47-994000031919 de 26 de
marzo de 2025
	AMPARO
	VIGENCIA
	VR. ASEGURADO

	
	Cumplimiento del Contrato
	26/03/2026 al
30/06/2027
	$41.805.345,00

	
	Calidad	del servicio
	26/03/2026 al
31/12/2027
	$83.610.690,00

	
	Pago de salarios, prestaciones sociales	e indemnizaciones
laborales
	
26/03/2026 al
31/12/2029
	
$20.902.673,00

	FECHA	APROBACION	DE GARANTIAS
	27 de marzo de 2026

	FECHA DE INICIO
	30 de marzo de 2026





6.1. PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA
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6.2. PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

El personal de interventoría para el desarrollo del proyecto, es el siguiente: 

	No.
	Nombres
	1er. Apellido
	2º. Apellido
	Cargo

	1
	JAIRO DAVID
	GRANADOS  
	LEON
	ING. DIRECTOR

	2
	PAOLA ANDREA 
	CASTRO
	GUZMAN
	SISO

	3
	OSCAR MANUEL
	CORREDOR
	ROMERO
	ING. RESIDENTE




6.3. AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En cumplimiento de las actividades y funciones propias del contrato esta interventoría ejercicio sus funciones en los diferentes campos así:

· Interventoría Técnica
· Supervisión de procedimientos constructivos
· Calidad de materiales
· Cumplimiento en la implementación de los estudios y diseños
· Cumplimiento de normas ambientales.
· Seguimiento a la programación de obra.
· Verificación dosificación en tratamiento
· Verificacion Horas de bombeo
· Cortes de obra

· Interventoría administrativa
· Vigencia de garantías
· Entrega de informes semanales
· Comités de seguimiento semanal
· Gestión documental
· Suscripción de actas

· Interventoría financiera
· Seguimiento a la inversión de conformidad con el contrato.

· Interventoría SISO
· Acompañamiento y supervisión en jornadas de capacitación
· Cumplimiento de Normas de Seguridad en el trabajo
· Cumplimiento de pagos de aportes
· Cumplimiento del plan de calidad
· Verificación y seguimiento de condiciones operativas de equipos



6.3.1. MONITOREO POR LABORATORIO

Se realizó el muestreo el 8 de Abril por parte de la interventoría.

6.4. PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO

A través de la utilización de un equipo de medición multiparamétrico el equipo interventor pudo monitorear la calidad de la fuente y el comportamiento del proceso de recuperación en el punto intermedio (predique) y en la descarga al lago; evidenciándose la calidad, eficiencia y eficacia en el tratamiento teniendo como principal parámetro de control el incremento del oxígeno disuelto, el cual es claro indicador de la depuración y las condiciones saludables del cuerpo de agua.

Anexo al presente informe los formatos mediante los cuales se registró la medición diaria en uno de los tres puntos de control, durante el periodo se llevó a cabo 30 mediciones debidamente registradas.


6.5. FACTURACIÓN INTERVENTORÍA

A la fecha la Interventoría ha facturado así:

	No.
	MES
	VALOR

	01
	Acta de recibo parcial No. 01
	$ 44.908.839,99

	VALOR TOTAL FACTURADO
	$ 44.908.839,99     


[bookmark: _Toc434934593]





7. REGISTRO FOTOGRAFICO
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CARCAMO DE BOMBEO
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
COMPUERTAS CAPTACION
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 MANTENIMIENTO CASETA EQUIPOS CAPTACION
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MANTENIMIENTO ELECTRICO CAPTACION
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MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO CAPTACION
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MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIREACION
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MANTENIMINETO EQUIPOS DE CENTRIFUGADO
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MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION
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ASPERSION DE BLUE SHADE
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ASPERSION DE BLUE SHADE



	INFORME MENSUAL 01 – MARZO 30 A ABRIL 29 DE 2026
	


1
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

mm

15 30 40 90 135 100 75 95 155 180 70 15

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

m3/m2 0,02 0,03 0,04 0,09 0,14 0,10 0,08 0,10 0,16 0,18 0,07 0,02

area (Ht) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

area (m2) 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

area aferente 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000

% que llega lago 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CARGA MES M3 8.961,00 17.922,00 23.896,00 53.766,00 80.649,00 59.740,00 44.805,00 56.753,00 92.597,00 107.532,00 41.818,00 8.961,00

CARGA TOTAL

(*) Fuente "Climatología Barranquilla. DIMAR" 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

mm

260 250 240 225 220 230 235 230 220 165 235 250

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

m3/m2 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,23 0,24 0,23 0,22 0,17 0,24 0,25

area (Ht) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

area (m2) 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

DESCARGA MES M3

150.800,00 145.000,00 139.200,00 130.500,00 127.600,00 133.400,00 136.300,00 133.400,00 127.600,00 95.700,00 136.300,00 145.000,00

DESCARGA TOTAL

MES -141.839,00 -127.078,00 -115.304,00 -76.734,00 -46.951,00 -73.660,00 -91.495,00 -76.647,00 -35.003,00 11.832,00 -94.482,00 -136.039,00

DIA -4.727,97 -4.235,93 -3.843,47 -2.557,80 -1.565,03 -2.455,33 -3.049,83 -2.554,90 -1.166,77 394,40 -3.149,40 -4.534,63

EVAPORACION LAGO DEL CISNE (*)

1.600.800,00 M3

(*) Fuente: Climatología Barranquilla .DIMAR

BALANCE POR PRECIPITACION

CARGA POR PRECIPITACION -1.003.400,00 M3/AÑO

BALANCE DE CARGA DEL LAGO DEL CISNE

PRECIPITACIÓN LAGO DEL CISNE (*)

597.400,00 M3

BALANCE HIDRAULICO 2026
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VOLUMEN PARA SOSTENIBILIDAD

Volumen inicial M3 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

Precipitacion M3 8.961,00 17.922,00 23.896,00 53.766,00 80.649,00 59.740,00 44.805,00 56.753,00 92.597,00 107.532,00 41.818,00 8.961,00

Evaporación M3 150.800,00 145.000,00 139.200,00 130.500,00 127.600,00 133.400,00 136.300,00 133.400,00 127.600,00 95.700,00 136.300,00 145.000,00

Balance de carga natural 

mes a mes M3 1.308.161,00 1.322.922,00 1.334.696,00 1.373.266,00 1.403.049,00 1.376.340,00 1.358.505,00 1.373.353,00 1.414.997,00 1.461.832,00 1.355.518,00 1.313.961,00

Volumen a compensar  M3 / MES 141.839,00 127.078,00 115.304,00 76.734,00 46.951,00 73.660,00 91.495,00 76.647,00 35.003,00 -11.832,00 94.482,00 136.039,00

Volumen abatido 

acumulado a compensar

M3 / MES 141.839,00 268.917,00 384.221,00 460.955,00 507.906,00 581.566,00 673.061,00 749.708,00 784.711,00 772.879,00 867.361,00 1.003.400,00

Volumen abatido distribuido 

a 6 meses

Carga lago sin bombeo M3 1.308.161,00 1.181.083,00 1.065.779,00 989.045,00 942.094,00 868.434,00 776.939,00 700.292,00 665.289,00 677.121,00 582.639,00 446.600,00

Volumen por compensar  M3 / DIA

4.727,97 8.963,90 3.843,47 2.557,80 1.565,03 2.455,33 3.049,83 2.554,90 1.166,77 -394,40 3.149,40 4.534,63

1.003.400,00 TOTAL VOLUMEN A COMPENSAR AÑO 2026
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.1

1.1.1

Operación electromecanica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo 

León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)

M3 1.003.400,00

1.2

1.2.1

Suministro y Dosificación de Microrganismos  para la degradación biológica de 

contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar  y dosificación de 

0,0055 galones/M3

GALONES 5.519

1.2.2

Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas 

residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 

Galones / M3

GALONES 3.010

1.2.3

Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de 

algas en el lago o similar  1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3

QT 730

1.3

1.3.1

Analisis de calidad de agua (Antes, Durante y Despues) de los siguientes parámetros:  

DBO5, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, pH y Temperatura en 

muestra simple (1 muestra en la captación, 2 muestras en el vertedero y 4 muestras en 

el lago) - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el 

transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la 

muestra y demás costos a que haya lugar.

UNIDAD 4

ITEM UNIDAD

2.1

2.1.1

UNIDAD

2.1.2

MES

2.1.3

MES

2.1.4

MES

2.2

2.2.1

MES

2.2.2

UNIDAD

2.2.3

MES

2.2.4

MES

OPERACIÓN SISTEMA ELECTROMECANICO

SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN

PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA

MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E IMPULSION

MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECANICO

Limpieza Cárcamo de bombeo captación

Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación

Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye:  Sello mecanico, buje, impeler, extracción prensa, 

extracción lodos y mano de obra) 

Mantenimiento equipo de hidropresión

Mantenimiento preventivo sistema eléctrico

Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Roseria con guadaña, retiro de maleza, 

limpieza general. 

Suministro e instalación de laminas de matala en captación ( incluye desmonte existentes, corte, 

armado, instalacion y resanes)

SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

DESCRIPCION

Suministro e instalación de Filtros de 150 micras  


image10.emf
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

IVA VALOR TOTAL

1.1 OPERACIÓN SISTEMA ELECTROMECANICO 635.152.200,00 $           120.678.918,00 $          755.831.118,00 $        

1.1.1

Operación electromecanica del sistema de bombeo 

y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 

bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp 

M3 1.003.400,00 633,00 $                635.152.200,00 $            120.678.918,00 $            755.831.118,00 $         

1.2

SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA 

LA OPERACIÓN

1.624.860.533,00 $        - $                                1.624.860.533,00 $    

1.2.1

Suministro y Dosificación de Microrganismos  para 

la degradación biológica de contaminantes en 

concentración de 1 trillón de ufc por galón ó 

Similar  y dosificación de 0,0055 galones/M3

GALONES 5.519 134.957,00 $          744.827.683,00 $            744.827.683,00 $         

1.2.2

Suministro y dosificación Microorganismos para el 

control biológico de olores en aguas residuales en 

concentración de 1 trillón de ufc por galón ó 

Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3

GALONES 3.010 145.590,00 $          438.225.900,00 $            438.225.900,00 $         

1.2.3

Suministro y Dosificación de producto 

biodegradable para controlar la generación de 

algas en el lago o similar  1 qt / 2.000 M3 AREA 

58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3

QT 730 605.215,00 $          441.806.950,00 $            441.806.950,00 $         

1.3 PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA 29.438.920,00 $             5.593.395,00 $                $          35.032.315,00 

1.3.1

Analisis de calidad de agua (Antes, Durante y 

Despues) de los siguientes parámetros:  DBO5, 

DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, 

SST, pH y Temperatura en muestra simple (1 

muestra en la captación, 2 muestras en el 

vertedero y 4 muestras en el lago) - Cada muestra 

incluye el personal especializado para su 

recolección y el transporte terrestre y fluvial, así 

como los elementos para la preservación de la 

muestra y demás costos a que haya lugar.

UNIDAD 4 7.359.730,00 $       29.438.920,00 $              5.593.395,00 $               35.032.315,00 $           

 $       2.289.451.653,00   $         126.272.313,00   $    2.415.723.966,00 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

2.1

117.835.780,00 $          117.835.780,00 $        

2.1.1

UNIDAD 16 4.132.249,00 $                66.115.984,00 $             66.115.984,00 $           

2.1.2

MES 9 4.264.946,00 $                38.384.514,00 $             38.384.514,00 $           

2.1.3

MES 9 616.392,00 $                  5.547.528,00 $               5.547.528,00 $             

2.1.4

MES 9 865.306,00 $                  7.787.754,00 $               7.787.754,00 $             

2.2 60.640.627,00 $             $          60.640.627,00 

2.2.1

MES 9 1.610.187,00 $                14.491.683,00 $             14.491.683,00 $           

2.2.2

UNIDAD 8 1.745.087,00 $                13.960.696,00 $             13.960.696,00 $           

2.2.3

MES 9 1.305.600,00 $                11.750.400,00 $             11.750.400,00 $           

2.2.4

MES 9 2.270.872,00 $                20.437.848,00 $             20.437.848,00 $           

 $         178.476.407,00  $        178.476.407,00 

2.594.200.373,00 $    

Suministro e instalación de Filtros de 150 micras  

1. PRESUPUESTO SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

2. PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECANICO

Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye:  Sello mecanico, 

buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y mano de 

obra) 

Mantenimiento equipo de hidropresión

Mantenimiento preventivo sistema eléctrico

MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, 

Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: 

Roseria con guadaña, retiro de maleza, limpieza general. 

Suministro e instalación de laminas de matala en captación ( 

incluye desmonte existentes, corte, armado, instalacion y 

resanes)

Limpieza Cárcamo de bombeo captación

Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, 

aireación

SUBTOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO
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CAUDAL 

MEDIO/HORA

CAUDAL 

 M3/DIA

ACUMULADO 

CAUDAL

DOSIFICACION

AMBBIO WP

GALONES / M3

ACUMULADO

AMBBIO WP

DOSIFICACION 

SEPTIC SOLUTION

GALONES/M2

ACUMULADO 

SEPTIC SOLUTION

EFICIENCIA 

BOMBAS  75%

 M3/DIA M3 0,0055 GALONES 0,003 GALONES

30-mar

                     -                        -                          -                         -                             -                           - 

31-mar 16:30:00 23:59:59 7:29:59 7,5               348                

            2.610              2.610                       14                       14                            8                          8 

1-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                349                

            8.376            10.986                       46                       60                         25                       33 

2-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24             352                

            8.448            19.434                       46                    107                         25                       58 

3-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24             341                

            8.184            27.618                       45                    152                         25                       83 

4-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24             351                

            8.424            36.042                       46                    198                         25                     108 

5-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                347                

            8.328            44.370                       46                    244                         25                     133 

6-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                351                

            8.424            52.794                       46                    290                         25                     158 

7-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                349                             8.376            61.170                       46                    336                         25                     184 

8-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                347                

            8.328            69.498                       46                    382                         25                     208 

9-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                351                

            8.424            77.922                       46                    429                         25                     234 

10-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                346                             8.304            86.226                       46                    474                         25                     259 

11-abr 0:00:00 7:00:00 7:00:00 7,0               348                             2.436            88.662                       13                    488                           7                     266 

12-abr

                     -            88.662                          -                    488                            -                     266 

13-abr 15:15:00 23:59:59 8:44:59 8,75             352                             3.080            91.742                       17                    505                           9                     275 

14-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                349                             8.376          100.118                      46                    551                         25                     300 

15-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                352                             8.448          108.566                      46                    597                         25                     326 

16-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                351                             8.424          116.990                      46                    643                         25                     351 

17-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                348                             8.352          125.342                      46                    689                         25                     376 

18-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                349                             8.376          133.718                      46                    735                         25                     401 

19-abr 0:00:00 19:30:00 19:30:00 19,5             351                             6.845          140.563                      38                    773                         21                     422 

20-abr -                                         -          140.563                          -                    773                            -                     422 

21-abr 16:15:00 23:59:00 7:44:00 7,75             348                             2.697          143.260                      15                    788                           8                     430 

22-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                351                             8.424          151.684                      46                    834                         25                     455 

23-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                351                             8.424          160.108                      46                    881                         25                     480 

24-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                349                             8.376          168.484                      46                    927                         25                     505 

25-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                347                             8.328          176.812                      46                    972                         25                     530 

26-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                342                             8.208          185.020                      45                 1.018                         25                     555 

27-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                352                             8.448          193.468                      46                 1.064                         25                     580 

28-abr 0:00:00 23:59:59 23:59:59 24                347                             8.328          201.796                      46                 1.110                         25                     605 

29-abr 0:00:00 17:00:00 17:00:00 17,0             349                

            5.933          207.729                      33                 1.143                         18                     623 

531              207.729          1.143                623                    

TOTAL PERIODO MARZO 30 - ABRIL 29

OPERACIÓN SISTEMA PERIODO 30 DE MARZO A  29 DE ABRIL DE  2026

FECHA

HORA 

ENCENDIDO

HORA 

APAGADO

HORAS DE 

BOMBEO

 HR 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR TOTAL

1.1 OPERACIÓN  SISTEMA ELECTROMECANICO

1.1.1

Operación electromecanica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles 

de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)

M3 207.729,00 $156.476.023,00

1.2 SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN

1.2.1

Suministro y Dosificación de Microrganismos  para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 

trillón de ufc por galón ó Similar  y dosificación de 0,0055 galones/M3

GALON 1.143,00 $154.255.851,00

1.2.2

Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración 

de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3

GALON 623,00 $90.702.570,00

1.2.3

Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar  1 qt / 

2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3

QT 140,00 $84.730.100,00

1.3 PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA

1.3.1

Analisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, Temperatura,  

(captación, vertedero y lago)

UNIDAD 0 $0,00

2.1 MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECANICO

2.1.1 Suministro e instalación de Filtros de 150 micras   UNIDAD 0 $0,00

2.1.2

Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye:  Sello mecanico, buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y 

mano de obra) 

MES 1 $4.264.946,00

2.1.3 Mantenimiento equipo de hidropresión

MES 1 $616.392,00

2.1.4 Mantenimiento preventivo sistema eléctrico

MES 1 $865.306,00

2.2 MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E

2.2.1 Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Roseria con guadaña, retiro de maleza, limpieza general. 

MES 1 $1.610.187,00

2.2.2

Suministro e instalación de laminas de matala en captación ( incluye desmonte existente, corte, armado, instalacion 

y resanes)

UNIDAD 0 $0,00

2.2.3 Limpieza Cárcamo de bombeo captación

MES 1 $1.305.600,00

2.2.4

Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación

MES 1 $2.270.872,00

EJECUCION MES 1

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

1. SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  AVANCE VALOR PORCENTAJE 

1.1 OPERACIÓN  SISTEMA ELECTROMECANICO

1.1.1

Operación electromecanica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas 

sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)

M3 1.003.400,00 207.729 $ 156.476.023 21%

1.2 SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN

1.2.1

Suministro y Dosificación de Microrganismos  para la degradación biológica de contaminantes en 

concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar  y dosificación de 0,0055 galones/M3

GALON 5.519,00 1.143 154.255.851 21%

1.2.2

Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en 

concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3

GALON 3.010,00 623 90.702.570 21%

1.2.3

Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o 

similar  1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3

QT 730,00 140 84.730.100 19%

1.3 PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA

1.3.1

Analisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, 

Temperatura,  (captación, vertedero y lago)

UNIDAD 4,00 0 0%

486.164.544 20%

2.1 MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECANICO

2.1.1

Suministro e instalación de Filtros de 150 micras  

UNIDAD 16 0 0%

2.1.2

Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye:  Sello mecanico, buje, impeler, extracción prensa, 

extracción lodos y mano de obra) 

MES 9 1 4.264.946 11%

2.1.3 Mantenimiento equipo de hidropresión

MES 9 1 616.392 11%

2.1.4 Mantenimiento preventivo sistema eléctrico

MES 9 1 865.306 11%

2.2

MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E 

IMPULSION

2.2.1

Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Roseria con guadaña, retiro de maleza, 

limpieza general. 

MES 9 1 1.610.187 11%

2.2.2

Suministro e instalación de laminas de matala en captación ( incluye desmonte existente, corte, armado, 

instalacion y resanes)

UNIDAD 8 0 0 0%

2.2.3 Limpieza Cárcamo de bombeo captación

MES 9 1 1.305.600 11%

2.2.5 Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación

MES 9 1 2.270.872 11%

10.933.303 6,13%

497.097.847

19%

AVANCE DEL CONTRATO 351 DE 2026 A CORTE  29 DE ABRIL DE 2026

AVANCE PERIODO

1. SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

SUBTOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUBTOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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PLAZO

CARGO UNIDAD CANTIDAD DEDICACION MESES TARIFA SALARIO MES FM TOPE   COSTO TOTAL

PERSONAL 

Director de la interventoría

H-Mes 1 0,5 9 8.600.000,00 $               2,4 92.880.000,00 $                   

Residente de interventoría

H-Mes 1 1 9 5.000.000,00 $               2,4 108.000.000,00 $                 

Profesional siso

H-mes 1 0,25 9 2.950.000,00 $               2,4 15.930.000,00 $                   

216.810.000,00 $                

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

9 1.050.000,00 $             9.450.000,00 $                     

9 7.800.000,00 $             70.200.000,00 $                   

2 6.138.948,00 $             12.277.896,00 $                   

275 154.791,00 $                 42.567.525,00 $                   

134.495.421,00 $                

351.305.421,00 $                 

66.748.030,00 $                   

418.053.451,00 $                

2.COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL

IVA 19%

TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD

Edicion e impresión de informes UNIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Alquiler de vehiculo (Incluye Conductor y Combustible) UNIDAD

Analisisdecalidaddeagua(Antes,DuranteyDespues)delossiguientesparámetros:DBO5,DQO,coliformes

Termotolerablesytotales,G&A,SST,pHyTemperaturaenmuestrasimple(1muestraenlacaptación,2

muestrasenelvertederoy4muestrasenellago)-Cadamuestraincluyeelpersonalespecializadoparasu

recolecciónyeltransporteterrestreyfluvial,asícomoloselementosparalapreservacióndelamuestray

demás costos a que haya lugar.

UNIDAD

Pruebas de calidad de agua con equipo multiparamétrico diario (Oxígeno Disuelto, Salinidad, pH,

Conductividad,TurbidezySolidosSupendidoTotales)-Cadamuestraincluyeelpersonalespecializadoparasu

lectura, toma de datos y el transporte terrestre y/o fluvial y demás costos a que haya lugar.

UNIDAD



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “OPERACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA 

PARA GARANTIZAR LA FUENTE HIDRICA Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES PROVISTOS POR LA CIÉNAGA DEL RINCÓN “LAGO DEL CISNE” EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

9 MESES

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

1. COSTOS DE PERSONAL
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