ANEXO No. 4  

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
	1
	ADQUISICIÓN SISTEMA GRABACIÓN DIGITAL NVR.

	1.1.
	Marca
	(se debe especificar la marca de la NVR ofertada)

	1.2
	Cantidad
	Uno (1)

	1.3
	Referencia
	(se debe especificar la Referencia de la NVR ofertada)

	1.4
	Canales
	Hasta 16 canal con 1080P RealTime vista en vivo

	1.5
	Video
	Toda reproducción en tiempo real síncrono canal, interfaz GRID. Salida de vídeo simultánea HDMI / VGA

	1.6
	Soporte cámaras
	Como mínimo debe soportar cámaras red multimarca: Dahua – Axis – Samsung.

	1.7
	Capacidad en Disco Duro
	Como mínimo 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB2.0

	1.8
	Instalación
	Instalado y puesto en funcionamiento adaptado en el rack del Circuito Cerrado de Televisión del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa nacional, realizando los respectivos empalmes con los elementos necesarios para trabajar de forma efectiva y eficiente.

	2.
	ADQUISICIÓN ANTENA RADIO ENLACE.

	2.1
	Marca
	Nanoestation M5 Ubiquiti

	2.2
	Cantidad
	Un (1) par  -  pareja TX- RX

	2.3
	Modelo
	Indoor – Outdoor de 5 GHZ, 16 DBI Airmax - CPE

	2.4
	Alimentación
	Power Supply (POE) 24V, 0.5A

	2.5
	Networking Interface
	(1) 10/100 Ethernet Port

	2.6
	Frecuencia de Operación
	902-928 MHz

	2.7
	Consumo en Vatios
	6.5 W

	2.8
	Temperatura de operación
	-30 to 75° C (-22 to 167° F)

	2.9
	Humedad de operación
	5 to 95% Noncondensing

	2.10
	Instalación 
	Instalado y puesto en funcionamiento adaptado en el rack del Circuito Cerrado de Televisión del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa nacional, realizando los respectivos empalmes con los elementos necesarios para trabajar de forma efectiva y eficiente.

	3.
	ADQUISICIÓN SWITCH L2 

	3.1
	Marca
	(se debe especificar la marca del SWITCH ofertado)

	3.2
	Cantidad
	Uno (1)

	3.3
	Referencia
	(se debe especificar la Referencia del SWITCH ofertada)

	3.4
	Puertos
	16 puertos

	
3.5
	
Instalación 
	Instalado y puesto en funcionamiento adaptado en el rack del Circuito Cerrado de Televisión del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa nacional, realizando los respectivos empalmes con los elementos necesarios para trabajar de forma efectiva y eficiente.

	4.
	ADQUISICIÓN ELECTROIMÁN 

	4.1
	Marca
	(se debe especificar la marca del Electroimán ofertado)

	4.2
	Cantidad
	Uno (1)

	4.3
	Referencia
	(se debe especificar la referencia del Electroimán ofertado)

	4.4
	Especificación
	De 600 Libras

	4.5
	Instalación
	Instalado y puesto en funcionamiento en la puerta de Acceso biométrico del recinto cerrado Armerillo en las instalaciones del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa nacional.

	5.
	MANTENIMIENTO GENERAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

	5.1.
	Se debe realizar mantenimiento general y completo del Circuito Cerrado de Televisión que consta de  08 Cámaras IP instaladas en (interiores), Rack, UPS, Alarma con 02 sensores de movimiento, cableado, sistema de alimentación, Monitor, con los elementos necesarios para trabajar de forma efectiva y eficiente, dentro de los primeros 15 días de ejecución del contrato, es decir a partir  de la aprobación de la garantía constituida por el Contratista.

	6.
	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO DE PERSONAS

	6.1
	Se debe realizar mantenimiento general y completo del sistema de control de acceso biométrico de personas que costa de: 22 lectoras biométricas marca Suprema, 01 lectora biométrica facial marca Suprema,  dentro de los primeros 15 días de ejecución del contrato, es decir a partir de la aprobación de la garantía constituida por el Contratista.

	6.2
	Se debe realizar la configuración y actualización a última versión del Software Biostar, sin perder la información existente en cuanto a usuarios, dentro de los primeros 15 días de ejecución del contrato, es decir a partir  de la aprobación de la garantía constituida por el Contratista.




B. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	OFRECIMIENTO

	
	SI
	NO

	1. 1. Otorgar garantía mínimo de un (01) año para los equipos, accesorios suministrados y por los servicios prestados para el mantenimiento preventivo - correctivo a todo costo del circuito cerrado de televisión y el mantenimiento al control de acceso biométrico de personas objeto de la presente contratación, contado a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El Contratista al momento de la entrega de los bienes anexará el certificado de garantía, especificando fechas y condiciones de la misma.
	
	

	2. 2. Entregar los bienes objeto de la presente contratación de forma oportuna, en los términos y condiciones técnicas señaladas en la Invitación a Ofertar, en el Almacén General de la Unidad de Gestión General del Ministerio en la sede principal ubicada en la carrera 54 Nº 26-25 CAN., y efectuar el mantenimiento preventivo - correctivo a todo costo del circuito cerrado de televisión y el mantenimiento al control de acceso biométrico de personas dentro del plazo establecido en el contrato y previa Coordinación con el Supervisor del mismo. Para tal fin deberá contar con los medios de transporte, de manera que se garantice la entrega oportuna de los elementos objeto de esta contratación
	
	

	3. 3. Entregar los bienes con copia del documento de importación (En caso de que se requiera) Así mismo deberá aportar cualquier otro documento de legalización correspondiente, así como con su manual o instrucciones de uso y cuidado, que garantice su vida útil en condiciones normales, en empaques de fábrica. No se aceptan artículos sueltos sin empaque, y que no se pueda identificar quien lo está suministrando.
	
	

	4. 4. Si al momento de la entrega de los bienes, hubiere algún imperfecto ya sea por fabricación, transporte, manipulación o cualquier otra circunstancia, el contratista se compromete a reponerlo en un tiempo no mayor a ocho (08) días hábiles a partir de la comunicación del supervisor del contrato sin generar algún costo para la entidad
	
	

	5. 5. El contratista se obliga para con el Ministerio de Defensa Nacional a no suministrar ninguna clase de información o detalles a terceros sobre los asuntos técnicos e instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de la República de Colombia, conocidos o que llegaren a ser conocidos por él durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. Para efectos de lo anterior el oferente se obliga a suscribir el anexo N° 2 de la Invitación a Ofertar.
	
	

	6. 6. Si los elementos o los materiales requieren proceso de importación, el Contratista deberá garantizar la entrega de los mismos al Ministerio, en el tiempo de ejecución del contrato.
	
	

	7. [bookmark: _GoBack]7. Responder en los plazos que el Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
	
	




Se solicita que la información contenida en la presente ficha técnica NO sea modificada por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, LAS CUALES SE DEBEN ADJUNTAR CON LA OFERTA.





